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АННОТАЦИЯ
РООС к проекту на проведение работ по объекту: «Поисково-разведочные работы на подземные воды для хозйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г. Актобе, Актюбинской области с подсчетом эксплуатационных запасов включает в себя разделы:
1. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха;
2. Оценка воздействий на состояние вод;
3. Оценка воздействий на недра;
4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;
5. Оценка физических воздействий на окружающую среду;
6. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы;
7. Оценка воздействия на растительность;
8. Оценка воздействий на животный мир;
9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения;
10. Оценка воздействий на социально-экономическую среду;
11. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе.
В процессе работ техногенному воздействию могут подвергнуться преимущественно атмосферный воздух и в меньшей мере почвенно-растительный покров. 
Общая продолжительность полевого периода составит 30 суток. 
По результатам инвентаризации согласно проекту: на площади работ выявлено 10 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, из них: 4 организованных – 0001 – 0004 и 6 неорганизованных 6001-6005. 
К организованным отнесены выхлопные трубы силового дизель-генератора, дизельных электростанций; к неорганизованным – емкости склада ГСМ, пыление при планировке площадки и при технической рекультивации.
В результате деятельности проектируемых объектов в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 22-го наименований - Тетраэтилсвинец (549), Азот (II) оксид, Азота (IV) диоксид, Углерод, Сера диоксид, Сероводород (Дигидросульфид), Углерод оксид; Смесь углеводородов предельных С1-С5, Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены (амилены - смесь изомеров), Бензол, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), Метилбензол, Этилбензол,  Бенз/а/пирен, Формальдегид, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.), Углеводороды предельные С12-19; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
3-х групп суммаций - 1. 30 (0330 Сера диоксид +0333 Сероводород); 2. 31 (0301 Азота (IV) диоксид +0330 Сера диоксид); 3. 4. 39 (0333 Сероводород +1325 Формальдегид).
В РООС выполнены расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при ведении полевых работ в 2026 году.
Валовый выброс за период реализации проекта (2026 год) составит 2,155583647 тонн.
Предлагается один этап установления нормативов НДВ на уровне расчетных, так как работы являются временными и приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативных значений на границе расчетной СЗЗ 500 метров. 
СОКРАЩЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ
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ГТИ – геолого-технологические исследования
РООС – раздел охраны окружающей среды
МООС – Министерство охраны окружающей среды
СНиП – санитарные нормы и правила
ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы
ОС – окружающая среда
СЭЗ – специально-экономическая зона
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы
ПДК – предельно-допустимая концентрация
ПДК м.р. – предельно-допустимая максимальная разовая концентрация
ПДК с.с – предельно-допустимая средне суточная концентрация 
НДВ – норматив-допустимого выброса
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия
СЗЗ – санитарно-защитная зона
ПЭК – производственный экологический контроль
ЗВ – загрязняющее вещество 
НРБ – норма радиационной безопасности
Аэфф – удельная и эффективная удельная активность
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ДГ – дизель-генератор
ДЭС – дизельная электростанция
ДВС – двигатель внутреннего сгорания
ГВС – газо-воздушная смесь
НМУ – неблагоприятные метеорологические условия
СМР – строительно-монтажные работы
ЦПС – центральный пункт сбора
БСВ – буровые сточные воды
БШ – буровой шлам
ОБР – отработанный буровой раствор
ТБО – твердо-бытовые отходы
ЭМП – электромагнитные поля
ЛЭП – линии электропередач
МЭД – мощность эквивалентной дозы
МРП – месячный расчетный показатель
СЭП - стационарные экологические площадки
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I ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Развитие нормативно-правовой, методической базы в Республике Казахстан находится в процессе становления; разработки новых и совершенствования существующих регуляторных актов. Рассмотренные ниже положения основаны на законах Республики Казахстан и нормативных документах в области охраны окружающей природной среды и природопользования, а также на нормативных документах. Ниже приводится краткое описание Законов, обеспечивающих основу экологически безопасной хозяйственной деятельности и экологического мониторинга природной среды. Перечень соответствующих нормативно-методических документов приведен ниже.
[bookmark: _Toc107577788][bookmark: _Toc102039140][bookmark: _Toc114575521][bookmark: _Toc114757815][bookmark: _Toc227584684]Обзор нормативных документов по охране окружающей среды
Основой природоохранного законодательства является Экологический Кодекс. Кроме этого, существующая нормативно-правовая база устанавливает ряд ограничений на реализацию проектов, регламентирующих процедуру проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также определяет порядок выдачи разрешений на эмиссии.
Ниже приводится краткий перечень ключевых законов и нормативно-правовых актов РК, относящихся к охране окружающей среды и экологической безопасности, при проведении какой-либо хозяйственной деятельности, а также экологических изысканий и исследований:
· Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРКг.
· Земельный Кодекс Республики Казахстан, № 442-II от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2026 г.);
· Лесной Кодекс Республики Казахстан, № 477-II от 8 июля 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2026 г.);
· Водный Кодекс Республики Казахстан, №178- VIII от 9 апреля 2025 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.03.2026 г.)
· Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», № 125-VI ЗРК от 27 декабря 2017 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2026 г.);
· Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», №175-III от 7 июля 2006 г.;
· Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», от 09 июля 2004 г. № 593-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2026 г.);
· Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». Кодекс принят 07 июля 2020 г. № 360-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.02.2026 г.);
· Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», №219-I от 23 апреля 1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.);
· Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 2021 года № 327 «Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 августа 2021 года № 23994 (с изменениями на 02.07.2024 г.)
· Приказ Министра энергетики РК от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и пе полезных ископаемых» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.10.2024 г.).
[bookmark: _Toc383698031][bookmark: _Toc384623578][bookmark: _Toc385323652][bookmark: _Toc396393505][bookmark: _Toc410898617][bookmark: _Toc411261764][bookmark: _Toc421001551][bookmark: _Toc433897933][bookmark: _Toc442065718][bookmark: _Toc450227297][bookmark: _Toc456173330][bookmark: _Toc465155485][bookmark: _Toc479080262][bookmark: _Toc481580642][bookmark: _Toc482779335][bookmark: _Toc535495863][bookmark: _Toc1638247][bookmark: _Toc32314975][bookmark: _Toc102039141][bookmark: _Toc107577789][bookmark: _Toc114575522][bookmark: _Toc114757816][bookmark: _Toc227584685]Стандарты оценки воздействия на окружающую среду
При разработке проекта «Раздела охраны окружающей среды» руководствовались Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (утверждена приказом Министром экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021г. №280) (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.)
Кроме перечисленных законов в процедуре оценки воздействия руководствовались следующими нормативными документами:
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63, об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.
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РООС к проекту «Поисково-разведочные работы на подземные воды для хозйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г. Актобе, Актюбинской области                                                                           7
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Участок поисково-разведочных работы располагается в северной части Актюбинской области, на землях подчиненных маслихату г.Актобе.
Наиболее крупными населенными пунктами в районе работ являются: областной центр - г.Актобе и с.с. Пригородное, Садовое и Каргалинское (рис. 1).
Промышленные предприятия концентрируются в г.Актобе, на остальной территории ведущей отраслью является сельское хозяйство. 
Основными путями сообщения с городом Актобе является автомобильная трасса республиканского значения направлением г.Актобе- г. Орск Оренбургской области, с выше названными селами - дороги частично асфальтированные и естественные грунтовые дороги. В летний период проходимость дорог хорошая и удовлетворительная, в зимний – грунтовые дороги, особенно естественные – труднопроходимы.
	В орографическом отношении участок работ располагается на северо-востоке Урало-Эмбенского структурно-денудационного плато. Оно сложено толщей мезо-кайнозойских пород, дислоцированных соляной тектоникой. Поверхность плато полого наклонена с востока на запад от абсолютных отметок 300-350м до 170-190м. На востоке района работ отмечается грядовый рельеф с выходом на поверхность пермских отложений. Гряды имеют субмеридиональное направление. С северо-востока на юго-запад происходит постепенное выполаживание рельефа, и вся остальная территория представляет собой полого-холмистую равнину, значительно расчлененную овражно-балочной и речной сетью. В речных долинах рек Каргала, Жаксы-Каргала прослеживаются пойма и надпойменные террасы. Абсолютные отметки поверхности речных долин варьируют от 220-240м до 190-170м.
Гидрография. Речная сеть в районе представлена рекой Жаксы- Каргала и ее левым притоком р.Жаман-Каргала и другими мелкими ручьями, и балками. По данным рекам постоянный сток отмечается круглый год. Река Жаксы-Каргала севернее г.Актобе в верховье зарегулирована плотиной.
Долина реки хорошо выражена. В нижнем течении реки ширина долины1,0-1,2км, склоны долины пологие, возвышаются над руслом реки на 10-15м. Пойма ровная, шириной 60-90м, местами до 300м, заросшая кустами и деревьями. Русло реки хорошо разработанное, извилистое. Ширина русла не превышает 30-50м. Берега обрывистые, высотой 2-3м, дно каменисто-песчаное, местами слегка заиленное.
	Гидрологический режим рек Жаксы- и Жаман-Каргала характеризуется одним весенним паводком, сменяющимся продолжительной меженью.
На весеннее половодье  приходится 60-90% годового стока. Средняя продолжительность половодья достигает 30 дней. Подъем уровней на реках происходит в течение 10-14 дней.
	Климат района резко континентальный. Характеризуется сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой. По данным гидрометобсерватории г.Актобе среднегодовая температура воздуха изменяется от 5,1 до 8,60С. Абсолютный минимум температур –34,90С, максимум - +42,90С. Отрицательные температуры наблюдаются с ноября по март. Суммарное количество осадков изменяется от 208,1мм (2019г.) до 456,6мм в год (2022г.). Осадки холодного периода за это же время изменились от 97,5 до 189,1мм в год и составляют 41,4-47% от общей суммы годовых. Максимальное количество осадков приходится на июнь-август. В накоплении влаги в почве и в формировании речного и подземного стока участвуют, в основном, зимние осадки. Снежный покров устанавливается в ноябре-декабре, высота его по средним многолетним данным 30см, средний многолетний запас воды в снеге 80мм. Максимальная глубина промерзания почв 1-1,8м. Характерной особенностью климата являются постоянно дующие ветра. Наиболее сильные ветры наблюдаются в марте и январе, слабые в июле-августе.
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Данный раздел Охраны окружающей среды разработан для оценки влияния проектируемых полевых работ на все компоненты окружающей среды.
В рамках данного проекта, воздействие на окружающую среду (ОС) ожидается только в период полевых работ. 
Основным видом работ, негативно влияющим на ОС, является бурение разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 50 м для обеспечения потребности в воде в объеме 48 м³/сутки для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
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Рис. 3. Местоположение площади работ
На участке работ существуют 4-е эксплуатационные скважины, одна из которых (скв. № 1) законсервирована ввиду того, что в ней оказалась солоноватая вода. Скважины вводились в эксплуатацию постепенно, по одной в год. Водозабор из действующих 3-х скважин работает на неутвержденных запасах подземных вод. ТОО «Green Capital Kazakhstan» имеет Разрешение на специальное водопользование №KZ85VTE00293251 Серия: Кас. Илек (подземные воды) от 19.02.2025г. сроком на три года до 31.12.2027г.
В связи с вышеизложенным, настоящим проектом рекомендовано пробурить разведочную скважину для подтверждения геологического разреза, указанного в паспортах действующих скважин, параметров водоносного горизонта и качества отбираемой воды. Проектная глубина скважины составляет 85,0м. Координаты проектной скважины:
Широта: 500 22/ 58.31// С.Ш.
Долгота: 570 25/ 36,74//"В.Д.
Основной целью проекта является бурение разведочной скважины глубиной 85,0 м для обеспечения потребности в воде в объеме 1 440м3/сут для хозяйственно-бытового водоснабжения.
Для целей противопожарной безопасности на участке работ предусматривается размещение резервуарной емкости объемом 171 м³, заполнение которой будет осуществляться периодически, по мере необходимости, разовым отбором воды, а не на постоянной основе.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
· Рекогносцировочное обследование территории.
· Изучение физико-географических, геологических и гидрогеологических условий участка.
· Обоснование выбора водоносного горизонта для хозяйственно-питьевых нужд.
· Оценка качества подземных вод по результатам лабораторных исследований проб, отобранных в ходе опытно-фильтрационных работ.
· Проектирование оптимальной конструкции скважины.
· Производство буровых работ.

Таблица 3.1.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

	Время работ
	2026

	Полевой сезон, суток 
	30

	к-во одновременно работающих станков
	1

	1. Буровые работы на 1 станок
	1,1



Таблица 3.2.
ОБЪЕМ БУРЕНИЯ ПОИСКОВЫХ СКВАЖИН
	Наименование работ
	Кол-во, ед
	2026

	1. Монтаж-демонтаж, ед. скважин
	
	1

	2. Разведочная скважина гл. 85 м.
	1
	30

	Общий объем бурения, п.м.
	 
	85
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Санитарно-бытовые условия для работников при проведении работ
На период полевых работ будет оборудован временный полевой лагерь (база партии), обустроенный в соответствии с требованиями санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" Приаз Министра здравоохранения РК от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.
Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии.
Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты планируется, что будут доставляться из ближайшего поселка по договору с компанией.
Электроснабжение полевого лагеря. Система энергоснабжения состоит из двух (1 резервный) электрогенераторов мощностью 100 кВт. 
Таблица 3.3.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ
	№ п/п
	Наименование
	Полевой лагерь 

	1
	Вагон-домик для персонала
	6

	2
	Кухня и столовая для приема пищи (15 человек)
	1

	3
	Камеральное помещение
	1

	4
	Вагон-склад
	2

	 
	Всего
	10



Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала.
Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе работ по действующим СНиП должно предусматриваться:
· Устройство полевого лагеря по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;
· Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;
· Устройство склада для продуктов с холодильниками;
· Устройство мест для сбора, временного хранения отходов, мусора на удалении не менее 30 м от мест проживания;
· Обеспечение сменными спальными принадлежностями;
· Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);
· Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений.
Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения РК 14.10.2003 г.
Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей.
Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз, обязательно ношение следующих видов СИЗ:
· каска;
· защитные очки;
· защитная обувь
Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.
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Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды. В мероприятиях, связанных с охраной окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.
Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест. 

[bookmark: _Toc114757822][bookmark: _Toc227584690]1.1. Характеристика климатических условий необходимых для воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
Климат района резко континентальный. Характеризуется сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой. По данным гидрометобсерватории г.Актобе среднегодовая температура воздуха изменяется от 5,1 до 8,60С. Абсолютный минимум температур –34,90С, максимум - +42,90С. Отрицательные температуры наблюдаются с ноября по март. Суммарное количество осадков изменяется от 208,1мм (2019г.) до 456,6мм в год (2022г.). Осадки холодного периода за это же время изменились от 97,5 до 189,1мм в год и составляют 41,4-47% от общей суммы годовых. Максимальное количество осадков приходится на июнь-август. В накоплении влаги в почве и в формировании речного и подземного стока участвуют, в основном, зимние осадки. Снежный покров устанавливается в ноябре-декабре, высота его по средним многолетним данным 30см, средний многолетний запас воды в снеге 80мм. Максимальная глубина промерзания почв 1-1,8м. Характерной особенностью климата являются постоянно дующие ветра. Наиболее сильные ветры наблюдаются в марте и январе, слабые в июле-августе.

Таблица 1.1.1.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОЭФФИЦИЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
	Hаименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного  воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	25

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-25

	Среднегодовая роза ветров, %                
	 

	С                                           
	7

	СВ                                          
	10

	В                                           
	16

	ЮВ                                          
	11

	Ю                                           
	13

	ЮЗ                                          
	12

	З                                           
	18

	СЗ                                          
	13

	Среднегодовая скорость ветра, м/с           
	5

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с     
	12



[bookmark: _Toc114757823][bookmark: _Toc96675103][bookmark: _Toc100753860][bookmark: _Toc101535982][bookmark: _Toc101880636][bookmark: _Toc107577817]
[bookmark: _Toc227584691]1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды по данным близлежащей метеостанции
Нижеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2022-2024 годы
Таблица 1.2.1
Значения существующих фоновых концентраций

	

Номер поста
	

Примесь
	Концентрация Сф - мг/м3

	
	
	
Штиль 0-2 м/сек
	Скорость ветра (3 - U*) м/сек

	
	
	
	север
	восток
	юг
	запад

	
Актобе
	Азота диоксид
	0.167
	0.115
	0.13
	0.132
	0.125

	
	Углерода оксид
	0.195
	0.112
	1.208
	0.374
	1.362

	
	Азота оксид
	0.124
	0.123
	0.147
	0.137
	0.129

	
	Сероводород
	3.508
	2.54
	1.171
	2.545
	2.62



Источниками загрязняющих веществ в воздухе являются выхлопы автотранспорта, котельные установки, которые сконцентрированы в большом количестве именно в населенных пунктах, где рассеивание ЗВ еще и затруднено плотным размещением зданий и сооружений.  
Т.к. на площади работ не имеется никаких промышленных объектов и селитебных зон, источников загрязняющих веществ не имеется. Проектируемые работы не предусматривают использование источников, выбрасывающих сероводород.
1. [bookmark: _Toc227584692] Источники и масштабы расчетного химического загрязнения 
Целью оценки воздействия на окружающую среду является предварительное определение количественных и качественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения технологических и производственных процессов, предусмотренных проектом. Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха и проведения предварительной оценки воздействия проводимых работ на район расположения объекта. 
Проектирование произведено в соответствии с Экологическим кодексом РК (глава 7) от 02.01.2021 года, введенным в действие 01.07.2021 года, требований инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 года, рекомендаций по оформлению и содержанию проектов нормативов выбросов для предприятия РК (РНД 211.2.02.02-97) 
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе прилегающих территорий произведен по программному комплексу «ЭРА», версия 3.0.405, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Программный комплекс имеет согласование ГГО им. А.И. Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.

[bookmark: _Toc114757824][bookmark: _Toc227584693]1.3.1. Инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха
[bookmark: z215]В данном разделе рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха при проведении полевых работ.
В ходе работ планируются: изучение геологического строения площади, выявление проявлений полезных ископаемых, выяснение основных закономерностей локализации и условий залегания встреченного оруденения; выделение рудных зон и отдельных оруденелых участков; определение основных параметров рудных участков; предварительное изучение вещественного состава руд; определение возможных масштабов оруденения; выделение первоочередных участков под постановку поисково-оценочных работ.
Допускается применение других современных типов буровых установок, в т.ч. иностранного производства, имеющих аналогичные или лучшие технические параметры эксплуатации и обеспечивающих колонковое бурение скважин до проектных глубин.
К стационарным источникам загрязнения при проведении работ относятся:





Таблица 1.3.1.
РАСХОД ТОПЛИВА НА ДВС И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ источника
	Наименование источника выделения
	Мощность двигателя, N, кВт
	Коэф-т использов. Двигат.
	Удельн. Расход топлива
	Расход топлива
	Время работы, Т

	
	
	по паспорту
	K
	g, г/кВт.ч
	B=N x k x g, г/час
	Bг=BxT x24 /106, т/год
	суток
	часов
	часов в сутки

	2026 год, БУ ЛБУ-50-04

	 
	Дизельные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0001
	ДЭС
	100
	1
	215
	21500
	25,80
	50
	1200,0
	24,0

	0002 
	ДВС бурового насоса №1          
	22
	1
	209,5
	4609
	0,07
	0,6666667
	16,0
	24,0

	0003
	ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки                                                                                                                                                                                                       
	29,5
	1
	209,5
	6180,3
	0,10
	0,6666667
	16,0
	24,0

	0004
	ДЭС гидросистемы 
	3
	1
	209,5
	628,5
	0,01
	0,6666667
	16,0
	24,0

	 
	Всего диз. топлива
	 
	 
	 
	 
	25,98
	 
	 
	 








Таблица 1.3.2.
РАСХОД ГСМ НА АВТОТРАНСПОРТ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ В ПЕРИОД РАБОТ
К передвижным источникам относится задействованный при производстве запланированных видов работ автотранспорт.
	Наименование механизмов
	Единица измерения
	Расход дизтоплива,
	Единица измерения времени
	2026

	
	
	
	
	Время работы
	Расход дизтоплива, тонн

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Автомобили
	 
	 
	 
	 
	 

	Камаз 
	л/сутки
	60
	суток
	50
	2,49

	Автомобиль ЗиЛ (12 часов в сутки)
	л/сутки
	60
	суток
	50
	2,49

	Дежурный автотранспорт (пикап 8 часов в сутки)
	л/сутки
	60
	суток
	50
	2,49

	Автомашина водовоз
	л/сутки
	60
	суток
	50
	2,49

	Итого дизтоплива
	 
	 
	 
	 
	9,96

	Газ-66 (8-12 часов в сутки)
	л/сутки
	60
	суток
	50
	2,19

	Автомашина УАЗ
	л/сутки
	60
	суток
	50
	2,19

	Итого бензина
	 
	 
	 
	 
	4,38



*Приведенный перечень автотранспорта ориентировочный, будет уточняться на момент проведения работ.


Для хранения ГСМ сооружается гидроизолированный склад из емкостей общим объемом достаточным для бесперебойной работы. Доставка ГСМ будет осуществляться специальным автотранспортом.
Предположительно общий объем емкостей для хранения дизтоплива составит 50 м3, для хранения бензина –25 м3 и масла – 1,5 м3.
Таблица 1.3.3.
ОБЪЕМ ГСМ РАССЧИТАННЫЙ НА ПЕРИОД РАБОТ
	Потребитель
	2026 г.

	
	дт
	масло
	бенз.

	Источники
	6001
	6002
	6003

	Выработка энергии
	25,98
	0,34
	−

	Автотранспорт
	9,96
	0,13
	4,38

	Всего, тонн
	35,94
	0,47
	4,38

	Всего, куб. м
	43,30
	0,51
	6,00



При планировке площадки, а также при обратной засыпке грунта ожидается пыление на площади работ. Объемы перемещаемого грунта представлены в таблице 1.3.4.


Таблица 1.3.4.
ОБЪЕМЫ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ГРУНТА 
	Наименование земляных работ
	Объем земляных работ, м3

	Год проведения работ
	2026

	1
	3

	Подготовительные работы_источник
	6004

	Устройство площадки под буровую (Снятие ПСП 25 м2 х 0,2м) х n (к-во скважин)
	5

	Итого
	5

	Плотность глины сухой, т/м3
	1,38

	Итого, тонн
	6,9

	Тонн/час
	1,150

	Рекультивационные работы_источник
	6006

	Перемещение грунта (рекультивация вручную)
	6,9

	Тонн/час
	1,15




[image: ]
[bookmark: _Toc114757825]Рис. 1.3.1. Карта-схема размещения источников выбросов ЗВ
[bookmark: _Toc227584694]1.3.2. Характеристика аварийных и залповых выбросов
Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производстенно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия). К главным причинам аварий следует отнести:
· полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;
· пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;
· ошибки обслуживающего персонала;
· природные явления.
Аварийным выбросом является любой выброс вредных веществ, произошедший в ходе нарушения технологии или в результате аварии.
Для снижения риска возникновения аварий и снижения ущерба от их последствий, выявляются проблемы, анализируются ситуации и разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и оптимизации средств подавления и локализации аварий, разрабатываются планы мероприятий на случай любых аварийных ситуаций.
План содержит требования об оповещении и действиях персонала, необходимых для проведения аварийных работ с целью защиты персонала, объектов и окружающей среды.
Первоочередные и последующие действия разработаны для каждого объекта, установки, системы в случае: пожара, дорожно-транспортных происшествий, несчастного случая с людьми, угрозы взрыва.
Для предотвращения опасности аварийных выбросов из разрушенных или горящих объектов предусматривается обеспечение прочности и эксплуатационной надежности всех систем объекта. Надежность оборудования в целом определяется при их выборе и заказе.
Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих противопожарных норм и правил на объекте, в том числе:
· соблюдение необходимых расстояний между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;
· обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно – измерительными приборами и автоматикой;
· обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдение правил эксплуатации при выполнении работ;
· регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;
· применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей.
Для борьбы с возможным пожаром предусматривается достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при аварийных ситуациях
· обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;
· автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийный ситуации.
1. [bookmark: _Toc101880640][bookmark: _Toc107577820][bookmark: _Toc114757828][bookmark: _Toc227584695]Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
[bookmark: _Toc97664198][bookmark: _Toc100753865][bookmark: _Toc101535987][bookmark: _Toc101880641][bookmark: _Toc107577821]Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов будет происходить от стационарных источников загрязнения атмосферы. 
Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия: орошение для пылеподавления рабочих площадок, подъездных автодорог. 
Необходимости в дополнительных мерах и/или внедрении малоотходных и безотходных технологий нет. 
1. [bookmark: _Toc227584696]Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории
Современное состояние воздушной среды характеризуется следующими факторами:
· наличие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и их концентраций;
· наличие источников химического загрязнения;
· уровень электромагнитного излучения;
· уровень шумового воздействия;
· радиационный фон. 
Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен согласно техническим характеристикам применяемого оборудования согласно инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха в подразделе 1.3.1.

Источник загрязнения N 0001 ДЭС полевого лагеря
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 25.8
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 100
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 215
Температура отработавших газов Tог , K, 673
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 215 * 100 = 0.18748    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.18748 / 0.378044397 = 0.495920588    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	6.2
	9.6
	2.9
	0.5
	1.2
	0.12
	1.2E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	Б
	26
	40
	12
	2
	5
	0.5
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.213333333
	0.8256
	0
	0.213333333
	0.8256

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.034666667
	0.13416
	0
	0.034666667
	0.13416

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.013888889
	0.0516
	0
	0.013888889
	0.0516

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.033333333
	0.129
	0
	0.033333333
	0.129

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.172222222
	0.6708
	0
	0.172222222
	0.6708

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000333
	0.000001419
	0
	0.000000333
	0.000001419

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.003333333
	0.0129
	0
	0.003333333
	0.0129

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.080555556
	0.3096
	0
	0.080555556
	0.3096




Источник загрязнения N 0002 ДВС бурового насоса

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.07
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 22
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.5
Температура отработавших газов Tог , K, 673
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.5 * 22 = 0.04019048    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.04019048 / 0.378044397 = 0.106311534    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.050355556
	0.002408
	0
	0.050355556
	0.002408

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.008182778
	0.0003913
	0
	0.008182778
	0.0003913

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.004277778
	0.00021
	0
	0.004277778
	0.00021

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.006722222
	0.000315
	0
	0.006722222
	0.000315

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.044
	0.0021
	0
	0.044
	0.0021

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000079
	0.000000004
	0
	0.000000079
	0.000000004

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000916667
	0.000042
	0
	0.000916667
	0.000042

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.022
	0.00105
	0
	0.022
	0.00105




Источник загрязнения N 0003 ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.1
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 29.5
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.5
Температура отработавших газов Tог , K, 673
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.5 * 29.5 = 0.05389178    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.05389178 / 0.378044397 = 0.142554103    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.067522222
	0.00344
	0
	0.067522222
	0.00344

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.010972361
	0.000559
	0
	0.010972361
	0.000559

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.005736111
	0.0003
	0
	0.005736111
	0.0003

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.009013889
	0.00045
	0
	0.009013889
	0.00045

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.059
	0.003
	0
	0.059
	0.003

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000107
	0.000000006
	0
	0.000000107
	0.000000006

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.001229167
	0.00006
	0
	0.001229167
	0.00006

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0295
	0.0015
	0
	0.0295
	0.0015




Источник загрязнения N 0004 ДЭС гидросистемы

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.01
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 3
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 209.5
Температура отработавших газов Tог , K, 673
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 209.5 * 3 = 0.00548052    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 673 / 273) = 0.378044397    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.00548052 / 0.378044397 = 0.014497027    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.006866667
	0.000344
	0
	0.006866667
	0.000344

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.001115833
	0.0000559
	0
	0.001115833
	0.0000559

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.000583333
	0.00003
	0
	0.000583333
	0.00003

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.000916667
	0.000045
	0
	0.000916667
	0.000045

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.006
	0.0003
	0
	0.006
	0.0003

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000011
	5.5E-10
	0
	0.000000011
	5.5E-10

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000125
	0.000006
	0
	0.000125
	0.000006

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.003
	0.00015
	0
	0.003
	0.00015




Источник загрязнения: 6001 Емкости ДТ

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров
____________________________________________________________
Конструкция резервуара:наземный
Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 1.86
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.96
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 43.30
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.32
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 10
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 10) / 3600 = 0.00517
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 0 + 1.32 · 43.3) · 10-6 = 0.0000572
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (0 + 43.3) · 10-6 = 0.001083
Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000572 + 0.001083 = 0.00114

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00114 / 100 = 0.001136808
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00517 / 100 = 0.005155524

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00114 / 100 = 0.000003192
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00517 / 100 = 0.000014476
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000014476
	0.000003192

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.005155524
	0.001136808




Источник загрязнения: 6002 Емкости масла

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров
____________________________________________________________
Конструкция резервуара:наземный
Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 0.2
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 0.12
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.51
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 0.12
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 1) / 3600 = 0.0000556
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0 + 0.12 · 0.51) · 10-6 = 0.0000000612
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0 + 0.51) · 10-6 = 0.00000319
Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000612 + 0.00000319 = 0.00000325

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 100
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.00000325 / 100 = 0.00000325
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0000556 / 100 = 0.0000556
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0.0000556
	0.00000325




Источник загрязнения: 6003 Емкости бензина

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные низкооктановые (до 90)

Расчет выбросов от резервуаров
____________________________________________________________
Конструкция резервуара:наземный
Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 580
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 250
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 6
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 310
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 1
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (580 · 1) / 3600 = 0.161
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (250 · 0 + 310 · 6) · 10-6 = 0.00186
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 125 · (0 + 6) · 10-6 = 0.000375
Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00186 + 0.000375 = 0.002235

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 75.47
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 75.47 · 0.002235 / 100 = 0.0016867545
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 75.47 · 0.161 / 100 = 0.1215067

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 18.38
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 18.38 · 0.002235 / 100 = 0.000410793
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 18.38 · 0.161 / 100 = 0.0295918

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2.5 · 0.002235 / 100 = 0.000055875
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2.5 · 0.161 / 100 = 0.004025

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 2 · 0.002235 / 100 = 0.0000447
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 2 · 0.161 / 100 = 0.00322

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 1.45
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 1.45 · 0.002235 / 100 = 0.0000324075
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 1.45 · 0.161 / 100 = 0.0023345

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.05
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.05 · 0.002235 / 100 = 0.0000011175
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.05 · 0.161 / 100 = 0.0000805

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.15
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.15 · 0.002235 / 100 = 0.0000033525
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.15 · 0.161 / 100 = 0.0002415

Примесь: 0192 Тетраэтилсвинец (549)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.02
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.02 · 0.002235 / 100 = 0.000000447
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.02 · 0.161 / 100 = 0.0000322
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0192
	Тетраэтилсвинец (549)
	0.0000322
	0.000000447

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.1215067
	0.0016867545

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.0295918
	0.000410793

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	0.004025
	0.000055875

	0602
	Бензол (64)
	0.00322
	0.0000447

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0002415
	0.0000033525

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0023345
	0.0000324075

	0627
	Этилбензол (675)
	0.0000805
	0.0000011175




Источник загрязнения: 6004 Пыление при планировке площадки

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 6.9
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 1.15

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 6.9 · (1-0) · 10-6 = 0.00059616
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 1.15 · (1-0) / 3600 = 0.0276

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0276
	0.00059616




Источник загрязнения: 6005 Пыление при технической рукультивации

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками
Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для
пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических
указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных
материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 0.5 - 1.0 %
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1), K0 = 1.5
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2), K1 = 1.2
Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4), K4 = 1
Высота падения материала, м, GB = 1.5
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.9.5), K5 = 0.6
Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80
Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется
экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0
Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 6.9
Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 1.15

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:
Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 6.9 · (1-0) · 10-6 = 0.00059616
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1.5 · 1.2 · 1 · 0.6 · 80 · 1.15 · (1-0) / 3600 = 0.0276

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0276
	0.00059616




Источник загрязнения: 6006 Сварочный пост

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13
Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): МР-3
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 50
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 11.5
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 9.77
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 9.77 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0004885
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 9.77 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.002714

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.73 · 50 / 106 · (1-0) = 0.0000865
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.73 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.000481
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.4
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.4 · 50 / 106 · (1-0) = 0.00002
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.4 · 1 / 3600 · (1-0) = 0.0001111

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.002714
	0.0004885

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.000481
	0.0000865

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.0001111
	0.00002







РООС к проекту «Поисково-разведочные работы на подземные воды для хозйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г. Актобе, Актюбинской области 7
Таблица 1.5.12. 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ 2026 г.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,002714
	0,0004885
	0,0122125

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000481
	0,0000865
	0,0865

	0192
	Тетраэтилсвинец (549)
	 
	0,0001
	0,00004
	 
	1
	0,0000322
	0,000000447
	0,011175

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,338077778
	0,831792
	20,7948

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,054937639
	0,1351662
	2,25277

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,024486111
	0,05214
	1,0428

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,049986111
	0,12981
	2,5962

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,000014476
	0,000003192
	0,000399

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,281222222
	0,6762
	0,2254

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0001111
	0,00002
	0,004

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,1215067
	0,0016867545
	0,00003374

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	0,0295918
	0,000410793
	0,00001369

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,004025
	0,000055875
	0,00003725

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,00322
	0,0000447
	0,000447

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0002415
	0,0000033525
	0,00001676

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,0023345
	0,0000324075
	0,00005401

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,0000805
	0,0000011175
	0,00005588

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00000053
	0,00000142955
	1,42955

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,005604167
	0,013008
	1,3008

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0000556
	0,00000325
	0,000065

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,14021108
	0,313436808
	0,31343681

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0552
	0,00119232
	0,0119232

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,114134
	2,155583647
	30,0826898

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Таблица 1.5.13. 
ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 2026 ГОД
	Производство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %
	Среднеэксплуатационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год достижения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	ДЭС полевого лагеря
	1
	1200
	 
	0001
	4
	0,2
	15,78
	0,4959206
	400
	104006
	41844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2133333
	1060,471
	0,8256
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0346667
	172,327
	0,13416
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0138889
	69,041
	0,0516
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0333333
	165,699
	0,129
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,1722222
	856,11
	0,6708
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	3,33E-07
	0,002
	1,419E-06
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0033333
	16,57
	0,0129
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0805556
	400,438
	0,3096
	2026

	001
	 
	ДВС бурового насоса
	1
	16
	 
	0002
	 
	0,15
	39,16
	0,1063115
	400
	104006
	41844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0503556
	1167,669
	0,002408
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0081828
	189,746
	0,0003913
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0042778
	99,195
	0,00021
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0067222
	155,878
	0,000315
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,044
	1020,293
	0,0021
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	7,90E-08
	0,002
	4,00E-09
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0009167
	21,256
	0,000042
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,022
	510,146
	0,00105
	2026

	001
	 
	ДВС силового привода лебедки и ротора буровой установки
	1

	16

	 
	0003
	 
	0,15
	31,98
	0,1425541
	400
	104006
	41844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0675222
	1167,668
	0,00344
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0109724
	189,746
	0,000559
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0057361
	99,195
	0,0003
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0090139
	155,878
	0,00045
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,059
	1020,293
	0,003
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,07E-07
	0,002
	6,00E-09
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0012292
	21,256
	0,00006
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0295
	510,146
	0,0015
	2026

	001
	 
	ДЭС гидросистемы
	1
	16
	 
	0004
	 
	0,15
	31,98
	0,014497
	400
	104006
	41844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0068667
	1167,67
	0,000344
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0011158
	189,746
	0,0000559
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0005833
	99,195
	0,00003
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0009167
	155,878
	0,000045
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,006
	1020,294
	0,0003
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,10E-08
	0,002
	5,50E-10
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000125
	21,256
	0,000006
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,003
	510,147
	0,00015
	2026

	001
	 
	Емкости ДТ
	1
	1200
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	400
	104006
	41844
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1,448E-05
	 
	3,192E-06
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0051555
	 
	0,00113681
	2026

	001
	 
	Емкости масла
	1
	1200
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	400
	104006
	41844
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0000556
	 
	0,00000325
	2026

	001
	 
	Емкости бензина
	1
	1200
	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	400
	104006
	41844
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	0192
	Тетраэтилсвинец (549)
	0,0000322
	 
	4,47E-07
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,1215067
	 
	0,00168675
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0295918
	 
	0,00041079
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	0,004025
	 
	5,5875E-05
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00322
	 
	0,0000447
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0002415
	 
	3,3525E-06
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0023345
	 
	3,2408E-05
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0,0000805
	 
	1,1175E-06
	2026

	001
	 
	Пыление при планировке площадки
	1

	1200

	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	400
	104006
	41844
	80
	80
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0276
	 
	0,00059616
	2026

	001
	 
	Пыление при технической рукультивации
	1
	1200
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	400
	104006
	41844
	80
	80
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0276
	 
	0,00059616
	2026

	001
	 
	Сварочный пост
	1
	50
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	400
	104006
	41844
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,002714
	 
	0,0004885
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000481
	 
	0,0000865
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001111
	 
	0,00002
	2026
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[bookmark: _Toc96675104][bookmark: _Toc100753862][bookmark: _Toc101535984][bookmark: _Toc101880638][bookmark: _Toc107577819][bookmark: _Toc114757827][bookmark: _Toc227584697][bookmark: _Toc101880639]1.5.11. Воздействие на атмосферный воздух передвижных источников загрязнения
При производстве геологоразведочных работ предусмотрено использование спецтехники и автотранспорта для доставки грузов и персонала, проведения геофизических работ, для подвоза воды и т.п. 

Таблица 1.5.14.
ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗА ПЕРИОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ
	Наименование веществ
	Удельные выбросы вредных веществ
	Выбросы ЗВ 2026
	Класс опасности 

	
	
	Рас-ход, т, 
	г/сек.
	т/год
	

	дизельное топливо
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Углерода оксид- СО
	0,047
	9,96
	0,236424
	0,46812
	4

	2. Углеводороды (СхНу)
	0,019
	9,96
	0,095576
	0,18924
	4

	3. Азота диоксид- NOx
	0,033
	9,96
	0,166000
	0,32868
	2

	4. Серы диоксид (SO2)
	0,01
	9,96
	0,050303
	0,0996
	3

	5. Сажа
	0,0092
	9,96
	0,046279
	0,091632
	3

	6. Формальдегиды
	0,0027
	9,96
	0,013582
	0,026892
	2

	7. Бенз(а)пирен
	1,4E-07
	9,96
	0,000001
	1,394E-06
	2

	Итого:
	 
	 
	0,608164
	1,2041654
	 

	бензин
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Углерода оксид- СО
	0,42
	4,38
	0,929091
	1,83960
	4

	2. Углеводороды (СхНу)
	0,046
	4,38
	0,101758
	0,20148
	4

	3. Азота диоксид- NOx
	0,027
	4,38
	0,059727
	0,11826
	2

	4. Серы диоксид (SO2)
	0,0015
	4,38
	0,003318
	0,00657
	3

	5. Сажа
	0,0011
	4,38
	0,002433
	0,00482
	3

	6. Формальдегиды
	0,0034
	4,38
	0,007521
	0,01489
	2

	7. Бенз(а)пирен
	0,0000001
	4,38
	0,000000
	0,00000
	2

	Итого:
	 
	 
	1,1038487
	2,1856204
	 



1. [bookmark: _Toc114757830][bookmark: _Toc227584698][bookmark: _Toc96675107][bookmark: _Toc329078449][bookmark: _Toc508730750][bookmark: _Toc514847208][bookmark: _Toc100753867][bookmark: _Toc101535989][bookmark: _Toc101880643][bookmark: _Toc107577823]Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в зависимости от природных условий
Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.
Так как территория работ характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций вредных веществ не вводилась.
Для расчетов рассеивания принят расчетный прямоугольник размером 130500 * 74000 м и с шагом расчетной сетки – 500 м. В пределах участка работ, и расчетного прямоугольника, населенных пунктов нет.  
По результатам расчета рассеивания ЗВ максимально допустимая концентрация 1 ПДК отмечается на расстоянии менее 500 метров по пыли неорганической, по другим загрязняющим веществам на расстоянии менее 200 м. Размер расчетной Санитарно-защитной зоны - 1000 метров. Результаты расчета рассеивания ЗВ, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 1.5.16.
Так как полевой лагерь будет перемещаться на площади работ, в зависимости от расположения объектов геологоразведки, точно нельзя указать удаленность от населенных пунктов. 
Обязательным условием в период работ, является размещения источников загрязнения на удалении не менее 500 метров и с подветренной стороны поселка, с учетом розы ветров местности.  
[bookmark: _Toc114757831]Критерием качества атмосферного воздуха приняты предельно допустимые концентрации (ПДКмр) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
[bookmark: _Toc227584699]1.6.1. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе выполнен в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». (Приложение №12 к приказу Министра ООС РК от 12.06. 2014 г. №221- Ө). 
Прогнозирование загрязнениямммм атмосферы выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0.405, разработанному фирмой «Логос-Плюс», г. Новосибирск, согласованному с ГГО им. А.И.Воейкова и Министерством охраны окружающей среды РК.
Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется максимальным значением концентрации, соответствующей стандартным неблагоприятным условиям, в том числе, опасной скоростью ветра, встречающихся примерно в (1-2%) случаев.
Методики предназначены для расчета приземных концентраций стационарных источников загрязнения в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеоусловиям, в том числе опасной скорости ветра. 
Расчет рассеивания выполнен на максимальную нагрузку, при одновременной работе буровой установки и ДЭС. 
Расчет выполнен по всем веществам и группам суммации.
В расчётах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально разовыe предельно допустимые концентрации (ПДКмр). 
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Таблица 1.6.1.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций
	Cm 
	РП
	СЗЗ
	ЖЗ
	ФТ
	Территория предприятия
	Колич.ИЗА
	ПДКмр (ОБУВ)  мг/м3
	ПДКсс мг/м3
	Класс опасн.

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,72701
	0,013
	0,000046
	2,41E-07
	0,00000485
	нет расч. 
	1
	0.4*
	0,04
	3

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	5,153894
	0,092
	0,000326
	0,00000171
	0,0000344
	нет расч. 
	1
	0,01
	0,001
	2

	0192
	Тетраэтилсвинец (549)
	34,502163
	0,615
	0,002
	0,0000115
	0,00023
	нет расч. 
	1
	0,0001
	0,00004
	1

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	8,946774
	1,479
	0,018
	0,000243
	0,004
	нет расч. 
	4
	0,2
	0,04
	2

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,726925
	0,12
	0,001
	0,0000197
	0,000303
	нет расч. 
	4
	0,4
	0,06
	3

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	2,927553
	0,16
	0,000557
	0,00000348
	0,0000699
	нет расч. 
	4
	0,15
	0,05
	3

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,490651
	0,085
	0,001
	0,0000148
	0,000218
	нет расч. 
	4
	0,5
	0,05
	3

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,064629
	0,003
	0,0000325
	0,00000041
	0,00000824
	нет расч. 
	1
	0,008
	0.0008*
	2

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,30893
	0,05
	0,000602
	0,00000795
	0,000125
	нет расч. 
	4
	5
	3
	4

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,198405
	0,008
	0,0000999
	0,00000126
	0,0000253
	нет расч. 
	1
	0,02
	0,005
	2

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,086796
	0,004
	0,0000437
	5,51E-07
	0,0000111
	нет расч. 
	1
	50
	5.0*
	-

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,035231
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	1
	30
	3.0*
	-

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	0,095839
	0,004
	0,0000483
	6,09E-07
	0,0000122
	нет расч. 
	1
	1,5
	0.15*
	4

	0602
	Бензол (64)
	0,383357
	0,016
	0,000193
	0,00000243
	0,0000489
	нет расч. 
	1
	0,3
	0,1
	2

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,043128
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	1
	0,2
	0.02*
	3

	0621
	Метилбензол (349)
	0,138967
	0,006
	0,00007
	8,82E-07
	0,0000177
	нет расч. 
	1
	0,6
	0.06*
	3

	0627
	Этилбензол (675)
	0,143759
	0,006
	0,0000724
	9,13E-07
	0,0000183
	нет расч. 
	1
	0,02
	0.002*
	3

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,84802
	0,05
	0,000176
	0,00000119
	0,0000239
	нет расч. 
	4
	0.00001*
	0,000001
	1

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,636832
	0,101
	0,001
	0,0000156
	0,00025
	нет расч. 
	4
	0,05
	0,01
	2

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,039717
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	1
	0,05
	0.005*
	-

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,949074
	0,128
	0,002
	0,000019
	0,000325
	нет расч. 
	5
	1
	0.1*
	4

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	19,715519
	0,243
	0,001
	0,00000655
	0,000132
	нет расч. 
	2
	0,3
	0,1
	3

	6007
	0301 + 0330
	9,43742
	1,564
	0,019
	0,000258
	0,004
	нет расч. 
	4
	 
	 
	 

	6037
	0333 + 1325
	0,70146
	0,103
	0,001
	0,0000157
	0,000258
	нет расч. 
	5
	 
	 
	 

	6041
	0330 + 0342
	0,689054
	0,093
	0,001
	0,000015
	0,000243
	нет расч. 
	5
	 
	 
	 

	6044
	0330 + 0333
	0,555278
	0,088
	0,001
	0,0000149
	0,000226
	нет расч. 
	5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
	
	
	
	
	

	3.
	"Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
	
	
	
	
	
	

	4.
	"Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.
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Рис. 1.6.1
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Рис. 1.6.2.
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Рис. 1.6.3.
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Рис. 1.6.4.
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Рис. 1.6.5.
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Рис. 1.6.6.
[bookmark: _Toc101880644][bookmark: _Toc107577824][bookmark: _Toc114757832][bookmark: _Toc227584700]1.6.2. Обоснование размера санитарно-защитной зоны
Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью исключения воздействия выбросов вредных веществ на население.
На основании результатов расчета рассевания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе максимальная допустимая концентрация 1 ПДК по пыли неорганической (2908) достигается на расстоянии менее 500 м от источника загрязнения.
Уровень шума ограничивается промплощадкой 100 м.
Согласно Санитарным правилам: «санитарно-защитная зона - территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов».
[bookmark: _Toc114757835][bookmark: _Toc100753870][bookmark: _Toc101535992][bookmark: _Toc101880646][bookmark: _Toc107577826]На период проведения геологоразведочных работ по настоящему проекту предлагается принять размер санитарно-защитной зоны расчетный, т.е. 500 м. 
[bookmark: _Toc227584701][bookmark: _Toc101535993][bookmark: _Toc101880647][bookmark: _Toc107577827]1.7. Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха и мероприятия по снижению на него отрицательного воздействия
Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК 30 июля 2021 года № 280). 

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
	Компоненты природной среды
	Источник и вид воздействия
	Простран-
ственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость
воздействия в баллах
	Категория значимости воздействия

	Атмосферный воздух
	Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
	Локальный
 - 2
	Продолжительный
 -3
	Незначительное воздействие
 - 1
	6
	Низкая значимость



Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на воздушную среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия).
[bookmark: _Toc114757829][bookmark: _Toc227584702]1.7.1. Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности
Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при проектируемых работах является автотранспорт, самоходные буровые установки и другая техника. В результате сжигания горючего при работе двигателей в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ, основными из которых являются окись углерода, углеводороды и двуокись азота. Наибольшее количество вредных веществ выбрасывается при разгоне автомобиля, а также при движении с малой скоростью.
В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвижной характер и учитывая немногочисленность техники, можно утверждать, что сосредоточения и скопления вредных выбросов в определенной точке не будет. Поэтому специальных мероприятий по охране воздушного бассейна не требуется.
В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут выполняться следующие мероприятия:
· сокращение до минимума работы бензиновых и дизельных агрегатов на холостом ходу;
· произведена регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей;
· движение автотранспорта будет осуществляться на оптимальной скорости.
Для уменьшения выбросов в атмосферу будут проводиться систематические профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка токсичности выхлопных газов.
Загрязнение атмосферы пылеобразующими частицами при проходке горных выработок незначительно.

[bookmark: _Toc114757836][bookmark: _Toc227584703]1.8. Организация контроля за состоянием атмосферного воздуха
Контроль токсичности выхлопных газов спецтехники и автотранспорта проводится при проведении технического осмотра в установленном порядке.
С учетом низкой значимости оказываемого при реализации проектных решений воздействия на воздушную среду, система контроля влияния намечаемой деятельности на атмосферный воздух не разрабатывается.

[bookmark: _Toc114757837][bookmark: _Toc227584704]1.9. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей
В соответствие с методическими указаниями «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях, мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатываются для предприятий, расположенных в населенных пунктах, где проводиться или планируется прогнозирование НМУ органами РГП «Казгидромет». 
В районе проведения работ прогнозирование НМУ в настоящее время не проводится и не планируется. По продолжительности работы являются временными и краткосрочными. 
В связи с этим нет необходимости разработки мероприятий на период НМУ.
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[bookmark: _Toc101880652][bookmark: _Toc107577832][bookmark: _Toc114757838][bookmark: _Toc227584705]2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОД
Буровые работы заключаются в бурении одной гидрогеологической скважины, которая по своему назначению будет являться разведочно-эксплуатационной.  

[bookmark: _Toc101536040][bookmark: _Toc101880653][bookmark: _Toc107577833][bookmark: _Toc114757839][bookmark: _Toc227584706]2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды
Количество рабочих – 5 чел. Электроснабжение временного полевого лагеря автономное, от электрогенератора бурового станка мощностью 15 кВт. В процессе полевых работ для хозяйственно-питьевого водоснабжения будет использоваться бутилированная вода. Потребность в питьевой воде составит: 0,06*5чел*30дн. = 9,0 м3
Сброс хозяйственно-питьевой воды со столовой и бани будет производиться в подземный контейнер. По мере наполнения контейнера вода будет вывозиться специализированной организацией согласно договору.
Качество питьевой воды будет соответствовать согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №26 от 20 февраля 2023 года.
Объемы потребляемой воды на территории объектов с учетом продолжительности работ, представлены в табл. 2.1.1. Объемы потребляемой воды приведены на максимальное потребление
Таблица 2.1.1.
РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
	Нормативная потребность воды, м3
	Ед. измер.
	кол-во
	Расход воды, м3

	Период бурения 

	Техническая вода

	при бурении - 5
	сут.
	30
	150,00

	при подготовительных работах к бурению 
	сут.
	1
	5,00

	Всего
	 
	 
	155,00

	Вода для хозбытовых нужд

	0,15 на 1 человека (СП №167 от 25.01.2012 г.). Буровая бригада 5 человек
	сут.
	30
	22,50




[bookmark: _Toc114757840][bookmark: _Toc227584707]2.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование. Местоположение водозабора, его характеристика
Водопотребление: При проведении разведочных работ требуется вода технического качества на производственные нужды и вода питьевого качества на питьевые и хозбытовые нужды.
В период полевых работ техническая вода, используемая в основоном для пылеподавления и частично как промывочная жидкость при бурении, а также вода для хозбытовых нужд полевой бригады, будет использоваться привозная по договору, из ближайшего населенного пункта.
На промплощадках для хранения воды устанавливаются специальные, маркированные емкости.
Для хранения хозбытовой воды будут использоваться специальные емкости, изготовленные из легко очищаемых материалов, защищенные от загрязнения крышками, запирающимися на замок. Емкости будут хорошо промываться и дезинфицироваться. Смена воды и промывка сосудов будут производиться ежедневно. 
Обеспечение питьевой водой предусматривается бутылированное. 
Водоотведение: В процессе проектируемых работ планируются следующие виды сточных вод:
· производственные стоки;
· хозяйственно-бытовые сточные воды.
Производственные стоки представлены буровыми сточными водами, образующимися в процессе бурения скважин. 
Ливневые воды и стоки, возможно загрязненные нефтепродуктами, будут собираться системой ливневой канализации в дренажную ёмкость и по мере накопления вывозиться специализированными организациями. Производственные стоки в период бурения будут использоваться в оборотном водоснабжении.
Для нужд работников будут устанавливаться уборные с водонепроницаемыми выгребами на территории площадки скважины. 
Сбор хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в выгребы. Конструкция выгребов исключает фильтрацию жидкости в соседствующие с ними слои почвы и грунт. По мере накопления стоки из выгребов будут откачиваться, и вывозиться специальным автотранспортом на существующие очистные сооружения по договору специализированными организациями. Вывозить на очистные сооружения сточные воды планируется ежедневно, с помощью специализированного транспорта (ассмашина). 
Хозяйственно-бытовые сточные воды Хозяйственно-бытовые стоки будут собираться в специальные септики, оборудованные в соответствие с санитарными требованиями, с дальнейшим вывозом по договорам. 
Объем хозбытовых стоков принят с учетом потерь из расчета 70% от всего объема водопотребления. 
Разрешение на обустройство временных септиков будет получено у санитарно - эпидемиологической службы района. 
Договора на вывоз сточных вод будут заключены до начала  полевых работ.
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[bookmark: _Toc114757841][bookmark: _Toc227584708]2.3. Поверхностные воды
[bookmark: _Toc101536044][bookmark: _Toc107577837][bookmark: _Toc114757842]Речная сеть в районе представлена рекой Жаксы- Каргала и ее левым притоком р.Жаман-Каргала и другими мелкими ручьями, и балками. По данным рекам постоянный сток отмечается круглый год. Река Жаксы-Каргала севернее г.Актобе в верховье зарегулирована плотиной.
Долина реки хорошо выражена. В нижнем течении реки ширина долины1,0-1,2км, склоны долины пологие, возвышаются над руслом реки на 10-15м. Пойма ровная, шириной 60-90м, местами до 300м, заросшая кустами и деревьями. Русло реки хорошо разработанное, извилистое. Ширина русла не превышает 30-50м. Берега обрывистые, высотой 2-3м, дно каменисто-песчаное, местами слегка заиленное.
Гидрологический режим рек Жаксы- и Жаман-Каргала характеризуется одним весенним паводком, сменяющимся продолжительной меженью.
На весеннее половодье приходится 60-90% годового стока. Средняя продолжительность половодья достигает 30 дней. Подъем уровней на реках происходит в течение 10-14 дней.
Потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод при реализации проекта являются:
· Площадка размещения бурового оборудования;
· Склады ГСМ и места заправки техники; 
· Площадки техобслуживания автотранспорта;
· Места утилизации и складирования отходов производства и потребления.
В процессе работ необходимо предотвратить транспортирование поверхностного стока в период дождевого стока. 
Места хранения горюче-смазочных материалов и заправки автотехники топливом будут оборудованы специальными защитными приспособлениями (поддоны, бермы, и т.п.). Склад ГСМ будет обвалован земляной насыпью, исключающей разлив нефтепродуктов при аварийных ситуациях на не защищенные участки почвы.
Контактов дождевых вод с твердыми бытовыми отходами не будет, так как сбор и предварительная обработка отходов на специальной площадке в полевом лагере с последующей утилизацией в установленном порядке.
Согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям по охране поверхностных вод от загрязнений" вблизи поверхностных водных источников устанавливаются водоохранные зоны и полосы.
[bookmark: sub1000190467]Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами в соответствии с «Правилами установления водоохранных зон и полос», утвержденными Приказам Миннистра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года №19-1/446.
Минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу от уреза среднемноголетнего меженного уровня воды, включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки, принимается для малых рек (длиной до 200 километров) - 500 м. 
Минимальная ширина водоохранных полос определяется с учетом формы и типа речных долин, крутизны прилегающих склонов, прогноза переработки берегов и состава сельхозугодий. При крутизне склонов до 3° минимальная ширина водоохраной полосы принимается 50 м.
Проектная скважина будет располагаться за пределами водоохранных зон. 

[bookmark: _Toc227584709]2.4. Подземные воды
По существующему гидрогеологическому районированию район работ относится к Предуральскому сложному бассейну пластовых безнапорных и напорных вод.
В зависимости от геолого-структурных особенностей и условий залегания в пределах района выделяются водоносные горизонты и комплексы, водоупорные горизонты. 
Водоносный и водоупорный верхнеплиоцен-
нижнечетвертичный аллювиальный горизонт (N23-Q1)
Водоносный горизонт развит в пределах погребенных долин рек Илек, Каргала, Женишке и низовьях рек Жаксы и Жаман-Каргала, а также по левобережью р.Илек, где он выходит на поверхность. Водоупорный горизонт распространен на водоразделах, чаще в понижениях рельефа.
Ширина погребенных долин варьирует от 0,6-1км до 2-4км. Подземные воды приурочены к песчаным отложениям – это пески, пески с гравием, галькой, гравийно-галечные и валунно-галечные породы. Суммарная мощность всей толщи отложений по реке Илек достигает 50-80м, Каргале и Женишке – 30-38м. Мощность водоносного горизонта изменяется от 10-15м до 33м. Глубина залегания грунтовых вод варьирует от 3-5м до 10-36м. Дебиты поисковых скважин колеблются в пределах 0,01-3,4 дм3/с при понижениях уровня на 1,5-10м. Дебиты эксплуатационных скважин достигают 60 дм3/с при понижениях уровней на 1-2,0м.
По минерализации преобладают пресные воды с величиной сухого остатка 0,5-1,0 г/дм3 и лишь на некоторых участках, где наблюдается повышенная глинистость отложений, или застойный характер водообмена в нижней части разреза, отмечается увеличение минерализации до 1,2-1,3 г/дм3.
По химическому составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные сульфатные натриево-кальциевые.
Водоносный горизонт весьма перспективен для централизованного водоснабжения населенных пунктов.
Водоносный среднеюрский терригенный комплекс (J2)
Водоносный комплекс распространен в северо-западной и юго-западной частях района района. Подземные воды приурочены к пескам, гравийно-галечным отложениям, прослоям бурых углей. Мощность песчаных обводненных прослоев изменяется от 8-10 до 20-32м. Количество песчаных прослоев колеблется в пределах 4-5. Вскрываются подземные воды на глубине 40-80м и более. Подземные воды напорные, величина напоров составляет 30-80м. Производительность скважин 2,3-5,0 дм3/с при понижениях 10-20м соответственно, эксплуатационных – может достигатть15-16 дм3/с при понижениях 14-12м. Воды пресные и солоноватые с величиной сухого остатка от 0,2-1,0 до 1,5-3,0 г/дм3.
Подземные воды используются для технических целей и на некоторых участках могут быть использованы для централизованного водоснабжения небольших населенных пунктов.
Водоносный верхнепермский терригенный комплекс (Р2)
Распространен в долине реки Жаксы-Каргала на участках сел Кызылжар, Новостепановка, Пригородное, Садовое. Водоносными являются прослои песчаников, конгломератов, алевролитов, которые являются порово-трещиноватыми коллекторами. Мощность трещиноватой зоны составляет 35-50м, в редких случаях достигает 70-80м.
Уровни подземных вод вскрываются на глубинах от 3,7 до 53м. Воды преимущественно безнапорные. Дебиты скважин от 0,2 до 6,2 дм3/с при понижении уровней до 27-55,3м. Подземные воды пресные и слабосолоноватые с величиной сухого остатка от 0,2-1 до 1,3-3,0 г/дм3. Практического применения водоносный комплекс не имеет.
Водоносный нижнепермский сульфатно-терригенный комплекс (Р1)
 Развит по левому борту реки Жаксы-Каргала, на участке села Садовое и по правому борту с. Новостепановка. Гидрогеологический разрез его в пределах проектируемого участка не изучен. На соседних территориях подземные воды приурочены к сульфатно-терригенным и карбонатным породам. Глубина залегания кровли водоносных пород изменяется от нескольких метров на участках выхода отложений на поверхность до 2000м. Воды напорные и безнапорные. По величине сухого остатка от солоноватых до рассолов. Практического применения воды комплекса не имеют.
[bookmark: _Toc227584710]2.5. Режимные и гидрометрические наблюдения
Проведение режимных и гидрометрических наблюдений данным проектом не предусматривается. Проектная скважина будет сдана по акту заказчику. В 3,0 -3,5км южнее проектной скважины находятся две скважины №№ 1194 и 1113, относящиеся к Государственному мониторингу подземных вод, по которым ведутся наблюдения за водоносным верхнепермским горизонтом.
[bookmark: _Toc114757843][bookmark: _Toc227584711]2.6. Оценка воздействия намечаемой деятельности на поверхностные и подземные воды района
Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы включает рассмотрение потенциальной вероятности воздействия по ряду критериев, основные из которых для рассматриваемого объекта не применимы:
· вероятность загрязнения поверхностных вод путем сбросов сточных вод в водные объекты;
· вероятность воздействия на гидрологический режим поверхностных водотоков;
· вероятность воздействия на ихтиофауну;
· воздействием на гидрогеологический режим и возможность загрязненения водоносных комплексов.
В процессе работ исключается сброс любого вида отходов (жидких, твердых) в водотоки. Недопустима организация мойки автотранспорта. Для этого будет обустроена специальная площадка, оборудованная ливневой канализацией и системой сбора загрязненных стоков. Кроме того, движение производственного транспорта не должно будет совершаться через русла водотоков во избежание нарушения целостности берегов. 
Опасные отходы собираются в герметичную тару, и вывозятся по мере заполнения на базу предприятия для утилизации. Твёрдо-бытовые отходы будут собираться в закрытые баки-контейнеры, располагаемые на оборудованных площадках и в дальнейшем вывозиться на полигон ТБО и промотходов по договору (по мере накопления).
С целью исключения засорения водных объектов в процессе осуществления намечаемой деятельности предусматривается проведение плановой уборки территории. Не допускается открытое размещение отходов на территории участка.
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[bookmark: _Toc114757844][bookmark: _Toc227584712]2.7. Мероприятия по охране водных объектов
При выполнении данного Проекта будут применяться правила по соблюдению зон санитарной охраны.
Во избежание загрязнения поверхностных вод бытовыми отходами все производственные, жилые и хозяйственные помещения будут располагаться не ближе 500 м, за пределами водоохранной зоны. Сброс сточных и туалетных вод будет производиться в септики-гидроотстойники, где будет производиться их механическая очистка методом естественного отстоя.


[bookmark: _Toc101880660][bookmark: _Toc107577840][bookmark: _Toc114757845][bookmark: _Toc227584713]3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА
[bookmark: _Toc101536048][bookmark: _Toc101880661][bookmark: _Toc107577841][bookmark: _Toc114757846][bookmark: _Toc227584714]3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)
Охрана недр при проведении поисково-разведочных работ осуществляется в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан, № 125-VІ ЗРК от 27.12.2017 г. «О недрах и недропользовании», «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр», утвержденные Приказом Министра Энергетики Республики Казахстан № 239 от 15.06. 2018 г.
[bookmark: _Toc101536049][bookmark: _Toc101880662][bookmark: _Toc107577842][bookmark: _Toc114757847]Участок работ, для которого планируется проведение поисково-разведочных работ, расположен на листе международной разграфки М-40-XVI. На площади данного листа в 1967г. Западно-Казахстанской комплексной экспедицией была проведена геолого-структурная съемка масштаба 1:200 000.
Первые сведения о геологическом строении Актюбинской области начали появляться в печати со второй половины 19-го века и связаны, в основном, с поисками нефтяных месторождений.
Систематическое геолого-гидрогеологическое изучение началось в послевоенное время.
Более детально, в масштабе 1:50000 выполнена комплексная съемка листов М-40-55-В,Г и М-40-67-А,Б  (Романюк Н.И.).
[bookmark: _Toc227584715]3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период геологоразведочных работ (виды, объемы, источники получения)
Необходимость в изъятие земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует. Потребность в сырьевых ресурсах в процессе работ отсутствует.

[bookmark: _Toc101536051][bookmark: _Toc101880664][bookmark: _Toc107577844][bookmark: _Toc114757848][bookmark: _Toc227584716]3.3. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий
Обеспечение водой в период проектируемых работ планируется по договору специализированной организацией. Использование нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.


[bookmark: _Toc101880666][bookmark: _Toc107577845][bookmark: _Toc114757849][bookmark: _Toc227584717][bookmark: _Toc2344640][bookmark: _Toc4606804][bookmark: _Toc101880667][bookmark: _Toc107577846][bookmark: _Toc114757850]4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc227584718]4.1. Виды и объемы образования отходов
В ходе полевых работ металл не образуется.
В ходе бурения образуется 6,83 м3 или 7,8т шлама при плотности 1,14г/см3. Образованный буровой шлам и буровой раствор  относятся к группе не токсичных, так как не содержат никаких хим.реагентов. Буровой раствор, образованный в ходе роторного бурения, используется следующим образом: вода после оседания твердых частиц (шлама) сливается на пониженные части рельефа, шлам используется для обвалки скважин и рекультивации. 
При производстве бурения, сварочные работы не проводятся, соответственно не образуются металлические отходы. 
Источниками образования отходов потребления являются столовая, жилые корпуса, офисы (пищевые отходы, вторсырье, горючие неутильные вещества).
Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в полевом лагере.
[bookmark: _GoBack]Расчет объемов образования отходов 
Расчет количества отходов, образовавшихся при бурении/испытании произведен согласно Методике расчетов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от расконсервации скважин (приказ Министра ООС РК № 129-ө от 03.05.2012г.).
Расчет объема скважины:
Объем скважины (м3) рассчитывается по формуле:
VСКВ = К * L * π*D2/4,
где: К - коэффициент кавернозности (1,2 по техпроекту);
D - диаметр долота, м;
L - интервал буровой скважины, м.
Расчет объема бурового шлама:
Объем бурового шлама (м3) определяется по формуле:
Vш =1,2 * Vckv
где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы.
Количество шлама (тонн) определяется по формуле:
Wш = Vш*ρш
где ρш–1,75 плотность шлама, т/м3;
Расчет объема отработанного бурового раствора:
Объем отработанного бурового раствора (м3) определяется из расчета 25 % от объема исходного и наработанного бурового раствора:
VОБР = 0,25 *VСКВ *К1 + 0,5 • Vц,
где: К1 коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе (согласно РД 39-3-819-91, К1= 1,052); 
Vц - объем циркуляционной системы буровой установки для неглубоких скважин равен 90.
Количество отработанного бурового раствора (тонн) определяется по формуле:
WОБР= VОБР * ρобр
где ρобр–1,26 плотность бурового раствора, т/м3;
Расчет объема буровых сточных вод:
Объем буровых сточных (м3) вод при внедрении оборотной системы водоснабжения рассчитывается по формуле:
VБСВ= 0,25 * Vобр 
Количество буровых сточных вод (тонн) равно:
WБСВ = VБСВ * ρбсв
где ρбсв–1,08 плотность буровых сточных вод, т/м3
Отходы бурения в период бурения/испытания составляют 0,75 используемого бурового/промывочного раствора:

ОБЪЕМЫ ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ
Таблица 4.1
	Наименование
	Конструкция скважины
	Сумма

	
	d=151 мм
	 

	Диаметр скважины, м
	0,32
	 

	Коэффициент кавернозности (по объему)
	1,2
	 

	Длина интервала, 85 м
	85
	85

	Объем интервала скважины, 85 м, м3 К*L*π*D2/4=
	8,199
	8,199



РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОТХОДОВ БУРЕНИЯ
Таблица 4.2
	Вид отхода
	Скв. гл. 85 м 
	Расчет
	 

	Обьем бурового шлама, м3
	9,84
	VБШ=1,2хVп

	Буровой шлам, тонн 
	11,22
	уд. вес 1,14 т/м3

	Объем циркуляционной системы БУ
	6,83
	Vц=Sсеч.сквxH
	 

	Объем отработанного раствора, м3
	3,42
	VОБР = 0,25 хVсквх1,052 + 0,5 х Vц

	ОБР, тонн, 
	4,30
	уд. вес 1,26 т/м3

	Объем буровых сточных вод, м3
	0,85
	VБСВ =0,25хVОБР

	БСВ, тонн
	0,92
	уд. вес 1,08 т/м3

	Общий объем выбуренной породы, м3
	14,11
	Vвп = VБШ + VОБР + VБСВ

	Общая масса выбуренной породы, тонн
	16,44
	Mвп = MБШ + MОБР + MБСВ



Расчет объёма отработанного масла
Так как работы связаны с использованием транспорта и оборудования, смонтированного на автомобилях, работающих на дизтопливе, будут образовываться отработанные моторные масла.
Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 г. № 100-п. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Фактическое образование отработанных масел значительно меньше.
Объем отработанное масло образованного при работе транспорта на дизельном топливе определяется по формуле: Nd = Yd * Нd * ρ, 
где: Yd – расход дизельного топлива в период пробной эксплуатации, м3.
Нd – норма расхода масла, принимается 0,032 л/л.
0.25 – доля потерь масла от общего его количества.
ρ – плотность моторного масла, ρ = 0,93 т/м3.

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Таблица 4.3
	Вид топлива
	 тонн
	Расход топлива, Yd м3
	норма расхода масла, Нd л/л
	Плотность масла, т/м3
	Отработанное моторное масло, Nd = Yd * Нd * ρ * 0,25

	
	
	
	
	
	м3
	тонн

	2026

	Дизельное топливо
	10,91
	13,1
	0,032
	0,93
	0,105
	0,098

	Бензин
	1,31
	1,8
	0,024
	0,93
	0,011
	0,010

	Всего
	 
	 
	 
	 
	0,116
	0,108



Сбор отработанных моторных масел будет производиться в специальные емкости или контейнеры. По мере накопления будет производиться их вывоз с мест сбора и утилизация на специально оборудованном полигоне или сдаваться специализированным организациям.

Промасленная ветошь
Количество промасленной ветоши определяется в зависимости от поступающего объема ветоши Pcв (кг) и содержания в ветоши (См) нефтепродукта (12%) и влаги (Св) (15%) по формуле:
P отх.в = Pcв/(1-См/100-Св/100)
Pcв – сухая ветошь, т;
P отх.в ‒ промасленная ветошь, т;
Таблица 4.4
	Период
	Кол. израсходо-ванного обти-рочного мате-риала, кг
	% содержание нефтепродуктов в отходе
	%  содержание воды в отходе
	Отходы промасленной ветоши, тонн

	1
	3
	4
	5
	6

	2026
	50
	12
	15
	0,068

	Итого
	 
	 
	 
	0,068



Твердые бытовые отходы (ТБО)
Отходы потребления представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования хозяйственно-бытового блока, обеспечивающего необходимые условия для проживания и рабочего состояния штата, занятого на производстве и проживающих в вахтовом городке. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами.
Объемы образования твёрдых бытовых отходов определены по нормам накопления мусора на 1 человека в год (0,36 тонн в год) для кварталов неблагоустроенного жилого фонда, принятым РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. Алматы, 1996.
На территории полевого лагеря отводятся специальные места для временного складирования и хранения бытовых и других отходов.

РАСЧЕТ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Таблица 4.5
	Год
	Норма накопл. на чел.
	Полевая бриг., чел.
	Время, сут.
	ТБО, тонн

	
	
	
	
	скв/год

	2026
	0,36
	5
	30
	0,15

	Итого
	 
	 
	 
	0,15





ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 
Таблица 4.6
	Расчет пищевых отходов

	 
	И

	количество людей
	5

	количество блюд
	12

	количество дней
	30

	Итого:
	0,054



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ
Таблица 4.7
	Вид отхода
	2026 год
	Всего

	Буровой шлам, тонн
	11,216
	11,22

	Отработанный буровой раствор, тонн
	4,305
	4,30

	Отработанные масла, тонн
	0,108
	0,11

	Промасленная ветошь, тонн
	0,068
	0,07

	Пищевые отходы, тонн
	0,054
	0,05

	ТБО, тонн
	0,148
	0,15

	Итого:
	15,899
	15,90



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Таблица 4.8
	№
	Наименование отходов
	Объем образования, т/год
	Уровень опасности
	Физическое состояние
	содержание основных компонентов, %
	Условия временного хранения
	Рекомендуемое  место размещения

	
	
	2026 год
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Отработанные масла, тонн
	0,108
	Опасные
	жидкие, нерастворимые, летучие
	Углеводороды предельные С6-С10 80 , углеводороды непредельные С2-С5 16,57 
	сдача спец.орг./Повторная перегонка (рафинирование)
	Повторное использование нефтепродуктов  для смазки и прочее

	2
	Промасленная ветошь, тонн
	0,068
	Опасные
	твердые, нерастворимые, нелетучие
	Ткань 73, масло 12, влага 15
	спецполигон  /аккумулирование материала для последующего удаления
	Зола

	3
	ТБО, тонн
	0,054
	Неопасные
	твердые, нерастворимые, нелетучие
	Полимеры, целюлоза,  древесина
	Складируется на специальной площадке.
	Сдача на полигон ТБО

	4
	Пищевые отходы, тонн
	0,148
	Неопасные
	твердые, нерастворимые, нелетучие
	Органические материалы-77, полимеры-12, стекло - 6
	Контейнер на специально отведенной площадке
	Сдача на полигон ТБО

	5
	Буровой шлам, тонн
	11,216
	Неопасные
	жидкие, нерастворимые, летучие
	На водной основе 
	Емкости в специально отведенном месте 
	Шлам используется для обвалки скважин и рекультивации

	6
	Отработанный буровой раствор, тонн
	4,305
	Неопасные
	твердые, нерастворимые, нелетучие
	На водной основе
	Контейнер на специально отведенной площадке
	Сдача для утилизации специализированным предприятиям

	 
	Итого 
	15,899
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc101536056][bookmark: _Toc101880669][bookmark: _Toc107577848][bookmark: _Toc114757859][bookmark: _Toc227584719]4.2. Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций
Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:
· уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;
· систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видовотходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.
Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращениевыбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторноеиспользование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.
Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизацииили захоронения. Первым законодательным документом в области управленияотходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующихосновных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):
· предотвращение образования отходов (уменьшаяих количество и вредность,
· используя замкнутый цикл производства);
· утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ
· (повторное использование сырья);
· безопасное размещение отходов;
· приоритет утилизации нал их размещением;
· исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных,
· токсичных, радиоактивных);
· размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения
· ущерба окружающей среде.

[image: ]
Рис. 4.1. Иерархия с обращениями отходами
При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принциппредосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.
Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:
1 этап – появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;
2 этап – сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;
3 этап – идентификация отходов, которая может быть визуальной;
4 этап – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;
5 этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;
6 этап – упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;
7 этап – складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;
8 этап – хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;
9 этап – утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разкрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного пименения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.
Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места ихутилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенныхдля этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временнохранятся на площадках, но не более 6-ти месяцев согласно статьи 320 Экологического кодекса РК,  с последующей передачей специализированным организациям. 
Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления будут заключаться ежегодно.
Система управления отходами на предприятии:
· расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствиис появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии.
· сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов
· вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.
· оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов
· регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных напредприятии.
· составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы
· заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.
Инвентаризация отходов
Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.
Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижениястратегических экологических целей.

Учет отходов
Ответственным по учету всех отходов производства и потребления иосуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.
Каждое производственное подразделение организации, назначает ответственного заобращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи нарегенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированныепредприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результатепроизводственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.
Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов
Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиямик обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)
На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.
Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.
По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.
Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации напредприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.
Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственномподразделении.
Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающейсреды.
Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.
 
Утилизация и размещение отходов
Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, прикоторых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышаетустановленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновьобразующихся отходов.
Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов
Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.
Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливомэлектролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном дляхранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

Производственный контроль при обращении с отходами
На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращениес отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.
[bookmark: _Toc101536057][bookmark: _Toc101880670][bookmark: _Toc107577849][bookmark: _Toc114757860][bookmark: _Toc227584720]4.3. Виды и количества отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о водействии на окружающую среду
Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.
Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:
1) наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;
2) наименование и краткую характеристику объекта;
3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);
5) для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:
1) перед началом намечаемой деятельности;
2) после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами).
В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.
Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.
За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Информация по видам и количеству отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), представлено в разделе 4.1 настоящего РООС.
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[bookmark: _Toc101536060][bookmark: _Toc101880673][bookmark: _Toc107577852][bookmark: _Toc114757862][bookmark: _Toc227584722]5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий
Технологические процессы при производстве геологоразведочных работ могут сопровождаться негативными физическими воздействиями на компоненты окружающей среды и персонал. 
Одной из форм физического воздействия на окружающую среду являются упругие колебания, распространяющиеся в виде звуковых и вибрационных волн.
В процессе производства работ будут создаваться такие факторы физических воздействий, как шум и вибрация.
Шкала измерения уровня интенсивности шума, заключенная в пределах между «порогом слышимости» и «порогом болевого ощущения» изменяется от 0 до 140 дБ.
Основным источником шума на промплощадках является работа технологического оборудования – ДВС и дизельных установок. 
В соответствие с требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13 «Общие требования безопасности» уровни звука на рабочих местах не должны превышать 80 дБА. Шумовые характеристики оборудования указываются в технических паспортах.
Для оценки источников шума на территории буровой с дизельным приводом, как вариант максимального шумового воздействия, приняты замеры уровней шума на рабочих местах буровых установок по литературным источникам.
Таблица 5.1.1.
УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ (УЗМ) ПРИ РАБОТЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ
	Наименование
	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Корректи рованный УЗМ, дБА

	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Измерения
	89
	89
	89
	87
	87
	78
	75
	71
	63
	88

	Норма для 
рабочей зоны
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80



Определение ожидаемых уровней шума, создаваемых в процессе бурения 
Октавные уровни звукового давления, создаваемые работой технологического оборудования буровой установки, рассчитывается по формуле:
L = Lp + 10 lgφ - 10 IgΩ - 20 Igr - βα*r/1000 + ΔLотр. - ΔLc,
Где, Lp - октавный уровень звуковой мощности БУ, дБ;
φ - фактор направленности БУ;
Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум;
βα - коэффициент затухания звука в атмосфере, дБ/км;
г - расстояние до расчетной точки, м;
ΔLотр. - повышение уровня звукового давления вследствие отражения от больших поверхностей, расположенных на расстоянии от расчетной точки, не превышающем 0,l r; ΔLотр.=0;
ΔLc = ΔLэкр. + ΔLпов + βзел.;
где ΔLэкр. - снижение уровня звукового давления экранами, расположенными между источником шума и расчетной точкой;
ΔLпов - снижение уровня звукового давления поверхностью земли;
βзел - коэффициент ослабления звука полосой лесонасаждений, дБ/м.
Ввиду отсутствия экранов и лесополос ΔLc = 0.
Таблица 5.1.2.
УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА ГРАНИЦЕ ПРОМПЛОЩАДКИ
	№№ ПП
	Наименование параметра
	Среднегеометрическая частота октавных полос, Гц

	Коррект. УЗМ, дБА

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	УЗМ, Lp, дБ
	89
	89
	89
	87
	87
	78
	75
	71
	63
	88

	2
	βα, дБ/км
	 
	 
	0,3
	1,1
	2,8
	5,2
	9,6
	25
	83
	5

	3
	r, м
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	4
	βα*r/1000, дБ/км
	0
	0
	0,45
	1,65
	4,2
	7,8
	14,4
	37,5
	124,5
	7,5

	5
	10 lgφ, дБ/км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	10 IgΩ, дБ/км
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	7
	20 Igr
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62

	8
	L, дБ
	19
	19
	19
	16
	14
	2
	 
	 
	 
	12

	9
	Норма для 
рабочей зоны
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	10
	Норма для территорий прилегающих к жилым зонам
	83
	67
	57
	49
	44
	40
	37
	35
	33
	45



Анализ результатов расчетов уровней шума, создаваемых работой технологического оборудования буровой установки показывает, что в радиусе 100 м (на границе промплощадки) уровень звука (L) ниже предельно-допустимых значений по всем среднегеометрическим частотам октавных полос.
Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. Для защиты рабочих от превышения уровня шума на рабочих местах, необходимо обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты (наушниками). 
Характер рассматриваемого воздействия будет локальный и кратковременный.
Вибрация
Наряду с шумом, опасным и вредным фактором производственной среды, воздействующим на персонал, является вибрация – колебания рабочего места.
Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизель-генераторов, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 16 Гц, уровни вибрации в насосной станции, оборудование в которых смонтировано на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы.
Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения, а также применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний. При расположении противовибрационных экранов дальше 5 - 6 м от источника колебаний их эффективность резко падает.
На участке проведения геологоразведочных работ для снижения вибрации от технологического оборудования необходимо предусмотреть: тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.
Электромагнитное излучение
Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на организм человека, является воздействие электромагнитных полей (ЭМП), источниками которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач.
Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и даже десятков тысяч вольт на метр. Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, поэтому на небольшом удалении от линии 50-100 м напряженность поля падает до нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр. Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в 5 м от нее снаружи от продольной оси: для ЛЭП 330 кВ – 3,5-5,0 кВ/м, для ЛЭП 500 кВ – 7,6-8,0 кВ/м и для ЛЭП 750 – 10,0-15,0 кВ/м. При удалении от проекции крайнего провода на землю напряженность электрического поля заметно снижается.
Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют картину поля, оказывают экранирующий эффект.
Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП.
Повышение уровня местности по отношению к условной прямой, соединяющей основания двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения.
Уровни предельно-допустимого излучения электромагнитных волн представлены в таблице 5.1.3.
Таблица 5.1.3.
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
	Наименование диапазона волн
	Частота, Гц
	Предельно допустимые уровни облучения

	Средние
	105-1,5х106
	10

	Короткие
	6х106-3х107
	4

	Ультракороткие
	3х107-3х108
	2



Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного воздействия
При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений непревышающих допустимые:
1. применение средств и методов коллективной защиты;
2. применение средств индивидуальной защиты.
Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация должна снабжать средствами индивидуальной защиты.
В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется следующими способами:
· снижение шума в источнике (усовершенствование производственных процессов);
· использование малошумных транспортных средств (регламентация интенсивности движения и т.д.);
· в результате снижения шума на пути его распространения (применение специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности);
· следить за исправным техническим состоянием двигателей, используемой строительной техники и транспорта;
· использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д.
Вибрационная безопасность труда должна обеспечиваться:
· соблюдением правил и условий эксплуатации технологического оборудования и введения производственных процессов;
· исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;
· применением средств индивидуальной защиты от вибрации;
· введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;
· контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.
Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с учетом времени пребывания персонала в зоне облучения.
Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30 %.
В целом же воздействие физических факторов (шум, вибрация и электромагнитное излучение) на состояние окружающей среды может быть оценено как:
· пространственный масштаб воздействия – локальный;
· временной масштаб воздействия – временное;
· интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая.
Применение современного оборудования на всех технологических процессах, применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие мощных источников электромагнитного излучения на период проведения работ на площади Каратюбе позволяет говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы.
В связи с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны площади работ не ожидается.
[bookmark: _Toc101536061][bookmark: _Toc101880674][bookmark: _Toc107577853][bookmark: _Toc114757863][bookmark: _Toc227584723]5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения
По данным отчета «Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2023 год», выполненного Департаментом экологического мониторинга РГП «Казгидромет» МЭиПР РК (Астана, 2024 год), в 2023 году наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись Наблюдения за уровнем гамма-излучения на местности осуществлялись ежедневно на 9-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, свх. Родниковский, Каркаралинск, Сарышаган, Жана–Арка, Киевка) и одном автоматическом посту наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Караганде (ПНЗ №6).
Средние значения радиационного гамма–фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,03 – 0,41 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма– фон составил 0,15 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.
Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области измерялиясь на 3–х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем пятисуточного отбора проб воздуха горизонтальными планшетами.
Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,3–2,6 Бк/м2
. Средняя величина плотности выпадений по
области составила 1,8 Бк/м2
, что не превышает предельно допустимый уровень. 
Оценка потенциального радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.
Ионизирующее излучение - излучение, которое способно разрывать химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.
С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. 
Радиационный фон подлежащих к разведки полезных ископаемых - не превышает установленных уровней допустимого воздействия. В связи с этим оценка воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится. Нормирование допустимых радиационного воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия источников радиационного воздействия.
При реализации проектных решений воздействие по радиационному фону:
· пространственный масштаб воздействия - местное воздействие по радиационному фактору оценивается как: (3) до 100 км2;
· временной масштаб воздействия – воздействие средней продолжительности (2) продолжительностью воздействия до 1-го года;
· интенсивность воздействия - (1) 1 мв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5мв/год.
Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).
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[bookmark: _Toc101536064][bookmark: _Toc101880677][bookmark: _Toc107577856][bookmark: _Toc114757865][bookmark: _Toc227584725]6.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
[bookmark: _Toc101536110][bookmark: _Toc101880678][bookmark: _Toc107577857]Почвы обычно бурые, желто-бурые малогумусовые, засолоненные. Характерны полынно-солончаковая растительность. Для приподнятых участков, сложенных песчаными и супесчаными почвами, обычен полынно-типчаковый комплекс. В пойменных участках рек характерно злаковое разнотравье. Здесь уже встречаются заросли кустарников.
Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах и контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок. 
Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при строгом выполнении проектных решений и соблюдении всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 
В связи с вышесказанным, организация экологического мониторинга почв не требуется. 
Намечаемая деятельность значительного влияния на почвы, посредством отходов производства и потребления, оказывать не будет.
[bookmark: _Toc114757866][bookmark: _Toc227584726]6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.
Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем -растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное илиполное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление иуплотнение.
Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.
Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные дороги должны будут прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.
Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.
Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.
Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в  основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.
Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.
Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.
Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.
С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.
Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.
Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.
По окончании планируемых работ будет проведена рекультивация отведенных земель.
При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно-растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ, неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений, возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв.
Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.
Для характеристики состояния почвенного покрова в рамках мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на окружающую среду объектов рассматриваемого участка должен проводится отбор проб по стационарной экологической площадке (СЭП), характеризующей преобладающим почвы площади работ  и разнообразие техногенного воздействия на них. Техногенное воздействие на земли проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных дорожной дигрессией. В период работ вводится строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью.
На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель с возвращением исходного состояния.
Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.
Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.
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Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв от деградации и необоснованного разрушения. Подъездные дороги будут прокладываться с учетом особенностей экосистем участков и их устойчивости к антропогенным воздействиям.
В соответствии с Законодательством Республики Казахстан рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохранение плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприятиями. Восстановление нарушенных земель направлено на устранение неблагоприятного влияния геологоразведочных работ на окружающую среду, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, сохранение эстетической ценности ландшафтов. Рекультивации подлежат все участки площади, нарушенные в процессе работ.
Буровые работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечивающих сохранение почв. При производстве работ не используются химические реагенты, все механизмы обеспечиваются маслоулавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства, зумпфы будут ликвидированы путем засыпки вручную.
Проходки горных выработок проектом не предусматривается. При подготовке площадок под бурение - плодородный слой будет временно складироваться отдельно. После завершения буровых работ плодородный слой возвращается на место. Работы по ликвидации и рекультивации будут проводиться в следующем порядке: сначала они засыпаются вынутой породой, затем наносится и разравнивается плодородный слой почвы.
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[bookmark: _Toc114757870]Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.
Достаточно устойчива к антропогенной нагрузке ксерофитная полукустарничковая растительность пустынь, формирующаяся на зональных и серо-бурых и бурых почвах.
Сообщества отличаются также многоярусной структурой, полидоминантны и характеризуются наличием синузий эфемеров и однолетних солянок, которые являются потенциальными пионерами зарастания.
Галофитная растительность солончаковых пустынь (включая растительность вокруг соров) отличается слабой устойчивостью. Сообщества обычно монодоминантные, сопутствующих видов очень мало, а условия экотопов (засоление) лимитируют поселение видов - эрозиофиллов. Поэтому единственным компенсационным механизмов в них является вегетативное размножение полукустарников, которые хорошо разрастаются при помощи укоренения стеблей и развивающихся многочисленных придаточных корней.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:
· Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;
· Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;
· Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;
· В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.
В межколейных пространствах сохраняется хорошо развитая фоновая растительность. Это явление объясняется тем, что в результате смыва мелкозема и гумуса с колеи здесь образуются более благоприятные условия (обогащение почвы органическими веществами, микроэлементами, более рыхлый верхний слой почвы). Кроме того, межколейное пространство собирает влагу, которая скапливается в колее.
Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива).
При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ по бурению скважин.
В целом с учетом специфики нефтедобывающей отрасли экологическое состояние растительности обследованной территории характеризуется, как среднее и хорошее.
Обнаруженные на данной территории флористические сообщества, жизненное состояние растений без особых признаков нарушенности. Однако, в связи с быстро меняющимися экологическими условиями, растительность характеризуется неустойчивостью во времени состава и структуры и поэтому уязвима к любым видам хозяйственного воздействия.
Учитывая все факторы при реализации намечаемой деятельности можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, участка не будет.
Подъездные дороги опережающего начало работ до буровых площадок предусматриваются отдельным проектом обустройства.
Проектом предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия на почвенно - растительный покров.

[bookmark: _Toc227584730]7.2. Мероприятия по сохранению и улучшению состояния растительности
Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих мероприятий:
· использование только необходимых дорог, обустроенных твердым покрытием;
· строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно - растительного покрова;
· выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировки химических реагентов, исключающих попадание их на рельеф.


[bookmark: _Toc101882060][bookmark: _Toc107577868][bookmark: _Toc114757871][bookmark: _Toc227584731]8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
Животный и растительный мир области разнообразен. Сайгаки, волки, лисы, зайцы, косули, кабаны, хорьки, джейраны и пресмыкающиеся, такие как гадюка степная, ящерица, желтопузик, являются распространенными. Встречаются несколько видов птиц: утки, лебеди, орлы,совы, филины, дикие гуси, журавли, дрофы, дятлы, кукушки и другие. 
Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания. 
Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель под постройки и автодороги, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, в таком случае, страдают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие). Птицы вытеснены вследствие фактора беспокойства. 
Воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе проведения осуществления проектного замысла оказываться не будет. 
Нарушения целостности естественных сообществ, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта исключены. 
В связи с вышесказанным, мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой базы, программа для мониторинга животного мира не разрабатываются. В целом, предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на животный мир характеризуется как допустимая.
[bookmark: _Toc227584732]8.1. Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных
Воздействие в процессе работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:
· ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;
· своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;
· разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пресекающих миграционные пути животных;
· запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;
· соблюдение норм шумового воздействия;
· создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;
· изоляция источников шума: насыпями, экранизирующими устройствами и заглублениями;




[bookmark: _Toc101882066][bookmark: _Toc107577874][bookmark: _Toc114757872][bookmark: _Toc227584733]9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ
Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.
Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.
Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:
1. риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;
2. отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.
Реализация намечаемой деятельности не окажет значительного отрицательного воздействия на ландшафты, при условии выполнения природоохранных мероприятий.


[bookmark: _Toc101882067][bookmark: _Toc107577875][bookmark: _Toc114757873][bookmark: _Toc227584734]10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
[bookmark: _Toc114757875][bookmark: _Toc463421551][bookmark: _Toc2344654][bookmark: _Toc4606814][bookmark: _Toc107577882]Обязательным при разработке проекта РООС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.
Численность населения Актюбинской области на 1 марта 2026г. составила 956,8 тыс. человек, в том числе 730,7 тыс. человек (76,4%) – городских, 226,1 тыс. человек (23,6%) – сельских жителей.
Естественный прирост населения в январе-феврале 2026г. составил 1561 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 1622 человек).
За январь-февраль 2026г. число родившихся составило 2397 человек (на 2,7% меньше чем в январе-феврале 2025г.), число умерших составило 836 человек (на 0,8% меньше, чем в январе-феврале 2025г.).
Сальдо миграции отрицательное и составило -746 человек (в январе-феврале 2025г. – -610 человек), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо 89 человек (44), во внутренней – -835 человек (-654).
Объем промышленного производства в январе-марте 2026г. составил 726337,4 млн. тенге в действующих ценах, что на 2,2% больше, чем в январе-марте 2025г.
В горнодобывающей промышленности объемы производства выросли на 3,1%, в обрабатывающей промышленности 0,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 1,5%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 28,9%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-марте 2026г. составил 52290,7 млн. тенге, или 101,5% к январю-марту 2025г.
Объем грузооборота в январе-марте 2026г. составил 10194,6 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 101,1% к январю-марту 2025г.
Объем пассажирооборота – 844,9 млн.пкм. или 98,4% к январю-марту 2025г.
Объем строительных работ (услуг) составил 45853,3 млн. тенге или 109,3% к январю-марту 2025г.
В январе-марте 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 3,3% и составила 205,9 тыс. кв.м., из них в индивидуальных жилых домах – на 18% (160 тыс. кв. м.). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов уменьшилась – на 28% (46 тыс. кв. м.).
Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2026г. составил 153219,6 млн. тенге или 93,5% к январю-марту 2025г.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2026г. составило 19198 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,3% в том числе 18792 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 15858 единиц, среди которых 15452 единицы – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 16306 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,4%.


 Численность населения Актюбинской области
Таблица 12.1
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Актюбинская
	881 096
	893 785
	916 750
	928 159
	939 405
	949 524

	г. Актобе
	500 635
	512 878
	549 381
	559 934
	570 475
	584 723



Миграция населения Актюбинской области
Таблица 12.2
	 
	2020
	 2021
	2022
	2023
	2024

	Прибыло

	Актюбинская
	33 924
	28 527
	30 584
	37 459
	59 985

	Актобе г.а.
	22 283
	19 950
	21 339
	25 516
	43 043

	Выбыло

	Актюбинская
	35 571
	31 110
	32 832
	39 617
	61 942

	Актобе г.а.
	18 720
	17 953
	18 899
	23 054
	36 155



Общий объем розничной торговли
Таблица 12.3
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Актюбинская
	615 305 848
	722 327 789
	 684 645 142
	 651 346 818
	 687 836 172

	г.Актобе
	538 176 855
	641 776 441
	 593 200 487
	 543 798 705
	 568 257 557



Естественный прирост населения Актюбинской области
Таблица 12.4
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Актюбинская
	14 336
	14 471
	13 657
	13 404
	12076

	г. Актобе 
	8 680
	8 676
	8 113
	8 079
	7360



Число зарегистрированных браков в Актюбинской области
Таблица 12.5
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Актюбинская
	6 474
	6 632
	5 741
	5 489
	5316

	Актобе г.а.
	4 460
	4 724
	3 537
	3 633
	3574




[bookmark: _Toc227584735]10.2. Историко-культурная значимость территории
В непосредственной близости к территории ведения работ исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.
[bookmark: _Toc114757876][bookmark: _Toc227584736]10.3. Оценка воздействия на социально-экономическую сферу
В структурном плане в состав рассматриваемых включают компоненты двух блоков: блока «Социальная сфера» и блока «Экономическая сфера», раскрывающих социально-экономическую обстановку на территории намечаемой деятельности: 
· компоненты социальной среды:
- трудовая занятость;
- здоровье населения;
- доходы населения;
- рекреационные ресурсы;
- памятники истории и культуры; 
· компоненты экономической среды:
- экономическое развитие;
- наземная транспортная инфраструктура;
- рыболовство;
- структура землепользования;
- сельское хозяйство. 
Таблица 10.3.1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
	Компонент социально-экономической среды: трудовая занятость

	Положительное воздействие – 
Рост занятости
	Отрицательное воздействие – 
Не оправдавшиеся надежды на получение работы

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+3
	+5
	+3
	-2
	-4
	-1

	Сумма = (+3)+(+5)+(+3)= +11
	Сумма = (-2)+(-4)+(-1)=-7

	Итоговая оценка: (+11) + (-7) = (+4)

	Низкое положительное воздействие

	

	Компонент социально-экономической среды: здоровье населения

	Положительное воздействие – 
Улучшение санитарных условий проживания
	Отрицательное воздействие – 
Ухудшение санитарных условий проживания

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+2
	+5
	+3
	-1
	-5
	-1

	Сумма = (+2)+(+5)+(+3)= +10
	Сумма = (-1)+(-5)+(-1)=-7

	Итоговая оценка: (+10) + (-7) = (+3)

	Низкое положительное воздействие

	

	Компонент социально-экономической среды: доходы населения

	Положительное воздействие – 
Увеличение доходов, рост благосостояния населения
	Отрицательное воздействие – 
Снижение доходов, спад благосостояния населения

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+3
	+5
	+ 3
	0
	0
	0

	Сумма = (+3)+(+5)+(+3)=+11
	Сумма = 0

	Итоговая оценка: (+11) + (0) = (+11)

	Высокое положительное воздействие

	

	Компонент социально-экономической среды: экономическое развитие

	Положительное воздействие - Создание новых производственных объектов, рост налогообложения
	Отрицательное воздействие - Снижение налогообложения, остановка производственных объектов

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+3
	+5
	+3
	0
	0
	0

	Сумма = (+3)+(+5)+(+3)= +11
	Сумма = 0

	Итоговая оценка: (+11) + (0) = (+11)

	Высокое положительное воздействие

	

	Компонент социально-экономической среды: наземная транспортная инфраструктура

	Положительное воздействие – 
Развитие транспортной инфраструктуры
	Отрицательное воздействие – Ухудшение существующей транспортной инфраструктуры

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+3
	+5
	+3
	0
	0
	0

	Сумма = (+3)+(+5)+(+3)= +11
	Сумма = 0

	Итоговая оценка: (+11) + (0) = (+11)

	Высокое положительное воздействие

	

	Компонент социально-экономической среды: структура землепользования

	Положительное воздействие - Оптимизация условий землепользования, улучшение характеристик земель
	Отрицательное воздействие – 
Вывод земель из оборота

	Баллы
	Баллы

	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+5
	+2
	-1
	-5
	-1

	Сумма = (+1)+(+5)+(+2)=+8
	Сумма = (-1)+(-5)+(-1)=-7

	Итоговая оценка: (+8) + (-7) = (+1)

	Низков положительное воздействие



В целом, воздействие намечаемой деятельности на социально-экономическую среду носит положительный характер, способствуя росту налогооблагаемой базы, увеличению доходов и общему росту благосостояния населения, а также развитию экономического потенциала региона.
Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся не значительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства.

Мероприятия по смягчению воздействий. Мероприятия по смягчению воздействий - это система действий, используемая для управления воздействиями - снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом.
Иерархия смягчающих мероприятий включает:
-	составление проекта таким образом, чтобы минимизировать потенциальные отрицательные последствия от возможных воздействий;
-	добавление дополнительных разработок, уменьшающих отрицательное воздействие; 
По своей структуре система мероприятий по смягчению воздействий может включать:
-	мероприятия производственного характера, связанные с усовершенствованием технологическогo процесса и направленные на снижение выбросов и сбросов в окружающую среду (для оптимизации воздействий, связанных со здоровьем, и на оптимизацию отношения населения к намечаемой деятельности);
-	мероприятия организационного, регулирующего и контролирующего характера, направленныe на предотвращение воздействий, не связанных напрямую с технологическим процессом. 
Эта категория мероприятий связана, в основном, работой инициатора намечаемой деятельности среди населения, работой с органами местного управления и другими внешними заинтересованными сторонами.
ТОО «Green Capital Kazakhstan»                                                                                                    ТОО «АктюбНИГРИ»

РООС к проекту «Поисково-разведочные работы на подземные воды для хозйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г. Актобе, Актюбинской области                                                                113
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Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций, геологоразведочные работы будут выполнены в строгом соответствии с действующими нормами. 
В процессе работ сверхнормативного влияния на окружающую среду оказываться не будет. 
Влияния на ценные природные комплексы оказываться не будет. 
С учетом минимальной вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. 
Ввиду минимальной вероятности возникновения аварий, отсутствия значительного воздействия на атмосферу, отсутствия воздействия на гидросферу, а также принимая во внимание, что данные работы призваны улучшить экологическую обстановку в районе, прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население в рамках данного проекта не разрабатывается. 
Таким образом, реализация проекта не спровоцирует дополнительных экологических рисков для населения района рассматриваемого участка.

[bookmark: _Toc114757878][bookmark: _Toc227584738]11.1 Оценка риска в процессе работ
В период геологоразведочных работ могут иметь место: 
[bookmark: _Toc205275523][bookmark: _Toc267746735][bookmark: _Toc318101863][bookmark: _Toc347906243][bookmark: _Toc357667311][bookmark: _Toc391462789][bookmark: _Toc465951994]Природные факторы воздействия:
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
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· аварийные ситуации с автотранспортной техникой;
· аварийные ситуации при проведении работ на скважине: воздействие электрического тока кабельных линий силовых приводов и генератора; человеческий фактор;
· аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).
В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.
Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.1.1.
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Таблица 11.1.1.
ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
	Опасность/событие
	Риск
	Последствия
	Комментарии

	природные
	антропогенные
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	НМУ
	
	Низкий
	Наиболее неблагоприятный вариант:
повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ
	•Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях;
• Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий;
• Использование хранилища ГСМ и химических реагентов бурового раствора, полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями

	
	Воздействие электрического тока
	Низкий
	Поражение током, несчастные случаи
	•Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях

	
	Воздействие машин и технологического
оборудования
	Низкий
	Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования
	•Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок

	
	Человеческий фактор
	Низкий
	Случаи травматизма рабочего персонала
	•Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности

	
	Разлив ГСМ, буровых растворов
	Низкий
	Разлив ГСМ при перекачке топлива, разливы буровых растворов, шламов
	•Во время проведения работ должны строго соблюдаться правила перекачки ГСМ с целью предотвращения любых разливов топлива.
•Обученный персонал и оснащение необходимыми средствами по борьбе с разливами, обеспечивающими минимизацию загрязнений.

	
	Аварии с автотранспортной техникой
	Очень низкий
	Загрязнение почвенно- растительного покрова, подземных и поверхностных вод 
Возникновение пожара
	•Своевременное устранение технических неполадок оборудования; 
•Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий 
•Строгое соблюдение правил техники безопасности
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11.2. [bookmark: _Toc490782836][bookmark: _Toc508730823][bookmark: _Toc509238706][bookmark: _Toc516737213][bookmark: _Toc114757879][bookmark: _Toc227584739]Мероприятия по снижению экологического риска
Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.
Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.
Мероприятия по устранению аварийных ситуаций при работе на скважине. При проведении работ основное внимание следует уделять таким элементам бурового оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты, насосы, противопожарное оборудование, индивидуальные средства защиты, устройства для экстренной эвакуации рабочего персонала.
На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.
В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:
· обязательное соблюдение всех нормативных правил;
· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;
· гидроизоляция грунта под буровым оборудованием;
· химреагенты и запасы бурового раствора должны храниться в металлических емкостях, в специальных складах на бетонных площадках;
· отделение твердой фазы отходов бурения и транспортировка их на спецполигон; 
· все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;
· размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;
· своевременное устранение утечек топлива;
· использование контейнеров для сбора отработанных масел. 

[bookmark: _Toc114757880][bookmark: _Toc227584740][bookmark: _Toc107577888]12. АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Запланированные работы призваны улучшить экологическую обстановку с точки зрения социально-экономических условий жизни местного населения. А технологический процесс работ полностью исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу. Аварийная ситуация на объекте может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, ураган и т.п.).
[bookmark: _Toc227584741]12.1. План мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций
Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров: 
· Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения. 
· Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности. 
· Исправность оборудования и средств пожаротушения. 
· Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации. 
· Организация обучения обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачѐтов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений. 
· Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда. 
· Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей. 
· Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития. 
· Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями. 
· Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.


[bookmark: _Toc114757881][bookmark: _Toc227584742]13. ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ
[bookmark: _Toc227584743]13.1. Описание возможных воздействий деятельности на окружающую среду, здоровье населения и социально-экономические условия
В следствие реализации проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух не произойдет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются. 
Проведенные работы не обусловят создание дополнительных источников сбросов, что исключает негативное воздействие на водную среду и почву. 
Новые источники сбросов и накопители отходов не создаются. 
Таким образом, реализация проекта не окажет негативного воздействия на окружающую среду, здоровье населения и социально- экономические условия. 
[bookmark: _Toc227584744]13.2. Неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
При выполнении настоящего РООС, неясные воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду не выявлены. 
[bookmark: _Toc227584745]13.3. Влияние на здоровье человека
Влияние на здоровье человека может осуществляться через две среды: гидросферу и атмосферу. Загрязнение гидросферы происходить не будет, так как сбросы на рассматриваемом объекте не предусмотрены. 
По результатам оценки воздействия на атмосферный воздух реализация проекта сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух не произведет, в связи с чем, ухудшение характеристик атмосферного воздуха и увеличение содержания в нем загрязняющих веществ не ожидаются. 
Общая концентрация загрязняющих веществ на период работ, не превысит допустимых норм, следовательно, негативное влияние на здоровье человека будет отсутствовать.


[bookmark: _Toc114757882][bookmark: _Toc227584746]14. АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ УДЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ТЕХНОЛОГИЯМ, ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ
Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются в технических регламентах и являются основой комплексных экологических разрешений. 
Применяемые в данном проекте технологии, техника и оборудование полностью соответствуют техническим регламентам и экологическим требованиям. 
Таким образом, исходя из возможности обеспечения конкретными техническими средствами при приемлемых затратах, применяемая технология соответствует существующему мировому уровню. 

[bookmark: _Toc227584747]14.1. Информация об альтернативных вариантах и указание на основные причины выбора проектного варианта
Для данного проектного решения альтернативные варианты не разрабатывались.


[bookmark: _Toc114757883][bookmark: _Toc227584748][bookmark: _Toc514517809]15. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
При производстве планируемых исследований все работы будут проводиться в соответствии с кодексом РК «О недрах и недропользовании», экологическим кодексом РК и «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки».
В процессе полевых работ осуществляется воздействие на атмосферный воздух, поверхность земли и воды поверхностных источников. При проведении работ по Проекту предусмотрены следующие основные мероприятия по минимизации вредного воздействия на окружающую среду:
· компактное размещение полевых лагерей в долинах рек за пределами водоохранных зон -500 м;
· приготовление пищи будет производиться на газовых печах с использованием жидкого газа в баллонах;
· питьевое и техническое водоснабжение будет осуществляться по договору специализированной организацией;
· устройство уборных будет проводиться в местах, исключающих загрязнение водоемов, в плотном грунте и будет иметь разовое применение. С поверхности ямы будут перекрыты деревянными закрывающимися люками. После наполнения они будут засыпаться сверху плотным грунтом и поверхность обрабатываться хлорной известью; 
· накопление отходов будет осуществляться в специальные закрывающиеся контейнеры, на оборудованных гидроизолированных площадках и вывозиться по мере накопления специализированными организациями;
· сброса хозбытовой воды и из столовой не будет, т.к. все хозбытовые стоки по мере накопления будут вывозиться специализированной организацие по договору, ввиду малочисленности отрядов ожидается малый объем сточных вод;
· предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку на все полевые периоды.
Таким образом, при соблюдении соответствующих норм и правил во время проведения геологоразведочных работ, выполнении предусматриваемых технологических решений и рационального использования природных ресурсов, осуществление проекта не нарушит существующего экологического состояния, не даст материальных изменений в окружающей среде, отрицательного воздействия на здоровье населения не окажет. 
Необратимый вред окружающей среде нанесен не будет.
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[bookmark: _Hlk205283126][bookmark: _Hlk205283111][bookmark: _Toc114757922][bookmark: _Toc227584750]		Приложение №1 Декларация
[bookmark: _Hlk205283134]Декларация о воздействии на окружающую среду поисково-разведочные работы в г. Актобе Актюбинской области в период полевых работ 2026 г.

Наименование, организационно-правовая форма, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица:
ТОО «Green Capital Kazakhstan» БИН 170440002707, Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, жилой массив Пригородное, ст-е 117а тел: +7 (7132) 94-75-74

наименование и краткая характеристика объекта;
Поисково-разведочные работы на подземные воды для хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г.Актобе, Актюбинской области.
Целевое назначение: По плану разведки. планируется провести поисково-разведочные работы на подземные воды для хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г.Актобе.

вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;
Поисково-разведочные работы на подземные воды для хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г.Актобе, Актюбинской области включает:
-поисковое бурение скважин;
-отбор проб;
-обработка проб;
-лабораторные работы;
-другие виды работ и затрат.

Воздействие на окружающую среду ожидается в период полевых геологоразведочных работ с 2026 год. 
В результате жизнедеятельности полевой бригады в полевом лагере, ожидается воздействие на ОС от работы дизельной электростанции и обслуживания автотранспорта: источников склада ГСМ. Т.к. работы планируются в теплый период года, использование котельных проектом не предусматривается.
Геофизические, каратажные работы, рекогносцировочные и поисковые маршруты воздействия на окружающую среду не окажут.

[bookmark: z1343]Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ

	[bookmark: _Hlk205283144]Деклари-руемый год
	Номер источника выброса
	Код и наименование загрязняющего вещества
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	2026
	0001 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2133333
	0,8256

	2026
	0001 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0346667
	0,13416

	2026
	0001 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0138889
	0,0516

	2026
	0001 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0333333
	0,129

	2026
	0001 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,1722222
	0,6708

	2026
	0001 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	3,33E-07
	1,419E-06

	2026
	0001 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0033333
	0,0129

	2026
	0001 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0805556
	0,3096

	2026
	0002 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0503556
	0,002408

	2026
	0002 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0081828
	0,0003913

	2026
	0002 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0042778
	0,00021

	2026
	0002 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0067222
	0,000315

	2026
	0002 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,044
	0,0021

	2026
	0002 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	7,90E-08
	4,00E-09

	2026
	0002 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0009167
	0,000042

	2026
	0002 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,022
	0,00105

	2026
	0003 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0675222
	0,00344

	2026
	0003 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0109724
	0,000559

	2026
	0003 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0057361
	0,0003

	2026
	0003 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0090139
	0,00045

	2026
	0003 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,059
	0,003

	2026
	0003 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,07E-07
	6,00E-09

	2026
	0003 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0012292
	0,00006

	2026
	0003 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0295
	0,0015

	2026
	0004 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0068667
	0,000344

	2026
	0004 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0011158
	0,0000559

	2026
	0004 
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0005833
	0,00003

	2026
	0004 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0009167
	0,000045

	2026
	0004 
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,006
	0,0003

	2026
	0004 
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,10E-08
	5,50E-10

	2026
	0004 
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000125
	0,000006

	2026
	0004 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,003
	0,00015

	Итого по организованным источникам:
	0,88937
	2,15041

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	2026
	6001 
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1,448E-05
	3,192E-06

	2026
	6001 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0051555
	0,00113681

	2026
	6002 
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0000556
	0,00000325

	2026
	6003 
	Тетраэтилсвинец (549)
	0,0000322
	4,47E-07

	2026
	6003 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,1215067
	0,00168675

	2026
	6003 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0295918
	0,00041079

	2026
	6003 
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	0,004025
	5,5875E-05

	2026
	6003 
	Бензол (64)
	0,00322
	0,0000447

	2026
	6003 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0002415
	3,3525E-06

	2026
	6003 
	Метилбензол (349)
	0,0023345
	3,2408E-05

	2026
	6003 
	Этилбензол (675)
	0,0000805
	1,1175E-06

	2026
	6004 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20  (494)
	0,0276
	0,00059616

	2026
	6005 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20  (494)
	0,0276
	0,00059616

	2026
	6006
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,002714
	0,0004885

	2026
	6006
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000481
	0,0000865

	2026
	6006
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,0001111
	0,00002

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,2247639
	0,005166017

	 Всего по предприятию за 2026 г:
	1,114134014
	2,155583647



[bookmark: _Hlk205283165]Декларируемое количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами)



	Деклари-руемый год
	Вид отхода
	к-во образования
	к-во накопления
	к-во передаваемых на утилизацию по договору

	Опасные отходы

	2026
	Буровой шлам, тонн
	11,216
	0,000
	11,216

	2026
	Отработанный буровой раствор
	4,305
	0,000
	4,305

	2026
	Отработанные масла
	0,108
	0,000
	0,108

	2026
	Промасленная ветошь
	0,068
	0,000
	0,068

	
	Итого:
	15,697
	0,000
	15,697

	Неопасные отходы

	2026
	Пищевые отходы
	0,054
	0,000
	0,054

	2026
	ТБО
	0,148
	0,000
	0,148

	 
	Итого:
	0,202
	0,000
	0,202

	Всего за 2026 г:
	15,899
	0,000
	15,899




[bookmark: _Toc227584751]Лицензия ТОО «Актюбнигри» на природоохранное проектирование
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РООС  к проекту на проведение работ по объекту:«Поисково-разведочные работы на подземные воды для хозйственно-бытового водоснабжения объектов ТОО «Green Capital Kazakhstan» в г. Актобе, Актюбинской области   с подсчетом эксплуатационных запасов                                                                                                   	 115
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PacuéT Ha cyliecTByioLLee NonoxXeHue.
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PacuéT Ha cyliecTByioLLee NonoxXeHue.
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TToaBu(bI) HIEH3HPYEMOT0 BHIA eI TeIbHOCTH:

- DKOIIOTHYecKas SKCIePTH3a

- IIpHpO100XpaHHOE IPOSKTHPOBAHHE, HOPMHPOBAHHE I | KATeTOPHH X03siICTBeHHOI H HHOT
JIeSITeTbHOCTH

(HaHMeHOBAHHe ITO/IBH/IA THIIEH3HPYEMOTO BHIIA IeATETLHOCTH B COOTBETCTBHH ¢ 3akoHoM PecnyGmuku Kazaxcran «O paspemreHHsx
H YBETIOMICHHIX»)

JInneHsnat ToBapHIle CTBO C OTPAHHYIEe HHOI 0TBEeTCTBeHHOCTRIO ""Teomnasma"
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(B COOTBETCTBHH O cTaThelt 36 3aKoHa Peciry 6 ki KasaXeTa «O paspellIeHHIX H y BeJOMICHHA)

JInnensuap KoMHTeT 3KOJOrHYeCKOro PperyJHpOBAHHS H KOHTPoIs MHHHCTepPCTBA
OKpyXKallleil cpeabl H BOJHBIX pecypcoB Pecmydmmkm KasaxcraH.
MHuHHCTEPCTBO OKpYKawmeii cpeibl M BOAHBIX pecypcoB Pecmydamkm
Kasaxcran.

(HOMHOE HAHMEHOBAHHE OpTaHa, BLUIABIIEro NPHIOKEHHE K THICHIHH)

PykoBoauTen
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