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Раздел «Охрана окружающей среды» – выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов. РООС является обязательной и неотъемлемой частью проектной и предпроектной документации.
Охрана окружающей среды разработана в соответствии с действующими в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание документа полностью отвечают требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан.
Раздел «Охраны окружающей среды» разработан для эксплуатации имеющегося объекта АЗС, который долгое время не эксплуатировался. (экологические проекты при покупке объекта не найдены)
Согласно Экологического кодекса от 02.01.2021, деятельность предприятия не попадает под раздел 1 и 2  Приложения 1 и не принадлежит к объекту для которых проведение ОВОС или скрининга воздействия  является обязательным. 
Основной вид деятельности является АЗС. Согласно приложения 2 ЭкоКодекса деятельность предприятия относится к разделу III пункт 72 «автозаправочные станции по заправке транспортных средств жидким и газовым моторным топливом» и объект относиться к III категории. 

Проведение строительно-монтажных работ не предусматривается. 
На территории площадки на период эксплуатации планируется образование 6 источников выбросов из которых 5 организованных и 1 неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
В выбросах от источников содержатся 13 загрязняющих веществ и 2 группы суммаций: Азота диоксид, азот оксид, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, углеводороды предельные С12-С19. Группы суммации загрязняющих веществ: диоксид азота+диоксид серы, диоксид серы+сероводород.  
Валовый выброс загрязняющих веществ составляет 2.43235345 тонн в год или  1.0971526776 г/сек
Объем образования отходов составит 1,5864 тонн в год из которых 1,58 неопасных и 0,0064 тонн в год опасных отходов. Отходы будут передаватся спецпредприятияю. 
Декларируемые выбросы загрязняющих веществ установлены на 2026-2035 год.
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[bookmark: _Toc237509271]ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Охраны окружающей среды» - это процесс оценки состояния окружающей среды в какой - либо зоне в интересах определения необходимости принятия природоохранных мер, сверх общих норм и стандартов, в конкретных местных зонах в результате проведения рассматриваемой деятельности.
РООС разрабатывается в связи с окончанием срока действия разрешительных документация. 
Главная цель проекта заключается в охране окружающей среды.
Основная цель – оценка современного состояния природных, социальных и экономических условий рассматриваемой территории. Прогноз изменения качества окружающей среды с учетом исходного его состояния, выработка рекомендаций по снижению различных видов воздействия на компоненты окружающей среды и здоровья населения. 
Раздел ООС  выполнен согласно: 
- Инструкции по организации и проведению экологической оценки,  утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 с изменениями 
 - Экологического кодекса РК  от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. (статьи 72)
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2
- Инструкция по организации и проведению экологической оценки (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280); 
 Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).
На основании существующей экологической информации и раздела ООС  производиться оценка воздействия  от вахтового городка ..
 Приводятся мероприятия по охране окружающей среды и рекомендации для возможного уменьшения воздействия.  
В современных условиях все большее значение приобретает научно обоснованное прогнозирование развития крупных территориально-экономических зон на длительные сроки.
Раздел «Охраны окружающей среды» включает в себя следующие этапы ее проведения:
- характеристика  и  оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну выявление  приоритетных   по   степени   антропогенной   нагрузки природных     средств     и     объектов,     ранжирования  факторов воздействия.
- анализ природо-пространственной организации  с    целью  установления    видов интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения   источников воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирования по их значимости;
- оценка воздействия на социально-экономическую среду.  
- природоохранные рекомендации по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду и человека.
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Климат района резко континентальный, с большими колебаниями сезонных и суточных температур, с частыми сильными ветрами, переходящими зачастую в пыльные бури. Максимальная температура летом +30 -  40 0С, минимальная зимой -35 – 40 0С. Годовое количество осадков обычно не превышает 149 мм. 
Атмосферный воздух. Внутриматериковое положение и особенности орографии предопределяют резкую континентальность климата, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жёсткий ветровой режим и дефицит осадков.
Западный Казахстан, в пределах которого находится рассматриваемая территория, находится почти в центре обширного Евразийского материка. В связи с этим он является малодоступной областью для влажных воздушных атлантических масс. Количество осадков здесь не велико. Не формируется и мощная облачность, которая могла бы создать защитный экран от  притока прямой солнечной радиации.
Ветровой режим. Территория Атырауской области располагает большими энергетическими запасами ветра. Характерны сильные ветры и бури. Режим ветра в районе носит материковый характер и характеризуется преобладанием  восточных, юго-восточных ветров зимой и западных, северо-западных ветров - летом.
По данным наблюдений, преобладающим, в среднем за год, является восточное, северо-восточное направление ветра.  В течение года, направление ветра меняется.
Анализируемый район характеризуется малой повторяемостью штилевых, слабых и комфортных ветров. Повторяемость слабых ветров составляет 10 % от всех зафиксированных скоростей, комфортных – 65%. Большую часть времени года ветры являются дискомфортно-активными. Скорости ветра в диапазоне 8-11 отмечаются в 45% случаев. Наиболее велики скорости ветра в зимне-весенний периоды года, когда даже средние месячные значения скоростей превышают 7 м/с. В этот же период наибольшую повторяемость имеют сильные ветры, скорость которых превышает 20 м/с. В среднем сильные ветры в этот период фиксируются в течение 4-5 дней в месяц. 
Летом  средние месячные скорости ветра несколько ниже. Они лежат в пределах 6,0- м/с. Наиболее вероятны сильные ветры в мае, июле, декабре, январе, наименее – в  апреле марте, августе. Сильные ветры обычно имеют северо-восточное и юго-восточное направление, ветры ураганной силы (свыше 29 м/сек), вызывают сильное сдувание снега с полей. В летний период, в условиях высоких температур, постоянно господствующие ветры представляют собой суховеи, которые выжигают растительность. 
Температура и влажность воздуха. Анализ хода среднемесячных температур воздуха в Атырауской области свидетельствует, что самыми холодными месяцами являются январь-февраль, самым теплым – июнь,  июль и август.
Зимой  преобладают антициклональный тип погоды и восточные и юго-восточные ветры. Это снижает возможность для проникновения холодных арктических масс, поэтому средние месячные значения температур воздуха зимой относительно велики. Самым холодным месяцем является январь, но его средние месячные значения температур  лежат в пределах – -10,00С. В ночные часы температура снижается до – 8-90С, а днем повышается до – 1-40С. Абсолютная минимальная температура -380С.
Антициклональная, ясная и устойчивая погода зимой благоприятствует интенсивному радиационному выхолаживанию земной поверхности. В связи с этим в данном районе следует ожидать образования температурных инверсий, когда температура воздуха над землей выше, чем у земли. Но наблюдения за инверсиями в данном районе отсутствуют.  Они отмечаются, как правило, в ночное время и очень быстро разрушаются в утренние часы. 
Весна и осень в районе характеризуются быстрым переходом температур от морозных к жарким и наоборот. Это сезоны с частой сменой и неустойчивостью погод. Весной часты возвраты холода, осенью – ранние заморозки. Более благоприятным является осенний период, когда температуры воздуха и скорости ветра более часто лежат в комфортных пределах (менее 27,40С и 3 м/с соответственно).
Летом на территории района устанавливается малооблачная жаркая погода. Все три летних месяца днём на территории района преобладает дискомфортная перегревшая погода, когда температура воздуха превышает +27,20С и погоды жёсткого перегрева, когда температура выше +330С. Самым жарким месяцем является август, когда в дневные часы температуры воздуха лежат в пределах +32 - +34.20С, снижаясь ночью до +19 - +220С. Абсолютный максимум температур +45 - +470С. 
Изучение распространения влаги (в мм) за многолетний период показало, что вынос её с моря на восток является наибольшим по сравнению с другими направлениями. 
Среднее годовое количество осадков не превышает 140-200 мм. Максимальное влияние местного испарения на осадки отмечается в июле – августе. С удалением на 150-200 км вглубь материка количество осадков снижается до 130-140 мм в год, а максимум их смещается на весенние месяцы.
Холодный период, когда преимущественно выпадают твёрдые осадки, продолжается с декабря по март. В этот период на территории района отмечается относительно устойчивый снежный покров. Высота снежного покрова 10-15 см., запасы воды в снеге невелики 25-40 мм. 
Осадки являются одним из важнейших факторов самоочищения атмосферы, особенно интенсивные и ливневые осадки. В данном районе число дней с осадками интенсивностью > 5мм составляет только 8-9 дней за год, а интенсивностью >30 мм 0,1-0,5 дней за год. В годовом ходе максимум ливневых осадков приходится на май – июль месяцы.
Одной из характеристик степени насыщения воздуха водяным паром является относительная влажность. Для неё разработаны гигиенические критерии дискомфортности. Таким критерием является относительная влажность менее 30%, при которой происходит обезвоживание организма, порой даже наносящее вред здоровью. 
По условиям же самоочищения атмосферы от промышленных выбросов – это относительно благоприятный район. Высокая динамика атмосферы создаёт условия для быстрого рассеивания вредных промышленных выбросов. Не очень значительный, но дополнительный вклад по созданию условий самоочищения атмосферы в приземном слое вносят такие климатические факторы, как осадки, метели, грозы и град.
Годовой ход влажности хорошо отражает континентальные условия климата Атырауской области, при котором морозному зимнему периоду соответствует высокое значение относительной влажности. Летом широтные градиенты парциального давления водяного пара уменьшаются. Абсолютное содержание влаги достигает максимальных значений,  а относительная влажность уменьшается под влиянием сухого континентального воздуха. Относительная влажность воздуха увеличивается от побережья к открытому морю. 
Атмосферные осадки. 
Распределение осадков в течение года неравномерное. В годовом ходе г.Атырау наблюдается два максимума осадков: в зимние месяцы (октябрь –ноябрь- декабрь– январь - февраль) и весной (март-апрель-май). В отдельные засушливые годы количество осадков может снижаться довольно значительно.
Максимальное количество осадков по Атырауской области выпадает обычно в октябре месяце. Зимний минимум осадков связан с развитием азиатского антициклона.
Преобладание осадков в жидкой форме в годовом количестве осадков в Атырауской области напрямую связано с более длительным периодом положительных температур воздуха. Выпадение осадков по временам года неодинаково. Наибольшая продолжительность осадков приходится на зиму. Непродолжительны, хотя и более интенсивны летние дожди. 
Снежный покров. Устойчивый снежный покров описываемой территории устанавливается в первой декаде декабря. Средняя высота за зиму по метеостанциям Атырау составляет  10 см. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом, по многолетним данным, составляет: по Атырауской области – более 70 дней. Снег, крупа, снежные зерна – твердые осадки наблюдаются  с октября – ноября по март-апрель месяцы. Продолжительность снежного периода и количество выпавших осадков в Атырауской области уменьшается по мере смещения на юг. 
Для описываемого района характерно непостоянство условий залегания снежного покрова, чередование бесснежных и относительно многоснежных зим.
[bookmark: _Toc197567499][bookmark: _Toc527359146][bookmark: _Toc146867386]Климатическая характеристика  и фоновые концентрации района расположения объекта
	Климатические характеристики, принимаемые для проведения расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере, приняты по данным Филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области 
[bookmark: _Toc197567500]Таблица 1.3.1.
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного
	34.1

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-8,6

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	10.0

	СВ
	11,0

	В
	15.0

	ЮВ
	16.0

	Ю
	8.0

	ЮЗ
	12.0

	З
	14.0

	СЗ
	14.0

	Скорость ветра (по средним многолетним
	7,0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	





1.2. [bookmark: 1.3._Источники_и_масштабы_расчетного_хим][bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc237509275][bookmark: _TOC_250055][bookmark: _TOC_250064]Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

1.3.1. [bookmark: _Toc237509276]Общие сведения о объекте

Основной вид деятельности - реализация нефтепродуктов.
АЗС расположено по адресу Атырауская облась Жылойский районе г.Кульсары         (вдоль дороги Кульсары-Опорный)». 
Площадь участка составляет 5130.00 м2 (0.5130 га). 
Кадастровый номер объекта 04059024810. 
Целевое назначение территории - для автозаправочной станции. 
Географические координаты - 46°56'27.87"N 54°01'34.27"E
Граница территории определены по акту на право собственности и схеме отвода участка. Выписка с кадастровой карты с указанием категории земель, право собственности предаставлено в Приложении 2.  
На участке расположены:
1. Здание операторной АЗС - Здание операторной представляет собой отдельно стоящее капитальное строение, предназначенное для размещения персонала, осуществляющего отпуск топлива и контроль технологического процесса. В здании располагаются рабочее место оператора, кассовая зона, помещение хранения документации и вспомогательные бытовые помещения. Здание обеспечено инженерными коммуникациями (электроснабжение, отопление, вентиляция).
2. Навес с топливораздаточными колонками для ГСМ - Навес предназначен для размещения топливораздаточных колонок (ТРК) и защиты оборудования и автотранспортных средств от атмосферных осадков. Под навесом установлены ТРК для отпуска бензина и дизельного топлива. Покрытие площадки выполнено из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода поверхностных стоков.
3. Резервуарный парк - Резервуарный парк включает резервуары для хранения светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) объемом 27м3. Резервуары оснащены дыхательными клапанами, системой контроля уровня топлива и технологическими трубопроводами для приема и выдачи топлива. Заполнение резервуаров осуществляется автоцистернами через сливные устройства.
[bookmark: _Toc218472762][bookmark: _Toc212312716][bookmark: _Toc210909294][bookmark: _Toc210909171][bookmark: _Toc223443070][bookmark: _Toc237509277]Согласно СП ДСМ 2 размер СЗЗ объекта составляет 100 метров. (раздел 11 п48 пп6) Жилые дома расположены на расстоянии более 104 метра от крайнего источника. 


Карта расположения объекта
Рисунок 1.3.1
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1.3.2. [bookmark: _Toc237509278]Оценка воздействия на окружающую среду
Деятельность предприятия оказывает периодическое, иногда комплексное воздействие на окружающую среду. 
Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду являются выбросы в атмосферу, которые прямо или косвенно влияют на компоненты окружающей среды – почву, гидросферу, биосферу, социальные условия.
Кроме выбросов загрязняющих веществ атмосферу, определенное влияние на отдельные компоненты природной среды оказывают отходы производства, деятельность инфраструктуры.
Основными объектами неблагоприятных воздействий будет воздушный бассейн.
Всего на предприятие 3 источника выбросов из которых 1 организованный и 2 неорганизованных источника выбросов. 
Выбросы составляют ежегодно 1.0971526776 г/сек и 2.43235345 тн/год. 

Организованные источники:
· Котельная – источник № 0001
Котельная работает на природном газе, предназначена для отопления здания и подача горячей воды. Загрязнение воздушного бассейна от дымовых труб, источники организованные. В процессе работы оборудования происходит выделение: сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), азота (IV) диоксид (азота диоксид), азот (II) оксид (азота оксид).

Неорганизованные источники:
АЗС – заправочная станция для заправки бензином и дизельным топливом. Заправка состоит из 5 емкостей с заправкой ТРК. 
· Источник 6001 – Резервуарный парк
Для хранения топлива установлены 5 емкостей объемом 27м3 каждая, общий объем 135м3. 4 емкости будут использованы под дизельное топливо и 1 емкость под бензин марки АИ 92. Емкости расположены в бетонном саркофаге с навесом. Выбросы от резервуаров происходят за счет испарения во время заправки емкостей. В процессе данных работ в атмосферу выделяются – сероводород, углеводороды предельные С12-С19, смесь углеводородов предельных С1-С6, смесь углеводородов предельных С6-С9, бензол, деметилбензол, метилбензол, этилбензол. 
·  Источник 6002 – ТРК (топливо раздаточные колонки)
Для заправки автотранспорта установлены 3 колонки которые снабжены топливо-раздаточными колонками. На каждой колонке по 2 ТРК. Выбросы от ТРК происходят за счет испарения во время заправки авоторанспорта. В процессе данных работ в атмосферу выделяются – сероводород, углеводороды предельные С12-С19, смесь углеводородов предельных С1-С6, смесь углеводородов предельных С6-С9, бензол, деметилбензол, метилбензол, этилбензол. 

Карта расположения источников производственной базы. 
Рисунок 1.3.2 
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1.3.3. [bookmark: _Toc216719887][bookmark: _Toc237509279]Рассмотрение альтернативных вариантов в сравнении с лучшими аналогами современных технологий и оценка НДТ
При разработке проектных решений рассмотрены альтернативные варианты применяемых технологий и оборудования с учетом минимизации воздействия на окружающую среду, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и использования современных аналогов оборудования.
[bookmark: _Toc216719888][bookmark: _Toc216860168][bookmark: _Toc237509280]Теплоснабжение
В качестве альтернатив рассматривались котельные на жидком топливе и электрическое отопление. Принято решение о применении котельных на природном газе, как наиболее экологически безопасного варианта, характеризующегося сниженным уровнем выбросов загрязняющих веществ и отсутствием рисков, связанных с хранением и обращением с жидким топливом.
[bookmark: _Toc216719889][bookmark: _Toc216860169][bookmark: _Toc237509281]Электроснабжение
Рассматривалась возможность постоянного электроснабжения от дизельных генераторов. Принято решение о подключении к централизованным электрическим сетям с использованием дизельных генераторов исключительно в аварийном (резервном) режиме, что позволяет существенно сократить выбросы загрязняющих веществ и уровень шумового воздействия.
[bookmark: _Toc216719891][bookmark: _Toc216860171][bookmark: _Toc237509282]Вывод
Принятые проектные решения соответствуют лучшим современным аналогам технологий и направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и здоровье персонала вахтового городка.
[bookmark: _Toc216719892][bookmark: _Toc237509283]Оценка соответствия наилучшим доступным технологиям (НДТ)
Применяемые на территории АЗС технологические решения и оборудование соответствуют принципам наилучших доступных технологий и направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
Теплоснабжение осуществляется от котельных на природном газе заводского изготовления, обеспечивающих сниженный уровень выбросов загрязняющих веществ. Используются ТРК с обратным клапаном, что исключает пролив и лишнее испарение. Резервуары находятся под защитой от загразнения почвы (бетонный саргофаг), нагревания емкостей (навес). 
Вывод
Принятые технологические решения соответствуют лучшим современным аналогам и принципам наилучших доступных технологий.
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Атырауская область, АЗС

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.005
	0.111
	2.775

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.001
	0.018
	0.3

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.004
	0.079
	1.58

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000398776
	0.00252708
	0.315885

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.023
	0.504
	0.168

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	50
	
	0.72230958
	0.55767005
	0.0111534

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	
	
	
	30
	
	0.26695674
	0.20610815
	0.00687027

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	
	1.5
	
	
	4
	0.026686
	0.0206025
	0.013735

	
	изомеров) (460)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0245502
	0.0189545
	0.189545

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.00309546
	0.00239035
	0.01195175

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	
	0.6
	
	
	3
	0.00567238
	0.011557
	0.01926167

	0627
	Этилбензол (675)
	
	0.02
	
	
	3
	0.00064044
	0.0004949
	0.024745

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.014202
	0.90004892
	0.90004892

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.0971526776
	2.43235345
	6.31619601

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



1.3.4. [bookmark: _Toc237509284]Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

[bookmark: _GoBack]Исходными данными для заполнения таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ» в части оценки существующего положения послужили данные инвентаризации о выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и результатов расчета выбросов.  При этом были учтены все организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таблица составлена в соотвествии с приложением 1 к Методике определения нормативов эмиссии в окружающую среду  утвержденой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021г.


	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Атырауская область, АЗС

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конц

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного исто

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ш

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадн

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Площадка

	001
	
	Котельная
	1
	6000
	
	0001
	4.5
	0.15
	2.96
	0.
	180
	558
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0523075
	
	
	318
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Резервуарный
	1
	8760
	
	6001
	2
	
	
	
	
	573
	
	10

	
	
	парк
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	354
	

	
	
	Резервуарный
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	парк
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	а линей
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	чника
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	ирина
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	ого
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	ка
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.005
	94.340
	0.111
	

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.001
	18.870
	0.018
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.004
	75.470
	0.079
	

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.023
	433.960
	0.504
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000035
	
	0.00124208
	

	15
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.5454202
	
	0.19725805
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.2015806
	
	0.07290415
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.02015
	
	0.0072875
	

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.018538
	
	0.0067045
	

	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0023374
	
	0.00084535
	




	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Атырауская область, АЗС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	ТРК
	1
	8760
	
	6002
	2
	
	
	
	
	568
	
	20

	
	
	ТРК
	1
	8760
	
	
	
	
	
	
	
	
	316
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.0004836
	
	0.0001749
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.012465
	
	0.44235792
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000004877
	
	0.001285
	

	10
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов
	0.17688938
	
	0.360412
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1502*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов
	0.06537614
	
	0.133204
	

	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1503*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0501
	Пентилены (амилены -
	0.006536
	
	0.013315
	

	
	
	
	
	
	
	смесь изомеров) (460)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0.0060122
	
	0.01225
	

	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00075806
	
	0.001545
	

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0.00567238
	
	0.011557
	

	
	
	
	
	
	0627
	Этилбензол (675)
	0.00015684
	
	0.00032
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.001737
	
	0.457691
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	






1.3.5. [bookmark: _Toc120233965][bookmark: _Toc237509285]Проведение расчетов и предложения по нормативам ПДВ

Название использованной программы автоматизированного расчета загрязнения атмосфер.
Прогнозирование загрязнения атмосферы выполнено по программному комплексу «Эра», версия 3.0 разработанной ООО НПП «Логос – Плюс» (г, Новосибирск, РФ), согласованному в установленном порядке в ГГО им, А,И, Воейкова и разрешен кприменению на территории РК.
В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих   веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.
Метеорологические характеристики и коэффициенты,  определяющие условия рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере города.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие  условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города указаны в таблице, составленные по приложение 8 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду «63 от 10.03.2021г. 
Таблица 3.3.4.
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации
атмосферы, А
	200

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	35,9

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-10

	
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	9.0

	СВ
	7.0

	В
	19.0

	ЮВ
	21.0

	Ю
	8.0

	ЮЗ
	6.0

	З
	15.0

	СЗ
	15.0

	Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	3.7



Расчеты загрязнения приземного слоя воздуха на ЭВМ
Организация расчетов
Расчеты проводились на основании действующих методик, с учетом исходных данных по параметрам выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Результаты расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ  на существующее положение
По результатам расчетов рассеивания автоматически сформированы таблицы и карты с детальным описанием концентраций, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представленные в  Приложение 4.
Для более понятного восприятия сформирована  сводная таблица в которой указаны основные итоги рассеивания. 
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ  в приземном слое атмосферы проводился для площадки на период эксплуатации при максимальной нагрузке. 
Выводы по рассеиванию:
Выбросы загрязняющих веществ в атмосфере определены при наихудших метеорологических условиях и максимально возможных выбросах от оборудования, Расчеты выполнены по всем ингредиентам и группам суммаций, присутствующим в выбросах от источников загрязнения атмосферы с учетом возможной одновременной работы источников.  
Фиксация концентраций проводилась на территории предприятия, на границе СЗЗ 100 метров и жилых зонах. Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показал что максимальная концентрация 0,295 доли ПДК составляет по бензолу  при заправки резервуаров бензином. Данная канцентрация возможна только при обоновременой заправки резурвуара и заправки машины, что исключено технологией работ. На границе жилой зоны превышения как и на территории рпедприятия отсутсвуют.  
Кроме того, ветровая деятельность будет способствовать рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и быстрому снижению концентраций загрязняющих веществ в воздухе. 
В соответствии с требованиями установленные настоящим проектом выбросы вредных веществ в атмосферу от источников предприятия, принимаются как предельно-допустимые (ПДВ). 
Таким образом, существенного влияния на качество воздушного бассейна района действие предприятия не окажет, В соотвествии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г., № ҚР ДСМ-2, деятельность предприятия относится IV классу с расчетной СЗЗ 100 метров. . 


	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Дата формирования: 12.08.2026 21:13

	Город: 006  Атырауская область
Объект: 0018 АЗС
Вар.расч.: 1    существующее положение (2026 год)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций
	Cm 
	РП
	СЗЗ
	ЖЗ
	ФТ
	Граница области возд.
	Колич.ИЗА
	ПДКмр (ОБУВ)  мг/м3
	Класс опасн.

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,22096
	0,202121
	0,072143
	0,04122
	нет расч. 
	нет расч. 
	1
	0,2
	2

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,022096
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	нет расч. 
	1
	0,4
	3

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,070707
	0,064679
	0,023086
	0,01319
	нет расч. 
	нет расч. 
	1
	0,5
	3

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,178036
	0,068096
	0,018991
	0,018267
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	0,008
	2

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,040657
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	 Cm<0.05  
	нет расч. 
	нет расч. 
	1
	5
	4

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,515968
	0,170603
	0,052101
	0,05002
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	50
	-

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,317826
	0,105088
	0,032093
	0,030811
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	30
	-

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	0,635421
	0,210093
	0,064162
	0,061599
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	1,5
	4

	0602
	Бензол (64)
	2,922826
	0,96642
	0,295138
	0,283348
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	0,3
	2

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,552795
	0,182779
	0,05582
	0,05359
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	0,2
	3

	0621
	Метилбензол (349)
	0,337663
	0,23135
	0,038272
	0,023224
	нет расч. 
	нет расч. 
	1
	0,6
	3

	0627
	Этилбензол (675)
	1,143715
	0,378164
	0,115489
	0,110875
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	0,02
	3

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,507246
	0,194016
	0,054107
	0,052046
	нет расч. 
	нет расч. 
	2
	1
	4

	6007
	0301 + 0330
	0,291667
	0,2668
	0,095229
	0,05441
	нет расч. 
	нет расч. 
	1
	
	

	6044
	0330 + 0333
	0,248743
	0,077815
	0,033679
	0,031161
	нет расч. 
	нет расч. 
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:

	1.Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2.Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3.Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия приведены в долях ПДКмр.


          


1.3. [bookmark: _Toc237509286]Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Производственная деятельность автозаправочной станции (АЗС) связана с приемом, хранением и отпуском нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива. Основными потенциальными источниками воздействия на атмосферный воздух являются операции по заполнению резервуаров нефтепродуктами, их хранению и отпуску через топливораздаточные колонки.
В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух и предотвращения потерь нефтепродуктов на объекте предусматривается применение комплекса организационных и технических мероприятий.
1. Использование малоотходных и ресурсосберегающих технологий
На АЗС предусматриваются следующие мероприятия:
эксплуатация герметичных металлических резервуаров для хранения нефтепродуктов;
применение герметичного оборудования и трубопроводов для приема и отпуска нефтепродуктов;
минимизация потерь нефтепродуктов при проведении операций по сливу из автоцистерн в резервуары;
применение исправных топливораздаточных колонок, исключающих утечки и проливы нефтепродуктов;
соблюдение установленного режима эксплуатации резервуаров и технологического оборудования;
предотвращение переполнения резервуаров при приеме нефтепродуктов;
рациональная организация процесса приема и отпуска нефтепродуктов с целью сокращения времени проведения технологических операций;
использование оборудования, обеспечивающего минимальные технологические потери нефтепродуктов.
2. Специальные мероприятия по предотвращению и сокращению выбросов в атмосферный воздух
Для снижения выбросов паров нефтепродуктов предусматриваются следующие мероприятия:
При приеме нефтепродуктов:
контроль за техническим состоянием сливного оборудования, трубопроводов и соединений;
обеспечение герметичности соединений при сливе нефтепродуктов из автоцистерн;
недопущение проливов нефтепродуктов при выполнении сливных операций;
контроль уровня заполнения резервуаров и недопущение их переполнения;
проведение операций по приему нефтепродуктов только при исправном технологическом оборудовании.
При хранении нефтепродуктов:
содержание резервуаров, трубопроводов и арматуры в технически исправном состоянии;
регулярный контроль герметичности резервуаров и технологических коммуникаций;
исправное состояние дыхательной арматуры резервуаров;
проведение планового технического обслуживания и ремонта оборудования;
исключение длительного хранения нефтепродуктов сверх технологически необходимого объема.
При отпуске нефтепродуктов:
эксплуатация исправных топливораздаточных колонок;
контроль герметичности раздаточных рукавов и соединений;
предотвращение проливов при заправке автотранспорта;
своевременное устранение обнаруженных неисправностей оборудования;
соблюдение персоналом установленного порядка эксплуатации топливораздаточного оборудования.
Организационно-технические мероприятия:
регулярный осмотр и техническое обслуживание резервуаров, трубопроводов, арматуры и топливораздаточных колонок;
своевременное устранение утечек нефтепродуктов;
соблюдение требований пожарной и экологической безопасности при обращении с нефтепродуктами;
проведение инструктажа работников по правилам эксплуатации оборудования и предотвращению проливов;
ведение контроля за техническим состоянием оборудования и соблюдением технологического режима работы АЗС;
проведение производственного экологического контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
3. Мероприятия по сокращению потерь нефтепродуктов
Для сокращения испарительных потерь нефтепродуктов предусматривается:
обеспечение герметичности резервуаров и технологических коммуникаций;
поддержание исправного состояния дыхательной арматуры;
исключение необоснованного открытия технологических люков и арматуры резервуаров;
сокращение продолжительности технологических операций, связанных с контактом нефтепродуктов с атмосферным воздухом;
недопущение проливов и утечек нефтепродуктов на территории АЗС;
своевременное удаление и безопасный сбор загрязненных нефтепродуктами материалов при возникновении аварийных проливов.
Вывод
Применяемые на АЗС организационные и технические мероприятия направлены на снижение потерь нефтепродуктов, предотвращение их проливов и утечек, обеспечение герметичности технологического оборудования и сокращение выбросов паров нефтепродуктов в атмосферный воздух.
Эксплуатация резервуаров, трубопроводов и топливораздаточного оборудования осуществляется в соответствии с установленными требованиями безопасности и техническими регламентами. Регулярное техническое обслуживание и контроль исправности оборудования позволяют минимизировать воздействие АЗС на атмосферный воздух и окружающую среду.


1.4. [bookmark: _bookmark6][bookmark: 1.5._Определение_нормативов_допустимых_в][bookmark: _Toc237509287]Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
[bookmark: 1.6._Расчеты_количества_выбросов_загрязн][bookmark: _bookmark7]Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу произведены в соответствии с требованиям:
· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное)  С-П 2013г.
· Расчет произведен  по РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров"
· Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах  производительностью менее 30 тонн пара в час или 20 гкал в час Москва 1999 г. 

Расчетная часть представлена в Приложении 3

1.5. [bookmark: _Toc237509288]Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии или нормативы выбрсоов
Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее –декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.  
	ЭРА v3.0   ИП "Усеинова"

	Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих вешеств

	в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

	

	Атырауская область, АЗС

	Декларируемый год: 2026-2035

	Номер источника
	Наименование загрязняющего
	г/с
	т/год

	загрязнения
	вешества
	
	

	1
	2
	3
	4

	0001
	(0301) Азота (IV) диоксид (
	0.005
	0.111

	
	Азота диоксид) (4)
	
	

	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота
	0.001
	0.018

	
	оксид) (6)
	
	

	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид
	0.004
	0.079

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	(0337) Углерод оксид (Окись
	0.023
	0.504

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	6001
	(0333) Сероводород (
	0.000035
	0.00124208

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	(0415) Смесь углеводородов
	0.5454202
	0.19725805

	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	(0416) Смесь углеводородов
	0.2015806
	0.07290415

	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	(0501) Пентилены (амилены -
	0.02015
	0.0072875

	
	смесь изомеров) (460)
	
	

	
	(0602) Бензол (64)
	0.018538
	0.0067045

	
	(0616) Диметилбензол (смесь
	0.0023374
	0.00084535

	
	о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	(0627) Этилбензол (675)
	0.0004836
	0.0001749

	
	(2754) Алканы С12-19 /в
	0.012465
	0.44235792

	
	пересчете на С/ (Углеводороды
	
	

	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	

	6002
	(0333) Сероводород (
	0.0000048776
	0.001285

	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	(0415) Смесь углеводородов
	0.17688938
	0.360412

	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	(0416) Смесь углеводородов
	0.06537614
	0.133204

	
	предельных С6-С10 (1503*)
	
	

	
	(0501) Пентилены (амилены -
	0.006536
	0.013315

	
	смесь изомеров) (460)
	
	

	
	(0602) Бензол (64)
	0.0060122
	0.01225

	
	(0616) Диметилбензол (смесь
	0.00075806
	0.001545

	
	о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	(0621) Метилбензол (349)
	0.00567238
	0.011557

	
	(0627) Этилбензол (675)
	0.00015684
	0.00032

	
	(2754) Алканы С12-19 /в
	0.001737
	0.457691

	
	пересчете на С/ (Углеводороды
	
	

	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	

	Всего:
	
	1.0971526776
	2.43235345





1.6. [bookmark: _bookmark8][bookmark: 1.7._Оценка_последствий_загрязнения_и_ме][bookmark: _Toc237509289]Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
[bookmark: 1.8._Предложения_по_организации_монитори][bookmark: _bookmark9]
В период эксплуатации автозаправочной станции основное воздействие на атмосферный воздух связано с технологическими операциями по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов. Основными потенциальными источниками выбросов загрязняющих веществ являются резервуары хранения бензина и дизельного топлива, а также операции по приему нефтепродуктов из автоцистерн и их отпуску через топливораздаточные колонки.
При эксплуатации АЗС в атмосферный воздух могут поступать пары нефтепродуктов, в том числе углеводороды, образующиеся в процессе заполнения резервуаров, их хранения и проведения операций по заправке автотранспорта.
Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер и ограничивается территорией производственного объекта. При соблюдении установленного технологического режима, исправном состоянии резервуаров, трубопроводов, запорной арматуры и топливораздаточного оборудования, а также при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий негативное воздействие на атмосферный воздух минимизируется.
С целью предотвращения и снижения отрицательного воздействия на окружающую среду необходимо обеспечить соблюдение требований экологической безопасности и нормативов допустимого воздействия на атмосферный воздух.

Природоохранные мероприятия по защите атмосферного воздуха
Основными мероприятиями по предотвращению и сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:
· обеспечение исправного технического состояния резервуаров, трубопроводов, запорной арматуры и топливораздаточного оборудования;
· обеспечение герметичности технологических коммуникаций и оборудования;
· контроль технического состояния дыхательной арматуры резервуаров;
· соблюдение установленного порядка приема нефтепродуктов из автоцистерн;
· недопущение переполнения резервуаров при приеме нефтепродуктов;
· минимизация времени проведения операций по сливу нефтепродуктов из автоцистерн;
· предотвращение проливов и утечек нефтепродуктов при их приеме, хранении и отпуске;
· регулярное проведение технического обслуживания и осмотра оборудования;
· своевременное устранение обнаруженных неисправностей и негерметичности оборудования;
· соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности при обращении с нефтепродуктами;
· хранение образующихся отходов в специально отведенных и оборудованных местах;
· обучение обслуживающего персонала правилам безопасной эксплуатации оборудования и действиям при аварийных ситуациях;
· наличие средств для локализации и ликвидации возможных проливов нефтепродуктов;
· осуществление производственного экологического контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
Выполнение указанных мероприятий позволит снизить потери нефтепродуктов при их приеме, хранении и отпуске, предотвратить аварийные проливы и утечки, а также минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При соблюдении технологического режима эксплуатации АЗС, требований к техническому состоянию оборудования и выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие объекта на атмосферный воздух будет поддерживаться на допустимом уровне.

1.7. [bookmark: _Toc237509290]Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль (статья 182 ЭкоКодекса РК от 02.01.2021).
Контроль должны вести все природопользователи. Согласно экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021г., Главы 13  объекты 1-2 категории обязаны вести производственный контроль . но объект данного строительства отнесен к 3 категории и соответственно производственный контроль носит добровольный порядок. 
Экологический контроль – важнейшая правовая мера обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, функция государственного управления и правовой институт права окружающей среды. 

Целями производственного экологического контроля являются:
- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

Основные задачи:
При проведении производственного экологического контроля основными задачами являются:
- Систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан; 
- Обеспечение качества получаемых данных.  Сбор, хранение и обработка достоверных данных о состоянии окружающей среды.

Ожидаемые результаты
Количественные  и качественные характеристики состояния основных компонентов окружающей среды.
Выводы
Производственный экологический контроль будет нести контрольный характер, а именно:
-  Введение осмотра и контроля чистоты территории, отсутствие разливов и прочих загрязнений.
- проведение расчёта выбросов для контроля отсутствия превышения лимита данного проекта.  



1.8. [bookmark: _bookmark10][bookmark: 1.9._Разработка_мероприятий_по_регулиров][bookmark: _Toc237509291]Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий
Согласно приложения 3 пункт 9 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду № 63 от 10 марта 2021 года -  Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населённом пункте или местности стационарных постов наблюдения. 
[bookmark: 2._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_СОСТОЯНИЕ_ВОД.][bookmark: _bookmark11][bookmark: _Toc120233967]Автозаправочная станция (АЗС) относится к объектам, на которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух преимущественно связаны с технологическими операциями по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов. Основными источниками выбросов являются резервуары хранения нефтепродуктов, операции по сливу топлива из автоцистерн и его отпуску через топливораздаточные колонки.
В связи с особенностями технологического процесса АЗС не предусматривает возможность регулирования выбросов путем изменения режима работы технологического оборудования в периоды НМУ, поскольку прекращение или существенное ограничение операций по приему и отпуску нефтепродуктов не является способом регулирования выбросов, предусмотренным технологическим процессом.
Кроме того, выбросы от резервуаров и технологических операций имеют эпизодический и технологически обусловленный характер и непосредственно зависят от фактического выполнения операций по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов.
В период НМУ на АЗС предусматривается соблюдение общих требований экологической и промышленной безопасности, в том числе:
· недопущение проливов и утечек нефтепродуктов;
· обеспечение герметичности резервуаров, трубопроводов и технологического оборудования;
· контроль технического состояния оборудования;
· недопущение переполнения резервуаров;
· соблюдение установленного технологического режима работы АЗС;
· оперативное устранение выявленных неисправностей и негерметичности оборудования.
Таким образом, специальные мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в период НМУ для АЗС не разрабатываются, поскольку технологические процессы объекта не предусматривают эффективных режимных мероприятий, позволяющих регулировать величину выбросов в зависимости от метеорологических условий. При этом в период НМУ обеспечивается соблюдение установленных требований по безопасной эксплуатации технологического оборудования и предотвращению аварийных выбросов и проливов нефтепродуктов.






























2. [bookmark: _Toc237509292]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.

2.1. [bookmark: 2.1._Потребность_в_водных_ресурсах_для_н][bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc237509293]Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды
[bookmark: 2.2._Характеристика_источника_водоснабже]Для производства работ предусмотрено использование воды для хоз бытовых, питьевых нужд.

2.2. [bookmark: _Toc237509294]Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика
Водоснабжение
Водоснабжение объекта осуществляется по существующему трубопроводу. Поступающая вода накапливается в специально предусмотренном накопительном резервуаре и используется для хозяйственно-бытовых нужд объекта.
Вода используется для санитарно-бытовых нужд персонала, включая пользование санитарными узлами, умывальниками и другие хозяйственно-бытовые потребности.
Расчетное водопотребление определяется исходя из численности персонала и продолжительности эксплуатации объекта.
На объекте предусматривается работа 4 человек в смену.
Канализация
Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарно-бытовых помещений объекта отводятся в существующую центральную систему канализации по канализационному трубопроводу.
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод непосредственно на рельеф местности не осуществляется.
[bookmark: _Toc237509295]Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
Расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала определяется исходя из численности работников.
Согласно принятым нормам водопотребления, норма расхода воды составляет 25 л/сут на одного человека.
Исходные данные:
· количество персонала – 4 человека;
· норма водопотребления – 25 л/сут на человека;
· продолжительность расчетного периода – 365 суток.
Годовой расход воды определяется по формуле:
W = N × M × T / 1000,
где:
N – норма водопотребления – 25 л/сут на человека;
M – численность персонала – 4 человека;
T – количество суток в году – 365 суток.
W = 25 × 4 × 365 / 1000 = 36,5 м³/год.
Таким образом, расчетный объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды составляет 36,5 м³/год.
[bookmark: _Toc237509296]Расход воды на питьевые нужды
Расход воды на питьевые нужды принимается из расчета 2 л на человека в сутки.
Исходные данные:
· норма водопотребления – 2 л/сут на человека;
· численность персонала – 4 человека;
· расчетный период – 365 суток.
Годовой расход воды на питьевые нужды определяется:
W = N × M × T / 1000,
где:
N – норма водопотребления – 2 л/сут на человека;
M – численность персонала – 4 человека;
T – количество суток в году – 365 суток.
W = 2 × 4 × 365 / 1000 = 2,92 м³/год.
Таким образом, расчетный объем воды на питьевые нужды составляет 2,92 м³/год.
Общий расчетный объем водопотребления
С учетом хозяйственно-бытовых и питьевых нужд:
Wобщ = 36,5 + 2,92 = 39,42 м³/год.
Таким образом, общий расчетный объем водопотребления объекта составляет 39,42 м³/год.


2.3. [bookmark: _Toc237509297]Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

Ниже преставлена таблица баланса водопотреления и водоотведения. 
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Баланс водопотребления и водоотведения 
	Производство 
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут



	Водоотведение, тыс.м3/период

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно-бытовые нужды 
	Безвозвратное потребление 
	всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды 
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	Примечание 

	
	
	Свежая вода 
	Оборотная вода 
	Повторно-используемая 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего 
	В т.ч питьевого качества 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Хозбытовые нужды
	36,5 м3/год
	
	
	
	
	0,000025
	
	0,000025
	
	
	0,000025
	Сливается в центральную канализацию

	Питьевые нужды 
	2,92 м3/год
	
	
	
	
	0,000002
	0,000002
	
	
	
	
	Водя на питьевые нужды считается условно безвозвратнопотреблённой

	Итого
	39,42 м3/год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.4. [bookmark: 2.5._Подземные_воды][bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc237509298]Поверхностные и подземные воды
[bookmark: _Toc184531055][bookmark: _Toc456255942]
2.4.1. [bookmark: _Toc237509299]Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод
2. Охрана водных объектов 
3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы 
Природоохранные мероприятия по защите поверхностных вод на территории автозаправочной станции направлены на предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, хозяйственно-бытовыми сточными водами и отходами производства и потребления.
Прямой сброс сточных вод в поверхностные водные объекты на объекте не осуществляется. Хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарно-бытовых помещений отводятся в существующую центральную систему канализации.
Объект расположен вне непосредственной близости от поверхностных водных объектов. Ближайшим водным объектом является река Курсай, расположенная с северо-западной стороны на расстоянии более 1391 м. В связи с удаленностью объекта от водного объекта непосредственное воздействие деятельности АЗС на прибрежные и водные экосистемы не ожидается.
Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод нефтепродуктами предусмотрено размещение технологического оборудования на твердых водонепроницаемых основаниях. Резервуары для хранения нефтепродуктов размещены в бетонном обустройстве, что снижает риск проникновения нефтепродуктов в грунт при возможных аварийных проливах.
Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:
· содержание территории АЗС в надлежащем санитарном и техническом состоянии;
· эксплуатация резервуаров, трубопроводов, запорной арматуры и топливораздаточных колонок в исправном состоянии;
· регулярный контроль герметичности резервуаров и технологических коммуникаций;
· недопущение проливов нефтепродуктов при их приеме, хранении и отпуске;
· оперативная локализация и ликвидация случайных проливов нефтепродуктов с использованием имеющихся средств для сбора и удаления загрязненного материала;
· недопущение сброса нефтепродуктов, загрязненных растворов и других загрязняющих веществ на рельеф местности и в водные объекты;
· хранение отходов в специально отведенных местах, оборудованных с учетом требований экологической безопасности;
· своевременный вывоз образующихся отходов специализированными организациями, имеющими соответствующие разрешительные документы;
· недопущение размещения отходов вне специально предназначенных для этого мест;
· контроль технического состояния автотранспорта и оборудования с целью предотвращения утечек горюче-смазочных материалов;
· соблюдение требований пожарной, экологической и санитарной безопасности при эксплуатации объекта.
Таким образом, при соблюдении установленного режима эксплуатации АЗС, исправном состоянии технологического оборудования и выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие объекта на поверхностные и подземные воды будет минимальным. Загрязнение водных объектов в результате штатной деятельности АЗС не предусматривается.

Расположение водного объекта
Рисунок 2.4.1.
[image: C:\Users\yssei\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Снимок экрана 2026-08-12 215147.png]


2.4.2. [bookmark: _Toc237509300]Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы

Производственный мониторинг воздействия на водные ресурсы на территории АЗС не проводится, поскольку деятельность объекта не предусматривает непосредственного сброса сточных вод в поверхностные водные объекты и не оказывает прямого воздействия на водные ресурсы.
Хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарно-бытовых помещений отводятся в существующую центральную систему канализации. Сброс сточных вод на рельеф местности, в водные объекты и водоносные горизонты не осуществляется.
Технологические операции по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов осуществляются на оборудованных площадках с твердым покрытием. Резервуары для хранения нефтепродуктов размещены в бетонном обустройстве, что предотвращает непосредственное поступление нефтепродуктов в грунт и снижает риск загрязнения подземных вод.
Таким образом, при штатной эксплуатации объекта непосредственное воздействие на поверхностные и подземные водные ресурсы отсутствует. В связи с этим проведение специального производственного мониторинга воздействия на водные ресурсы на территории АЗС не предусматривается.
Контроль осуществляется в рамках производственного экологического контроля за соблюдением требований эксплуатации технологического оборудования, предотвращением проливов нефтепродуктов и недопущением загрязнения территории объекта.

2.5. [bookmark: 2.6._Определение_нормативов_допустимых_с][bookmark: _Toc237509301]Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
В виду передачи всех образующихся вод специализированным предприятиям, сброс  не планируется,  соответственно нормативы допустимых сбросов не устанавливаются. 

[bookmark: _bookmark18][bookmark: 2.7._Расчеты_количества_сбросов_загрязня]
3. [bookmark: 3._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_НЕДРА.][bookmark: _bookmark19][bookmark: _Toc120233976][bookmark: _Toc237509302]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА.
Деятельность предприятия не связана с воздействием на недра, в связи с этим данный раздел не рассматривается




















































4. [bookmark: 4._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЯ_НА_ОКРУЖАЮЩУЮ_СРЕД][bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc120233977][bookmark: _Toc237509303]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
4.1. [bookmark: 4.1._Виды_и_объемы_образования_отходов][bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc237509304]Виды и объемы образования отходов
Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе работы объекта, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.
При строительстве объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации. 
Эксплуатация объекта будет связано с образованием следующих отходов:
· промышленные отходы (отходы производства);
· твердые бытовые отходы (отходы потребления);
Необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления. 
В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблюдение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.
В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.
Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.
Опасные отходы согласно требованиям экологического кодекса передаются в спецпредприятие имеющие лицензию на вид деятельности. 

[bookmark: _Toc504037176][bookmark: _Toc74048798]Расчеты и обоснование объемов образования отходов производства и потребления
Возможно образование следующих видов отходов:

[bookmark: _Toc301970592][bookmark: _Toc266785804][bookmark: _Toc243113396]Коммунальные отходы (ТБО) образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий. ТБО накапливаются в металлическом контейнере на площадке предприятия. По мере накопления ТБО вывозятся по договору. 
Код по классификатору отходов 20 03 01. 
Вид – не опасные отходы.
Расчёт проведён согласно РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства.
Средние нормы накопления ТБО на 1 человека в год составляют в кварталах с благоустроенным жилым фондом -1,06м3 / год (260 кг), удельный вес составляет 0,3 т/м3.
Общий объем образования тбо  260*4 = 1040 кг или 1,04 тонн
Отходы бумаги и картона 
Ориентировочный объем отходы бумаги – 0,5 т/год
Код  200101  (Бумага и картон) 
Уровень опасности отхода – «неопасный».
Отходы пластика (пластиковые бутылки)
Средний вес пластиковой бутылки 250 г
Количество раб – 4 чел
В год  на человека приходиться -40 емкости в среднем
250*40*4/1000000 = 0,04 т
Отходы пластика – 0,04 т/год
Код  200139  (Пластмассы) 
Уровень опасности отхода – «неопасный».
  Промасленная ветошь. 
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ([image: C:\Users\yssei\AppData\Local\Temp\ksohtml20180\wps1.jpg], т/год), норматива содержания в ветоши масел ([image: C:\Users\yssei\AppData\Local\Temp\ksohtml20180\wps2.jpg]) и влаги ([image: C:\Users\yssei\AppData\Local\Temp\ksohtml20180\wps3.jpg]). 
[image: C:\Users\yssei\AppData\Local\Temp\ksohtml20180\wps4.jpg], т/год,   где [image: C:\Users\yssei\AppData\Local\Temp\ksohtml20180\wps5.jpg], [image: C:\Users\yssei\AppData\Local\Temp\ksohtml20180\wps6.jpg].  
 
где: N – количество промасленной ветоши, т/год;        
Mо – поступающее количество ветоши, т/год; - 0,0063 т/год
M – норматива содержания в ветоши масел, т/год; M = 0,12 * Mо
W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год. W = 0,15 * Mо    
 Количество промасленной ветоши в году
N = 0,0063+ 0,0000588 + 0,0000735 = 0,0064т/период;
Код  150202* 
Уровень опасности отхода – «опасный».


4.2. [bookmark: _Toc237509305]Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
[bookmark: 4.3._Рекомендации_по_управлению_отходами][bookmark: _bookmark28]Процесс формирования системы управления отходами является многостадийным. На первой стадии (организационной, административной) предприятие ориентируется на исполнение требований, предъявляемых законодательством РК в области обращения с отходами. 
Эти требования включают: организацию и ведение первичного учета отходов на предприятии; установление свойств отходов и их классов опасности для окружающей природной среды; паспортизацию отходов; профессиональную подготовку лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; получение всех необходимых разрешительных документов на обращение с отходами (лимитов и т.п.); представление ежегодной отчетности по обращению с отходами, а также организацию текущего производственного контроля образования отходов и обращения с ними. Эта стадия является фундаментом для разработки будущей системы управления отходами на предприятии как части системы управления окружающей средой. 
Согласно Экологическому кодексу РК и нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и в крайнем случае захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду.
Управление отходами включает в себя организацию сбора отходов, хранения, вывоза и размещения, а также реализацию мероприятий по уменьшению количества образования отходов.
Необходимо использовать следующие эффективные методы управления:
Размещать и управлять отходами только на специально предназначенных для этого площадках;
Минимизация отходов - максимально возможное снижение объемов образования отходов. 
Мероприятия, которые ведут к снижению объемов образования отходов или их токсичности:
· рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не испортятся и не будут переведены в разряд отходов;
· закупка материалов без упаковки или в контейнерах многоразового пользования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
· предпринять меры предосторожности во избежание утечек и проливов. Утечки и проливы образуют отходы.
Повторное использование или обработка отходов. 
Этим достигается не только снижение использования сырьевых материалов, но и отпадает необходимость в утилизации отходов.
Обработка отходов для уменьшения их объемов или токсичности. В случаях, когда отходы не удается удалить или уменьшить их объем за счет снижения объемов образования отходов, необходимо предпринять меры по снижению их объемов, токсичности или физически опасных факторов до уровня, требуемого для безопасного обращения с ними. В некоторых случаях объем, токсичность и опасные факторы можно также снизить для повторного использования отходов. 
[bookmark: _Toc375588129][bookmark: _Toc56367811]Классификация и характеристика отходов
Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов. 
При деятельности образуются отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.
Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:
[bookmark: z69]      1) 1 класс – чрезвычайно опасные;
[bookmark: z70]      2) 2 класс – высоко опасные;
[bookmark: z71]      3) 3 класс – умеренно опасные;
[bookmark: z72]      4) 4 класс – мало опасные;
      5) 5 класс – неопасные 
Отходы производства и потребления – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.   
Перечень отходов производства и потребления определен  в соответствии со спецификой производства, нормативными документами, действующими в РК, Классификатором отходов, утверждённым приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 № 314 
[bookmark: _Toc194465646][bookmark: _Toc187666471][bookmark: _Toc191366871]
Производственные отходы
Состав и количество промышленных отходов будет зависеть от используемого сырья и материалов, продолжительности и видов работ, количества персонала, задействованного в работах. 
[bookmark: _Toc165444409][bookmark: _Toc194465647][bookmark: _Toc187666472][bookmark: _Toc191366872]Отходы потребления
К отходам потребления (бытовым, коммунальным) относятся твердые бытовые отходы, образующиеся в результате амортизации предметов и самой жизнедеятельности персонала.
Отходы классифицируются по совокупности приоритетных признаков: происхождению, местонахождению, количеству, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.
[bookmark: _Toc56367812][bookmark: _Toc28447770][bookmark: _Toc22753123]Расчеты и обоснование объемов образования отходов 
Расчет количества образующихся отходов произведен на основании  технологического регламента работы предприятия и технических характеристик  установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли  и удельных  показателей по справочным данным. Все образующие отходы подлежат накоплению на территории предприятия только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. Отходы передаются сторонним организация на дальнейшую переработку, согласно специализированному договору. 
Расчеты производились согласно методики:
«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.).
«Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96.
Все виды отходов образованные при работах, будут вывозится  транспортом подрядной организацией, на утилизацию согласно договора со специализированной организацией.  

4.3. [bookmark: _Toc237509306]Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций
[bookmark: _bookmark29][bookmark: 4.4._Виды_и_количество_отходов_производс]
Принципы обращения с отходами
В соответствии с требованиями ПУО предприятия должны быть реализованы следующие принципы:
1. Соблюдение требований
Полное соблюдение требований нормативных документов, условий природоохранных разрешений, ОВОС и прочих требований законодательства имеет наивысший приоритет, сохраняемый при применении всех принципов. Экологический кодекс должен рассматриваться как основополагающий документ в законодательстве РК в области охраны окружающей среды.
2. Жизненный цикл обращения с отходами и исключительная ответственность. 
Потоки отходов, варианты обращения с отходами и требования к мощностям должны быть определены по возможности на более ранней стадии процесса проектирования. Обращение с отходами должно осуществляться в течение всего их жизненного цикла вплоть до окончательного удаления.
Такой комплексный подход должен включать выбор процессов образования отходов, операций и химических продуктов, методик эксплуатации и технического обслуживания, хранения, сбора, восстановления (с целью повторного использования или утилизации) и переработки отходов.
Применительно к обращению с отходами термин «исключительная ответственность» означает, что компания, в результате деятельности которой образуются отходы, несет ответственность за их надлежащее и безопасное размещение даже после передачи отходов другой стороне; иными словами, Компания несет ответственность за свои отходы на протяжении всего их жизненного цикла..
3. Иерархия вариантов обращения с отходами
Основным принципом в иерархии обращения с отходами, является уменьшение загрязнения за счет отмены, изменения или сокращения количества технологий, ведущих к эмиссиям в землю, воздух или воду.
В тех случаях, когда избежать отходов не удается, их количество должно быть сведено к минимуму, следуя принципу иерархии отходов, как указано в табл. 2.
Таблица 2. Иерархия вариантов обращения с отходами 
	Предотвращение 
	Замена отхода на менее опасные; предотвращение образования отходов за счет разработки технологий и выбора материалов 
	Некоторые отходы являются неизбежными, в этом случае необходимо рассмотреть возможность восстановления отходов 

	Сокращение 
	Сокращение объемов образующихся отходов 
	

	Повторное 
	Повторное использование материалов или продуктов, которые пригодны для повторного использования в их исходном виде
	

	Утилизация или восстановление 
	Утилизация предусмотрена путем передачи сторонним организациям для восстановления отходов на комплексах. 
	Восстановление отходов для их повторного использования и утилизации позволяет продлить полезный срок службы материалов, идущих в отход, и сократить объемы отходов подлежащие размещению. Восстановление отходов может быть привлекательным, как с экономической, так и с экологической точки зрения. Возможности повторного использования и восстановления отходов рассматриваются в данный момент. 

	Переработка
	Переработка отходов на производстве не предусмотрена. Отходы которые могут быть переработаны по возможности будут передаваться сторонним организациям. 
	После максимального использования возможностей по повторному использованию, утилизации и извлечению ресурсов может остаться некоторое количество отходов, требующих переработки и (или) размещения
В тех случаях, когда это целесообразно, перед размещением отходы перерабатываются с целью уменьшения или устанения любого возможного вреда для окружающей среды (например снижение объемов токсичности, стабилизации, сжигания и т.п.)

	Размещение 
	Размещение отходов не планируются, все отходы передаются по договору со специализированными организациями.  
	Переработка и утилизация отходов провдяться только с отходами, имеющие все соотвествующие разрешения или утвержденные установки для обращения с отходами. Эксплуатация этих устанок осуществляется  в соотвествии с условиями соотвествующих разрешений и примениными нормативными требованиями.



Выбор удаления отходов
При выборе отдавать предпочтение методам, которые утилизируют отходы методом переработки (вторичное использование, сортировка, рекуперация, рафинирование и прочие). Данные процессы  сократят захоронение отходов на полигонах и свалках, что приведет к улучшению окружающей среды. Такие виды отходов как пластик, картон и бумага, дерево, металлолом по возможности должны передаваться на вторичную переработку в специализированные компании.  
Цель, задачи и целевые показатели
Цель - достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов или снижения  уровня опасных свойств образуемых отходов , а также отходов, находящихся в процессе обращения.
Задачи - определить пути достижения постановленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:
- внедрение системы вторичного использования, обезвреживания отходов
- минимизация объемов отходов, передаваемых на полигоны
Целевые показатели
Основной стратегической целью при обращении с потоками твердых отходов является сокращение, утилизация и переработка всех отходов, чтобы все передаваемые для размещения на полигонах материалы стали менее опасными или неопасными, если это практически осуществимо.
Согласно прогнозам большое количество опасных отходов образуется при выполнении нескольких операций. Поэтому важно, чтобы размещение данных отходов осуществлялось в соответствии с требованиями международных стандартов и стандартов Компании, действующих в отношении соответствующих типов отходов.
Внедрение мероприятий в первую очередь должно быть направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду и достижение социально- экономического  эффекта в природоохранной деятельности компании по следующим составляющим:
 Качественные показатели (экологическая безопасность):
1.  Достижение соблюдения персоналом нормативных актов и правил, регламентирующих порядок обращения с отходами, обеспечивающий экологическую безопасность на территории предприятия 
2. Минимизация загрязнения окружающей среды отходами и материальных затрат на устранение их последствий (разливы ведут к образованию опасных отходов минимум двух видов загрязненный грунт и промасленный материал) 
Количественные показатели ( ресурсосбережение):
1. Максимально возможное использование отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов (передача на вторичное использование  бумаги, пластика, стекло и прочие).
2. Уменьшение объема размещения отходов во временных хранилищах , на свалках или полигонах. (Размещение отходов не планируется, имеется временное хранение не более 6 мес. и после дальнейшая передача на переработку ).
Меры предотвращения проливов при вывозе отходов
Использование герметичной тары и спецтехники
· Отходы загружаются в плотно закрывающиеся контейнеры, бочки.
· Применяются автомобили с герметичными кузовами, исключающими утечку жидких и пастообразных отходов.
Проверка тары перед погрузкой
· Осматриваются контейнеры на целостность стенок, дна, крышек.
· Наличие маркировки и соответствия категории отходов.
Герметизация загрузочного люка
· Крышки, люки и клапаны плотно закрываются и фиксируются до начала движения.
Покрытие кузова защитным брезентом/тентом (если требуется)
· Для сыпучих отходов используется тент, предотвращающий выдувание и рассыпание.
Наличие сорбента и аварийного комплекта в машине
· В автомобиле обязательно иметь:
· сорбент,
· лопату,
· емкость для сбора утечки,
· мешки для загрязнённого грунта — на случай аварийного пролива.
Маршрут перевозки, исключающий пересечение с водоёмами при аварии
· По возможности выбирается безопасный маршрут, минимизирующий риски загрязнения рек, каналов и водостоков.
Запрет транспортировки при повреждениях тары или неплотной загрузке
· Машину не допускают к выезду, если обнаружена течь или неплотное закрытие.
Контроль скорости и аккуратное управление
· Резкие манёвры и торможения исключаются — это снижает риск повреждения тары и пролива.
· Погрузка/разгрузка только на оборудованных площадках
· Места должны иметь твердое покрытие, борта, лотки, чтобы исключить попадание на грунт.
· Журнал учета и контроль перевозок
· Фиксируется время, объем, тип отходов, состояние тары и техническое состояние транспорта.


4.4. [bookmark: _Toc237509307]Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.
2. Декларируемое количество опасных отходов (т/год) на 2026-2035гг (ежегодно)
	Наименование отходов
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год

	1
	2
	3

	Промасленные отходы 
	0,0064
	0,0064

	ИТОГО
	0,0064
	0,0064



[bookmark: _bookmark30][bookmark: 5._ОЦЕНКА_ФИЗИЧЕСКИХ_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ОКРУ][bookmark: _Toc120233978]
Декларируемое количество не опасных отходов (т/год) на 2026-2035гг (ежегодно)
	Наименование отходов
	Количество образования, т/год
	Количество накопления, т/год

	1
	2
	3

	Твердо-бытовые отходы  (ТБО)
	1,04
	1,04

	Бумага и картонные отходы
	0,5
	0,5

	Отход пластика
	0,04
	0,04

	ИТОГО
	1,58
	1,58





5. [bookmark: _Toc237509308]ОЦЕНКА	ФИЗИЧЕСКИХ	ВОЗДЕЙСТВИЙ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
5.1. [bookmark: _bookmark31][bookmark: 5.1._Оценка_возможного_теплового,_электр][bookmark: _Toc237509309]Оценка возможного	 теплового, электромагнитного,	 шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

5.1.1. [bookmark: _Toc237509310]Шумовое воздействие
В период эксплуатации автозаправочной станции основными источниками шумового воздействия являются автотранспорт, прибывающий на территорию объекта для заправки, работа двигателей автомобилей, топливораздаточные колонки, а также технологическое оборудование, связанное с приемом, хранением и отпуском нефтепродуктов.
Шумовое воздействие от автотранспорта носит непостоянный и кратковременный характер и определяется интенсивностью движения транспортных средств по территории АЗС. Работа топливораздаточного и технологического оборудования не сопровождается образованием постоянного источника высокого уровня шума.
Уровень звукового воздействия уменьшается по мере удаления от источника шума. На величину распространения шума оказывают влияние расстояние до расчетной точки, рельеф местности, наличие зданий и сооружений, дорожного покрытия, зеленых насаждений, а также метеорологические условия.
Основными мероприятиями по снижению шумового воздействия являются:
· эксплуатация технологического оборудования в исправном техническом состоянии;
· своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования;
· недопущение эксплуатации неисправного оборудования и автотранспорта;
· соблюдение установленного режима движения транспортных средств по территории АЗС;
· недопущение необоснованной работы двигателей автотранспорта на холостом ходу;
· ограничение проведения шумных ремонтных и технических работ в ночное время;
· размещение технологического оборудования с учетом необходимости минимизации шумового воздействия на прилегающую территорию;
· обеспечение работников при необходимости средствами индивидуальной защиты органов слуха.
Шум от прибывающего автотранспорта и технологического оборудования имеет локальный характер и снижается с увеличением расстояния от территории АЗС.
С учетом характера технологических процессов, отсутствия постоянных источников интенсивного производственного шума и периодического характера движения автотранспорта значительного шумового воздействия на окружающую территорию при штатной эксплуатации АЗС не ожидается.
При соблюдении требований эксплуатации оборудования и организации движения автотранспорта уровни шума на прилегающей территории должны соответствовать установленным санитарным нормативам.
Таким образом, шумовое воздействие АЗС является локальным, преимущественно непостоянным и не оказывает существенного отрицательного воздействия на окружающую среду при соблюдении предусмотренных организационно-технических мероприятий.
	
5.1.2. [bookmark: _Toc274604868][bookmark: _Toc237145786][bookmark: _Toc266864171][bookmark: _Toc4547446][bookmark: _Toc242003696][bookmark: _Toc234051111][bookmark: _Toc270330971][bookmark: _Toc237509311]Вибрация
Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.
В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:
· транспортная;
· транспортно – технологическая;
· технологическая.
При выборе машин и оборудования для объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. 
Вибрация как и шум происходит от генераторов. Уровень не превышает нормативы и происходят в пределах площадки. 

5.1.3. [bookmark: _Toc202766432][bookmark: _Toc213081853][bookmark: _Toc212555044][bookmark: _Toc212554835][bookmark: _Toc220993753][bookmark: _Toc220993117][bookmark: _Toc251322965][bookmark: _Toc260409581][bookmark: _Toc220993796][bookmark: _Toc220993067][bookmark: _Toc219027943][bookmark: _Toc202764249][bookmark: _Toc213081779][bookmark: _Toc211147501][bookmark: _Toc212554878][bookmark: _Toc213081898][bookmark: _Toc220992899][bookmark: _Toc220993167][bookmark: _Toc4547448][bookmark: _Toc219004974][bookmark: _Toc237509312]Электромагнитные излучения.
Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередачи, трансформаторные  станции, электрические двигатели , персональные компьютеры (ПК) широко используемые в производстве – все это источники излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать поведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:
- заболевание глаз, в том числе хронических;
- зрительного дискомфорта;
- изменение в опорно-двигательном аппарате;
- кожно-резорбтивных проявлений;
- стрессовых состояний; 
- изменение мотиваций поведения;
- эндокринных нарушений.
Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц  с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом, все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:
            - возможные системы защиты, а т.ч. временем и расстоянием;	
- противопоказания для работы у конкретных лиц;
- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.  
Выводы 
Работы и оборудования при которох возможно повышения уровня электромагнитного излучения не проводяться и не применяются. 



5.2. [bookmark: _bookmark32][bookmark: 5.2._Характеристика_радиационной_обстано][bookmark: _Toc237509313]Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения
5.2.1. [bookmark: _Toc4547447][bookmark: _Toc237509314]Радиационная обстановка.
Санитарно- эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при выборе земельного участка, при проектировании, вводе в эксплуатацию и содержании радиационных объектов, выводе из эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения (закрытыми и открытыми радионуклидными источниками, радиоактивными веществами, радиоизотопными приборами, устройствами, генерирующими ионизирующее излучение), обращении с радиоактивными отходами, применении материалов и изделий, загрязненных или содержащих радионуклиды, осуществлении производственного радиационного контроля на объектах
Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
В качестве допустимого и контролируемого уровня естественного фона устанавливается мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД).
Выводы:
В процессе работы применение радиационных веществ, оборудования не предусмотрено. 
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6. [bookmark: _bookmark33][bookmark: 6._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ЗЕМЕЛЬНЫЕ_РЕСУР][bookmark: _Toc120233980][bookmark: _Toc237509315]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.
6.1. [bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark35][bookmark: 6.1._Состояние_и_условия_землепользовани][bookmark: 6.2._Характеристика_современного_состоян][bookmark: _Toc237509316]Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
Геморфология, рельеф почвы.
Почвообразующими породами служат морские, озерно-аллювиальные отложением, содержащие большое количество солей. В условиях слабого естественного дренажа, бессточности территории, часто близкого залегания к поверхности минерализованных грунтовых вод создаются благоприятные предпосылки для аккумуляции солей в почвах и образованию солончаков. Почвы в пределах исследованной территории по ГОСТ 17.5.1.03-86 относятся к группе малопригодных.
Загрязнение почвы 
Сведения о современном состоянии почвы взяты с ежемесячной  информационной бюллетени о состоянии окружающей среды Атырауской области разработанной Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГП «Казгидромет» департамент экологического миниторинга.  
Состояние загрязнения почв тяжелыми металлами по Атырауской области 
В городе Атырау в пробах почв содержание цинка находилось в пределах - 1,54 - 2,5 мг/кг, меди - 0,26- 0,47 мг/кг, хрома - 0,05 - 0,12 мг/кг, свинца - 0,07- 0,19 мг/кг, кадмия - 0,09 - 0,17 мг/кг. 18 В пробах почв, отобранных на территории школы № 19, Парка отдыха, в районах автомагистрали Атырау - Уральск, на расстоянии 500 м и 2 км от Атырауского нефтеперерабатывающего завода содержание цинка находилось в пределах - 0,067 - 0,109ПДК, содержание меди - 0,088- 0,157ПДК, хрома - 0,008 - 0,020 ПДК, свинца - 0,002 - 0,006 ПДК, кадмия - 0,17 - 0,34 ПДК. Все определяемые тяжелые металлы находились в пределах нормы

6.2. [bookmark: 6.3._Характеристика_ожидаемого_воздейств][bookmark: _Toc237509317]Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта
Почвенный покров, в отличие от атмосферы и гидросферы, является естественным депонентом большинства антропогенных загрязнителей, поступающих в воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды. Процессы самоочищения, характерные для атмосферы и, в определенной мере, для водных ресурсов, в почвах протекают или крайне медленно, или вообще не возможны. Кроме того, почвам присущ характер отдаленного негативного воздействия, когда последствия загрязнения проявляются через десятки и сотни лет после загрязнения. 
Как показывает практика, загрязнение почв в процессе промышленного производства всегда значительно проще и дешевле предотвратить, чем бороться с его последствиями – реабилитация загрязненных участков почв экономически не выгодна, малоэффективна и зачастую просто невозможна без полного уничтожения присущих почвам свойств.
Площадка являеься существующей и воздействие н почвенный покров вне территории не предусмотрен. Часть территории имеет твердое покрытие.  

6.3. [bookmark: _bookmark37][bookmark: 6.4._Планируемые_мероприятия_и_проектные][bookmark: _Toc237509318]Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)
[bookmark: _bookmark38][bookmark: 6.5._Организация_экологического_монитори]Воздействие на почвенный покров возможно в случае аварийной ситуации. Что исключить образования аварийных ситуаций или быстро устранить ее необходимо соблюдать ряд мероприятий
- контроль соединений трубопроводов, емкостей, насосов. 
- установка поддонов в местах возможного пролива в процессе технологической операции
- быстрое изьятие участка земли при проливе
- движение техники только в метах для этого предназначенных. 

6.4. [bookmark: _Toc237509319]Организация экологического мониторинга почв.
Мониторинг будет проводится в случае наличия аварийных разливов.







7. [bookmark: _bookmark39][bookmark: 7._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЯ_НА_РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.][bookmark: _Toc120233982][bookmark: _Toc237509320]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.

7.1. [bookmark: _bookmark40][bookmark: 7.1._Современное_состояние_растительного][bookmark: _Toc237509321]Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
[bookmark: _bookmark41]В соответствии с «Природно-сельскохозяйственным районированием земельного фонда Республики Казахстан», характеризуемая территория относится к Арало-Каспийской провинции пустынной зоны с зональными бурыми почвами.
По своему назначению, земли характеризуемой территории относятся к категории промышленной зоны. В процессе строительства структура почвенно -растительного покрова и свойства почв претерпели значительные антропогенные изменения. Естественный почвенно-растительный покров на территории городской застройки был практически полностью уничтожен и сохранился небольшими участками по берегам реки и водоемов. 
В составе растительности пойменных луговых почв доминируют луговые злаки, солодка, лебеда и др.
Территория, свободная от асфальта и застройки покрыта редкой растительностью, представленной дигрессивными видами - адраспаном (Peganumharmala), клоповником	пронзенолистным (Lepidiumperfoliatum), бурачком пустынным (Allisumdesertorum),	верблюдкой     восточной     (Corispermumorientalis),     петросимонией     сибирской(Petrosimoniasibirica) и др. Среди редких древесных насаждений преобладает карагач(Ulmuspumila). Более разнообразна растительность в парках и скверах..
Почвенно-растительный покров рассматриваемого региона подвержен техногенезу и в настоящее время отличается от своего естественного природного состояния.

7.2. [bookmark: _bookmark43][bookmark: 7.2._Характеристика_факторов_среды_обита][bookmark: 7.4._Обоснование_объемов_использования_р][bookmark: _Toc237509322]Обоснование объемов использования растительных ресурсов
Использование растительных ресурсов или их изъятие не планируется. 

7.3. [bookmark: _bookmark44][bookmark: 7.5._Определение_зоны_влияния_планируемо][bookmark: _Toc237509323]Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
[bookmark: _bookmark45][bookmark: 7.6._Рекомендации_по_сохранению_растител]Влияние на растительность не панируется в виду ведения работ на существующей территории.  

7.4. [bookmark: 7.7._Мероприятия_по_предотвращению_негат][bookmark: _bookmark46][bookmark: _Toc237509324]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие
Воздействие исключено и мероприятия не предусматриваются. 
Озеленение участка выполняется в пределах территории предприятия, на свободных от застройки участках, с размещением древесно-кустарниковых насаждений в объёме, соответствующем фактической доступной площади и требованиям благоустройства, производится ежегодная посадка деревье приспособленных к данному климату. 


















8. [bookmark: _bookmark47][bookmark: 8._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ЖИВОТНЫЙ_МИР.][bookmark: _Toc120233983][bookmark: _Toc237509325]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

8.1. [bookmark: _bookmark48][bookmark: 8.1._Исходное_состояние_водной_и_наземно][bookmark: _Toc237509326]Исходное состояние водной и наземной фауны
Наиболее часто встречающимися видами на территории изысканий является разноцветная ящурка, в песках - быстрая ящурка и круглоголовки - вертихвостка и ушастая.
В  количественном отношении в пустынях разного типа достаточно обычны малые жаворонки, пустынные каменки и плясуньи, желчные овсянки и степные орлы. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и дp.) на гнездовье связаны в основном синантропные виды птиц (воробьи, деревенские ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычи и удоды). На участках с открытой водой у ферм и колодцев на водопое и кормежке встречаются многие виды, обитатели пустынных ландшафтов. Плотность населения птиц на большинстве территории региона в гнездовой период составляет от 8 до 50 птиц на 1 км (в среднем 17 особей/км).
В период миграций (апрель - май, конец августа - октябрь) численность птиц возрастает до 70-100 птиц/км. Причем здесь встречаются как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно-кустарниковых насаждений и околоводные птицы (особенно в весенний период). Особое место в период весенней миграции представляют временные водоемы в понижениях рельефа и вдоль чинков. В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая - середины июня.
Основные пути миграций водоплавающих и околоводных птиц проходят в стороне от исследуемого региона 
Редкие и исчезающие птицы, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан.
Степной орел. Один из самых многочисленных орлов нашей фауны. В регионе встречается с апреля по октябрь.
Могильник. Повсеместно редок, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в поймах Эмбы и Сагиза.
Беркут. Одна из самых крупных птиц нашей фауны, масса до 6,5 кг, размax крыльев до 2 м. В регионе встречается только на пролете в марте и в октябре-ноябре.
Орлан-белохвост. Крупная лтица отряда соколоообразных, масса до 7 кг. Встречается на пролете и кочевках в апреле и в сентябре-октябре.
Балобан. Средних размеров сокол, в регионе встречается с апреля по октябрь, в небольшом числе гнездится в обрывистых берегах Эмбы и Сагиза.
Млекопитающие. Териофауна региона достаточна многообразна и представлена 40 видами млекопитающих, их них 2 вида относятся к категории редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РК - кожанок Бобринского и перевязка. Основу фауны составляют пустынные виды, которых здесь насчитывается не менее 20, в том числе 11 видов широко распространенных.
Из промысловых видов млекопитающих (11 видов) лишь волк, лисица и степной хорек,  а из копытных сайгак имеют определенное хозяйственной значение. Остальные из-за своей малочисленности практически не используются. 
Наиболее важное место в народном хозяйстве региона имеет сайгак, численность которого по материалам многолетнего мониторинга поддерживается на уровне 250-300 тыс. голов.
Особое место среди млекопитающих занимают виды, занесенные в Красную книгу РК, которые требуют бережного отношения и охраны.
В целом млекопитающие, как и другие группы наземных позвоночных животных, играют заметную роль в биоценозах исследуемой территории и в народном хозяйстве региона. Особенно ценные промысловые млекопитающие - сайгак, лисица, степной хорь и волк являются объектом охотничьего промысла.

8.2. [bookmark: _bookmark50][bookmark: _bookmark49][bookmark: 8.2._Характеристика_воздействия_объекта_][bookmark: _Toc237509327]Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных
Прямого воздействие на животных не оказывается.  

8.3. [bookmark: 8.3._Мероприятия_по_предотвращению_негат][bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc237509328]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации
В виду того что участок располагается на существующей территории имеющей ограждения, воздействие на животный мир отсутствует.   Также работы имеют только сезонный характер. 

9. [bookmark: 9._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_ЛАНДШАФТЫ_И_МЕР][bookmark: _bookmark53][bookmark: _Toc120233984][bookmark: _Toc237509329]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.
Работы проводяться на отведенной территории и вне ее работы проводиться не будут, соотвественно никакого воздействия на ланшафты не планируется. 

10. [bookmark: _bookmark54][bookmark: 10._ОЦЕНКА_ВОЗДЕЙСТВИЙ_НА_СОЦИАЛЬНО-ЭКОН][bookmark: _Toc120233985][bookmark: _Toc237509330]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
10.1. [bookmark: 10.1._Современные_социально-экономически][bookmark: _bookmark55][bookmark: _Toc237509331]Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Согласно сведениям взятых с источников articlekz.com «Здоровье населения и проблемы устойчивого развития Атырауской области», stat.gov.kz Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан  Журнал «Социально-экономическое развитие Атырауской области» а также Официального сайта Министерства здравоохранения РК // mz.gov.kz. получили сведения о социально экономической сфере Атырауской области. 
Население и миграция
Численность населения области на 1 сентября 2025 года составила 713,9 тыс. человек, из них городских — 392,1 тыс. (≈ 54,9 %), сельских — 321,8 тыс. (≈ 45,1 %). Статистика Ресублики Қазақстан+2Статистика Ресублики Қазақстан+2
Естественный прирост в январе–августе 2025 года составил 6 788 человек (в аналогичный период 2024 года было 7 819) Статистика Ресублики Қазақстан+1
В январе–августе 2025 года родилось 9 100 человек (что на 11 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года), умерло — 2 312 человек (уменьшение на 3,9 %). Статистика Ресублики Қазақстан+1

Трудовая деятельность и доходы
Трудовая деятельность населения Атырауской области характеризуется высокой занятостью в промышленном секторе, прежде всего в нефтегазовой отрасли, которая является основной составляющей экономики региона. На долю добычи и переработки нефти и газа приходится более 90 % объёма промышленного производства. В области сосредоточены крупнейшие нефтегазовые предприятия Казахстана — Тенгизшевройл, НКОК, Атырауский нефтеперерабатывающий завод, а также множество подрядных и сервисных организаций, обеспечивающих эксплуатацию, строительство и обслуживание объектов нефтегазового комплекса.
Помимо нефтегазового сектора, в структуре занятости населения значительное место занимают:
Строительство — развитие инфраструктуры, жилищное и промышленное строительство, объекты социальной сферы;
Транспорт и логистика — морской порт в г. Атырау, автомобильные и железнодорожные магистрали, обеспечивающие экспорт нефти и снабжение предприятий;
Сфера услуг и торговли, включая малый и средний бизнес, предприятия общественного питания и бытового обслуживания;
Образование, здравоохранение и государственное управление, где занята значительная часть женского населения региона;
Сельское хозяйство — развивается в Жылыойском, Индерском и Курмангазинском районах, где основное направление — животноводство и растениеводство, ориентированные на местные потребности.
По данным Бюро национальной статистики, уровень занятости населения составляет около 96 % экономически активного населения. Средняя номинальная заработная плата в регионе превышает 340–350 тыс. тенге, что является одним из самых высоких показателей по стране. При этом наблюдается неравномерность доходов: в крупных промышленных компаниях заработная плата значительно выше, чем в бюджетной сфере и сельском хозяйстве.
Для региона характерна высокая доля трудовой миграции: значительное число работников привлекается из других областей Казахстана, а также из-за рубежа для участия в проектах нефтегазового комплекса. В то же время часть местного населения занята в обслуживающих и вспомогательных отраслях.
В последние годы отмечается тенденция диверсификации занятости — развитие малых предприятий, сферы услуг, переработки сельхозпродукции, цифровизации и автоматизации производства. Государственные программы направлены на повышение квалификации работников, создание рабочих мест и обеспечение занятости молодёжи.
  Уровень безработицы во II квартале 2025 года составил 5 % от численности рабочей силы. 
  Численность безработных во II квартале 2025 года: 18 523 человека. 
  Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости как безработные на 1 октября 2025 года составила 21 044 человека, или 5,7 % от рабочей силы. 
  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без малых предприятий) во II квартале 2025 года составила 585 172 тенге. 
  Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в I квартале 2025 года — 323 307 тенге. 
[bookmark: _Toc237509332]Экономическая структура и условия
Объём промышленного производства и ВРП региона остаётся высоким благодаря добыче и переработке углеводородов.
Однако из отчётов: аграрный сектор области тоже демонстрирует рост — по одним данным, производство сельскохозяйственной продукции выросло на ~10,4 % по итогам пяти месяцев одного из лет. 
В части социальной инфраструктуры: отмечается, что уровень газификации достиг ~99,7 % населения, охват централизованным водоснабжением — ~99,3 %. 



Деятельность предприятия не оказывают сущевтенного влияния на населения, так как  выбросы от основного производства происходит только в пределах площадки. Работы носят кратковременный, сезонный характер.  В плане социального воздействия компания оказывает благоприятное воздействие предоставляя рабочие места и асфальтирование дорог по Атырауской области.
































11. [bookmark: _bookmark61][bookmark: _bookmark60][bookmark: 11._ОЦЕНКА_ЭКОЛОГИЧЕСКОГО_РИСКА_РЕАЛИЗАЦ][bookmark: 10.6._Предложения_по_регулированию_социа][bookmark: _Toc120233989][bookmark: _Toc237509333]ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
11.1. [bookmark: 11.1._Ценность_природных_комплексов_(фун][bookmark: _bookmark62][bookmark: _Toc237509334]Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)
[bookmark: _bookmark63][bookmark: 11.2._Комплексная_оценка_последствий_воз]В районе промплощадки объектов историко-культурного значения нет. На границе с предприятием особо охраняемые природные комплексы, заповедники и памятники архитектуры отсутствуют (Согластно постановления акимата Атырауской области от 14.09.2020г. №169 «Об утверждении государственного списка памятников истории и культуры местного значения Атырауской области» и Постановления Правительства РК от 26.09.2017 г. №593 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения».

11.2. [bookmark: _Toc237509335]Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

В целом, антропогенные воздействия на окружающую среду могут быть как положительные, так и отрицательные. Однако, оценить положительные моменты воздействия на исторически сложившиеся экосистемы чрезвычайно сложно, так как единого мнения общества, какие аспекты изменений относить к положительным, а какие к отрицательным, в настоящее время нет. Кроме того, положительность изменений практически всегда оценивается с точки зрения сиюминутной выгоды для какой-либо социальной группы или общества без учета долговременных последствий и общей эволюции экосистемы.
В разделе дается оценка воздействия рассматриваемого проекта на компоненты окружающей среды и дана оценка воздействия при реализации проектных решений по каждой составляющей. 

[bookmark: _Toc208315492][bookmark: _Toc209403219][bookmark: _Toc215292148][bookmark: _Toc209525286][bookmark: _Toc209526139][bookmark: _Toc209526774][bookmark: _Toc271194313][bookmark: _Toc208322820][bookmark: _Toc212115779][bookmark: _Toc216860226][bookmark: _Toc237509336]Методика оценки воздействия на окружающую среду
По данной методологии анализируются - уровни воздействия, планируемые меры по их снижению, с определением степени остаточного воздействия. 
При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.
Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).
Методика основывается на бальной системе оценок. Принятая система градации в баллах позволяет унифицировать оценки, получаемые для различных компонентов природной среды и обеспечить их сравнимость между собой. В данной работе использовано пять уровней оценки. Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий приведена в таблице 14.1.
Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).
Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в пяти категориях.
Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.
Оценка воздействия по различным показателям (пространственный и временной масштаб, степень воздействия) рассматривается как можно более независимо. Только при этом условии можно получить объективное представление об экологической значимости того или иного вида воздействия, так как даже наиболее радикальные воздействия, если они кратковременны или имеют локальный характер, могут быть экологически приемлемы.
Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия деятельности предприятия на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти критериям экологической значимости, их ранжирование приведено в  таблице 14.2.
Таблица 9.1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий
	Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)
	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений

	Пространственный масштаб воздействия

	Точечный (1)
	Площадь воздействия менее 1 Га (0.01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта

	Локальный (2)
	Площадь воздействия 0.01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта

	Ограниченный (3)
	Площадь воздействия 1-10 км2 для площадных объектов или на удалении 100‑1000 м от линейного объекта

	Территориальный (4)
	Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1‑10 км от линейного объекта

	Региональный (5)
	Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта

	Временной масштаб воздействия

	Кратковременный (1)
	Длительность воздействия менее 10 суток

	Временный (2)
	От 10 суток до 3-х месяцев

	Продолжительный (3)
	От 3-х месяцев до 1 года

	Многолетний (4)
	От 1 года до 3 лет

	Постоянный (5)
	Продолжительность воздействия более 3 лет

	Интенсивность воздействия (обратимость изменения)

	Незначительная (1)
	Изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуации

	Слабая (2)
	Изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается

	Умеренная (3)
	Изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично

	Сильная (4)
	Изменения среды значительны, самовосстановление затруднено

	Экстремальная (5)
	Воздействие на среду приводит к ее необратимым изменениям, самовосстановление невозможно

	Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия)

	Незначительная (1)
	Негативные изменения в физической среде мало заметны (не различимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют

	Низкая (2-8)
	Изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия

	Средняя (9-27)
	Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет

	Высокая (28-64)
	Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять до 10-ти лет

	Чрезвычайная (65-125)
	Проявляются устойчивые структурные и функциональные перестройки. Восстановление займет более 10-ти лет


Результаты комплексной оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме в порядке их планирования. Для каждого вида работ определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются последствия на ту или иную природную среду и этим воздействиям дается интегральная оценка. 
В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали - перечень операций и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (т.е. чрезвычайный, высокий, средний, низкий, незначительный). 
Клетки закрашиваются разными цветами в зависимости от уровня комплексной оценки воздействия. Такая «картинка» дает наглядное представление о воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 9.2 - Ранжирование критериев по экологической значимости
	Категории воздействия, балл
	Интегральная оценка балл
	Категория значимости

	пространственный масштаб
	временной
масштаб
	интенсивность
воздействия
	
	баллы
	значимость

	Точечный
1
	Кратковременный
1
	Незначительная
1
	1
	1
	незначительная

	Локальный
2
	Временный
2
	Слабая
2
	8
	2-8
	низкая

	Ограниченный
3
	Положительный
3
	Умеренная
3
	27
	9-27
	средняя 

	Территориальный
4
	Многолетний
4
	Сильная
4
	64
	28-64
	высокая 

	Региональный
5
	Постоянный
5
	Экстремальная
5
	125
	65-125
	чрезвычайная



Таблица 9.3
Матрица прогнозируемого воздействия на окружающую среду 
	Компонент окружающей среды
	Действия
	Показатели воздействия
	Интегральная оценка воздействия

	
	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность
	

	Атмосферный воздух
	Выбросы загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников
	Локальный (2)
	Постоянный  (5)
	незначительная (1)
	Низкое
(8)

	Подземные воды
	Загрязнение отходами потребления и сточными водами
	точечный (1)
	кратковременный (1)
	незначительная (1)
	Низкое
(3)

	Почвы 
	Загрязнение почвенного субстрата и физическое присутствие
	Локальный (2)
	Постоянный  (5)
	незначительная (1)
	Низкое
(3)



В матрице прогнозируемого воздействия на окружающую среду (таблица 9.3) отмечены факторы, которые, могут оказать воздействие на окружающую природную среду в той или иной степени. С помощью данной матрицы определялись те виды, которые могут подпадать под воздействия «средней» и «высокой» значимости и могут быть снижены за счет реализации дополнительных природоохранных мероприятий, рекомендуемых в ходе оценки. 
Исходя из вышеприведенной матрицы (таблица 9.3) покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду можно сделать вывод о том, что деятельность при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. 
В результате рассмотрения технического проекта установлено, что в целом воздействие на окружающую среду от реализации проекта будет варьировать от низкого до среднего, а результат социально-экономического воздействия будет иметь позитивный эффект.
Проведенная оценка показала отсутствие возможных необратимых воздействий на окружающую среду, даже при возникновении аварийных ситуаций данные процессы для окружающей среды являются обратимыми и подлежат восстановлению. 


11.3. [bookmark: 11.3._Вероятность_аварийных_ситуаций_(с_][bookmark: _bookmark64][bookmark: _Toc237509337]Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от разных условий. Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при учете всех специфик, полной мощности и последствий работы объекта.
Главная задача заключается в проведении работ таким образом, чтобы предупредить риск возникновения аварийных ситуаций.
[bookmark: 11.4._Прогноз_последствий_аварийных_ситу][bookmark: _bookmark65]Характеристика аварийных и залповых выбросов.
Залповые выбросы на предприятии не предусмотренны и отсутствуют.

[bookmark: _Toc209525288][bookmark: _Toc215292150][bookmark: _Toc209526141][bookmark: _Toc208322822][bookmark: _Toc209526776][bookmark: _Toc209403221][bookmark: _Toc212115781][bookmark: _Toc175595263][bookmark: _Toc151423080][bookmark: _Toc208315494][bookmark: _Toc207023565][bookmark: _Toc120233990][bookmark: _Toc216860228][bookmark: _Toc237509338]Аварийные выбросы
Аварийные выбросы на предприятии возможны
- в случае разлива топлива, растворов, отходов. Разгерметизация оборудования и выброс в атмосферу. При соблюдении ниже приведенных мероприятий аварийные выбросы практически отсутствуют. 

Мероприятия по предупреждению аварийных выбросов:
1. Своевременный ремонт оборудования
2.  Защита от коррозий. Контроль сварных соединений
3. Установка топливного оборудования и техники на твердое основание

11.4. [bookmark: _Toc237509339]Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население
При проведении работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.
Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.4.1.

Таблица 11.4.1 
	Причины 
	Уровень опасности
	Аварийная ситуация 
	Предусмотренные защитные мероприятия

	2
	3
	4
	5

	Природные явления 
	Маловероятный 
	Повреждение оборудования, пожар, разнос, разлив. 
	Полная остановка производства работ. 
План ликвидации пожара и разливов.
Соблюдение требований законодательства по установке оборудований.  

	Не соблюдение техники безопасности на рабочем месте персоналом. 
	Возможный 
	Получение физических травм  персонала
Пожар
Разлив
	Проведение инструктажей по правилам ТБ  и действиям при ЧС

	Выход из строя оборудования 
	Возможный 
	Разлив
Несанкционированный выброс ЗВ в атмосферу 

	Своевременный ремонт оборудования. 



11.5. [bookmark: _bookmark66][bookmark: 11.5._Рекомендации_по_предупреждению_ава][bookmark: _Toc237509340]Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
План действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды. 
	№пп
	Аварийная ситуация
	Окружающая среда, план действий

	
	
	Земельные ресурсы
	Атмосферный воздух

	1
	Аварийные разливы  с нефтепродуктами, с автотранспорта, емкостей. 


	1. Срочное изъятие загрязненного участка
2. Проведение анализа загрязненной почвы если данное произошло на почве для подтверждения  концентрации нефтепродукта
3. Проведение анализа очищенного участка для подтвержденияотсутствия превышения концентрации нефтепродуктов 
4. При необходимости проведение рекультивации участка 
5. Обратная засыпка
6. Рассчитать ущерб принесенный 
	Расчет ущерба

	2. 
	Возникновение пожара 

	1.Исключить распространения пожара методом распашки
2. При возможности устранить источник пожара
3. Произвести рекультивацию участка
4. Восстановить плодородный слой если пожар причинил вред. 
5. Проведение расчета ущерба 
	Расчет ущерба 

	3.
	Природные явления 
Ураганный ветер
Молния 
Долгие проливные дожди
	До возникновения данных явлений предусмотреть. 
1 Укрепление оборудования, ограждения надежным способом
2. Произвести заземление необходимого оборудования
Остальные действия предусмотреть по разделам 1,2,3 с соответствии последствий причененым данными явлениями.  



Согласно статьи 211 Экологического кодекса РК пункт 2 «При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

































[bookmark: _Toc120233991][bookmark: _Toc237509341]ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[bookmark: _bookmark67][bookmark: СПИСОК_ИСПОЛЬЗОВАННЫХ_ИСТОЧНИКОВ][bookmark: _Toc120233992]В разделе охраны окружающей среды дана характеристика природных условий территории размещения автозаправочной станции, рассмотрены основные технологические процессы и потенциальные виды воздействия объекта на окружающую среду в период эксплуатации.
В процессе эксплуатации АЗС основное воздействие на окружающую среду связано с технологическими операциями по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов. Потенциальное воздействие на атмосферный воздух обусловлено выбросами паров нефтепродуктов при заполнении и хранении резервуаров, а также при отпуске топлива через топливораздаточные колонки.
Для снижения негативного воздействия предусмотрен комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение герметичности резервуаров и технологического оборудования, предотвращение проливов и утечек нефтепродуктов, своевременное техническое обслуживание оборудования и соблюдение установленного технологического режима эксплуатации АЗС.
Водоснабжение объекта осуществляется по трубопроводу с накоплением воды в накопительном резервуаре. Вода используется для хозяйственно-бытовых нужд персонала. Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в существующую центральную систему канализации. Прямой сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусматривается.
Воздействие на поверхностные и подземные воды при штатной эксплуатации объекта не ожидается. Резервуары и технологическое оборудование размещены на твердых основаниях, что позволяет минимизировать риск попадания нефтепродуктов в почву и дальнейшего загрязнения подземных вод.
Образующиеся в процессе деятельности отходы подлежат временному накоплению в специально отведенных местах с последующей передачей специализированным организациям в установленном порядке. Не допускается размещение отходов на необустроенной территории, их сжигание или попадание в окружающую среду.
Шумовое воздействие при эксплуатации АЗС обусловлено преимущественно движением автотранспорта и работой технологического оборудования. Данное воздействие имеет локальный и преимущественно непостоянный характер. При исправном техническом состоянии оборудования и соблюдении установленного режима эксплуатации значительного шумового воздействия на прилегающую территорию не ожидается.
Радиационное воздействие отсутствует, поскольку на территории АЗС не используются радиоактивные вещества, источники ионизирующего излучения или оборудование, генерирующее ионизирующее излучение.
Для предотвращения и минимизации возможного негативного воздействия на окружающую среду предусмотрены природоохранные мероприятия, включающие контроль технического состояния оборудования, предотвращение аварийных проливов нефтепродуктов, соблюдение требований по обращению с отходами, обеспечение герметичности технологического оборудования, рациональное использование водных ресурсов и соблюдение требований экологической безопасности.
Результаты проведенной оценки показывают, что при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий, нормативных требований и установленного технологического режима эксплуатации воздействие автозаправочной станции на компоненты окружающей среды будет иметь локальный характер и не приведет к значительному ухудшению состояния окружающей среды.
Таким образом, эксплуатация АЗС при соблюдении требований экологической, санитарной и пожарной безопасности, а также при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий характеризуется допустимым уровнем воздействия на окружающую среду.
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Расчет выбросов на период эксплуатации
Источник загрязнения: 6001
Источник выделения: 6001 01, Резервуарный парк
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005  Расчет по п. 9
Нефтепродукт: Дизельное топливо 
Расчет выбросов от резервуаров 
Конструкция резервуара: наземный
Климатическая зона: третья-южные области РК (прил.17)
Количество резервуаров – 4 
Объем резервуара – 27м3 (108м3)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил.15), CMAX=2.25 Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=2100 Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров
восенне-зимний период, г/м3(Прил.15), COZ = 1.19
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=2100
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 1.6 
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час,VSL=5
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR=(CMAX·VSL)/3600=(2.25ꞏ5)/3600=0.003125
Выбросы при закачке в резервуары, т/год(9.2.4), MZAK = (COZ·QOZ+CVL·QVL)·10-6=(1.19ꞏ 2100+1.6ꞏ 2100)ꞏ 10-6 = 0.00586
Удельный выброс при проливах, г/м3, J=50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5·J·(QOZ+QVL)·10-6=0.5ꞏ50ꞏ (2100 + 2100) ꞏ 10-6 = 0.105
Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR=MZAK+MPRR=0.00586+0.105=0.1109

Примесь: 2754 Алканы С12-19/в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14),CI=99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5),_M_=CI·M/100=99.72ꞏ0.1109/100= 0.11058948
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),_G_=CI·G/100=99.72ꞏ0.003125/100=0.00311625

Примесь:0333Сероводород(Дигидросульфид)(518)
КонцентрацияЗВвпарах,%масс(Прил.14),CI=0.28
Валовыйвыброс,т/год(5.2.5),_M_=CI·M/100=0.28ꞏ0.1109/100=0.00031052
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=0.28ꞏ0.003125/100=0.00000875

Хранение в 1 резервуаре 
	Код
	НаименованиеЗВ
	Выбросг/с
	Выброст/год

	0333
	Сероводород(Дигидросульфид)(518)
	0.00000875
	0.00031052

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельныеС12-С19(впересчетенаС);Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00311625
	0.11058948


Хранение в 4 резервуарах 
	Код
	НаименованиеЗВ
	Выбросг/с
	Выброст/год

	0333
	Сероводород(Дигидросульфид)(518)
	0.000035
	0,00124208

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельныеС12-С19(впересчетенаС);Растворитель РПК-265П) (10)
	0,012465
	0.44235792




Нефтепродукт: Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более) 
Расчет выбросов от резервуаров
Конструкция резервуара: заглубленный
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17) 
Количество резервуаров – 1 
Объем резервуара – 27м3 
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3 (Прил. 15), CMAX = 580 
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 420 
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), COZ = 260.4 
Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 420 
Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CVL = 308.5 
Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 5 
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX ꞏ VSL) / 3600 = (580 ꞏ 5) / 3600 = 0.806 
Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ ꞏ QOZ + CVL ꞏ QVL) ꞏ 10-6 = (260.4 ꞏ 420 + 308.5 ꞏ 420) ꞏ 10-6 = 0.239 
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125 
Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 ꞏ J ꞏ (QOZ + QVL) ꞏ 10-6 = 0.5 ꞏ 125 ꞏ (420 + 420) ꞏ 10-6 = 0.0525 
Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.239 + 0.0525 = 0.2915 
Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) 
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 67.67 
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI ꞏ M / 100 = 67.67 ꞏ 0.2915 / 100 = 0.19725805 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI ꞏ G / 100 = 67.67 ꞏ 0.806 / 100 = 0.5454202 
Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) 
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 25.01 
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI ꞏ M / 100 = 25.01 ꞏ 0.2915 / 100 = 0.07290415 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI ꞏ G / 100 = 25.01 ꞏ 0.806 / 100 = 0.2015806 
Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) 
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.5 
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI ꞏ M / 100 = 2.5 ꞏ 0.2915 / 100 = 0.0072875 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI ꞏ G / 100 = 2.5 ꞏ 0.806 / 100 = 0.02015 
Примесь: 0602 Бензол (64) 
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.3 
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI ꞏ M / 100 = 2.3 ꞏ 0.2915 / 100 = 0.0067045 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI ꞏ G / 100 = 2.3 ꞏ 0.806 / 100 = 0.018538 
Примесь: 0621 Метилбензол (349) 
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 2.17 
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI ꞏ M / 100 = 2.17 ꞏ 0.2915 / 100 = 0.00632555 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI ꞏ G / 100 = 2.17 ꞏ 0.806 / 100 = 0.0174902 
Примесь: 0627 Этилбензол (675) 
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.06 
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI ꞏ M / 100 = 0.06 ꞏ 0.2915 / 100 = 0.0001749 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI ꞏ G / 100 = 0.06 ꞏ 0.806 / 100 = 0.0004836
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI = 0.29 
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI ꞏ M / 100 = 0.29 ꞏ 0.2915 / 100 = 0.00084535 
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI ꞏ G / 100 = 0.29 ꞏ 0.806 / 100 = 0.0023374 

	Код
	НаименованиеЗВ
	Выбросг/с
	Выброст/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.5454202
	0.19725805 

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.2015806
	0.07290415 

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	0.02015
	0.0072875 

	0602
	Бензол (64)
	0.018538
	0.0067045 

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0023374
	0.00084535

	0621
	Метилбензол (349)
	0.0174902
	0.00632555 

	0627
	Этилбензол (675)
	0.0004836
	0.0001749






Источник загрязнения: 6012 ТРК
Источник выделения: ТРК 1-6 дизель и бензин 
Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо
Климатическая зона: третья-южные области РК (прил.17)
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 8400
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 1.98 
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL= 8400 Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил.15),CAMVL=2.66
Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK=0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN = 4
Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 4ꞏ 3.92 ꞏ 0.4 / 3600 = 0.001742
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год(9.2.7), MBA=(CAMOZ·QOZ+CAMVL·QVL)·10-6= (1.98 ꞏ 8400 + 2.66 ꞏ 8400) ꞏ 10-6 = 0.038976
Удельный выброс при проливах, г/м3, J=50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA=0.5·J·(QOZ+QVL)·10-6= 0.5ꞏ 50 ꞏ (8400+ 8400)ꞏ 10-6= 0.42
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK=MBA+MPRA = 0.038976+0.42 = 0.458976

Примесь: 2754 Алканы С12-19/в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI= 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 ꞏ 0.458976/ 100 = 0.457691 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_= CI·G/100 =99.72 ꞏ 0.001742/100= 0.001737

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI=0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 ꞏ 0.458976 / 100 = 0.001285
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4),_G_=CI·G/100=0.28ꞏ0.001742/100= 0.0000048776

	Код
	НаименованиеЗВ
	Выбросг/с
	Выброст/год

	0333
	Сероводород(Дигидросульфид)(518)
	0.0000048776
	0.001285

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельныеС12-С19(впересчетенаС);Растворитель РПК-265П) (10)
	0.001737
	0.457691




Нефтепродукт: Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более)
 Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 1176.12
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=420
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CAMOZ = 520 
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL= 420 
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил.15), CAMVL = 623.1
Производительность одного рукава ТРК (с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK=0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN = 2
Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 2 ꞏ 1176.12 ꞏ 0.4 / 3600 = 0.2614
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 =  (520 ꞏ 420 + 623.1 ꞏ 420) ꞏ 10-6 = 0.480102
Удельный выброс при проливах, г/м3, J=125
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 ꞏ 125 ꞏ (420 + 420) ꞏ 10-6 = 0.0525
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.480102 + 0.0525 = 0.532602

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI=67.67
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI·M/100=67.67ꞏ0.532602= 0.360412
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=67.67ꞏ0.2614/100=0.17688938 Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах,% масс (Прил.14), CI=25.01
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_=CI·M/100=25.01ꞏ0.532602/100= 0.133204
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=25.01ꞏ0.2614/100=0.06537614

Примесь: 0501 Пентилены (амилены-смесь изомеров) (460)
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI=2.5
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_= CI·M/100=2.5ꞏ0.532602/100= 0.013315
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=2.5ꞏ0.2614/100=0.006535

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI=2.3
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_= CI·M/100= 2.3ꞏ0.532602/100= 0.01225
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=2.3ꞏ0.2614/100=0.0060122

Примесь: 0621 Метилбензол (349)
Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI=2.17
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_= CI·M/100=2.17ꞏ0.532602/100=0.011557
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=2.17ꞏ0.2614/100=0.00567238

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI=0.06
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_= CI·M/100=0.06ꞏ0.532602/100=0.00032
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=0.06ꞏ0.2614/100=0.00015684

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесьо-,м-,п-изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI= 0.29
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_=CI·M/100=0.29ꞏ0.057/100=0.001545
Максимальныйизразовыхвыброс,г/с(5.2.4),_G_=CI·G/100=0.29ꞏ0.2614/100=0.00075806
	Код
	НаименованиеЗВ
	Выбросг/с
	Выброст/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.17688938
	0.360412

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.06537614
	0.133204

	0501
	Пентилены (амилены-смесь изомеров) (460)
	0.006535
	0.013315

	0602
	Бензол (64)
	0.0060122
	0.01225

	0616
	Диметилбензол(смесьо-,м-,п-изомеров)(203)
	0.00075806
	0.001545

	0621
	Метилбензол(349)
	0.00567238
	0.011557

	0627
	Этилбензол (675)
	0.00015684
	0.00032




	ИСТОЧНИК 0001
Котельная

	Список литературы:
Расчет произведен по Методике расчета выбросов вредных веществ дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов от предприятий Приложение №12 к приказу МООС РК от  18.04.2008 г. № 100 -п    
для перевода природного газа в т/год используем формулу 3.16.
Выброс газовоздушной смеси производится через трубу  
 высотой 4,5 метров
	
	

	Диаметр 0,15 метра

Работа на природном газе 

	Часовой расход газа с двух котлов  10,3м3/час (8,45 кг/час)
Расход природного газа   в год -  62 тм3/год (50,7 тн/год)
Плотность природного газа 0,82
Время работы котельной 6000 часов в год
Валовые выбросы составляют: 
Выбросы оксидов углерода:
рассчитываются по формуле:
Мсо = 0,001 * С со * В * ( 1- q4 /100),

	Где:

	В - расход топлива тыс.м3/год 
Ссо - выход оксида углерода при сжигании топлива  кг/тыс.м3
                               р
С со = q3 * R * Qн , ( 1,3,11)
где:
q3 - потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива %
R - коэффициент, учитывающий потери теплоты, обусловленные присутствием в продуктах  неполного сгорания оксидов углерода, принимается для газа 0,5.
   р
Qн - низшая теплота сгорания топлива , МДж/м3
q4 - потери теплоты, вызванные механической неполнотой  сгорания топлива, % по таблице 3,25 (.!) :
q4 =  0 R     = 0,5 %     р Qн  =  32,5 Мдж/м3
	
	

	Тогда:
С со = 0,5 * 0,5 * 32,5 = 8,125
Выбросы
Оксидов углерода:
Мсо = 0,001*8,125*62  * ( 1 - 0 ) = 0,504 т/год
                                                           0,023 г/сек
Выбросы 
Диоксидов азота
рассчитывается по формуле:
МNO2   = 0,001*В * Qн *  kNO2  (1 - &}
где: 
В - расход топлива
k  - параметр, характеризующий количество оксидов азота,
	
	

	NO2 - образующихся на 1 гДж тепла. - 0,069  ( по таблице 1,3,2)
& - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксидов азота в результате реализации технических решений. равен 0
Выбросы 
диоксидов азота
М = 0,001* 62*32,5*0,069*(1-0) = 0,139 т/год
                                                          0,006 г/сек
С учетом трансформации оксидов азота в атмосферном воздухе суммарные
выбросы оксидов азота делятся на составляющие:
оксиды азота (0,13) - 0,018 т/год, 0,001 г/сек
диоксиды азота (0,8) - 0,111 т/год, 0,005 г/сек
	
	

	
Выбросы 
диоксиды серы
Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO (т/год, т/час, г/сек) при наличии 
в топливе сероводорода как в нашем случаи, в пересчете на SО ведется по формуле: 
Пso =1,88*0,01(H2 S) B
	
	

	где: 
Н2 S  - содержание сероводорода в топливе %
	
	

	Согласно ГОСТа 5542-87  предельное содержание сероводорода 0,02 г/м3,  
 меркаптановой серы 0,036г/м3, всего 0,056 г/м3 что при плотности  газа 0,82  г/л составляет 0,068 %
Пso = 1,88*0,01*0,068*62= 0,079 т/год
                                               0,004 г/сек
	
	

	Всего выбросов по источнику :
	г/сек
	мг/м3
	т/год
	
	

	Оксидов углерода:
	0,023
	433,960
	0,504
	
	

	диоксидов азота
	0,005
	94,340
	0,111
	
	

	оксид азота
	0,001
	18,870
	0,018
	
	

	диоксид серы
	0,004
	75,470
	0,079
	
	

	Итого выбросов
	0,033
	622,640
	0,712
	
	



[bookmark: _Toc237509346]ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Результаты рассеивания
1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ИП "Усеинова"
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Название:  Атырауская область
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с
     Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
     Температура летняя =  25.0 град.C
     Температура зимняя =  -25.0 град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     4.5  0.15  2.96  0.0523 180.0     558.00     318.00                             1.0 1.00 0  0.0050000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.005000| Т  |   0.220960 |   0.79  |    21.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.005000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.220960 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.79 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.79 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=178)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=178)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=177)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.024: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=176)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.025: 0.037: 0.045: 0.040: 0.028: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.021: 0.036: 0.067: 0.107: 0.082: 0.043: 0.024: 0.017: 0.013: 0.010:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.021: 0.016: 0.009: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:  102 :  104 :  109 :  116 :  132 :  172 :  219 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :
Uоп:10.50 : 7.52 : 4.08 : 1.73 : 1.30 : 1.11 : 1.22 : 1.57 : 2.68 : 6.60 : 9.57 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.202 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=111)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.016: 0.023: 0.042: 0.099: 0.202: 0.135: 0.054: 0.027: 0.017: 0.013: 0.010:
Cc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.020: 0.040: 0.027: 0.011: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   92 :   93 :  111 :  266 :  268 :  269 :  269 :  269 :  269 :
Uоп:10.11 : 7.07 : 3.33 : 1.59 : 1.14 : 0.79 : 1.02 : 1.43 : 2.21 : 6.05 : 9.18 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.121 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.022: 0.037: 0.072: 0.121: 0.089: 0.045: 0.025: 0.017: 0.013: 0.010:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.014: 0.024: 0.018: 0.009: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   80 :   77 :   73 :   66 :   51 :    9 :  318 :  297 :  288 :  284 :  281 :  279 :
Uоп:10.44 : 7.38 : 3.93 : 1.68 : 1.28 : 1.06 : 1.19 : 1.54 : 2.54 : 6.41 : 9.47 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.026: 0.039: 0.049: 0.043: 0.030: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.010: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.026 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.023: 0.026: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   322.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2021209 доли ПДКмр|
                                     |       0.0404242 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   111 град.
                       и скорости ветра  0.79 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.005000|   0.2021209 | 100.00 | 100.00 |   40.4241829  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.016 0.014 0.013 0.011 0.009 0.008 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.024 0.023 0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.011 0.014 0.018 0.025 0.037 0.045 0.040 0.028 0.020 0.015 0.012 0.010 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.012 0.015 0.021 0.036 0.067 0.107 0.082 0.043 0.024 0.017 0.013 0.010 |- 5
   |                                                                         |
 6-C 0.012 0.016 0.023 0.042 0.099 0.202 0.135 0.054 0.027 0.017 0.013 0.010 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.012 0.015 0.022 0.037 0.072 0.121 0.089 0.045 0.025 0.017 0.013 0.010 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.011 0.014 0.018 0.026 0.039 0.049 0.043 0.030 0.020 0.015 0.012 0.010 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.010 0.012 0.015 0.019 0.023 0.026 0.024 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.009 0.011 0.012 0.014 0.016 0.017 0.016 0.015 0.013 0.011 0.010 0.008 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2021209 долей ПДКмр
                                         =  0.0404242 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   322.0 м
 При опасном направлении ветра  :     111 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.79 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.011: 0.011: 0.009: 0.013: 0.014: 0.014: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.010: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.011: 0.018: 0.014: 0.011: 0.012: 0.020: 0.022: 0.016: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.024: 0.022: 0.012: 0.038: 0.037: 0.029: 0.027: 0.017: 0.013: 0.041: 0.025: 0.013: 0.013: 0.016:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.002: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.040: 0.035: 0.016: 0.016: 0.035: 0.016: 0.023: 0.017: 0.016: 0.033: 0.021: 0.019: 0.016:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.003: 0.003: 0.007: 0.003: 0.005: 0.003: 0.003: 0.007: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   561.3 м,  Y=   464.8 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0412197 доли ПДКмр|
                                     |       0.0082439 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   181 град.
                       и скорости ветра  1.60 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.005000|   0.0412197 | 100.00 | 100.00 |    8.2439365  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.062: 0.064: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Фоп:  343 :  349 :    0 :    0 :    3 :   10 :   17 :   24 :   30 :   37 :   44 :   51 :   58 :   65 :   72 :
Uоп: 1.35 : 1.33 : 1.32 : 1.32 : 1.32 : 1.32 : 1.32 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.29 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.071: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.071: 0.070: 0.065: 0.061: 0.057: 0.054: 0.052:
Cc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010:
Фоп:   79 :   86 :   92 :   92 :   95 :  102 :  110 :  117 :  118 :  119 :  125 :  131 :  137 :  143 :  148 :
Uоп: 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.29 : 1.29 : 1.30 : 1.32 : 1.37 : 1.38 : 1.43 : 1.45 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.048: 0.046: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.043: 0.044: 0.045: 0.047: 0.049: 0.051: 0.054: 0.054: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Фоп:  220 :  225 :  230 :  235 :  240 :  245 :  250 :  257 :  257 :  259 :  262 :  263 :  269 :  273 :  273 :
Uоп: 1.59 : 1.58 : 1.56 : 1.54 : 1.51 : 1.49 : 1.46 : 1.43 : 1.43 : 1.42 : 1.40 : 1.40 : 1.42 : 1.40 : 1.42 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.057: 0.058: 0.059: 0.061: 0.062:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Фоп:  276 :  282 :  288 :  294 :  300 :  306 :  312 :  318 :  324 :  330 :  337 :  343 :
Uоп: 1.40 : 1.42 : 1.41 : 1.41 : 1.42 : 1.40 : 1.40 : 1.38 : 1.38 : 1.37 : 1.37 : 1.35 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   458.2 м,  Y=   321.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0721434 доли ПДКмр|
                                     |       0.0144287 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    92 град.
                       и скорости ветра  1.28 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.005000|   0.0721434 | 100.00 | 100.00 |   14.4286766  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     4.5  0.15  2.96  0.0523 180.0     558.00     318.00                             1.0 1.00 0  0.0010000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.001000| Т  |   0.022096 |   0.79  |    21.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.001000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.022096 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.79 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.79 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     4.5  0.15  2.96  0.0523 180.0     558.00     318.00                             1.0 1.00 0  0.0040000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.004000| Т  |   0.070707 |   0.79  |    21.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.004000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.070707 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.79 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.79 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=178)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=178)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=177)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=176)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.014: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.022: 0.034: 0.026: 0.014: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.011: 0.017: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=111)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.014: 0.032: 0.065: 0.043: 0.017: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.016: 0.032: 0.022: 0.009: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   92 :   93 :  111 :  266 :  268 :  269 :  269 :  269 :  269 :
Uоп:10.11 : 7.07 : 3.33 : 1.59 : 1.14 : 0.79 : 1.02 : 1.43 : 2.21 : 6.05 : 9.18 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.012: 0.023: 0.039: 0.028: 0.014: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.012: 0.019: 0.014: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.016: 0.014: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   322.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0646787 доли ПДКмр|
                                     |       0.0323393 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   111 град.
                       и скорости ветра  0.79 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.004000|   0.0646787 | 100.00 | 100.00 |   16.1696739  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.004 0.004 0.006 0.008 0.012 0.014 0.013 0.009 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.004 0.005 0.007 0.011 0.022 0.034 0.026 0.014 0.008 0.005 0.004 0.003 |- 5
   |                                                                         |
 6-C 0.004 0.005 0.007 0.014 0.032 0.065 0.043 0.017 0.009 0.006 0.004 0.003 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.004 0.005 0.007 0.012 0.023 0.039 0.028 0.014 0.008 0.005 0.004 0.003 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.004 0.004 0.006 0.008 0.013 0.016 0.014 0.010 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0646787 долей ПДКмр
                                         =  0.0323393 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   322.0 м
 При опасном направлении ветра  :     111 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.79 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.003: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.004: 0.012: 0.012: 0.009: 0.009: 0.005: 0.004: 0.013: 0.008: 0.004: 0.004: 0.005:
Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.007: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.011: 0.005: 0.005: 0.011: 0.005: 0.007: 0.005: 0.005: 0.011: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.003: 0.006: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   561.3 м,  Y=   464.8 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0131903 доли ПДКмр|
                                     |       0.0065951 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   181 град.
                       и скорости ветра  1.60 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.004000|   0.0131903 | 100.00 | 100.00 |    3.2975748  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017:
Cc : 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   458.2 м,  Y=   321.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0230859 доли ПДКмр|
                                     |       0.0115429 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    92 град.
                       и скорости ветра  1.28 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.004000|   0.0230859 | 100.00 | 100.00 |    5.7714710  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000350
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000049


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.000035| П1 |   0.156260 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |  0.00000488| П1 |   0.021776 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000040 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.178036 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=175)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=166)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.013: 0.019: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.066 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=144)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.021: 0.066: 0.050: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   96 :   97 :   99 :  103 :  111 :  144 :  229 :  251 :  258 :  261 :  263 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 4.54 : 1.05 : 0.69 : 0.76 : 1.28 : 6.13 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.020: 0.064: 0.048: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.021: 0.068: 0.051: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   85 :   84 :   82 :   79 :   72 :   39 :  307 :  285 :  280 :  277 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 4.56 : 0.99 : 0.69 : 0.76 : 1.13 : 6.07 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.020: 0.068: 0.051: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви :      :      :      :      : 0.001:      :      : 0.001:      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 6002 :      :      : 6002 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 15)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.024: 0.020: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   322.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0680962 доли ПДКмр|
                                     |       0.0005448 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    39 град.
                       и скорости ветра  0.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1| 0.00003500|   0.0680962 | 100.00 | 100.00 |      1945.61  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|       Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.013 0.019 0.018 0.012 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.004 0.005 0.007 0.010 0.021 0.066 0.050 0.016 0.009 0.006 0.005 0.004 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.004 0.005 0.007 0.010 0.021 0.068 0.051 0.016 0.009 0.006 0.005 0.004 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.004 0.005 0.006 0.009 0.013 0.024 0.020 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0680962 долей ПДКмр
                                         =  0.0005448 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   322.0 м
 При опасном направлении ветра  :      39 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.69 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.008: 0.009: 0.007: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.005: 0.014: 0.014: 0.011: 0.011: 0.007: 0.006: 0.018: 0.011: 0.006: 0.006: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.018: 0.016: 0.007: 0.007: 0.015: 0.007: 0.010: 0.008: 0.007: 0.014: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0182674 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001461 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   200 град.
                       и скорости ветра  1.64 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1| 0.00003500|   0.0169191 |  92.62 |  92.62 |  483.4018555  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00000488|   0.0013484 |   7.38 | 100.00 |  276.4384460  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0189906 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001519 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.57 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1| 0.00003500|   0.0175499 |  92.41 |  92.41 |  501.4246521  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00000488|   0.0014407 |   7.59 | 100.00 |  295.3686829  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     4.5  0.15  2.96  0.0523 180.0     558.00     318.00                             1.0 1.00 0  0.0230000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.023000| Т  |   0.040657 |   0.79  |    21.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.023000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.040657 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.79 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.79 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:10
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                           
                ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.5454202
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.1768894


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                           
                ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.545420| П1 |   0.389610 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |    0.176889| П1 |   0.126357 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.722310 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.515968 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                           
                ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                           
                ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=188)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Cc : 0.421: 0.492: 0.572: 0.653: 0.722: 0.764: 0.764: 0.716: 0.642: 0.560: 0.480: 0.407:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.475: 0.566: 0.673: 0.789: 0.908: 0.997: 0.995: 0.902: 0.780: 0.659: 0.551: 0.459:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.013: 0.015: 0.019: 0.024: 0.028: 0.028: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010:
Cc : 0.524: 0.636: 0.767: 0.941: 1.181: 1.420: 1.408: 1.166: 0.926: 0.752: 0.615: 0.505:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=167)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.034: 0.053: 0.050: 0.031: 0.021: 0.016: 0.013: 0.011:
Cc : 0.562: 0.687: 0.846: 1.102: 1.675: 2.656: 2.487: 1.549: 1.065: 0.821: 0.664: 0.539:
Фоп:  107 :  110 :  115 :  123 :  139 :  167 :  202 :  226 :  239 :  246 :  251 :  254 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.72 : 6.70 : 2.41 : 1.42 : 1.67 : 3.56 : 7.49 :10.56 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.029: 0.045: 0.042: 0.027: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.008: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.171 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=145)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.025: 0.054: 0.171: 0.131: 0.044: 0.023: 0.017: 0.014: 0.011:
Cc : 0.584: 0.717: 0.895: 1.252: 2.705: 8.530: 6.564: 2.198: 1.149: 0.855: 0.686: 0.556:
Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  113 :  145 :  228 :  250 :  258 :  261 :  262 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 3.85 : 0.93 : 0.68 : 0.74 : 1.13 : 6.15 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.012: 0.016: 0.024: 0.048: 0.159: 0.120: 0.038: 0.022: 0.015: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.006: 0.011: 0.012: 0.005: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.170 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.025: 0.056: 0.170: 0.126: 0.044: 0.023: 0.017: 0.014: 0.011:
Cc : 0.589: 0.721: 0.900: 1.259: 2.781: 8.489: 6.314: 2.203: 1.130: 0.844: 0.684: 0.556:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   39 :  307 :  283 :  280 :  276 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.63 : 1.80 : 0.79 : 0.69 : 0.75 : 0.94 : 6.06 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.047: 0.170: 0.126: 0.038: 0.022: 0.015: 0.012: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008:      :      : 0.006: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 16)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.014: 0.017: 0.022: 0.039: 0.076: 0.059: 0.031: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011:
Cc : 0.574: 0.701: 0.864: 1.124: 1.944: 3.800: 2.973: 1.540: 1.014: 0.801: 0.657: 0.538:
Фоп:   76 :   73 :   68 :   59 :   47 :   16 :  333 :  309 :  299 :  291 :  287 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.47 : 6.41 : 1.33 : 0.97 : 0.87 : 1.17 : 7.22 :10.32 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.011: 0.015: 0.020: 0.028: 0.047: 0.041: 0.024: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.011: 0.029: 0.019: 0.007: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.033: 0.030: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Cc : 0.541: 0.660: 0.803: 1.005: 1.322: 1.671: 1.491: 1.124: 0.896: 0.738: 0.614: 0.506:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.022: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.496: 0.596: 0.716: 0.852: 1.007: 1.110: 1.063: 0.920: 0.780: 0.661: 0.556: 0.464:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Cc : 0.443: 0.522: 0.613: 0.706: 0.787: 0.832: 0.813: 0.749: 0.661: 0.573: 0.490: 0.416:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.388: 0.448: 0.513: 0.576: 0.626: 0.652: 0.643: 0.605: 0.548: 0.486: 0.425: 0.367:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   389.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1706026 доли ПДКмр|
                                     |       8.5301295 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   145 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.5454|   0.1592982 |  93.37 |  93.37 |  0.292065233  |
|  2 | 6002 | П1|     0.1769|   0.0113044 |   6.63 | 100.00 |  0.063906677  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                           
                ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.008 0.010 0.011 0.013 0.014 0.015 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.009 0.011 0.013 0.016 0.018 0.020 0.020 0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.010 0.013 0.015 0.019 0.024 0.028 0.028 0.023 0.019 0.015 0.012 0.010 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.011 0.014 0.017 0.022 0.034 0.053 0.050 0.031 0.021 0.016 0.013 0.011 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.012 0.014 0.018 0.025 0.054 0.171 0.131 0.044 0.023 0.017 0.014 0.011 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.012 0.014 0.018 0.025 0.056 0.170 0.126 0.044 0.023 0.017 0.014 0.011 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.011 0.014 0.017 0.022 0.039 0.076 0.059 0.031 0.020 0.016 0.013 0.011 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.011 0.013 0.016 0.020 0.026 0.033 0.030 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.010 0.012 0.014 0.017 0.020 0.022 0.021 0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.017 0.016 0.015 0.013 0.011 0.010 0.008 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.008 0.009 0.010 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1706026 долей ПДКмр
                                         =  8.5301295 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   389.0 м
 При опасном направлении ветра  :     145 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                           
                ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.014: 0.014: 0.014: 0.011:
Cc : 0.502: 0.479: 0.462: 0.426: 0.551: 0.577: 0.556: 0.605: 0.563: 0.574: 0.500: 0.676: 0.707: 0.700: 0.553:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.012: 0.017: 0.016: 0.016: 0.016: 0.013: 0.019: 0.016: 0.013: 0.014: 0.021: 0.024: 0.019: 0.015:
Cc : 0.682: 0.580: 0.848: 0.820: 0.822: 0.819: 0.625: 0.935: 0.803: 0.663: 0.698: 1.074: 1.197: 0.930: 0.739:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.026: 0.024: 0.015: 0.039: 0.039: 0.031: 0.030: 0.021: 0.016: 0.049: 0.030: 0.016: 0.016: 0.019:
Cc : 1.319: 1.284: 1.221: 0.757: 1.959: 1.957: 1.561: 1.494: 1.027: 0.782: 2.449: 1.512: 0.787: 0.789: 0.968:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.050: 0.043: 0.020: 0.020: 0.042: 0.020: 0.028: 0.021: 0.020: 0.036: 0.025: 0.023: 0.019:
Cc : 2.479: 2.501: 2.143: 1.023: 1.015: 2.113: 1.018: 1.411: 1.067: 1.008: 1.824: 1.231: 1.130: 0.948:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0500196 доли ПДКмр|
                                     |       2.5009785 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   199 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.5454|   0.0419786 |  83.92 |  83.92 |  0.076965682  |
|  2 | 6002 | П1|     0.1769|   0.0080409 |  16.08 | 100.00 |  0.045457590  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)                                           
                ПДКмр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038:
Cc : 2.002: 2.057: 2.079: 2.084: 2.065: 2.036: 1.991: 1.950: 1.906: 1.879: 1.857: 1.842: 1.842: 1.857: 1.886:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.040: 0.041: 0.041: 0.042: 0.044: 0.046: 0.048: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048: 0.048:
Cc : 1.930: 2.000: 2.058: 2.063: 2.096: 2.182: 2.289: 2.421: 2.440: 2.429: 2.406: 2.391: 2.388: 2.388: 2.396:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.049:
Cc : 2.410: 2.428: 2.455: 2.484: 2.522: 2.556: 2.591: 2.598: 2.605: 2.590: 2.567: 2.545: 2.521: 2.494: 2.471:
Фоп:  139 :  146 :  152 :  158 :  165 :  171 :  178 :  183 :  183 :  186 :  192 :  199 :  205 :  212 :  218 :
Uоп: 1.16 : 1.23 : 1.42 : 1.39 : 1.49 : 1.53 : 1.57 : 1.70 : 1.69 : 1.73 : 1.72 : 1.65 : 1.53 : 1.49 : 1.40 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048: 0.046: 0.044: 0.044:
Cc : 2.450: 2.437: 2.428: 2.427: 2.431: 2.440: 2.456: 2.447: 2.454: 2.432: 2.426: 2.415: 2.298: 2.207: 2.212:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.039: 0.040:
Cc : 2.147: 2.043: 1.966: 1.913: 1.879: 1.860: 1.854: 1.865: 1.889: 1.919: 1.956: 2.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0521008 доли ПДКмр|
                                     |       2.6050396 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.5454|   0.0437238 |  83.92 |  83.92 |  0.080165289  |
|  2 | 6002 | П1|     0.1769|   0.0083770 |  16.08 | 100.00 |  0.047357608  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                          
                ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2015806
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0653761


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                          
                ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.201581| П1 |   0.239992 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |    0.065376| П1 |   0.077834 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.266957 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.317826 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                          
                ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                          
                ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=188)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.156: 0.182: 0.211: 0.241: 0.267: 0.282: 0.282: 0.265: 0.237: 0.207: 0.177: 0.150:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.175: 0.209: 0.249: 0.292: 0.336: 0.369: 0.368: 0.333: 0.288: 0.244: 0.204: 0.170:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.017: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:
Cc : 0.194: 0.235: 0.284: 0.348: 0.436: 0.525: 0.520: 0.431: 0.342: 0.278: 0.227: 0.187:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.033 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=167)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.014: 0.021: 0.033: 0.031: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.208: 0.254: 0.313: 0.407: 0.619: 0.982: 0.919: 0.573: 0.394: 0.304: 0.245: 0.199:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=145)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.033: 0.105: 0.081: 0.027: 0.014: 0.011: 0.008: 0.007:
Cc : 0.216: 0.265: 0.331: 0.463: 1.000: 3.153: 2.426: 0.812: 0.425: 0.316: 0.254: 0.206:
Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  113 :  145 :  228 :  250 :  258 :  261 :  262 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 3.85 : 0.93 : 0.68 : 0.74 : 1.13 : 6.15 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.010: 0.015: 0.030: 0.098: 0.074: 0.024: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.007: 0.007: 0.003: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.034: 0.105: 0.078: 0.027: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.218: 0.267: 0.333: 0.465: 1.028: 3.138: 2.334: 0.814: 0.418: 0.312: 0.253: 0.206:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   39 :  307 :  283 :  280 :  276 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.63 : 1.80 : 0.79 : 0.69 : 0.75 : 0.94 : 6.07 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.007: 0.010: 0.013: 0.029: 0.105: 0.078: 0.023: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005:      :      : 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 16)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.024: 0.047: 0.037: 0.019: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.212: 0.259: 0.319: 0.415: 0.719: 1.404: 1.099: 0.569: 0.375: 0.296: 0.243: 0.199:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.021: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:
Cc : 0.200: 0.244: 0.297: 0.371: 0.489: 0.618: 0.551: 0.416: 0.331: 0.273: 0.227: 0.187:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.183: 0.220: 0.265: 0.315: 0.372: 0.410: 0.393: 0.340: 0.288: 0.244: 0.205: 0.171:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.164: 0.193: 0.227: 0.261: 0.291: 0.308: 0.300: 0.277: 0.244: 0.212: 0.181: 0.154:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.143: 0.166: 0.190: 0.213: 0.231: 0.241: 0.238: 0.224: 0.203: 0.180: 0.157: 0.136:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   389.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1050877 доли ПДКмр|
                                     |       3.1526311 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   145 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.2016|   0.0981244 |  93.37 |  93.37 |  0.486774206  |
|  2 | 6002 | П1|     0.0654|   0.0069633 |   6.63 | 100.00 |  0.106510960  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                          
                ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.006 0.008 0.009 0.012 0.015 0.017 0.017 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.007 0.008 0.010 0.014 0.021 0.033 0.031 0.019 0.013 0.010 0.008 0.007 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.007 0.009 0.011 0.015 0.033 0.105 0.081 0.027 0.014 0.011 0.008 0.007 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.007 0.009 0.011 0.016 0.034 0.105 0.078 0.027 0.014 0.010 0.008 0.007 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.007 0.009 0.011 0.014 0.024 0.047 0.037 0.019 0.012 0.010 0.008 0.007 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.007 0.008 0.010 0.012 0.016 0.021 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.005 0.006 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1050877 долей ПДКмр
                                         =  3.1526311 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   389.0 м
 При опасном направлении ветра  :     145 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                          
                ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007:
Cc : 0.186: 0.177: 0.171: 0.157: 0.204: 0.213: 0.205: 0.224: 0.208: 0.212: 0.185: 0.250: 0.261: 0.259: 0.204:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.007: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.008: 0.012: 0.010: 0.008: 0.009: 0.013: 0.015: 0.011: 0.009:
Cc : 0.252: 0.214: 0.313: 0.303: 0.304: 0.303: 0.231: 0.346: 0.297: 0.245: 0.258: 0.397: 0.442: 0.344: 0.273:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.016: 0.015: 0.009: 0.024: 0.024: 0.019: 0.018: 0.013: 0.010: 0.030: 0.019: 0.010: 0.010: 0.012:
Cc : 0.487: 0.475: 0.451: 0.280: 0.724: 0.723: 0.577: 0.552: 0.379: 0.289: 0.905: 0.559: 0.291: 0.292: 0.358:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.031: 0.026: 0.013: 0.012: 0.026: 0.013: 0.017: 0.013: 0.012: 0.022: 0.015: 0.014: 0.012:
Cc : 0.916: 0.924: 0.792: 0.378: 0.375: 0.781: 0.376: 0.522: 0.394: 0.373: 0.674: 0.455: 0.418: 0.350:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0308110 доли ПДКмр|
                                     |       0.9243309 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   199 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.2016|   0.0258580 |  83.92 |  83.92 |  0.128275841  |
|  2 | 6002 | П1|     0.0654|   0.0049531 |  16.08 | 100.00 |  0.075762533  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)                                          
                ПДКмр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023:
Cc : 0.740: 0.760: 0.769: 0.770: 0.763: 0.753: 0.736: 0.721: 0.705: 0.695: 0.686: 0.681: 0.681: 0.686: 0.697:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030:
Cc : 0.713: 0.739: 0.761: 0.763: 0.775: 0.807: 0.846: 0.895: 0.902: 0.898: 0.889: 0.884: 0.882: 0.883: 0.886:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030:
Cc : 0.891: 0.898: 0.907: 0.918: 0.932: 0.945: 0.958: 0.960: 0.963: 0.957: 0.949: 0.941: 0.932: 0.922: 0.913:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.028: 0.027: 0.027:
Cc : 0.905: 0.901: 0.897: 0.897: 0.898: 0.902: 0.908: 0.904: 0.907: 0.899: 0.896: 0.893: 0.849: 0.816: 0.818:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025:
Cc : 0.793: 0.755: 0.727: 0.707: 0.695: 0.687: 0.685: 0.689: 0.698: 0.709: 0.723: 0.740:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0320930 доли ПДКмр|
                                     |       0.9627905 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.2016|   0.0269329 |  83.92 |  83.92 |  0.133608490  |
|  2 | 6002 | П1|     0.0654|   0.0051601 |  16.08 | 100.00 |  0.078929238  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                             
                ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0201500
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0065360


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                             
                ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.020150| П1 |   0.479792 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |    0.006536| П1 |   0.155629 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.026686 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.635421 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                             
                ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                             
                ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=188)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.028: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.011:
Cc : 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.034: 0.037: 0.037: 0.033: 0.029: 0.024: 0.020: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.035 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.016: 0.019: 0.023: 0.029: 0.035: 0.035: 0.029: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012:
Cc : 0.019: 0.023: 0.028: 0.035: 0.044: 0.052: 0.052: 0.043: 0.034: 0.028: 0.023: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=167)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.017: 0.021: 0.027: 0.041: 0.065: 0.061: 0.038: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013:
Cc : 0.021: 0.025: 0.031: 0.041: 0.062: 0.098: 0.092: 0.057: 0.039: 0.030: 0.025: 0.020:
Фоп:  107 :  110 :  115 :  123 :  139 :  167 :  202 :  226 :  239 :  246 :  251 :  254 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.72 : 6.70 : 2.41 : 1.42 : 1.67 : 3.56 : 7.49 :10.56 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.014: 0.018: 0.025: 0.036: 0.056: 0.052: 0.033: 0.023: 0.017: 0.014: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.005: 0.010: 0.010: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.210 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=145)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.018: 0.022: 0.031: 0.067: 0.210: 0.162: 0.054: 0.028: 0.021: 0.017: 0.014:
Cc : 0.022: 0.026: 0.033: 0.046: 0.100: 0.315: 0.243: 0.081: 0.042: 0.032: 0.025: 0.021:
Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  113 :  145 :  228 :  250 :  258 :  261 :  262 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 3.85 : 0.93 : 0.68 : 0.74 : 1.13 : 6.15 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.029: 0.060: 0.196: 0.147: 0.047: 0.027: 0.019: 0.014: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.007: 0.014: 0.014: 0.007: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.209 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.018: 0.022: 0.031: 0.068: 0.209: 0.156: 0.054: 0.028: 0.021: 0.017: 0.014:
Cc : 0.022: 0.027: 0.033: 0.047: 0.103: 0.314: 0.233: 0.081: 0.042: 0.031: 0.025: 0.021:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   39 :  307 :  283 :  280 :  276 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.63 : 1.80 : 0.79 : 0.69 : 0.75 : 0.94 : 6.06 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.026: 0.058: 0.209: 0.155: 0.047: 0.027: 0.018: 0.014: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.005: 0.010:      :      : 0.008: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 16)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.017: 0.021: 0.028: 0.048: 0.094: 0.073: 0.038: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013:
Cc : 0.021: 0.026: 0.032: 0.042: 0.072: 0.140: 0.110: 0.057: 0.037: 0.030: 0.024: 0.020:
Фоп:   76 :   73 :   68 :   59 :   47 :   16 :  333 :  309 :  299 :  291 :  287 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.47 : 6.41 : 1.33 : 0.97 : 0.87 : 1.17 : 7.22 :10.32 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.014: 0.018: 0.025: 0.034: 0.057: 0.050: 0.029: 0.023: 0.017: 0.014: 0.011:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.014: 0.036: 0.023: 0.009: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.033: 0.041: 0.037: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012:
Cc : 0.020: 0.024: 0.030: 0.037: 0.049: 0.062: 0.055: 0.042: 0.033: 0.027: 0.023: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025: 0.027: 0.026: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014: 0.011:
Cc : 0.018: 0.022: 0.026: 0.031: 0.037: 0.041: 0.039: 0.034: 0.029: 0.024: 0.021: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.030: 0.028: 0.024: 0.021: 0.018: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Cc : 0.014: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   389.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2100935 доли ПДКмр|
                                     |       0.3151402 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   145 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0202|   0.1961704 |  93.37 |  93.37 |    9.7355042  |
|  2 | 6002 | П1|   0.006536|   0.0139231 |   6.63 | 100.00 |    2.1302180  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                             
                ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.012 0.014 0.017 0.019 0.022 0.025 0.025 0.022 0.019 0.016 0.014 0.011 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.013 0.016 0.019 0.023 0.029 0.035 0.035 0.029 0.023 0.019 0.015 0.012 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.014 0.017 0.021 0.027 0.041 0.065 0.061 0.038 0.026 0.020 0.016 0.013 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.014 0.018 0.022 0.031 0.067 0.210 0.162 0.054 0.028 0.021 0.017 0.014 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.014 0.018 0.022 0.031 0.068 0.209 0.156 0.054 0.028 0.021 0.017 0.014 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.014 0.017 0.021 0.028 0.048 0.094 0.073 0.038 0.025 0.020 0.016 0.013 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.013 0.016 0.020 0.025 0.033 0.041 0.037 0.028 0.022 0.018 0.015 0.012 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.012 0.015 0.018 0.021 0.025 0.027 0.026 0.023 0.019 0.016 0.014 0.011 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.020 0.020 0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.010 0.011 0.013 0.014 0.015 0.016 0.016 0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2100935 долей ПДКмр
                                         =  0.3151402 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   389.0 м
 При опасном направлении ветра  :     145 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                             
                ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012: 0.017: 0.017: 0.017: 0.014:
Cc : 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.021: 0.021: 0.018: 0.025: 0.026: 0.026: 0.020:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.014: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.015: 0.023: 0.020: 0.016: 0.017: 0.026: 0.029: 0.023: 0.018:
Cc : 0.025: 0.021: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.023: 0.035: 0.030: 0.024: 0.026: 0.040: 0.044: 0.034: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.032: 0.030: 0.019: 0.048: 0.048: 0.038: 0.037: 0.025: 0.019: 0.060: 0.037: 0.019: 0.019: 0.024:
Cc : 0.049: 0.047: 0.045: 0.028: 0.072: 0.072: 0.058: 0.055: 0.038: 0.029: 0.090: 0.056: 0.029: 0.029: 0.036:
Фоп:  154 :  156 :  158 :  168 :  156 :  156 :  162 :  163 :  174 :  175 :  175 :  177 :  179 :  179 :  184 :
Uоп: 6.05 : 6.41 : 6.94 :12.00 : 2.32 : 2.37 : 4.20 : 4.65 : 9.13 :12.00 : 1.82 : 5.59 :12.00 :12.00 : 9.88 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.026: 0.025: 0.015: 0.041: 0.041: 0.032: 0.031: 0.020: 0.015: 0.051: 0.030: 0.015: 0.015: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.010: 0.007: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.061: 0.062: 0.053: 0.025: 0.025: 0.052: 0.025: 0.035: 0.026: 0.025: 0.045: 0.030: 0.028: 0.023:
Cc : 0.092: 0.092: 0.079: 0.038: 0.037: 0.078: 0.038: 0.052: 0.039: 0.037: 0.067: 0.045: 0.042: 0.035:
Фоп:  196 :  199 :  199 :  190 :  192 :  204 :  193 :  199 :  200 :  200 :  223 :  217 :  216 :  215 :
Uоп: 1.90 : 1.69 : 2.82 : 9.28 : 9.37 : 2.70 : 9.33 : 6.12 : 8.68 : 9.32 : 2.59 : 6.81 : 7.74 : 9.69 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.052: 0.044: 0.020: 0.020: 0.044: 0.020: 0.028: 0.021: 0.020: 0.039: 0.025: 0.023: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.009: 0.005: 0.005: 0.008: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0615989 доли ПДКмр|
                                     |       0.0923984 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   199 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0202|   0.0516953 |  83.92 |  83.92 |    2.5655217  |
|  2 | 6002 | П1|   0.006536|   0.0099037 |  16.08 | 100.00 |    1.5152497  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0501 - Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)                                             
                ПДКмр для примеси 0501 = 1.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046:
Cc : 0.074: 0.076: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074: 0.072: 0.070: 0.069: 0.069: 0.068: 0.068: 0.069: 0.070:
Фоп:  351 :  357 :    6 :    6 :    9 :   14 :   19 :   25 :   30 :   36 :   41 :   47 :   52 :   57 :   63 :
Uоп: 2.20 : 2.48 : 2.83 : 2.81 : 2.86 : 2.88 : 2.74 : 2.32 : 1.85 : 1.48 : 1.45 : 1.41 : 1.00 : 0.99 : 0.94 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.035: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.049: 0.051: 0.051: 0.052: 0.054: 0.056: 0.060: 0.060: 0.060: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059: 0.059:
Cc : 0.071: 0.074: 0.076: 0.076: 0.077: 0.081: 0.085: 0.089: 0.090: 0.090: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089:
Фоп:   68 :   73 :   77 :   77 :   80 :   86 :   92 :   98 :   99 :  100 :  107 :  113 :  120 :  126 :  133 :
Uоп: 0.91 : 1.10 : 1.05 : 1.05 : 1.01 : 0.94 : 0.89 : 0.90 : 0.89 : 0.92 : 0.93 : 0.96 : 1.01 : 1.08 : 1.09 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.041: 0.043: 0.043: 0.044: 0.046: 0.049: 0.052: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.060: 0.060: 0.061: 0.062: 0.063: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.063: 0.063: 0.062: 0.061: 0.061:
Cc : 0.089: 0.090: 0.091: 0.092: 0.093: 0.094: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095: 0.094: 0.093: 0.092: 0.091:
Фоп:  139 :  146 :  152 :  158 :  165 :  171 :  178 :  183 :  183 :  186 :  192 :  199 :  205 :  212 :  218 :
Uоп: 1.16 : 1.23 : 1.42 : 1.39 : 1.49 : 1.53 : 1.57 : 1.70 : 1.69 : 1.73 : 1.72 : 1.65 : 1.53 : 1.49 : 1.40 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.061: 0.060: 0.060: 0.060: 0.060: 0.059: 0.057: 0.054: 0.054:
Cc : 0.091: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.090: 0.091: 0.090: 0.091: 0.090: 0.090: 0.089: 0.085: 0.082: 0.082:
Фоп:  224 :  231 :  237 :  244 :  250 :  257 :  264 :  272 :  272 :  275 :  278 :  278 :  284 :  289 :  289 :
Uоп: 1.25 : 1.20 : 1.14 : 1.05 : 1.02 : 1.01 : 0.94 : 0.95 : 0.93 : 0.92 : 0.90 : 0.89 : 0.89 : 0.94 : 0.94 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.052: 0.049: 0.046: 0.047:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.050: 0.048: 0.047: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047: 0.048: 0.049:
Cc : 0.079: 0.075: 0.073: 0.071: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.070: 0.071: 0.072: 0.074:
Фоп:  292 :  298 :  303 :  308 :  313 :  319 :  324 :  330 :  335 :  340 :  346 :  351 :
Uоп: 0.99 : 1.08 : 1.14 : 0.92 : 0.95 : 1.00 : 1.37 : 1.41 : 1.43 : 1.51 : 1.75 : 2.20 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.043: 0.040: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.033: 0.033:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0641619 доли ПДКмр|
                                     |       0.0962429 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0202|   0.0538443 |  83.92 |  83.92 |    2.6721754  |
|  2 | 6002 | П1|   0.006536|   0.0103176 |  16.08 | 100.00 |    1.5785835  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                            
                ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0185380
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0060122


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                            
                ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.018538| П1 |   2.207043 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |    0.006012| П1 |   0.715783 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.024550 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.922826 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                            
                ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                            
                ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=188)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.056: 0.065: 0.074: 0.082: 0.087: 0.087: 0.081: 0.073: 0.063: 0.054: 0.046:
Cc : 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.026: 0.026: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:
Фоп:  131 :  137 :  144 :  153 :  164 :  175 :  188 :  199 :  210 :  218 :  225 :  231 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.044: 0.051: 0.059: 0.064: 0.068: 0.068: 0.063: 0.057: 0.050: 0.043: 0.036:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.113 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.064: 0.076: 0.089: 0.103: 0.113: 0.113: 0.102: 0.088: 0.075: 0.062: 0.052:
Cc : 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.031: 0.034: 0.034: 0.031: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016:
Фоп:  124 :  130 :  137 :  147 :  159 :  174 :  190 :  204 :  216 :  225 :  232 :  237 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :11.79 :10.20 : 9.47 : 9.58 :10.59 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.051: 0.062: 0.072: 0.083: 0.090: 0.089: 0.081: 0.070: 0.059: 0.050: 0.041:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.024: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.161 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.072: 0.087: 0.107: 0.134: 0.161: 0.160: 0.132: 0.105: 0.085: 0.070: 0.057:
Cc : 0.018: 0.022: 0.026: 0.032: 0.040: 0.048: 0.048: 0.040: 0.031: 0.026: 0.021: 0.017:
Фоп:  116 :  121 :  128 :  138 :  152 :  172 :  194 :  212 :  225 :  234 :  240 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :11.53 : 9.05 : 7.04 : 5.98 : 6.19 : 7.54 : 9.68 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.059: 0.072: 0.089: 0.113: 0.131: 0.129: 0.108: 0.085: 0.069: 0.055: 0.046:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.021: 0.030: 0.031: 0.024: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.301 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=167)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.078: 0.096: 0.125: 0.190: 0.301: 0.282: 0.176: 0.121: 0.093: 0.075: 0.061:
Cc : 0.019: 0.023: 0.029: 0.037: 0.057: 0.090: 0.085: 0.053: 0.036: 0.028: 0.023: 0.018:
Фоп:  107 :  110 :  115 :  123 :  139 :  167 :  202 :  226 :  239 :  246 :  251 :  254 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.72 : 6.70 : 2.41 : 1.42 : 1.67 : 3.56 : 7.49 :10.56 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.066: 0.084: 0.115: 0.167: 0.255: 0.238: 0.153: 0.106: 0.078: 0.062: 0.049:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.010: 0.023: 0.045: 0.044: 0.022: 0.015: 0.015: 0.013: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.966 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=145)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.081: 0.101: 0.142: 0.307: 0.966: 0.744: 0.249: 0.130: 0.097: 0.078: 0.063:
Cc : 0.020: 0.024: 0.030: 0.043: 0.092: 0.290: 0.223: 0.075: 0.039: 0.029: 0.023: 0.019:
Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  113 :  145 :  228 :  250 :  258 :  261 :  262 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 3.85 : 0.93 : 0.68 : 0.74 : 1.13 : 6.15 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.053: 0.069: 0.091: 0.135: 0.274: 0.902: 0.678: 0.218: 0.122: 0.085: 0.064: 0.052:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.013: 0.011: 0.007: 0.032: 0.064: 0.066: 0.031: 0.008: 0.011: 0.014: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.962 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.082: 0.102: 0.143: 0.315: 0.962: 0.715: 0.250: 0.128: 0.096: 0.077: 0.063:
Cc : 0.020: 0.025: 0.031: 0.043: 0.095: 0.289: 0.215: 0.075: 0.038: 0.029: 0.023: 0.019:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   39 :  307 :  283 :  280 :  276 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.63 : 1.80 : 0.79 : 0.69 : 0.75 : 0.94 : 6.06 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.054: 0.069: 0.092: 0.120: 0.267: 0.962: 0.715: 0.214: 0.123: 0.083: 0.065: 0.051:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.013: 0.010: 0.023: 0.048:      :      : 0.035: 0.005: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.431 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 16)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.079: 0.098: 0.127: 0.220: 0.431: 0.337: 0.175: 0.115: 0.091: 0.074: 0.061:
Cc : 0.019: 0.024: 0.029: 0.038: 0.066: 0.129: 0.101: 0.052: 0.034: 0.027: 0.022: 0.018:
Фоп:   76 :   73 :   68 :   59 :   47 :   16 :  333 :  309 :  299 :  291 :  287 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.47 : 6.41 : 1.33 : 0.97 : 0.87 : 1.17 : 7.22 :10.32 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.064: 0.082: 0.116: 0.157: 0.264: 0.231: 0.135: 0.107: 0.078: 0.062: 0.050:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.014: 0.016: 0.016: 0.012: 0.064: 0.167: 0.106: 0.040: 0.008: 0.012: 0.012: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.189 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.061: 0.075: 0.091: 0.114: 0.150: 0.189: 0.169: 0.127: 0.102: 0.084: 0.070: 0.057:
Cc : 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.045: 0.057: 0.051: 0.038: 0.030: 0.025: 0.021: 0.017:
Фоп:   66 :   62 :   55 :   45 :   30 :    9 :  345 :  326 :  312 :  303 :  297 :  293 :
Uоп:12.00 :12.00 :11.04 : 8.37 : 6.19 : 4.49 : 4.04 : 6.86 : 9.11 :11.83 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.058: 0.073: 0.091: 0.114: 0.133: 0.127: 0.109: 0.085: 0.069: 0.056: 0.046:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.017: 0.018: 0.023: 0.035: 0.056: 0.042: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.126 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.067: 0.081: 0.096: 0.114: 0.126: 0.120: 0.104: 0.088: 0.075: 0.063: 0.053:
Cc : 0.017: 0.020: 0.024: 0.029: 0.034: 0.038: 0.036: 0.031: 0.026: 0.022: 0.019: 0.016:
Фоп:   58 :   53 :   45 :   35 :   22 :    6 :  349 :  334 :  322 :  313 :  306 :  301 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :10.97 : 9.23 : 8.37 : 8.54 : 9.70 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.051: 0.062: 0.073: 0.084: 0.091: 0.089: 0.081: 0.070: 0.060: 0.050: 0.041:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.017: 0.019: 0.023: 0.030: 0.035: 0.031: 0.023: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.059: 0.069: 0.080: 0.089: 0.094: 0.092: 0.085: 0.075: 0.065: 0.056: 0.047:
Cc : 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.028: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.014:
Фоп:   51 :   45 :   38 :   29 :   17 :    5 :  352 :  339 :  329 :  320 :  313 :  308 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.81 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.045: 0.052: 0.059: 0.066: 0.069: 0.068: 0.063: 0.058: 0.050: 0.043: 0.037:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.012: 0.014: 0.018: 0.021: 0.024: 0.025: 0.024: 0.022: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.074 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.051: 0.058: 0.065: 0.071: 0.074: 0.073: 0.069: 0.062: 0.055: 0.048: 0.042:
Cc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012:
Фоп:   45 :   39 :   32 :   24 :   14 :    4 :  353 :  343 :  334 :  326 :  319 :  313 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.038: 0.043: 0.048: 0.052: 0.054: 0.053: 0.051: 0.047: 0.042: 0.036: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.019: 0.018: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   389.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9664202 доли ПДКмр|
                                     |       0.2899261 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   145 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0185|   0.9023837 |  93.37 |  93.37 |   48.6775131  |
|  2 | 6002 | П1|   0.006012|   0.0640365 |   6.63 | 100.00 |   10.6510897  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                            
                ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.048 0.056 0.065 0.074 0.082 0.087 0.087 0.081 0.073 0.063 0.054 0.046 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.054 0.064 0.076 0.089 0.103 0.113 0.113 0.102 0.088 0.075 0.062 0.052 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.059 0.072 0.087 0.107 0.134 0.161 0.160 0.132 0.105 0.085 0.070 0.057 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.064 0.078 0.096 0.125 0.190 0.301 0.282 0.176 0.121 0.093 0.075 0.061 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.066 0.081 0.101 0.142 0.307 0.966 0.744 0.249 0.130 0.097 0.078 0.063 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.067 0.082 0.102 0.143 0.315 0.962 0.715 0.250 0.128 0.096 0.077 0.063 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.065 0.079 0.098 0.127 0.220 0.431 0.337 0.175 0.115 0.091 0.074 0.061 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.061 0.075 0.091 0.114 0.150 0.189 0.169 0.127 0.102 0.084 0.070 0.057 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.056 0.067 0.081 0.096 0.114 0.126 0.120 0.104 0.088 0.075 0.063 0.053 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.050 0.059 0.069 0.080 0.089 0.094 0.092 0.085 0.075 0.065 0.056 0.047 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.044 0.051 0.058 0.065 0.071 0.074 0.073 0.069 0.062 0.055 0.048 0.042 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9664202 долей ПДКмр
                                         =  0.2899261 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   389.0 м
 При опасном направлении ветра  :     145 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                            
                ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.054: 0.052: 0.048: 0.062: 0.065: 0.063: 0.069: 0.064: 0.065: 0.057: 0.077: 0.080: 0.079: 0.063:
Cc : 0.017: 0.016: 0.016: 0.014: 0.019: 0.020: 0.019: 0.021: 0.019: 0.020: 0.017: 0.023: 0.024: 0.024: 0.019:
Фоп:  120 :  123 :  126 :  130 :  113 :  111 :  116 :  114 :  122 :  129 :  136 :  122 :  117 :  119 :  142 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.046: 0.044: 0.041: 0.038: 0.051: 0.053: 0.052: 0.056: 0.051: 0.052: 0.045: 0.062: 0.067: 0.065: 0.050:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.014: 0.013: 0.014: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.066: 0.096: 0.093: 0.093: 0.093: 0.071: 0.106: 0.091: 0.075: 0.079: 0.122: 0.136: 0.105: 0.084:
Cc : 0.023: 0.020: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.021: 0.032: 0.027: 0.023: 0.024: 0.037: 0.041: 0.032: 0.025:
Фоп:  136 :  143 :  124 :  129 :  129 :  130 :  149 :  136 :  146 :  152 :  158 :  144 :  151 :  159 :  163 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.95 :10.60 :10.56 :10.60 :12.00 : 9.07 :11.53 :12.00 :12.00 : 7.75 : 6.84 : 9.94 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.063: 0.053: 0.082: 0.078: 0.079: 0.077: 0.057: 0.090: 0.074: 0.060: 0.063: 0.104: 0.116: 0.085: 0.066:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.014: 0.013: 0.015: 0.014: 0.014: 0.016: 0.014: 0.016: 0.017: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.017:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.149: 0.146: 0.138: 0.086: 0.222: 0.222: 0.177: 0.169: 0.116: 0.089: 0.278: 0.171: 0.089: 0.089: 0.110:
Cc : 0.045: 0.044: 0.041: 0.026: 0.067: 0.067: 0.053: 0.051: 0.035: 0.027: 0.083: 0.051: 0.027: 0.027: 0.033:
Фоп:  154 :  156 :  158 :  168 :  156 :  156 :  162 :  163 :  174 :  175 :  175 :  177 :  179 :  179 :  184 :
Uоп: 6.05 : 6.41 : 6.94 :12.00 : 2.32 : 2.37 : 4.20 : 4.65 : 9.13 :12.00 : 1.82 : 5.59 :12.00 :12.00 : 9.88 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.128: 0.122: 0.115: 0.067: 0.189: 0.190: 0.147: 0.142: 0.092: 0.070: 0.233: 0.139: 0.070: 0.070: 0.086:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.021: 0.024: 0.023: 0.018: 0.033: 0.032: 0.029: 0.027: 0.024: 0.019: 0.045: 0.032: 0.019: 0.019: 0.023:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.281: 0.283: 0.243: 0.116: 0.115: 0.239: 0.115: 0.160: 0.121: 0.114: 0.207: 0.139: 0.128: 0.107:
Cc : 0.084: 0.085: 0.073: 0.035: 0.034: 0.072: 0.035: 0.048: 0.036: 0.034: 0.062: 0.042: 0.038: 0.032:
Фоп:  196 :  199 :  199 :  190 :  192 :  204 :  193 :  199 :  200 :  200 :  223 :  217 :  216 :  215 :
Uоп: 1.90 : 1.69 : 2.82 : 9.28 : 9.37 : 2.70 : 9.33 : 6.12 : 8.68 : 9.32 : 2.59 : 6.81 : 7.74 : 9.69 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.236: 0.238: 0.202: 0.091: 0.091: 0.201: 0.091: 0.129: 0.096: 0.091: 0.179: 0.115: 0.104: 0.087:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.045: 0.046: 0.041: 0.025: 0.024: 0.039: 0.024: 0.031: 0.025: 0.023: 0.028: 0.025: 0.024: 0.020:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2833481 доли ПДКмр|
                                     |       0.0850044 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   199 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0185|   0.2377982 |  83.92 |  83.92 |   12.8276091  |
|  2 | 6002 | П1|   0.006012|   0.0455499 |  16.08 | 100.00 |    7.5762491  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0602 - Бензол (64)                                                                            
                ПДКмр для примеси 0602 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.227: 0.233: 0.236: 0.236: 0.234: 0.231: 0.226: 0.221: 0.216: 0.213: 0.210: 0.209: 0.209: 0.210: 0.214:
Cc : 0.068: 0.070: 0.071: 0.071: 0.070: 0.069: 0.068: 0.066: 0.065: 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064:
Фоп:  351 :  357 :    6 :    6 :    9 :   14 :   19 :   25 :   30 :   36 :   41 :   47 :   52 :   57 :   63 :
Uоп: 2.20 : 2.48 : 2.83 : 2.81 : 2.86 : 2.88 : 2.74 : 2.32 : 1.85 : 1.48 : 1.45 : 1.41 : 1.00 : 0.99 : 0.94 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.154: 0.159: 0.161: 0.161: 0.159: 0.158: 0.157: 0.152: 0.150: 0.147: 0.150: 0.150: 0.150: 0.156: 0.160:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.073: 0.074: 0.075: 0.075: 0.075: 0.073: 0.069: 0.069: 0.066: 0.066: 0.061: 0.059: 0.059: 0.054: 0.053:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.219: 0.227: 0.233: 0.234: 0.237: 0.247: 0.259: 0.274: 0.276: 0.275: 0.273: 0.271: 0.270: 0.271: 0.271:
Cc : 0.066: 0.068: 0.070: 0.070: 0.071: 0.074: 0.078: 0.082: 0.083: 0.083: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:
Фоп:   68 :   73 :   77 :   77 :   80 :   86 :   92 :   98 :   99 :  100 :  107 :  113 :  120 :  126 :  133 :
Uоп: 0.91 : 1.10 : 1.05 : 1.05 : 1.01 : 0.94 : 0.89 : 0.90 : 0.89 : 0.92 : 0.93 : 0.96 : 1.01 : 1.08 : 1.09 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.170: 0.187: 0.197: 0.198: 0.201: 0.212: 0.224: 0.241: 0.242: 0.244: 0.240: 0.240: 0.238: 0.239: 0.237:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.049: 0.040: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.033: 0.034: 0.032: 0.033: 0.031: 0.033: 0.031: 0.034:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.273: 0.275: 0.278: 0.281: 0.286: 0.290: 0.294: 0.294: 0.295: 0.293: 0.291: 0.288: 0.286: 0.283: 0.280:
Cc : 0.082: 0.083: 0.083: 0.084: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.089: 0.088: 0.087: 0.087: 0.086: 0.085: 0.084:
Фоп:  139 :  146 :  152 :  158 :  165 :  171 :  178 :  183 :  183 :  186 :  192 :  199 :  205 :  212 :  218 :
Uоп: 1.16 : 1.23 : 1.42 : 1.39 : 1.49 : 1.53 : 1.57 : 1.70 : 1.69 : 1.73 : 1.72 : 1.65 : 1.53 : 1.49 : 1.40 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.239: 0.238: 0.240: 0.242: 0.243: 0.245: 0.247: 0.247: 0.248: 0.246: 0.244: 0.243: 0.241: 0.241: 0.240:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.034: 0.037: 0.038: 0.040: 0.043: 0.044: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.045: 0.044: 0.041: 0.040:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.278: 0.276: 0.275: 0.275: 0.275: 0.276: 0.278: 0.277: 0.278: 0.276: 0.275: 0.274: 0.260: 0.250: 0.251:
Cc : 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.082: 0.078: 0.075: 0.075:
Фоп:  224 :  231 :  237 :  244 :  250 :  257 :  264 :  272 :  272 :  275 :  278 :  278 :  284 :  289 :  289 :
Uоп: 1.25 : 1.20 : 1.14 : 1.05 : 1.02 : 1.01 : 0.94 : 0.95 : 0.93 : 0.92 : 0.90 : 0.89 : 0.89 : 0.94 : 0.94 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.238: 0.240: 0.239: 0.241: 0.241: 0.245: 0.247: 0.247: 0.248: 0.244: 0.242: 0.239: 0.223: 0.214: 0.214:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.039: 0.036: 0.036: 0.034: 0.034: 0.032: 0.031: 0.030: 0.030: 0.032: 0.033: 0.035: 0.037: 0.036: 0.036:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.243: 0.231: 0.223: 0.217: 0.213: 0.211: 0.210: 0.211: 0.214: 0.217: 0.222: 0.227:
Cc : 0.073: 0.069: 0.067: 0.065: 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065: 0.066: 0.068:
Фоп:  292 :  298 :  303 :  308 :  313 :  319 :  324 :  330 :  335 :  340 :  346 :  351 :
Uоп: 0.99 : 1.08 : 1.14 : 0.92 : 0.95 : 1.00 : 1.37 : 1.41 : 1.43 : 1.51 : 1.75 : 2.20 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.207: 0.196: 0.184: 0.167: 0.159: 0.156: 0.155: 0.154: 0.151: 0.149: 0.152: 0.154:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.036: 0.035: 0.039: 0.049: 0.054: 0.055: 0.055: 0.057: 0.063: 0.068: 0.069: 0.073:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2951377 доли ПДКмр|
                                     |       0.0885413 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0185|   0.2476839 |  83.92 |  83.92 |   13.3608751  |
|  2 | 6002 | П1|   0.006012|   0.0474538 |  16.08 | 100.00 |    7.8929176  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0023374
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0007581


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.002337| П1 |   0.417419 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |    0.000758| П1 |   0.135376 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.003095 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.552795 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=188)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.021: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.014: 0.016: 0.020: 0.025: 0.030: 0.030: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=167)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.018: 0.024: 0.036: 0.057: 0.053: 0.033: 0.023: 0.018: 0.014: 0.012:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.011: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Фоп:  107 :  110 :  115 :  123 :  139 :  167 :  202 :  226 :  239 :  246 :  251 :  254 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.72 : 6.70 : 2.41 : 1.42 : 1.67 : 3.56 : 7.49 :10.56 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.012: 0.016: 0.022: 0.032: 0.048: 0.045: 0.029: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.009: 0.008: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.183 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=145)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.015: 0.019: 0.027: 0.058: 0.183: 0.141: 0.047: 0.025: 0.018: 0.015: 0.012:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.012: 0.037: 0.028: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  113 :  145 :  228 :  250 :  258 :  261 :  262 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 3.85 : 0.93 : 0.68 : 0.74 : 1.13 : 6.15 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.013: 0.017: 0.025: 0.052: 0.171: 0.128: 0.041: 0.023: 0.016: 0.012: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.006: 0.012: 0.012: 0.006: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.182 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.015: 0.019: 0.027: 0.060: 0.182: 0.135: 0.047: 0.024: 0.018: 0.015: 0.012:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.012: 0.036: 0.027: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   39 :  307 :  283 :  280 :  276 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.63 : 1.80 : 0.80 : 0.69 : 0.75 : 0.94 : 6.06 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.051: 0.182: 0.135: 0.040: 0.023: 0.016: 0.012: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.009:      :      : 0.007: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 16)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.042: 0.081: 0.064: 0.033: 0.022: 0.017: 0.014: 0.012:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.016: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   76 :   73 :   68 :   59 :   47 :   16 :  333 :  309 :  299 :  291 :  287 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.47 : 6.41 : 1.33 : 0.97 : 0.87 : 1.17 : 7.22 :10.32 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.012: 0.016: 0.022: 0.030: 0.050: 0.044: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.012: 0.032: 0.020: 0.008: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.017: 0.022: 0.028: 0.036: 0.032: 0.024: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.024: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   389.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1827795 доли ПДКмр|
                                     |       0.0365559 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   145 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|   0.002337|   0.1706682 |  93.37 |  93.37 |   73.0162659  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00075806|   0.0121112 |   6.63 | 100.00 |   15.9766350  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.009 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.016 0.015 0.014 0.012 0.010 0.009 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.010 0.012 0.014 0.017 0.019 0.021 0.021 0.019 0.017 0.014 0.012 0.010 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.011 0.014 0.016 0.020 0.025 0.030 0.030 0.025 0.020 0.016 0.013 0.011 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.012 0.015 0.018 0.024 0.036 0.057 0.053 0.033 0.023 0.018 0.014 0.012 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.013 0.015 0.019 0.027 0.058 0.183 0.141 0.047 0.025 0.018 0.015 0.012 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.013 0.015 0.019 0.027 0.060 0.182 0.135 0.047 0.024 0.018 0.015 0.012 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.012 0.015 0.019 0.024 0.042 0.081 0.064 0.033 0.022 0.017 0.014 0.012 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.012 0.014 0.017 0.022 0.028 0.036 0.032 0.024 0.019 0.016 0.013 0.011 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.011 0.013 0.015 0.018 0.022 0.024 0.023 0.020 0.017 0.014 0.012 0.010 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.018 0.017 0.016 0.014 0.012 0.010 0.009 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.008 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1827795 долей ПДКмр
                                         =  0.0365559 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   389.0 м
 При опасном направлении ветра  :     145 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.014: 0.015: 0.015: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.012: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.013: 0.020: 0.017: 0.014: 0.015: 0.023: 0.026: 0.020: 0.016:
Cc : 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.028: 0.026: 0.016: 0.042: 0.042: 0.033: 0.032: 0.022: 0.017: 0.052: 0.032: 0.017: 0.017: 0.021:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.003: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.010: 0.006: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп:  154 :  156 :  158 :  168 :  156 :  156 :  162 :  163 :  174 :  175 :  175 :  177 :  179 :  179 :  184 :
Uоп: 6.05 : 6.41 : 6.94 :12.00 : 2.32 : 2.37 : 4.20 : 4.65 : 9.13 :12.00 : 1.82 : 5.59 :12.00 :12.00 : 9.88 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.024: 0.023: 0.022: 0.013: 0.036: 0.036: 0.028: 0.027: 0.017: 0.013: 0.044: 0.026: 0.013: 0.013: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.008: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.054: 0.046: 0.022: 0.022: 0.045: 0.022: 0.030: 0.023: 0.022: 0.039: 0.026: 0.024: 0.020:
Cc : 0.011: 0.011: 0.009: 0.004: 0.004: 0.009: 0.004: 0.006: 0.005: 0.004: 0.008: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп:  196 :  199 :  199 :  190 :  192 :  204 :  193 :  199 :  200 :  200 :  223 :  217 :  216 :  215 :
Uоп: 1.90 : 1.69 : 2.82 : 9.28 : 9.37 : 2.70 : 9.33 : 6.12 : 8.68 : 9.32 : 2.59 : 6.81 : 7.74 : 9.69 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.045: 0.038: 0.017: 0.017: 0.038: 0.017: 0.024: 0.018: 0.017: 0.034: 0.022: 0.020: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.009: 0.008: 0.005: 0.005: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0535898 доли ПДКмр|
                                     |       0.0107180 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   199 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|   0.002337|   0.0449749 |  83.92 |  83.92 |   19.2414131  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00075806|   0.0086149 |  16.08 | 100.00 |   11.3643732  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.044: 0.045: 0.045: 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.043: 0.044: 0.044: 0.045: 0.047: 0.049: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cc : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Фоп:   68 :   73 :   77 :   77 :   80 :   86 :   92 :   98 :   99 :  100 :  107 :  113 :  120 :  126 :  133 :
Uоп: 0.91 : 1.10 : 1.05 : 1.05 : 1.01 : 0.94 : 0.89 : 0.90 : 0.89 : 0.92 : 0.93 : 0.96 : 1.01 : 1.08 : 1.09 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.035: 0.037: 0.037: 0.038: 0.040: 0.042: 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.054: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.054: 0.053: 0.053:
Cc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Фоп:  139 :  146 :  152 :  158 :  165 :  171 :  178 :  183 :  183 :  186 :  192 :  199 :  205 :  212 :  218 :
Uоп: 1.16 : 1.23 : 1.42 : 1.39 : 1.49 : 1.53 : 1.57 : 1.70 : 1.69 : 1.73 : 1.72 : 1.65 : 1.53 : 1.49 : 1.40 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.046: 0.046: 0.046: 0.045:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.052: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.049: 0.047: 0.047:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Фоп:  224 :  231 :  237 :  244 :  250 :  257 :  264 :  272 :  272 :  275 :  278 :  278 :  284 :  289 :  289 :
Uоп: 1.25 : 1.20 : 1.14 : 1.05 : 1.02 : 1.01 : 0.94 : 0.95 : 0.93 : 0.92 : 0.90 : 0.89 : 0.89 : 0.94 : 0.94 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.045: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.046: 0.045: 0.042: 0.040: 0.041:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.044: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042: 0.043:
Cc : 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0558195 доли ПДКмр|
                                     |       0.0111639 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|   0.002337|   0.0468446 |  83.92 |  83.92 |   20.0413113  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00075806|   0.0089750 |  16.08 | 100.00 |   11.8393764  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                                      
                ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0056724


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                                      
                ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6002 |    0.005672| П1 |   0.337663 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.005672 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.337663 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                                      
                ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                                      
                ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=177)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=176)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.020: 0.024: 0.023: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.015: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=164)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.011: 0.014: 0.020: 0.034: 0.064: 0.053: 0.027: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008:
Cc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.021: 0.038: 0.032: 0.016: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  102 :  104 :  108 :  115 :  130 :  164 :  212 :  237 :  248 :  254 :  257 :  259 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.90 : 5.67 : 1.53 : 0.91 : 0.99 : 3.33 : 6.91 :10.13 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.231 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=107)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.023: 0.053: 0.231: 0.129: 0.035: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008:
Cc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.032: 0.139: 0.077: 0.021: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:   91 :   91 :   92 :   92 :   94 :  107 :  262 :  267 :  268 :  269 :  269 :  269 :
Uоп:12.00 :11.65 : 8.28 : 4.60 : 1.09 : 0.53 : 0.73 : 1.88 : 6.18 : 9.58 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 18)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.011: 0.014: 0.021: 0.038: 0.080: 0.063: 0.029: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008:
Cc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.023: 0.048: 0.038: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005:
Фоп:   80 :   78 :   75 :   68 :   55 :   18 :  323 :  298 :  289 :  284 :  281 :  279 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.68 : 5.41 : 1.39 : 0.82 : 0.93 : 2.96 : 6.68 : 9.99 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.022: 0.028: 0.026: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   322.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2313502 доли ПДКмр|
                                     |       0.1388101 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   107 град.
                       и скорости ветра  0.53 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6002 | П1|   0.005672|   0.2313502 | 100.00 | 100.00 |   40.7853813  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.2313502   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                                      
                ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.011 0.012 0.011 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.015 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.008 0.010 0.012 0.016 0.020 0.024 0.023 0.019 0.014 0.011 0.009 0.007 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.008 0.011 0.014 0.020 0.034 0.064 0.053 0.027 0.017 0.012 0.010 0.008 |- 5
   |                                                                         |
 6-C 0.009 0.011 0.015 0.023 0.053 0.231 0.129 0.035 0.019 0.013 0.010 0.008 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.008 0.011 0.014 0.021 0.038 0.080 0.063 0.029 0.018 0.013 0.010 0.008 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.008 0.010 0.013 0.016 0.022 0.028 0.026 0.020 0.015 0.011 0.009 0.007 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.006 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2313502 долей ПДКмр
                                         =  0.1388101 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   322.0 м
 При опасном направлении ветра  :     107 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.53 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                                      
                ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.009: 0.010: 0.010: 0.007:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.007: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.008: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.014: 0.015: 0.011: 0.009:
Cc : 0.005: 0.004: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.008: 0.009: 0.007: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.009: 0.021: 0.021: 0.017: 0.017: 0.012: 0.009: 0.023: 0.016: 0.009: 0.009: 0.011:
Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.005: 0.013: 0.013: 0.010: 0.010: 0.007: 0.006: 0.014: 0.010: 0.006: 0.006: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.023: 0.021: 0.012: 0.012: 0.021: 0.012: 0.015: 0.012: 0.012: 0.020: 0.015: 0.013: 0.011:
Cc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.007: 0.007: 0.013: 0.007: 0.009: 0.007: 0.007: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0232239 доли ПДКмр|
                                     |       0.0139344 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   197 град.
                       и скорости ветра  3.82 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6002 | П1|   0.005672|   0.0232239 | 100.00 | 100.00 |    4.0942121  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0232239   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0621 - Метилбензол (349)                                                                      
                ПДКмр для примеси 0621 = 0.6 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036:
Cc : 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.029: 0.028: 0.027:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024:
Cc : 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034: 0.035: 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037:
Cc : 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   558.0 м,  Y=   211.2 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0382721 доли ПДКмр|
                                     |       0.0229633 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении     5 град.
                       и скорости ветра  1.26 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6002 | П1|   0.005672|   0.0382721 | 100.00 | 100.00 |    6.7471042  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0382721   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                                       
                ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0004836
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0001568


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                                       
                ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.000484| П1 |   0.863626 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |    0.000157| П1 |   0.280089 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000640 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     1.143715 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                                       
                ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                                       
                ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=188)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.032: 0.034: 0.034: 0.032: 0.028: 0.025: 0.021: 0.018:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.044 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.021: 0.025: 0.030: 0.035: 0.040: 0.044: 0.044: 0.040: 0.035: 0.029: 0.024: 0.020:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.063 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.028: 0.034: 0.042: 0.052: 0.063: 0.062: 0.052: 0.041: 0.033: 0.027: 0.022:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:  116 :  121 :  128 :  138 :  152 :  172 :  194 :  212 :  225 :  234 :  240 :  245 :
Uоп:12.00 :12.00 :11.53 : 9.05 : 7.04 : 5.98 : 6.19 : 7.54 : 9.68 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.035: 0.044: 0.051: 0.050: 0.042: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.012: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.118 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=167)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.030: 0.038: 0.049: 0.074: 0.118: 0.110: 0.069: 0.047: 0.036: 0.029: 0.024:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:  107 :  110 :  115 :  123 :  139 :  167 :  202 :  226 :  239 :  246 :  251 :  254 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.72 : 6.70 : 2.41 : 1.42 : 1.67 : 3.56 : 7.49 :10.56 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.026: 0.033: 0.045: 0.065: 0.100: 0.093: 0.060: 0.041: 0.031: 0.024: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.009: 0.018: 0.017: 0.009: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.378 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=145)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.032: 0.040: 0.056: 0.120: 0.378: 0.291: 0.097: 0.051: 0.038: 0.030: 0.025:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.008: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  113 :  145 :  228 :  250 :  258 :  261 :  262 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 3.85 : 0.93 : 0.68 : 0.74 : 1.13 : 6.15 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.027: 0.036: 0.053: 0.107: 0.353: 0.265: 0.085: 0.048: 0.033: 0.025: 0.020:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.013: 0.025: 0.026: 0.012: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.376 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.032: 0.040: 0.056: 0.123: 0.376: 0.280: 0.098: 0.050: 0.037: 0.030: 0.025:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.008: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   75 :   39 :  307 :  283 :  280 :  276 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.63 : 1.80 : 0.79 : 0.69 : 0.75 : 0.94 : 6.06 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.021: 0.027: 0.036: 0.047: 0.105: 0.376: 0.280: 0.084: 0.048: 0.033: 0.026: 0.020:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.009: 0.019:      :      : 0.014: 0.002: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.168 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 16)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.031: 0.038: 0.050: 0.086: 0.168: 0.132: 0.068: 0.045: 0.036: 0.029: 0.024:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   76 :   73 :   68 :   59 :   47 :   16 :  333 :  309 :  299 :  291 :  287 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.47 : 6.41 : 1.33 : 0.97 : 0.87 : 1.17 : 7.22 :10.32 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.025: 0.032: 0.045: 0.061: 0.103: 0.090: 0.053: 0.042: 0.031: 0.024: 0.019:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.025: 0.065: 0.041: 0.016: 0.003: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.074 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.029: 0.036: 0.045: 0.059: 0.074: 0.066: 0.050: 0.040: 0.033: 0.027: 0.022:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп:   66 :   62 :   55 :   45 :   30 :    9 :  345 :  326 :  312 :  303 :  297 :  293 :
Uоп:12.00 :12.00 :11.04 : 8.37 : 6.19 : 4.49 : 4.06 : 6.86 : 9.11 :11.83 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.023: 0.028: 0.036: 0.045: 0.052: 0.050: 0.043: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.014: 0.022: 0.016: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.026: 0.032: 0.038: 0.045: 0.049: 0.047: 0.041: 0.035: 0.029: 0.025: 0.021:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.037 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.035: 0.037: 0.036: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.018:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   389.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3781645 доли ПДКмр|
                                     |       0.0075633 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   145 град.
                       и скорости ветра  0.68 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1| 0.00048360|   0.3531067 |  93.37 |  93.37 |  730.1627808  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00015684|   0.0250578 |   6.63 | 100.00 |  159.7663574  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                                       
                ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032 0.034 0.034 0.032 0.028 0.025 0.021 0.018 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.021 0.025 0.030 0.035 0.040 0.044 0.044 0.040 0.035 0.029 0.024 0.020 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.023 0.028 0.034 0.042 0.052 0.063 0.062 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.025 0.030 0.038 0.049 0.074 0.118 0.110 0.069 0.047 0.036 0.029 0.024 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.026 0.032 0.040 0.056 0.120 0.378 0.291 0.097 0.051 0.038 0.030 0.025 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.026 0.032 0.040 0.056 0.123 0.376 0.280 0.098 0.050 0.037 0.030 0.025 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.025 0.031 0.038 0.050 0.086 0.168 0.132 0.068 0.045 0.036 0.029 0.024 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.024 0.029 0.036 0.045 0.059 0.074 0.066 0.050 0.040 0.033 0.027 0.022 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.022 0.026 0.032 0.038 0.045 0.049 0.047 0.041 0.035 0.029 0.025 0.021 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.020 0.023 0.027 0.031 0.035 0.037 0.036 0.033 0.029 0.025 0.022 0.018 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.017 0.020 0.023 0.026 0.028 0.029 0.029 0.027 0.024 0.022 0.019 0.016 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3781645 долей ПДКмр
                                         =  0.0075633 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 5)       Yм =   389.0 м
 При опасном направлении ветра  :     145 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.68 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                                       
                ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.024: 0.026: 0.025: 0.027: 0.025: 0.025: 0.022: 0.030: 0.031: 0.031: 0.024:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.026: 0.038: 0.036: 0.036: 0.036: 0.028: 0.041: 0.036: 0.029: 0.031: 0.048: 0.053: 0.041: 0.033:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  136 :  143 :  124 :  129 :  129 :  130 :  149 :  136 :  146 :  152 :  158 :  144 :  151 :  159 :  163 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.95 :10.60 :10.56 :10.60 :12.00 : 9.07 :11.53 :12.00 :12.00 : 7.75 : 6.84 : 9.94 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.021: 0.032: 0.031: 0.031: 0.030: 0.022: 0.035: 0.029: 0.024: 0.025: 0.041: 0.045: 0.033: 0.026:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.057: 0.054: 0.034: 0.087: 0.087: 0.069: 0.066: 0.046: 0.035: 0.109: 0.067: 0.035: 0.035: 0.043:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  154 :  156 :  158 :  168 :  156 :  156 :  162 :  163 :  174 :  175 :  175 :  177 :  179 :  179 :  184 :
Uоп: 6.05 : 6.41 : 6.94 :12.00 : 2.32 : 2.37 : 4.20 : 4.65 : 9.13 :12.00 : 1.82 : 5.59 :12.00 :12.00 : 9.88 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.048: 0.045: 0.026: 0.074: 0.074: 0.058: 0.056: 0.036: 0.027: 0.091: 0.054: 0.027: 0.027: 0.034:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.018: 0.013: 0.008: 0.008: 0.009:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.110: 0.111: 0.095: 0.045: 0.045: 0.094: 0.045: 0.063: 0.047: 0.045: 0.081: 0.055: 0.050: 0.042:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  196 :  199 :  199 :  190 :  192 :  204 :  193 :  199 :  200 :  200 :  223 :  217 :  216 :  215 :
Uоп: 1.90 : 1.69 : 2.82 : 9.28 : 9.37 : 2.70 : 9.33 : 6.12 : 8.68 : 9.32 : 2.59 : 6.81 : 7.74 : 9.69 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.092: 0.093: 0.079: 0.036: 0.035: 0.079: 0.036: 0.050: 0.037: 0.036: 0.070: 0.045: 0.041: 0.034:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.018: 0.018: 0.016: 0.010: 0.010: 0.015: 0.010: 0.012: 0.010: 0.009: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1108754 доли ПДКмр|
                                     |       0.0022175 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   199 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1| 0.00048360|   0.0930515 |  83.92 |  83.92 |  192.4141388  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00015684|   0.0178239 |  16.08 | 100.00 |  113.6437531  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :0627 - Этилбензол (675)                                                                       
                ПДКмр для примеси 0627 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.089: 0.091: 0.092: 0.092: 0.092: 0.090: 0.088: 0.086: 0.085: 0.083: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.084:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  351 :  357 :    6 :    6 :    9 :   14 :   19 :   25 :   30 :   36 :   41 :   47 :   52 :   57 :   63 :
Uоп: 2.20 : 2.48 : 2.83 : 2.81 : 2.86 : 2.88 : 2.74 : 2.32 : 1.85 : 1.48 : 1.45 : 1.41 : 1.00 : 0.99 : 0.94 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.060: 0.062: 0.063: 0.063: 0.062: 0.062: 0.061: 0.059: 0.059: 0.057: 0.059: 0.059: 0.059: 0.061: 0.063:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.024: 0.023: 0.023: 0.021: 0.021:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.089: 0.091: 0.091: 0.093: 0.097: 0.101: 0.107: 0.108: 0.108: 0.107: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   68 :   73 :   77 :   77 :   80 :   86 :   92 :   98 :   99 :  100 :  107 :  113 :  120 :  126 :  133 :
Uоп: 0.91 : 1.10 : 1.05 : 1.05 : 1.01 : 0.94 : 0.89 : 0.90 : 0.89 : 0.92 : 0.93 : 0.96 : 1.01 : 1.08 : 1.09 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.073: 0.077: 0.077: 0.079: 0.083: 0.088: 0.094: 0.095: 0.095: 0.094: 0.094: 0.093: 0.094: 0.093:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.019: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.107: 0.108: 0.109: 0.110: 0.112: 0.113: 0.115: 0.115: 0.115: 0.115: 0.114: 0.113: 0.112: 0.111: 0.110:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  139 :  146 :  152 :  158 :  165 :  171 :  178 :  183 :  183 :  186 :  192 :  199 :  205 :  212 :  218 :
Uоп: 1.16 : 1.23 : 1.42 : 1.39 : 1.49 : 1.53 : 1.57 : 1.70 : 1.69 : 1.73 : 1.72 : 1.65 : 1.53 : 1.49 : 1.40 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.093: 0.093: 0.094: 0.095: 0.095: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096: 0.095: 0.095: 0.094: 0.094: 0.094:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.109: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.108: 0.109: 0.108: 0.109: 0.108: 0.108: 0.107: 0.102: 0.098: 0.098:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  224 :  231 :  237 :  244 :  250 :  257 :  264 :  272 :  272 :  275 :  278 :  278 :  284 :  289 :  289 :
Uоп: 1.25 : 1.20 : 1.14 : 1.05 : 1.02 : 1.01 : 0.94 : 0.95 : 0.93 : 0.92 : 0.90 : 0.89 : 0.89 : 0.94 : 0.94 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.093: 0.094: 0.094: 0.094: 0.094: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.095: 0.095: 0.094: 0.087: 0.084: 0.084:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.095: 0.091: 0.087: 0.085: 0.083: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.089:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  292 :  298 :  303 :  308 :  313 :  319 :  324 :  330 :  335 :  340 :  346 :  351 :
Uоп: 0.99 : 1.08 : 1.14 : 0.92 : 0.95 : 1.00 : 1.37 : 1.41 : 1.43 : 1.51 : 1.75 : 2.20 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.081: 0.077: 0.072: 0.065: 0.062: 0.061: 0.061: 0.060: 0.059: 0.058: 0.060: 0.060:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.014: 0.014: 0.015: 0.019: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.025: 0.027: 0.027: 0.029:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1154887 доли ПДКмр|
                                     |       0.0023098 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1| 0.00048360|   0.0969198 |  83.92 |  83.92 |  200.4131317  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00015684|   0.0185689 |  16.08 | 100.00 |  118.3937759  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0124650
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0017370


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.012465| П1 |   0.445206 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 6002 |    0.001737| П1 |   0.062040 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.014202 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.507246 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=175)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=174)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.029: 0.029: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.010:
Cc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.029: 0.029: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=166)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.036: 0.056: 0.052: 0.033: 0.023: 0.017: 0.014: 0.011:
Cc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.036: 0.056: 0.052: 0.033: 0.023: 0.017: 0.014: 0.011:
Фоп:  106 :  110 :  115 :  123 :  138 :  166 :  202 :  226 :  239 :  247 :  251 :  254 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.69 : 6.66 : 3.16 : 1.42 : 1.59 : 3.86 : 7.41 :10.48 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.023: 0.035: 0.052: 0.048: 0.031: 0.021: 0.016: 0.013: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.188 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=144)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.028: 0.059: 0.188: 0.143: 0.047: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011:
Cc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.028: 0.059: 0.188: 0.143: 0.047: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011:
Фоп:   96 :   97 :   99 :  103 :  111 :  144 :  229 :  251 :  258 :  261 :  263 :  264 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 4.54 : 1.05 : 0.69 : 0.76 : 1.28 : 6.13 : 9.57 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.014: 0.019: 0.027: 0.056: 0.183: 0.138: 0.045: 0.025: 0.017: 0.013: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.002: 0.005: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.194 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 39)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.028: 0.059: 0.194: 0.144: 0.047: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011:
Cc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.028: 0.059: 0.194: 0.144: 0.047: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011:
Фоп:   85 :   84 :   82 :   79 :   72 :   39 :  307 :  285 :  280 :  277 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 : 8.67 : 4.56 : 0.99 : 0.69 : 0.76 : 1.13 : 6.07 : 9.47 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.014: 0.019: 0.028: 0.057: 0.194: 0.144: 0.045: 0.025: 0.017: 0.013: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001:      : 0.002:      :      : 0.002:      : 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 :      : 6002 :      :      : 6002 :      : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 15)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.038: 0.068: 0.057: 0.032: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011:
Cc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.024: 0.038: 0.068: 0.057: 0.032: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011:
Фоп:   75 :   72 :   67 :   59 :   45 :   15 :  335 :  312 :  299 :  292 :  287 :  284 :
Uоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 6.41 : 1.39 : 1.06 : 1.01 : 3.52 : 7.25 :10.36 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.023: 0.033: 0.054: 0.049: 0.032: 0.022: 0.016: 0.013: 0.010:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.005: 0.014: 0.008: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.032: 0.029: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.010:
Cc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.026: 0.032: 0.029: 0.024: 0.019: 0.015: 0.013: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.021: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.021: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Cc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   322.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1940158 доли ПДКмр|
                                     |       0.1940158 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    39 град.
                       и скорости ветра  0.69 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0125|   0.1940158 | 100.00 | 100.00 |   15.5648489  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|       Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.008 0.010 0.012 0.013 0.015 0.015 0.015 0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020 0.020 0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.011 0.013 0.016 0.020 0.025 0.029 0.029 0.024 0.019 0.015 0.013 0.010 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.012 0.014 0.018 0.024 0.036 0.056 0.052 0.033 0.023 0.017 0.014 0.011 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.012 0.015 0.019 0.028 0.059 0.188 0.143 0.047 0.025 0.018 0.014 0.011 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.012 0.015 0.019 0.028 0.059 0.194 0.144 0.047 0.025 0.018 0.014 0.011 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.012 0.014 0.018 0.024 0.038 0.068 0.057 0.032 0.022 0.017 0.014 0.011 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.011 0.013 0.016 0.020 0.026 0.032 0.029 0.024 0.019 0.015 0.013 0.010 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.010 0.012 0.014 0.017 0.020 0.021 0.021 0.018 0.016 0.013 0.011 0.009 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.009 0.010 0.012 0.014 0.015 0.016 0.016 0.015 0.013 0.011 0.010 0.008 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.008 0.007 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1940158 долей ПДКмр
                                         =  0.1940158 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   322.0 м
 При опасном направлении ветра  :      39 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.69 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.010: 0.014: 0.015: 0.015: 0.011:
Cc : 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.011: 0.012: 0.010: 0.014: 0.015: 0.015: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.012: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.013: 0.020: 0.016: 0.013: 0.014: 0.023: 0.025: 0.019: 0.015:
Cc : 0.014: 0.012: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.013: 0.020: 0.016: 0.013: 0.014: 0.023: 0.025: 0.019: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.027: 0.025: 0.015: 0.041: 0.041: 0.033: 0.031: 0.021: 0.016: 0.051: 0.031: 0.016: 0.016: 0.019:
Cc : 0.028: 0.027: 0.025: 0.015: 0.041: 0.041: 0.033: 0.031: 0.021: 0.016: 0.051: 0.031: 0.016: 0.016: 0.019:
Фоп:  154 :  155 :  158 :  168 :  155 :  155 :  161 :  163 :  174 :  175 :  174 :  177 :  179 :  179 :  184 :
Uоп: 5.92 : 6.24 : 6.79 :12.00 : 2.67 : 2.68 : 4.38 : 4.77 : 8.98 :12.00 : 1.76 : 5.41 :12.00 :12.00 : 9.68 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.025: 0.023: 0.014: 0.039: 0.039: 0.030: 0.029: 0.019: 0.014: 0.047: 0.028: 0.014: 0.014: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.052: 0.044: 0.021: 0.020: 0.044: 0.020: 0.029: 0.022: 0.020: 0.039: 0.026: 0.023: 0.019:
Cc : 0.051: 0.052: 0.044: 0.021: 0.020: 0.044: 0.020: 0.029: 0.022: 0.020: 0.039: 0.026: 0.023: 0.019:
Фоп:  196 :  200 :  199 :  190 :  192 :  204 :  193 :  199 :  201 :  200 :  223 :  218 :  217 :  215 :
Uоп: 1.76 : 1.64 : 2.72 : 9.08 : 9.15 : 2.68 : 9.12 : 5.92 : 8.52 : 9.12 : 2.92 : 6.65 : 7.54 : 9.57 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.048: 0.041: 0.018: 0.018: 0.041: 0.018: 0.026: 0.020: 0.018: 0.036: 0.024: 0.021: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0520462 доли ПДКмр|
                                     |       0.0520462 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   200 град.
                       и скорости ветра  1.64 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0125|   0.0482048 |  92.62 |  92.62 |    3.8672154  |
|  2 | 6002 | П1|   0.001737|   0.0038414 |   7.38 | 100.00 |    2.2115076  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.038:
Cc : 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.038:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.046: 0.049: 0.052: 0.053: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cc : 0.040: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.046: 0.049: 0.052: 0.053: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Фоп:   65 :   71 :   75 :   75 :   78 :   84 :   90 :   96 :   97 :   98 :  105 :  112 :  118 :  125 :  132 :
Uоп: 1.22 : 1.17 : 1.16 : 1.15 : 1.13 : 1.14 : 1.10 : 1.09 : 1.08 : 1.10 : 1.10 : 1.13 : 1.16 : 1.21 : 1.22 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.039: 0.041: 0.041: 0.042: 0.044: 0.047: 0.050: 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.049: 0.049: 0.048:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052:
Cc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052:
Фоп:  138 :  145 :  151 :  158 :  164 :  171 :  178 :  183 :  183 :  186 :  193 :  199 :  206 :  212 :  219 :
Uоп: 1.29 : 1.34 : 1.42 : 1.47 : 1.50 : 1.54 : 1.55 : 1.57 : 1.57 : 1.58 : 1.53 : 1.60 : 1.52 : 1.49 : 1.42 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.049:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.049: 0.047: 0.047:
Cc : 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.049: 0.047: 0.047:
Фоп:  225 :  232 :  238 :  245 :  252 :  258 :  265 :  273 :  273 :  277 :  280 :  280 :  286 :  291 :  291 :
Uоп: 1.37 : 1.31 : 1.26 : 1.23 : 1.16 : 1.12 : 1.10 : 1.09 : 1.09 : 1.10 : 1.09 : 1.09 : 1.09 : 1.12 : 1.12 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.049: 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.047: 0.045: 0.045:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038:
Cc : 0.045: 0.043: 0.041: 0.039: 0.038: 0.037: 0.037: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   578.0 м,  Y=   461.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0541065 доли ПДКмр|
                                     |       0.0541065 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.57 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|     0.0125|   0.0500021 |  92.41 |  92.41 |    4.0113978  |
|  2 | 6002 | П1|   0.001737|   0.0041044 |   7.59 | 100.00 |    2.3629498  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0301--------
 0001  Т     4.5  0.15  2.96  0.0523 180.0     558.00     318.00                             1.0 1.00 0  0.0050000
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т     4.5  0.15  2.96  0.0523 180.0     558.00     318.00                             1.0 1.00 0  0.0040000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.033000| Т  |   0.291667 |   0.79  |    21.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.033000  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.291667 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.79 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.79 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=178)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=178)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.019: 0.017: 0.014: 0.013: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=177)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.029: 0.032: 0.030: 0.025: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.060 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=176)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.018: 0.024: 0.033: 0.048: 0.060: 0.053: 0.038: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013:
Фоп:  112 :  116 :  123 :  134 :  151 :  176 :  202 :  222 :  234 :  242 :  247 :  251 :
Uоп:11.30 : 8.59 : 5.80 : 2.49 : 1.70 : 1.54 : 1.64 : 2.07 : 4.87 : 7.73 :10.49 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.142 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=172)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.020: 0.028: 0.047: 0.089: 0.142: 0.108: 0.057: 0.032: 0.022: 0.017: 0.014:
Фоп:  102 :  104 :  109 :  116 :  132 :  172 :  219 :  240 :  250 :  255 :  258 :  260 :
Uоп:10.50 : 7.52 : 4.08 : 1.73 : 1.30 : 1.11 : 1.22 : 1.57 : 2.68 : 6.60 : 9.57 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.267 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=111)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.021: 0.030: 0.056: 0.130: 0.267: 0.179: 0.071: 0.036: 0.023: 0.017: 0.014:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   92 :   93 :  111 :  266 :  268 :  269 :  269 :  269 :  269 :
Uоп:10.11 : 7.07 : 3.33 : 1.59 : 1.14 : 0.79 : 1.02 : 1.43 : 2.21 : 6.05 : 9.18 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.160 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  9)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.020: 0.029: 0.049: 0.095: 0.160: 0.118: 0.059: 0.033: 0.022: 0.017: 0.014:
Фоп:   80 :   77 :   73 :   66 :   51 :    9 :  318 :  297 :  288 :  284 :  281 :  279 :
Uоп:10.44 : 7.38 : 3.93 : 1.68 : 1.28 : 1.06 : 1.19 : 1.54 : 2.54 : 6.41 : 9.47 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.065 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.018: 0.024: 0.035: 0.052: 0.065: 0.057: 0.040: 0.027: 0.020: 0.016: 0.013:
Фоп:   69 :   65 :   58 :   48 :   31 :    5 :  337 :  316 :  304 :  297 :  292 :  288 :
Uоп:11.19 : 8.44 : 5.59 : 2.34 : 1.64 : 1.48 : 1.56 : 1.96 : 4.58 : 7.57 :10.37 :12.00 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.016: 0.020: 0.025: 0.030: 0.034: 0.032: 0.027: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  2)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование NO2 (0301)
     в 2-компонентной группе суммации 6007
     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 60 расчетных точках из 132.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   322.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2667996 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   111 град.
                       и скорости ветра  0.79 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0330|   0.2667996 | 100.00 | 100.00 |    8.0848370  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.2667996   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.010 0.012 0.013 0.015 0.016 0.016 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.010 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020 0.021 0.021 0.019 0.017 0.014 0.013 0.011 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.013 0.016 0.019 0.024 0.029 0.032 0.030 0.025 0.021 0.017 0.014 0.012 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.015 0.018 0.024 0.033 0.048 0.060 0.053 0.038 0.026 0.020 0.016 0.013 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.016 0.020 0.028 0.047 0.089 0.142 0.108 0.057 0.032 0.022 0.017 0.014 |- 5
   |                                                                         |
 6-C 0.016 0.021 0.030 0.056 0.130 0.267 0.179 0.071 0.036 0.023 0.017 0.014 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.016 0.020 0.029 0.049 0.095 0.160 0.118 0.059 0.033 0.022 0.017 0.014 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.015 0.018 0.024 0.035 0.052 0.065 0.057 0.040 0.027 0.020 0.016 0.013 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.014 0.016 0.020 0.025 0.030 0.034 0.032 0.027 0.021 0.017 0.014 0.012 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.012 0.014 0.016 0.019 0.021 0.022 0.022 0.020 0.017 0.015 0.013 0.011 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.017 0.016 0.014 0.013 0.011 0.010 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.2667996
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   322.0 м
 При опасном направлении ветра  :     111 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.79 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.014: 0.015: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012: 0.017: 0.018: 0.018: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.014: 0.023: 0.021: 0.021: 0.021: 0.014: 0.024: 0.019: 0.015: 0.016: 0.027: 0.030: 0.021: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.031: 0.029: 0.016: 0.050: 0.049: 0.038: 0.036: 0.022: 0.017: 0.054: 0.033: 0.017: 0.017: 0.020:
Фоп:  162 :  163 :  165 :  171 :  165 :  166 :  169 :  170 :  178 :  178 :  181 :  182 :  181 :  181 :  187 :
Uоп: 2.61 : 3.05 : 3.80 : 9.81 : 1.67 : 1.67 : 2.03 : 2.21 : 6.41 : 9.58 : 1.60 : 2.46 : 9.58 : 9.58 : 7.26 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.053: 0.047: 0.022: 0.021: 0.047: 0.021: 0.030: 0.023: 0.021: 0.043: 0.028: 0.025: 0.021:
Фоп:  198 :  201 :  200 :  192 :  194 :  204 :  194 :  200 :  201 :  200 :  219 :  216 :  215 :  214 :
Uоп: 1.63 : 1.64 : 1.74 : 6.75 : 6.84 : 1.76 : 6.81 : 3.33 : 6.23 : 6.85 : 1.84 : 4.22 : 5.26 : 7.21 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование NO2 (0301)
     в 2-компонентной группе суммации 6007
     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 29 расчетных точках из 59.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   561.3 м,  Y=   464.8 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0544100 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   181 град.
                       и скорости ветра  1.60 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0330|   0.0544100 | 100.00 | 100.00 |    1.6487873  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0544100   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 301- % вклада NO2 в суммарную концентрацию |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.085: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088: 0.088: 0.089: 0.090: 0.091: 0.092: 0.093:
Фоп:  343 :  349 :    0 :    0 :    3 :   10 :   17 :   24 :   30 :   37 :   44 :   51 :   58 :   65 :   72 :
Uоп: 1.35 : 1.33 : 1.32 : 1.32 : 1.32 : 1.32 : 1.32 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.31 : 1.30 : 1.30 : 1.30 : 1.29 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.094: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.094: 0.094: 0.093: 0.093: 0.092: 0.086: 0.080: 0.076: 0.072: 0.068:
Фоп:   79 :   86 :   92 :   92 :   95 :  102 :  110 :  117 :  118 :  119 :  125 :  131 :  137 :  143 :  148 :
Uоп: 1.29 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.28 : 1.29 : 1.29 : 1.29 : 1.30 : 1.32 : 1.37 : 1.38 : 1.43 : 1.45 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.063: 0.061: 0.059: 0.058: 0.057: 0.056: 0.056: 0.056: 0.055: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054: 0.054:
Фоп:  153 :  159 :  164 :  169 :  174 :  179 :  184 :  188 :  188 :  190 :  195 :  200 :  205 :  210 :  215 :
Uоп: 1.48 : 1.50 : 1.53 : 1.55 : 1.56 : 1.57 : 1.57 : 1.59 : 1.59 : 1.60 : 1.61 : 1.61 : 1.61 : 1.61 : 1.61 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.056: 0.058: 0.059: 0.062: 0.064: 0.067: 0.071: 0.071: 0.072: 0.074: 0.073: 0.074: 0.074: 0.074:
Фоп:  220 :  225 :  230 :  235 :  240 :  245 :  250 :  257 :  257 :  259 :  262 :  263 :  269 :  273 :  273 :
Uоп: 1.59 : 1.58 : 1.56 : 1.54 : 1.51 : 1.49 : 1.46 : 1.43 : 1.43 : 1.42 : 1.40 : 1.40 : 1.42 : 1.40 : 1.42 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.074: 0.076: 0.077: 0.078: 0.080: 0.082:
Фоп:  276 :  282 :  288 :  294 :  300 :  306 :  312 :  318 :  324 :  330 :  337 :  343 :
Uоп: 1.40 : 1.42 : 1.41 : 1.41 : 1.42 : 1.40 : 1.40 : 1.38 : 1.38 : 1.37 : 1.37 : 1.35 :
301:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование NO2 (0301)
     в 2-компонентной группе суммации 6007
     НЕ выполнено (вклад NO2 < 80%) в 72 расчетных точках из 72.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   458.2 м,  Y=   321.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0952293 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    92 град.
                       и скорости ветра  1.28 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |     0.0330|   0.0952293 | 100.00 | 100.00 |    2.8857353  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0952293   100.00                          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т     4.5  0.15  2.96  0.0523 180.0     558.00     318.00                             1.0 1.00 0  0.0040000
          --------- Примесь 0333--------
 6001  П1    2.0                       0.0     573.00     354.00      10.00      15.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000350
 6002  П1    2.0                       0.0     568.00     316.00      20.00      10.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000049


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.008000| Т  |   0.070707 |   0.79  |    21.3  |
|   2 | 6001 |    0.004375| П1 |   0.156260 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 6002 |    0.000610| П1 |   0.021776 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.012985  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.248743 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.58 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 737x670 с шагом 67
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.58 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 581, Y= 322
                    размеры: длина(по Х)= 737, ширина(по Y)= 670, шаг сетки= 67
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   657 : Y-строка  1  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=188)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  2  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=191)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   523 : Y-строка  3  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   614.5; напр.ветра=194)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.016: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   456 : Y-строка  4  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=170)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.013: 0.021: 0.031: 0.031: 0.020: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   389 : Y-строка  5  Cmax=  0.074 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=150)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.017: 0.031: 0.074: 0.070: 0.027: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007:
Фоп:   99 :  101 :  105 :  111 :  123 :  150 :  226 :  246 :  254 :  258 :  261 :  262 :
Uоп:12.00 : 9.88 : 1.96 : 1.22 : 0.83 : 0.62 : 0.83 : 1.13 : 2.07 : 8.29 :11.53 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.059: 0.047: 0.014: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.014: 0.012: 0.021: 0.012: 0.007: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   322 : Y-строка  6  Cmax=  0.078 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=110)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.020: 0.041: 0.078: 0.051: 0.027: 0.014: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп:   88 :   88 :   88 :   88 :   87 :  110 :  266 :  276 :  273 :  273 :  272 :  272 :
Uоп:12.00 : 9.57 : 2.07 : 1.24 : 0.86 : 0.77 : 0.97 : 0.93 : 1.41 : 8.03 :11.20 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.028: 0.064: 0.043: 0.014: 0.008: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.011: 0.013: 0.008: 0.012: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003:      :      : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   255 : Y-строка  7  Cmax=  0.061 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра= 12)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.018: 0.035: 0.061: 0.040: 0.022: 0.013: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп:   77 :   75 :   71 :   64 :   49 :   12 :  324 :  302 :  292 :  288 :  284 :  282 :
Uоп:12.00 :10.01 : 6.69 : 1.59 : 1.26 : 1.04 : 0.92 : 1.12 : 1.52 : 8.68 :11.65 :12.00 :
333:  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :  0.0 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.023: 0.038: 0.025: 0.013: 0.007: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.006: 0.010: 0.019: 0.011: 0.007: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   188 : Y-строка  8  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  6)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.020: 0.025: 0.021: 0.015: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   121 : Y-строка  9  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  5)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    54 : Y-строка 10  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  4)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -13 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   547.5; напр.ветра=  3)
----------:_____________________________________________________________________________
 x=   213 :   280:   347:   414:   481:   548:   615:   682:   749:   816:   883:   950:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6044
     НЕ выполнено (вклад H2S < 80%) в 36 расчетных точках из 132.
     Группу суммации НЕОБХОДИМО учитывать (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   547.5 м,  Y=   322.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0778150 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   110 град.
                       и скорости ветра  0.77 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.008000|   0.0644813 |  82.86 |  82.86 |    8.0601654  |
|  2 | 6002 | П1| 0.00060970|   0.0133337 |  17.14 | 100.00 |   21.8691998  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|       Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      581 м;  Y=      322 |
      |  Длина и ширина     : L=    737 м;  B=    670 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     67 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |- 1
   |                                                                         |
 2-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.012 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 2
   |                                                                         |
 3-| 0.006 0.007 0.009 0.010 0.013 0.016 0.017 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 |- 3
   |                                                                         |
 4-| 0.007 0.008 0.009 0.013 0.021 0.031 0.031 0.020 0.013 0.010 0.008 0.007 |- 4
   |                                                                         |
 5-| 0.007 0.008 0.011 0.017 0.031 0.074 0.070 0.027 0.014 0.010 0.008 0.007 |- 5
   |                                ^                                        |
 6-C 0.007 0.009 0.011 0.020 0.041 0.078 0.051 0.027 0.014 0.009 0.008 0.007 C- 6
   |                                ^                                        |
 7-| 0.007 0.009 0.011 0.018 0.035 0.061 0.040 0.022 0.013 0.009 0.008 0.007 |- 7
   |                                                                         |
 8-| 0.007 0.009 0.011 0.014 0.020 0.025 0.021 0.015 0.010 0.008 0.007 0.006 |- 8
   |                                                                         |
 9-| 0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 0.014 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 |- 9
   |                                                                         |
10-| 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 |-10
   |                                                                         |
11-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 |-11
   |                                                                         |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0778150
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   547.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =   322.0 м
 При опасном направлении ветра  :     110 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.77 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 59
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    554:   584:   607:   651:   499:   479:   517:   492:   548:   584:   651:   517:   487:   496:   657:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    213:   213:   213:   213:   220:   228:   231:   249:   250:   280:   280:   298:   300:   301:   330:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    584:   651:   490:   517:   517:   518:   655:   519:   584:   651:   654:   519:   519:   584:   651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    347:   347:   361:   365:   366:   367:   389:   408:   414:   414:   448:   449:   480:   481:   481:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.012: 0.013: 0.011: 0.009:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    510:   517:   529:   653:   469:   469:   498:   506:   584:   651:   465:   517:   651:   651:   598:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    496:   497:   500:   507:   519:   519:   522:   525:   548:   548:   561:   564:   566:   566:   592:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.009: 0.024: 0.024: 0.018: 0.017: 0.012: 0.009: 0.029: 0.018: 0.009: 0.009: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=    461:   457:   470:   584:   584:   466:   582:   517:   562:   575:   450:   501:   517:   552:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    604:   611:   614:   615:   623:   624:   626:   631:   652:   653:   665:   689:   697:   714:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.031: 0.027: 0.012: 0.012: 0.027: 0.012: 0.017: 0.013: 0.012: 0.023: 0.015: 0.014: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6044
     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 59 расчетных точках.
     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   610.5 м,  Y=   457.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0311611 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   200 град.
                       и скорости ветра  1.58 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 6001 | П1|   0.004375|   0.0169196 |  54.30 |  54.30 |    3.8673341  |
|  2 | 0001 | Т |   0.008000|   0.0128907 |  41.37 |  95.67 |    1.6113399  |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0298103    95.67                          |
| Суммарный вклад остальных =   0.0013508     4.33 (1 источник)             |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :006 Атырауская область.
     Объект    :0018  АЗС.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 12.08.2026 21:11
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | 333- % вклада H2S в суммарную концентрацию |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   211:   211:   211:   211:   213:   216:   221:   227:   234:   243:   252:   263:   274:   286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    591:   578:   558:   558:   552:   539:   527:   515:   504:   494:   485:   477:   470:   465:   461:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033: 0.033:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    298:   311:   321:   321:   327:   340:   352:   364:   365:   368:   380:   392:   404:   415:   425:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    459:   458:   458:   458:   458:   460:   463:   468:   468:   468:   470:   473:   478:   484:   491:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    434:   442:   449:   454:   458:   461:   462:   462:   461:   461:   460:   457:   452:   446:   439:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    500:   509:   520:   531:   543:   555:   568:   578:   578:   584:   597:   609:   621:   632:   642:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    430:   420:   410:   398:   386:   374:   362:   347:   347:   340:   334:   334:   321:   311:   311:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    651:   659:   666:   671:   675:   677:   678:   678:   678:   678:   677:   677:   678:   678:   678:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    305:   292:   280:   268:   257:   247:   238:   230:   223:   218:   214:   212:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    678:   676:   673:   668:   662:   655:   646:   637:   626:   615:   603:   591:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Условие на доминирование H2S (0333)
     в 2-компонентной группе суммации 6044
     ВЫПОЛНЕНО (вклад H2S > 80%) во всех 72 расчетных точках.
     Группу суммации можно НЕ УЧИТЫВАТЬ (согласно примеч. табл.3 к приказу
Министра здравоохранения РК от 02.08.2008 №КР ДСМ-70).

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   504.4 м,  Y=   226.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0336794 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    30 град.
                       и скорости ветра  1.52 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ______________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сумма %| Коэфф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|--------|---- b=C/M ----|
|  1 | 0001 | Т |   0.008000|   0.0211397 |  62.77 |  62.77 |    2.6424651  |
|  2 | 6001 | П1|   0.004375|   0.0104729 |  31.10 |  93.86 |    2.3938062  |
|  3 | 6002 | П1| 0.00060970|   0.0020668 |   6.14 | 100.00 |    3.3898923  |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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MK 3PA v3.0 Mogens: MPK-2014
6007 0301+0330

15

YenosHbie 06oaHaseHmst
LS Xunbie 3obi, rpynna N 01
[ Carurapro-saiumbie 30mbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Makc koHueHTpauus 0.2667996 MNIIK nocmraetes B Touke x= 548 y= 322
TMpu onacrom HanpasneHm 111° u onacHoli ckopocy Be1pa 0.79 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbhuk Ne 1, wupuna 737 m, sicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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2754 Ankanbl C12-19 /8 nepecuete Ha C/ (Yrnesoaopoasl npeaensHbie C12-C19 (B nepecuete Ha C); PacTtsopl em%P 265M)

(10 6 A 21

10

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacu. npsmoyronbhik N 01

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpaums 0.1940158 MK nocuraetes B Touke x= 548 y= 322
Tpu onacHom HanpasneH 39° 1 onacHoii ckopocT BeTpa 0.69 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbhuk Ne 1, wupuna 737 m, sicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0627 3mnbenzon (675)

S ®

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpaums 0.3781645 MNIIK nocmraetes B Touke x= 548 y= 389
TMpu onacHom HanpasneHm 145° 1 onacHoli ckopocTy Be1pa 0.68 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbHuk Ne 1, wupuna 737 m, ssicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
0621 Metnn6erzon (349)

15

YenosHbie 06oaHaseHmst
LS Xunbie 3obi, rpynna N 01
[ Carurapro-saiumbie 30mbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Makc koHueHTpaums 0.2313502 MK nocuraetes B Touke x= 548 y= 322
TMpu onacrom HanpasneHm 107° u onacHoli ckopocTy Be1pa 0.53 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbhuk Ne 1, wupuna 737 m, sicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0616 jumeTun6eHson (cMech 0-, M-, N- u3oMepos) (203)

S ®

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpaums 0.1827795 MNIK nocmraetes B Touke x= 548 y= 389
Tpu onacHom HanpasneH 145° 1 onacHoli ckopocTy Be1pa 0.68 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbHuk Ne 1, wupuna 737 m, ssicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0602 Bexzon (64)
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Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpaums 0.9664202 MNJIK nocmraetes B Touke x= 548 y= 389
TMpu onacHom HanpasneH 145° 1 onacHoli ckopocTy Be1pa 0.68 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbHuk Ne 1, wupuna 737 m, ssicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0501 MeHTUneHs! (amuneHs! - cMeck u3oMepoB) (460)

15

YenosHbie 06oaHaseHmst
LS Xunbie 3obi, rpynna N 01
[ Carurapro-saiumbie 30mbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Makc koHueHTpaums 0.2100935 MNJIK nocmraeTes B Touke x= 548 y= 389
Tpu onacHom HanpasneH 145° 1 onacHoli ckopocTy Be1pa 0.68 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbHuk Ne 1, wupuna 737 m, ssicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0416 Cmech yrnesoaopo/os npeaensHeix C6-C10 (1503%)

S ®

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpauus 0.1050877 MNIK nocmraetes s Touke x= 548 y= 389
TMpu onacHom HanpasneH 145° 1 onacHoli ckopocTy Be1pa 0.68 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbHuk Ne 1, wupuna 737 m, ssicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0415 Cmech yrnesoaopoaos npeaenbHbix C1-C5 (1502%)

S ®

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpaums 0.1706026 MK nocmraetes s Touke x= 548 y= 389
Tpu onacHom HanpasneHm 145° 1 onacHoli ckopocTy Be1pa 0.68 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbHuk Ne 1, wupuna 737 m, ssicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0333 Ceposogopog, (Avruapocynsdua) (518)

S ®

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpaums 0.0680962 MNIIK nocmraetes B Touke x= 548 y= 322
Tpu onacHom HanpasneH 39° 1 onacHoii ckopocT BeTpa 0.69 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbhuk Ne 1, wupuna 737 m, sicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0330 Cepa avokcua, (AHrMAPUA cepHUCTBINA, CepHUCTIl ras, Cepa (IV) okcup) (516)

S ®

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpauvs 0.0646787 MNIK nocmraetes B Touke x= 548 y= 322
TMpu onacrom Hanpasnes 111° u onacHoli ckopocTy Be1pa 0.79 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbhuk Ne 1, wupuna 737 m, sicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.
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0301 Asorta (IV) anokcupa (AsoTa auokcng) (4)

S ®

Yenostbie 06osHadeHms: 0 50 150m.
SN Kunbie 3ombt, rpynina N 01
[ Canvrapro-saimHbie soHbi, rpynna N 01
——— Pacx. npamoyronbHuk NO1

Macuwira6 1:5000

Makc koHueHTpaums 0.2021209 MNAK nocmraeTes B Touke x= 548 y= 322
TMpu onacrom HanpasneH 111° u onacHoii ckopocTy Be1pa 0.79 M/c
PacuetHuiii npsmoyronbhuk Ne 1, wupuna 737 m, sicota 670 m,

war pacqe THoI ceTkn 67 M, KonNnUecTBo pacueTHbIX Touek 12*11

PacuéT Ha cywwecTByloLee NonoxXeHne.




image30.png
«KA3THIPOMET» PMK PI'TI «<KASTUJIPOMET»

KA3AKCTAH MHHHCTEPCTBO
PECIIYIMKACHI 9KOJIOTHH U
9KOJIOTHS, TIPHPOJIHBIX
KOHE TABHFH PECYPCOB
PECYPCTAP PECIIVEIIMKH
MUHHUCTPIITT KABAXCTAH
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1. Topon - Kynscapst
2. Anpec - ATsipaycxas 06macTs, Keutkioiickmit pajio, Kynscapsy, lpom3ona
4. Oprasmsauns, sanpamweaomas ¢ot - TOO «OYBEK OIL»
5. 0GbexT, 115 K0TOporo yeanasmisaetcs ot - A3C
6. PaspaGatmaentsiit mpoext - POOC
Tleperies BETHEIX BEIECTS, 110 KOTOPHN YCTAHABTHEAETCH (joH: A30Ta AHOKCHA,
JmoKcHa ceph, Yriepona okcux, A30Ta okcHy, CepOBOTOpON, YITeBONOOEL,

3HaveNHs CYIMeCTBYIOMIX OHOBBIX KORNEHTpAIMI

Konmentpamus C - wr/s’
Howep Mpamecs v 0.2 Cxopocts Berpa (3 - U) M/cex.

leex cenep | moctox | tor | samax

Asora mokcwn 00156 00136 | 0.0117 | 0.014 | 00132

Tinokcing copst 00577 0.0648 | 0.0388 | 0.0459 | 0.0017

N7 Vraepora oxcia 05621 05196 | 04404 | 0.4057 | 0.5569
Asora oxcin 00144 0,013 | 0.0082 | 0.0106 | 0.0132
Ceposonopox 00013 0.0014 | 0.0006 | 0.001 | 0.0009

Bhmeyxasanskie QOHOBHE KOHUEHTPAIHH PACCIATAHE HA OCHOBAHHI NAHHX HAGTIOTeHII:
3a 20212025 rom.




