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Раздел 1.  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Месторождение грунта «Карьер № 8», согласно схеме  административного  деления,  находится  в  Тупкараганском районе, Мангистауской области. От офиса промбазы разработчика месторождения (недропользователя), находящегося в г. Актау, оно находится в 260 км, от пос. Каламкас, где предусматривается  проживание рабочей вахты, - в 10 км. Исходя из целевого использования подлежащего разработке сырья, добываемая товарная горная масса подлежит транспортировке к объектам строительства автотранспортом. 

Настоящий План ликвидации подготовлен в соответствии с «Инструкцией по составлению плана ликвидации …», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 г. за №386 и зарегистрированной в Министерстве юстиции РК от 13 июня 2018г. №17048. Для его составления использованы данные из разработанного Плана горных работ, 2026 г. 

План ликвидации, в соответствии с п.9 "Правил ликвидации и консервации объектов недропользования", утвержденными Постановлением Правительства РК от 06.06.2011г. №634, согласовывается с соответствующими уполномоченными органами и утверждается недропользователем, финансирующим проведение работ по проектированию и реализации плана. 

В составленном «Плане….» изложены предварительно рассчитанные виды и объемы работ, которые необходимы для выполнения ликвидационных работ на карьере  грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) Карьер №8 в Тупкараганском районе Мангистауской области РК.

Заказчиком Плана является ТОО «Oil Construction Company», обладающее правом на разработку грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) этого участка.

Добываемое сырье, состоящее из грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального), будет использоваться грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) будет использоваться для строительных работ в регионе.

По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства оборудования, механизмов, вагогнчиков, горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего и перевозка добытого грунта на объекты строительства. Внешние перевозки осуществляются по существующим автодорогам  из г. Актау и пос. Каламкас (плечо перевозки 260 и 10 км соответственно). Плечо перевозки грунта до места его использования составит 15-20 км. Дороги  проходимы  для  транспорта  почти круглогодично за исключением периодов распутицы.

Внутренние перевозки – это транспортировка отвальной горной массы и материалов при выполнении технологических операций на горных и строительных работах. 

Для осуществления внешних и внутренних перевозок предусматривается строительство подъездных и технологических дорог.

Проектируемый карьер располагается на равнине с абсолютными отметками от -12,2  до -23,0 м. 

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

 Основными промышленными объектами района являются нефте- и газопромыслы, широко использующие местное строительное сырье для своего обустройства.  

Грунтовые  воды  находятся  на  глубине  более  10  м  от  современной  дневной  поверхности.

Грунты, подлежащие разработке относятся к категории суглинистых.

Карьерное поле ограничено контуром подсчета запасов и составляет площадь 348,1 тыс. м2. Рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.

Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 670 х 640  м.
В основном поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями, супесями с редкой чахлой растительностью, типичная для зон пустынь и полупустынь, имеется старая выемка в юго-восточной части в районе угловой точки 4, откуда предполагается ведение добычных работ.
Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 8,23 (5,13 суглинки и 3,1 мергели) м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.
Вскрышные породы представлены условно плодородным слоем, суглинками, глинами и некондиционными породами.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности. («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447;, прил. 1, разд.4, п. 17, п/п 5). 

Основные производства карьера и границы санитарно-защитных зон приведены на ситуационном плане

Срок эксплуатации карьера – 10 лет (2026-2035 гг.).
С 2005 года разработка месторождения велась по Рабочему проекту, составленному ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» для ТОО «Oil Construction Company», согласованному в Государственных экспертных инстанциях. В 2025 г. по заданию ТОО «Oil Construction Company» была выполнена доразведка участка на мергели (грунта скального) силами ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» и поставлена на баланс.

Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их остаточное количество по состоянию на 01.10.2026 г., согласно отчетности ТОО «ОСС» составляет по грунтам (суглинки) 631,258 тыс. м3. И согласно протокола №2 от 3.02.2026 г. запасы мергеля (грунта скального) составляют 1079,110 тыс. м3. Общим объемом 1710,368 тыс. м3. На их отработку имеется Горный отвод площадью 0,3481 км2.
По данному плану будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 1375,962 тыс.м3 геологических запасов, из них 631,258 тыс. м3 грунтов (суглинков) и 744,668 тыс. м3 мергелей (грунтов скальных). С учетом потерь, общие эксплуатационные запасы составляют 1313,889 тыс. м3 (2483,3 тыс.т). 

Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии  с техзаданием.


Исходя из вышеизложенного и опыта ранее проводимых ликвидационных работ на  подобных месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, недропользователями  использовался один вариант видов и объемов ликвидационных работ. 

В соответствии с п.38 подраздела 2 раздела 3 Инструкции, ниже приводится Краткое содержание и суть Плана ликвидации.

План ликвидации последствий добычи грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на участке Карьер №8 заключается в проведении восстановления земель, нарушенных карьером, для последующего целевого использования их в качестве пастбищных угодий, которое было и до проведения операций по недропользованию.

Площадь проектируемого на 2026-2035 гг. карьера – 348100 м2, средняя глубина – 8,23 м. 
Ликвидации подлежит выполаживание бортов карьера и ложе карьера в отработанной его части с перенесением вскрышных пород в выработанное пространство.  
Ликвидационные работы включают в себя проведение технической ликвидации– 10 лет (2026-2035 г.г.). (паралельно с добычей по ходу продвижения фронта добычных работ, т.е. ликвидационные работы будут проводится сразу вслед за добычными работами) параллельно с добычей сырья.

Техническая ликвидация заключается в планировке площади.

Схема проведения технической ликвидации карьера и объем работ следующие: 

1. Выполаживание бортов карьера - 2691 м3;
2. Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство – 54580,0 м3;
3. Грубая планировка бульдозером, объем – 348100 м2 ;

4. Окончательная планировка бульдозером, объем – 348100 м2.
Площадка АБП расположена вблизи борта карьера. Поскольку после окончания срока контракта возможна его пролонгация для отработки оставшихся запасов сырья месторождения, ликвидация площадки в данном Плане ... не предусмотрена. 
Календарный график проведения ликвидационных работ на карьере представлен в таблице 1.
Таблица 1

Календарный  план ликвидационных работ 
на карьере Карьер №8
	№№ п/п
	Наименование 

 работ
	Ед.

изм.
	Объемы

	
	
	
	2026-2035г.
	Всего

	1.
	Выполаживание бортов карьера
	м3
	269,1
	2691

	2.
	Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство
	м3
	5458
	54580,0

	3.
	Грубая планировка
	м2
	34810,0
	348100

	4.
	Окончательная планировка
	м2
	34810,0
	348100

	
	Ликвидация
	га
	3,481
	34,81


Работы по ликвидации будут проводиться по мере продвижения фронта отработки по участку.
Перемещение грузов в процессе разработки месторождения (доставка к месту строительства оборудования, механизмов, вагончиков, горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего, а также перевозка добытой горной массы на участки строительства и реконструкции (площадок, дорог) осуществляется по существующим автодорогам. Поэтому ликвидационные работы на этих автодорогах не предусматриваются. 

Дороги проходимы для транспорта почти круглогодично.

Строительство подъездных дорог не предусматривается.

Согласно п.12 подраздела 1 раздела 2 Инструкции, планирование ликвидации предусматривает проведение необходимых исследований. Результаты исследования по ликвидации должны учитывать местные особенности при выработке вариантов ликвидации, определении задач, мероприятий и критериев ликвидации. Согласно «Инструкции по составлению плана ликвидации…» п.38 подраздела 2 раздела 3, а также подпункта 22 пункта 2 раздела 1, применяется следующий План исследований:

1. Обзор научной литературы;

2. Обзор нормативно-правовой документации РК;

3. Обзор опыта ликвидации на аналогичных по условиям разработки месторождений в данном регионе.

Список литературы отражен в Разделе 12.

В виду достаточной изученности месторождения на стадии разведки, простых условий отработки карьера, небольшой глубины выработанного пространства, а также  учитывая опыт ранее проведенных и проводимых в настоящее время ликвидационных работ на подобных месторождениях в регионе, дополнительные исследования и инженерно-технические изыскания не планируются.


После проведения технического этапа восстановления земли карьера будут  представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт и могут применяться в своем первоначальном назначении - в качестве пастбищных угодий.


По завершении ликвидационных работ приемка работ на объекте будет осуществлена комиссией, создаваемой Компетентным органом из представителей уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, изучения и использования недр, промышленной безопасности, СЭС, по земельным отношениям и местных исполнительных органов, с составлением Акта приема-передачи.


По окончанию ликвидационных работ на месторождении земли передаются землепользователю в установленном порядке. 
[image: image9.jpg]




Раздел 2.  ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Кодексами РК – «О недрах и недропользовании» и «Земельным» - предприятия, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых или производящие действия, связанные с нарушением почвенного покрова, на предоставляемых им во временное пользования землях, обязаны по окончании работ приводить их в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном или ином производстве.
Цель ликвидации последствий операций недропользования заключается в возврате участка недр в состояние, насколько возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека.

Во исполнение вышеназванной цели по окончании разработки месторождения необходимо проводить ликвидационные работы, включающие в себя ликвидацию как объекта недропользования (карьера), так и временных зданий и сооружений.

Настоящий План ликвидации составлен в соответствии с «Инструкцией по составлению плана ликвидации …», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 г. за №386 и зарегистрированной в Министерстве юстиции РК от 13 июня 2018 г №17048.

Объектом недропользования является карьер грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) месторождения Карьер №8, находящийся в Тупкараганском районе Мангистауской области.
Право недропользования на участке закреплено за ТОО «Oil Construction Company»  необходимыми разрешительными документами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Пространственные масштабы работ - это границы проектируемого карьера, которые определяются контуром участка по утвержденной Картограмме площадью 0,3481 км2 (34,81 га) и границами блока балансовых запасов грунтов в его пределах (таблица 2.1): 

Таблица 2.1

Географические координаты угловых точек Участка месторождения Карьер №8
	Номера угловых

точек
	КООРДИНАТЫ

	
	Северная широта 
	Восточная долгота

	1
	45°17’38,48"
	51°59'55,04"

	2
	45°17’22,84"
	52°00'19,57"

	3
	45°17’11,00"
	52°00'03,0"

	4
	45°17’26,00"
	51°59'41,0"


Площадь   участка составляет 0,3481 кв.км,  (34,81 га), глубина  изучения  от поверхности земли до 15,0м.
Срок действия Контракта на добычу грунтов – 10 лет (2026-2035г.г.).

Временные масштабы Плана ликвидации – 10 лет (2026-2035 г.г.). (паралельно с добычей по ходу продвижения фронта добычных работ, т.е. ликвидационные работы будут проводится сразу вслед за добычными работами).
Характеристика карьерного поля.

Карьерное поле занимает ограничена контуром подсчета запасов и составляет площадь 348,1 тыс. м2. Рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.

Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 670 х 640  м.
В основном поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями, супесями с редкой чахлой растительностью, типичная для зон пустынь и полупустынь, имеется старая выемка в юго-восточной части в районе угловой точки 4, откуда предполагается ведение добычных работ.
Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 8,23 (5,13 суглинки и 3,1 мергели) м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.
Вскрышные породы представлены условно плодородным слоем, суглинками, глинами и некондиционными породами.
Геологическое строение участка В геологическом строении месторождения грунта «Карьер № 8»  принимают участие морские отложения хвалынского и новокаспийского ярусов. Хвалынсие отложения представлены мелко- и тонкозернистыми глинистыми песками, супесями, суглинками. Новокаспийские образования сложены глинистыми песками с прослоями суглинков.

Усредненный разрез по месторождению выглядит следующим образом:

1. 0,0-0,1 м (QIV) – элювиально-делювиальные суглинки и супеси с редкими корнями растений;

2. 0,1-5,4 м (QIIIhv2) – суглинки коричневые твердые, легкие, с небольшим количеством раковин моллюсков;

3. 5,4-6,7 м (QIIIhv1) – глины темно-коричневые до темно-серых, плотные, вязкие 

Ниже вскрываются мергели кампана.

  Полезная толща представлена коричневыми суглинками мощностью от 2,0 до 9,0 м, при средней по месторождению 5,06 для блока В-I и 5,19 м для блока С1-II.

Морфологически месторождение представляет собой часть горизонтальной пластовой залежи с уменьшением мощности полезной толщи с юго-запада на северо-восток.

Месторождение простого строения с выдержанной мощностью и качеством полезного ископаемого. По генезису – осадочное.
В проектируемый период утвержденные запасы участка будут отработаны частично - в общем объеме 1375,962 тыс.м3 геологических запасов, из них 631,258 тыс. м3 грунтов (суглинков) и 744,668 тыс. м3 мергелей (грунтов скальных). С учетом потерь, общие эксплуатационные запасы составляют 1313,889 тыс. м3 (2483,3 тыс.т). Оставшиеся балансовые запасы будут отработаны после пролонгации контракта.

На основании полученных разведочных материалов, по заданию Недропользователя, ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис" в 2026 г. составлен  План горных работ, которым разработана методика и объем как добычных работ, так и основные сведения по проведению ликвидационных работ, с экологическими расчетами.
Запланированные виды и объемы работ, которые будут проведены при разработке участка, являются основополагающими при проектировании настоящего Плана ликвидации. Ликвидацию последствий операций по добыче грунтов необходимо проводить с учетом причинения наименьшего отрицательного экологического ущерба.

В соответствии с п.10, п.15, частью 1 п.16, п.41 подраздела 3 раздела 3 Инструкции по составлению Плана ликвидации, в обсуждении Плана ликвидации должны принимать участие заинтересованные стороны и местная общественность. Степень участия общественности прямо пропорциональна масштабу и длительности недропользования, сложности развития инфраструктуры, важности недропользования для местной общественности и предполагаемому будущему землепользованию.

Рассматриваемый объект недропользования - это местный карьер относительно небольшой глубины (в среднем 8,23 м), В административном отношении рассматриваемая площадь месторождения Грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) Карьер №8 относится к территории на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится  на расстоянии 260 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 10 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас.
 Добываемое сырье будет применяться для строительных работ в Мангистауской области. 


В результате проведения ликвидационных мероприятий объект недропользования будет приведен в состояние, пригодное для использования в данном районе как пастбищные угодья. 
Раздел 3. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Информация об атмосферных условиях района работ.

Климат.  Климат района резко континентальный с жарким засушливым летом, морозной зимой и сильными ветрами. Среднегодовая температура составляет   10-12(С. Абсолютный максимум фиксируется в июле + 43-45(С, минимальные значения – в феврале минус 27-29(С. Количество осадков не превышает 150 мм в год, причем в виде ливневых дождей они выпадают в весенний и осенний периоды. Снеговой покров в зимнее время весьма незначительный или совершенно отсутствует. Дождевые и весенние воды  впитываются в грунт и частично стекают по временным руслам в соры, где они весной некоторое время задерживаются на поверхности в виде небольших озер, а затем, в летний период испаряются.

  Постоянных водотоков на территории нет. Для района характерны ветры, преимущественно восточных румбов. Средняя скорость ветра составляет 1,4-4,2м/сек, максимальная 17-20м/сек. 

 Снежный покров образуется в декабре, сходит в марте. Толщина его незначительная и едва достигает 12 см, в отдельные годы вовсе отсутствует. Глубина промерзания грунта до 0,8-1,1 м.

 К опасным метеорологическим условиям в районе относятся густые туманы, гололед, сильные ветры, пыльные бури, а также кратковременные сильные ливни осенью и весной.

Атмосферные условия. В соответствии с п.44 подраздела 4 раздела 3 Инструкции, в Плане ликвидации необходимо отразить показатели качества воздуха. В период ликвидации земель, нарушаемых при разработке карьера грунтов, происходит загрязнение атмосферы токсичными газами от работы двигателей строительной техники и транспорта, а также пылеобразование при их движении и при осуществлении земляных работ. Источником воздействия на окружающую среду и недра при проведении ликвидационных работ на участке будет являться бульдозер SHANTUI SD 16, работающий на дизельном топливе. Время работы бульдозера – около 75 рабочих дней в год (в 2026-2035г.). Расчетным путем установлено, что максимальный общий объем ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит (нормируемых) в т.ч. пыли - 0,0513 г/сек или 0,0169 т/год соответственно. Такое повышение уровня атмосферных выбросов на период осуществления ликвидационных работ на карьере можно считать незначительным в связи с кратковременным характером работ и малой экологической значимостью негативного влияния производственных факторов на окружающую среду.
Информация о физической среде. 

Рельеф. Площадь месторождения в орографическом отношении имеет грядовый рельеф с участками мелкосопочный рельеф относительно небольшими превышения абсолютных отметок от -12,2  до -23,0 м. Повышение рельефа наблюдается с юга-востока на северо- запад.
Гидрография. Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Гидрогеология. Подземные воды при проведении буровых работ не вскрыты на глубине 5,0 м. Уровень грунтовых вод находится ниже границы подсчета запасов. Полезная толща не обводнена.

Тем самым, подтопление грунтового карьера подземными водами исключается. Временное подтопление вероятно при ливневых дождях и весеннем снеготаянии. 

В условиях резко континентального климата, в котором инсоляция на порядок выше количества выпадающих осадков, специальные водопонижающие мероприятия можно не предусматривать.

Информация о химической среде.

Почвы носят полупустынный характер. На территории преобладают типичные пустынные серо-бурые почвы с присущими им особенностями: незначительным или полностью отсутствующим гумусовым слоем и сильной степенью засоления. Почвенно-растительный слой практически отсутствует.

Поверхностные воды (озера, водотоки и другие поверхностные водные объекты) на территории работ отсутствуют.
Информация о биологической среде.

Почвы и растительность. Малое количество осадков и суровые климатические условия оказывают отрицательное влияние на формирование почвенного слоя и растительного покрова. 

Почвы типично пустынные, серо-бурые, бесструктурные, щебенистые, малой мощности, с бедным содержанием гумуса, часто загипсованные.

Растительность района очень бедна и представлена свойственными для полупустыни видами: саксаул, карагач, чий, кияк, биюргун и другие.

Животный мир довольно разнообразен и представлен грызунами (суслик, тушканчик, песчанка), хищниками (волк, степная лисица), много пресмыкающихся – змей, ящериц и т.п.; из  птиц  - стрепет, дрофа, куропатка, саджа, беркут.

Дорожно-климатическая зона – V (СНиП РК 3.03-09-2003). 

Сейсмичность территории. По сейсмичности описываемый район относится к спокойному, слабоинтенсивному, к зоне  погруженных древних платформ (Прикаспийская синеклиза). Согласно СНиП РК 2.03-03-2006, сейсмичность района  по шкале НSК-64  менее 6 баллов. 

На площади участка сельскохозяйственные угодья, производственные объекты, какие-либо застройки и сооружения отсутствуют.

Экономика. Экономика района, в основном, подчинена развитию нефте-газодобывающей отрасли, испытывающий высокий спрос на строительные материалы, необходимые для обустройства развивающихся промышленных объектов. 
Ближайшим населенным пунктом является г. Каламкас - 10 км.
В районе Участка месторождения Карьер №8 разведаны месторождения грунтов для дорожного строительства  

Геология объекта. Рельеф месторождения представляет собой почти ровную  поверхность  с  абсолютными  отметками  от  -12,2  до -23,0 м.

Месторождение приурочено к  нижнему горизонту  новокаспийских отложений.

Месторождение  неправильной формы длиной около 670 х 640 м.

Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 8,23 (5,13 суглинки и 3,1 мергели) м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.
По сложности геологического строения для целей разведки Участок месторождения Карьер №8 относится ко 2-й группе сложности  (1-ой тип), согласно «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия».

Качественная характеристика полезного ископаемого приведена по результатам лабораторных исследований его физико-механических  свойств. 

Физико-механические свойства изучались согласно классификационным требованиям ГОСТа 25100-95 «Грунты. Классификация».
Суглинки.

По гранулометрическому составу и числу пластичности полезная толща относится к суглинку с числом пластичности от 8,0 до 12,6, легкий пылеватый с содержанием песчаных частиц (2-0,5 мм) менее 40 % по массе. Содержание включений более 2 мм составляет 0,3-0,9 %.

По показателю текучести грунты характеризуются как твердые (показатель текучести <0).

По относительной деформации пучения суглинки относятся к практически непучинистым. Они относятся к породам слобоводопроницаемым (Кф = 0,0092-0,1160).

Величина относительной деформации просадочности изменяется  от 0,0107 до 0,0976 и грунты отнесены к просадочным.

По содержанию органического вещества  все пробы грунта светлее эталона, т.е. не содержат органических примесей.

Суммарное содержание водорастворимых солей изменяется от 0,998 до 4,11 %, что классифицирует грунты как незасоленные.

Показатель текучести менее 0, что характерно для практически непучинистых грунтов.

Влажность суглинков изменяется от 3,5 до 13,7 %. Коэффициент пористости от 0,70 до 1,02; степень насыщения 0,17-0,54.

Максимальная плотность скелета грунта (1,74-1,77 г/см3) достигается при оптимальной влажности 17-18 % и максимальной плотности грунта 2,06-2,10 г/см3.

Объемная масса грунта 1,64 т/м3.

Суммарная удельная эффективная активность ЕРН составляет 82-94 Бк/кг, что позволяет относить грунты к материалам 1 класса радиационной безопасности и использовать без ограничений.

Мергели.
	Содержание компонентов (мг-экв/100г) и  их соотношение
	Содержание легкораство-римых солей, % от массы сухого грунта
	Степень засоления
	Характер засоления



	SO4                                
	Cl                                    
	Cl/SO4
	
	
	

	Блок I- С1

	20,9
	4,92
	0,23
	1,68
	Среднезасолен-ный
	сульфатный


Согласно ГОСТ 25100-2020   мергель относится к классу скальных грунтов, подкласс –цементационные, тип-осадочные, подтип-осадочные органогенные, вид -карбонатные, подвид мергели, малопрочные,  неразмягчаемые, среднезасолённые, с сульфатным характером засоления.

Разведанные  мергели   месторождения Карьер № 8, как дорожно-строительный материал, радиационно безопасны. Аэфф не превышает 44 Бк/кг.

        Качество  мергелей  полностью соответствует требованиям  СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги», предъявляемым к грунтам для дорожного строительства и могут быть использованы при строительстве и ремонте автомобильных дорог местного значения. 
Раздел 4. ОПИСАНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Месторождение грунта «Карьер № 8», согласно схеме  административного  деления,  находится  в  Тупкараганском районе, Мангистауской области. От офиса промбазы разработчика месторождения (недропользователя), находящегося в г. Актау, оно находится в 260 км, от пос. Каламкас, где предусматривается  проживание рабочей вахты, - в 10 км. Исходя из целевого использования подлежащего разработке сырья, добываемая товарная горная масса подлежит транспортировке к объектам строительства автотранспортом. 

По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства оборудования, механизмов, вагогнчиков, горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего и перевозка добытого грунта на объекты строительства. Внешние перевозки осуществляются по существующим автодорогам  из г. Актау и пос. Каламкас (плечо перевозки 260 и 10 км соответственно). Плечо перевозки грунта до места его использования составит 15-20 км. Дороги  проходимы  для  транспорта  почти круглогодично за исключением периодов распутицы.

Внутренние перевозки – это транспортировка отвальной горной массы и материалов при выполнении технологических операций на горных и строительных работах. 

Для осуществления внешних и внутренних перевозок предусматривается строительство подъездных и технологических дорог.

Проектируемый карьер располагается на равнине с абсолютными отметками от -12,2  до -23,0 м. 

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

 Основными промышленными объектами района являются нефте- и газопромыслы, широко использующие местное строительное сырье для своего обустройства.  

Грунтовые  воды  находятся  на  глубине  более  10  м  от  современной  дневной  поверхности.

Грунты, подлежащие разработке относятся к категории суглинистых.

Карьерное поле ограничено контуром подсчета запасов и составляет площадь 348,1 тыс. м2. Рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.

Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 670 х 640  м.
В основном поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями, супесями с редкой чахлой растительностью, типичная для зон пустынь и полупустынь, имеется старая выемка в юго-восточной части в районе угловой точки 4, откуда предполагается ведение добычных работ.
Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 8,23 (5,13 суглинки и 3,1 мергели) м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.
Вскрышные породы представлены условно плодородным слоем, суглинками, глинами и некондиционными породами.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности. («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447;, прил. 1, разд.4, п. 17, п/п 5). 

Основные производства карьера и границы санитарно-защитных зон приведены на ситуационном плане

Срок эксплуатации карьера – 10 лет (2026-2035 гг.).
С 2005 года разработка месторождения велась по Рабочему проекту, составленному ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» для ТОО «Oil Construction Company», согласованному в Государственных экспертных инстанциях. В 2025 г. по заданию ТОО «Oil Construction Company» была выполнена доразведка участка на мергели (грунта скального) силами ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» и поставлена на баланс.

Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их остаточное количество по состоянию на 01.10.2026 г., согласно отчетности ТОО «ОСС» составляет по грунтам (суглинки) 631,258 тыс. м3. И согласно протокола №2 от 3.02.2026 г. запасы мергеля (грунта скального) составляют 1079,110 тыс. м3. Общим объемом 1710,368 тыс. м3. На их отработку имеется Горный отвод площадью 0,3481 км2.
По Плану горных работ будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 1375,962 тыс.м3 геологических запасов, из них 631,258 тыс. м3 грунтов (суглинков) и 744,668 тыс. м3 мергелей (грунтов скальных). С учетом потерь, общие эксплуатационные запасы составляют 1313,889 тыс. м3 (2483,3 тыс.т). 
Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии  с техзаданием.

Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор/погрузчик – автосамосвал – строительные объекты.

Режим работы

Режим работы карьера в 2026-2035 гг. - сезонный. Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен в сутки - 1, продолжительность рабочей смены –8 часов.

При таких условиях, исходя из производительности экскаватора, количество рабочих дней на добыче составит в 2026-2035 гг. –99 см. (99 дн). Годовая задолженность оборудования, используемого на горных работах, отражена в таблицах 5.8.6.1 – 5.8.6.10 Плана горных работ

Горно-технологическое оборудование

На добычных работах 

- погрузчик ZL-50GN  – 1 ед.

- автосамосвал на вывозе грунта КАМАЗ-65115 – 6 ед.

На вспомогательных работах: 

- бульдозер SHANTUI SD 16, 1 ед.,

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус, 1 ед.,

- автозаправщик. 1 ед.

По сейсмичности описываемый район относится к спокойному, слабоинтенсивному, к зоне  погруженных древних платформ (Прикаспийская синеклиза). Согласно СНиП РК 2.03-03-2006, сейсмичность района  по шкале НSК-64  менее 6 баллов. 

На площади участка сельскохозяйственные угодья, производственные объекты, какие-либо застройки и сооружения отсутствуют.

Условия производства горных работ радиационно безопасны.

Инженерно-геологические условия разработки месторождения относятся к простым. 

Согласно СНиП РК 3.03-09-2003 «Автомобильные  дороги», район проектируемого карьера относится  к  IV дорожно-климатической зоне  (приложение  Б), а по характеру и степени увлажнения - ко 2-му типу местности, где грунтовые воды не влияют на отработку полезной толщи. 
Отрицательные факторы, усложняющие отработку участка в пределах площади разработки, отсутствуют.
Проектируемое производство  в  своем  составе  будет  иметь  следующие  объекты:

- карьер;

- площадку административно-бытовых помещений;

- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые).
Учитывая близость отрабатываемого карьера от дороги с покрытием, а также относительно малую продолжительность проектируемых работ, строительство подъездных дорог не предусматривается.
Карьер занимает  северо-восточную часть месторождения и  охватывает площадь части утвержденных запасов грунтовых пород.  

Площадка административно-бытовых вагонов находится вблизи восточного борта карьера. Подъездные дороги проходят от карьера до дороги с твердым покрытием.
Земли, на которых размещаются объекты проектируемого производства, как  по  своему орографическому положению,  так  и по  качеству плодородного слоя являются малоценными  и  малопригодными для ведения сельского хозяйства.

Планом горных работ разработка части запасов участка предусмотрена на 10 лет (2026-2035г.г.). Годовая производительность карьера по горной массе отражена в Календарном плане горных работ (таблица 4.2).

Таблица 4.1
План-график производства добычных работ на месторождении на период действия Контракта представлен в таблице 4.1 

Календарный план работы Участок месторождения Карьер №8.

Таблица 4.1.

	Годы  эксплу-атации
	Основные этапы строи-

тельства карьера


	Объемы по видам горных работ, тыс. м3
	Всего по горной массе, м3

	
	
	Г о р н о – капитальные
	Разработка вскрыши
	По зачистке
	Устройство съезда
	Д  о  б  ы  ч  н  ы  е
	Добыча

тыс. м3 (тонн)*


	Погашаемые запасы

тыс. м3 (тонн)*


	

	
	
	
	
	
	
	
	Суглинки
	Мергели
	Общее
	Суглинки
	Мергели
	общее
	

	2026
	Эксплуатационный
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2027
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2028
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2029
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2030
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2031
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2032
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2033
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2034
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2035
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	Всего за действующий контрактный срок 
	
	54,58
	*
	
	
	613,889 (1006,8)
	700,0 (1501,0)
	1313,889 (2483,3)
	631,258 (1035,3)
	744,704 (1597,4)
	1375,962 (2632,0)
	1368,5


*удельный объемный вес: суглинки – 1,64 г/см3, мергели 2,145 г/см3.

Технология производства горных работ.

По способу развития рабочей зоны при добыче грунтов (супесей, суглинков) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: Погрузчик – автосамосвал – строительные объекты.

Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности. 

Основные параметры и элементы системы разработки добычных горизонтов представлены в таблице 5.8.1.1, которые приняты и рассчитаны в соответствии с “Нормами технологического проектирования” (4) и “ Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы ” (2).
Таблица  4.3
	№________                                                                                                                    Дата:____________

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЕ

	1.
	Наименование полезного ископаемого
	грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального)

	2.
	Коэффициент крепости пород по шкале Протодъяконова
	1

	3
	Категория пород по трудности экскавации
	I

	4
	Горизонт
	(заполняется горным мастером)

	5
	Высота уступа, м
	До 8,23

	6
	Тип забоя
	рыхлый

	7
	Система разработки
	Поперечная однобортовая

	8
	Угол откоса борта, º
	45

	9
	Минимальная ширина рабочей площадки, м
	24,5

	10
	Полная ширина развала, м 
	отсутствует

	11
	Ширина проезжей части, м
	16,0

	12
	Ширина предохранительной бермы, м
	отсутствует (1 горизонт)

	13
	Ширина транспортной бермы, м
	отсутствует 

	14
	Ширина призмы обрушения, м
	1,7

	15
	Расстояние от оси погрузчика до призмы обрушения, м
	2,4

	16
	Схема погрузки полезного ископаемого
	Погрузчик ZL-50GN, нижняя погрузка

	17
	Тип применяемого механизма погрузки
	Обратная/прямая лопата

	18
	Схема подъезда автотранспорта
	круговая

	19
	Вид применяемого транспорта
	автосамосвал КАМАЗ-65115

	20
	Вид применяемого бульдозера на подчистке
	бульдозер  SHANTUI SD 16

	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

	1
	Выемка и погрузка готовой осуществляется продольными заходками на площадку по всей длине блока.

	2
	Постановка автотранспорта под погрузку и отправка от площадки производится только по разрешающему сигналу машиниста погрузчика, согласно установленной таблицы сигналов.

	3
	Зачистка подъезда в случае необходимости осуществляется бульдозером и при условии, что работа камнерезной машины остановлена.

	КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ РАБОТ

	1
	Контроль за качеством и соблюдением параметров забоя, технологическим процессом добычных работ осуществляет начальник участка горных работ
	ФИО

	2
	Ответственный за качество работ в забое: машинист погрузчика и начальник участка горных работ
	ФИО

	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

	3
	В местах погрузки и ожидания должны быть установлены соответствующие аншлаги.

	4
	Ответственный за установку аншлагов – машинист погрузчика

	5
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение посторонних людей,  в том числе и обслуживающего персонала Погрузчика во время работы Погрузчика в зоне радиуса действия ковша Погрузчика.


Основные параметры внутрикарьерных дорог следующие:

· категория дорог - IIIк,

· ширина проезжей части - 8.0 м,

· ширина обочин - 1.5 м,

· наибольший продольный уклон - 0.08 %,

· число полос - 2,

· ширина площадки для кольцевого разворота - 28.6 м

Проектные углы откосов уступов принимаются согласно рекомендуемым для данного типа пород (2,4,8,10): для рабочего – 45о, для нерабочего - 30о, для погашенных бортов карьера – 20о.

Освоение месторождения начинается с проведения горно-строительных работ в объеме, обеспечивающем строительство объектов, необходимых для нормального функционирования карьеров, т.е. их сдачи в эксплуатацию. Учитывая геологические данные эксплуатация карьера может быть начата без предварительных горно-строительных работ.

К породам вскрыши относятся верхний слой супесей с корневой системой и некондиционные пески. Вскрышные породы - супеси с развитой по ним корневой системой растительности, представляют собой потенциально плодородный слой. Ввиду низкого качества ПРС раздельное их складирование нецелесообразно.
Вскрышные работы планируется осуществлять обычной землеройной техникой, складируя в виде навала по контуру проектируемого карьера, что тем самым исключает поступление (сток) талых вод в карьер.
По своим горно-технологическим свойствам разрабатываемое полезное ископаемое относится к рыхлым порода и его экскавация возможна без предварительного разрыхления. 

Исходя из характера экскавируемого материала и параметров добычного уступа на производстве добычных работ предусматривается использовать Погрузчик ZL-50GN. 

Горнодобычные работы осуществляются с соблюдением установленных  параметров  элементов  системы  разработки.
Образование отвалов вскрышных пород не планируется в виду отсутствия вскрышных пород.

Гидрогеологические условия месторождения благоприятны, полезная толща не обводнена. 

Приток воды в проектируемый карьер возможен только за счет атмосферных осадков. Учитывая расположение карьера в пустынной зоне, характеризующейся жарким сухим климатом и крайне низким количеством атмосферных осадков, последние на условия разработки месторождения вредного влияния оказывать не будут, что подтверждается данными прошлых лет и практикой эксплуатации аналогичных карьеров в данном регионе. 

Планом горных работ строительство дорог как внешних, так и внутренних не предусматривается. 
Существующие дороги вполне обеспечивают эксплуатацию карьера. 

Строительство производственно-бытовых помещений на карьере не планируется. Для создания оптимальных бытовых и производственных условий для рабочей смены на месте работ устанавливаются передвижные вагоны следующего функционального назначения: передвижные общежития контейнерного типа для персонала, обслуживающего карьер, контора-диспетчерская, столовая для приема обедов, общежитие охранной смены с комнатой раздевалкой. В качестве помещений используются вагоны типа ВД-8. Диспетчерская комплектуется инвентарем для оказания первой медицинской помощи.

На площадке устанавливаются резервуар для хоз-питьевой воды, туалеты и используется мобильная канализационная система для жидких сточных бытовых отходов и площадка с типовыми контейнерами для твердых бытовых отходов. 

В качестве туалетов следует применять биотуалеты компостные типа ЕКО-4 с биологической смесью «Biolife» или биотуалаты, использующие для нейтрализации фекалий дизенфицирующие жидкости, типа Thetford Porta Potti-365.     
На карьере предусматривается установка передвижных вагончиков для укрытия рабочих в непогоду, надворного биотуалета и контейнеров для сбора и хранения промасленной ветоши и место сбора металлолома. 
При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и сроков проведения ТО возможность проявления серьезных поломок горно-транспортных средств ничтожно мала.
Профилактический ремонт и мелкие поломки будут производиться на месте выездной бригадой.

Связь с участком работ будет осуществляться по рациям, сотовым телефонам и автотранспортом. 

Обеспечение ГСМ горных механизмов, а также технической и хоз-питьевой водой предусматривается с использованием передвижного спецавтотранспорта.

Проживание обслуживающего персонала предусматривается в вахтовом поселке, расположенном в непосредственной близости к карьеру, откуда он ежесменно доставляется на карьер автобусом. 

На карьере в междусменный перерыв организуется охрана имущества и механизмов.
В пределах площади месторождения объекты капитального строительства – строения и коммуникации – отсутствуют.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 49 подраздела 5 раздела 3 Инструкции, для иллюстрации недропользования ниже прилагаются ситуационный план проектируемого карьера, топографический план местности проектируемого карьера, план карьера на конец отработки запасов, геолого-литологические, горно-геологические разрезы и план производства технической восстановления нарушенных земель.

Согласно приложению 6 Инструкции, для описываемого объекта недропользования (Участка месторождения Карьер №8), как и для подобных объектов в регионе, характерны следующие критерии ликвидации:
Таблица 4.2
	Задачи ликвидации
	Индикативные критерии выполнения
	Критерии выполнения
	Способы измерения

	1. Растительность на восстановленных землях имеет эквивалентное значение, что и в окружающих природных экосистемах.
	Растения не высаживаются. Площадь работ после восстановления остается для самозарастания местной растительностью.
	Растительность очень бедная. Растительное покрытие находится в пределах значений аналогичных районов в целевой экосистеме.
	Семенной материал не используется.

	2. Восстановленная экосистема имеет эквивалентные функции и устойчивость, что и целевая экосистема.
	Способность задерживать воду и питательные вещества соответствует целевым экосистемам.
	Индексы инфильтрации и круговорота питательных веществ находятся в пределах значений аналогичных зон в целевой экосистеме.
	

	3. Свойства почвы подходят для поддержания целевой экосистемы.
	Почвы полупустынного типа (солонцы, солончаки). Физические, химические и биологические характеристики почвы соответствуют характеристикам целевого ландшафта.
	Характеристика почвы  не изменится, т.к. для восстановления площади используется свой же потенциально-плодородный слой (почвенно-растительный слой), предварительно снятый и заскладированный на бортах карьера, а затем перемещенный в отработанное пространство.
	Анализ почвы не выполнялся.

	4. Предотвратить загрязнение поверхностных и грунтовых вод.
	
	
	Поверхностные воды отсутствуют. Сброс сточных вод в природную среду на территории объекта не производится.


Раздел 5.  ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Ликвидация - это комплекс мероприятий, проводимых с целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность окружающей среды и здоровья населения.

Основой для разработки настоящего Плана ликвидации последствий недропользования на участке Участок месторождения Карьер №8 послужил План горных работ 2026 года. 
Представляемый План ликвидации является первоначальным, когда разработка месторождения находится на начальном этапе, и отражает лишь некоторые задачи и цели, что вполне отвечает требованиям п.24 подраздела 4 "Инструкции по составлению плана ликвидации...". В нем изложены предварительно рассчитанные виды и объемы работ, которые необходимы при выполнении ликвидационных работ на карьере. 
После полной отработки утвержденных запасов месторождения проводятся ликвидационные работы, целью которых является ликвидация построенных инфраструктурных сооружений и объекта недропользования - карьера и восстановление исходного вида земельного отвода до состояния, максимально приближенного к первоначальному, т.е. до начала операций по недропользованию. До проведения добычи нарушенный земельный участок по кадастровому учету относился к пастбищным угодьям.
Промышленная разработка карьера будет воздействовать на окружающую природную среду, что будет выражаться в отчуждении земель для проведения добычных работ, нарушении почвенного покрова и изменении рельефа. 


Нарушение земель является одним из тех негативных видов воздействия в процессе открытой добычи местным открытым карьером, прекращение которого из-за потребностей современной хозяйственной деятельности практически невозможно, в связи с чем необходим постоянный контроль за соблюдением установленных требований при проведении строительных работ. Земли не должны быть нарушены более, чем того требует производство, а также должны быть обязательно восстановлены после окончания работ. 

В соответствии с п.16 подраздела 2 раздела 1 "Инструкции по составлению Плана ликвидации...", в Плане должны быть рассмотрены не менее двух вариантов выполнения ликвидации. Для проектируемого карьера такими вариантами, например,  могут быть следующие:

1. Планировка поверхности откосов и дна карьера (техническая ликвидация).

2. Полная засыпка грунтом выработанного пространства карьера.

3. Затопление карьера.


В то же время, согласно п. 55 подраздела 6 раздела 3 Инструкции, задачи ликвидации определяют результаты ликвидации и должны быть реалистичными и достижимыми. 


Ниже приводится обоснование невозможности проведения ликвидационных работ на карьере Участок месторождения Карьер №8 по 2-му и 3-му вариантам. 
Вариант 2. Полная засыпка грунтом выработанного пространства карьера.

Этот вариант был бы приемлем, если бы вблизи проектируемых работ имелся свободный грунт в необходимом для засыпки выработанного пространства объеме. Объем выработанного пространства карьера Участок месторождения Карьер №8, согласно Плану горных работ, составит 1375,962 тыс.м3. Поскольку вскрышных пород, которые можно было бы переместить в отработанный карьер, на месторождении не достаточно, необходимый для полной засыпки карьера грунт можно взять только из стороннего карьера, на который потребуется получить необходимые разрешительные документы. Но этот сторонний карьер после выемки грунта также необходимо будет ликвидировать, для чего вновь придется искать источник получения материала уже для его засыпки. Даже без учета временных и дополнительных материальных затрат этот процесс не только неприемлем, но и лишен всякого смысла.
Таким образом, проведение ликвидационных работ по 2-му варианту является нецелесообразным.

Вариант 3. Затопление карьера.

По Варианту 3 предлагается затопление отработанного карьера для создания искусственного водоема, например, для ведения рыбо-хозяйственной деятельности. Данный вариант используется на карьерах, имеющих естественные водотоки, как поверхностные (талые и дождевые воды), так и подземные грунтовые воды.

В пределах контрактных работ естественная гидросеть отсутствует. Участок расположен на равнинной местности, где нет водотоков для сбора талых и дождевых вод. 

Для данного района характерны дефицит атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.
В условиях засушливого климата региона, дефицита пресной воды, транспортировать на большое расстояние воду для затопления проектируемого карьера было бы непозволительной роскошью. 

Вывод:

Выполнение ликвидационных работ по 2-му и 3-му вариантам экономически нецелесообразно и нереалистично.

Исходя из многолетнего опыта разработки подобных месторождений общераспространенных полезных ископаемых и последующего после их отработки проведения ликвидационных работ, установлены критерии методики проведения ликвидации, которые сводятся к тому, что карьеры общераспространенных полезных ископаемых, имеющие незначительную глубину разработки и мощность вскрышных пород, однородные качественные показатели, ликвидируются по первому варианту, суть которого изложена ниже. 


Техническим решением ликвидации последствий недропользования на грунтовом резерве Участок месторождения Карьер №8 является восстановления земель, нарушенных карьером. 


Проектная площадь под разработку карьера на контрактный период 2026-2035г.г. составляет 34,81 га. 
Выработанное пространство на конец отработки запасов будет представлять собой выемку с неровной поверхностью дна глубиной в среднем 8,23 м.
Вскрышные породы на участке работ отсутствуют. Полезная толща, подлежащая разработке, залегает прямо с поверхности.
Учитывая природные, физико-географические, инженерно-геологические и гидрогеологические условия, а также характер использования прилегающих территорий, сложившийся техногенный характер местности и отсутствие производственных объектов на территории месторождения, при ликвидации объекта рекомендуется техническая ликвидация. Принятое направление соответствует техническим условиям ГОСТ 17.5.1.02-85.

Согласно заключению ИГЭ ТОО «ТГП Шымкентгеокарта», проведение биологической ликвидации в данной природно-климатической зоне не является обязательной.

Технический этап ликвидации предусматривает подготовку земель для последующего целевого использования.

Поскольку после пролонгации Контракта добыча грунтов будет продолжена, площадка АБП будет ликвидирована после отработки всех запасов месторождения.
Таким образом, ликвидации по данному Плану подлежит выполаживание бортов карьера и планоировка ложе карьера в отработанной его части.

Из особенностей последовательности ведения горных работ следует, что ликвидация ложа карьера может быть выполнена по ходу продвижения фронта добычных работ в 2026-2035 г.г. 

Ликвидация вспомогательных объектов планируется только после полного погашения запасов грунтов всего месторождения (по окончании его эксплуатации). Подъездные дороги - это существующие дороги, которые не подвергаются ликвидационным работам. 
Ликвидационные работы включают в себя проведение технической ликвидации.

Техническая ликвидация заключается в планировке площадей. 
Планировочные работы рекомендуется проводить последовательными проходами в одну и другую стороны. При очередном проходе отвал бульдозера на длине 0,5 м должен находиться на спланированной площади, чтобы выдерживать толщину слоя и равномерно распределять грунт. Отвал бульдозера во время планировочных работ следует  заполнять  грунтом не более, чем на 2/3 его высоты. Небольшие неровности и валики грунта заглаживаются задним ходом бульдозера при опущенном отвале в плавающем  режиме.
Схема проведения технической ликвидации отработанного карьера и объемы работ следующие: 

1. Выполаживание бортов карьера – 2691 м3;
2. Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство – 54580,0 м3;

3. Грубая планировка бульдозером, объем – 348100 м2;
4. Окончательная планировка бульдозером, объем – 348100 м2 .

За контрактный период (2026-2035г.г.) балансовые запасы грунтового резерва Участок месторождения Карьер №8 будут погашены частично, в объеме 565,041 тыс.м3. После пролонгации Контракта возможно проведение добычных работ на оставшейся территории месторождения.
Расчет объема необходимого материала для погашения бортов карьера:

	1. Погашение бортов карьера, объем – 2691 м3;

	S1 (площадь сечения борта до погашения при 45º.) - 
	1,31

	S2 (площадь сечения борта после погашения при 20º) - 
	3,61

	P (периметр карьера) - 
	1170

	V = (S2-S1) x P (объем перемещаемых пород)

	V = (3,61 - 1,31) x 1170 = 2691

	2. Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство – 346104  - 2691 = 54580,0 м3;

	3. Планировка  бульдозером, площадь - 348100 м2.


Данный объем будет использован из материала вскрышных пород. Оставшиеся вскрышные пород будут равномерно распределены в процессе планировки.

График проведения ликвидационных работ на карьере представлен в ниже следующей таблице 5.1.
Таблица 5.1

Календарный  план ликвидационных работ 

на карьере Участок месторождения Карьер №8
	№№ п/п
	Наименование 

 работ
	Ед.

изм.
	Объемы

	
	
	
	2026-2035г.
	Всего

	1.
	Выполаживание бортов карьера
	м3
	269,1
	2691

	2.
	Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство
	м3
	5458
	54580,0

	3.
	Грубая планировка
	м2
	34810,0
	348100

	4.
	Окончательная планировка
	м2
	34810,0
	348100

	
	Ликвидация
	га
	3,481
	34,81


После проведения технического этапа восстановления земли месторождения будут представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт и могут применяться в своем первоначальном назначении - в качестве пастбищных угодий.

По завершении ликвидационных работ приемка работ на объекте будет осуществлена комиссией, создаваемой Компетентным органом из представителей уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, изучения и использования недр, промышленной безопасности, СЭС, по земельным отношениям и местных исполнительных органов, с составлением Акта приема-передачи.


По завершении ликвидационных работ на месторождении земли передаются землепользователю в установленном порядке. 

Раздел 6.  КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация участка добычи твердых полезных ископаемых - это комплекс мероприятий, проводимых при временном прекращении работ по добыче полезных ископаемых на участке недр с целью обеспечения возможности приведения производственных сооружений и иных объектов в состояние, пригодное для их эксплуатации в будущем при возобновлении операций по добыче полезных ископаемых, а также сокращения вредного воздействия опасных производственных факторов и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Согласно Плану горных работ, в течение контрактного срока (2026-2035г.г.) балансовые запасы грунтов участка будут отработаны частично. Разработка остаточных запасов сырья может быть продолжена после пролонгации Контракта. В связи с этим, консервация данного объекта недропользования не предусматривается.
Раздел 7.  ПРОГРЕССИВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ

Прогрессивная ликвидация - это мероприятия по ликвидации последствий недропользования, проводимые до прекращения пользования участком недр. Она способствует:

- уменьшению объема работ окончательной ликвидации, ее стоимости и, соответственно, размера представляемого обеспечения ликвидации;
- получению информации об эффективности отдельных видов ликвидационных мероприятий, которые также могут быть реализованы в ходе окончательной ликвидации;

- улучшению окружающей среды, сокращая продолжительность вредного воздействия на окружающую среду.

Планом горных работ предусмотрено выполнение объема ликвидационных работ (прогрессивной ликвидации), которые являются частью ликвидационных работ и будут проводиться параллельно с отработкой месторождения в 2026-2035 г.г.


Объемы ликвидационных работ (прогрессивной ликвидации) следующие:
планировка дна карьера на площади:

2026-2035г. -  3,481 га/год.

Месторождение грунтовых пород участка Участок месторождения Карьер №8 изучено достаточно хорошо в период проведения геологоразведочных работ, поэтому исследования по прогрессивной ликвидации для данного объекта недропользования не требуются.

Раздел 8.  ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия по ликвидации последствий недропользования на рассматриваемом объекте будут проводиться и завершатся в течение последнего года контрактного срока параллельно с добычными работами (в 2026-2035г.).  

На участке отсутствуют здания, сооружения, коммуникации, отвалы, поэтому собственно ликвидационные работы будут проведены только на карьере и сводятся к грубой и окончательной планировке дна карьера. Ликвидация площадки АБП будет производиться после полной отработки всех запасов сырья месторождения.
В ходе проведения добычных работ будет получена дополнительная информация, которая позволит корректировать объемы ликвидационных работ.


Для проведения ликвидационных работ на участке будет задействован бульдозер SHANTUI SD 16 в количестве 1 единицы. Ниже приводится расчет его производительности и времени работы.

Таблица 8.1

Расчет сменной производительности бульдозера SHANTUI SD 16
	Показатели
	Величина 

показателя

	Мощность двигателя, кВт
	129

	Продолжительность смены, час  (Тсм)
	8,0

	Объем пород в разрыхленном состоянии, перемещаемых отвалом бульдозера, м3  (V)
	3,12

	Длина отвала бульдозера, м  (l)
	3,2

	Высота отвала бульдозера, м  (h)
	1,3

	Ширина призмы перемещаемого грунта, м  (а)
	0.75

	Угол естественного откоса грунта, град. 
	35

	Коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера (К1)
	1.0

	Коэффициент, учитывающий увеличение производительности бульдозера при работе с открылками  (К2)
	1.15



	Коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения  (К3)
	0.7

	Коэффициент, учитывающий крепость пород  (К5)
	0.01

	Коэффициент использования бульдозера во времени  (К4) 
	0.8

	Коэффициент разрыхления породы  (Кр)
	1.1

	Продолжительность цикла (Тц, сек.) при условии:
	105,24

	- длина пути резания породы, м  (l1)

- расстояние перемещения породы, м  (l2)

- скорость движения бульдозера при резании породы, м/сек.  (V1)  

- скорость движения бульдозера при перемещении породы, м/сек.  (V2) 

- скорость холостого хода, м/сек.  (V3)

- время переключения скоростей, сек.  (tп)

- время разворота бульдозера, сек.  (tр)
	7,0
50,0

1
1.4

1.7

9

10

	Сменная производительность, м3  (Пб) 

Часовая производительность, м3 
	500
62,5


Сменная производительность бульдозера SHANTUI SD 16М1 (м3):

Пб = 3600х Тсм х V х К1 х К2 х К3 х К4 / (КрхТц) = 500


    Тц = l1/v1 + l2/v2 +(l1+l2)/v3 + tn +2tp = 105,24 сек.
Задолженность бульдозера на ликвидационных работах (смен, час/год):

Nчас =Vвс/Пб,       где:
Nчас – количество часов, 

Vвс. – объем пород,

Пб – сменная производительность бульдозера на ликвидационных работах.
Объем пород на выполаживание бортов карьера в 2026-2035 г.г. составит  269,1 м3/год.
Объем перемещаемых вскрышных пород в выработанное пространство – 5458 м3/год.
Годовая задолженность бульдозера, смен/год (час/год): 
2026-2035 г.г.  – (269,1+5458)/500 ≈ 11,5 см (11,5*8≈92  час)

Расчет затрат времени бульдозера на выполнение грубой и окончательной планировки дна карьера приведен в таблице 8.2.
Таблица 8.2

	№№ п/п
	Виды работ, выполняемых бульдозером
	Ед. 

изм.
	Объем работ
	Сменная 

произво-

дитель-

ность
	Затраты времени на выполнение объема работ

	
	
	
	
	
	2026-2035г.
	2026-2035г.

	
	
	
	2026-2035г.

	
	маш/см *
	часов **

	1
	Грубая планировка дна карьера
	га
	3,481
	2,1
	1,7
	14

	2
	Окончательная планировка дна карьера
	га
	3,481
	2,1
	1,7
	14

	ИТОГО
	га
	6,962
	
	3,4
	28


Примечание: * - расчет сменной производительности принят по сборнику "Единые нормы выработки, времени и расценки на ОГР", п/я Г-4512, 1978г.

           ** - при продолжительности смены 8 часов.


Таким образом, время работы бульдозера на ликвидационных работах в 2026-2035 г.г. составляет 92+28 ≈ 120 час/год. 

Работы на карьере ведутся одним бульдозером 7 дней в неделю, количество рабочих смен - 1, продолжительность рабочей смены - 8 часов. 

При таких условиях количество рабочих суток на ликвидации составит:   
2026-2035г.г.  - 120 час/1 смена/8 час= 15 сут/год, округляя, принимаем  15 сут/год. 

Такое незначительное количество времени на проведение ликвидационных работ будет достигнуто за счет проведения в ходе добычных работ прогрессивной ликвидации, т.е. проведение части ликвидационных работ параллельно с добычей сырья.

Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЛИКВИДАЦИИ


Расчет суммы приблизительной стоимости мероприятий по окончательной ликвидации, включая мероприятия по ликвидационному мониторингу и техническому обслуживанию, затрачиваемой недропользователем на ликвидацию путем восстановления нарушенных земель при разработке грунтовых пород Участка месторождения Карьер №8, приведен в нижеследующей таблице 9.1.


Обеспечение исполнения обязательств по ликвидации в настоящем Плане ликвидации... произведено согласно нижеприведенной сметной документации, которая составлена в соответствии со Сборником цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК 8.02.03-2002 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства» для стадии выполнения объема ликвидационных работ после полного завершения добычных работ на месторождении.


Методика сметного расчета принята в ценах 2003 года в национальной валюте.


Сметная стоимость строительства приведена в базисном (постоянном) уровне сметных цен, определяемом на основе сметно-нормативной базы, введенной в действие с 01.07.2003 года, и с использованием установленного индекса по состоянию на 2026 год (1 МРП (известный на момент проектированный) в 2026 г.=4325 тенге).


Расчет стоимости строительства принят по Проекту ликвидации объекта недропользования.


Для составления сметы использованы:

1. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК 8.02.03-2002 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства».

- внутренний транспорт от базы до участка (1,25-расходы на временные сооружения) -1,25*3%,
- расходы по организации и мобилизации - 4%,
- внешний транспорт - 43,4,
- коэффициент перевода базовых цен 2001г. в цены 2026 г.   4325 : 775 = 5,58,
- налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %

В общую стоимость ликвидации объекта включены затраты на ликвидацию.


Стоимость строительства (восстановления и ликвидации) определилась в сумме       692,434 тыс. тенге,


в том числе сметная стоимость восстановления – 458,308 тыс.тенге,


сметная стоимость ликвидации                           – 234,127 тыс.тенге.
Указанная сумма является приблизительной и будет уточнена и определена окончательно после завершения работы карьера.
Таблица 9.1
	 
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  ликвидации последствий операций по добыче грунтов карьера Карьер №8

	 
	Разработчик 
	ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Заказчик 
	ТОО "Oil Construction Company
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	К зарплаты
	
	
	
	
	
	
	Стоимость изысканий, тенге
	692 434

	 
	К охрана природы
	
	
	
	
	
	
	в т.ч.НДС
	
	
	
	
	
	95508

	 
	К получ техусл. и согласован.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	NN
	Характеристика вида работ
	 
	СЦИР РДС РК
	 
	Расчет стоимости изыскательских работ  
	Стоимость,

	п/п
	 
	 
	8.02-03-2002
	 (цена  х  количество х коэффициент)
	тенге

	 
	 
	 
	 Астана, 2003 г.
	
	 

	1
	2
	 
	 
	3
	 
	4
	5

	 
	Обозначения принятые в смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	т 1 - номер таблицы

	 
	п 1 - пункт общих указаний или таблицы;   II - категория сложности 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	К3 - 1,05 метрологическое обеспечение (стр 11) 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	К4 - за создание электронной версии 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	К5 - коэффициент изменения месячного расчетного показателя (Кп)=МРПтек/МРП2001. Согласно изменениям   
	 

	 
	 и дополнениям (Выпуск 1) к СЦИР РДС РК 8.02-03-2002
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Полевые работы 
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Выполаживание бортов карьеров путем засыпки 
	269,1
	т417п2
	 
	 
	5,58
	 
	269,1
	 
	 
	 
	 
	 
	1502

	2
	Грубая планировка поверхности дна карьера
	3481
	т417п2
	 
	 
	5,58
	 
	3481
	 
	 
	 
	 
	 
	19424

	3
	Перемещение вскрышных пород
	5458
	
	
	
	
	
	
	5458
	
	
	
	
	
	30456

	4
	Окончательная планировка поверхности 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	дна карьера
	3481
	т417п2
	 
	 
	5,58
	 
	3481
	 
	 
	 
	 
	 
	19424

	 
	ИТОГО полевые работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70805

	 
	полевые работы с учётом
	 
	К1=
	 
	 
	 
	155438
	х
	 
	х
	 
	х
	 

	 
	К2,К3,К5
	 
	К5=
	5,580
	 
	 
	 
	 
	5,580
	х
	 
	 
	 
	395093

	 
	Внутренний транспорт
	 
	т4п1
	к3=
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	проц
	0,03
	 
	 
	395 093
	х
	1,25
	 
	 
	0,03
	 
	 
	9877

	 
	ОРГЛИК
	 
	т6п1
	0,04
	 
	 
	404 970
	 
	 
	 
	 
	0,04
	 
	 
	16199

	 
	Внешний транспорт
	 
	т5п1
	0,31
	 
	 
	404 970
	 
	1,4
	 
	 
	0,31
	 
	 
	17557

	 
	ИТОГО полевых работ без учета НДС
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	596926

	 
	НДС-16 %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95508

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	692434




Составила экономист






Д.Коблашева
Сводная таблица затрат на ликвидационные работы

С учетом коэффициента перевода базовых цен 2001 г. в цены 2026 года *



МРП 2026 г. - 4325 тенге



МРП 2001г. -   775 тенге


Коэффициент - (4325 : 775) = 5,58
	Наименование
	Расшифровка
	Сумма, тыс.тенге

	Прямые
	Этап ликвидации
	234,127

	
	Этап восстановления
	458,308

	Всего прямых затрат:
	692,434

	Косвенные                                
	в % от общих прямых затрат:
Проектирование (3 %)

Затраты подрядчика (прибыль и накладные расходы – 20 %)

Непредвиденные расходы (10 %)

Инфляция (12 %)


	20,773
138,487
69,243
83,092

	Итого косвенных (45%)
	311,595


* Примечание:  стоимость ликвидационных работ в окончательном Плане ликвидации будет рассчитана с учетом уточненного МРП последнего года ликвидации.

Раздел 10. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1. Ликвидационный мониторинг

Предварительный ликвидационный мониторинг при проведении ликвидационно - ликвидационных работ на частично отработанном карьере грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального)Карьер №8 в настоящем «Плане ликвидации…» приводится с учетом  специфики планируемой производственной деятельности, которая заключается в ее кратковременном характере (15 дней в год в 2026-2035 гг.) и малой экологической значимости негативного влияния производственных факторов на окружающую среду. Процедура отбора проб грунтов и лабораторные исследования их в достаточной мере были проведены в процессе разведочного этапа. Поэтому отбор проб и их анализ данным планом не предусматривается. 

Источником воздействия на окружающую среду и недра при проведении ликвидационных работ будет являться бульдозер SHANTUI SD 16,  работающий на дизельном топливе.

Конкретные виды и объемы работ вышеназванной техники приведены в соответствующих разделах данного проекта, уровень и последствия негативного воздействия производственных факторов на различные компоненты ОС при проведении проектируемых работ на площади месторождения характеризуются ниже.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

 в период проведения ликвидационных работ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Источник загрязнения ОС относится к неорганизованным. При расчете выбросов ЗВ использованы: 

- «Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №11. 

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», приложение №6 к приказу МООС РК №60-п от 18.04.2008г.

-  «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 218.2.02.09-2004. Астана, 2005.

Расчет вредных выбросов произведен на всю площадь, подлежащую ликвидации, с учетом задолженности горнотранспортного оборудования. 
Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

Источник выделения № 001 Бульдозер. 
Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

Естественная влажность пород более 10%. 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 20-70 % двуокиси кремния

Объем перемещаемых пород при перемещении вскрышных пород в выработанное пространство и выполаживании бортов:

2026-2035 г.г. – 5727,1 м3/год.
Таблица 10.1

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,02

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,5

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2026-2035г.
	V1

	м3
	задан техническим заданием
	5727,1

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	табл. 3.5.1 настоящего проекта
	1,54

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2026-2035г.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	8820,0

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	500

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 10
	62,5

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	96,3

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2026-2035г.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	92

	Количество бульдозеров, работающих на карьерах:   
	 
	шт.
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0513

	Валовый выброс:                                                                 
	2026-2035г.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0169


Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: бульдозер CATD8R.
Расчет проведен по формулам:

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

G = (N * Т) * 103 / 3600

Валовый выброс 3В, т/год:

М = G * R * 3600 / 106
где: N – расход топлива, т/час - 0,0142,
Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т,

R - время работы бульдозера, час в 2026-2035г. ≈ 92 час/год
Расчет приведен в таблице 10.2.
Таблица 10.2

Расчет выбросов загрязняющих веществ от источника выделения 001 бульдозера

	Расход топлива т/час
	Расход топлива, т/год
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026-2035г.
	
	
	
	
	2026-2035г.

	0,0142
	6,93
	301
	азота диоксид
	32
	0,1262
	0,0418

	
	
	304
	азота оксид
	5,2
	0,0205
	0,0068

	
	
	328
	сажа
	15,5
	0,0611
	0,0202

	
	
	330
	сера диоксид
	20
	0,0789
	0,0261

	
	
	337
	углерод оксид
	100
	0,3944
	0,1306

	
	
	703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000004

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1183
	0,0392

	Итого
	202,70
	0,7994
	0,2648



Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период ликвидационных работ от источника выделения 001 Бульдозер составит 0,8508 г/сек или 0,2817 т/год - в 2026-2035г. (таблица 10.3):

Таблица 10.3

Общий объем выбросов от источника выделения 001 Бульдозер:

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс, 
г/с
	Выброс, т/год

	
	
	
	2026-2035г.

	0301
	азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	0,1262
	0,0418

	0304
	азот (II) оксид (азота оксид) 
	0,0205
	0,0068

	0328
	углерод (сажа) 
	0,0611
	0,0202

	0330
	сера диоксид (ангидрид сернистый) 
	0,0789
	0,0261

	0337
	углерод оксид 
	0,3944
	0,1306

	0703
	бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000004

	2732
	керосин 
	0,1183
	0,0392

	2908
	пыль неорганическая: 20-70 % двуокиси кремния 
	0,0513
	0,0169

	итого
	0,8508
	0,2817



Заправка бульдозера будет производиться на месте ведения работ. Расход ГСМ для карьерных механизмов (бульдозера) составит:

Таблица 10.4

Расход ГСМ дизельными карьерными механизмами

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, час/год
	Удельный расход, 

т/ч
	Расход, т/год

	
	2026-2035г.
	
	2026-2035г.

	Дизельные

	Бульдозер
	120
	0,0142
	1,7

	Всего 
	120 час
	
	1,7



Всего на весь период ликвидационных работ для бульдозера               SHANTUI SD 16 потребуется около 1,7 т дизтоплива.


Источник загрязнения № 6002 Неорганизованный выброс

Источник выделения № 002 Заправка ГСМ

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9
	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17).


Таблица 10.5

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.

изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2026-2035г.
	VКМ
	т
	
	1,7

	
	2026-2035г.
	
	м3
	VКМ*1,19
	2,02

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2026-2035г.
	QOZ
	м3
	VКМ/2
	0

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2026-2035г.
	QVL
	м3
	VКМ/2
	2,02

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1,0

	Время работы автозаправщика
	2026-2035г.
	R
	час
	VКМ (м3)/0,4
	5

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2026-2035г.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10-6
	0,000005

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2026-2035г.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10-6
	0,000051

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2026-2035г.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                               МВА + МPRK
	0,000056

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0000683

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000002

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001



Таким образом, суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в 2026-2035 г. составят (т/год):

Таблица 10.6
	Код загрязняю-щего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Кол-во зягрязняющих веществ, отходящих от источника выделения
	В том числе
	Из поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	Выбрасыва-ются без очистки
	Посту-пает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	факт.
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2026-2035г.

	Всего
	
	0,1712687
	0,1712687
	0
	0
	0
	0
	0,1712687

	в том числе:
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	Твердые,  из них: 
	0,0371004
	0,0371004
	0
	0
	0
	0
	0,0371004

	328
	сажа
	0,0202
	0,0202
	0
	0
	0
	0
	0,0202

	703
	бензапирен
	0,0000004
	0,0000004
	0
	0
	0
	0
	0,0000004

	2909
	пыль
	0,0169
	0,0169
	0
	0
	0
	0
	0,0169

	Газообразные, жидкие, из них: 
	0,1341683
	0,1341683
	0
	0
	0
	0
	0,1341683

	301
	азота диоксид
	0,0418
	0,0418
	0
	0
	0
	0
	0,0418

	304
	азота оксид
	0,0068
	0,0068
	0
	0
	0
	0
	0,0068

	330
	сера диоксид
	0,0202
	0,0202
	0
	0
	0
	0
	0,0202

	337
	углерод оксид
	0,0261
	0,0261
	0
	0
	0
	0
	0,0261

	2732
	керосин
	0,0392
	0,0392
	0
	0
	0
	0
	0,0392

	0333
	сероводород
	0,0000002
	0,0000002
	0
	0
	0
	0
	0,0000002

	2754
	алканы С12-19
	0,0000681
	0,0000681
	0
	0
	0
	0
	0,0000681


Общее количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит 2 ед., из них организованных – 0, неорганизованных – 2. К неорганизованным источникам выделения ЗВ относится бульдозер SHANTUI SD 16 и заправка ГСМ (№№6001, 6002).
Анализ результатов расчетов выбросов
Результаты проведенных расчетов показывают, что при проведении технической ликвидации на карьере Карьер №8 количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит 2 ед. Источники являются  неорганизованными. 

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, за период строительных работ при проведении ликвидационных работ составит: 0,1712687 т/год (2026-2035г.).
Строительство будет иметь кратковременный характер, что окажет незначительное воздействие на состояние атмосферного воздуха. 

После окончания технической ликвидации воздействие прекратится, а показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

В связи с тем, что выброс пыли в период ликвидации носит залповый и кратковременный характер и весь объем выбросов в период строительных работ разделяется на несколько временных отрезков, в которых основными источниками выбросов в атмосферу являются перемещение пород и планировка, расчет рассеивания ВЗВ на период ликвидационных работ на карьере проводить нецелесообразно. 

Санитарно-защитная зона
Санитарно-защитная зона создаётся на участке между границей запроектированных объектов с источниками выбросов, согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (от 11.01.2022г. № КР ДСМ-2).

Радиус минимальной защитной зоны определяется от источников вредного выброса всего предприятия и с учетом возможного суммарного действия всех выбросов.

Учитывая, что в период ликвидационных работ на карьере они не классифицируются и  носят кратковременный характер, размер санитарно-защитной зоны на период проведения работ не устанавливается. 

Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)
Предложения по нормативам ПДВ разрабатываются по каждому веществу для отдельных источников (г/с и т/год) и в целом с учетом стационарности выбросов. Работы, разрабатываемые в данном проекте, проводятся неодновременно и носят локальный характер. Поэтому выбросы загрязняющих веществ, образующиеся в результате проведения запроектированных работ, можно принять в качестве нормативов ПДВ. 
Нормативы выбросов загрязняющих веществ для неорганизованных источников выделения № 6001 (бульдозер) (устанавливаются только для пыли неорганической) и  № 6002 (заправка бульдозера)  приведены в таблице 10.7.

Таблица 10.7
	Карьер Карьер №8
ТОО «Oil Construction Company»
	Номер источ-

ника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	На существующее положение
	На 2026-2035г.г.
	Год достижения ПДВ, 2026 г..

	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Организованные источники

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по организованным источникам
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по предприятию
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Неорганизованные источники

	 2909 Пыль неорган. ниже 20% SiO2
	6001
	-
	-
	0,0513
	0,0169
	0,0513
	0,0169

	0333 Сероводород
	6002
	-
	-
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002

	2754 Алканы С12-19
	6002
	-
	-
	0,000399
	0,0000681
	0,000399
	0,0000681

	Итого по неорганизов. источникам
	
	-
	-
	0,0517
	0,0170
	0,0517
	0,0170

	Всего по предприятию
	
	-
	-
	0,0517
	0,0170
	0,0517
	0,0170



Анализ расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и сезонность работ показывают, что выбросы источников выделения ЗВ можно принять в качестве предельно-допустимых выбросов ПДВ, годовые нормативы выбросов ЗВ на 2026-2035 г.  составляют 0,0170 т/год  и соответственно годом достижения ПДВ можно считать 2026 г.


Строительство будет иметь кратковременный характер, что окажет незначительное воздействие на состояние атмосферного воздуха.


После окончания технической ликвидации воздействие прекратится, а показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений.

В соответствии со статьей 128  Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 г. №400-IV ЗРК, природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 218.2.02.02-97 (п. 3.10) и Правилами организации производственного контроля в области охраны окружающей среды (Приказ МООС РК от 11.03.2001 № 50-п). 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды: непосредственно на источниках выбросов или по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на границе санитарно-защитной зоны, которая Планом горных работ при разработке месторождения установлена 280 м.

 Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. В связи с отменой РНД 218.3.01.06 (Приказ №75 от 17.02.2000г.), регламентировавшего организацию системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, контролю подлежат все предприятия. Согласно Методическому пособию……. (С-П,2005), производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ)  подразделяется на два вида:

-
контроль непосредственно на источниках;

-
контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй - может дополнять первый вид контроля и применяется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

Ввиду кратковременности периода ликвидационных работ на карьере Карьер №8, контроль за соблюдением нормативов ПДВ необходимо проводить один раз за период работ. При строительстве имеется 2 неорганизованных источника выбросов, действующих периодически. Контроль за выбросами сводится к контролю за качеством строительного материала и технического состояния данного автотранспорта. 

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: областным управлением охраны окружающей среды, областной СЭС.

Таблица 10.8

План-график контроля 

на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов

Карьер Карьер №8
	№ источника
	Производство, цех
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Норматив выбросов ПДВ
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	6001

бульдозер
	Карьер
	Пыль неорганич.: ниже 20% двуокиси кремния
	1 раз

за период

работ
	0,0513
	
	Службой ООС предприятия либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах
	Расчетный метод


Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу
Как выше отмечалось, в период восстановления земель, нарушаемых при разработке карьера Карьер №8, происходит загрязнение атмосферы токсичными газами от работы двигателей строительной техники и транспорта, а также пылеобразование при их движении и при осуществлении земляных работ.

В целом, ожидаемое повышение уровня атмосферных выбросов на период осуществления ликвидационных  работ  можно считать незначительным.
С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, т.е.:

- принятые проектные решения позволяют сократить сроки строительства и снизить время работы строительной техники и транспорта;

- организация движения транспорта;

- исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта; 

- правильный выбор вида топлива, типа двигателя и режима его работы и нагрузки;

- квалификация персонала.

Соблюдение этих мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосфере.
Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных, технологических и специальных мероприятий.

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной территории. 

Для снижения пылеобразования при проведении горных работ должно проводиться полив водой карьерных дорог.

Для снижения пылеобразования предусматриваются также следующие мероприятия:

- систематическое, но не менее двух раз в смену, водяное орошение внутрикарьерных и междуплощадочных автодорог.

Специальные работы по снижению объемов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, т.к. зона загрязнения по всем выделяемым ЗВ находится в пределах нормативной СЗЗ.

Оценка воздействия на окружающую среду - атмосферный воздух, почву, растительность, поверхностные и подземные  воды – показывает:  уровень негативного влияния незначителен и не повлечет существенного изменения состояния окружающей среды, что позволяет сделать вывод об экологической безопасности планируемых ликвидационных работ.
Отходы производства и потребления

Строительство производственно-бытовых помещений на карьере не предусматривается. 
Проживание обслуживающего персонала предусматривается в вахтовом поселке вблизи карьера,  откуда он ежесменно доставляется на карьер автобусом. 

Для создания оптимальных бытовых и производственных условий для рабочей смены на месте работ устанавливаются передвижные вагоны следующего функционального назначения: контора-диспетчерская, столовая для приема обедов, общежитие для персонала, обслуживающего карьеры, общежитие охранной смены. 

Обеспечение ГСМ горных механизмов, а также технической и хоз-питьевой водой предусматривается с использованием передвижного спецавтотранспорта.

На площадке АБП устанавливаются специальные контейнеры для твердо-бытовых отходов, биотуалет, а непосредственно на карьере - контейнеры и бочки для сбора промышленных отходов (промасленной ветоши и отработанного масла).

Таким образом, процесс ликвидационных работ будет сопровождаться образованием промышленных и бытовых отходов, основными видами которых будут:
- Отходы производства:
· промасленная ветошь,

· отработанное масло, 

- Отходы потребления:

· твердые бытовые отходы.

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021г. №23903, отходы делятся на опасные и неопасные, при этом код отходов, обозначенный знаком (*), означает:
1) отходы классифицируются как опасные отходы;

2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 Классификатора.

2. Код отходов, необозначенный знаком (*) означает:

1) отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что отход не относится к зеркальным отходам;

2) если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опасный в следующих случаях:

для свойств H3, H4, H5, H6, H7, H8, Н10, Н11 и Н13 отходы соответствуют одному или более лимитирующим показателям опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным отходам в соответствии с приложением 3 Классификатора.

В таблице 10.9 приводится классификация каждого вида отхода по степени и уровню опасности.

Таблица 10.9 
Общая классификация отходов

	№ пп
	Наименование отхода
	Классификационный код
	Уровень опасности

	1
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Опасные

	2
	Отработанные масла
	13 02 08*
	Опасные

	3
	ТБО
	20 03 01
	Неопасные


Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 г., №110-п.
Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)
Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для бульдозера составляет 0,12. Задолженность его в 2026-2035 г. составляет 488 час/год. 

Потребность в ветоши:

M0 –2026-2035г. -   120 х 0,12/1000 = 0,014 т

Норма образования промасленной ветоши:




N = M0 + M + W, где:

      M0- поступающее количество ветоши, 0,014  т/год; 

       М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12* M0;

       W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15* M0;

М – 2026-2035 г. -  0,12 х 0,014=  0,001 т/год

W – 2026-2035 г. -   0,15 х 0,014 = 0,002 т/год

N -  2026-2035 г.  -  0,014+0,002+0,001 = 0,017 ≈ 0,02 т/год

    
Отход не подлежит дальнейшему использованию. Ветошь промасленная (замазученная) собирается в закрытые металлические контейнеры и по мере образования и накопления вывозится на полигон токсичных отходов специализированного предприятия по договору.

Расчет объемов образования масла отработанного

Отработанное масло образуется при эксплуатации транспортных средств и других механизмов – жидкие, пожароопасные, «янтарный список», частично растворимые в воде. 
При работе по технической ликвидации нарушаемых земель должна использоваться только технически исправная техника, что не приведёт к розливу нефтепродуктов и загрязнению почвы.

Норма отработанного моторного масла:

N = (Nb + Nd)*(1-0,25), где:

  0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

  Nd    - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе;

  Nd = Yd*Hd*p (Yd – расход дизельного топлива) 

Hd – норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; 

р   - плотность моторного масла, 0,93 т/м3.

Yd  за  2026-2035 г. - 0,0142 т/час х 120 час= 1,7 т  или  1,7 т/0,8 т/м3=2,13 м3,

Nd – 2026-2035 г. – 2,13 м3 х 0,032 х 0,93 = 0,06 т/год

N –  2026-2035 г. -  0,06 х (1-0,25) = 0,015 т/год.

Отработанное масло собирается в бочки и отправляется на регенерацию в  специализированную организацию.

Расчет объема образования твердо-бытовых отходов (ТБО)

Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по следующей формуле: Мобр = Σ рi х mi  - Qутил  ,

где:

Мобр - годовое количество отходов, м3/год;

р      - норма накопления отходов на 1 человека в год, м3 /год/чел.;

m    - явочная численность персонала в сутки.

Расчет образования коммунальных отходов приведен в таблице 10.10.

Таблица 10.10
Расчет объема образования твердо-бытовых отходов (ТБО)
	Удельная

санитарная

норма

образования

отхода,

м3/год, p
	Средняя

плотность

отходов,

т/м3
	Норма

накопления

на 1 чел. в год,

т/год
	Норма

накопления

на 1 чел. в сут.,

т/сут
	Продолжит.

проектируемых

работ,

сут  *
	Среднегодовая

явочная

численность персонала, m
	Кол-во образов.

коммун.

отходов, т,

Мобр

	2026-2035г.

	0,3
	0,25
	0,075
	0,0003
	15
	1
	0,005


 Примечание: продолжительность проектируемых работ в сутках:

*   - 2026-2035г.    120 час/8 час/1смена.≈ 15 сут/год.
На ликвидации карьера  работает 1 бульдозер в 1 смену. Численность персонала – 1 человек.

Твердые бытовые отходы хранятся в специальных контейнерах и периодически вывозятся на полигоны ТБО близлежащих поселков. 
Количество образующихся отходов (промасленной ветоши,  отработанного масла, ТБО) принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера.
Все образующиеся отходы производства и потребления передаются на переработку и хранение специализированным организациям.

Объемы образования и размещения отходов производства и потребления при проведении ликвидационных работ на 2026-2035 г. приведены в таблице 10.11.
Таблица 10.11
Образование и размещение отходов производства и потребления

на 2026-2035г. 
	Наименование отходов
	Код по Классификатору отходов
	Образование т/год
	Размещение т/год
	Передача сторонним организациям т/год

	
	
	2026-2035г.
	2026-2035г.
	2026-2035г.

	Всего
	
	0,04
	-
	0,04

	в т.ч. отходов производства
	
	0,035
	-
	0,035

	отходов потребления
	
	0,005
	-
	0,005

	Опасные отходы*

	промасленная ветошь
	15 02 02*
	0,02
	-
	0,02

	отработанные масла
	13 02 08*
	0,015
	-
	0,015

	
	
	
	
	

	Неопасные отходы

	ТБО
	20 03 01
	0,005
	-
	0,005

	
	
	
	
	Полигон ТБО 


Примечание. Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МОС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379-ө, нормативы (лимиты) размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям.

Предназначенные для удаления отходы должны храниться с учётом требований экологического кодекса РК и не наносить вреда окружающей среде.

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения, согласно заданию на проектирование, не предусматривается.

При ликвидации проектируемого объекта подрядная строительная организация должна обеспечить технологический процесс строительства и нужды работающего персонала в питьевой воде. 

Условия нахождения карьера, режим его работы обуславливают необходимость использования привозной воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники и мытье обеденной посуды. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок. 

Режим работы карьера - сезонный. Количество рабочих смен - 1, продолжительность рабочей смены - 8 часов. Работы ведутся одним бульдозером, параллельно с добычей. 
При таком режиме ликвидационные работы в 2026-2035г. будут выполнены за ≈ 15 рабочих дней. Явочный состав персонала, ежедневно обслуживающего ликвидационные работы и доставляемого из вахтового поселка - 1 человек. Объект работает в теплое время года.
По своему функциональному назначению и по месту размещения административно-бытовой поселок, обслуживающий карьер, не может иметь централизованное хоз-питьевое водоснабжение. Согласно примечанию к таблице 1 СНиПа 2.04.02-84, расходы воды на 1 человека для районов с нецентрализованным водоснабжением следует принимать 30-50 л/сут. В расчет среднесуточное (за год) водопотребле​ние на одного работника принимается 30 л/сутки. 
Водой для питья является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода водопроводной сети близлежащих поселков, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из близлежащих поселков автоцистерной на базе автомобиля КАМАЗ-53253. 

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 10.11.
Таблица 10.11
	Назначение водопотребления

	Норма потребления, м3

	Кол-во

ед.


	Потреб.

м 3 /сут,


	Кол-во сут/год

	
	
	
	
	2026-2035г.

	Хозяйственно-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,030
	1 чел.
	0,030
	15

	Всего годовой расход воды, м3/год :
	
	
	0,030*1*15=0,45

	в том числе бутилированная
	0,005
	
	
	0,035

	Техническая



	Орошение 

поверхности
	0,001 м3/м2
	2026-2035г. - 34810,0 м2/год
	
	34,81 м3 /год

	Всего расход технической воды, м3
	
	
	34,81 м3


Годовой расход хозяйственно-питьевой воды в 2026-2035г. составит 0,45 м3, технической – 34,81 м3 соответственно.
Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на территории объекта ликвидации не производится, т.к. в качестве септика рекомендовано применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3.  Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках при максимальной добыче – 1 единица.

При использовании биотуалетов также отпадает необходимость вывоза фекалий.

Для пылеподавления при проведении ликвидационных работ производится только орошение поверхностей, поэтому водоотведение не предусматривается.
Приложение 
к заявке на проведение государственной экологической экспертизы 
с последующей выдачей заключения государственной экологической экспертизы 
	
	                                    Утверждаю:
                                    Зам.Генерального директора по производству 

                                    ТОО «Oil Construction Company»
                                                                                    Сисенгалиев Р.С.
                                     ________________________________________
                                                                                        (подпись)
                                "______" ____________________________ 2026 г.

	
	


План мероприятий по охране окружающей среды 
при ликвидации последствий операций по добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на месторождении Карьер №8
в Тупкараганском районе Мангистауской области РК
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем планируемых работ
	Общая стоимость (тыс.тенге)
	Источник 

финансиро-вания
	Сроки исполнения
	План финансирования (тыс.тенге)
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	2026-2035г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Охрана воздушного бассейна

	1.1
	Пылеподавление путем систематического водяного орошения поверхности
	15 ч/год
	720,0
	Собственные средства
	2026
	2035
	72,0
при цене ДТ

360 тенге/л
	Сокращение пылеобразования при планировке предположительно до 50% (≈0,0036 т/год)

	1.2
	Контроль за исправностью карьерной техники 
	Бульдозер
	-
	Собственные средства
	-
	-
	
	Обеспечение норм выбросов в пределах допустимых значений

	
	Итого:
	-
	720,0
	-
	2026
	2035
	72,0
	

	2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

	2.1
	Учет водопотребления
	Постоянно
	Без затрат
	-
	2026
	2035
	-
	Рациональное использование водных ресурсов

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	


	3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	3.1
	Не предусмотрено. 
	-
	0,0
	-
	2026
	2035
	-
	

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	4. Охрана земельных ресурсов

	4.1
	Уборка, очистка карьера от хлама, мусора
	Постоянно
	Без затрат
	-
	2026
	2035
	-
	Предотвращение загрязнения земельных ресурсов

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	5. Охрана и рациональное использование недр

	5.1
	Не предусмотрено. 
	-
	0,0
	-
	2026
	2035
	-
	Балансовые запасы месторождений отрабатываются полностью. Попутные полезные ископаемые отсутствуют.

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	6. Охрана флоры и фауны

	6.1
	Исключение движения транспорта вне отведенных дорог и обустроенной площадки, проведение карьерных работ в пределах земельного отвода
	Постоянно
	Без затрат
	-
	2026
	2035
	-
	Снижение воздействия на животный и 

растительный мир.

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	7. Обращение с отходами производства и потребления

	7.1
	Заключить договоры со специализированными органи-зациями на вывоз отходов на полигоны.
	Договоры :

ТОО "Ландфил",

полигоны ТБО близлежащих поселков
	По договору с подрядными организа-циями
	Собственные средства
	2026
	2035
	По договору с подрядными организациями
	Улучшение состояния окружающей среды в районе проведения работ.

	7.2
	Оборудовать места для временного складирования отходов (производственные отходы, ТБО)
	1 площадка. Произв. отходов – 0,269 год, 

ТБО - 

0,018 т/год
	По договору с подрядными организа-циями
	Собственные средства
	2026
	2035
	По договору с подрядными организациями
	Защита почвенного покрова от отходов

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	


	8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность

	8.1
	Не предусмотрено.
	Условия ликвидационных работ радиационно безопасны. При производстве работ радиоактивные источники, биологические средства, химические реагенты не используются.
	

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

	9.1
	Не предусмотрено.
	Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий не требуется.
	

	
	Итого:
	
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки

	   10.1
	Не предусмотрено. 
	-
	-
	-
	2026
	2035
	-
	

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	11. Экологическое просвещение и пропаганда

	11.1
	Инструктаж персонала
	Ежесменный
	Дополнитель-ных затрат не 

предусмотрено
	-
	2026
	2035
	-
	

	
	Итого:
	-
	0,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	ВСЕГО:
	
	720
	-
	2026
	2035
	72,0
	


10.2. Техническое обслуживание

Проведение ликвидационных работ будет осуществляться в соответствии с Законом Республики Казахстан №188-V «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2018 г), Техническим регламентом: «Требования к безопасности процессов добычи рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом. Пост. Пр. от 26.11.09 № 1939)», «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» от 30.12.2014 г. №352 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 13 февраля 2015 года №6247) и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.


Закон направлен на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих в результате аварий, инцидентов на опасных производственных объектах, на персонал, население, окружающую среду, обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации аварий, инцидентов и их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных ими физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству. 


Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, строительства, а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной безопасности.


При проведении ликвидационных работ должны выполняться следующие условия: 
Бульдозерные работы
1. Не допускать работу бульдозера поперек крутых склонов при больших углах подъема и спуска. 

2. Максимально допустимые углы при работе бульдозера не должны превышать на подъеме – 250, а под уклон – 300. 

3. Расстояние от края гусеницы до бровки откоса должно быть не менее ширины призмы возможного обрушения.
4. Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем, поднятым отвальным устройством, а при работе направлять трос, становиться на подвесную раму и отвальное устройство.
5. Осмотр, регулировку и смазку, мелкие ремонты производить только при остановленном двигателе и опущенном на землю ноже. В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное его движение под уклон.
Автотранспорт 

1. На внутрикарьерных дорогах движение машин должно производиться без обгона.

2. Погрузка автотранспорта должна производиться сбоку и сзади, перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещен. 

3. Кабина должна быть перекрыта специальным козырьком.

4. Не допускается работа автомобиля с неисправным освещением, сигналами, тормозами.

5. Во всех случаях при движении автосамосвала задним ходом, должен подаваться непрерывный звуковой сигнал.

6. Запрещается подъезжать под погрузку и выезжать из-под погрузки без звукового сигнала Погрузчикщика.
Связь и сигнализация
Карьер оборудован следующими видами связи и сигнализации, обеспечивающими контроль и управление технологическими процессами, безопасность работ:

1) диспетчерской связью;

2) диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью и системой оповещения;

3) надежной внешней телефонной связью.

 

Общие санитарные правила


Персонал предприятия должен ежегодно проходить медкомиссию с учетом профиля и условий их работы. 


К работе допускаются только лица, прошедшие инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.


Работники обеспечиваются водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов
1. Состав атмосферы участка работ должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы).

2. На карьере, в пределах СЗЗ, проводится  ежеквартально отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных компонентов. Места отбора проб воздуха и периодичность устанавливаются графиком, утвержденным техническим руководителем организации, но не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ.

3. При повышенных  содержаниях вредных компонентов и пыли, принимать меры по обеспечению безопасных условий труда.

4. Проводить герметизацию кабин бульдозеров, автомобилей и другого оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием избыточного давления. 

При необходимости обеспечивать персонал респираторами (“Ф-62Ш” или КД) и противопылевыми очками в соответствии с ГОСТ ССБТ. “Очки защитные. Термины и определения”.

5. Для снижения пылеобразования при перемещении  горной массы и ее планировке проводить водяное орошение забоя и дорог.

6. При всех производственных процессах на объектах ведения открытых горных работ, сопровождающихся образованием или выделением пыли, организуется контроль запыленности атмосферы профилактическими службами или лабораториями.

Организация проводит контроль содержания вредных примесей в выхлопных газах.

7. Вокруг карьера устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой рассчитаны проектом и составляют не менее 300 м.

8. Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюдением установленных норм по составу атмосферы, радиационной безопасности на открытых горных работ возлагается на технического руководителя организации.

Медицинская помощь
На карьере при АБП организован пункт первой медицинской помощи. 

На всех горных и транспортных механизмах и в санитарно-бытовых помещениях присутствуют аптечки первой медицинской помощи.

На предприятиях с числом рабочих менее 300 допускается медицинское обслуживание рабочих ближайшим лечебным учреждением (в поселках нефтяников Кумколь).

Пункт первой медицинской помощи содержит полный комплект средств для оказания первой медицинской помощи (аптечки, аппарат искусственного дыхания, шины медицинские, носилки и пр.).

Раздел 11.   РЕКВИЗИТЫ
	Полное наименование организации
	Товарищество с ограниченной ответственностью

«Oil Construction Company»

	Краткое наименование организации
	ТОО «Oil Construction Company»

	Юридический адрес
	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000

	Фактический адрес
	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000

	Телефон
	8 (7292) 291444

	e-mail
	info_occ@occ.kmg.kz

	БИН
	020640002982

	Руководитель
	Зам.Генерального директора по производству Сисенгалиев Р.С.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

к Инструкции по составлению плана ликвидации

	
	
	Цель ликвидации

	
	
	

	
	
	В соответствии с Кодексами РК - "О недрах и недропользовании" и "Земельным" - недропользователь ТОО «Oil Construction Company» на предоставленных ему во временное пользование землях обязан по окончании работ привести их в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном или ином производстве

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Принцип ликвидации

	
	
	

	
	
	После отработки всех утвержденных запасов месторождения проводятся ликвидационные работы, целью которых является ликвидация построенных инфраструктурных объектов и объекта недропользования - карьера

	
	
	

	
	
	

	Критерии ликвидации

После проведения технического этапа восстановления земли будут представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт и пригодны для сельскохозяйственного направления - пастбища
	
	

	
	
	Задачи ликвидации

	
	
	

	
	
	Ликвидационные работы - это комплекс работ, который включает в себя ликвидационные мероприятия, направленные на приведение объекта недропользования в состояние, близкое к самодостаточной экосистеме, совместимой с благоприятной окружающей средой

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Варианты ликвидации

	
	
	

	
	
	Полезное ископаемое месторождения относится к типу общераспространенных, отрабатываемых одной выемочной единицей - открытым местным карьером, ликвидация которого производится по одному варианту - техническая ликвидация карьера

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Выбранные ликвидационные мероприятия

	
	
	

	
	
	Вывоз автосамосвалом: а) с площадки АБП вагон-домов, дизель-генератора, контейнеров ТБО, биотуалетов; планировка бульдозером (после полной отработки запасов месторождения);    б) техническая ликвидация карьера - планировка дна карьера


	Цель ликвидации

	Вернуть площадь Земельного отвода и Участка добычных работ Карьер №8
в состояние самодостаточной системы, совместимой с окружающей средой

	
	Принципы ликвидации
	

	
	- физическая стабильность;

- химическая стабильность;

- не требует долгосрочного обслуживания;

- землепользование после завершения добычных работ.
	

	

	Задачи ликвидации объектов

	Площадка АБП

Вывоз вагон-домов, ДЭС, биотуалета и контейнера (после полной отработки запасов месторождения)
	
	Карьер

Техническая ликвидация путем планировки дна карьера


Приложение 2 

к Инструкции по составлению плана ликвидации

Технические особенности 

ликвидации последствий недропользования на участке добычи общераспространенных полезных ископаемых

	Наименование видов работ
	Ед.изм.
	Вид техники
	Объемы

	Вывоз с карьера на базу на прицепе вагона заводского производства и в кузове - карьерного оборудования (биотуалет, контейнеры ТБО и пр.) – после полной отработки утвержденных запасов месторождения
	км
	Камаз 35111
	226,0

	Выполаживание бортов карьера
	м3
	Бульдозер 

SHANTUI SD 16
	2691

	Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство
	м3
	
	54580,0

	Грубая планировка поверхности дна карьера
	м2
	
	348100

	Окончательная планировка поверхности дна карьера
	м2
	
	348100


Приложение 3 

к Инструкции по составлению плана ликвидации

Схематическое изображение интеграции развития горных операций 

с процессом планирования ликвидации
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Приложение 4 

к Инструкции по составлению плана ликвидации

Схематическое изображение зависимости успешности ликвидации 
от сокращения риска и неопределенности
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Приложение 5 

к Инструкции по составлению плана ликвидации

Схематическое изображение основных этапов процесса составления 

плана ликвидации
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Сводная таблица затрат на ликвидационные работы
С учетом коэффициента перевода базовых цен 2001 г. в цены 2026 года *



МРП 2026 г. - 4325 тенге



МРП 2001 г. -   775 тенге


Коэффициент - (4325 : 775) = 5,58
	Наименование
	Расшифровка
	Сумма, тыс.тенге

	Прямые
	Этап ликвидации
	234,127

	
	Этап восстановления
	458,308

	Всего прямых затрат:
	692,434

	Косвенные                                
	в % от общих прямых затрат:
Проектирование (3%)

Затраты подрядчика (прибыль и накладные расходы - 20%)

Непредвиденные расходы (10%)

Инфляция (8,4%)


	20,773

138,487

69,243

83,092

	Итого косвенных (41,4%)
	311,595


* Примечание:  стоимость ликвидационных работ в окончательном Плане ликвидации будет рассчитана с учетом уточненного МРП последнего года ликвидации.
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