ТОО «SammitAtomRare Earht Company» (SARECO) расположен по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона.
Площадка завода расположена в 18,5 км северо – восточнее от г.Степногорска.
Ближайшая жилая зона (п. Заводской) удалена от места размещения площадки завода и воинская часть на расстоянии 793 м п. Аксу на расстоянии 3.6 км в юго-западном направлении.
На удалении около 10 км в юго-западном направлении размещаются городские коллективные сады (дачные участки).
На расстоянии около 7 км протекает река Ак-Су и место общественного отдыха пляж «Сопка 305» на расстоянии 4,19 км.
На удалении около 10 км в юго-западном направлении размещаются городские коллективные сады (дачные участки).
На расстоянии около 7 км протекает река Ак-Су.
Общая площадь производственного объекта— 19712 м2.
Производственная мощность неорганического концентрата ТМО (при необходимости и по согласованию с конечным потребителем – концентрат РЗМ в виде карбоната), сульфоаммофоса и концентратов Mn по технологии HPMSM:
· 600 тонн в год ККРЗМ;
· 24000 тонн в год сульфоаммофоса;
· 15 000 тонн в год концентратов Mn по технологии HPMSM;
· 7500 тонн в год концентратов Mn по технологии ЕMM.
Суточная производительность по неорганическому концентрату ТМО – 1,81 т/сут; часовая производительность по неорганическому концентрату ТМО – 0,075 т/час.
Режим работы – круглосуточный.
Общая численность работающих, в том числе рабочих – 125 чел. (25 человек в смену).
Количество рабочих дней в году – 330.
Основными опасными факторам воздействия на окружающую среду будут являться твердые и жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности. С целью охраны окружающей среды предусмотрено использование существующих на ТОО «СГХК» хвостохранилищ с прудами-испарителями для захоронения твердых и жидких отходов. Хвостохранилище СГХК – равнинное, наливного типа. Твердая фаза осаждается в прудке, а осветленная дамбовая вода насосами плавучей насосной станции возвращается на завод и используется как водооборотная. 
Суммарный выброс по всем загрязняющим веществам на существующие положение 49.43742852 т/год
Общее количество образующихся отходов:

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего
	711.6935
	711.6935

	В том числе отходов производства
	694.8185
	694.8185

	Отходов потребления
	16.875
	16.875.

	Опасные отходы

	Отработанные масла
	5.8688
	5.8688

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0.158
	0.158

	Ветошь промасленная 
	0.0191
	0.0191

	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	0.03
	0.03

	Шлам
	93.9
	93.9

	Отработанные «Биг-бэги»
	181.72
	181.72

	Отработанные вагонные защитные вкладыши
	12.060
	12.060

	Отработанная фильтровальная ткань
	168.45
	168.45

	Спецодежда и средства индивидуальной защиты
	1.95
	1.95

	Не опасные отходы

	Твердо-бытовые отходы (коммунальные)
	16.875
	16.875

	Огарки сварочных электродов
	0.003
	0.003

	Металлолом
	50.9796
	50.9796

	Отработанная тара
	25.56
	25.56

	Отработанные шины
	0.03
	0.03

	Отработанные полипропиленовые мешки
	154.09
	154.09

	Зеркальные 

	
	
	




Географические координаты участка: 52°29'29.9"N 72°01'48.9"E
Географические координаты территория воздействия: 52°21'24.6"N 71°53'28.5"E
Географические координаты территория воздействия: 52°28'05.8"N 72°01'04.3"E
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