ТОО «SammitAtomRare Earht Company» (SARECO) расположен по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона.
Площадка завода расположена в 18,5 км северо – восточнее от г.Степногорска.
Ближайшая жилая зона (п. Заводской) удалена от места размещения площадки завода и воинская часть на расстоянии 793 м п. Аксу на расстоянии 3.6 км в юго-западном направлении.
На удалении около 10 км в юго-западном направлении размещаются городские коллективные сады (дачные участки).
На расстоянии около 7 км протекает река Ак-Су и место общественного отдыха пляж «Сопка 305» на расстоянии 4,19 км.
На удалении около 10 км в юго-западном направлении размещаются городские коллективные сады (дачные участки).
На расстоянии около 7 км протекает река Ак-Су.
Общая площадь производственного объекта— 19712 м2.
Производственная мощность неорганического концентрата ТМО (при необходимости и по согласованию с конечным потребителем – концентрат РЗМ в виде карбоната), сульфоаммофоса и концентратов Mn по технологии HPMSM:
· 600 тонн в год ККРЗМ;
· 24000 тонн в год сульфоаммофоса;
· 15 000 тонн в год концентратов Mn по технологии HPMSM;
· 7500 тонн в год концентратов Mn по технологии ЕMM.
Суточная производительность по неорганическому концентрату ТМО – 1,81 т/сут; часовая производительность по неорганическому концентрату ТМО – 0,075 т/час.
Режим работы – круглосуточный.
Общая численность работающих, в том числе рабочих – 125 чел. (25 человек в смену).
Количество рабочих дней в году – 330.
Основными опасными факторам воздействия на окружающую среду будут являться твердые и жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности. С целью охраны окружающей среды предусмотрено использование существующих на ТОО «СГХК» хвостохранилищ с прудами-испарителями для захоронения твердых и жидких отходов. Хвостохранилище СГХК – равнинное, наливного типа. 
ПРОИЗВОДСТВО HPMSM
Технологический процесс получения HPMSM состоит из следующих основных этапов:
- приемка сырья и реагентов;
- дробление ЕММ до размера частиц менее 0,3 мм;
- отмывка дробленного ЕММ от примесей пароконденсатом;
- фильтрация ЕММ;
- сернокислотное выщелачивание ЕММ;
- фильтрация сернокислого раствора марганца (при наличии нерастворенного осадка);
- очистка от примесей тяжелых металлов сульфидом бария;
- фильтрация, отделение осадка; 
- очистка от железа путем добавления перекиси водорода;
- фильтрация, отделение железистого кека;
- выпарка растворов сульфата марганца;
- отделение кристаллов HPMSM на фильтровальной центрифуге;
- сушка и магнитная сепарация HPMSM;
- упаковка HPMSM.
Упаковка ГП производится в 1-2 тонные «биг-бэги», либо мешки по 50 кг. Отправка HPMSM потребителю осуществляется ж/д, либо автотранспортом.
Суммарный выброс по всем загрязняющим веществам на существующие положение 49.43742852 т/год
Общее количество образующихся отходов:

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего
	711.6935
	711.6935

	В том числе отходов производства
	694.8185
	694.8185

	Отходов потребления
	16.875
	16.875.

	Опасные отходы

	Отработанные масла
	5.8688
	5.8688

	Отработанные аккумуляторные батареи
	0.158
	0.158

	Ветошь промасленная 
	0.0191
	0.0191

	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	0.03
	0.03

	Шлам
	93.9
	93.9

	Отработанные «Биг-бэги»
	181.72
	181.72

	Отработанные вагонные защитные вкладыши
	12.060
	12.060

	Отработанная фильтровальная ткань
	168.45
	168.45

	Спецодежда и средства индивидуальной защиты
	1.95
	1.95

	Не опасные отходы

	Твердо-бытовые отходы (коммунальные)
	16.875
	16.875

	Огарки сварочных электродов
	0.003
	0.003

	Металлолом
	50.9796
	50.9796

	Отработанная тара
	25.56
	25.56

	Отработанные шины
	0.03
	0.03

	Отработанные полипропиленовые мешки
	154.09
	154.09

	Зеркальные 
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Àêìîëèíñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñòåïíîãîðñê, ïðîìûøëåííàÿ çîíà.

 

Ïëîùàäêà çàâîäà ðàñïîëîæåíà â 18,5 êì ñåâåðî 
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âîñòî÷íåå îò ã.Ñòåïíîãîðñêà.

 

Áëèæàéøàÿ æèëàÿ çîíà (ï. Çàâîäñêîé) óäàëåíà îò ìåñòà 

ðàçìåùåíèÿ ïëîùàäêè 

çàâîäà è âîèíñêàÿ ÷àñòü íà ðàññòîÿíèè 793 ì ï. Àêñó íà ðàññòîÿíèè 3.6 êì â þãî

-

çàïàäíîì íàïðàâëåíèè.

 

Íà óäàëåíèè îêîëî 10 êì â þãî

-

çàïàäíîì íàïðàâëåíèè ðàçìåùàþòñÿ ãîðîäñêèå 

êîëëåêòèâíûå ñàäû (äà÷íûå ó÷àñòêè).

 

Íà ðàññòîÿíèè îêîëî 7 êì ïðîòåêàåò ðåêà Àê

-

Ñó è ìåñòî îáùåñòâåííîãî îòäûõà 
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çàïàäíîì íàïðàâëåíèè ðàçìåùàþòñÿ ãîðîäñêèå 

êîëëåêòèâíûå ñàäû (äà÷íûå ó÷àñòêè).

 

Íà ðàññòîÿíèè îêîëî 7 êì ïðîòåêà

åò ðåêà Àê

-
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1,81 

т/сут;
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ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñ öåëüþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 

ïðåäóñìîòðåíî 

èñïîëüçîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ íà ÒÎÎ «ÑÃÕÊ» 
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-

èñïàðèòåëÿìè äëÿ çàõîðîíåíèÿ òâåðäûõ è æèäêèõ îòõîäîâ
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Õâîñòîõðàíèëèùå ÑÃÕÊ 

–

 

ðàâíèííîå, íàëèâíîãî òèïà. 

 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

HPMSM

 

Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ 

HPMSM
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ïðèåìêà ñûðüÿ è ðåàãåíòîâ;

 

-

 

äðîáëåíèå ÅÌÌ äî ðàçìåðà ÷àñòèö ìåíåå 0,3 ìì;
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ñåðíîêèñëîòíîå âûùåëà÷èâàíèå ÅÌÌ;
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ôèëüòðàöèÿ, îòäåëåíèå æåëåçèñòîãî êåêà;

 

