[bookmark: _Toc167453787][bookmark: _Hlk165708902]КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

1.	Месторасположение объекта: Пункт приема металлолома располагается по адресу: г. Караганда, р-он Алихана Бокейхана, ул. Новошоссейная, д. 12. Промплощадка существующая, Договор аренды открытой площадки № 19 от 30.12.2023 г.
Производственная деятельность ТОО «Brand Steel KZ» будет связана с приемом металлолома у физических и юридических лиц с последующей реализацией (пункт приема металлолома). 
Промплощадка расположена в промышленной зоне г. Караганда, ближайший жилой дом расположен на расстоянии 601 м. в северо-западном направлении.
Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха в районе расположения рассматриваемого участка планируемых работ нет. В зоне воздействия объекта отсутствуют земли лесного фонда и особо охраняемые природные территории.

2.	Намечаемая деятельность затрагивает территорию района Алихана Бокейхана г. Караганды. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 601 м. в северо-западном направлении.

3.	Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Brand Steel KZ», БИН 170840026838, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Абая, 16А

4.	Краткое описание намечаемой деятельности:
Производственная деятельность ТОО «Brand Steel KZ» будет связана с приемом металлолома у физических и юридических лиц с последующей реализацией (пункт приема металлолома). 
Территория открытая. На территории имеется весовая(постройка) и контейнер(комната для персонала),техническое помещение -контейнер , где хранится газо-резочное оборудование. Приемка металлолома производится по фактической массе. Для определения веса на территории промплощадки предусмотрены весы. При закупке металлолома в обязательном порядке проводится проверка металлолома на радиационную безопасность. 
Производственная мощность – 12 000 тонн металлолома в год. Единовременное хранение на складе менее 1 000 тонн. Площадь склада 900 м2.
Режим работы: смена – 8 часов в сутки, 5 дней в неделю.
Количество работников – 6 человек.
На промплощадке предусмотрена резка и сортировка металла по мере необходимости. В дальнейшем металл реализуется потребителям. Погрузка металла осуществляется колесным перегружателем MHL340 фирмы FUCHS.

5.	 Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности организация производства оказывать не будет.
С учетом мероприятий, намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на флору и фауну. Выполнение таких мероприятий, а также своевременное реагирования на внештатные ситуации позволят значительно снизить негативную нагрузку на животный и растительный мир. 
Отрицательное воздействие на недра и геологические структуры в период эксплуатации не прогнозируется.
Поверхностные водные объекты отсутствуют.
При условии правильного хранения отходов и своевременной их утилизации отрицательного воздействия на окружающую среду не будет.
Таким образом, воздействие на окружающую природную среду образовавшихся в процессе планируемых работ отходов будет низким. 
Значимость негативных воздействий имеет категорию – воздействие низкой значимости. Это обусловлено тем, что проектом предусмотрены технологии и технические решения, реализация которых позволяет снизить негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Самое сильное по интенсивности воздействие будет оказано на растительный и почвенный покров, однако оно носит временный характер в связи с ограниченным сроком строительства и строительным периодом

6.	На период эксплуатации данного объекта определен 2 организованных источника выбросов. Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта составит 0,13039 т/год.
В период строительно-монтажных работ будут образовываться следующие виды отходов:
· Твердые бытовые отходы;
· Промасленная ветошь;
· Огарки сварочных электродов;
Отходы обслуживания транспорта (отработанные масла; отработанные масляные фильтры; отработанные АКБ; отработанные шины; отработанные тормозные накладки; ветошь промасленная) образуются при техническом плановом и внеплановом осмотре, в ходе ремонта транспорта, который осуществляется на СТО сторонних организаций и подрядчиков. Все отходы обслуживания транспорта остаются на территории СТО сторонних организаций и подрядчиков и переходит в их собственность. В связи с этим, настоящим проектом отходы обслуживания транспорта не рассчитываются.
[bookmark: _Toc165708607]Таблица 18.1 - Объемы образования отходов производства и потребления на период проведения строительно-монтажных работ
	Наименование отхода
	Количество образования, т/период
	Количество накопления, т/период

	Промасленная ветошь
	0,127
	0,127

	Огарки сварочных электродов
	0,0015
	0,0015

	ТБО
	0,45
	0,45

	Итого
	0,5785
	0,5785


Сбросы не предусмотрены

7.	При размещении и дальнейшей эксплуатации промышленного объекта в ряде случаев существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, ответственность за последствия которых полностью ложится на природопользователя.
Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

8.	Данный вид деятельности входит в Приложение 2 ЭК РК., Раздел 2, п. 6, п.п. 6.10 – площадки хранения железного лома и (или) подлежащих утилизации транспортных средств на территории, превышающей 1 тыс. м2, или в количестве свыше 1 тыс. тонн и относятся к II категории.
Данный вид деятельности не входит в Перечень областей применения наилучших доступных технологий (Приложение 3 ЭК РК). 
Погрузка металла осуществляется колесным перегружателем MHL340 фирмы FUCHS на электродвигателе, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду.
На период эксплуатации установка газо-пылеулавливающего оборудования на вводимых объектах не предусмотрена. Организованные источники отсутствуют. Предусмотрено 2 неорганизованных источника выбросов (сварочный и газорезательные посты). Валовый выброс составит 0,13039 т/год. Воздействие минимально.


9.     Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов. Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации (1 ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест.
Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Приложение 1, Раздел 2, п.10 пп.5), промышленная площадка ТОО «Brand Steel KZ» относится к V классу опасности с установлением санитарно-защитной зоны 50 м.
Область воздействия устанавливается в размере 50 метров. Размер области воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.
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