
Краткое нетехническое резюме проекта
Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности,  план с изображением его границ 

Местонахождение земельного участка - г. Астана, р-н Байконыр, шос. Алаш, уч.   71/3, РКА2202400014029480. 

Участок объекта по земельному акту общей площадью 9,97 га.   

Расстояние до жилой зоны , с.Астана – 4.7 км в ЮЗ направлении.  Расстояние до  ближайшего водоного объекта  - река Ак-Булак  - 3,8 км.
Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов 

Город Астана расположен на севере страны, на берегах реки Ишим, административно разделён на 4 района: Алматы, Байконур, Есиль, Сарыарка.

Краткое описание намечаемой деятельности 

На территории объекта размещены следующие здания и сооружения: 1. Контрольно-пропускной пункт (далее – КПП) со смотровой площадкой на крыше (модульное здание); 2. Административное здание (модульное здание); 3. Склад для хоз. целей (утепленный ангар); 4. Стоянка для спецтехники (холодный ангар); 5. Весы автомобильные.; 6. Дробильно-сортировочный комплекс; 7. Площадка для мойки колес автотранспорта; Сортировочная линия; 11. Шредер для измельчения древесины (проектируемый); 12. Резервуары инфильтрата 13. Ячейки сортировки (вторсырье); 14. Ячейки для размещения (складирования) отходов (№№ 1 и 2); 15. Зона складирования строительных отходов (сырья) для дробления. 

Цель рекультивации карьера «Северная гряда» - это карьер щебенистого и суглинистых грунтов под площадку для складирования и переработку строительных отходов. Размещение отсортированных и измельченных строительных отходов в отработанных карьерах является альтернативным решением проблемы рекультивации. К тому же решаются важнейшие задачи по безопасному размещению отходов и восстановлению природного ландшафта. Поскольку площадь выработанного пространства велика, строительные отходы являются очень важным материальным ресурсом для его рекультивации. Кроме того, согласно п. 3.13 Национального Стандарта Республики Казахстан СТ РК 3792-2022 «Отходы. Требования по управлению строительными отходами. Основные положения» - «утилизация отходов - процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов». Деятельность данного объекта предусматривает переработку строительных отходов, таких как: Асфальт (сколы); Кирпич (бой); Бетонные и железобетонные отходы; Керамзитобетон; Древисина; Лом черных и цветных металлов; Рубероид; Битум (мастика); Линолеум (обрезы); Использованная минеральная вата; Асбошифер (бой); Макулатура; Стеклобой; Отработанный раствор цементно-известковый; Керамическая плитка (бой); Использованная тара бумажная, Целлофан; Пэт бутылки, Мебель, Дорожный смет. Переработка строительных отходов осуществляется с помощью установки дробильно сортировочного комплекса для дальнейшего заполнения (закладки, засыпки)/рекультивации карьера «Северная гряда».

Процедура приема и классификации отходов, принимаемых для утилизации, устанавливается с целью соблюдения требований Экологического Кодекса и включает следующие требования:

1. Заключение договора с собственником отходов, который предоставляет достоверную информацию об отходах, их качественную и количественную характеристики, подтверждающие отнесение отходов к определенному 

2. При приеме отходов проверяется представленная документация на отходы, выполняется визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения. 

3. Сведения о количестве и характеристиках принятых отходов с указанием происхождения, даты поставки, идентификации производителя или сборщика отходов указываются в «Журнале учета отходов». 

4. Постоянно обеспечивается письменное подтверждение получения каждой партии отходов, принятой на участке, и хранение данной документации в течение пяти лет с даты приема отходов. На каждую партию ввозимых на Площадку отходов оформляется акт-приема-передачи. 

5. Для определения массы поступающих отходов установлено весовое оборудование, которое 1 раз в год проходит поверку. 

6. После прохождения процесса разгрузки отходов, автотранспорт уже при выезде проходит контрольно-санитарный пост. Общий объем поступающих отходов: 430 тыс. тонн/год. • Распределение отходов: Строительные отходы (СО): 14% (60 тыс. тонн/год). Грунт: 7% (30 тыс. тонн/год). Дорожный смет (растительные отходы): 22% (100 тыс. тонн/год).

Крупногабаритные отходы (КГО, например, мебель): 7% (30 тыс. тонн/год). 

Смешанные строительные отходы (ССО): 50% (210 тыс. тонн/год). • Технологические процессы: Дробильно-сортировочная линия: Переработка до 150 тыс. тонн/год. 

Производство инертного материала (40% от переработанного объема). 

Разделение щебня на фракции: 0-20, 20-40, 40-70 мм. • Шредер: Производительность — 150 тыс. тонн/год. Получение дров, щепы, стружки, измельченного материала. На расширяемой площадке предусмотрено два участка для складирования строительных отходов. 

Площадка функционирует в две смены, преимущественно в светлое время суток, что позволяет эффективно использовать рабочую технику и соблюдать санитарные требования. 

Для устройства участков складирования строительных отходов предусматриваются следующие работы: • Подготовка дна карьера: Форма карьера изменяется на прямоугольную путем разработки грунта. Вынутый суглинок используется для засыпки и выравнивания дна участков складирования. • Формирование основания: Основание подготавливается из песчаного грунта, который равномерно распределяется и уплотняется для создания прочной основы. Слой песчаной подготовки под защитный слой имеет толщину не менее 100 мм. • Защитный слой: На подготовленное основание укладывается защитный слой из мелкозернистого грунта (песок, супесь или суглинок) с фракцией не более 3 мм. Толщина защитного слоя составляет не менее 500 мм, что предотвращает проникновение жидкости в нижележащие слои грунта. • Геотекстиль: Между слоями укладывается геотекстиль, который служит фильтрующим барьером и предотвращает смешивание различных материалов. • Формирование откосов: После выравнивания дна откосы укрепляются и складируются для устойчивости конструкции и предотвращения осыпания.

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:
Размещение площадки складирования и переработки неопасных строительных отходов определено в результате сравнения различных вариантов компоновочных решений с учетом, следующего:

 - под площадку для складирования и переработки строительных отходов, использованы нарушенные земельные территории (отработанный карьер Северная гряда – это карьер щебенистых и суглинистых грунтов); 

- отсортированные переработанные неопасные строительные отходы используются к качестве рекультивации карьера, заполняя выработанное пространство.

- участок расположен вдали от селитебной зоны 

- на расстоянии 4.7 км, вдали отводных объектов – ближайший водоем 

- река Ак-Булак расположена на расстоянии 3,8 км в южном направлении. 

- размещен с подветренной стороны относительно ближайшего населенного пункта; 

- в гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория характеризуется благоприятными условиями вследствие сложения в основном мощной толщей слабопроницаемых покрывающих ее глин и суглинков. 

Фильтрационная способность пород низкая; 

- на дно карьера формируется песчаное основание, защитный слой из мелкозернистого грунта, между слоями укладывается геотекстиль, который служит фильтрующим барьером и предотвращает смешивание различных материалов 

- территория объекта ограждена по периметру. 

На площадке введена пропускная система; - для соблюдения норм противопожарной безопасности на территории комплекса имеются первичные средства пожаротушения: углекислотные и порошковые огнетушители, пожарные щиты, ящики с песком, емкости с водой. Все оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении.

Обращение с отходами предусматривает раздельный сбор и размещение отходов согласно видовому составу, а также недопущение смешивания различных видов отходов между собой.

 Площадки (участки, помещения) для отходов обеспечены подъездами для транспорта. 

Данный вариант расположения площадки по переработке отходов наиболее рациональный. 

Предприятием учтены возможные альтернативные варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом снижения негативного воздействия на окружающую среду при переработке, утилизации отходов. 

Поэтому выбранный вариант осуществления намечаемой деятельности улучшит ситуацию по проблеме накопления и утилизации отходов в регионе.

Взаимодействие указанных объектов: не предусматривается.

 Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности 

Атмосферный воздух. 

На период СМР установлено 4 неорганизованных источников эмиссий в атмосферный воздух. В выбросах в атмосферу содержится: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494). 

Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения на период СМР составляет 0.876952 т/год. 

На период эксплуатации предприятия установлено 7 неорганизованных источников эмиссий в атмосферный воздух. В выбросах в атмосферу на 2026-2031 гг эксплуатации содержатся: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494), пыль древесная.

Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения на 2026-2031 гг составляет 42.14812 т/год, на 2032 год - 0.9982 тонн в год. 

Отходы образующиеся на период СМР - 0,375 тонн, на период эксплуатации 0,792 тонн/год. 

Общий объем используемой воды на период СМР – 0,423 тыс.м3: н ахоз бытовые нужды 0,027 тыс.м3, орошение , пылеподавление - 0,396 тыс.м3. 

На период эксплуатации 1,385 тыс.м3/год: на хозяйственно бытовые нужды 0,055 тыс. м3/год, на производственные нужды (пылеподавление, орошение) 1,33 тыс.м3/год.

Отходы производства и потребления: 

Общее количество принимаемых отходов составит: 430 тыс. тонн/год. 

• Распределение отходов:

 Строительные отходы (СО): 14% (60 тыс. тонн/год). 

Грунт: 7% (30 тыс. тонн/год). 

Дорожный смет (растительные отходы): 22% (100 тыс. тонн/год). 

Крупногабаритные отходы (КГО, например, мебель): 7% (30 тыс. тонн/год). 

Смешанные строительные отходы (ССО): 50% (210 тыс. тонн/год). 

• Технологические процессы: Дробильно-сортировочная линия: Переработка до 150 тыс. тонн/год. Производство инертного материала (40% от переработанного объема). Разделение щебня на фракции: 0-20, 20-40, 40-70 мм. • Шредер: Производительность — 150 тыс. тонн/год. Получение дров, щепы, стружки, измельченного материала.

