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1. ВВЕДЕНИЕ
Программа управления отходами (ПУО) рассматривает вопросы управления отходами при работе оборудования и механизмов, бытового обслуживания персонала.

В программе рассмотрены технологические процессы как источники образования отходов.
Настоящая программа управления отходами разработана во исполнение ст.335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года (далее – Кодекс), в котором установлен порядок разработки программы управления отходами (далее – программа) операторами объектов 1 и 2 категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов.
Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет.

Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса.

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Основанием для разработки программы управления отходами производства и потребления  являются:

· «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК; 
· Правила разработки программы управления отходами, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №318;
· Классификатор отходов, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.
Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:
· внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных техник по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

· привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

· минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.

Показатели программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Срок реализации программы: 2025-2034 года.
2. Общие сведения о предприятии
Наименование предприятия: ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Адрес предприятия: РК, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, 52А.
Контактные телефоны: 8 7172 77 00 44
БИН: 210740011455
Рассматриваемая в проекте НДВ площадка: производственная база
Административное расположение объекта: РК, г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.
Производственная деятельность предприятия: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Деятельностью предприятия является производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий. 
Многопрофильный завод расположен в г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.
В состав многопрофильный завода входят следующие цеха:

- Цех №1 – сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия;

- Цех №2 – производство медицинского газового оборудования;

- Цех №3 – производство и сборка офисной мебели;
- Цех №4 – сборка медицинской мебели;
- Цех №5 – покрасочный цех;

- Цех №6,7,8 – цех по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Многопрофильный завод находится в специальной экономической зоне. С северной стороны от территории предприятия строящееся здание на расстоянии 61 м, с северо-восточной стороны пустошь, с восточной стороны пустошь, с юго-восточной на расстоянии 538 м филиал ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс», на расстоянии 651 м Alstom Repair Center, Asko Prom Business center, с южной стороны расположено ТОО «Тумар Мунай Ресурс», ТОО «QR Systems» – на расстоянии 240 м, на расстоянии 282 м онлайн супермаркет Арбуз.кз, с юго-западной стороны расположено ТОО Астана-ДорСтрой НС – на расстоянии 222 м, на расстоянии 278 м расположено - ТОО КазЖол Сапасы, с западной стороны расположен склад строительных материалов – на расстоянии 124 м, на расстоянии 400м расположено ТОО АБЗ-Строй. 
Расстояние до ближайшего водного объекта р. Ак-Булак – 230м, объект не расположен в водоохранной полосе, но расположен в водоохранной зоне реки Ак-Булак, забора воды в период эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется. 

Селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха в районе расположения предприятия нет.
Цех №1 - сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия.
Техническая схема сборки представляет собой автоматизированный комплекс оборудования на базе оборудования КАВАМ ВА202 с автоматизированным управлением. 

Также предусматриваются инструменты для контроля и соблюдения стандартов безопасности. 

На входе находится компрессорное оборудование с оборудованием подачи рабочей среды, в том числе для минимизации потерь. 

Автоматизированный комплекс включен в линии автоматизации "КАВАМ ТО-202А" автоматической установкой на КАВАМ РА-202, параметры, требуемые к установленной автоматике. Также предусматривается удобный способ обслуживания и контроля за работой системы КАВАМ HD-20A. Ориентированный комплекс имеет статус на установку совместимый с КАВАМ HD-20. Для оборудования по линии также применен комплекс КАВАМ PAB 2015.

Комплекс сборки представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки ПВХ изделий, таких как: циркулярные станки, ленточнопильные станки, сварочные роботы, аппараты, станки отрезные, фрезерные, сверлильные и др.

Объем производства продукции в PVC фасадной продукции 880 м² в год.

Цех №2 – производство медицинского газового оборудования

Цех по производству медицинского оборудования оснащен высокопроизводительным многофункциональным оборудованием: токарно-фрезерный станок настольного типа; сверлильный станок с функцией маркодирования; шлифовальный машинный настольного типа; портативный копировальный фрезерный станок; ленточный шлифовальный мобильный. 

Также предусмотрен 35 тонный механический пресс плит, с токарным станком и различными видами ручного инструмента, а также вспомогательное оборудование для разметки, резки, закаливания и полировки готовой продукции, что обеспечивает полный производственный цикл. В цехе по производству медицинского оборудования имеется склад запаса продукции, оснащенный стеллажами.

Цех №3 – производство и сборка офисной мебели

Комплекс сборки мебели представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки офисной мебели, таких как: сверлильные, токарные, точильные, пресс станки, фрезерные и др.

Цех №4 – сборка медицинской мебели
Цех предназначен для сборки медицинской мебели. Основные этапы технологического процесса включают: 

Заготовка материалов - подготовка металлических и полимерных материалов для дальнейшей обработки. 

Механическая обработка - включает токарно-фрезерные работы, сверление, шлифовку, копирование профиля и резку заготовок. 

Сборка и сварка - соединение элементов с помощью сварки и механических крепежей. 

Закалка и полировка - улучшение механических свойств и внешнего вида деталей. 

Контроль качества - проверка изделий на соответствие техническим требованиям. 

Маркировка и упаковка - нанесение идентификационной информации и подготовка к отправке. 

Цех оснащен современным оборудованием, включая настольные станки, мобильные шлифовальные установки, механический пресс и вспомогательные инструменты. В его составе имеются склад готовой продукции.

Цех №5 – покрасочный цех

В покрасочном цеху имеются покрасочная сушильная камера, покрасочная машина, системы порошковой покраски.

Цех №6,7,8

Цеха по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.

Для сборки изделий из металлоконструкций применяются различные сварочные работы по металлоконструкциям, станки для резки железа, станки отрезные, сверлильные, шлифмашины.

Имееются ванны для придания металлическим изделиям антикоррозийного покрытия путем хромирования деталей.
3. Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии. 

В настоящее время компанией разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, переработки, размещения и утилизации отходов, разработка единого плана управления отходов для всех этапах проведения работ, проводимых компанией. Согласно этому проводиться регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления. 

Принципы единой системы управления заключается в следующем: 

-раздельный сбор с учетом целесообразного объединения видов отходов по степени и уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;

-идентификация образующихся отходов на месте их сбора;

-хранение отходов в контейнерах (ёмкостях) в соответствии с требуемыми условиями для данного вида отходов. Все емкости для хранения отходов маркируются по степени и уровню опасности. 

-сбор и временное хранение организуется на специально оборудованных площадках временного хранения;

-по мере возможности производить вторичное использование отходов.

3.1 Классификация отходов.
Классификация отходов, образующихся в компании при эксплуатации многопрофильный завода приведена в таблице 1.1. Кодировка отходов приведена согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.

Таблица 1.1. Классификация отходов многопрофильного завода
	№п/п
	Наименование отходы
	Код

	1
	Отработанная тара из-под ЛКМ
	08 01 11*

	2
	Промасленная ветошь
	15 02 02*

	3
	Медицинские отходы
	18 01 09

	4
	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*

	5
	ТБО
	20 03 99

	6
	Пищевые отходы
	20 01 08

	7
	Бумага и картон
	20 01 01

	8
	Стеклобой
	20 01 02

	9
	Пластмасса
	20 01 39

	10
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13

	11
	Лом черных металлов
	16 01 17

	12
	Лом цветных металлов
	16 01 18

	13
	Металлы
	20 01 40

	14
	Отходы офисной техники
	20 01 36

	15
	Строительные отходы
	17 09 04

	16
	Отходы пластмассы, пластика
	20 01 39

	17
	Резины
	20 01 99

	18
	Пыль металлическая
	12 01 01

	19
	Пыль абразивная
	12 01 02

	20
	Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов
	12 01 21

	21
	Средства индивидуальной защиты
	15 02 03

	22
	Отходы от обработки древесины
	03 01 05


1.1. Система управления отходами.
Система управления отходами ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории РК. Система управления отходами включает в себя десять следующих основных этапов технологического цикла:

1. Образования отходов

2. Сбор и/или накопление отходов

3. Идентификация отходов

4. Сортировка отходов, включая обезвреживание

5. Паспортизация отходов

6. Упаковка и маркировка отходов

7. Транспортирование отходов

8. Складирование (упорядоченное размещение) отходов

9. Хранение отходов

10. Удаление отходов.

Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся в ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT».
2.2.1 Образование отходов

Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов предусмотрено во всех технологических процессах, а также от жизнедеятельности персонала.

Образования отходов осуществляется на производственном участке.
Таблица 4.2 – Перечень отходов с указанием присвоенной кодировки
	№п/п
	Наименование отходы
	Код

	1
	Отработанная тара из-под ЛКМ
	08 01 11*

	2
	Промасленная ветошь
	15 02 02*

	3
	Медицинские отходы
	18 01 09

	4
	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*

	5
	ТБО
	20 03 99

	6
	Пищевые отходы
	20 01 08

	7
	Бумага и картон
	20 01 01

	8
	Стеклобой
	20 01 02

	9
	Пластмасса
	20 01 39

	10
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13

	11
	Лом черных металлов
	16 01 17

	12
	Лом цветных металлов
	16 01 18

	13
	Металлы
	20 01 40

	14
	Отходы офисной техники
	20 01 36

	15
	Строительные отходы
	17 09 04

	16
	Отходы пластмассы, пластика
	20 01 39

	17
	Резины
	20 01 99

	18
	Пыль металлическая
	12 01 01

	19
	Пыль абразивная
	12 01 02

	20
	Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов
	12 01 21

	21
	Средства индивидуальной защиты
	15 02 03

	22
	Отходы от обработки древесины
	03 01 05


2.2.2 Сбор и/или накопление отходов
Вторым этапом технологического цикла являются сбор и накопление отходов. В ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» осуществляет разделяет сбор образующихся отходов. На производственной площадке оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных герметичных контейнерах, в соответствии с видом отходов, в случае крупногабаритных отходов, отходы будут размещаться на специально отведенных площадках с бетонным основанием с раздельным сбором согласно виду отходов. 
 


При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.
2.2.3 Идентификация отходов
Идентификация отходов является третьим этапом технологического цикла отходов.

Промышленные отходы собираются в отдельные емкости (контейнеры) с четкой идентификацией для каждого типа отхода по типу и классу опасности.

2.2.4 Сортировка отходов, включая обезвреживание
Сортировка является четвертым этапом технологического цикла отходов.

На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

2.2.5 Паспортизация отходов
Паспортизация является пятым этапом технологического цикла отходов.

На предприятии разработаны паспорта отходов. В паспорте отхода отражена информация о химическом и морфологическому составу отходов.


2.2.6 Упаковка и маркировка отходов
Упаковка и маркировка отходов является шестым этапом технологического цикла отходов.

Все контейнера, емкости и места хранения маркируются в соответствии с временными хранимыми отходами. 


2.2.7 Транспортировка отходов
Транспортировка является седьмым этапом технологического цикла отходов.

Все отходы производства и потребления вывозятся только специализированным автотранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия, так же при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки отходов выполняются все требования нормативно-правовых актов принятых на территории РК и международных стандартов. Вывоз отходов производится по мере его накопления. 

2.2.8 Складирование отходов
Складирование является восьмым этапом технологического цикла отходов.

На территории производственных объектов и вахтового поселка компании оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров и емкостей.


2.2.9 Хранение отходов
Хранение является девятым этапом технологического цикла отходов.

Все образованные на предприятии отходы временно размещаются и хранятся на соответствующих площадках для временного хранения отходов.


2.2.10 Удаление отходов
Система управления отходами на предприятии минимизирует возможное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения. Все образующиеся отходы производства и потребления передаются сторонним организациям.

2.3 Анализ существующей системы управления отходами

Положительные аспекты существующей системы управления отходами:

1. На всех производственных объектах ведется строгий учет образующихся отходов;

2. Сбор и/или накопление отходов осуществляется согласно нормативным документам РК. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.

3. Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций;

4. Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов;

5. Транспортировка отходов осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на занятие данным видом деятельности, а также автотранспорт и персонал;

6. Складирование и хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных местах;

7. Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.

8. На предприятии осуществляется раздельный сбор ТБО на коммунальные отходы, стеклобой, макулатура и пищевые отходы.

Следует отметить, что система обращения с отходами ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» отвечает существующим требованием нормативных документов РК.

Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года

В Компании планомерно ведется работа по минимизации вреда окружающей среде и уделяется повышенное внимание вопросам снижения отходов производства и их утилизация. Основными отходами производства являются ТБО, отработанные масла, пластовая вода. Основным количественным показателем является 100 % передача образованных отходов.

Таблица 2.4.– Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления

	№ п/п
	Наименование источника образования отходов производства (технологический процесс, оборудование, структурное подразделение)
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Единица измерения
	Годовое количество образования отходов с учетом максимальной загрузки

оборудования, технологического процесса
	Вид операции, которому подвергается отход

	
	
	
	
	
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9

	1
	Персонал предприятия
	Твердые бытовые отходы (ТБО)
	20 03 01
	тн
	18,75
	Утилизация

сторонней организацией

	2
	Оборудование
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	тн
	1,905
	Утилизация

сторонней организацией

	3
	Персонал предприятия
	Пластиковые бутылки
	20 01 39
	тн
	0,5625
	Утилизация

сторонней организацией

	4
	Производство
	Лом черных металлов
	16 01 17
	тн
	71
	Утилизация

	5
	Производство
	Лом цветных металлов
	16 01 18
	тн
	5
	сторонней организацией

	6
	Производство
	Пыль металлическая
	12 01 01
	тн
	1
	Утилизация

сторонней организацией

	7
	Производство
	Пыль абразивная
	12 01 02
	тн
	1
	Утилизация

сторонней организацией


	
	
	
	
	
	
	сторонней

организацией

	8
	Производственные помещения
	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*
	тн
	3
	Утилизация сторонней организацией

	9
	Персонал предприятия
	Пищевые отходы
	20 01 08
	тн
	7,5
	Утилизация сторонней организацией

	10
	Ремонтные работы
	Тара из-под ЛКМ
	15 01 10*
	тн
	1,063
	Утилизация

сторонней организацией

	11
	Персонал предприятия
	Медицинские отходы
	18 01 09
	тн
	0,1
	Утилизация

сторонней организацией

	12
	Ремонтные работы
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	тн
	10
	Утилизация

сторонней организацией

	13
	Обслуживание   оборудования
	Металлолом
	20 01 40
	тн
	1
	Утилизация

сторонней организацией

	14
	Производственные помещения
	Отходы офисной техники
	20 01 36
	тн
	1
	Утилизация

сторонней организацией

	15
	Ремонтные работы
	Строительные отходы
	17 09 04
	тн
	49
	Утилизация

сторонней организацией

	16
	Персонал предприятия
	Бумага и картон
	20 01 01
	тн
	6,1875
	Утилизация

сторонней организацией

	17
	Персонал предприятия
	Стеклобой
	20 01 02
	тн
	0,375
	Утилизация

сторонней организацией

	18
	Производство
	Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов
	12 01 21
	тн
	1
	Утилизация

сторонней организацией

	19
	Персонал предприятия
	Средства индивидуальной защиты
	15 02 03
	тн
	1
	Утилизация

сторонней организацией

	20
	Производство
	Отходы от обработки древесины
	03 01 05
	тн
	5
	Утилизация

сторонней организацией


Анализ мероприятий по управлению отходами за последние три года

В настоящее время Товариществом разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, переработки, размещения и утилизации отходов, разработка единого плана управления отходов на всех этапах проведения работ, проводимых Товариществом. Согласно этому производится регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления.

Принципы единой системы управления заключаются в следующем:

1. На всех производственных объектах Компании ведется строгий учет образующихся отходов. Специалистами отдела ОТ и ОС предприятия контролируются все процессы в рамках жизненного цикла отходов, и помогает установить оптимальные пути утилизации отходов, согласно требованиям законодательства РК и международных природоохранных стандартов.

2. Сбор и/или накопление отходов на производственных объектах Компании осуществляется согласно нормативным документам Республики Казахстан. Для сбора отходов имеются специализировано оборудованные площадки, и имеются необходимое количество контейнеров.

3. Все образующиеся отходы проходят идентификацию и паспортизацию с привлечением специализированных лабораторий.

4. Осуществляется упаковка и маркировка отходов.

5. Транспортирование отходов осуществляют специализированные лицензированные организации.

6. Складирование и хранение, образующихся отходов осуществляется в специализированные контейнеры и специально оборудованных площадки.

7. По мере возможности производить вторичное использование отходов, либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

8. Отходы, не относящиеся к ТБО, передаются сторонним организациям для размещения, утилизации, обезвреживания или переработки.

9. Обустраивает и эксплуатирует полигон в соответствии с законодательными требованиями РК.

В целях оптимизации управления отходами организовано заблаговременное заключение договоров на вывоз для дальнейшей переработки/использования/ утилизации отходов производства и потребления со специализированными предприятиями, что также снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.

Подлежат переработке после вывоза по договору следующие образующиеся отходы: отработанные аккумуляторные батареи, люминесцентные лампы, изношенные шины, Отходы черного металла, стружки металлической и сварочных электродов.

Отработанные масла по возможности используются повторно в производстве для смазки деталей.

Промасленная ветошь передается специализированной организации на сжигание в котельных.

ТБО вывозятся на полигон ТБО по договору.

Вещества, содержащиеся в отходах, временно складируемых на территории предприятия, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их соответствующее хранение. В связи с этим проведение инструментальных замеров в местах временного складирования отходов не планируется.

Передача отходов оформляется актом приема-передачи с приложением копии паспорта отходов. Сведения об образовании отходов и об их движении заносятся начальником объекта в журнал «учета образования и размещения отходов».
Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления отходов АО в соответствии с принципом иерархии
Система управления отходами является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

· уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;
· систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.
Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии

«3Rs» – reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение. Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управления отходами является Директива Европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами – так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международного опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):
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· предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность, используя замкнутый цикл производства);  утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья);
· безопасное размещение отходов;
· приоритет утилизации над их размещением;
· исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных, радиоактивных);
· размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.
При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

1 этап – появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2 этап – сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

3 этап – идентификация отходов, которая может быть визуальной

4 этап – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

5 этап – паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

6 этап – упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

7 этап – складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап – хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

9 этап – утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.
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В компании сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

Анализ отходов по участкам их образования, сбора и мест временного хранения, существующих способов утилизации приведены в таблицах ниже.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

· расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии

· сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

· вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.

· оформление
документации
на
вывоз
отходов
с
указанием
объемов вывозимых отходов

· регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на предприятии.

· составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

· заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства ипотребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение ТОО назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.

Уменьшение объема

Сокращение объема отходов достигается путем сжигания некоторых видов отходов (отработанные фильтры, промасленная ветошь, медицинские отходы, изношенная спецодежда (СИЗ); твердые бытовые отходы; Сокращение объема металлических бочек достигается путем прессования. Возможности сокращения объемов других отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности.

Образование отходов производства таких как: аккумуляторные батареи, отработанные люминесцентные лампы, фильтры, отработанное масло, автошины определяется их сроком службы и уменьшение количества этих отходов возможно при правильной эксплуатации перечисленного оборудования.

Повторное использование

При повторном использовании отходы могут использоваться точно так же, как и исходный материал, в альтернативных или вспомогательных технологических процессах, либо неиспользуемые материалы могут найти применение в других отраслях.

Автопокрышки можно использовать для обустройства устройства цветников, для ограждения дорог, укрепления откосов дамб.

Регенерация/утилизация

После рассмотрения всех возможных вариантов сокращения количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по регенерации и утилизации отходов, как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях. Примером такой меры является переработка металлолома, отработанных аккумуляторных батарей, передача для утилизации специализированным предприятиям отработанных люминесцентных ламп.

Рециклинг отходов

Процесс возвращения отходов в процессы техногенеза. По договору сдаваемые отходы, такие как металлолом, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы возвращаются в производственный цикл для производства той же продукции.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов

Хранение – изоляция с учётом временной нейтрализации отходов. Этот способ удаления применим для отходов, не поддающихся дальнейшим превращениям. Отходы с повышенным содержанием веществ, которые могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, не подлежат такому хранению.

Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов являются контейнеры ТБО. При использовании подобных объектов исключается контакт размещённых в них отходах с почвой и водными объектами. Осуществлять ежедневную уборку территории от мусора с последующим поливом. Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных контейнеров, следить за их техническим состоянием.

ТБО, промасленная ветошь и т.п. доставляют в стальных герметичных контейнерах (скипах) и весом, выгружают на площадке для размещения контейнеров с ТБО.

Выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, позволит свести это влияние до минимума. Основным принципом в области обращения с отходами производства и потребления является охрана здоровья человека, поддержание и восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды, и сохранение биологического разнообразия. В целях улучшения состояния окружающей природной среды, предупреждения заболеваний населения и персонала, создания благоприятных условий проживания, необходима современная и эффективная система управления отходами.

Удаление и переработка отходов

ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» в 2025 г. на период разработки данной Программы управления отходами - не предусматривает внедрение технологии и установок обезвреживания, переработки и утилизации отходов.

Настоящей Программой предусмотрено заключение договоров со специализированными организациями, осуществляющими переработку и утилизацию отходов.

Настоящей Программой предусмотрены следующие мероприятия, направленные на улучшение системы удаления и переработки отходов:

· отработанные люминесцентные лампы сдаются в специализированую организацию по договору на термодемеркуризацию.
· отработанные масла сдаются в специализированую организацию по договору.
· отработанные аккумуляторные батареи, использованная тара из-под масел и химреагентов (бочки металлические спрессованные), металлолом (лом цветных и черных металлов), стружка металлическая и пыль абразивно- металлическая, в специализированную организацию по договору на переработку.
· 
использованная тара из-под ЛКМ; использованная тара из-под химреагентов (пластмассовые бочки); отходы химреагентов; отработанные автомобильные шины; отходы изоляционных материалов; огарки сварочных электродов; абразивные шлифовальные диски; портативное оборудование и оргтехника; стеклобой сдаются в специализированную организацию по договору.
Вывоз и транспортировка всех видов отходов производства и потребления осуществляется спец. автотранспортом подрядной транспортной организации, согласно договору.

Минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.
· Возможности   значительного сокращения   объема   достигается путем использования малоотходных или безотходных технологий в строительстве объектов, и т.д. а также уменьшение образования отходов в источнике посредством проектирования, вариантов материально-технического снабжения и выбора подрядчиков;

· повторного использования материалов или изделий, которые являются продуктами многократного использования в их первоначальной форме;

· проведения разграничения между отходами по физико-химическим свойствам, которое является важным моментом в программе мероприятий по их переработке и удалению. Помимо соображений безопасности, такое разграничение позволяет выявить близкие по характеристикам отходы, которые могут быть объединены для упрощения процессов хранения, очистки, переработки и/или удаления, а также отходы, которые должны оставаться разобщенными. Если необходимость разобщения несовместимых отходов не будет учтена, то может образоваться такая смесь, которая не будет поддаваться переработке или удалению предпочтительным методом, потребует проведение лабораторных анализов в значительном объеме и приведет к общему удорожанию проводимых мероприятий;

· выбора экологически приемлемого способа удаления отходов.

Совершенствование производственных процессов, в том числе за счет внедрения малоотходных технологий
Для сокращения объема отходов необходимо применение безотходных технологий, либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

Сокращение объемов образования отходов

Сокращение объемов образования отходов предполагает планирование и осуществление мероприятий по уменьшению количества производимых   отходов и увеличение доли отходов, которые могут быть использованы как вторсырье.

Так, например, сокращение отходов производства и потребления за рубежом направлено на изменение упаковки (в развитых странах упаковочные материалы составляют до 30 % веса и 50 % объема всех отходов).

Возможности сокращения объемов отходов ограничены, так как они в основном зависят от производственной деятельности.

Образование отходов производства таких как: люминесцентные лампы, определяется их сроком службы и уменьшение количества этих отходов возможно при правильной эксплуатации перечисленного оборудования, а также заменой на альтернативные (не содержащие ртуть) лампы.

Повторное
использование
отходов,
либо
их
передачи
физическим
и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании
После рассмотрения вариантов по сокращению количества отходов, рассматриваются варианты по повторному использованию отходов за счет регенерации/утилизации, рециклинга отходов

Регенерация/утилизация

Оцениваются мероприятия по регенерации и утилизации отходов, как на собственном предприятии, так и на сторонних предприятиях. Примером такой меры является повторное использование отработанного масла, переработка отходов металлов, передача для утилизации специализированным предприятиям отработанных люминесцентных ламп.

Рециклинг отходов

Процесс возвращения отходов в процессы техногенеза. По договору сдаваемые отходы, такие как отходы металлов, отработанные люминесцентные лампы возвращаются в производственный цикл для производства той же продукции.

Переработка отходов с использованием наилучших доступных технологий
После рассмотрения вариантов по сокращению количества, повторному использованию, регенерации/удалении отходов изучается возможность их переработки в целях снижения токсичности.

Переработка может производиться биохимическим (например, компостирование), термическим (термодесорбция), химическим (осаждение, экстрагирование, нейтрализация) и физическим (фильтрация, центрифугирование) методами.

На предприятии осуществляется повторное использование отходов отмытого грунта, отработанных масел. Частично используются древесные отходы, отходы металлолома и резинотехнических материалов.

Также в качестве мер по сокращению накопленных отходов осуществляется их передача юридическим и физическим лицам, осуществляющим переработку, обезвреживание, утилизацию и безопасное удаление, а также заинтересованными в их полезном использовании.

Отходы металлолома, тара из-под ЛКМ, огарки электродов, отходы металлообработки передаются для переработки в специализированные организации, имеющие лицензию по сбору и переработке металлолома.

Отработанные люминисцентные лампы передаются на демеркуризацию в специализированное предприятие. Отработанные аккумуляторы сдаются в специализированные организации, имеющие лицензию на производство работ по переработке аккумуляторного лома.

Одним из мер по удалению и восстановлению отходов производства и потребления на предприятии можно предложить их термическую обработку – сжигание в специализированной установке с получением сопутствующей энергии (тепла).

При этом термическая обработка отходов в республике принята одним из приоритетных направлений их удалении и восстановлению.

Данный подход приобретает в настоящее время широкое применение и на предприятиях в связи с более совершенными технологиями по очистке уходящих газов и снижением стоимости предлагаемого оборудования.

Виды и технические характеристики оборудований позволяют использовать их как в качестве установок по утилизации отходов (инсинераторы, крематоры), так и установок с сопутствующей выработкой тепловой либо электрической энергии, а также установок по производству топлива.

Целесообразно использование установок по сжиганию производственных и бытовых отходов с сопутствующей выработкой энергии и топлива, которая может быть использована для производственных процессов (обогрев зданий АБК, вахтовых поселков, ремонтных мастерских и др. помещений, либо в качестве дополнительного источника электрической энергии и топлива для техники).

В качестве примера можно привести пиролизную установку, с помошью которого производится переработка (утилизация) промышленных отходов методом термического разложения (низкотемпературного пиролиза до 600°С).

Технологии пиролиза включают переработку, обезвреживание и удалению углеродосодержащих промышленных отходов 2-4 класса опасности в т.ч.: отходов резины, включая б/у шины; мазутов; отходов при добыче нефти и газа; масел; каучука; шламов нефти и нефтепродуктов; угля; отходов растворителей и лакокрасочных средств; медицинских отходов; загрязненный маслами обтирочный материал и спецодежду; полиэтиленовой тары и пленки; ж/д шпал; рубероида; коксовых масс; загрязненных «хвостов» ТБО и д.р.

В процессе переработки (удаление и восстановление) отходов получается товарный продукт в виде жидкого топлива, а вырабатываемый пиролизный газ направляется на работу оборудования.

В настоящее время рынок оборудований представлен в широком диапазоне комплектаций и производственных мощностей.

В качестве примера можно привести пиролизные установки «Т-ПУ1» (РФ).

Удаление и восстановление отходов методом низкотемпературного пиролиза (до 600°С) на установках «Т-ПУ1» — это перспективное и высокорентабельное производство с возможностью получать не только оплату за утилизацию отходов, но и позволяет от переработки отходов дополнительно получать товарную продукцию в виде пиролизного (печного) топлива, технического углерода, обожжённого металлокорда (при пиролизе шин), парафина и др. Пиролизное оборудование «Т-ПУ1» потребляет всего 1,1 кВт электроэнергии и работает за счет собственного пиролизного газа, вырабатываемого в процессе переработки.

В процессе переработки большинства видов отходов получается товарная продукция в виде пиролизного (печного) топлива (до 80%) и обуглероженного остатка (технический углерод).

При пиролизе шин получается дополнительный товарный продукт, обожженный металлокорд, который легко прессуется и реализуется на рынке.

При пиролизе отходов нефтепродуктов вместе с топливом дополнительно получается товарный продукт парафин. Объем выхода печного топлива и углеродистого остатка после пиролиза зависят от вида и состава перерабатываемых отходов.

Нефтесодержащие отходы, масла — наиболее доходные виды сырья при переработке (удалении и восстановлении) которых может получаться до 80% печного топлива и даже выше (на отработанном масле – до 90%). На резине и шинах выход печного топлива – до 50%, на полиэтиленах и пленке – до 30%. При пиролизе некоторых видов отходов (торф и т.п.) получается большой объем пиролизного газа, который можно генерировать в электроэнергию.

Преимуществами установок «Т-ПУ1» являются их невысокая стоимость по сравнению с аналогами при одновременном использовании более качественных и дорогих материалов в производстве печей и реторт, компактность, простота в работе и обслуживании.

В отличии от аналогов в установках «Т-ПУ1» разработан более оптимальный размер реторты (уменьшена высота и увеличен диаметр), обеспечивающий лучший и более быстрый прогрев сырья по всему объему, что приводит к сокращению времени нагрева (варки) при более качественном пиролизе. Снижение высоты реторты (установки) облегчает ее обслуживание, позволяет использовать помещение с более низкими потолками и более простые погрузочные механизмы (даже погрузчик). Так как высота не оснащенных печей «Т-ПУ1» составляет 2,6 м, то их возможно перевозить вертикально стандартной «еврофурой» и требуется меньшее количество транспортных средств для перевозки, по сравнению с более «громоздкими» аналогами.

Диаметр реторты 1400 мм позволяет загружать в реторту без перегрузки сырье в «биг-бэгах» или пластиковых еврокубах.

Оптимальность и компактность цепей трубопроводов и узлов в установке «Т-ПУ1» позволяют 1-2 раза в месяц (в зависимости от вида отходов, количества смол и т.д.) легко чистить (делать профилактику) оборудования продувкой на 2-3 часа горячим паром от парогенератора вместо трудоемкой механической и ручной чистки.

Производительность одной установки «Т-ПУ1» с ретортой 2,58 куб.м составит до 8 куб.м отходов в сутки (зависит от плотности загрузки, вида отходов, времени цикла и количества используемых реторт). Работа установок «Т-ПУ1» цикличная. В круглосуточном режиме работы в среднем получается три цикла работы (варки) в сутки при использовании двух реторт. На некоторых видах «рыхлых» отходов получается четыре цикла при использовании трех реторт.

Один оператор и один подсобный рабочий могут обслуживать работу 3-4 установок «Т-ПУ1».

Для увеличения суммарной производительности производства установки «Т-ПУ1» могут быть объединены (добавлены «как конструктор») в технологическую линию. Например, технологическая линия (модуль) из 8 установок «Т-ПУ1» имеет производительность до 40 тонн нефтешламов или до 60 куб.м твердых бытовых отходов в сутки при обслуживании из 4-х человек.

Оборудование «Т-ПУ1» возможно устанавливать на открытой площадке (зависит от климатической зоны). Специальный фундамент под оборудование не требуется — достаточно твердого покрытия (бетонной плиты). Конструктивно установки «Т-ПУ1» менее громоздкие, чем аналоги, что позволяет в случае необходимости достаточно быстро и без особых сложностей произвести демонтаж/монтаж оборудования и перевезти установки «Т-ПУ1» на другую площадку.

Географию установленного оборудования «Т-ПУ1» (более 50 установок в более, чем 30 городах СНГ за три последних года).

Переработка/утилизация отходов не является основным видом работ предприятия, поэтому установка специального оборудования для утилизации отходов не целесообразно и экономически не выгодно для основной деятельности предприятия.
4. Цель, задачи и целевые показатели 
Цель программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов.
Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.
Показатели программы – представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.). Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической целесообразности.
5. Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры
Для решения вопроса управления отходами для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» предполагается проводить раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели планируется предусмотреть маркирование металлических контейнеров для каждого типа отходов, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.

Сортировка отходов: разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Сортировка отходов осуществляется на начальном этапе сбора отходов и заключается в раздельном сборе различных видов отходов, в зависимости от их физико-химических свойств, класса опасности, агрегатного состояния и определением дальнейших путей складирования, хранения, утилизации или захоронения.

Сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка (с обезвреживанием). Определение ресурсной ценности отходов, возможности повторного использования производится на площадке утилизации материалов.

Идентификация - деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках. Идентификацию отходов проводят на основе анализа эксплуатационно-информационных документов, в том числе паспорта отходов. При необходимости идентификацию отходов проводят путем контрольных измерений, испытаний, тестов и т.п.

Складирование и хранение. Для складирования и хранения отходов оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование осуществляется в течение определенного интервала времени с целью последующей транспортировки отходов.

Транспортирование. Транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими специальные документы на право обращения с отходами на специализированные полигоны для захоронения или места утилизации.

Транспортировка отходов осуществляется специальным автотранспортом. Транспортировка опасных видов отходов осуществляется согласно:

( «Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом». Утверждены Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546.

( «Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» от 17 апреля 2015 года № 460 (утверждены приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан).

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем (грузополучателем).

Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

При осуществлении перевозки опасных отходов грузоотправитель или перевозчик разрабатывают в соответствии с законодательством Республики Казахстан паспорт безопасности или аварийную карточку на данный груз в случае возможных аварийных ситуаций в пути следования. В случае возникновения или угрозы аварии, связанной с перевозкой опасных отходов, перевозчик незамедлительно информирует об этом компетентные органы.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза. Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка-разгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается. Не допускается также производство погрузочно-разгрузочных работ с взрывоопасными огнеопасными отходами во время грозы.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам. Опасные отходы, упакованные в ящиках при выполнении погрузочно-разгрузочных операций должны перемещаться на специальных тележках. В случае упаковки опасных грузов в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Не допускается переносить упаковку на спине, плече или перед собой.

Удаление. Удалению подлежат все образующиеся отходы, кроме вскрышных пород. Под удалением понимается сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения.

Сбор, сортировка, транспортирование осуществляется специализированными организациями согласно договорам. Переработка отходов осуществляется специализированными организациями согласно договорам.

Аварийные ситуации при обращении с отходами могут возникнуть:

( При временном хранении отходов на предприятии.

( При погрузочно-разгрузочных работах.

( При транспортировке отходов к местам обработки, утилизации, захоронения.

При временном хранении отходов на предприятии особое внимание следует уделить отходам опасного списка.

К показателям программы в конкретном рассматриваемом случае относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Организация своевременного сбора и передачи отходов на переработку специализированным предприятиям.

Предлагаемые проектным решением  мероприятия заключаются в следующем: 

1. Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах технологического цикла отходов. Для ведения полноценного учета и контроля необходимо: 

· соблюдать требования, установленные действующим законодательством, принимать необходимые организационно-технические и технологические меры по удалению образовавшихся отходов;  

· иметь паспорта опасных отходов;

· проводить инвентаризацию отходов (объемы образования и передачи сторонним организациям, качественный состав, места хранения);

· вести регулярный учет образующихся и перемещаемых отходов;

· предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию, связанную с обращением отходов уполномоченному органу в области ООС;

· соблюдать требования по предупреждению аварий, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами производства и потребления и принимать неотложные меры по их ликвидации;

· в случае возникновения аварии, связанной с обращением с отходами, немедленно информировать об этом уполномоченный органы в области ООС и санитарно-эпидемиологического надзора;

· производить визуальный осмотр отходов на местах их временного размещения;

· проводить регулярную проверку мест временного хранения отходов и тары для их складирования на герметичность и соответствие экологическим требованиям;

2. Заключение договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность в сфере использования отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и утилизацию отходов с применением наилучших технологий.

3. Планирование внедрения раздельного сбора отходов, в частности ТБО.

4. Уменьшение количества отходов путем повторного использования упаковки и тары.  Следует рационально использовать расходные материалы с учетом срока их хранения после вскрытия упаковки. 

Лом черных металлов

При техническом обслуживании и монтаже оборудования образуются бракованные детали, выявленные в процессе ремонта и не подлежащие восстановлению, обрезки труб и т.д. Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 71 тонн/год. Отходы металлолома будут передаваться на переработку специализированной организации.
Лом цветных металлов

Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 10 тонн/год. Отходы будут передаваться на переработку специализированной организации.
Металлы - связи с тем, что методика для расчета объема образования отходов отсутствует, количество отхода ориентировочно будет составлять до 10 т/год.
Твердые бытовые отходы 

Расчёт проведён согласно РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. 

Средние нормы накопления ТБО на 1 человека в год составляют в кварталах с благоустроенным жилым фондом – 1,06м3 / год (260 кг), удельный вес составляет 0,3 т/м3. Количество рабочих 250 человек. 

Таким образом, количество образуемых твёрдо-бытовых отходов составит: 

Мк.о= 0,25 * 0,3* 250 = 18,75 т/год 

Объем образования ТБО составит 18,75 т/год.

18,75*40/100= 7,5 тонн пищевой отходы
18,75*33/100= 6,1875 тонн бумага и картон
18,75*2/100= 0,375 тонн стеклобой
18,75*3/100= 0,5625 тонн пластмасса 
Огарки сварочных электродов - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов огарков сварочных электродов 10 т/год.
Древесина - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов резины 2 т/год.

Резина - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов резины 1 т/год.

Отходы офисной техники

Согласно ожидаемому количество образования отходе при плановом ежегодном ремонте составит 1 т\год.
Ветошь промасленная

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ([image: image2.png]
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Количество промасленной ветоши составляет:

Н = 1,5 + 0,12 * 1,5 + 0,15 * 1,5 = 1,905 тонн

Отработанные ртутьсодержащие лампы

Расчет норматива образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.

Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле:

N = n × (Т / Тр), шт/год

М = N× m, т/год

где n – количество работающих ламп данного типа по проекту, шт;

Тр– ресурс времени работы ламп, принят по паспорту, ч (для ламп типа ЛБ равен 4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ равен 6000-15000 ч);

Т – фактическое время работы ламп, ч/год;


m – масса одной лампы, т.

N = 3500 × (4800 / 6000) = 2800 шт/год

М = 1371 × 0,001 = 3 т/год
Средства индивидуальной защиты

Связи с тем, что методика для расчета объема образования отходов отсутствует, количество отхода ориентировочно будет составлять до 20 т/год.

Тара из под ЛКМ

Расчет объемов образования отходов выполнен, согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п. 

Норма образования отхода определяется по формуле:
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, т/год,

где [image: image9.png]


 - масса [image: image10.png]
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 (0.01-0.05).

Расчет объема образования банок из-под краски

	Масса данной тары, т
	Содержание остатков краски, ai
	Масса краски в данной таре, т, Mki
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 - число видов тары
	N, т/год

	0,001
	0,05
	6,5
	40
	0,365

	0,002
	0,05
	12
	40
	0,68

	0,0002
	0,05
	0,2
	40
	0,018

	Всего
	1,063


Медицинские отходы по данным Оператора образуется 0,1 т/год.

Строительный отход по данным Оператора образуется 49 т/год.

Места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

1) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительно-монтажных работах и эксплуатации представлены в таблице.
На период эксплуатации 2025-2034 гг.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, т/год

	1
	2
	3

	2025 год

	Всего
	206,443
	206,443

	В том числе отходов производства
	173,068
	173,068

	Отходов потребления
	33,375
	33,375

	Опасные отходы

	Отработанные ртутьсодержащие лампы 20 01 21* 
	3
	3

	Тара из под ЛКМ 08 01 11* 
	1,063
	1,063

	Ветошь промасленная 15 02 02* 
	1,905
	1,905

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы 20 03 01
	18,75
	18,75

	Пищевые отходы 20 01 08
	7,5
	7,5

	Бумага и картон 20 01 01
	6,1875
	6,1875

	Стеклобой 20 01 02
	0,375
	0,375

	Пластмасса 20 01 39
	0,5625
	0,5625

	Лом черных металлов 16 01 17
	71
	71

	Лом цветных металлов 16 01 18
	5
	5

	Отходы офисной техники 20 01 36
	1
	1

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	10
	10

	Металлы 20 01 40
	1
	1

	Отходы от обработки древесины 03 01 05
	5
	5

	Резина 20 01 99
	1
	1

	Медицинские отходы 18 01 09
	0,1
	0,1

	Строительный отход 17 09 04
	49
	49

	Средства индивидуальной защиты 15 02 03
	20
	20

	Пыль металлическая 12 01 01
	1
	1

	Пыль абразивная 12 01 02
	1
	1

	Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов 12 01 21
	1
	1

	Отходы пластмассы, пластика 20 01 39
	1
	1


Необходимые ресурсы и источники их финансирования. 

Источниками финансирования программы являются собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.

ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» планирует использовать собственные средства для реализации настоящей программы. 

6. План мероприятий по реализации Программы
План мероприятий является составной частью программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.
На производственной площадке будут оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных контейнерах, в соответствии с видом отходов.

При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.
План мероприятий по реализации программы представлен ниже, в таблице данного раздела.
Таблица 8.1 - План мероприятий по реализации программы управления отходами (на 2025-2034 гг.)
	№
	Мероприятия
	Показатель
	Форма завершения
	Ответственные за
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы, тенге
	Источники

	п/п
	
	(качественный/
	
	исполнение
	
	
	финансирования

	 
	
	количественный)
	
	 
	
	2025-2027 гг
	2027-2029 гг
	2029-2031 гг
	2031-2034 гг
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	
	
	
	8

	1
	Организация сбора отходов производства и потребления
	Оптимизация и упорядочение системы сбора и временного размещения отходов
	Организационные мероприятия
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	
	
	
	
	Не требуется

	2
	Контроль за движением отходов с момента их образования до момента передачи специализированным предприятиям. Заключение договоров на вывоз отходов.
	Ведение отчетности и учета образующихся на предприятия отходов. Снижение случаев неконтролируемого хранения и потерь при хранении отходов производства и потребления.
	Организация системы сбора и временного хранения отходов производства и потребления. Заключение договоров
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	
	
	
	
	Не требуется

	3
	Вывоз на утилизацию отходов производства и потребления
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.
	Заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления со специализированными организациями
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	300 тыс. тенге
	300 тыс. тенге
	300 тыс. тенге
	300 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	4
	Научно- исследовательские работы
	Разработка нормирующих документов
	Проектная документация, аналитические работы
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	100 тыс. тенге
	100 тыс. тенге
	100 тыс. тенге
	100 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	5
	Осуществление маркировки тары для временного накопления отходов.
	Исключение смешивание отходов различного класса опасности
	Разделение отходов
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	5 тыс. тенге
	5 тыс. тенге
	5 тыс. тенге
	5 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	6
	Ведение производственного экологического контроля, уточнение состава и класса опасности образующихся отходов.
	Выбор оптимального способа обработки, переработки, утилизации.
	Отчет по ПЭК
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	100 тыс. тенге
	100 тыс. тенге
	100 тыс. тенге
	100 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	7
	Проведение инструктажа с персоналом о недопустимости несанкционированного размещения отходов в необорудованных местах
	Уменьшение воздействия на окружающую среду. Исключение преднамеренных нарушений.
	Журнал регистрации инструктажа
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	5 тыс. тенге
	5 тыс. тенге
	5 тыс. тенге
	5 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	5
	Оборудование мест сбора и хранения отходов
	Оборудование мест временного накопления отходов. Снижение потерь при транспортировке и
	Оборудование мест временного хранения отходов производства и потребления контейнерами, инвентарем для сбора отходов и уборки территории
	Инженер-эколог
	2025-2034 г.
	100,0 тыс. тенге
	100,0 тыс. тенге
	100,0 тыс. тенге
	100,0 тыс. тенге
	Собственные средства предприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сборе отходов производства и потребления на 3%.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Перечень используемых источников

1. Экологический Кодекс Республики Казахстан;

2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года№ 318 «Об утверждении правил разработки программы управления отходами».
3. Классификатором отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 314-п от 06.08.2021 г.)

4. Приложение №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

5. Форма паспорта опасных отходов, утвержденными Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20.08.2021 № 335.
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