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АННОТАЦИЯ
Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» разработан на основании договора на оказании услуг в сфере природоохранного проектирования между заказчиком ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» и генеральным подрядчиком ТОО «НПИ Экология Будущего».
В данной работе рассчитаны нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферный воздух от источников выбросов ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT».
[bookmark: _Hlk34992691]В данном проекте определены, рассчитаны и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ от источников производственной базы.
Проект выполнен в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды, действуюищими в РК на момент разработки настоящего проекта.
Производственной деятельностью предприятия является: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Проект НДВ разрабатывается для получения экологического разрешения на воздействие.
Общее количество источников выбросов при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на существующее положение составляет 101 стационарных источника загрязнения, из них 3 организованных источников и 98 неорганизованных источников.
От источников загрязнения атмосферы от стационарных источников, будет выделяться загрязняющие вещества 21 наименований.
Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на 2025-2034 года составит 11.43004741 т/год загрязняющих веществ.
Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ ватмосферу произведены по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "ЭРА v3.0".
В составе проекта нормативов НДВ приведен расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) по всем ингредиентам. Результаты расчёта рассеивания ЗВ в атмосфере показали, что на границе области воздействия предприятия превышения допустимых концентрации по всем веществам не наблюдается, в связи с чем, выбросы приняты в качестве допустимых величин.
Для нормирования и контроля качества атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне и на границе области воздействия в настоящем Проекте разработаны и предложены: 
1. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере; 
2. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2034 года; 
3. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, границе области воздействия и контрольных точках. 
Год достижения НДВ принят – 2025 год.
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	Таблица групп суммаций на существующее положение

	

	Астана, Производственная база

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества

	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	
	
	Площадка:01,Площадка 1

	6007
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	6041
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	6042
	0322
	Серная кислота (517)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	6359
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)












СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
ВВЕДЕНИЕ	5
1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о предприятии	6
2.	Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы	8
2.1.	Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы	8
2.2.	Краткая характеристика существующих установок очистки газа	9
2.3.	Оценка степени соответствия применяемой технологии, технических средств сокращения потерь передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом	9
2.4.	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ	9
2.5.	Залповые и аварийные выбросы	45
2.6.	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	45
2.7.	Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ	49
3.	Проведение расчетов рассеивания	50
3.1	Метеорологические характеристики и коэффициенты	50
3.2	Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы	50
3.3	Предлагаемые нормативы выбросов	57
3.4	Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства	92
3.5	Уточнение границ области воздействия	92
3.6	Данные о пределах области воздействия	92
3.7	Район размещения объекта и прилегающие территории	92
4.	Контроль за выбросами предприятия и соблюдением нормативов НДВ	93
5.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	126

ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc196811798]
ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов эмиссий (допустимых выбросов) разработан на основании нормативно – правовых актов Республики Казахстан, базовыми из них являются следующие:
· Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 63;
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 22317;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
При разработке проекта НДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.
Целью настоящего Проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ являлось: 
· установление нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы. 
· организация контроля, соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	Разработчик
проекта нормативов эмиссий (НДВ)

ТОО «НПИ Экология Будущего»
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, Проспект Кабанбай барыра, 6/1
Тел.: +7 747 108 9744

	Заказчик
проекта нормативов эмиссий (НДВ)

ТОО  «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Республика Казахстан, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, 52А.
Тел: 8 7172 77 00 44
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Наименование предприятия: ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Адрес предприятия: РК, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, 52А.
Контактные телефоны: 8 7172 77 00 44
БИН: 210740011455
Рассматриваемая в проекте НДВ площадка: производственная база
Административное расположение объекта: РК, г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.
Производственная деятельность предприятия: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Деятельностью предприятия является производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий. 
Многопрофильный завод расположен в г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.
В состав многопрофильный завода входят следующие цеха:
- Цех №1 – сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия;
- Цех №2 – производство медицинского газового оборудования;
- Цех №3 – производство и сборка офисной мебели;
- Цех №4 – сборка медицинской мебели;
- Цех №5 – покрасочный цех;
- Цех №6,7,8 – цех по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Многопрофильный завод находится в специальной экономической зоне. С северной стороны от территории предприятия строящееся здание на расстоянии 61 м, с северо-восточной стороны пустошь, с восточной стороны пустошь, с юго-восточной на расстоянии 538 м филиал ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс», на расстоянии 651 м Alstom Repair Center, Asko Prom Business center, с южной стороны расположено ТОО «Тумар Мунай Ресурс», ТОО «QR Systems» – на расстоянии 240 м, на расстоянии 282 м онлайн супермаркет Арбуз.кз, с юго-западной стороны расположено ТОО Астана-ДорСтрой НС – на расстоянии 222 м, на расстоянии 278 м расположено - ТОО КазЖол Сапасы, с западной стороны расположен склад строительных материалов – на расстоянии 124 м, на расстоянии 400м расположено ТОО АБЗ-Строй. 
Расстояние до ближайшего водного объекта р. Ак-Булак – 230м, объект не расположен в водоохранной полосе, но расположен в водоохранной зоне реки Ак-Булак, забора воды в период эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется. 
Селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха в районе расположения предприятия нет. 
Ситуационная карта-схема района размещения объекта предоставлена на рисунке 1.

Рис. 1 - Ситуационная схема
[image: ] 
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Цех №1 - сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия.
Техническая схема сборки представляет собой автоматизированный комплекс оборудования на базе оборудования КАВАМ ВА202 с автоматизированным управлением. 
Также предусматриваются инструменты для контроля и соблюдения стандартов безопасности. 
На входе находится компрессорное оборудование с оборудованием подачи рабочей среды, в том числе для минимизации потерь. 
Автоматизированный комплекс включен в линии автоматизации "КАВАМ ТО-202А" автоматической установкой на КАВАМ РА-202, параметры, требуемые к установленной автоматике. Также предусматривается удобный способ обслуживания и контроля за работой системы КАВАМ HD-20A. Ориентированный комплекс имеет статус на установку совместимый с КАВАМ HD-20. Для оборудования по линии также применен комплекс КАВАМ PAB 2015.
Комплекс сборки представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки ПВХ изделий, таких как: циркулярные станки, ленточнопильные станки, сварочные роботы, аппараты, станки отрезные, фрезерные, сверлильные и др.
Объем производства продукции в PVC фасадной продукции 880 м² в год.

Цех №2 – производство медицинского газового оборудования
Цех по производству медицинского оборудования оснащен высокопроизводительным многофункциональным оборудованием: токарно-фрезерный станок настольного типа; сверлильный станок с функцией маркодирования; шлифовальный машинный настольного типа; портативный копировальный фрезерный станок; ленточный шлифовальный мобильный. 
Также предусмотрен 35 тонный механический пресс плит, с токарным станком и различными видами ручного инструмента, а также вспомогательное оборудование для разметки, резки, закаливания и полировки готовой продукции, что обеспечивает полный производственный цикл. В цехе по производству медицинского оборудования имеется склад запаса продукции, оснащенный стеллажами.

Цех №3 – производство и сборка офисной мебели
Комплекс сборки мебели представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки офисной мебели, таких как: сверлильные, токарные, точильные, пресс станки, фрезерные и др.

Цех №4 – сборка медицинской мебели
Цех предназначен для сборки медицинской мебели. Основные этапы технологического процесса включают: 
Заготовка материалов - подготовка металлических и полимерных материалов для дальнейшей обработки. 
Механическая обработка - включает токарно-фрезерные работы, сверление, шлифовку, копирование профиля и резку заготовок. 
Сборка и сварка - соединение элементов с помощью сварки и механических крепежей. 
Закалка и полировка - улучшение механических свойств и внешнего вида деталей. 
Контроль качества - проверка изделий на соответствие техническим требованиям. 
Маркировка и упаковка - нанесение идентификационной информации и подготовка к отправке. 
Цех оснащен современным оборудованием, включая настольные станки, мобильные шлифовальные установки, механический пресс и вспомогательные инструменты. В его составе имеются склад готовой продукции.

Цех №5 – покрасочный цех
В покрасочном цеху имеются покрасочная сушильная камера, покрасочная машина, системы порошковой покраски.

Цех №6,7,8
Цеха по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Для сборки изделий из металлоконструкций применяются различные сварочные работы по металлоконструкциям, станки для резки железа, станки отрезные, сверлильные, шлифмашины.
Имееются ванны для придания металлическим изделиям антикоррозийного покрытия путем хромирования деталей.

[bookmark: _Toc196811802]Краткая характеристика существующих установок очистки газа
На предприятии очистных сооружений не имеется.
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Работы на многопрофильном заводе предполагают использование современных технологий и высокопроизводительного оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм.. На заводе используются современные технологии соответствующие передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом. 
Надлежащее функционирование применяемого на предприятии оборудовании, его соответствие техническим условиям, обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля его исправности. На данный момент все технологическое оборудование, используемое предприятием, находится в должном техническом состоянии, что создает необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.
Систематически осуществляются технический осмотр и плановый ремонт автотранспорта и спецтехники.
В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и объемы производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

[bookmark: _Toc196811804]Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативно допустимых выбросов (НДВ) представлены в таблице 3.3. Таблица составлена согласно «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», (утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10марта 2021 года № 63-п)
В расчетах валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы методики, утвержденные МОС и ВР РК, список которых приводится в перечне используемой литературы, и программном комплексе «ЭРА» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск).
Данные из таблицы параметров источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы для проведения расчетов рассеивания и моделирования максимально-возможных приземных концентраций веществ и их групп суммаций в месте размещения производственной базы при существующих метеорологических характеристиках района.
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го кон

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ш

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадн

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Площадка

	001
	
	Резервная ДЭС
	1
	
	Выхлопная труба
	0001
	5
	0.25
	3
	0.1472625
	300
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Сушильная
	1
	1245
	
	0002
	5
	0.25
	3
	0.1472625
	300
	2
	2
	

	
	
	камера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.068666667
	978.691
	0.04002096
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.011158333
	159.037
	0.006503406
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.005833333
	83.141
	0.0034902
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.009166667
	130.651
	0.0052353
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.06
	855.167
	0.034902
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000108
	0.002
	0.000000064
	2025

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00125
	17.816
	0.00069804
	2025

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.03
	427.584
	0.017451
	2025

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0714
	1017.649
	0.01594
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Ванна для
	1
	260
	Вытяжной
	0003
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	2

	
	
	ультразвукового
	
	
	вентилятор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ванна для
	1
	520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кислотного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ванна для
	1
	780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	электролитическ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный
	1
	
	
	6001
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	аппарат ПП20-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ECO 1.5 кВТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Автоматическая
	1
	3000
	
	6002
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	линия сварки и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зачистки Kaban
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Makine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Горизонтальный
	1
	3000
	
	6003
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	циркулярный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Горизонтальный
	1
	3000
	
	6004
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0116
	165.332
	0.00259
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00623
	88.795
	0.00139
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1464
	2086.608
	0.0327
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.346
	4931.464
	0.0772
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	0155
	диНатрий карбонат (
	0.0198
	
	0.055598
	

	
	
	
	
	
	
	Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальцинированная,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Натрий карбонат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	408)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0126
	
	0.023587
	

	
	
	
	
	
	0882
	Тетрахлорэтилен (
	0.05112
	
	0.047848
	

	
	
	
	
	
	
	Перхлорэтилен) (550)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	циркулярный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточнопильный
	1
	3000
	
	6005
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	станок по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металлу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный робот
	1
	3000
	
	6006
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	B6L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок для
	1
	3000
	
	6007
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	обрезки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	демонтированног
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	о профиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок для
	1
	3000
	
	6008
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	резки профилей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок отрезной
	1
	3000
	
	6009
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок отрезной
	1
	3000
	
	6010
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	2 - головочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок отрезной
	1
	3000
	
	6011
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	пневматический
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	одноголовочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6012
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	, 2-х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	головочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок резки и
	1
	3000
	
	6013
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	монтажа планки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6014
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	сварочный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	углов профиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6015
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.06264
	2025
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	фрезерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горизонтальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6016
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	фрезерный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обработки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	профиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6017
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	фрезерный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обработки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	профиля (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	различная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	глубина)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	450
	
	6018
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	сверлильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M20-Kз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	650
	
	6019
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	сверлильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M20-Kз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок токарно-
	1
	2800
	
	6020
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	центровальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок токарный
	1
	2800
	
	6021
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	скоростной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	300
	
	6022
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	точильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GURMAKSAN 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	200
	
	6023
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	точильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GURMAKSAN 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	280
	
	6024
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	точильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ленточный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GURMAKSAN
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	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.06264
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.06264
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.003276
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00126
	
	0.03284
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00126
	
	0.03284
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.006264
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.003888
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.004176
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.002592
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0058464
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0036288
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	003
	
	Фрезерный
	1
	960
	
	6025
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Шестиголовочный
	1
	300
	
	6026
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	сверильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Станок
	1
	1245
	
	6027
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	автоматический
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	многотраверсный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сверлильно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	присадочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NDC642
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Станок
	1
	1245
	
	6028
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	горизонтальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вакуумный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	резки листа с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЧПУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Станок
	1
	1245
	
	6029
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	точильный ЗУБР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6030
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	машина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пневмоорбит
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6031
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6032
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6033
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0406
	
	0.1403136
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.001512
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.001512
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6034
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сверлильный
	1
	1245
	
	6035
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок
	1
	1245
	
	6036
	2
	
	
	
	20
	2
	3
	2

	
	
	автоматический
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с сервоприводом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горизонтально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	разрезной D-SP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок для
	1
	1245
	
	6037
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	лазерной резки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок для
	1
	1245
	
	6038
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	лазерный с ЧПУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.0062748
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02025
	
	0.0908
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003056
	
	0.00137
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00867
	
	0.03884
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.001408
	
	0.00631
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01375
	
	0.0616
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02025
	
	0.0908
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003056
	
	0.00137
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок отрезной
	1
	1245
	
	6039
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	полуавтоматичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кий с двигающей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	головкой D-YDS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок
	1
	1245
	
	6040
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	, 2-мя,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пневматическими
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зажимами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок
	1
	1245
	
	6041
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	, 2-мя,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пневматическими
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зажимами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Фрезер "MAKITA"
	1
	1245
	
	6042
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Фрезер "MAKITA"
	1
	1245
	
	6043
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6044
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6045
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00867
	
	0.03884
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.001408
	
	0.00631
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01375
	
	0.0616
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6046
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6047
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6048
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6049
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Машина
	1
	
	
	6050
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	покрасочная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Graco Xtreme 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Система
	1
	
	
	6051
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	погружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поверхностей -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Boymix (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	порошковая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Система
	1
	
	
	6052
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	погружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поверхностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	boymix (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Порошковая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.000382
	
	0.00688
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0000458
	
	0.000825
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.3375
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0000458
	
	0.00165
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	покрасочная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	камера)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Аппарат для
	1
	
	
	6053
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	точечной сварки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	500
	
	6054
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	пламенной резки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rower Plus CUT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6055
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6056
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6057
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6058
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.2187
	
	0.394
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00658
	
	0.01185
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.264
	
	0.475
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0429
	
	0.0772
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.077
	
	0.1385
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6059
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6060
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Покрасочно
	1
	
	
	6061
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сушильная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	камера BOYMIX I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6062
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6063
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6064
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6065
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6066
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6067
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.3375
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0000458
	
	0.00165
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6068
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6069
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6071
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6072
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6073
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6074
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6075
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	инвенторный САИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0001485
	
	0.000641
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00001278
	
	0.0000552
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00001667
	
	0.000072
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6076
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	инвенторный САИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000271
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0001847
	
	0.000798
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00001042
	
	0.000045
	2025

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000458
	
	0.000198
	2025

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00001944
	
	0.000084
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0001485
	
	0.000641
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00001278
	
	0.0000552
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00001667
	
	0.000072
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000271
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0001847
	
	0.000798
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00001042
	
	0.000045
	2025

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000458
	
	0.000198
	2025

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00001944
	
	0.000084
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6077
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ПП20-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"Сobra"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0001485
	
	0.000641
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00001278
	
	0.0000552
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00001667
	
	0.000072
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000271
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0001847
	
	0.000798
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00001042
	
	0.000045
	2025

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000458
	
	0.000198
	2025

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6078
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6079
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6080
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6081
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6082
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6083
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00001944
	
	0.000084
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	007
	
	Станок для
	1
	1575
	
	6084
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	плазменной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	резки CNC 3X6 M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок для
	1
	
	
	6085
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок для
	1
	
	
	6086
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок для
	1
	
	
	6087
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок отрезной
	1
	2843
	
	6088
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	полуавтоматичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кий с двигающей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	головкой и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	гидравлическим
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нажимом D-YDS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6089
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.2187
	
	1.24
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00658
	
	0.0373
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.264
	
	1.496
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0429
	
	0.243
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.077
	
	0.436
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.20776644
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6090
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6091
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6092
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6093
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6094
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6095
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6096
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6097
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6098
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Пневмоорбитальн
	1
	
	
	6099
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	ая шлифовальная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	машина ST-7715P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	





[bookmark: _Toc196811805]Залповые и аварийные выбросы
Источников залповых и аварийных выбросов на предприятии не имеется.
Аварийные выбросы на предприятии исключаются рядом технологических и противопожарных мероприятий.
Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.
На предприятии назначены лица, ответственные за эксплуатацию и безопасную работу, разрабатываются инструкции по эксплуатации и действиям персонала в случае аварийных ситуаций, предусматривается обучение персонала, составляются графики противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.
Вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории предприятия незначительная. Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволяют обеспечить нормальные условия труда на предприятии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Следовательно, экологический риск работающего персонала можно считать минимальным.
При соблюдении технологического регламента работ объект окажет весьма незначительную экологическую нагрузку, практически не представляет опасности загрязнения окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения.

[bookmark: _Toc196811806]Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составлен по расчетам выбросов при эксплуатации предприятия.
Таблицы составлены с помощью программного комплекса «Эраv 3.0» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск) на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ на 2025-2034 гг., которые представлены в приложении.
Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятий, технологического процесса и оборудования, расхода и характеристик сырья, реагентов, материала и т.д.
В таблице 3.1 наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально-разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества и выброс вещества в усл. т/год.
Численный показатель категории опасности определен по следующему принципу:                   
КОП = ∑ (Mi / ПДКi) ci,
Mi – масса выбросов i-того вещества, т/год;
       ПДКi – среднесуточная допустимая концентрация i-го
       вещества, мг/м3      
n – Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;
Ci– безразмерная величина, соотношения вредности i-того вещества с 
вредностью сернистого газа, где:
	Константа
	Класс опасности

	

	1
	2
	3
	4

	Ci
	1,7
	1,3
	1,0
	0,9


Согласно приведенным ниже граничным условиям деления предприятий на категории опасности рассчитана категория опасности предприятия по массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу веществ.
	Категория опасности предприятия
	I
	II
	III
	IV

	Значение КОП
	КОП>106
	106ЖОП>104
	104>КОП>103
	коп< 103



При совместном присутствии в воздухе атмосферы веществ, выделяемых в процессе производства предприятий, увеличивается токсичность воздействия этих веществ на окружающую среду и на здоровье человека, т.е. проявляется эффект суммации. Показатель эффекта суммации является одной из характеристик опасности загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу источниками выбросов. Токсичность воздействия этих веществ на организм человека и окружающую среду увеличивается при их совместном присутствии в воздухе атмосферы. 
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.4783455
	1.817523
	45.438075

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.01380954
	0.0520556
	52.0556

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0155
	диНатрий карбонат (Сода
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0198
	0.055598
	1.11196

	
	кальцинированная, Натрий
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	карбонат) (408)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.690956177
	2.12225696
	53.056424

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.112276763
	0.344776006
	5.74626677

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0126
	0.023587
	0.23587

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.012063333
	0.0048802
	0.097604

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.155566667
	0.0379353
	0.758706

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.5880641
	0.812304
	0.270768

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.00003126
	0.000135
	0.027

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0001374
	0.000594
	0.0198

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0375
	0.9
	4.5

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000000108
	0.000000064
	0.064




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	
	
	0.01
	
	1
	0.000004332
	0.0000468
	0.00468

	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0882
	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (
	
	0.5
	0.06
	
	2
	0.05112
	0.047848
	0.79746667

	
	550)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.00125
	0.00069804
	0.069804

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.025
	0.45
	0.45

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.03
	0.017451
	0.017451

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	4.0103394
	4.50610484
	30.0406989

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.00005832
	0.000252
	0.00252

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0612
	0.2360016
	5.90004

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	6.3001229
	11.43004741
	200.664734

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




[bookmark: _Toc196811807]Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является получение данных о количестве вредных веществ, отходящих от источника загрязнения. Инвентаризация вредных выбросов включает в себя ознакомление с технологическим процессом предприятия и определение загрязняющих веществ.
В качестве исходных данных для разработки НДВ для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильного завода на 2025-2034 года, приняты количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от источников выбросов предприятия, определенные согласно предоставленным исходным данным. 
Количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от стационарных источников определены расчетным путем, согласно утвержденной методики а так же на основе инструментальных замеров проведенных в рамках производственного экологического контроля. Расчеты выполнены на основании информации о расходе топлива и времени работы оборудования и других необходимых исходных данных на источниках выбросов и на границе области воздействия.
На основании проведенной работы составлены Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» на многопрофильного заводе.
Перечень примененных методических и других документов:
1. Методические указания по определению выбросов в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004.
2. Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при механической обработке металлов, Астана 2005 г.



[bookmark: _Toc196811808]Проведение расчетов рассеивания
1.1 [bookmark: _Toc196811809]Метеорологические характеристики и коэффициенты

	ЭРА v3.0
	Таблица 3.4

	ТОО "Проектное Бюро Экологические решения"

	

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере города Астана

	

	г. Астана

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	26.8

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-14.0

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	7.0

	СВ
	14.0

	В
	8.0

	ЮВ
	11.0

	Ю
	20.0

	ЮЗ
	21.0

	З
	13.0

	СЗ
	6.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	5.0

	Скорость ветра (по средним многолетним
	12.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	




1.2 [bookmark: _Toc196811810]Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является определение степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный слой воздуха территорий, прилегающих к многофункциональному зпводу.
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.
При выполнении моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:
Данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (таблица 3.3), определенных по проектной документации;
Данные по условиям рассеивания выбросов в атмосфере (в приложении) по данным РГП «Казгидромет».
Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: F = 1 – для газообразных веществ, F= 3 - для мелкодисперсных аэрозолей.
Исходные данные в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований Методики, на основе данных представленных по объекту расчетных данных по выбросам приведены в таблице 3.3.
Данные по коэффициентам, определяющим условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в приложении.
Расчеты рассеивания (модулирования максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены на теплый период года без учета фоновых концентраций по программному комплексу «ЭРА. V 3.0», НПО «ЛОГОС ПЛЮС», г.Новосибирск, согласованному ГГО им.Воейкова, Санкт-Петербург и рекомендованному к использованию МООС Республики Казахстан (№09-335 от 01.02.2002г).
Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятии, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе (опасными) скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в (1-2) % случаев.
При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммарнаяконцентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентраций одного из них.
Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально разовые допустимые концентрации (ПДК) веществ. ПДК рассчитываются в приземном слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы (ПДК) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников предприятия. Существуют два вида ПДК - один для рабочих участков внутри области воздействия, и другие более жесткие для населенных пунктов за пределами области воздействия.
Значения ПДКмр, ПДКсс и ОБУВ для населенных районов, представленные в таблицах 3.1, утверждены контролирующими организациями Республики Казахстан и приведены в «Перечне и кодах веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-П., 1995г., дополненными в ПК «ЭРА. V 3»
Расчет рассеивания выполнен на 2025г. по программному комплексу «ЭРА».
При выполнении расчетов учтены коэффициенты рельефа местности, стратификации, значения температур, скорости ветра.
Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и с учетом перспективы развития предприятия.
Согласно пункта 2.1. РНД 211.2.01.01 – 97 максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м³) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии Хм (м) от источника определяется по формуле:
См = А * М * Г * m * n *          где,
3√ Н² * V * Δ Т
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;
М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;
Н (м) – высота источника над уровнем земли;
η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной и слабо пересеченной местности с перепадами высот, не превышающими 100 м на 1 км, коэффициент равен 1,0;
ΔТ(град) – разность между температурой, выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв;
V1 (м³/с) – расход газовоздушной смеси, определяемой по формуле:
V1  = π * d2  / 4 * W0     где,
W0  (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.
В нашем случае расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен по программе «Эра 3.0».
Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении.
Анализ результатов рассеивания показал, что по всем ингредиентам максимальная приземная концентрация в области воздействия не превышает установленные ПДК.
В соответствии с пунктом 5.21. РНД 211.2.01.01 - 97 для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых
М/ПДКм.р. Ф (1)   где,
Ф = 0,01Н при Н>10 м
Ф = 0,1     при Н <10 м
М (г/с) – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные и неорганизованные источники;
ПДКм.р (мг/м³) – максимально-разовая допустимая концентрация;
Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по программе «Эра v 3.0» ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, которая предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления допустимых выбросов (НДВ).
Критерием качества атмосферного воздуха приняты допустимые концентрации (ПДКм.р.) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов.
Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение».В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 –значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.
Для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильный завод установлена общая область воздействия, размер которого составляет не менее 50 м.
Эти размеры принимаются за нормативную область воздействия.
Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере на границе области воздействия не превышает 1ПДК, следовательно, принятый размер области воздействия не требует уточнения.
Таким образом, проведенные расчеты показывают, что объект не окажет особого воздействия на качество атмосферного воздуха на границе области воздействия.
Достаточность размеров области воздействия определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная область воздействия представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК.
На границе нормативной области воздействия концентрации загрязняющих веществ ниже 1 ПДК.
Расчет рассеивания выполнен на существующее положение.
Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:
•	уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемых зон с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;
•	степень опасности источников загрязнения;
•	поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.
Анализ результатов моделирования показывает, что на границе области воздействия при регламентном режиме работы предприятия экологические характеристики атмосферного воздуха по всем веществам находятся значительно ниже нормативных величин.
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.4783455
	2
	1.1959
	Да

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.01380954
	2
	1.381
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная,
	0.15
	0.05
	
	0.0198
	2
	0.132
	Да

	
	Натрий карбонат) (408)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.112276763
	2.61
	0.2807
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.012063333
	5
	0.0804
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.5880641
	4.07
	0.1176
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.0375
	2
	0.1875
	Да

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.000000108
	5
	0.0108
	Нет

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (
	
	0.01
	
	0.000004332
	2
	0.00004332
	Нет

	
	646)
	
	
	
	
	
	
	

	0882
	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)
	0.5
	0.06
	
	0.05112
	2
	0.1022
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.00125
	5
	0.025
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.025
	2
	0.025
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.03
	5
	0.030
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	4.0103394
	2
	8.0207
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.00005832
	2
	0.0002
	Нет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.0612
	2
	1.530
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.690956177
	2.61
	3.4548
	Да

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	0.0126
	2
	0.042
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.155566667
	5
	0.3111
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.00003126
	2
	0.0016
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.0001374
	2
	0.0007
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.









1.3 [bookmark: _Toc196811811]Предлагаемые нормативы выбросов
На основании проведенных расчетов выбросов в атмосферу и анализа проведенного моделирования максимальных приземных концентраций закономерно сделать следующие выводы:
· На существующее положение на предприятии, по всем веществам, расчетная приземная концентрация на границе области воздействия ниже ПДК, установленных для селитебных зон;
· Изолинии 1 ПДК по всем веществам и группам суммации, находятся в пределах установленной области воздействия, в связи с чем нет необходимости внедрения малоотходной технологии и других мероприятий для по этапного снижения негативного воздействия на окружающую среду
В настоящем проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) предлагаются нормативы для источников загрязнения атмосферы предприятия. Все представленные расходы, расчеты выбросов рассчитывались при нормальном функционировании предприятие.
Общее количество источников выбросов при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на существующее положение составляет 101 стационарных источника загрязнения, из них 3 организованных источников и98 неорганизованных источников.
От источников загрязнения атмосферы от стационарных источников, будет выделяться загрязняющие вещества 21 наименований.
Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на 2025-2034 года составит 11.43004741 т/год загрязняющих веществ.
Нормативы выбросов на 2025-2034 гг., по источникам загрязнения и по веществам, представлены в таблице 3.6. 

	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	
	Но-
	

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025 год
	на 2026 год
	на 202

	
	ника
	
	
	
	

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №4
	6037
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025

	Цех №4
	6038
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025

	Цех №6-7-8
	6054
	0.2187
	0.394
	0.2187
	0.394
	0.2187
	0.394
	0.2187

	Цех №6-7-8
	6075
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485

	Цех №6-7-8
	6076
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485

	Цех №6-7-8
	6077
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485

	Цех №6-7-8
	6084
	0.2187
	1.24
	0.2187
	1.24
	0.2187
	1.24
	0.2187

	Итого:
	
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №4
	6037
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056

	Цех №4
	6038
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056

	Цех №6-7-8
	6054
	0.00658
	0.01185
	0.00658
	0.01185
	0.00658
	0.01185
	0.00658

	Цех №6-7-8
	6075
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278

	Цех №6-7-8
	6076
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278

	Цех №6-7-8
	6077
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278

	Цех №6-7-8
	6084
	0.00658
	0.0373
	0.00658
	0.0373
	0.00658
	0.0373
	0.00658

	Итого:
	
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	
	

	7 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год

	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	

	

	0.0908|      0.02025|
	0.0908|      0.02025|       0.0908|      0.02025|       0.0908|      0.02025|       0.0908|

	0.0908|      0.02025|
	0.0908|      0.02025|       0.0908|      0.02025|       0.0908|      0.02025|       0.0908|

	0.394|       0.2187|
	0.394|       0.2187|        0.394|       0.2187|        0.394|       0.2187|        0.394|

	0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|

	0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|

	0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|    0.0001485|     0.000641|

	1.24|       0.2187|
	1.24|       0.2187|         1.24|       0.2187|         1.24|       0.2187|         1.24|

	1.817523|    0.4783455|     1.817523|    0.4783455|     1.817523|    0.4783455|     1.817523|    0.4783455|     1.817523|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	1.817523|    0.4783455|     1.817523|    0.4783455|     1.817523|    0.4783455|     1.817523|    0.4783455|     1.817523|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.00137|    0.0003056|      0.00137|    0.0003056|      0.00137|    0.0003056|      0.00137|    0.0003056|      0.00137|

	0.00137|    0.0003056|      0.00137|    0.0003056|      0.00137|    0.0003056|      0.00137|    0.0003056|      0.00137|

	0.01185|      0.00658|      0.01185|      0.00658|      0.01185|      0.00658|      0.01185|      0.00658|      0.01185|

	0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|

	0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|

	0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|   0.00001278|    0.0000552|

	0.0373|      0.00658|
	0.0373|      0.00658|       0.0373|      0.00658|       0.0373|      0.00658|       0.0373|

	0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|   0.01380954|    0.0520556|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |




	Таблица 3.6

	

	

	

	

	
	
	
	
	год

	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	Н Д В
	дос-

	
	
	
	
	тиже

	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	

	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	2025

	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	0.02025
	0.0908
	2025

	0.2187
	0.394
	0.2187
	0.394
	0.2187
	0.394
	0.2187
	0.394
	2025

	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	2025

	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	2025

	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	0.0001485
	0.000641
	2025

	0.2187
	1.24
	0.2187
	1.24
	0.2187
	1.24
	0.2187
	1.24
	2025

	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	0.4783455
	1.817523
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	2025

	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	0.0003056
	0.00137
	2025

	0.00658
	0.01185
	0.00658
	0.01185
	0.00658
	0.01185
	0.00658
	0.01185
	2025

	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	2025

	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	2025

	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	0.00001278
	0.0000552
	2025

	0.00658
	0.0373
	0.00658
	0.0373
	0.00658
	0.0373
	0.00658
	0.0373
	2025

	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	0.01380954
	0.0520556
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0155, диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех хромирования
	0003
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198

	Итого:
	
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.068666667
	0.04002096
	0.068666667
	0.04002096
	0.068666667
	0.04002096
	0.068666667

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цех №5
	0002
	0.0714
	0.01594
	0.0714
	0.01594
	0.0714
	0.01594
	0.0714

	Итого:
	
	0.140066667
	0.05596096
	0.140066667
	0.05596096
	0.140066667
	0.05596096
	0.140066667

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №4
	6031
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333

	Цех №4
	6032
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333

	Цех №4
	6033
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333

	Цех №4
	6034
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333

	Цех №4
	6037
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867

	Цех №4
	6038
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867

	Цех №6-7-8
	6053
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6054
	0.264
	0.475
	0.264
	0.475
	0.264
	0.475
	0.264

	Цех №6-7-8
	6055
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6056
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6057
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6058
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6059
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6060
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6062
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6063
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6064
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6065
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6066
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6067
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6068
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	

	

	0.055598|
	0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|

	0.055598|
	0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.055598|
	0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|       0.0198|     0.055598|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.04002096|  0.068666667|   0.04002096|  0.068666667|   0.04002096|  0.068666667|   0.04002096|  0.068666667|   0.04002096|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.01594|
	0.0714|      0.01594|       0.0714|      0.01594|       0.0714|      0.01594|       0.0714|      0.01594|

	0.05596096|  0.140066667|   0.05596096|  0.140066667|   0.05596096|  0.140066667|   0.05596096|  0.140066667|   0.05596096|

	

	0.0006|     0.000333|
	0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|

	0.0006|     0.000333|
	0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|

	0.0006|     0.000333|
	0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|

	0.0006|     0.000333|
	0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|     0.000333|       0.0006|

	0.03884|      0.00867|      0.03884|      0.00867|      0.03884|      0.00867|      0.03884|      0.00867|      0.03884|

	0.03884|      0.00867|      0.03884|      0.00867|      0.03884|      0.00867|      0.03884|      0.00867|      0.03884|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.475|
	0.264|        0.475|        0.264|        0.475|        0.264|        0.475|        0.264|        0.475|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|

	0.0006|    0.0001667|
	0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|    0.0001667|       0.0006|




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	

	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	
	0.055598
	

	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	
	0.055598
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	0.0198
	0.055598
	
	0.055598
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.068666667
	0.04002096
	0.068666667
	0.04002096
	0.068666667
	0.04002096
	0.068666667
	0.04002096
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0714
	0.01594
	0.0714
	0.01594
	0.0714
	0.01594
	0.0714
	0.01594
	2025

	0.140066667
	0.05596096
	0.140066667
	0.05596096
	0.140066667
	0.05596096
	0.140066667
	0.05596096
	

	

	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	2025

	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	2025

	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	2025

	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	0.000333
	0.0006
	2025

	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	2025

	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	0.00867
	0.03884
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.264
	0.475
	0.264
	0.475
	0.264
	0.475
	0.264
	0.475
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цех №6-7-8
	6069
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6071
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6072
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6073
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6074
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6075
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667

	Цех №6-7-8
	6076
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667

	Цех №6-7-8
	6077
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667

	Цех №6-7-8
	6078
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6079
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6080
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6081
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6082
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6083
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667

	Цех №6-7-8
	6084
	0.264
	1.496
	0.264
	1.496
	0.264
	1.496
	0.264

	Итого:
	
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.011158333
	0.006503406
	0.011158333
	0.006503406
	0.011158333
	0.006503406
	0.011158333

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цех №5
	0002
	0.0116
	0.00259
	0.0116
	0.00259
	0.0116
	0.00259
	0.0116

	Итого:
	
	0.022758333
	0.009093406
	0.022758333
	0.009093406
	0.022758333
	0.009093406
	0.022758333

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №4
	6031
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542

	Цех №4
	6032
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542

	Цех №4
	6033
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542

	Цех №4
	6034
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542

	Цех №4
	6037
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408

	Цех №4
	6038
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408

	Цех №6-7-8
	6053
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6054
	0.0429
	0.0772
	0.0429
	0.0772
	0.0429
	0.0772
	0.0429

	Цех №6-7-8
	6055
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072

	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072

	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006

	1.496
	0.264
	1.496
	0.264
	1.496
	0.264
	1.496
	0.264
	1.496

	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.006503406|  0.011158333|  0.006503406|  0.011158333|  0.006503406|  0.011158333|  0.006503406|  0.011158333|  0.006503406|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.00259|
	0.0116|      0.00259|       0.0116|      0.00259|       0.0116|      0.00259|       0.0116|      0.00259|

	0.009093406|  0.022758333|  0.009093406|  0.022758333|  0.009093406|  0.022758333|  0.009093406|  0.022758333|  0.009093406|

	

	0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|

	0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|

	0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|

	0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|    0.0000542|    0.0000975|

	0.00631|     0.001408|      0.00631|     0.001408|      0.00631|     0.001408|      0.00631|     0.001408|      0.00631|

	0.00631|     0.001408|      0.00631|     0.001408|      0.00631|     0.001408|      0.00631|     0.001408|      0.00631|

	0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|

	0.0772|
	0.0429|       0.0772|       0.0429|       0.0772|       0.0429|       0.0772|       0.0429|       0.0772|

	0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|    0.0000271|    0.0000975|




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	2025

	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	2025

	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	0.00001667
	0.000072
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	0.0001667
	0.0006
	2025

	0.264
	1.496
	0.264
	1.496
	0.264
	1.496
	0.264
	1.496
	2025

	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	0.55088951
	2.066296
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	0.690956177
	2.12225696
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.011158333
	0.006503406
	0.011158333
	0.006503406
	0.011158333
	0.006503406
	0.011158333
	0.006503406
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0116
	0.00259
	0.0116
	0.00259
	0.0116
	0.00259
	0.0116
	0.00259
	2025

	0.022758333
	0.009093406
	0.022758333
	0.009093406
	0.022758333
	0.009093406
	0.022758333
	0.009093406
	

	

	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	2025

	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	2025

	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	2025

	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	0.0000542
	0.0000975
	2025

	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	2025

	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	0.001408
	0.00631
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0429
	0.0772
	0.0429
	0.0772
	0.0429
	0.0772
	0.0429
	0.0772
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цех №6-7-8
	6056
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6057
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6058
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6059
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6060
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6062
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6063
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6064
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6065
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6066
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6067
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6068
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6069
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6071
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6072
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6073
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6074
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6075
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271

	Цех №6-7-8
	6076
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271

	Цех №6-7-8
	6077
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271

	Цех №6-7-8
	6078
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6079
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6080
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6081
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6082
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6083
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271

	Цех №6-7-8
	6084
	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243
	0.0429

	Итого:
	
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0322, Серная кислота (517)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех хромирования
	0003
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126

	Итого:
	
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117

	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117

	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975

	0.243
	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243

	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.023587|
	0.0126|     0.023587|       0.0126|     0.023587|       0.0126|     0.023587|       0.0126|     0.023587|

	0.023587|
	0.0126|     0.023587|       0.0126|     0.023587|       0.0126|     0.023587|       0.0126|     0.023587|




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	2025

	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	2025

	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	0.00000271
	0.0000117
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	0.0000271
	0.0000975
	2025

	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243
	0.0429
	0.243
	2025

	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	0.08951843
	0.3356826
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	0.112276763
	0.344776006
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	
	0.023587
	

	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	
	0.023587
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.005833333
	0.0034902
	0.005833333
	0.0034902
	0.005833333
	0.0034902
	0.005833333

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цех №5
	0002
	0.00623
	0.00139
	0.00623
	0.00139
	0.00623
	0.00139
	0.00623

	Итого:
	
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.009166667
	0.0052353
	0.009166667
	0.0052353
	0.009166667
	0.0052353
	0.009166667

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цех №5
	0002
	0.1464
	0.0327
	0.1464
	0.0327
	0.1464
	0.0327
	0.1464

	Итого:
	
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.06
	0.034902
	0.06
	0.034902
	0.06
	0.034902
	0.06

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цех №5
	0002
	0.346
	0.0772
	0.346
	0.0772
	0.346
	0.0772
	0.346

	Итого:
	
	0.406
	0.112102
	0.406
	0.112102
	0.406
	0.112102
	0.406

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	6001
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цех №1
	6002
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0034902|  0.005833333|    0.0034902|  0.005833333|    0.0034902|  0.005833333|    0.0034902|  0.005833333|    0.0034902|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.00139|      0.00623|      0.00139|      0.00623|      0.00139|      0.00623|      0.00139|      0.00623|      0.00139|

	0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|  0.012063333|    0.0048802|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.0052353|  0.009166667|    0.0052353|  0.009166667|    0.0052353|  0.009166667|    0.0052353|  0.009166667|    0.0052353|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.0327|
	0.1464|       0.0327|       0.1464|       0.0327|       0.1464|       0.0327|       0.1464|       0.0327|

	0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|  0.155566667|    0.0379353|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.034902|
	0.06|     0.034902|         0.06|     0.034902|         0.06|     0.034902|         0.06|     0.034902|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.0772|
	0.346|       0.0772|        0.346|       0.0772|        0.346|       0.0772|        0.346|       0.0772|

	0.112102|
	0.406|     0.112102|        0.406|     0.112102|        0.406|     0.112102|        0.406|     0.112102|

	

	0.000027|    0.0000025|     0.000027|    0.0000025|     0.000027|    0.0000025|     0.000027|    0.0000025|     0.000027|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.000027|    0.0000025|     0.000027|    0.0000025|     0.000027|    0.0000025|     0.000027|    0.0000025|     0.000027|




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	0.0126
	0.023587
	
	0.023587
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.005833333
	0.0034902
	0.005833333
	0.0034902
	0.005833333
	0.0034902
	0.005833333
	0.0034902
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00623
	0.00139
	0.00623
	0.00139
	0.00623
	0.00139
	0.00623
	0.00139
	2025

	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	0.012063333
	0.0048802
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.009166667
	0.0052353
	0.009166667
	0.0052353
	0.009166667
	0.0052353
	0.009166667
	0.0052353
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.1464
	0.0327
	0.1464
	0.0327
	0.1464
	0.0327
	0.1464
	0.0327
	2025

	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	0.155566667
	0.0379353
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.06
	0.034902
	0.06
	0.034902
	0.06
	0.034902
	0.06
	0.034902
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.346
	0.0772
	0.346
	0.0772
	0.346
	0.0772
	0.346
	0.0772
	2025

	0.406
	0.112102
	0.406
	0.112102
	0.406
	0.112102
	0.406
	0.112102
	

	

	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цех №1
	6006
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025

	Цех №1
	6014
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025

	Цех №4
	6037
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375

	Цех №4
	6038
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375

	Цех №6-7-8
	6054
	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385
	0.077

	Цех №6-7-8
	6075
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847

	Цех №6-7-8
	6076
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847

	Цех №6-7-8
	6077
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847

	Цех №6-7-8
	6084
	0.077
	0.436
	0.077
	0.436
	0.077
	0.436
	0.077

	Итого:
	
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №6-7-8
	6075
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042

	Цех №6-7-8
	6076
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042

	Цех №6-7-8
	6077
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042

	Итого:
	
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №6-7-8
	6075
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458

	Цех №6-7-8
	6076
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458

	Цех №6-7-8
	6077
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458

	Итого:
	
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027

	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027

	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616

	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616

	0.1385
	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385

	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798

	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798

	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798

	0.436
	0.077
	0.436
	0.077
	0.436
	0.077
	0.436
	0.077
	0.436

	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|

	0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|

	0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|   0.00001042|     0.000045|

	0.000135|   0.00003126|     0.000135|   0.00003126|     0.000135|   0.00003126|     0.000135|   0.00003126|     0.000135|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.000135|   0.00003126|     0.000135|   0.00003126|     0.000135|   0.00003126|     0.000135|   0.00003126|     0.000135|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|

	0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|

	0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|    0.0000458|     0.000198|

	0.000594|    0.0001374|     0.000594|    0.0001374|     0.000594|    0.0001374|     0.000594|    0.0001374|     0.000594|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.000594|    0.0001374|     0.000594|    0.0001374|     0.000594|    0.0001374|     0.000594|    0.0001374|     0.000594|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	2025

	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	0.0000025
	0.000027
	2025

	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	2025

	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	0.01375
	0.0616
	2025

	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385
	0.077
	0.1385
	2025

	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	2025

	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	2025

	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	0.0001847
	0.000798
	2025

	0.077
	0.436
	0.077
	0.436
	0.077
	0.436
	0.077
	0.436
	2025

	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	0.1820641
	0.700202
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	0.5880641
	0.812304
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	2025

	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	2025

	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	0.00001042
	0.000045
	2025

	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	0.00003126
	0.000135
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	2025

	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	2025

	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	0.0000458
	0.000198
	2025

	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	0.0001374
	0.000594
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №5
	6050
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625

	Цех №5
	6051
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625

	Цех №5
	6052
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125

	Цех №6-7-8
	6061
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125

	Итого:
	
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0827, Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	6001
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цех №1
	6002
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083

	Цех №1
	6006
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083

	Цех №1
	6014
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083

	Итого:
	
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0882, Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	

	

	0.1125|      0.00625|
	0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|

	0.1125|      0.00625|
	0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|

	0.3375|
	0.0125|       0.3375|       0.0125|       0.3375|       0.0125|       0.3375|       0.0125|       0.3375|

	0.3375|
	0.0125|       0.3375|       0.0125|       0.3375|       0.0125|       0.3375|       0.0125|       0.3375|

	0.9|       0.0375|
	0.9|       0.0375|          0.9|       0.0375|          0.9|       0.0375|          0.9|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.9|       0.0375|
	0.9|       0.0375|          0.9|       0.0375|          0.9|       0.0375|          0.9|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|  0.000000108|  0.000000064|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|

	0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|

	0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|  0.000001083|    0.0000117|

	0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|  0.000004332|    0.0000468|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	

	

	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	2025

	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	2025

	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	2025

	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	0.0125
	0.3375
	2025

	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	0.0375
	0.9
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	0.000000108
	0.000000064
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	2025

	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	2025

	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	0.000001083
	0.0000117
	2025

	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	0.000004332
	0.0000468
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цех хромирования
	0003
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112

	Итого:
	
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2752, Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №5
	6050
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625

	Цех №5
	6051
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625

	Цех №5
	6052
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625

	Цех №6-7-8
	6061
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625

	Итого:
	
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Вспомогательное
	0001
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03

	оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848

	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|      0.00125|   0.00069804|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.1125|      0.00625|
	0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|

	0.1125|      0.00625|
	0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|

	0.1125|      0.00625|
	0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|

	0.1125|      0.00625|
	0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|      0.00625|       0.1125|

	0.45|        0.025|
	0.45|        0.025|         0.45|        0.025|         0.45|        0.025|         0.45|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.45|        0.025|
	0.45|        0.025|         0.45|        0.025|         0.45|        0.025|         0.45|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	

	

	0.017451|
	0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.017451|
	0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.017451|
	0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|         0.03|     0.017451|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	
	0.047848
	

	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	
	0.047848
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	0.05112
	0.047848
	
	0.047848
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	0.00125
	0.00069804
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	2025

	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	2025

	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	2025

	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	0.00625
	0.1125
	2025

	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	0.025
	0.45
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	0.03
	0.017451
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2902, Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №1
	6003
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6004
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6005
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6007
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6008
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6009
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6010
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6011
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6012
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6013
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №1
	6015
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058

	Цех №1
	6016
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058

	Цех №1
	6017
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058

	Цех №2
	6018
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014

	Цех №2
	6019
	0.0014
	0.003276
	0.0014
	0.003276
	0.0014
	0.003276
	0.0014

	Цех №2
	6020
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126

	Цех №2
	6021
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126

	Цех №2
	6022
	0.0058
	0.006264
	0.0058
	0.006264
	0.0058
	0.006264
	0.0058

	Цех №2
	6023
	0.0058
	0.004176
	0.0058
	0.004176
	0.0058
	0.004176
	0.0058

	Цех №2
	6024
	0.0058
	0.0058464
	0.0058
	0.0058464
	0.0058
	0.0058464
	0.0058

	Цех №2
	6025
	0.0406
	0.1403136
	0.0406
	0.1403136
	0.0406
	0.1403136
	0.0406

	Цех №2
	6026
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014

	Цех №3
	6027
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014

	Цех №3
	6028
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827

	Цех №3
	6029
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №3
	6030
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №4
	6035
	0.0014
	0.0062748
	0.0014
	0.0062748
	0.0014
	0.0062748
	0.0014

	Цех №4
	6036
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827

	Цех №4
	6039
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827

	Цех №4
	6040
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827

	Цех №4
	6041
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827

	Цех №4
	6042
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827

	Цех №4
	6043
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.21924|
	0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|       0.1827|      0.21924|

	0.06264|
	0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|

	0.06264|
	0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|

	0.06264|
	0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|       0.0058|      0.06264|

	0.002268|
	0.0014|     0.002268|       0.0014|     0.002268|       0.0014|     0.002268|       0.0014|     0.002268|

	0.003276|
	0.0014|     0.003276|       0.0014|     0.003276|       0.0014|     0.003276|       0.0014|     0.003276|

	0.03284|      0.00126|      0.03284|      0.00126|      0.03284|      0.00126|      0.03284|      0.00126|      0.03284|

	0.03284|      0.00126|      0.03284|      0.00126|      0.03284|      0.00126|      0.03284|      0.00126|      0.03284|

	0.006264|
	0.0058|     0.006264|       0.0058|     0.006264|       0.0058|     0.006264|       0.0058|     0.006264|

	0.004176|
	0.0058|     0.004176|       0.0058|     0.004176|       0.0058|     0.004176|       0.0058|     0.004176|

	0.0058464|
	0.0058|    0.0058464|       0.0058|    0.0058464|       0.0058|    0.0058464|       0.0058|    0.0058464|

	0.1403136|
	0.0406|    0.1403136|       0.0406|    0.1403136|       0.0406|    0.1403136|       0.0406|    0.1403136|

	0.001512|
	0.0014|     0.001512|       0.0014|     0.001512|       0.0014|     0.001512|       0.0014|     0.001512|

	0.001512|
	0.0014|     0.001512|       0.0014|     0.001512|       0.0014|     0.001512|       0.0014|     0.001512|

	0.0909846|
	0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|

	0.0259956|
	0.0058|    0.0259956|       0.0058|    0.0259956|       0.0058|    0.0259956|       0.0058|    0.0259956|

	0.0259956|
	0.0058|    0.0259956|       0.0058|    0.0259956|       0.0058|    0.0259956|       0.0058|    0.0259956|

	0.0062748|
	0.0014|    0.0062748|       0.0014|    0.0062748|       0.0014|    0.0062748|       0.0014|    0.0062748|

	0.0909846|
	0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|

	0.0909846|
	0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|

	0.0909846|
	0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|

	0.0909846|
	0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|

	0.0909846|
	0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|

	0.0909846|
	0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|       0.1827|    0.0909846|




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	2025

	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	2025

	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	0.0058
	0.06264
	2025

	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	2025

	0.0014
	0.003276
	0.0014
	0.003276
	0.0014
	0.003276
	0.0014
	0.003276
	2025

	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	2025

	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	0.00126
	0.03284
	2025

	0.0058
	0.006264
	0.0058
	0.006264
	0.0058
	0.006264
	0.0058
	0.006264
	2025

	0.0058
	0.004176
	0.0058
	0.004176
	0.0058
	0.004176
	0.0058
	0.004176
	2025

	0.0058
	0.0058464
	0.0058
	0.0058464
	0.0058
	0.0058464
	0.0058
	0.0058464
	2025

	0.0406
	0.1403136
	0.0406
	0.1403136
	0.0406
	0.1403136
	0.0406
	0.1403136
	2025

	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	2025

	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	0.0014
	0.001512
	2025

	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0014
	0.0062748
	0.0014
	0.0062748
	0.0014
	0.0062748
	0.0014
	0.0062748
	2025

	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	2025

	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	2025

	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	2025

	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	2025

	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	2025

	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	0.1827
	0.0909846
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цех №4
	6044
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №4
	6045
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №4
	6046
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №4
	6047
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №4
	6048
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №4
	6049
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №5
	6050
	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688
	0.000382

	Цех №5
	6051
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458

	Цех №5
	6052
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458

	Цех №6-7-8
	6061
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458

	Цех №6-7-8
	6085
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №6-7-8
	6086
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №6-7-8
	6087
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827

	Цех №6-7-8
	6088
	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	0.1827

	Цех №6-7-8
	6089
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014

	Цех №6-7-8
	6090
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014

	Цех №6-7-8
	6091
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014

	Цех №6-7-8
	6092
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014

	Цех №6-7-8
	6093
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014

	Цех №6-7-8
	6094
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №6-7-8
	6095
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №6-7-8
	6096
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №6-7-8
	6097
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №6-7-8
	6098
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Цех №6-7-8
	6099
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058

	Итого:
	
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №6-7-8
	6075
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944

	Цех №6-7-8
	6076
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944

	Цех №6-7-8
	6077
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944

	Итого:
	
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.00688
	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688

	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825

	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165

	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165

	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924

	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924

	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924

	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644

	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268

	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268

	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268

	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268

	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956

	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|

	0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|

	0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|   0.00001944|     0.000084|

	0.000252|   0.00005832|     0.000252|   0.00005832|     0.000252|   0.00005832|     0.000252|   0.00005832|     0.000252|




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688
	0.000382
	0.00688
	2025

	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	0.0000458
	0.000825
	2025

	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	2025

	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	0.0000458
	0.00165
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	0.1827
	0.21924
	2025

	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	0.1827
	0.20776644
	2025

	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	2025

	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	2025

	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	2025

	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	2025

	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	0.0014
	0.002268
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	0.0058
	0.0259956
	2025

	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	4.0103394
	4.50610484
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	2025

	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	2025

	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	0.00001944
	0.000084
	2025

	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Цех №2
	6022
	0.0036
	0.003888
	0.0036
	0.003888
	0.0036
	0.003888
	0.0036

	Цех №2
	6023
	0.0036
	0.002592
	0.0036
	0.002592
	0.0036
	0.002592
	0.0036

	Цех №2
	6024
	0.0036
	0.0036288
	0.0036
	0.0036288
	0.0036
	0.0036288
	0.0036

	Цех №3
	6029
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №3
	6030
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №4
	6044
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №4
	6045
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №4
	6046
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №4
	6047
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №4
	6048
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №4
	6049
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №6-7-8
	6094
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №6-7-8
	6095
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №6-7-8
	6096
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №6-7-8
	6097
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №6-7-8
	6098
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Цех №6-7-8
	6099
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036

	Итого:
	
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108

	источникам:
	




	

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.003888|
	0.0036|     0.003888|       0.0036|     0.003888|       0.0036|     0.003888|       0.0036|     0.003888|

	0.002592|
	0.0036|     0.002592|       0.0036|     0.002592|       0.0036|     0.002592|       0.0036|     0.002592|

	0.0036288|
	0.0036|    0.0036288|       0.0036|    0.0036288|       0.0036|    0.0036288|       0.0036|    0.0036288|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.0161352|
	0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|       0.0036|    0.0161352|

	0.2360016|
	0.0612|    0.2360016|       0.0612|    0.2360016|       0.0612|    0.2360016|       0.0612|    0.2360016|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	0.2360016|
	0.0612|    0.2360016|       0.0612|    0.2360016|       0.0612|    0.2360016|       0.0612|    0.2360016|

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	|
	|             |             |             |             |             |             |             |

	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397

	




	Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	0.00005832
	0.000252
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	0.0036
	0.003888
	0.0036
	0.003888
	0.0036
	0.003888
	0.0036
	0.003888
	2025

	0.0036
	0.002592
	0.0036
	0.002592
	0.0036
	0.002592
	0.0036
	0.002592
	2025

	0.0036
	0.0036288
	0.0036
	0.0036288
	0.0036
	0.0036288
	0.0036
	0.0036288
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	0.0036
	0.0161352
	2025

	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	0.0612
	0.2360016
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741
	6.3001229
	11.43004741
	6.2166029
	11.43004741
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
	0.851225108
	0.36515397
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого по неорганизованным
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792

	источникам:
	

	


	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344

	

	
Таблица 3.6

	

	

	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	5.448897792
	11.06489344
	

	







1.4 
1.5 [bookmark: _Toc196811812]Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства
[bookmark: _Toc99123013][bookmark: _Toc126343434][bookmark: _Toc196811813]	Объем запрашиваемых выбросов настоящим проектом не превышает уровень области воздействия, в связи с чем нет необходимости внедрения малоотходной технологии и сокращения выбросов загрязняющих веществ.


1.6 [bookmark: _Toc196811814]Уточнение границ области воздействия
На границе области воздействия максимальные концентрации вредных веществ не превышают 1 ПДКм.р. Размер грациы области воздействия составляет 50 м.

1.7 [bookmark: _Toc196811815]Данные о пределах области воздействия
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (г/сек), поступающих в атмосферу от объектов предприятия определялись по действующим нормативным документам и методикам расчетным способом по программе «ЭРА-3.0). Расчеты приведены в Приложении проекта.
Для расчета рассеивания по программе «ЭРА» и при расчете допустимых выбросов (НДВ) принимались максимальные значения выбросов (г/сек), как соответствующие наибольшему загрязнению атмосферы.
Устройство области воздействия между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.
Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
В действительности, концентрации на территории многопрофильного завода будут значительно меньше, т.к. одновременное действие 75-80% источников маловероятно, жилая зона находится на расстоянии большем чем размеры области воздействия.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на границе области воздействия не будут достигать 1 ПДК, а в связи с расположением населенных пунктов на расстоянии большем чем размеры области воздействия, влияния на здоровье населения оказываться не будет.

1.8 [bookmark: _Toc196811816]Район размещения объекта и прилигающие территории
Близлежащих в районе 5 км отсутвуют зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятников архитектуры, санатории, дома отдыха и т.д.
[bookmark: z433]
[bookmark: _Toc196811817]Контроль за выбросами предприятия и соблюдением нормативов НДВ

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг. 
Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.
Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов.
Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:
1. непосредственно на источниках выбросов
1. на специально выбранных контрольных точках
1. на границе области воздействия или/и в жилой зоне 
Контроль соблюдения  установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего  вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек. 
Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных условиях. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, на контрольных точках (постах), на границе области воздействия приводится таблице 3.10.

 (
ТОО «ПБ Экологические решения»
)
	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Вспомогательное
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.068666667
	978.691404
	Сторонняя
	

	
	оборудование
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.011158333
	159.037348
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/5 лет
	0.005833333
	83.1412549
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0.009166667
	130.650556
	Сторонняя
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.06
	855.167242
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0.000000108
	0.0015393
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
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	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0.00125
	17.8159842
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.03
	427.583621
	Сторонняя
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	организация
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	на
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	0002
	Цех №5
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0714
	1017.64902
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0116
	165.332333
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.00623
	88.7948653
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0.1464
	2086.60807
	Сторонняя
	

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.346
	4931.46443
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6001
	Вспомогательное
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0000025
	
	Сторонняя
	

	
	оборудование
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	1 раз/ кварт
	0.000001083
	
	Сторонняя
	

	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6002
	Цех №1
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0000025
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	1 раз/ кварт
	0.000001083
	
	Сторонняя
	

	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6003
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6004
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6005
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
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	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6006
	Цех №1
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0000025
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	1 раз/ кварт
	0.000001083
	
	Сторонняя
	

	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6007
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6008
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6009
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6010
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6011
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6012
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6013
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6014
	Цех №1
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0000025
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	1 раз/ кварт
	0.000001083
	
	Сторонняя
	

	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6015
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6016
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6017
	Цех №1
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6018
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6019
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6020
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.00126
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6021
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.00126
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6022
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6023
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6024
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6025
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0406
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6026
	Цех №2
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6027
	Цех №3
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6028
	Цех №3
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6029
	Цех №3
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6030
	Цех №3
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6031
	Цех №4
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.000333
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000542
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6032
	Цех №4
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.000333
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000542
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6033
	Цех №4
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.000333
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000542
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6034
	Цех №4
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.000333
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000542
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6035
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6036
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6037
	Цех №4
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0.02025
	
	Сторонняя
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	организация
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.0003056
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	организация
	

	
	
	327)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.00867
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.001408
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.01375
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6038
	Цех №4
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0.02025
	
	Сторонняя
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	организация
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.0003056
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	организация
	

	
	
	327)
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.00867
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.001408
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.01375
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6039
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6040
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6041
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6042
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6043
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6044
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6045
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6046
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6047
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6048
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6049
	Цех №4
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6050
	Цех №5
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.00625
	
	Сторонняя
	

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0.00625
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.000382
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6051
	Цех №5
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.00625
	
	Сторонняя
	

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0.00625
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0000458
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6052
	Цех №5
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0125
	
	Сторонняя
	

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0.00625
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0000458
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6053
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6054
	Цех №6-7-8
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0.2187
	
	Сторонняя
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	организация
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00658
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	организация
	

	
	
	327)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.264
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0429
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.077
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6055
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6056
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6057
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6058
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6059
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6060
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6061
	Цех №6-7-8
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0.0125
	
	Сторонняя
	

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0.00625
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0000458
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6062
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6063
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6064
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6065
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6066
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6067
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6068
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6069
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6071
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6072
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6073
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6074
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6075
	Цех №6-7-8
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0.0001485
	
	Сторонняя
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	организация
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00001278
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	организация
	

	
	
	327)
	
	
	
	на
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.00001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.00000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0001847
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00001042
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Фториды неорганические плохо
	1 раз/ кварт
	0.0000458
	
	Сторонняя
	

	
	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	организация
	

	
	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	на
	

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	договорной
	

	
	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	основе
	

	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.00001944
	
	Сторонняя
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	организация
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	на
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	договорной
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	основе
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6076
	Цех №6-7-8
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0.0001485
	
	Сторонняя
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	организация
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00001278
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	организация
	

	
	
	327)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.00001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.00000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0001847
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00001042
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Фториды неорганические плохо
	1 раз/ кварт
	0.0000458
	
	Сторонняя
	

	
	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	организация
	

	
	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	на
	

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	договорной
	

	
	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	основе
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.00001944
	
	Сторонняя
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	организация
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	на
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	договорной
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	основе
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6077
	Цех №6-7-8
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0.0001485
	
	Сторонняя
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	организация
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00001278
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	организация
	

	
	
	327)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.00001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.00000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0001847
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00001042
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	организация
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Фториды неорганические плохо
	1 раз/ кварт
	0.0000458
	
	Сторонняя
	

	
	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	организация
	

	
	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	на
	

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	договорной
	

	
	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	основе
	

	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.00001944
	
	Сторонняя
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	организация
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	на
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	договорной
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	основе
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6078
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6079
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6080
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6081
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6082
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6083
	Цех №6-7-8
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0001667
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0000271
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6084
	Цех №6-7-8
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0.2187
	
	Сторонняя
	

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	организация
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.00658
	
	Сторонняя
	

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	организация
	

	
	
	327)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.264
	
	Сторонняя
	

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0429
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.077
	
	Сторонняя
	

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6085
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6086
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6087
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6088
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.1827
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6089
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6090
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6091
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6092
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6093
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0014
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6094
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6095
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6096
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6097
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6098
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6099
	Цех №6-7-8
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0.0058
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	1 раз/ кварт
	0.0036
	
	Сторонняя
	

	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	0003
	Цех хромирования
	диНатрий карбонат (Сода
	1 раз/ кварт
	0.0198
	
	Сторонняя
	

	
	
	кальцинированная, Натрий карбонат) (
	
	
	
	организация
	

	
	
	408)
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Серная кислота (517)
	1 раз/ кварт
	0.0126
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)
	1 раз/ кварт
	0.05112
	
	Сторонняя
	

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	





Таблица 5.3. – План-график контроля атмосферного воздуха на границе области воздействия

	Точки контроля
	Гидро-метереологические характеристики
	Контролируемое вещество
	Периодичность

	1
	2
	3
	4

	
Многопрофильный завод 

	СЗЗ северная
граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал

	СЗЗ северо-восточная граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал

	СЗЗ
восточная
граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал

	СЗЗ юго-восточная граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал

	СЗЗ южная
граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал

	СЗЗ юго-западная граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал

	СЗЗ западная
граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал

	СЗЗ северо-западная граница
	Температура воздуха
Направление ветра
Скорость ветра
Атмосферное давление
	Азота (IV) диоксид (4)
Азот (II) оксид (6)
Углерод оксид (594)
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая 70-20%
Пыль абразивная
	1 раз в квартал
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	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001)
	0001
	0001 01
	Резервная ДЭС
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.04002096

	Вспомогательно
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	е оборудование
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.006503406

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0034902

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0052353

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.034902

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703(54)
	0.000000064

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.00069804

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.017451

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6001
	6001 01
	Сварочный
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000027

	
	
	
	аппарат ПП20-40
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	ECO 1.5 кВТ
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	0827(646)
	0.0000117

	
	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	

	(002) Цех №1
	6002
	6002 01
	Автоматическая
	
	
	3000
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000027

	
	
	
	линия сварки и
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	зачистки Kaban
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	Makine
	
	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	0827(646)
	0.0000117

	
	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Горизонтальный
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	циркулярный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	6004
	6004 01
	Горизонтальный
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	циркулярный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	6005
	6005 01
	Ленточнопильный
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	станок по
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	металлу
	
	
	
	
	
	

	
	6006
	6006 01
	Сварочный робот
	
	
	3000
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000027

	
	
	
	B6L
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	0827(646)
	0.0000117

	
	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	

	
	6007
	6007 01
	Станок для
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	обрезки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	демонтированног
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	о профиля
	
	
	
	
	
	

	
	6008
	6008 01
	Станок для
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	резки профилей
	
	
	
	
	
	

	
	6009
	6009 01
	Станок отрезной
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	6010
	6010 01
	Станок отрезной
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	2 - головочный
	
	
	
	
	
	

	
	6011
	6011 01
	Станок отрезной
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	пневматический
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	одноголовочный
	
	
	
	
	
	

	
	6012
	6012 01
	Станок
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	, 2-х
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	головочный
	
	
	
	
	
	

	
	6013
	6013 01
	Станок резки и
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	монтажа планки
	
	
	
	
	
	

	
	6014
	6014 01
	Станок
	
	
	3000
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000027

	
	
	
	сварочный для
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	углов профиля
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	0827(646)
	0.0000117

	
	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	

	
	6015
	6015 01
	Станок
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.06264

	
	
	
	фрезерный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	горизонтальный
	
	
	
	
	
	

	
	6016
	6016 01
	Станок
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.06264

	
	
	
	фрезерный для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обработки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	профиля
	
	
	
	
	
	

	
	6017
	6017 01
	Станок
	
	
	3000
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.06264

	
	
	
	фрезерный для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обработки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	профиля (
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	различная
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	глубина)
	
	
	
	
	
	

	(003) Цех №2
	6018
	6018 01
	Станок
	
	
	450
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.002268

	
	
	
	сверлильный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M20-Kз
	
	
	
	
	
	

	
	6019
	6019 01
	Станок
	
	
	650
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.003276

	
	
	
	сверлильный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M20-Kз
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6020
	6020 01
	Станок токарно-
	
	
	2800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.03284

	
	
	
	центровальный
	
	
	
	
	
	

	
	6021
	6021 01
	Станок токарный
	
	
	2800
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.03284

	
	
	
	скоростной
	
	
	
	
	
	

	
	6022
	6022 01
	Станок
	
	
	300
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.006264

	
	
	
	точильный
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.003888

	
	
	
	GURMAKSAN 250
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	MM
	
	
	
	
	
	

	
	6023
	6023 01
	Станок
	
	
	200
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.004176

	
	
	
	точильный
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.002592

	
	
	
	GURMAKSAN 250
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	MM
	
	
	
	
	
	

	
	6024
	6024 01
	Станок
	
	
	280
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0058464

	
	
	
	точильный
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0036288

	
	
	
	ленточный
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	
	
	GURMAKSAN
	
	
	
	
	
	

	
	6025
	6025 01
	Фрезерный
	
	
	960
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.1403136

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	6026
	6026 01
	Шестиголовочный
	
	
	300
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.001512

	
	
	
	сверильный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	(004) Цех №3
	6027
	6027 01
	Станок
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.001512

	
	
	
	автоматический
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	многотраверсный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сверлильно-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	присадочный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NDC642
	
	
	
	
	
	

	
	6028
	6028 01
	Станок
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0909846

	
	
	
	горизонтальный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вакуумный для
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	резки листа с
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЧПУ
	
	
	
	
	
	

	
	6029
	6029 01
	Станок
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	точильный ЗУБР
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6030
	6030 01
	Шлифовальная
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	машина
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	пневмоорбит
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	(005) Цех №4
	6031
	6031 01
	Полуавтомат
	
	
	1245
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	M-5
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6032
	6032 01
	Полуавтомат
	
	
	1245
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	M-5
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6033
	6033 01
	Полуавтомат
	
	
	1245
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	M-5
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6034
	6034 01
	Полуавтомат
	
	
	1245
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	M-5
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6035
	6035 01
	Сверлильный
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0062748

	
	
	
	станок
	
	
	
	
	
	

	
	6036
	6036 01
	Станок
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0909846

	
	
	
	автоматический
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	с сервоприводом
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	горизонтально
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	разрезной D-SP
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	550
	
	
	
	
	
	

	
	6037
	6037 01
	Станок для
	
	
	1245
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.0908

	
	
	
	лазерной резки
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00137

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03884

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00631

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0616

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6038
	6038 01
	Станок для
	
	
	1245
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.0908

	
	
	
	лазерный с ЧПУ
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00137

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.03884

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00631

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0616

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6039
	6039 01
	Станок отрезной
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0909846

	
	
	
	полуавтоматичес
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кий с двигающей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	головкой D-YDS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	280
	
	
	
	
	
	

	
	6040
	6040 01
	Станок
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0909846

	
	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	, 2-мя,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пневматическими
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зажимами
	
	
	
	
	
	

	
	6041
	6041 01
	Станок
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0909846

	
	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	, 2-мя,
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	пневматическими
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зажимами
	
	
	
	
	
	

	
	6042
	6042 01
	Фрезер "MAKITA"
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0909846

	
	6043
	6043 01
	Фрезер "MAKITA"
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0909846

	
	6044
	6044 01
	Шлифовальная
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	QB-46502
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6045
	6045 01
	Шлифовальная
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	QB-46502
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6046
	6046 01
	Шлифовальная
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	QB-46502
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6047
	6047 01
	Шлифовальная
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	QB-46502
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6048
	6048 01
	Шлифовальная
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	QB-46502
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6049
	6049 01
	Шлифовальная
	
	
	1245
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	QB-46502
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	(006) Цех №5
	0002
	0002 01
	Сушильная
	
	
	1245
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.01594

	
	
	
	камера
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.00259

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00139

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0327

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0772

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6050
	6050 01
	Машина
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.1125

	
	
	
	покрасочная
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	Graco Xtreme 70
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.1125

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.00688

	
	6051
	6051 01
	Система
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.1125

	
	
	
	погружения
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	поверхностей -
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.1125

	
	
	
	Boymix (
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.000825

	
	
	
	порошковая)
	
	
	
	
	
	

	
	6052
	6052 01
	Система
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.3375

	
	
	
	погружения
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	поверхностей
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.1125

	
	
	
	boymix (
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.00165

	
	
	
	Порошковая
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	покрасочная
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	камера)
	
	
	
	
	
	

	(007) Цех №6-
	6053
	6053 01
	Аппарат для
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	7-8
	
	
	точечной сварки
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6054
	6054 01
	Станок
	
	
	500
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.394

	
	
	
	пламенной резки
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	Rower Plus CUT
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	100
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.01185

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.475

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0772

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.1385

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6055
	6055 01
	Сварочный
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6056
	6056 01
	Сварочный
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6057
	6057 01
	Сварочный
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6058
	6058 01
	Сварочный
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6059
	6059 01
	Сварочный
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6060
	6060 01
	Сварочный
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6061
	6061 01
	Покрасочно
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-,
	0616(203)
	0.3375

	
	
	
	сушильная
	
	
	
	м-, п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	камера BOYMIX I
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752(1294*)
	0.1125

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.00165

	
	6062
	6062 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6063
	6063 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6064
	6064 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6065
	6065 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6066
	6066 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6067
	6067 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6068
	6068 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6069
	6069 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6071
	6071 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6072
	6072 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6073
	6073 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6074
	6074 01
	Полуавтомат
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6075
	6075 01
	Сварочный
	
	
	
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.000641

	
	
	
	аппарат
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	инвенторный САИ
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	250
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0000552

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000072

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000798

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000045

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.000198

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.000084

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6076
	6076 01
	Сварочный
	
	
	
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.000641

	
	
	
	аппарат
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	инвенторный САИ
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	250
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0000552

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000072

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000045

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.000198

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.000084

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6077
	6077 01
	Сварочный
	
	
	
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	0.000641

	
	
	
	аппарат ПП20-40
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	"Сobra"
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0000552

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.000072

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000117

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.000798

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.000045

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	0344(615)
	0.000198

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые - (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид, кальция
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фторид, натрия
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плохо растворимые /в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.000084

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6078
	6078 01
	Сварочный пост
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6079
	6079 01
	Сварочный пост
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6080
	6080 01
	Сварочный пост
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6081
	6081 01
	Сварочный пост
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6082
	6082 01
	Сварочный пост
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6083
	6083 01
	Сварочный пост
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0006

	
	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0000975

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	6084
	6084 01
	Станок для
	
	
	1575
	Железо (II, III) оксиды (
	0123(274)
	1.24

	
	
	
	плазменной
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	резки CNC 3X6 M
	
	
	
	оксид) /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	железо/ (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0373

	
	
	
	
	
	
	
	/в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид/ (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.496

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.243

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.436

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	6085
	6085 01
	Станок для
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	6086
	6086 01
	Станок для
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	6087
	6087 01
	Станок для
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.21924

	
	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	6088
	6088 01
	Станок отрезной
	
	
	2843
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.20776644

	
	
	
	полуавтоматичес
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кий с двигающей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	головкой и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	гидравлическим
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нажимом D-YDS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	550
	
	
	
	
	
	

	
	6089
	6089 01
	Станок
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.002268

	
ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	

	
	6090
	6090 01
	Станок
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.002268

	
	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	

	
	6091
	6091 01
	Станок
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.002268

	
	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	

	
	6092
	6092 01
	Станок
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.002268

	
	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	

	
	6093
	6093 01
	Станок
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.002268

	
	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	

	
	6094
	6094 01
	Угловая
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	GWS 670
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6095
	6095 01
	Угловая
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	GWS 670
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6096
	6096 01
	Угловая
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	GWS 670
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6097
	6097 01
	Угловая
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	GWS 670
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6098
	6098 01
	Угловая
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025 год

	Астана, Многопрофильный завод

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	GWS 670
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6099
	6099 01
	Пневмоорбитальн
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902(116)
	0.0259956

	
	
	
	ая шлифовальная
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0161352

	
	
	
	машина ST-7715P
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	(008) Цех
	0003
	0003 01
	Ванна для
	
	
	260
	Тетрахлорэтилен (
	0882(550)
	0.047848

	хромирования
	
	
	ультразвукового
	
	
	
	Перхлорэтилен) (550)
	
	

	
	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	

	
	0003
	0003 02
	Ванна для
	
	
	520
	Серная кислота (517)
	0322(517)
	0.023587

	
	
	
	кислотного
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	

	
	0003
	0003 03
	Ванна для
	
	
	780
	диНатрий карбонат (Сода
	0155(408)
	0.055598

	
	
	
	электролитическ
	
	
	
	кальцинированная, Натрий
	
	

	
	
	
	ого
	
	
	
	карбонат) (408)
	
	

	
	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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Приложение 1
Расчет выбросов


[bookmark: _Hlk27059950]
               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Источник загрязнения N 0001, Резервная ДЭС
Источник выделения N 0001 01, Дымовая труба
______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 1.1634
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 30
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 220
Температура отработавших газов Tог , K, 573
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 220 * 30 = 0.057552    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 573 / 273) = 0.422730496    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.057552 / 0.422730496 = 0.136143478    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.068666667
	0.04002096
	0
	0.068666667
	0.04002096

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.011158333
	0.006503406
	0
	0.011158333
	0.006503406

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.005833333
	0.0034902
	0
	0.005833333
	0.0034902

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.009166667
	0.0052353
	0
	0.009166667
	0.0052353

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.06
	0.034902
	0
	0.06
	0.034902

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000108
	0.000000064
	0
	0.000000108
	0.000000064

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00125
	0.00069804
	0
	0.00125
	0.00069804

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.03
	0.017451
	0
	0.03
	0.017451




Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный
Источник выделения N 6001 01, Сварочный аппарат ПП 20-40 ECO 1.5 кВТ

Список литературы:
1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ
2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли", Харьков, 1991г,
3, "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования,,,", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 300
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 50

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 300 / 106 = 0,0000027
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000027 · 106 / (50 · 3600) = 0,000015

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 300 / 106 = 0,00000117
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,00000117 · 106 / (50 · 3600) = 0,0000065
Итого выбросы:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,000015
	0,0000027

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)
	0,0000065
	0,00000117


Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный
Источник выделения N 6001 01, Автоматическая линия сварки и зачистки Kaban Makine

Список литературы:
1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ
2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли", Харьков, 1991г,
3, "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 3000
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 3000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 3000 / 106 = 0,000027
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,000027 · 106 / (3000 · 3600) = 0,0000025

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 3000 / 106 = 0,0000117
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000117 · 106 / (3000 · 3600) = 0,000001083
Итого выбросы:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0000025
	0,000027

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)
	0,000001083
	0,0000117



Источник загрязнения N 6003 Неорганизованный
Источник выделения N 6003 01, Горизонтальный циркулярный станок
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6004 Неорганизованный
Источник выделения N 6004 01, Горизонтальный циркулярный станок
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6005 Неорганизованный
Источник выделения N 6005 01, Ленточнопильный станок по металлу
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный
Источник выделения N 6006 01, Сварочный робот B6L

Список литературы:
1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ
2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли", Харьков, 1991г,
3, "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 3000
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 3000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 3000 / 106 = 0,000027
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,000027 · 106 / (3000 · 3600) = 0,0000025

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 3000 / 106 = 0,0000117
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000117 · 106 / (3000 · 3600) = 0,000001083
Итого выбросы:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0000025
	0,000027

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)
	0,000001083
	0,0000117




Источник загрязнения N 6007 Неорганизованный
Источник выделения N 6007 01, Станок для обрезки демонтированного профиля
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6008 Неорганизованный
Источник выделения N 6008 01, Станок для резки профилей
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6009 Неорганизованный
Источник выделения N 6009 01, Станок отрезной
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6010 Неорганизованный
Источник выделения N 6010 01, Станок отрезной 2- головочный
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6011 Неорганизованный
Источник выделения N 6011 01, Станок отрезной пневматический одноголовочный
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6012 Неорганизованный
Источник выделения N 6012 01, Станок профилерезочный, 2-х головочный
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6013 Неорганизованный
Источник выделения N 6013 01, Станок резки и монтажа планки
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6014, Неорганизованный
Источник выделения N 6014 01, Станок сварочный для углов профиля

Список литературы:
1, Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу
при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды
и водных ресурсов Республики Казахстан от 12,06,2014 г, № 221-Ґ
2, Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных
веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования
отрасли", Харьков, 1991г,
3, "Удельные показатели образования вредных веществ
от основных видов технологического оборудования", М, 2006 г,

Вид работ: Сварка полиэтиленовых изделий

Количество проведенных сварок стыков, шт,/год, N = 3000
"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 3000

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,009
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,009 · 3000 / 106 = 0,000027
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,000027 · 106 / (3000 · 3600) = 0,0000025

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл,12), Q = 0,0039
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0,0039 · 3000 / 106 = 0,0000117
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0,0000117 · 106 / (3000 · 3600) = 0,000001083
Итого выбросы:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0000025
	0,000027

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)
	0,000001083
	0,0000117



Источник загрязнения N 6015, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6015 01, Станок фрезерный горизонтальный
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Фрезерные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 3000 · 1 / 10 = 0.06264
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.06264



Источник загрязнения N 6016, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6016 01, Станок фрезерный для обработки профиля
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Фрезерные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 3000 · 1 / 10 = 0.06264
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.06264



Источник загрязнения N 6017, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6017 01, Станок фрезерный для обработки профиля (различная глубина)
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Фрезерные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 3000 · 1 / 10 = 0.06264
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.06264



Источник загрязнения N 6018, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6018 01, Станок сверлильный M20-Kз
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 450
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 450 · 1 / 10 = 0.002268
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.002268




Источник загрязнения N 6019, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6019 01, Станок сверлильный M20-Kз
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 650
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 650 · 1 / 10 = 0.003276
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.003276



Источник загрязнения N 6020, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6020 01, Станок токарно-центровальный
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием деталей
Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2800
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 2800 · 1 / 10 = 0.0127008
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.00126
	0.03284



Источник загрязнения N 6021, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6021 01, Станок токарный скоростной
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Технологическая операция: Обработка резанием деталей
Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2800
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0063
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.0063 · 2800 · 1 / 10 = 0.0127008
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0063 · 1 = 0.00126

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.00126
	0.03284



Источник загрязнения N 6022, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6022 01, Станок точильный GURMAKSAN 250 MM
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 300
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 300 · 1 / 10 = 0.003888
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 300 · 1 / 10 = 0.006264
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.006264

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.003888



Источник загрязнения N 6023, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6023 01, Станок точильный GURMAKSAN 250 MM
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005	

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 200
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 200 · 1 / 10 = 0.002592
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 200 · 1 / 10 = 0.004176
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.004176

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.002592



Источник загрязнения N 6023, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6023 01, Станок точильный ленточный GURMAKSAN
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005	

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Ленточные шлифовальные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 280
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 280 · 1 / 10 = 0.0036288
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 280 · 1 / 10 = 0.0058464
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.0058464

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.0036288




Источник загрязнения N 6025, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6025 01, Фрезерный станок
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 960
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 960 · 1 / 10 = 0.1403136
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0406
	0.1403136



Источник загрязнения N 6026, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6026 01, Шестиголовочный сверлильный станок
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 300
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 300 · 1 / 10 = 0.001512
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.001512



Источник загрязнения N 6027, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6027 01, Станок автоматический многотраверсный сверлильно-присадочный NDC642
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.2 · 0.007 · 1245 · 1 / 10 = 0.00006275
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.00006275



Источник загрязнения N 6028 Неорганизованный
Источник выделения N 6028 01, Станок горизонтальный вакуумный для резки листа с ЧПУ
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.0909846



Источник загрязнения N 6029, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6029 01, Станок точильный ЗУБР
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 320 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.0259956

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.0161352



Источник загрязнения N 6030, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6030 01, Шлифовальная машина пневмоорбит
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 150 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.0259956

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.0161352



Источник загрязнения N 6031-6034, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6031-6034 01, Полуавтомат сварочный ID400 M-5
*Для источников 6031,6032,6033,6034 расчет выбросов идентичный
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.1
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.1 / 3600 = 0.000333

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.1 / 3600 = 0.0000542

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.000333
	0.0006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000542
	0.0000975



Источник загрязнения N 6035, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6035 01, Станок сверлильный
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 1245 · 1 / 10 = 0.0062748
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.0062748



Источник загрязнения N 6036 Неорганизованный
Источник выделения N 6036 01, Станок автоматический с сервоприводом горизонтально разрезной D-SP 550
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.0909846



Источник загрязнения N 6037
Источник выделения N 6037 01, Станок для лазерной резки

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Лазерная
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1245

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 1245 / 106 = 0.00137
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 1245 / 106 = 0.0908
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------
Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 1245 / 106 = 0.0616
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 1245 / 106 = 0.03884
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 1245 / 106 = 0.00631
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.02025
	0.0908

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.0003056
	0.00137

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00867
	0.03884

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.001408
	0.00631

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.01375
	0.0616



Источник загрязнения N 6038
Источник выделения N 6038 01, Станок для лазерный с ЧПУ

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Лазерная
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 5
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1245

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 74
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.1 · 1245 / 106 = 0.00137
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 72.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 72.9 · 1245 / 106 = 0.0908
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025

-----------------------------
Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 49.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 49.5 · 1245 / 106 = 0.0616
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 39

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 39 · 1245 / 106 = 0.03884
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 39 / 3600 = 0.00867

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 39 · 1245 / 106 = 0.00631
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 39 / 3600 = 0.001408

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.02025
	0.0908

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.0003056
	0.00137

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00867
	0.03884

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.001408
	0.00631

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.01375
	0.0616



Источник загрязнения N 6039 Неорганизованный
Источник выделения N 6039 01, Станок отрезной полуавтоматический
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.0909846



Источник загрязнения N 6040 Неорганизованный
Источник выделения N 6040 01, Станок профилерезочный, 2-мя, пневматическими зажимами
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.0909846



Источник загрязнения N 6041 Неорганизованный
Источник выделения N 6041 01, Станок профилерезочный, 2-мя, пневматическими зажимами
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0,0909846
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.0909846



Источник загрязнения N 6042, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6042 01, Фрезер "MAKITA"
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Фрезеровочне станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0.909846
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0406
	0.909846



Источник загрязнения N 6043, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6043 01, Фрезер "MAKITA"
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Фрезеровочне станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.203 · 1245 · 1 / 10 = 0.909846
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 = 0.0406

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0406
	0.909846



Источник загрязнения N 6044-6049, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6044-6049 01, Шлифовальная машина пневмоорбит
*Примечание для источников 6044-6049 расчет выбросов идентичен
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 127 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.0259956

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.0161352



Источник загрязнения N 0002, Сушильная камера
Источник выделения N 0002 01, Дымовая труба
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)
Расход топлива, т/год, BT = 5.5566
Расход топлива, г/с, BG = 24.9
Марка топлива, M = Дизельное топливо
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210
Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 220
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 220
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0839
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0839 · (220 / 220)0.25 = 0.0839
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 5.5566 · 42.75 · 0.0839 · (1-0) = 0.01993
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 24.9 · 42.75 · 0.0839 · (1-0) = 0.0893
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.01993 = 0.01594
Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0893 = 0.0714

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.01993 = 0.00259
Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0893 = 0.0116

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02
Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 5.5566 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 5.5566 = 0.0327
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 24.9 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 24.9 = 0.1464

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0
Тип топки: Камерная топка
Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 5.5566 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.0772
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 24.9 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.346

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01
Тип топки: Камерная топка
Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 5.5566 · 0.025 · 0.01 = 0.00139
Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 24.9 · 0.025 · 0.01 = 0.00623

Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0714
	0.01594

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0116
	0.00259

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00623
	0.00139

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.1464
	0.0327

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.346
	0.0772




Источник загрязнения N 6050, Неорганизованный
Источник выделения N 6050 01, Машина покрасочная Graco Xtreme 70
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Безвоздушный

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 2.5
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 2.5 · 10-4 = 0.00688
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 2.5 / (3.6 · 104) = 0.000382
Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00625
	0.1125

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	0.1125

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.000382
	0.00688




Источник загрязнения N 6051
Источник выделения N 6051 01, Система погружения поверхностей - Boymix (порошковая)
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458
Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.00625
	0.1125

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	0.1125

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0000458
	0.000825



Источник загрязнения N 6051
Источник выделения N 6051 01, Система погружения поверхностей boymix (Порошковая покрасочная камера)
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.225
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458



Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458
Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0125
	0.3375

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	0.1125

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0000458
	0.00165




Источник загрязнения N 6053
Источник выделения N 6053 01, Аппарат для точечной сварки

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0001667
	0.0006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000271
	0.0000975




Источник загрязнения N 6054
Источник выделения N 6054 01, Станок пламенной резки Rower Plus CUT 100

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Плазменная
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 500

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 811
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 23.7

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 23.7 · 500 / 106 = 0.01185
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 23.7 / 3600 = 0.00658

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 787.3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 787.3 · 500 / 106 = 0.394
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 787.3 / 3600 = 0.2187

-----------------------------
Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 277

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 277 · 500 / 106 = 0.1385
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 277 / 3600 = 0.077

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1187

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 1187 · 500 / 106 = 0.475
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 1187 / 3600 = 0.264

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 1187 · 500 / 106 = 0.0772
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 1187 / 3600 = 0.0429

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.2187
	0.394

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.00658
	0.01185

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.264
	0.475

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0429
	0.0772

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.077
	0.1385




Источник загрязнения N 6055-6060
Источник выделения N 6055-6060 01, Сварочный аппарат ROWER MIG 210 PULSE
*Примечание для источников 6055-6060 расчет выбросов идентичен
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0001667
	0.0006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000271
	0.0000975



Источник загрязнения N 6061
Источник выделения N 6061 01, Покрасочно сушильная камера BOYMIX I
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.225
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458



Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.1

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Электростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.5 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1125
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 0.1 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 0.3
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.5 · (100-45) · 0.3 · 10-4 = 0.000825
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 0.1 · (100-45) · 0.3 / (3.6 · 104) = 0.0000458
Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.0125
	0.3375

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	0.1125

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0000458
	0.00165



Источник загрязнения N 6062-7074
Источник выделения N 6062-7074 01, Полуавтомат сварочный MYU-GKM 500-2W
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0001667
	0.0006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000271
	0.0000975




Источник загрязнения N 6075-6076
Источник выделения N 6075-6076 01, Сварочный аппарат инвенторный САИ 250

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 60 / 106 = 0.000641
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.05 / 3600 = 0.0001485

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 60 / 106 = 0.0000552
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.05 / 3600 = 0.00001278

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 60 / 106 = 0.000084
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.05 / 3600 = 0.00001944

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 60 / 106 = 0.000198
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.05 / 3600 = 0.0000458
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 60 / 106 = 0.000045
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.05 / 3600 = 0.00001042

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 60 / 106 = 0.000072
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 60 / 106 = 0.0000117
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00000271

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 60 / 106 = 0.000798
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.05 / 3600 = 0.0001847

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.0001485
	0.000641

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.00001278
	0.0000552

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00001667
	0.000072

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00000271
	0.0000117

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0001847
	0.000798

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.00001042
	0.000045

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.0000458
	0.000198

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00001944
	0.000084



Источник загрязнения N 6077
Источник выделения N 6077 01 Сварочный аппарат ПП20-40 "Сobra"

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 60
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 60 / 106 = 0.000641
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.05 / 3600 = 0.0001485

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 60 / 106 = 0.0000552
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.05 / 3600 = 0.00001278

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 60 / 106 = 0.000084
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.05 / 3600 = 0.00001944

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 60 / 106 = 0.000198
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.05 / 3600 = 0.0000458
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 60 / 106 = 0.000045
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.05 / 3600 = 0.00001042

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 60 / 106 = 0.000072
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 60 / 106 = 0.0000117
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.05 / 3600 = 0.00000271

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 60 / 106 = 0.000798
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.05 / 3600 = 0.0001847

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.0001485
	0.000641

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.00001278
	0.0000552

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.00001667
	0.000072

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00000271
	0.0000117

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0001847
	0.000798

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.00001042
	0.000045

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.0000458
	0.000198

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00001944
	0.000084



Источник загрязнения N 6078-6083
Источник выделения N 6078-6083 01, Сварочный пост GEKAMAC 3MT Pro

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 50
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.05
-----------------------------
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 50 / 106 = 0.0006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0001667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 50 / 106 = 0.0000975
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.05 / 3600 = 0.0000271

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0001667
	0.0006

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0000271
	0.0000975




Источник загрязнения N 6084
Источник выделения N 6084 01, Станок для плазменной резки CNC 3X6 M

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Плазменная
Разрезаемый материал: Сталь углеродистая
Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10
Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования
Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1575

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 811
в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 23.7

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 23.7 · 1575 / 106 = 0.0373
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 23.7 / 3600 = 0.00658

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 787.3

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 787.3 · 1575 / 106 = 1.24
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 787.3 / 3600 = 0.2187

-----------------------------
Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 277

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 277 · 1575 / 106 = 0.436
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 277 / 3600 = 0.077

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1187

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 1187 · 1575 / 106 = 1.496
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 1187 / 3600 = 0.264

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 1187 · 1575 / 106 = 0.243
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 1187 / 3600 = 0.0429

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0.2187
	1.24

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0.00658
	0.0373

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.264
	1.496

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0429
	0.243

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.077
	0.436




Источник загрязнения N 6085-6087 Неорганизованный
Источник выделения N 6073-6075 01, Станок для резки железа СВ 20
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 3000
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 3000 · 1 / 10 = 0,21924
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.21924



Источник загрязнения N 6088 Неорганизованный
Источник выделения N 6088 01, Станок отрезной полуавтоматический с двигающей головкой и гидравлическим нажимом D-YDS 550
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Отрезные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 2843
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203
Коэффициент эффективности местных отсосов, KN = 0.9
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · (1-0.9) · 0.203 · 2843 · 1 / 10 = 0,20776644
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.9 · 0.203 · 1 = 0.1827

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.1827
	0.20776644



Источник загрязнения N 6089-6093, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6089-6093 01, Станок сверлильный с коробкой передач RETOSAN RM35 ES
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 450
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.007 · 450 · 1 / 10 = 0.002268
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 = 0.0014

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0014
	0.002268



Источник загрязнения N 6094-6098, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6094-6098 01, Угловая шлифмашина BOSS GWS 670
*Примечание для источников 6044-6049 расчет выбросов идентичен
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 125 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.0259956

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.0161352



Источник загрязнения N 6099, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6099 01, Пневмоорбитальная шлифовальная машина ST-7715P    
*Примечание для источников 6044-6049 расчет выбросов идентичен
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка
Местный отсос пыли не проводится
Тип расчета: без охлаждения
Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 150 мм
Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1245
Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1
Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.018 · 1245 · 1 / 10 = 0.0161352
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 = 0.0036

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.029
Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2
Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 10 = 3600 · 0.2 · 0.029 · 1245 · 1 / 10 = 0.0259956
Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.029 · 1 = 0.0058

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.0058
	0.0259956

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0.0036
	0.0161352





Источник загрязнения: 0001, Вентилятор вытяжной
Источник выделения: 0001 01, Ванна для ультразвукового обезжиривания
Процессы обезжиривания изделий органическими растворителями. В эту группу входят следующие две технологические операции:
· «Обезжиривание изделий органическими растворителями» (поз. 1а, табл. 4)
· «Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей» (поз.30, табл. А1 Приложения А) а) Расчет максимального выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от
организованного источника следует проводить по формуле:
m
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где:
 - эксплуатационный коэффициент очистки газа газоочистной установкой, доли единицы;
m - максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ;
FВ - площадь зеркала i-й ванны, м2;
К3 max - максимальное значение коэффициента заполнения объема ванны раствором;
К7 max - максимальное значение коэффициента, зависящего от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (таблица 6);
[image: ]К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (таблица 5);

- удельный показатель выброса ЗВ с поверхности зеркала ванны паров k-го органического растворителя (таблица 4, таблица 1 Приложения А).


(1-0)*28,4*(1,8*(1*1)*1)/1000 = 0,05112 г/сек
б) Расчет валового выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:
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n - число технологических операций, отличающихся временем τj  или количеством смен в году
Dj.

3,6*1*28,4*(1,8*(1*1)*1*1*260)/1000000 = 0,047848 т/год

Источник загрязнения: 0001, Вентилятор вытяжной
Источник выделения: 0001 02, Ванна для кислотного обезжиривания
Процессы обезжиривания изделий органическими растворителями. В эту группу входят следующие две технологические операции:
· «Обезжиривание изделий органическими растворителями» (поз. 1а, табл. 4)
· «Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей» (поз.30, табл. А1 Приложения А) а) Расчет максимального выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от
организованного источника следует проводить по формуле:
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 - эксплуатационный коэффициент очистки газа газоочистной установкой, доли единицы;
m - максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ;
FВ - площадь зеркала i-й ванны, м2;
К3 max - максимальное значение коэффициента заполнения объема ванны раствором;
К7 max - максимальное значение коэффициента, зависящего от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (таблица 6);
[image: ]К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (таблица 5);

- удельный показатель выброса ЗВ с поверхности зеркала ванны паров k-го органического растворителя (таблица 4, таблица 1 Приложения А).


(1-0)*7*(1,8*(1*1)*1)/1000 = 0,0126 г/сек
б) Расчет валового выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:
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B	106
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где:
n - число технологических операций, отличающихся временем τj  или количеством смен в году
Dj.

3,6*1*7*(1,8*(1*1)*1*1*520)/1000000 = 0,023587 т/год

Источник загрязнения: 0001, Вентилятор вытяжной
Источник выделения: 0001 03, Ванна для электрического обезжиривания
Процессы обезжиривания изделий органическими растворителями. В эту группу входят следующие две технологические операции:
· «Обезжиривание изделий органическими растворителями» (поз. 1а, табл. 4)
· «Удаление жировых загрязнений с поверхности деталей» (поз.30, табл. А1 Приложения А) а) Расчет максимального выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от
организованного источника следует проводить по формуле:
m
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 (K 3
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 K 6 
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где:

Bmax

1000

, г/с	(11)

 - эксплуатационный коэффициент очистки газа газоочистной установкой, доли единицы;
m - максимальное количество гальванических ванн, с поверхности которых одновременно выбрасывается в атмосферу через n-ый организованный источник k-е ЗВ;
FВ - площадь зеркала i-й ванны, м2;
К3 max - максимальное значение коэффициента заполнения объема ванны раствором;
К7 max - максимальное значение коэффициента, зависящего от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения (таблица 6);
[image: ]К6 - коэффициент, зависящий от площади испарения (таблица 5);

- удельный показатель выброса ЗВ с поверхности зеркала ванны паров k-го органического растворителя (таблица 4, таблица 1 Приложения А).

(1-0)*11*(1,8*(1*1)*1)/1000 = 0,0198 г/сек
б) Расчет валового выброса в атмосферу паров k-го органического растворителя от организованного источника следует проводить по формуле:
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Приложение 2
Лицензия ТОО «Проектное Бюро Экологические решения»
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