







КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников многопрофильного завода ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT», проект нормативов допустимых сбросов, программа производственного экологического контроля, программа управления отходами, план мероприятий















1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАН С ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕГО ГРАНИЦ. 
[bookmark: _Toc127334986][bookmark: _Toc127609743][bookmark: _Toc127609839][bookmark: _Toc128372435][bookmark: _Toc129238057][bookmark: _Toc131313481][bookmark: _Toc137273590][bookmark: _Toc118098597]Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» разработан на основании договора на оказании услуг в сфере природоохранного проектирования между заказчиком ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» и генеральным подрядчиком ТОО «НПИ Экология Будущего».
В данной работе рассчитаны нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферный воздух от источников выбросов ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT».
[bookmark: _Hlk34992691]В данном проекте определены, рассчитаны и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ от источников производственной базы.
Проект выполнен в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды, действуюищими в РК на момент разработки настоящего проекта.
Производственной деятельностью предприятия является: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Проект НДВ разрабатывается для получения экологического разрешения на воздействие.
Общее количество источников выбросов при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на существующее положение составляет 101 стационарных источника загрязнения, из них 3 организованных источников и 98 неорганизованных источников.
От источников загрязнения атмосферы от стационарных источников, будет выделяться загрязняющие вещества 21 наименований.
Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на 2025-2034 года составит 11.43004741 т/год загрязняющих веществ.
Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ ватмосферу произведены по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "ЭРА v3.0".
В составе проекта нормативов НДВ приведен расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) по всем ингредиентам. Результаты расчёта рассеивания ЗВ в атмосфере показали, что на границе области воздействия предприятия превышения допустимых концентрации по всем веществам не наблюдается, в связи с чем, выбросы приняты в качестве допустимых величин.
Для нормирования и контроля качества атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне и на границе области воздействия в настоящем Проекте разработаны и предложены: 
1. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере; 
2. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2034 года; 
3. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, границе области воздействия и контрольных точках. 
Год достижения НДВ принят – 2025 год.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ОБЪЕКТА
Наименование предприятия: ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Адрес предприятия: РК, г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик ел, 52А.
Контактные телефоны: 8 7172 77 00 44
БИН: 210740011455
Рассматриваемая в проекте НДВ площадка: производственная база
Административное расположение объекта: РК, г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.
Производственная деятельность предприятия: производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Деятельностью предприятия является производство окон, витражей и дверей из ПВХ и алюминия, производство газового оборудования для больниц, производство и сборка офисной мебели, сборка медицинской мебели, производство изделий из металла: сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий. 
Многопрофильный завод расположен в г. Астана, район Алматы, улица Қарашығанақ, здание 12.
В состав многопрофильный завода входят следующие цеха:
- Цех №1 – сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия;
- Цех №2 – производство медицинского газового оборудования;
- Цех №3 – производство и сборка офисной мебели;
- Цех №4 – сборка медицинской мебели;
- Цех №5 – покрасочный цех;
- Цех №6,7,8 – цех по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Многопрофильный завод находится в специальной экономической зоне. С северной стороны от территории предприятия строящееся здание на расстоянии 61 м, с северо-восточной стороны пустошь, с восточной стороны пустошь, с юго-восточной на расстоянии 538 м филиал ТОО «Кока-Кола Алматы Боттлерс», на расстоянии 651 м Alstom Repair Center, Asko Prom Business center, с южной стороны расположено ТОО «Тумар Мунай Ресурс», ТОО «QR Systems» – на расстоянии 240 м, на расстоянии 282 м онлайн супермаркет Арбуз.кз, с юго-западной стороны расположено ТОО Астана-ДорСтрой НС – на расстоянии 222 м, на расстоянии 278 м расположено - ТОО КазЖол Сапасы, с западной стороны расположен склад строительных материалов – на расстоянии 124 м, на расстоянии 400м расположено ТОО АБЗ-Строй. 
Расстояние до ближайшего водного объекта р. Ак-Булак – 230м, объект не расположен в водоохранной полосе, но расположен в водоохранной зоне реки Ак-Булак, забора воды в период эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется. 
Селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха в районе расположения предприятия нет. 



Рис. 1 - Ситуационная схема
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[bookmark: _Toc118098598]ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
[bookmark: _Toc118098599]Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
[bookmark: _Toc157704187]Цех №1 - сборка окон, дверей из ПВХ и алюминия.
Техническая схема сборки представляет собой автоматизированный комплекс оборудования на базе оборудования КАВАМ ВА202 с автоматизированным управлением. 
Также предусматриваются инструменты для контроля и соблюдения стандартов безопасности. 
На входе находится компрессорное оборудование с оборудованием подачи рабочей среды, в том числе для минимизации потерь. 
Автоматизированный комплекс включен в линии автоматизации "КАВАМ ТО-202А" автоматической установкой на КАВАМ РА-202, параметры, требуемые к установленной автоматике. Также предусматривается удобный способ обслуживания и контроля за работой системы КАВАМ HD-20A. Ориентированный комплекс имеет статус на установку совместимый с КАВАМ HD-20. Для оборудования по линии также применен комплекс КАВАМ PAB 2015.
Комплекс сборки представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки ПВХ изделий, таких как: циркулярные станки, ленточнопильные станки, сварочные роботы, аппараты, станки отрезные, фрезерные, сверлильные и др.
Объем производства продукции в PVC фасадной продукции 880 м² в год.

Цех №2 – производство медицинского газового оборудования
Цех по производству медицинского оборудования оснащен высокопроизводительным многофункциональным оборудованием: токарно-фрезерный станок настольного типа; сверлильный станок с функцией маркодирования; шлифовальный машинный настольного типа; портативный копировальный фрезерный станок; ленточный шлифовальный мобильный. 
Также предусмотрен 35 тонный механический пресс плит, с токарным станком и различными видами ручного инструмента, а также вспомогательное оборудование для разметки, резки, закаливания и полировки готовой продукции, что обеспечивает полный производственный цикл. В цехе по производству медицинского оборудования имеется склад запаса продукции, оснащенный стеллажами.

Цех №3 – производство и сборка офисной мебели
Комплекс сборки мебели представляет собой использование различных станков и аппаратов для сборки офисной мебели, таких как: сверлильные, токарные, точильные, пресс станки, фрезерные и др.

Цех №4 – сборка медицинской мебели
Цех предназначен для сборки медицинской мебели. Основные этапы технологического процесса включают: 
Заготовка материалов - подготовка металлических и полимерных материалов для дальнейшей обработки. 
Механическая обработка - включает токарно-фрезерные работы, сверление, шлифовку, копирование профиля и резку заготовок. 
Сборка и сварка - соединение элементов с помощью сварки и механических крепежей. 
Закалка и полировка - улучшение механических свойств и внешнего вида деталей. 
Контроль качества - проверка изделий на соответствие техническим требованиям. 
Маркировка и упаковка - нанесение идентификационной информации и подготовка к отправке. 
Цех оснащен современным оборудованием, включая настольные станки, мобильные шлифовальные установки, механический пресс и вспомогательные инструменты. В его составе имеются склад готовой продукции.

Цех №5 – покрасочный цех
В покрасочном цеху имеются покрасочная сушильная камера, покрасочная машина, системы порошковой покраски.

Цех №6,7,8
Цеха по сборке сборных домов, каркасов производственных зданий, хромирование металлических изделий.
Для сборки изделий из металлоконструкций применяются различные сварочные работы по металлоконструкциям, станки для резки железа, станки отрезные, сверлильные, шлифмашины.
Имееются ванны для придания металлическим изделиям антикоррозийного покрытия путем хромирования деталей.

[bookmark: _Toc196811802]Краткая характеристика существующих установок очистки газа
На предприятии очистных сооружений не имеется.

[bookmark: _Toc196811803]Оценка степени соответствия применяемой технологии, технических средств сокращения потерь передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом
Работы на многопрофильном заводе предполагают использование современных технологий и высокопроизводительного оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм.. На заводе используются современные технологии соответствующие передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом. 
Надлежащее функционирование применяемого на предприятии оборудовании, его соответствие техническим условиям, обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля его исправности. На данный момент все технологическое оборудование, используемое предприятием, находится в должном техническом состоянии, что создает необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.
Систематически осуществляются технический осмотр и плановый ремонт автотранспорта и спецтехники.
В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и объемы производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

[bookmark: _Toc196811804]Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативно допустимых выбросов (НДВ) представлены в таблице 3.3. Таблица составлена согласно «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», (утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10марта 2021 года № 63-п)
В расчетах валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы методики, утвержденные МОС и ВР РК, список которых приводится в перечне используемой литературы, и программном комплексе «ЭРА» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск).
Данные из таблицы параметров источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы для проведения расчетов рассеивания и моделирования максимально-возможных приземных концентраций веществ и их групп суммаций в месте размещения производственной базы при существующих метеорологических характеристиках района.


[bookmark: _Toc118098618]Контроль за выбросами предприятия и соблюдением нормативов НДВ

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг. 
Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.
Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов.
Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:
1. непосредственно на источниках выбросов
2. на специально выбранных контрольных точках
3. на границе области воздействия или/и в жилой зоне 
Контроль соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек. 
Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных условиях. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, на контрольных точках (постах), на границе области воздействия приводится таблице 3.10.
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	006
	
	Сушильная
	1
	1245
	
	0002
	5
	0.25
	3
	0.1472625
	300
	2
	2
	

	
	
	камера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	ца лин.
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	ирина
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	ого
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	ка
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.068666667
	978.691
	0.04002096
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.011158333
	159.037
	0.006503406
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.005833333
	83.141
	0.0034902
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.009166667
	130.651
	0.0052353
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.06
	855.167
	0.034902
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0.000000108
	0.002
	0.000000064
	2025

	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00125
	17.816
	0.00069804
	2025

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.03
	427.584
	0.017451
	2025

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0714
	1017.649
	0.01594
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	008
	
	Ванна для
	1
	260
	Вытяжной
	0003
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	2

	
	
	ультразвукового
	
	
	вентилятор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ванна для
	1
	520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кислотного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ванна для
	1
	780
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	электролитическ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обезжиривания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочный
	1
	
	
	6001
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	аппарат ПП20-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ECO 1.5 кВТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Автоматическая
	1
	3000
	
	6002
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	линия сварки и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зачистки Kaban
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Makine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Горизонтальный
	1
	3000
	
	6003
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	циркулярный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Горизонтальный
	1
	3000
	
	6004
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0116
	165.332
	0.00259
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.00623
	88.795
	0.00139
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.1464
	2086.608
	0.0327
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.346
	4931.464
	0.0772
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	0155
	диНатрий карбонат (
	0.0198
	
	0.055598
	

	
	
	
	
	
	
	Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальцинированная,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Натрий карбонат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	408)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0.0126
	
	0.023587
	

	
	
	
	
	
	0882
	Тетрахлорэтилен (
	0.05112
	
	0.047848
	

	
	
	
	
	
	
	Перхлорэтилен) (550)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	циркулярный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Ленточнопильный
	1
	3000
	
	6005
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	станок по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	металлу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Сварочный робот
	1
	3000
	
	6006
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	B6L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок для
	1
	3000
	
	6007
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	обрезки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	демонтированног
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	о профиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок для
	1
	3000
	
	6008
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	резки профилей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок отрезной
	1
	3000
	
	6009
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок отрезной
	1
	3000
	
	6010
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	2 - головочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок отрезной
	1
	3000
	
	6011
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	пневматический
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	одноголовочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6012
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	, 2-х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	головочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок резки и
	1
	3000
	
	6013
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	монтажа планки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6014
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	сварочный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	углов профиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6015
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0000025
	
	0.000027
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0827
	Хлорэтилен (
	0.000001083
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Винилхлорид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.06264
	2025
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	фрезерный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горизонтальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6016
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	фрезерный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обработки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	профиля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	002
	
	Станок
	1
	3000
	
	6017
	2
	
	
	
	25
	1
	2
	1

	
	
	фрезерный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	обработки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	профиля (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	различная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	глубина)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	450
	
	6018
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	сверлильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M20-Kз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	650
	
	6019
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	сверлильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M20-Kз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок токарно-
	1
	2800
	
	6020
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	центровальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок токарный
	1
	2800
	
	6021
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	скоростной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	300
	
	6022
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	точильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GURMAKSAN 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	200
	
	6023
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	точильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GURMAKSAN 250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Станок
	1
	280
	
	6024
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	точильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ленточный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GURMAKSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.06264
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.06264
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.003276
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00126
	
	0.03284
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.00126
	
	0.03284
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.006264
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.003888
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.004176
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.002592
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0058464
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0036288
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
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	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	003
	
	Фрезерный
	1
	960
	
	6025
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	003
	
	Шестиголовочный
	1
	300
	
	6026
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	1

	
	
	сверильный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Станок
	1
	1245
	
	6027
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	автоматический
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	многотраверсный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сверлильно-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	присадочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NDC642
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Станок
	1
	1245
	
	6028
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	горизонтальный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вакуумный для
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	резки листа с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЧПУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Станок
	1
	1245
	
	6029
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	точильный ЗУБР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	004
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6030
	2
	
	
	
	25
	2
	2
	2

	
	
	машина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пневмоорбит
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6031
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6032
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6033
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0406
	
	0.1403136
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.001512
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.001512
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Полуавтомат
	1
	1245
	
	6034
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	сварочный ID400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Сверлильный
	1
	1245
	
	6035
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	станок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок
	1
	1245
	
	6036
	2
	
	
	
	20
	2
	3
	2

	
	
	автоматический
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с сервоприводом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горизонтально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	разрезной D-SP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок для
	1
	1245
	
	6037
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	лазерной резки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок для
	1
	1245
	
	6038
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	лазерный с ЧПУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.000333
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000542
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.0062748
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02025
	
	0.0908
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003056
	
	0.00137
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00867
	
	0.03884
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.001408
	
	0.00631
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01375
	
	0.0616
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.02025
	
	0.0908
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0003056
	
	0.00137
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок отрезной
	1
	1245
	
	6039
	2
	
	
	
	25
	2
	3
	2

	
	
	полуавтоматичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кий с двигающей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	головкой D-YDS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок
	1
	1245
	
	6040
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	, 2-мя,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пневматическими
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зажимами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Станок
	1
	1245
	
	6041
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	профилерезочный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	, 2-мя,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пневматическими
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	зажимами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Фрезер "MAKITA"
	1
	1245
	
	6042
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Фрезер "MAKITA"
	1
	1245
	
	6043
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6044
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6045
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00867
	
	0.03884
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.001408
	
	0.00631
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.01375
	
	0.0616
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.0909846
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6046
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6047
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6048
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	005
	
	Шлифовальная
	1
	1245
	
	6049
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	Mighty Seven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	QB-46502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Машина
	1
	
	
	6050
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	покрасочная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Graco Xtreme 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Система
	1
	
	
	6051
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	погружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поверхностей -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Boymix (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	порошковая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	006
	
	Система
	1
	
	
	6052
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	погружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	поверхностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	boymix (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Порошковая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.000382
	
	0.00688
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0000458
	
	0.000825
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.3375
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0000458
	
	0.00165
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	покрасочная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	камера)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Аппарат для
	1
	
	
	6053
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	точечной сварки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	500
	
	6054
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	пламенной резки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rower Plus CUT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6055
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6056
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6057
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6058
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.2187
	
	0.394
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00658
	
	0.01185
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.264
	
	0.475
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0429
	
	0.0772
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.077
	
	0.1385
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6059
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6060
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ROWER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MIG 210 PULSE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Покрасочно
	1
	
	
	6061
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сушильная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	камера BOYMIX I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6062
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6063
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6064
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6065
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6066
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6067
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь
	0.0125
	
	0.3375
	2025

	
	
	
	
	
	
	о-, м-, п- изомеров)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(203)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00625
	
	0.1125
	2025

	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0000458
	
	0.00165
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6068
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6069
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6071
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6072
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6073
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Полуавтомат
	1
	
	
	6074
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сварочный MYU-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GKM 500-2W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6075
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	инвенторный САИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0001485
	
	0.000641
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00001278
	
	0.0000552
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00001667
	
	0.000072
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6076
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	инвенторный САИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000271
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0001847
	
	0.000798
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00001042
	
	0.000045
	2025

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000458
	
	0.000198
	2025

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00001944
	
	0.000084
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0001485
	
	0.000641
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00001278
	
	0.0000552
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00001667
	
	0.000072
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000271
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0001847
	
	0.000798
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00001042
	
	0.000045
	2025

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000458
	
	0.000198
	2025

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00001944
	
	0.000084
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный
	1
	
	
	6077
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	аппарат ПП20-40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	"Сobra"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.0001485
	
	0.000641
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00001278
	
	0.0000552
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.00001667
	
	0.000072
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.00000271
	
	0.0000117
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0001847
	
	0.000798
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.00001042
	
	0.000045
	2025

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0344
	Фториды
	0.0000458
	
	0.000198
	2025

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые - (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	алюминия фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кальция фторид,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	натрия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гексафторалюминат) (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Фториды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	неорганические плохо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	растворимые /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/) (
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6078
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6079
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6080
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6081
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6082
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Сварочный пост
	1
	
	
	6083
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	GEKAMAC 3MT Pro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	615)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.00001944
	
	0.000084
	2025

	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0001667
	
	0.0006
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0000271
	
	0.0000975
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	007
	
	Станок для
	1
	1575
	
	6084
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	плазменной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	резки CNC 3X6 M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок для
	1
	
	
	6085
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок для
	1
	
	
	6086
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок для
	1
	
	
	6087
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	резки железа СВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок отрезной
	1
	2843
	
	6088
	2
	
	
	
	20
	0
	0
	1

	
	
	полуавтоматичес
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кий с двигающей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	головкой и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	гидравлическим
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	нажимом D-YDS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6089
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.2187
	
	1.24
	2025

	
	
	
	
	
	
	оксиды (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) /в пересчете
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.00658
	
	0.0373
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид/ (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.264
	
	1.496
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0429
	
	0.243
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.077
	
	0.436
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.21924
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.1827
	
	0.20776644
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "НПИ Экология Будущего"

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6090
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6091
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6092
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Станок
	1
	
	
	6093
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	сверлильный с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	коробкой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	передач RETOSAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RM35 ES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6094
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6095
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6096
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6097
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0014
	
	0.002268
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
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	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Угловая
	1
	
	
	6098
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	шлифмашина BOSS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	GWS 670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007
	
	Пневмоорбитальн
	1
	
	
	6099
	2
	
	
	
	25
	0
	0
	1

	
	
	ая шлифовальная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	машина ST-7715P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Таблица 3.3

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (
	0.0058
	
	0.0259956
	2025

	
	
	
	
	
	
	116)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (
	0.0036
	
	0.0161352
	2025

	
	
	
	
	
	
	Корунд белый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	





[bookmark: _Toc196811805]Залповые и аварийные выбросы
Источников залповых и аварийных выбросов на предприятии не имеется.
Аварийные выбросы на предприятии исключаются рядом технологических и противопожарных мероприятий.
Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.
На предприятии назначены лица, ответственные за эксплуатацию и безопасную работу, разрабатываются инструкции по эксплуатации и действиям персонала в случае аварийных ситуаций, предусматривается обучение персонала, составляются графики противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.
Вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории предприятия незначительная. Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволяют обеспечить нормальные условия труда на предприятии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Следовательно, экологический риск работающего персонала можно считать минимальным.
При соблюдении технологического регламента работ объект окажет весьма незначительную экологическую нагрузку, практически не представляет опасности загрязнения окружающей природной среды и угрозы для здоровья населения.

[bookmark: _Toc196811806]Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составлен по расчетам выбросов при эксплуатации предприятия.
Таблицы составлены с помощью программного комплекса «Эраv 3.0» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск) на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ на 2025-2034 гг., которые представлены в приложении.
Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятий, технологического процесса и оборудования, расхода и характеристик сырья, реагентов, материала и т.д.
В таблице 3.1 наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально-разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества и выброс вещества в усл. т/год.
Численный показатель категории опасности определен по следующему принципу:                   
КОП = ∑ (Mi / ПДКi) ci,
Mi – масса выбросов i-того вещества, т/год;
       ПДКi – среднесуточная допустимая концентрация i-го
       вещества, мг/м3      
n – Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;
Ci– безразмерная величина, соотношения вредности i-того вещества с 
вредностью сернистого газа, где:
	Константа
	Класс опасности

	

	1
	2
	3
	4

	Ci
	1,7
	1,3
	1,0
	0,9


Согласно приведенным ниже граничным условиям деления предприятий на категории опасности рассчитана категория опасности предприятия по массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу веществ.
	Категория опасности предприятия
	I
	II
	III
	IV

	Значение КОП
	КОП>106
	106ЖОП>104
	104>КОП>103
	коп< 103



При совместном присутствии в воздухе атмосферы веществ, выделяемых в процессе производства предприятий, увеличивается токсичность воздействия этих веществ на окружающую среду и на здоровье человека, т.е. проявляется эффект суммации. Показатель эффекта суммации является одной из характеристик опасности загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу источниками выбросов. Токсичность воздействия этих веществ на организм человека и окружающую среду увеличивается при их совместном присутствии в воздухе атмосферы. 
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.4783455
	1.817523
	45.438075

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.01380954
	0.0520556
	52.0556

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0155
	диНатрий карбонат (Сода
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0198
	0.055598
	1.11196

	
	кальцинированная, Натрий
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	карбонат) (408)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.690956177
	2.12225696
	53.056424

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.112276763
	0.344776006
	5.74626677

	0322
	Серная кислота (517)
	
	0.3
	0.1
	
	2
	0.0126
	0.023587
	0.23587

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.012063333
	0.0048802
	0.097604

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.155566667
	0.0379353
	0.758706

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.5880641
	0.812304
	0.270768

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.00003126
	0.000135
	0.027

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0001374
	0.000594
	0.0198

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	
	0.2
	
	
	3
	0.0375
	0.9
	4.5

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.000000108
	0.000000064
	0.064
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид,
	
	
	0.01
	
	1
	0.000004332
	0.0000468
	0.00468

	
	Этиленхлорид) (646)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0882
	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (
	
	0.5
	0.06
	
	2
	0.05112
	0.047848
	0.79746667

	
	550)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.00125
	0.00069804
	0.069804

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	
	1
	
	0.025
	0.45
	0.45

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.03
	0.017451
	0.017451

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.5
	0.15
	
	3
	4.0103394
	4.50610484
	30.0406989

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.00005832
	0.000252
	0.00252

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	
	0.04
	
	0.0612
	0.2360016
	5.90004

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	6.3001229
	11.43004741
	200.664734

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




[bookmark: _Toc196811807]Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчета НДВ

Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является получение данных о количестве вредных веществ, отходящих от источника загрязнения. Инвентаризация вредных выбросов включает в себя ознакомление с технологическим процессом предприятия и определение загрязняющих веществ.
В качестве исходных данных для разработки НДВ для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильного завода на 2025-2034 года, приняты количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от источников выбросов предприятия, определенные согласно предоставленным исходным данным. 
Количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от стационарных источников определены расчетным путем, согласно утвержденной методики а так же на основе инструментальных замеров проведенных в рамках производственного экологического контроля. Расчеты выполнены на основании информации о расходе топлива и времени работы оборудования и других необходимых исходных данных на источниках выбросов и на границе области воздействия.
На основании проведенной работы составлены Бланки инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» на многопрофильного заводе.
Перечень примененных методических и других документов:
1. Методические указания по определению выбросов в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004.
2. Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при механической обработке металлов, Астана 2005 г.



[bookmark: _Toc196811808]ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ
1.1 [bookmark: _Toc196811809]Метеорологические характеристики и коэффициенты

	ЭРА v3.0
	Таблица 3.4

	ТОО "Проектное Бюро Экологические решения"

	

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере города Астана

	

	г. Астана

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	26.8

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-14.0

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	7.0

	СВ
	14.0

	В
	8.0

	ЮВ
	11.0

	Ю
	20.0

	ЮЗ
	21.0

	З
	13.0

	СЗ
	6.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	5.0

	Скорость ветра (по средним многолетним
	12.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	




1.2 [bookmark: _Toc196811810]Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является определение степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный слой воздуха территорий, прилегающих к многофункциональному зпводу.
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.
При выполнении моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:
Данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (таблица 3.3), определенных по проектной документации;
Данные по условиям рассеивания выбросов в атмосфере (в приложении) по данным РГП «Казгидромет».
Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: F = 1 – для газообразных веществ, F= 3 - для мелкодисперсных аэрозолей.
Исходные данные в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований Методики, на основе данных представленных по объекту расчетных данных по выбросам приведены в таблице 3.3.
Данные по коэффициентам, определяющим условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в приложении.
Расчеты рассеивания (модулирования максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены на теплый период года без учета фоновых концентраций по программному комплексу «ЭРА. V 3.0», НПО «ЛОГОС ПЛЮС», г.Новосибирск, согласованному ГГО им.Воейкова, Санкт-Петербург и рекомендованному к использованию МООС Республики Казахстан (№09-335 от 01.02.2002г).
Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятии, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе (опасными) скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в (1-2) % случаев.
При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммарнаяконцентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентраций одного из них.
Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально разовые допустимые концентрации (ПДК) веществ. ПДК рассчитываются в приземном слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы (ПДК) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников предприятия. Существуют два вида ПДК - один для рабочих участков внутри области воздействия, и другие более жесткие для населенных пунктов за пределами области воздействия.
Значения ПДКмр, ПДКсс и ОБУВ для населенных районов, представленные в таблицах 3.1, утверждены контролирующими организациями Республики Казахстан и приведены в «Перечне и кодах веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-П., 1995г., дополненными в ПК «ЭРА. V 3»
Расчет рассеивания выполнен на 2025г. по программному комплексу «ЭРА».
При выполнении расчетов учтены коэффициенты рельефа местности, стратификации, значения температур, скорости ветра.
Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и с учетом перспективы развития предприятия.
Согласно пункта 2.1. РНД 211.2.01.01 – 97 максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м³) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии Хм (м) от источника определяется по формуле:
См = А * М * Г * m * n *          где,
3√ Н² * V * Δ Т
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;
М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;
Н (м) – высота источника над уровнем земли;
η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной и слабо пересеченной местности с перепадами высот, не превышающими 100 м на 1 км, коэффициент равен 1,0;
ΔТ(град) – разность между температурой, выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв;
V1 (м³/с) – расход газовоздушной смеси, определяемой по формуле:
V1  = π * d2  / 4 * W0     где,
W0  (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.
В нашем случае расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен по программе «Эра 3.0».
Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении.
Анализ результатов рассеивания показал, что по всем ингредиентам максимальная приземная концентрация в области воздействия не превышает установленные ПДК.
В соответствии с пунктом 5.21. РНД 211.2.01.01 - 97 для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых
М/ПДКм.р. Ф (1)   где,
Ф = 0,01Н при Н>10 м
Ф = 0,1     при Н <10 м
М (г/с) – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные и неорганизованные источники;
ПДКм.р (мг/м³) – максимально-разовая допустимая концентрация;
Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по программе «Эра v 3.0» ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, которая предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления допустимых выбросов (НДВ).
Критерием качества атмосферного воздуха приняты допустимые концентрации (ПДКм.р.) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов.
Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение».В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 –значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.
Для ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» многопрофильный завод установлена общая область воздействия, размер которого составляет не менее 50 м.
Эти размеры принимаются за нормативную область воздействия.
Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере на границе области воздействия не превышает 1ПДК, следовательно, принятый размер области воздействия не требует уточнения.
Таким образом, проведенные расчеты показывают, что объект не окажет особого воздействия на качество атмосферного воздуха на границе области воздействия.
Достаточность размеров области воздействия определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная область воздействия представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК.
На границе нормативной области воздействия концентрации загрязняющих веществ ниже 1 ПДК.
Расчет рассеивания выполнен на существующее положение.
Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:
•	уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемых зон с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;
•	степень опасности источников загрязнения;
•	поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.
Анализ результатов моделирования показывает, что на границе области воздействия при регламентном режиме работы предприятия экологические характеристики атмосферного воздуха по всем веществам находятся значительно ниже нормативных величин.
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.4783455
	2
	1.1959
	Да

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.01380954
	2
	1.381
	Да

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная,
	0.15
	0.05
	
	0.0198
	2
	0.132
	Да

	
	Натрий карбонат) (408)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.112276763
	2.61
	0.2807
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	0.012063333
	5
	0.0804
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.5880641
	4.07
	0.1176
	Да

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)
	0.2
	
	
	0.0375
	2
	0.1875
	Да

	
	(203)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.000000108
	5
	0.0108
	Нет

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (
	
	0.01
	
	0.000004332
	2
	0.00004332
	Нет

	
	646)
	
	
	
	
	
	
	

	0882
	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)
	0.5
	0.06
	
	0.05112
	2
	0.1022
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.05
	0.01
	
	0.00125
	5
	0.025
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.025
	2
	0.025
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1
	
	
	0.03
	5
	0.030
	Нет

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	10)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.5
	0.15
	
	4.0103394
	2
	8.0207
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.00005832
	2
	0.0002
	Нет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
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	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	на существующее положение

	

	Астана, Многопрофильный завод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый,
	
	
	0.04
	0.0612
	2
	1.530
	Да

	
	Монокорунд) (1027*)
	
	
	
	
	
	
	

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.690956177
	2.61
	3.4548
	Да

	0322
	Серная кислота (517)
	0.3
	0.1
	
	0.0126
	2
	0.042
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	0.155566667
	5
	0.3111
	Да

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в
	0.02
	0.005
	
	0.00003126
	2
	0.0016
	Нет

	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0.2
	0.03
	
	0.0001374
	2
	0.0007
	Нет

	
	- (алюминия фторид, кальция фторид,
	
	
	
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.




	



План мероприятий по охране окружающей среды на 2025-2034 гг.
Наименование предприятия: TOO «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT»
Наименование объекта: г. Астана, многопрофильный завод
Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

	№
п/п
	Мероприятие по
соблюдению нормативов
	Объект/
источник
эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая
величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок
выполнения
	Объем
финансирования,
тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	На конец 2025 г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Охрана воздушного бассейна

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Охрана земельных ресурсов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Охрана и рациональное использование недр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Охрана флоры и фауны

	
6.1
	Озеленение территории производственной базы и санитарно- защитной зоны
	50
саженцев
Поддержание саженцев, полив зеленных
насаждений
	Улучшение экологического
состояния территории, снижение СО2
	Санитарные правила
«санитарно- эпидемиологические
требования по
установлению санитарно- защитной зоны
производстве нных объектов» от 20марта2015
года№237
	50
саженцев
Поддержание саженцев, полив зеленных
насаждений
	50
саженцев
Поддержание саженцев, полив зеленных
насаждений
	2025-2034 гг.
	250,0
	Улучшение экологического состояния территории


	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	250,0
	

	7. Обращение с отходами производства и потребления

	7.1
	Вывоз на полигон коммунальных и производственных отходов 
	206,443
тонн на территории многопрофильного завода в специальные емкости, контейнеры
	Соблюдение нормативов
	Программа управления отходов
	206,443
тонн на территории многопрофильного завода в специальные емкости, контейнеры
	206,443
тонн на территории многопрофильного завода в специальные емкости, контейнеры
	2025-2034гг.
	650,0
	Предотвращение захоронения отходов 206,443
тонн. 

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	650,0
	

	8. Радиационная, биологическая и химическая безопасность

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. Научно-исследовательские, изыскательские и другие разработки

	10.1
	Проведение производственного экологического контроля
	Территория месторождения
	Проведение мониторинга 

	ПЭК 

	-
	Ежеквартально 

	Январь 2025 – Декабрь 2034 гг.
	500,0
	Контроль за соблюдением выбросов и сбросов 


	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	500,0
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	1400,0
	







1. [bookmark: _Toc83737273]Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии. 

В настоящее время компанией разработана политика, в которой определена необходимость планирования сбора, хранения, переработки, размещения и утилизации отходов, разработка единого плана управления отходов для всех этапах проведения работ, проводимых компанией. Согласно этому проводиться регулярная инвентаризация, учет и контроль над временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления. 
Принципы единой системы управления заключается в следующем: 
-раздельный сбор с учетом целесообразного объединения видов отходов по степени и уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления;
-идентификация образующихся отходов на месте их сбора;
-хранение отходов в контейнерах (ёмкостях) в соответствии с требуемыми условиями для данного вида отходов. Все емкости для хранения отходов маркируются по степени и уровню опасности. 
-сбор и временное хранение организуется на специально оборудованных площадках временного хранения;
-по мере возможности производить вторичное использование отходов.

3.1 [bookmark: _Toc64887324][bookmark: _Toc83737274]Классификация отходов.
Классификация отходов, образующихся в компании при эксплуатации многопрофильный завода приведена в таблице 1.1. Кодировка отходов приведена согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.

Таблица 1.1. Классификация отходов многопрофильного завода
	№п/п
	Наименование отходы
	Код

	1
	Отработанная тара из-под ЛКМ
	08 01 11*

	2
	Промасленная ветошь
	15 02 02*

	3
	Медицинские отходы
	18 01 09

	4
	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*

	5
	ТБО
	20 03 99

	6
	Пищевые отходы
	20 01 08

	7
	Бумага и картон
	20 01 01

	8
	Стеклобой
	20 01 02

	9
	Пластмасса
	20 01 39

	10
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13

	11
	Лом черных металлов
	16 01 17

	12
	Лом цветных металлов
	16 01 18

	13
	Металлы
	20 01 40

	14
	Отходы офисной техники
	20 01 36

	15
	Строительные отходы
	17 09 04

	16
	Отходы пластмассы, пластика
	20 01 39

	17
	Резины
	20 01 99

	18
	Пыль металлическая
	12 01 01

	19
	Пыль абразивная
	12 01 02

	20
	Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов
	12 01 21

	21
	Средства индивидуальной защиты
	15 02 03

	22
	Отходы от обработки древесины
	03 01 05



1.1. [bookmark: _Toc64887325][bookmark: _Toc83737275]Система управления отходами.
Система управления отходами ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории РК. Система управления отходами включает в себя десять следующих основных этапов технологического цикла:
1. Образования отходов
2. Сбор и/или накопление отходов
3. Идентификация отходов
4. Сортировка отходов, включая обезвреживание
5. Паспортизация отходов
6. Упаковка и маркировка отходов
7. Транспортирование отходов
8. Складирование (упорядоченное размещение) отходов
9. Хранение отходов
10. Удаление отходов.
Ниже более подробно рассмотрены основные этапы технологического цикла отходов, образующихся в ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT».
	
[bookmark: _Toc64887326][bookmark: _Toc83737276]2.2.1 Образование отходов
	Первым этапом технологического цикла отходов является образование отходов. Образование отходов предусмотрено во всех технологических процессах, а также от жизнедеятельности персонала.
Образования отходов осуществляется на производственном участке.
[bookmark: _Toc431979987][bookmark: _Toc466974993]
[bookmark: _Toc490056150]Таблица 4.2 – Перечень отходов с указанием присвоенной кодировки
	№п/п
	Наименование отходы
	Код

	1
	Отработанная тара из-под ЛКМ
	08 01 11*

	2
	Промасленная ветошь
	15 02 02*

	3
	Медицинские отходы
	18 01 09

	4
	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*

	5
	ТБО
	20 03 99

	6
	Пищевые отходы
	20 01 08

	7
	Бумага и картон
	20 01 01

	8
	Стеклобой
	20 01 02

	9
	Пластмасса
	20 01 39

	10
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13

	11
	Лом черных металлов
	16 01 17

	12
	Лом цветных металлов
	16 01 18

	13
	Металлы
	20 01 40

	14
	Отходы офисной техники
	20 01 36

	15
	Строительные отходы
	17 09 04

	16
	Отходы пластмассы, пластика
	20 01 39

	17
	Резины
	20 01 99

	18
	Пыль металлическая
	12 01 01

	19
	Пыль абразивная
	12 01 02

	20
	Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов
	12 01 21

	21
	Средства индивидуальной защиты
	15 02 03

	22
	Отходы от обработки древесины
	03 01 05




[bookmark: _Toc64887327][bookmark: _Toc83737277]2.2.2 СБОР И/ИЛИ НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ
Вторым этапом технологического цикла являются сбор и накопление отходов. В ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» осуществляет разделяет сбор образующихся отходов. На производственной площадке оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных герметичных контейнерах, в соответствии с видом отходов, в случае крупногабаритных отходов, отходы будут размещаться на специально отведенных площадках с бетонным основанием с раздельным сбором согласно виду отходов. 	 	
При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.

[bookmark: _Toc64887328][bookmark: _Toc83737278]2.2.3 Идентификация отходов
Идентификация отходов является третьим этапом технологического цикла отходов.
Промышленные отходы собираются в отдельные емкости (контейнеры) с четкой идентификацией для каждого типа отхода по типу и классу опасности.

[bookmark: _Toc64887329][bookmark: _Toc83737279]2.2.4 Сортировка отходов, включая обезвреживание
Сортировка является четвертым этапом технологического цикла отходов.
На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

[bookmark: _Toc64887330][bookmark: _Toc83737280]	2.2.5 Паспортизация отходов
Паспортизация является пятым этапом технологического цикла отходов.
На предприятии разработаны паспорта отходов. В паспорте отхода отражена информация о химическом и морфологическому составу отходов.

[bookmark: _Toc64887331][bookmark: _Toc83737281]	2.2.6 Упаковка и маркировка отходов
Упаковка и маркировка отходов является шестым этапом технологического цикла отходов.
Все контейнера, емкости и места хранения маркируются в соответствии с временными хранимыми отходами. 

[bookmark: _Toc64887332][bookmark: _Toc83737282]	2.2.7 Транспортировка отходов
Транспортировка является седьмым этапом технологического цикла отходов.
Все отходы производства и потребления вывозятся только специализированным автотранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия, так же при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки отходов выполняются все требования нормативно-правовых актов принятых на территории РК и международных стандартов. Вывоз отходов производится по мере его накопления. 

[bookmark: _Toc64887333][bookmark: _Toc83737283]	2.2.8 Складирование отходов
Складирование является восьмым этапом технологического цикла отходов.
На территории производственных объектов и вахтового поселка компании оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров и емкостей.

[bookmark: _Toc64887334][bookmark: _Toc83737284]	2.2.9 Хранение отходов
Хранение является девятым этапом технологического цикла отходов.
Все образованные на предприятии отходы временно размещаются и хранятся на соответствующих площадках для временного хранения отходов.

[bookmark: _Toc64887335][bookmark: _Toc83737285]	2.2.10 Удаление отходов
Система управления отходами на предприятии минимизирует возможное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения. Все образующиеся отходы производства и потребления передаются сторонним организациям.

[bookmark: _Toc64887336][bookmark: _Toc83737286]2.3 Анализ существующей системы управления отходами
	Положительные аспекты существующей системы управления отходами:
1. На всех производственных объектах ведется строгий учет образующихся отходов;
2. Сбор и/или накопление отходов осуществляется согласно нормативным документам РК. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.
3. Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций;
4. Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов;
5. Транспортировка отходов осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на занятие данным видом деятельности, а также автотранспорт и персонал;
6. Складирование и хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных местах;
7. Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.
8. На предприятии осуществляется раздельный сбор ТБО на коммунальные отходы, стеклобой, макулатура и пищевые отходы.
Следует отметить, что система обращения с отходами ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» отвечает существующим требованием нормативных документов РК.
9
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Лом черных металлов
При техническом обслуживании и монтаже оборудования образуются бракованные детали, выявленные в процессе ремонта и не подлежащие восстановлению, обрезки труб и т.д. Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 71 тонн/год. Отходы металлолома будут передаваться на переработку специализированной организации.

Лом цветных металлов
Количество металлолома ориентировочно будет составлять до 10 тонн/год. Отходы будут передаваться на переработку специализированной организации.

Металлы - связи с тем, что методика для расчета объема образования отходов отсутствует, количество отхода ориентировочно будет составлять до 10 т/год.

Твердые бытовые отходы 
Расчёт проведён согласно РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объёмов образования и размещения отходов производства. 
Средние нормы накопления ТБО на 1 человека в год составляют в кварталах с благоустроенным жилым фондом – 1,06м3 / год (260 кг), удельный вес составляет 0,3 т/м3. Количество рабочих 250 человек. 
Таким образом, количество образуемых твёрдо-бытовых отходов составит: 
Мк.о= 0,25 * 0,3* 250 = 18,75 т/год 
Объем образования ТБО составит 18,75 т/год.
18,75*40/100= 7,5 тонн пищевой отходы
18,75*33/100= 6,1875 тонн бумага и картон
18,75*2/100= 0,375 тонн стеклобой
18,75*3/100= 0,5625 тонн пластмасса 

Огарки сварочных электродов - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов огарков сварочных электродов 10 т/год.

Древесина - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов резины 2 т/год.

Резина - согласно представленным исходным данным ожидаемое количество отходов отходов резины 1 т/год.

Отходы офисной техники
Согласно ожидаемому количество образования отходе при плановом ежегодном ремонте составит 1 т\год.

Ветошь промасленная
Расчет объемов образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.
Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши ([image: ], т/год), норматива содержания в ветоши масел ([image: ]) и влаги ([image: ]):[image: ], т/год, где, [image: ], [image: ].
Количество промасленной ветоши составляет:
Н = 1,5 + 0,12 * 1,5 + 0,15 * 1,5 = 1,905 тонн	

Отработанные ртутьсодержащие лампы
Расчет норматива образования отходов выполнен согласно "Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п.
Норма образования отработанных ламп (N) рассчитывается по формуле:
N = n × (Т / Тр), шт/год
М = N× m, т/год
где n – количество работающих ламп данного типа по проекту, шт;
Тр– ресурс времени работы ламп, принят по паспорту, ч (для ламп типа ЛБ равен 4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ равен 6000-15000 ч);
Т – фактическое время работы ламп, ч/год;	
m – масса одной лампы, т.
N = 3500 × (4800 / 6000) = 2800 шт/год
М = 1371 × 0,001 = 3 т/год
	
Средства индивидуальной защиты
	Связи с тем, что методика для расчета объема образования отходов отсутствует, количество отхода ориентировочно будет составлять до 20 т/год.

Тара из под ЛКМ
Расчет объемов образования отходов выполнен, согласно "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления" утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 г. №100-п. 
Норма образования отхода определяется по формуле:
[image: ], т/год,
где [image: ] - масса [image: ]-го вида тары, т/год; [image: ] - число видов тары; [image: ] - масса краски в [image: ]-ой таре, т/год; [image: ] - содержание остатков краски в [image: ]-той таре в долях от [image: ] (0.01-0.05).
Расчет объема образования банок из-под краски
	Масса данной тары, т
	Содержание остатков краски, ai
	Масса краски в данной таре, т, Mki
	[image: ] - число видов тары
	N, т/год

	0,001
	0,05
	6,5
	40
	0,365

	0,002
	0,05
	12
	40
	0,68

	0,0002
	0,05
	0,2
	40
	0,018

	Всего
	1,063



Медицинские отходы по данным Оператора образуется 0,1 т/год.

Строительный отход по данным Оператора образуется 49 т/год.

Места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
1) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
2) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительно-монтажных работах и эксплуатации представлены в таблице.
На период эксплуатации 2025-2034 гг.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, т/год

	1
	2
	3

	2025 год

	Всего
	206,443
	206,443

	В том числе отходов производства
	173,068
	173,068

	Отходов потребления
	33,375
	33,375

	Опасные отходы

	Отработанные ртутьсодержащие лампы 20 01 21* 
	3
	3

	Тара из под ЛКМ 08 01 11* 
	1,063
	1,063

	Ветошь промасленная 15 02 02* 
	1,905
	1,905

	Неопасные отходы

	Твердые бытовые отходы 20 03 01
	18,75
	18,75

	Пищевые отходы 20 01 08
	7,5
	7,5

	Бумага и картон 20 01 01
	6,1875
	6,1875

	Стеклобой 20 01 02
	0,375
	0,375

	Пластмасса 20 01 39
	0,5625
	0,5625

	Лом черных металлов 16 01 17
	71
	71

	Лом цветных металлов 16 01 18
	5
	5

	Отходы офисной техники 20 01 36
	1
	1

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	10
	10

	Металлы 20 01 40
	1
	1

	Отходы от обработки древесины 03 01 05
	5
	5

	Резина 20 01 99
	1
	1

	Медицинские отходы 18 01 09
	0,1
	0,1

	Строительный отход 17 09 04
	49
	49

	[bookmark: _Hlk198027670]Средства индивидуальной защиты 15 02 03
	20
	20

	Пыль металлическая 12 01 01
	1
	1

	Пыль абразивная 12 01 02
	1
	1

	Отработанные абразивные круги и лом абразивных кругов 12 01 21
	1
	1

	Отходы пластмассы, пластика 20 01 39
	1
	1


	
[bookmark: _Toc83737289] 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Источниками финансирования программы являются собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.
ТОО «ATM CONSTRUCTION & INVESTMENT» планирует использовать собственные средства для реализации настоящей программы. 
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