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В настоящем проекте нормативов эмиссий ТОО «NC Engineering» содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов вредных веществ на 2023-2032гг., а также предложения по нормативам предельно допустимым выбросов по ингредиентам, рекомендации по организации системы контроля за соблюдением нормативов ПДВ и санитарно-защитной зоны.
Объект представлен одной промышленной площадкой с 9 неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ и 2 организованными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  
В соответствии с пп.2 п.3 ст. 49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку и является основанием для разработки проектной документации.
Согласно п. 7 глава 1 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от10.03.2021 г. №63: Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.
В выбросах от источников загрязнения на период проведения работ:
1. Железо (II, III) оксиды;
2. Марганец и его соединения;
3. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид);
4. Азот (II) оксид (Азота оксид);
5. Углерод (Сажа, Углерод черный);
6. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид);
7. Сероводород
8. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ); 
9. Фтористые газообразные соединения;
10. Проп-2-ен-1-аль;
11. Формальдегид
12. Углеводороды предельные С12-С19;
13. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20;
14. Керосин. 
Предлагаемые сроки достижения нормативов эмиссий в атмосферный воздух по ингредиентам определялись уровнем загрязнения воздуха и вкладом каждого источника выброса. По всем ингредиентам сроки достижения нормативов эмиссий в атмосферный воздух установлены на существующее положение. В связи с особенностями используемых технологических процессов аварийные выбросы отсутствуют.  
Согласно пп. 2.3 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК - разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.  
Согласно пп.7.12. п.7 Раздела 2, Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории.   
В связи с чем было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ01VWF00229545 от 14.10.2024г.  
В связи с выше указанным (ст. 65 ЭК РК, п.1, пп.2), проведение оценки воздействия на окружающую среду для проекта является обязательным, т. к. обязательность установлена в заключении о результатах скрининга воздействия намечаемой деятельности. 
 По разработанному Отчету о возможных воздействиях было получено Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду № KZ50VVX00341617 от 10.12.2024г. 
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются на срок до 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды при: 
· изменении экологической обстановки в регионе;
· появлении новых и уточнения существующих источников загрязнения окружающей природной среды предприятия.  
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Проект нормативов эмиссий (ПНЭ) загрязняющих веществ в атмосферу для производственного объекта, выполнен в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан и приложение 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвр. приказом МЭГиПР РК от 10 марта 2021 года № 63), а также другими нормативными документами, действующими на территории РК.
При разработке проекта нормативов эмиссий в окружающую среду использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.
Согласно п. 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63: «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом». 
Величины нормативов эмиссий являются основой для выдачи экологических разрешений и принятия решений о необходимости проведения технических мероприятий в целях снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения». 
Основанием для разработки проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ (НДЭ) является истекающий срок действующей проектной нормативной документации.

Разработчиком проекта  является фирма «CONSULTING ECO PROJECT» ИП «Иваненко А.А.», который осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственной лицензией  МООС РК № 01801Р от 11.04.2008 г. на выполнение работ в области охраны окружающей среды. 
Проект разработан согласно  договора с ТОО «NC Engineering».
 
Заказчик: ТОО «NC Engineering». 
 Адрес заказчика: г.Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон Нур Алатау, улица Абилкайыр Хан, дом 20. 

Адрес исполнителя: Акмолинская область, г. Кокшетау, микр. Центральный,54 н.п.36. сот.87021889815. 



[bookmark: _Toc190726303]1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Лицензионный участок  №1844-EL расположен в Карагандинской области, Каркаралинского района. 
Ближайший населённый пункт Айнабулак расположен в 25 км на юг от участка.
На месторождении отсутствует растения и животные, занесенные в Красную книгу РК. 
В границах территории  месторождения исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют. 
В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия» обязаны поставить в известность КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» в месячный срок.
Ситуационная карта-схема района размещения участка геологоразведочных работ, с указанием границы санитарно-защитной зоны и источников загрязнения атмосферы, приведена на рисунке 1. 


Рисунок 1
Ситуационная карта-схема района размещения участка, с нанесенными на нее источниками выбросов в атмосферу
[image: ]
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[bookmark: _Toc190726305]2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы 
При разработке раздела были использованы расчетные показатели для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с существующими методиками расчета, с учетом предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования. 
Расчет валовых выбросов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Воздух» v 3.0. 
В проекте произведен расчет нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ.
При геологоразведочных работах возможны незначительные изменения в окружающей среде. 
Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных работ являются: 
- Пыление при выемочно-погрузочных работах, транспортировании горной массы;
- Пыление при транспортировке ПРС;
- Пыление при статическом хранении ПРС, готовой продукции;
- Выбросы загрязняющих веществ при работе горнотранспортного оборудования;
- Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации дизельного генератора;
- выбросы при сварочных работах;
- Выбросы загрязняющих веществ при заправке ГСМ.

[bookmark: _Hlk145316000]Обоснование видов работ и необходимых объемов на период геологоразведочных работ:

Снятие ПРС (источник №6001-01)
Весь объем ПРС складируется раздельно.
Снятие ПРС осуществляется механизированным способом при помощи будьдозера.
Почвенно-растительный слой (ПРС), составляет в среднем не более 10 см.
Объем ПРС составит:  в 2025-2027гг. - 30 м3 (52,5т/год).
Производительность бульдозера – 3 м3/час (5,25 т/час). 
Время работы бульдозера – 2025-2027гг - 10 ч/год.
При проведении работ в атмосферу будет происходить неорганизованный выброс в атмосферу пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20. 
Выбросы в атмосферу будут происходить неорганизованно.
В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Проходка разведочных канав (источник №6002-01)
Проходка канав будет осуществляться механизированным способом гусеничным экскаватором. При проходке канав плодородный слой снимается отдельно и сталкивается бульдозером с одной стороны канавы, грунт, разрабатываемый экскаватором, складывается с другой стороны. 
Всего планом предусматривается проходка канав – 78 п.м. 
Объем работ при проходке канав  составит: 2025-2027гг - 300м3 (390т). 
Производительность экскаватора – 4,35 м3/час (5,65 т/час). 
Время работы экскаватора – 2025-2027гг - 70 ч/год.
При проведении работ в атмосферу будет происходить неорганизованный выброс в атмосферу пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20. 
Выбросы в атмосферу будут происходить неорганизованно.
В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Обратная засыпка канав (источник №6003-01)
Обратная засыпка канав будет осуществляться механизированным способом гусеничным экскаватором.
Объем работ обратной засыпки  составит: 2025-2027гг - 330м3 (442,5т). 
Производительность экскаватора – 4,35 м3/час (5,65 т/час), время работы техники – 460 ч/год.
При проведении работ в атмосферу будет происходить неорганизованный выброс в атмосферу пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20. 
Выбросы в атмосферу будут происходить неорганизованно.
В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Буровые работы
Общее количества бурения 700 п. метров в год.
Планируется бурение – в трех выделенных участках (блоках) минерализации участок №1, участок №2, участок №3 В каждом участке планируется по 3 скважины: Глубина бурения от 50 м до 250 метров, средняя 100 метров Общее количества бурения 2100 метров. Общее количество скважин- 21 скважин. 
Бурение по рудным интервалам будет выполняться с применением бурового снаряда со съемным керноприемником (ССК) коронками типа HQ с (93 мм) и NQ (76 мм), а так же RC бурением. 
В качестве промывочной жидкости при забурке скважины будет применяться глинистый раствор, после обсадки скважины и до проектной глубины будут применяться техническая вода.
Время работы бурового станка: 2025-2027гг. - 12 ч/сутки (2500 ч/год).
Экологически процесс бурения безвреден.
Так как процесс бурения осуществляется с постоянной подачей воды (глинистый раствор) выделение  в атмосферу пыли неорганической: 20-70% двуокиси кремния не будет происходить.

Дизельный генератор буровой установки (источник №0001)
Энергоснабжение бурового станка осуществляется от дизельного генератора, входящего в состав буровой установки. 
Время работы: 2025-2027гг -  2500 ч/год. 
Расход дизельного топлива – 20 л/час. 
Годовой расход д/топлива – 20 л/час * 12 ч/сутки * 180 дней / 1000 = 43,2 т/год. 
При работе дизельного генератора будет происходить выделение в атмосферу диоксида азота, оксида азота, оксида углерода (нормируемые загрязняющие вещества), углерода, диоксида серы, проп-2-ен-1-аля, формальдегида, алканов С12-19 (ненормируемые загрязняющие вещества).

Передвижная дизельная электростанция (источник №0002)
Передвижная дизельная электростанция мощностью 50-60 кВт предназначена для энергоснабжения и установлена и будет введена в эксплуатацию в передвижном домике.  
Время работы: 2025-2027гг -  4320 ч/год. 
Расход дизельного топлива – 10 л/час. 
Годовой расход д/топлива – 10 л/час * 24 ч/сутки * 180 дней / 1000 = 43,2 т/год. 
При работе дизельного генератора будет происходить выделение в атмосферу диоксида азота, оксида азота, оксида углерода (нормируемые загрязняющие вещества), углерода, диоксида серы, проп-2-ен-1-аля, формальдегида, алканов С12-19 (ненормируемые загрязняющие вещества).

Топливозаправщик (источник №6004-01)
Заправка буровых механизмов и транспортных средств будет осуществляться автобензовозом. 
Расход д/топлива: 2025-2027г. - 200 т/год (263 м3/год).
При заправке техники в атмосферу будет происходить неорганизованный выброс загрязняющих веществ: Сероводород, Алканы С12-19.

Сварочные работы (источник №6005-01)
В случае необходимости сварки обсадных труб планом разведки предусматривается сварочный аппарат – 1ед.
Расход сварочных электродов: 2025-2027гг. – 150кг/год.
Время работы – 2ч/сутки, 360 ч/год.
При сварочных работах в атмосферу будет происходить неорганизованный выброс загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения

Спецтехника (источник №6006-01)
Работы предусматривается проводить с помощью нижеследующей техники:
− экскаватор -1 ед;
− бульдозер – 1ед;
- трактор Т-100М – 1ед;
− КамАЗ – 1ед. 
От двигателей используемой спецтехники в атмосферу происходит выброс следующих загрязняющих веществ: углерод оксид, керосин, азота (IV) диоксид, углерод, сера диоксид. Выбросы от двигателей используемой техники не нормируются (источник
№6003). В соответствии п. 24 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63, максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников грамм в секунду (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников тонна в год (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Временный бурт хранения ПРС (источник №6007-01)
При проходке канав плодородный слой снимается отдельно и сталкивается бульдозером с одной стороны канавы. Площадь временного бурта ПРС составит 100м2 высотой 1м. 
При статическом хранении в атмосферу будет происходить выброс в атмосферу пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20. 
В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Временный бурт хранения грунта (источник №6008-01)
При проходке канав грунт, разрабатываемый экскаватором, складывается с другой стороны канавы.  Площадь временного бурта составит 150м2 высотой 1м. 
При статическом хранении в атмосферу будет происходить выброс в атмосферу пыли неорганической, содержащей двуокись кремния в %: 70-20. 
В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Пыление при передвижении автотранспорта (источник №6009-01)
При движении автотранспортной техники при геологоразведочных работах в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния. 
В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

[bookmark: _Toc190726306]2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы
На территории разработки месторождения, пыле-, газоулавливающие установки отсутствуют, для снижения негативного воздействия на предприятии будет применяться пылеподавление на следующих источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
Таблциа 2.2.1
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код

	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего

	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по

	
	
	кий
	котор.проис-

	
	
	
	ходит очистка

	1
	2
	3
	4

	Производство: 001 – участок геологоразведки 

	Гидроциклон 
	90,0
	90,0
	2908

	Гидрообеспыливание карьерных дорог
	85,0
	85,0
	2908



Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

[bookmark: _Toc190726307]2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту
На участке геологоразведочных работ планируется применять оросительные поливомоечные машины. С их помощью так же поливаются автодороги и осуществляется увлажнение горной массы в экскаваторных забоях карьеров.
Мировой опыт показывает, что во время производственных операции на складах сопровождаются интенсивным пылеобразованием. Интенсивность пылеобразования на складах значительно выше, чем при погрузочных работах в карьере. Это объясняется, главным образом, меньшей влажностью полезного ископаемого на складе, чем в забое. Открытый тип складов и близкое их расположение к основным промышленным сооружениям способствует выносу пыли на большие площади не только в местах промышленных сооружений, но и в местах расположения жилых массивов.
При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.
Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:
- систематическое водяное орошение междуплощадочных  автодорог;
- предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной  массы;
- снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной;
- При обработке проб, для снижения выбросов пыли неорганической, содержащей 70-20 % двуокиси кремния, предусмотрен гидроциклон со степенью пылеочистки до 90%.

[bookmark: _Toc190726308]2.4 Перспектива развития, общие сведения об основных перспективных направлениях воздухоохранных мероприятий, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, цехов. 
На срок действия разработанных ПНЭ увеличение объемов производства и реконструкция не предусматриваются. В случае увеличения объемов производства необходимо провести корректировку ПНЭ.
К мероприятиям восстановительного характера, направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на окружающую среду, в первую очередь на земли, относится рекультивация нарушенных земель.
Главными критериями рекультивации считается не только вовлечение нарушенных послепромышленных земель в хозяйственное использование, но и охрана окружающей среды от вредного влияния промышленности. Направление рекультивации и последующее использование восстанавливаемых земель определяется рядом основных факторов: рельефом, литологическими (состав пород и грунтосмесей), гидрологическими, термическими условиями и т.д. Особенностью нарушенных земель является то, что в качестве лимитирующих выступает не один, а несколько факторов. Выбор направления рекультивации производится на основе нормативных документов по лимитирующим факторам нарушенных земель. Добычные работы будут проводится не на всем участке данного карьера одновременно, а лищ периодический на определенном участке. 
Парраллельно ведутся рекультивационные работы участков геологоразведочных работ.

[bookmark: _Toc190726309]2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПНЭ
В ходе инвентаризации определены параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов нормативов предельно допустимых выбросов в целом по предприятию, при этом учтены как организованные, так и неорганизованные источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Подробное обоснование полноты и достоверности исходных данных для определения параметров источников выбросов, количественной и качественной характеристики выбросов на существующее положение приведено в материалах инвентаризации источников выбросов настоящего проекта. Количество выбросов на рассматриваемый период определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период геологоразведочных работ представлены в таблице 2.5.1.
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	Таблица 2.5.1

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	а линей
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	чника
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	ирина
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	ого
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	ка
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.1667
	20837.500
	1.296
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.2167
	27087.500
	1.685
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0278
	3475.000
	0.216
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0556
	6950.000
	0.432
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.139
	17375.000
	1.08
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.00667
	833.750
	0.0518
	2025

	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00667
	833.750
	0.0518
	2025

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0667
	8337.500
	0.518
	2025

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	




	ЭРА v3.0  

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Передвижная
	1
	4320
	Выхлопная труба
	0002
	2
	0.02x
	2
	0.008
	
	481
	
	

	
	
	дизельная
	
	
	
	
	
	0.2
	
	
	
	
	522
	

	
	
	электростанция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Снятие ПРС
	1
	10
	Пылящая
	6001
	2
	
	
	
	
	568
	
	2

	
	
	
	
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	625
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 2.5.1

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0833
	10412.500
	1.296
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.1083
	13537.500
	1.685
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.0139
	1737.500
	0.216
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.0278
	3475.000
	0.432
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0694
	8675.000
	1.08
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (
	0.00333
	416.250
	0.0518
	2025

	
	
	
	
	
	
	Акролеин,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (
	0.00333
	416.250
	0.0518
	2025

	
	
	
	
	
	
	Метаналь) (609)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.0333
	4162.500
	0.518
	2025

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.044625
	
	0.001134
	2025

	2
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	




	ЭРА v3.0  

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Проходка
	1
	70
	Пылящая
	6002
	2
	
	
	
	
	603
	
	2

	
	
	разведочных
	
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	583
	

	
	
	канав
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Обратная
	1
	460
	Пылящая
	6003
	2
	
	
	
	
	481
	
	2

	
	
	засыпка канав
	
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	560
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Топливозаправщ
	1
	2
	Горловина
	6004
	2
	
	
	
	
	522
	
	2

	
	
	ик
	
	
	бензобака
	
	
	
	
	
	
	
	578
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Сварочные
	1
	15
	Сварочный шов
	6005
	2
	
	
	
	
	578
	
	2

	
	
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	598
	




	Таблица 2.5.1

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.013447
	
	0.00235872
	2025

	2
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.013447
	
	0.00267624
	2025

	2
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.000000977
	
	0.00001982
	2025

	2
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.000348
	
	0.00706
	2025

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Углеводороды
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	265П) (10)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0123
	Железо (II, III)
	0.001086
	
	0.001466
	2025

	2
	
	
	
	
	
	оксиды (в пересчете
	
	
	
	




	ЭРА v3.0  

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Спецтехника
	1
	8760
	Выхлопная труба
	6006
	2
	
	
	
	
	562
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	577
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Временный бурт
	1
	8760
	Пылящая
	6007
	2
	
	
	
	
	495
	
	2

	
	
	хранения ПРС
	
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	575
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 2.5.1

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	на железо) (диЖелезо
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его
	0.0001922
	
	0.0002595
	2025

	
	
	
	
	
	
	соединения (в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(IV) оксид) (327)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0000444
	
	0.00006
	2025

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	пересчете на фтор/ (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	617)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.20796
	
	
	2025

	2
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.03378
	
	
	2025

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.03524
	
	
	2025

	
	
	
	
	
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (
	0.03041
	
	
	2025

	
	
	
	
	
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сернистый газ, Сера (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.2831
	
	
	2025

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2732
	Керосин (654*)
	0.05909
	
	
	2025

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0036975
	
	0.04171824
	2025

	2
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	




	ЭРА v3.0  

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Временный бурт
	1
	8760
	Пылящая
	6008
	2
	
	
	
	
	551
	
	2

	
	
	хранения
	
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	582
	

	
	
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Пыление при
	1
	4320
	Пылящая
	6009
	2
	
	
	
	
	576
	
	2

	
	
	передвижении
	
	
	поверхность
	
	
	
	
	
	
	
	623
	

	
	
	автотранспорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Таблица 2.5.1

	та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

	

	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.004437
	
	0.050061888
	2025

	2
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.01817
	
	0.2904
	2025

	2
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	цементного
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	











[bookmark: _Toc190726310]2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов
Геологоразведочные работы будут производиться без применения буровзрывных работ, методом экскавации.
Залповые и аварийные  выбросы отсутствуют.

[bookmark: _Toc190726311]2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Перечень загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения и выбрасываемых в атмосферу на 2025-2027 гг. представлен в таблице 2.7.1.


	ЭРА v3.0   
	Таблица 2.7.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2025-2027гг

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	
	
	0.04
	
	3
	0.001086
	0.001466
	0.03665

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0001922
	0.0002595
	0.2595

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.45796
	2.592
	64.8

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.35878
	3.37
	56.1666667

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.07694
	0.432
	8.64

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.11381
	0.864
	17.28

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.000000977
	0.00001982
	0.0024775

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.4915
	2.16
	0.72

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000444
	0.00006
	0.012

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	
	0.03
	0.01
	
	2
	0.01
	0.1036
	10.36

	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.01
	0.1036
	10.36

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	
	1.2
	
	0.05909
	
	

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.100348
	1.04306
	1.04306

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.0978235
	0.388349088
	3.88349088

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   
	Таблица 2.7.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на 2025-2027гг

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	1.777575077
	11.058414408
	173.563845

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




[bookmark: _Toc190726312]2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных
Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов ПНЭ, взяты из форм инвентаризации, которые были выполнены на основании визуальных обследований и расчетным путем согласно:
- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли;
В настоящем проекте предусмотрены и рассчитаны нормативы допустимых выбросы, образующиеся в ходе эксплуатации предприятия.
Нормативы допустимых выбросов установлены на основании проведённых расчетов максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ.
Данные о технологическом оборудовании, объемах годовой реализации и фонде времени работы стационарных источников загрязнения предоставлены Заказчиком проекта и подтверждены.


[bookmark: _Toc190726313]3. ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

[bookmark: _Toc190726314]3.1. Общие положения
Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе расчетной точки.

[bookmark: _Toc190726315]3.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 
В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.
Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха.
Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра в районе проведения работ, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере 

	Hаименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного
	28.5

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-18.6

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	10.0

	СВ
	5.0

	В
	3.0

	ЮВ
	19.0

	Ю
	28.0

	ЮЗ
	14.0

	З
	8.0

	СЗ
	13.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	5.0

	Скорость ветра (по средним многолетним
	9.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	


Район не сейсмоопасен.

[bookmark: _Toc190726316]3.3 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития
В проекте рассмотрен уровень загрязнения воздушного бассейна и проведен расчет рассеивания вредных веществ в период разработки месторождения, с целью определения нормативов ПДВ для источников выбросов.
Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.
Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА-Воздух» версия 3.0. Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления предельно допустимых выбросов (ПДВ). Использованная программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.
[bookmark: _Toc51663289]В данном проекте проведены расчеты уровня загрязнения атмосферы на период разработки месторождения, а также определены максимальные приземные концентрации, создаваемые выбросами загрязняющих веществ. На картах рассеивания загрязняющих веществ изображены:
· изолинии расчетных концентраций загрязняющих веществ;
· значение максимальных приземных концентраций на расчетном прямоугольнике;
· значение максимальной приземной концентрации на границе санитарно – защитной зоны.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций.
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК. 
Результаты расчетов рассеивания при проведении геологоразведочных работ представлены в таблицах 3.3.1.
Таблица 3.3..1
Результат расчета рассеивания по предприятию при проведении
геологоразведочных  работ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    ЖЗ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|
|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|
----<----------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в      |  0.290911|  0.094325|  0.001356|   1 | 0.4000000*|  3  |
|      | пересчете на железо) (диЖелезо  |          |          |          |     |           |     |
|      | триоксид, Железа оксид) (274)   |          |          |          |     |           |     |
| 0143 | Марганец и его соединения (в    |  2.059415|  0.667747|  0.009600|   1 | 0.0100000 |  2  |
|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |     |           |     |
|      | оксид) (327)                    |          |          |          |     |           |     |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  0.225533|  0.202692|  0.124047|   3 | 0.2000000 |  2  |
|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |     |           |     |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   | 32.035934|  7.960125|  0.452486|   3 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |     |           |     |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 54.960579|  8.363661|  0.178427|   3 | 0.1500000 |  3  |
|      | (583)                           |          |          |          |     |           |     |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  8.129795|  1.851047|  0.120534|   3 | 0.5000000 |  3  |
|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |     |           |     |
|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |     |           |     |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |  0.004362| Cm<0.05  | Cm<0.05  |   1 | 0.0080000 |  2  |
|      | (518)                           |          |          |          |     |           |     |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  3.510934|  1.397614|  0.058856|   3 | 5.0000000 |  4  |
|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |     |           |     |
| 0342 | Фтористые газообразные          |  0.079291|  0.053539|  0.001715|   1 | 0.0200000 |  2  |
|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |     |           |     |
|      | (617)                           |          |          |          |     |           |     |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,      | 11.905507|  3.103125|  0.165505|   2 | 0.0300000 |  2  |
|      | Акрилальдегид) (474)            |          |          |          |     |           |     |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |  7.143304|  1.861875|  0.099303|   2 | 0.0500000 |  2  |
| 2732 | Керосин (654*)                  |  1.758741|  1.200698|  0.035396|   1 | 1.2000000 |  -  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  3.584081|  0.930948|  0.049826|   3 | 1.0000000 |  4  |
|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |     |           |     |
|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |     |           |     |
|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |     |           |     |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 34.939148|  6.721664|  0.128722|   6 | 0.3000000 |  3  |
|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |     |           |     |
|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |     |           |     |
|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |     |           |     |
|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |     |           |     |
|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |     |           |     |
|      | углей казахстанских             |          |          |          |     |           |     |
|      | месторождений) (494)            |          |          |          |     |           |     |
|  07  | 0301 + 0330                     |  0.417341|  0.364504|  0.181387|   3 |           |     |
|  37  | 0333 + 1325                     |  7.147665|  1.861879|  0.099364|   3 |           |     |
|  41  | 0330 + 0342                     |  8.209085|  1.863180|  0.122243|   4 |           |     |
|  44  | 0330 + 0333                     |  8.134156|  1.851060|  0.120606|   4 |           |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что расчетные максимальные концентрации по всем ингредиентам на границе санитарно-защитной зоны составляют менее 1,0  ПДК, т.е. нормативное качество воздуха обеспечивается и соответствует Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах.
Результаты расчета рассеивания и карты рассеивания по веществам на период геологоразведочных работ, представлены в приложении 1. 

[bookmark: _Toc190726317]3.4. Предложение по установлению нормативов НДВ
Нормативно допустимым для предприятия считается суммарный выброс загрязняющего вещества в атмосферу от всех источников данного предприятия, установленный с учетом перспективы развития данного предприятия.
Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок.
Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК.
Для населенных мест требуется выполнение соотношения:
См/ПДК  1
Выбросы загрязняющих веществ (г/с, т/год) на период разработки месторождения, предложены в качестве нормативов ПДВ и устанавливаются согласно Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63.
Предложенные нормативы допустимых выбросов приведены в таблице 3.4.1. 




	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.4.1

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2025 год
	на 2025-2027гг
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	***0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	6005
	-
	-
	0.001086
	0.001466
	0.001086
	0.001466
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.001086
	0.001466
	0.001086
	0.001466
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.001086
	0.001466
	0.001086
	0.001466
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	6005
	-
	-
	0.0001922
	0.0002595
	0.0001922
	0.0002595
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.0001922
	0.0002595
	0.0001922
	0.0002595
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.0001922
	0.0002595
	0.0001922
	0.0002595
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.1667
	1.296
	0.1667
	1.296
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.0833
	1.296
	0.0833
	1.296
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.25
	2.592
	0.25
	2.592
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.25
	2.592
	0.25
	2.592
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.2167
	1.685
	0.2167
	1.685
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.1083
	1.685
	0.1083
	1.685
	2025
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	Таблица 3.4.1

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Итого:
	
	-
	-
	0.325
	3.37
	0.325
	3.37
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.325
	3.37
	0.325
	3.37
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.0278
	0.216
	0.0278
	0.216
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.0139
	0.216
	0.0139
	0.216
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.0417
	0.432
	0.0417
	0.432
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.0417
	0.432
	0.0417
	0.432
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.0556
	0.432
	0.0556
	0.432
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.0278
	0.432
	0.0278
	0.432
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.0834
	0.864
	0.0834
	0.864
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.0834
	0.864
	0.0834
	0.864
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	6004
	-
	-
	0.000000977
	0.00001982
	0.000000977
	0.00001982
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.000000977
	0.00001982
	0.000000977
	0.00001982
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.000000977
	0.00001982
	0.000000977
	0.00001982
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.139
	1.08
	0.139
	1.08
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.0694
	1.08
	0.0694
	1.08
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.2084
	2.16
	0.2084
	2.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.4.1

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.2084
	2.16
	0.2084
	2.16
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	6005
	-
	-
	0.0000444
	0.00006
	0.0000444
	0.00006
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.0000444
	0.00006
	0.0000444
	0.00006
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.0000444
	0.00006
	0.0000444
	0.00006
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.00667
	0.0518
	0.00667
	0.0518
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.00333
	0.0518
	0.00333
	0.0518
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.01
	0.1036
	0.01
	0.1036
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.01
	0.1036
	0.01
	0.1036
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.00667
	0.0518
	0.00667
	0.0518
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.00333
	0.0518
	0.00333
	0.0518
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.01
	0.1036
	0.01
	0.1036
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.01
	0.1036
	0.01
	0.1036
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	0001
	-
	-
	0.0667
	0.518
	0.0667
	0.518
	2025

	участок разведки
	0002
	-
	-
	0.0333
	0.518
	0.0333
	0.518
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.1
	1.036
	0.1
	1.036
	

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	6004
	-
	-
	0.000348
	0.00706
	0.000348
	0.00706
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.000348
	0.00706
	0.000348
	0.00706
	




	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.4.1

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.100348
	1.04306
	0.100348
	1.04306
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	***2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	участок разведки
	6001
	-
	-
	0.044625
	0.001134
	0.044625
	0.001134
	2025

	участок разведки
	6002
	-
	-
	0.013447
	0.00235872
	0.013447
	0.00235872
	2025

	участок разведки
	6003
	-
	-
	0.013447
	0.00267624
	0.013447
	0.00267624
	2025

	участок разведки
	6007
	-
	-
	0.0036975
	0.04171824
	0.0036975
	0.04171824
	2025

	участок разведки
	6008
	-
	-
	0.004437
	0.050061888
	0.004437
	0.050061888
	2025

	участок разведки
	6009
	-
	-
	0.01817
	0.2904
	0.01817
	0.2904
	2025

	Итого:
	
	-
	-
	0.0978235
	0.388349088
	0.0978235
	0.388349088
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по загрязняющему
	
	-
	-
	0.0978235
	0.388349088
	0.0978235
	0.388349088
	2025

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	-
	-
	1.127995077
	11.058414408
	1.127995077
	11.058414408
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	-
	-
	1.0285
	10.6612
	1.0285
	10.6612
	

	источникам:
	

	Итого по неорганизованным
	-
	-
	0.099495077
	0.397214408
	0.099495077
	0.397214408
	

	источникам:
	




[bookmark: _Toc190726318]3.5 Уточнение границ области воздействия объекта
Границы геологоразведочных работ определились по горнотехническим факторам в зависимости от физико-механических свойств пород, применяемой техники и технологии в соответствии с Нормами технологического проектирования, и «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы».
В таблице 3.5.1 приведены географические координаты месторождения.
Таблица 3.5.1
Координаты угловых точек 
	№
точек
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	50°4'0"N
	77°1'0"E

	2
	50°3'0"N
	77°1'0"E

	3
	50°3'0"N
	77°0'0"E

	4
	50°5'0"N
	77°0'0"E

	5
	50°5'0"N
	77°2'0"E

	6
	50°6'0"N
	77°2'0"E

	7
	50°6'0"N
	77°4'0"E

	8
	50°4'0"N
	77°4'0"E


Площадь участка – 15 км2.

[bookmark: _Toc190726319]3.6 Данные о пределах области воздействия 
В отношении объектов II категорий в пределах промышленной площадки, на которой размещается объект, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия на окружающую среду.

[bookmark: _Toc190726320]3.7. В случае, если в районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, в проекте нормативов допустимых выбросов приводятся документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района
В районе размещения обьекта или в прилегающей территории отсутствует зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры.








[bookmark: _Toc190726321]4. ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

[bookmark: _Toc190726322]4.1 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны
В настоящее время в Республике Казахстан действуют санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитных зон (далее по тексту СЗЗ) производственных объектов, утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
В рамках настоящего проекта проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период отработки производственного объекта. 
По результатам расчета рассеивания были определены зоны наибольшего загрязнения атмосферного воздуха на прилегающей территории. 
Разведочные работы не классифицируются Приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 
Область воздействия для проектируемого объекта устанавливается по расчету рассеивания величин приземных концентраций загрязняющих веществ согласно п.2 ст 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 
Границей области воздействия принята изолиния, огибающая изолинии концентраций загрязняющих веществ со значением 1 ПДК.





[bookmark: _Toc190726323]5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:
• мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
• мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
• осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно сопровождаться сокращением производства.
Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.
При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.
При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40 %, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.
При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %. Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.

[bookmark: _Toc190726324]5.1. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.
Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ в рамках данного проекта не разрабатывались, ввиду отсутствия прогнозирования НМУ.

[bookmark: _Toc190726325]5.2. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями уполномоченного органа по окружающей среде
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.
Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях
разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.
Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:
- пыльные бури;
- штиль;
- температурная инверсия;
- высокая относительная влажность.
Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Центра гидрометеорологии о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.
Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.
Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение центра гидрометеорологии. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областной департамент экологии.
Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В связи с тем, что неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, разработка режимов работы при НМУ не требуется.

[bookmark: _Toc190726326]5.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.
В соответствии с РНД 211,2,02,02-97 п,3,9, «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывает проектная организация совместно с предприятием только в том случае, если по данным местных органов агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий», По данным местных органов гидрометеорологии в зоне расположения предприятия неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются, Для предупреждения накопления вредных веществ в воздухе района расположения промплощадок производственных объектов предприятия в период НМУ в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов РГП «Казгидромет» предприятие осуществляет мероприятия по регулированию и сокращению вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

[bookmark: _Toc190726327]5.4. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии. необходимые расчеты и обоснование мероприятий)
Согласно положениям РД 52,04,52-85, осуществление мероприятий в период НМУ по первому, второму и третьему режиму работы предприятия, выбросы которого создают максимальные приземные концентрации менее 5 ПДК, должно приводить к снижению приземных концентраций загрязняющих веществ соответственно на 10, 20 и 40%, 
Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят организационнотехнический характер, не приводят к снижению производственной мощности предприятия, и включают:
- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- запрещение работы на форсированном режиме;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;
- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.
Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по первому режиму обеспечивает снижению выбросов на 10%, Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности объекта:
- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;
- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия;
- прекращение движения автомобильного транспорта.
Выполнения мероприятий по регулированию выбросов по третьему режиму обеспечивает снижение выбросов на 40% На период НМУ частота контрольных замеров увеличивается, Контрольные замеры выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий, в дальнейшем – один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей методов контроля.

[bookmark: _Toc190726328]6.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ

При установлении норм ПДВ на предприятии необходимо организовать систему контроля за соблюдением ПДВ. В основу системы контроля должно быть положено определение количества выбросов вредных веществ в атмосферу из источников и сопоставление его с нормативами ПДВ. Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78, при определении количества выбросов из источников, в основном, должны быть использованы прямые методы измерения концентраций вредных веществ и объемов в местах непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу. Контроль за соблюдением параметров ПДВ осуществляется непосредственно на источниках выбросов и контрольных точках, заключается в сопоставлении эталонных с замеренными концентрациями вредных веществ в соответствующих точках. Если, по результатам анализа, концентрации вредных веществ в контрольных точках равны или меньше эталона при любых скоростях ветра, можно считать, что режим выбросов на предприятии, в целом, отвечает нормальному. Превышение фактической концентрации любого вредного вещества над эталонной в какой-либо контрольной точке свидетельствует о нарушении нормального режима выбросов. В этом случае должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие нарушения. Результаты контроля заносятся в журнал учета, включаются в технический отчет предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности. 
Годовой выброс не должен превышать установленного для данного источника годового значения ПДВ, т/год. Максимальный выброс не должен превышать установленного для данного источника контрольного значения ПДВ, г/с. 
Перечень параметров контролируемых в процессе производственного контроля. 
Производственный экологический контроль включает наблюдения: 
- за производственным процессом; - за загрязнением атмосферного воздуха; 
- за размещением и своевременным вывозом отходов; 
Программа производственного экологического контроля разработана в соответствие с требованиями, предусмотренными главой 12 Экологического кодекса с учетом технических и финансовых возможностей предприятия. 
Производственный экологический контроль на предприятии будет заключаться в наблюдении за параметрами технологического процесса, для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается оптимальным в экологическом отношении. 
Контроль за загрязнением атмосферного воздуха 
Производственный экологический контроль на предприятии будет заключаться в наблюдении за параметрами технологического процесса, для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается оптимальным в экологическом отношении. 
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1. Экологический кодекс Республики Казахстан, Астана, 2021г.; 2. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятия РК. РНД 211.2.02.02-97 Астана, 2010г.;
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[bookmark: _Toc190724427][bookmark: _Toc190726330]Расчет валовых выбросов от источников загрязнения на 2025-2027гг.

Источник загрязнения: 0001, Выхлопная труба
Источник выделения: 0001 01, Дизельный генератор буровой установки
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0
Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 20
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 43.2

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 30 / 3600 = 0.1667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 30 / 103 = 1.296

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 1.2 / 3600 = 0.00667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 1.2 / 103 = 0.0518

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 39 / 3600 = 0.2167
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 39 / 103 = 1.685

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 10 / 3600 = 0.0556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 10 / 103 = 0.432

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 25 / 3600 = 0.139
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 25 / 103 = 1.08

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 12 / 3600 = 0.0667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 12 / 103 = 0.518

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 1.2 / 3600 = 0.00667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 1.2 / 103 = 0.0518

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 20 · 5 / 3600 = 0.0278
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 5 / 103 = 0.216

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.1667
	1.296

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.2167
	1.685

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0278
	0.216

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0556
	0.432

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.139
	1.08

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00667
	0.0518

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00667
	0.0518

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0667
	0.518



Источник загрязнения: 0002, Выхлопная труба
Источник выделения: 0002 01, Передвижная дизельная электростанция
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 10
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 43.2

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 30 / 3600 = 0.0833
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 30 / 103 = 1.296

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 1.2 / 3600 = 0.00333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 1.2 / 103 = 0.0518

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 39 / 3600 = 0.1083
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 39 / 103 = 1.685

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 10 / 3600 = 0.0278
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 10 / 103 = 0.432

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 25 / 3600 = 0.0694
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 25 / 103 = 1.08

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 12 / 3600 = 0.0333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 12 / 103 = 0.518

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 1.2 / 3600 = 0.00333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 1.2 / 103 = 0.0518

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 10 · 5 / 3600 = 0.0139
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 43.2 · 5 / 103 = 0.216

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0833
	1.296

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.1083
	1.685

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0139
	0.216

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0278
	0.432

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.0694
	1.08

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00333
	0.0518

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00333
	0.0518

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.0333
	0.518



Источник загрязнения: 6001, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6001 01, Снятие ПРС
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 8
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.4
Размер куска материала, мм, G7 = 40
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5.25
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 52.5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0,85
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.4 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 5.25 · 106 / 3600 · (1-0,85) = 0,044625
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.4 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 52.5 · (1-0,85) = 0,001134

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0,044625
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0,001134= 0,001134

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,044625
	0,001134



Источник загрязнения: 6002, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6002 01, Проходка разведочных канав
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 60
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5.65
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 390
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0,85
Вид работ: Погрузка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5.65 · 106 / 3600 · (1-0,85) = 0,013447
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 390 · (1-0,85) = 0,00235872

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0,013447
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0,00235872= 0,00235872

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,013447
	0,00235872



Источник загрязнения: 6003, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6003 01, Обратная засыпка канав
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 60
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4
Высота падения материала, м, GB = 2
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5.65
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 442.5
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0,85
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 5.65 · 106 / 3600 · (1-0,85) = 0,013447
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 442.5 · (1-0,85) = 0,00267624

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0,013447
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0,00267624= 0,00267624

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,013447
	0,00267624



Источник загрязнения: 6004, Горловина бензобака
Источник выделения: 6004 01, Топливозаправщик

Список литературы:
Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)
____________________________________________________________
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14
Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 131.5
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6
Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 131.5
Концентрация паров нефтепродукта при заполнении
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2
Производительность одного рукава ТРК
(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4
Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0.000349
Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 131.5 + 2.2 · 131.5) · 10-6 = 0.0005
Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50
Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (131.5 + 131.5) · 10-6 = 0.00658
Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0005 + 0.00658 = 0.00708

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00708 / 100 = 0.00706
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.000349 / 100 = 0.000348

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28
Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00708 / 100 = 0.00001982
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.000349 / 100 = 0.000000977
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.000000977
	0.00001982

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.000348
	0.00706



Источник загрязнения: 6005, сварочный шов
Источник выделения: 6005 01, Сварочные работы

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): МР-3
Расход сварочных материалов, кг/год, B = 150
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.4

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 150 / 106 = 0.001466
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.4 / 3600 = 0.001086

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 150 / 106 = 0.0002595
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.4 / 3600 = 0.0001922
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4
Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 150 / 106 = 0.00006
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.4 / 3600 = 0.0000444

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.001086
	0.001466

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.0001922
	0.0002595

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.0000444
	0.00006



Источник загрязнения: 6006, Выхлопная труба
Источник выделения: 6006 01, Спецтехника

Список литературы:
1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

	Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n,
мин
	Txs,
мин
	Tv2,
мин
	Tv2n,
мин
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	200
	100
	100
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с

	т/год

	

	0337
	6.31
	3.37
	0.0721
	
	

	2732
	0.79
	1.14
	0.01917
	
	

	0301
	1.27
	6.47
	0.077
	
	

	0304
	1.27
	6.47
	0.0125
	
	

	0328
	0.17
	0.72
	0.01082
	
	

	0330
	0.25
	0.51
	0.00817
	
	



	Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n,
мин
	Txs,
мин
	Tv2,
мин
	Tv2n,
мин
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	200
	100
	100
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с

	т/год

	

	0337
	3.91
	2.09
	0.0447
	
	

	2732
	0.49
	0.71
	0.01192
	
	

	0301
	0.78
	4.01
	0.0477
	
	

	0304
	0.78
	4.01
	0.00775
	
	

	0328
	0.1
	0.45
	0.00674
	
	

	0330
	0.16
	0.31
	0.005
	
	



	Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n,
мин
	Txs,
мин
	Tv2,
мин
	Tv2n,
мин
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	200
	100
	100
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с

	т/год

	

	0337
	2.4
	1.29
	0.02756
	
	

	2732
	0.3
	0.43
	0.00723
	
	

	0301
	0.48
	2.47
	0.02936
	
	

	0304
	0.48
	2.47
	0.00477
	
	

	0328
	0.06
	0.27
	0.00404
	
	

	0330
	0.097
	0.19
	0.003056
	
	



	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs,
мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	300
	150
	150
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с

	т/год

	

	0337
	2.9
	7.5
	0.117
	
	

	2732
	0.45
	1.1
	0.01728
	
	

	0301
	1
	4.5
	0.0539
	
	

	0304
	1
	4.5
	0.00876
	
	

	0328
	0.04
	0.4
	0.0058
	
	

	0330
	0.1
	0.78
	0.0114
	
	



	ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.26136
	

	2732
	Керосин (654*)
	0.0556
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.20796
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.027404
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.027626
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.03378
	




Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n,
мин
	Txs,
мин
	Tv2,
мин
	Tv2n,
мин
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	200
	100
	100
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с

	т/год

	

	0337
	6.31
	3.7
	0.0768
	
	

	2732
	0.79
	1.233
	0.02047
	
	

	0301
	1.27
	6.47
	0.077
	
	

	0304
	1.27
	6.47
	0.0125
	
	

	0328
	0.17
	0.972
	0.0144
	
	

	0330
	0.25
	0.567
	0.00897
	
	



	Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 101 - 160 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n,
мин
	Txs,
мин
	Tv2,
мин
	Tv2n,
мин
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	200
	100
	100
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с

	т/год

	

	0337
	3.91
	2.295
	0.0476
	
	

	2732
	0.49
	0.765
	0.0127
	
	

	0301
	0.78
	4.01
	0.0477
	
	

	0304
	0.78
	4.01
	0.00775
	
	

	0328
	0.1
	0.603
	0.0089
	
	

	0330
	0.16
	0.342
	0.00544
	
	



	Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	Tv1,
мин
	Tv1n,
мин
	Txs,
мин
	Tv2,
мин
	Tv2n,
мин
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	200
	100
	100
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/мин
	г/с

	т/год

	

	0337
	2.4
	1.413
	0.0293
	
	

	2732
	0.3
	0.459
	0.00764
	
	

	0301
	0.48
	2.47
	0.02936
	
	

	0304
	0.48
	2.47
	0.00477
	
	

	0328
	0.06
	0.369
	0.00544
	
	

	0330
	0.097
	0.207
	0.0033
	
	



	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

	Dn,
сут
	Nk,
шт
	A

	Nk1
шт.
	L1,
км
	L1n,
км
	Txs,
мин
	L2,
км
	L2n,
км
	Txm,
мин
	

	90
	1
	1.00
	1
	300
	150
	150
	15
	8
	7
	

	

	ЗВ

	Mxx,
г/мин
	Ml,
г/км
	г/с

	т/год

	

	0337
	2.9
	8.37
	0.1294
	
	

	2732
	0.45
	1.17
	0.01828
	
	

	0301
	1
	4.5
	0.0539
	
	

	0304
	1
	4.5
	0.00876
	
	

	0328
	0.04
	0.45
	0.0065
	
	

	0330
	0.1
	0.873
	0.0127
	
	



	ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.2831
	

	2732
	Керосин (654*)
	0.05909
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.20796
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.03524
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.03041
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.03378
	




ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.20796
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.03378
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.03524
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.03041
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.2831
	

	2732
	Керосин (654*)
	0.05909
	


Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения: 6007, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6007 01, Временный бурт хранения ПРС
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 40
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Поверхность пыления в плане, м2, S = 100
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 150
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 360
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 360 / 24 = 30
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0,85
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (1-0,85) = 0,0036975
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (365-(150 + 30)) · (1-0,85) = 0,04171824
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0,0036975= 0,0036975
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0,04171824= 0,04171824

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0036975
	0,04171824



Источник загрязнения: 6008, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6008 01, Временный бурт хранения грунта
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 9
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7
Влажность материала, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Размер куска материала, мм, G7 = 60
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4
Поверхность пыления в плане, м2, S = 150
Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 150
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 360
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 360 / 24 = 30
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0,85
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 150 · (1-0,85) = 0,004437 
Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.4 · 0.002 · 150 · (365-(150 + 30)) · (1-0,85) = 0,050061888
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0,004437= 0,004437 
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0,050061888= 0,050061888

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,004437
	0,050061888



Источник загрязнения: 6009, Пылящая поверхность
Источник выделения: 6009 01, Пыление при передвижение автотранспорта
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4
Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах
Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >30 тонн
Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 3
Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час
Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75
Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)
Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1
Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 2
Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1
Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 5
Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01
Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450
Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10
Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.1
Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45
Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 5
Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30
Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (5 · 30 / 3.6)0.5 = 6.45
Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.38
Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 18
Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)
Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002
Влажность перевозимого материала, %, VL = 9
Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.2
Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 150
Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 360
Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 360 / 24 = 30

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5 · K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (3 · 2.75 · 1 · 0.1 · 0.01 · 5 · 1 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.38 · 0.2 · 0.002 · 18 · 2) = 0.01817
Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.01817 · (365-(150 + 30)) = 0.2904

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.01817
	0.2904
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1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Караг. обл, Каркаралинский р-н
     Коэффициент А =  200
     Скорость ветра Uмр = 9.0 м/с
     Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
     Температура летняя =  28.5  град.C
     Температура зимняя =  -18.6 град.C
     Коэффициент рельефа = 1.00
     Площадь города =  0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6005  П1    2.0                       0.0     578.31     597.99       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0010860

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6005 |    0.001086| П1 |   0.290911 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.001086 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.290911 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=185)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.004: 0.007: 0.010: 0.012: 0.010: 0.006: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=192)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.020: 0.041: 0.016: 0.008: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.008: 0.016: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=339)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.024: 0.094: 0.018: 0.009: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.010: 0.038: 0.007: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   83 :   79 :   68 :  339 :  287 :  279 :  276 :  275 :  274 :  273 :  273 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 3.47 : 0.81 : 5.56 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=354)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.012: 0.015: 0.011: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=357)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   573.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0943254 доли ПДКмр|
                                     |       0.0377302 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   339 град.
                       и скорости ветра  0.81 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6005 | П1|   0.001086|   0.0943254 | 100.00 |100.00 |  86.8557968  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.003 0.004 0.007 0.010 0.012 0.010 0.006 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.010 0.020 0.041 0.016 0.008 0.005 0.003 0.001 0.001 0.001 |- 2
   |                                                                                           |
 3-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.010 0.024 0.094 0.018 0.009 0.005 0.003 0.001 0.001 0.001 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.012 0.015 0.011 0.007 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4
   |                                                                                           |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008 0.006 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |- 8
   |                                                                                           |
 9-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .    |- 9
   |                                                                                           |
10-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .    |-10
   |                                                                                           |
11-|  .     .     .     .    0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0943254 долей ПДКмр
                                         =  0.0377302 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 3)       Yм =   573.0 м
 При опасном направлении ветра  :     339 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.81 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013561 доли ПДКмр|
                                     |       0.0005424 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   268 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6005 | П1|   0.001086|   0.0013561 | 100.00 |100.00 |   1.2486995  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6005  П1    2.0                       0.0     578.31     597.99       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0001922

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6005 |    0.000192| П1 |   2.059415 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000192 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.059415 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=185)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.020: 0.032: 0.049: 0.074: 0.085: 0.067: 0.044: 0.028: 0.016: 0.009: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  104 :  106 :  109 :  113 :  120 :  131 :  152 :  185 :  215 :  232 :  242 :  248 :  252 :  255 :  257 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.288 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=192)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.008: 0.012: 0.023: 0.038: 0.069: 0.142: 0.288: 0.112: 0.058: 0.033: 0.020: 0.010: 0.007: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   95 :   96 :   98 :  100 :  103 :  109 :  127 :  192 :  240 :  253 :  258 :  261 :  263 :  264 :  265 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 4.70 : 1.21 : 6.41 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  0.668 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=339)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.008: 0.012: 0.024: 0.039: 0.072: 0.172: 0.668: 0.126: 0.061: 0.034: 0.021: 0.011: 0.007: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.007: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   83 :   79 :   68 :  339 :  287 :  279 :  276 :  275 :  274 :  273 :  273 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 3.47 : 0.81 : 5.56 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.107 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=354)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.022: 0.034: 0.056: 0.088: 0.107: 0.079: 0.048: 0.030: 0.017: 0.010: 0.007: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   79 :   77 :   74 :   71 :   65 :   54 :   33 :  354 :  320 :  302 :  293 :  288 :  285 :  282 :  281 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.60 : 6.85 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=357)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.015: 0.026: 0.037: 0.049: 0.054: 0.046: 0.034: 0.023: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   71 :   68 :   64 :   59 :   51 :   38 :   20 :  357 :  334 :  318 :  307 :  300 :  295 :  291 :  288 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.011: 0.017: 0.024: 0.029: 0.031: 0.028: 0.023: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.017: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   573.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.6677473 доли ПДКмр|
                                     |       0.0066775 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   339 град.
                       и скорости ветра  0.81 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6005 | П1| 0.00019220|   0.6677473 | 100.00 |100.00 |     3474.23  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.007 0.011 0.020 0.032 0.049 0.074 0.085 0.067 0.044 0.028 0.016 0.009 0.006 0.005 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.005 0.008 0.012 0.023 0.038 0.069 0.142 0.288 0.112 0.058 0.033 0.020 0.010 0.007 0.005 |- 2
   |                                                                                           |
 3-| 0.005 0.008 0.012 0.024 0.039 0.072 0.172 0.668 0.126 0.061 0.034 0.021 0.011 0.007 0.005 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.005 0.007 0.011 0.022 0.034 0.056 0.088 0.107 0.079 0.048 0.030 0.017 0.010 0.007 0.005 |- 4
   |                                                                                           |
 5-| 0.005 0.006 0.009 0.015 0.026 0.037 0.049 0.054 0.046 0.034 0.023 0.013 0.008 0.006 0.004 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.004 0.006 0.007 0.011 0.017 0.024 0.029 0.031 0.028 0.023 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.016 0.017 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.004 0.004 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.6677473 долей ПДКмр
                                         =  0.0066775 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 3)       Yм =   573.0 м
 При опасном направлении ветра  :     339 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.81 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0096000 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000960 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   268 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6005 | П1| 0.00019220|   0.0096000 | 100.00 |100.00 |  49.9479828  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.1667000
 0002  Т    2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0833000
 6006  П1   2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2079600

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.166700| Т  |   0.082095 |   0.50  |   142.5  |
|   2 | 0002 |    0.083300| Т  |   0.041023 |   0.50  |   142.5  |
|   3 | 6006 |    0.207960| П1 |   0.102415 |   0.50  |   142.5  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.457960 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.225533 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.203 долей ПДК (x=   659.0; напр.ветра=221)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.107: 0.122: 0.139: 0.155: 0.169: 0.182: 0.191: 0.203: 0.203: 0.185: 0.164: 0.143: 0.123: 0.106: 0.091:
Cc : 0.021: 0.024: 0.028: 0.031: 0.034: 0.036: 0.038: 0.041: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018:
Фоп:  107 :  110 :  113 :  119 :  126 :  140 :  164 :  197 :  221 :  234 :  243 :  248 :  252 :  254 :  256 :
Uоп: 0.67 : 0.63 : 0.59 : 0.55 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.55 : 0.58 : 0.62 : 0.66 : 0.69 : 0.73 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.049: 0.056: 0.066: 0.076: 0.086: 0.096: 0.101: 0.096: 0.093: 0.088: 0.078: 0.068: 0.059: 0.051: 0.043:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.039: 0.046: 0.053: 0.061: 0.071: 0.078: 0.078: 0.078: 0.078: 0.069: 0.062: 0.053: 0.046: 0.039: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.019: 0.020: 0.020: 0.018: 0.012: 0.008: 0.011: 0.028: 0.032: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=   659.0; напр.ветра=242)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.111: 0.128: 0.145: 0.161: 0.170: 0.170: 0.107: 0.114: 0.192: 0.192: 0.171: 0.148: 0.127: 0.109: 0.093:
Cc : 0.022: 0.026: 0.029: 0.032: 0.034: 0.034: 0.021: 0.023: 0.038: 0.038: 0.034: 0.030: 0.025: 0.022: 0.019:
Фоп:   98 :  100 :  102 :  105 :  108 :  115 :  143 :  213 :  242 :  252 :  257 :  259 :  261 :  263 :  263 :
Uоп: 0.66 : 0.62 : 0.57 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.52 : 0.54 : 0.60 : 0.64 : 0.68 : 0.73 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.059: 0.069: 0.080: 0.092: 0.098: 0.079: 0.056: 0.094: 0.094: 0.083: 0.072: 0.061: 0.052: 0.045:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.041: 0.047: 0.054: 0.062: 0.071: 0.072: 0.029: 0.036: 0.065: 0.070: 0.063: 0.054: 0.047: 0.041: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.020: 0.022: 0.022: 0.019: 0.007:      :      : 0.022: 0.034: 0.028: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  0.189 долей ПДК (x=   730.0; напр.ветра=274)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.113: 0.130: 0.149: 0.166: 0.170: 0.157: 0.039: 0.042: 0.167: 0.189: 0.170: 0.148: 0.128: 0.109: 0.094:
Cc : 0.023: 0.026: 0.030: 0.033: 0.034: 0.031: 0.008: 0.008: 0.033: 0.038: 0.034: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019:
Фоп:   90 :   90 :   89 :   89 :   86 :   80 :   85 :  247 :  277 :  274 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 0.66 : 0.62 : 0.56 : 0.53 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.55 : 0.60 : 0.64 : 0.68 : 0.71 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.060: 0.070: 0.082: 0.093: 0.090: 0.038: 0.040: 0.089: 0.097: 0.085: 0.073: 0.062: 0.053: 0.045:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.040: 0.046: 0.054: 0.061: 0.069: 0.067:      : 0.002: 0.063: 0.069: 0.062: 0.055: 0.047: 0.040: 0.035:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.022: 0.025: 0.025: 0.023: 0.007:      :      :      : 0.016: 0.023: 0.023: 0.021: 0.019: 0.016: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.187 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 67)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.112: 0.130: 0.151: 0.172: 0.187: 0.182: 0.152: 0.159: 0.182: 0.180: 0.164: 0.144: 0.125: 0.107: 0.092:
Cc : 0.022: 0.026: 0.030: 0.034: 0.037: 0.036: 0.030: 0.032: 0.036: 0.036: 0.033: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018:
Фоп:   81 :   79 :   77 :   73 :   67 :   52 :   24 :  341 :  309 :  295 :  288 :  284 :  281 :  280 :  278 :
Uоп: 0.67 : 0.63 : 0.59 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.56 : 0.60 : 0.64 : 0.68 : 0.72 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.059: 0.069: 0.080: 0.092: 0.098: 0.079: 0.080: 0.101: 0.095: 0.084: 0.072: 0.061: 0.052: 0.045:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.039: 0.046: 0.052: 0.059: 0.065: 0.073: 0.074: 0.078: 0.076: 0.068: 0.061: 0.053: 0.045: 0.039: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.023: 0.026: 0.030: 0.032: 0.030: 0.011:      :      : 0.005: 0.017: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 32)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.109: 0.126: 0.146: 0.168: 0.190: 0.191: 0.177: 0.179: 0.177: 0.169: 0.154: 0.136: 0.119: 0.103: 0.089:
Cc : 0.022: 0.025: 0.029: 0.034: 0.038: 0.038: 0.035: 0.036: 0.035: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018:
Фоп:   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   32 :   13 :  348 :  325 :  310 :  301 :  295 :  291 :  288 :  286 :
Uоп: 0.68 : 0.65 : 0.61 : 0.57 : 0.55 : 0.50 : 0.51 : 0.52 : 0.51 : 0.53 : 0.55 : 0.61 : 0.65 : 0.69 : 0.73 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.056: 0.065: 0.075: 0.085: 0.089: 0.098: 0.101: 0.097: 0.088: 0.078: 0.068: 0.059: 0.050: 0.043:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.038: 0.044: 0.050: 0.057: 0.064: 0.072: 0.076: 0.076: 0.071: 0.064: 0.057: 0.050: 0.043: 0.038: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.023: 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.030: 0.003: 0.002: 0.009: 0.017: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.177 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 23)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.104: 0.119: 0.137: 0.155: 0.171: 0.177: 0.173: 0.168: 0.163: 0.154: 0.141: 0.126: 0.111: 0.097: 0.085:
Cc : 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.034: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017:
Фоп:   64 :   60 :   55 :   48 :   37 :   23 :    7 :  350 :  333 :  321 :  311 :  304 :  299 :  295 :  292 :
Uоп: 0.70 : 0.67 : 0.64 : 0.61 : 0.58 : 0.55 : 0.52 : 0.53 : 0.54 : 0.56 : 0.59 : 0.63 : 0.66 : 0.70 : 0.74 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.046: 0.052: 0.060: 0.069: 0.076: 0.081: 0.086: 0.088: 0.085: 0.079: 0.071: 0.063: 0.055: 0.047: 0.041:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.036: 0.041: 0.046: 0.052: 0.059: 0.064: 0.066: 0.066: 0.062: 0.058: 0.051: 0.046: 0.040: 0.035: 0.031:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.022: 0.026: 0.030: 0.034: 0.037: 0.032: 0.021: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.156 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  5)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.096: 0.110: 0.124: 0.138: 0.150: 0.156: 0.156: 0.153: 0.147: 0.138: 0.127: 0.115: 0.102: 0.090: 0.080:
Cc : 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.029: 0.028: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018: 0.016:
Фоп:   57 :   53 :   47 :   39 :   30 :   18 :    5 :  351 :  338 :  328 :  319 :  312 :  306 :  302 :  298 :
Uоп: 0.73 : 0.69 : 0.66 : 0.63 : 0.61 : 0.58 : 0.57 : 0.56 : 0.57 : 0.59 : 0.62 : 0.65 : 0.68 : 0.72 : 0.76 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.048: 0.055: 0.061: 0.067: 0.071: 0.075: 0.075: 0.073: 0.069: 0.063: 0.057: 0.050: 0.044: 0.039:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.033: 0.037: 0.042: 0.047: 0.051: 0.055: 0.057: 0.056: 0.054: 0.051: 0.046: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.021: 0.024: 0.027: 0.030: 0.031: 0.030: 0.025: 0.022: 0.020: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.136 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  4)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.088: 0.099: 0.110: 0.121: 0.130: 0.135: 0.136: 0.134: 0.129: 0.122: 0.113: 0.103: 0.093: 0.083: 0.074:
Cc : 0.018: 0.020: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015:
Фоп:   51 :   47 :   41 :   33 :   25 :   15 :    4 :  353 :  342 :  333 :  325 :  318 :  312 :  308 :  304 :
Uоп: 0.75 : 0.71 : 0.69 : 0.67 : 0.65 : 0.62 : 0.61 : 0.61 : 0.61 : 0.63 : 0.65 : 0.68 : 0.71 : 0.74 : 0.78 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.039: 0.044: 0.049: 0.054: 0.058: 0.062: 0.064: 0.065: 0.063: 0.060: 0.055: 0.050: 0.045: 0.040: 0.036:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.030: 0.034: 0.037: 0.041: 0.045: 0.047: 0.048: 0.048: 0.046: 0.044: 0.041: 0.037: 0.033: 0.030: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.019: 0.022: 0.024: 0.026: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.118 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  3)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.089: 0.098: 0.106: 0.112: 0.116: 0.118: 0.116: 0.113: 0.107: 0.100: 0.092: 0.084: 0.076: 0.068:
Cc : 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.023: 0.023: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014:
Фоп:   46 :   41 :   36 :   29 :   21 :   12 :    3 :  354 :  345 :  337 :  329 :  323 :  317 :  313 :  309 :
Uоп: 0.78 : 0.75 : 0.72 : 0.70 : 0.68 : 0.66 : 0.65 : 0.65 : 0.66 : 0.67 : 0.69 : 0.71 : 0.74 : 0.77 : 0.80 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.039: 0.043: 0.047: 0.050: 0.053: 0.055: 0.055: 0.054: 0.052: 0.048: 0.044: 0.040: 0.037: 0.033:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.038: 0.040: 0.041: 0.041: 0.040: 0.038: 0.035: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  3)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.072: 0.079: 0.086: 0.092: 0.097: 0.100: 0.101: 0.100: 0.098: 0.093: 0.088: 0.082: 0.075: 0.069: 0.063:
Cc : 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Фоп:   42 :   37 :   31 :   25 :   18 :   11 :    3 :  355 :  347 :  340 :  333 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп: 0.81 : 0.78 : 0.76 : 0.73 : 0.72 : 0.70 : 0.69 : 0.69 : 0.70 : 0.71 : 0.73 : 0.74 : 0.77 : 0.79 : 0.82 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.032: 0.035: 0.038: 0.041: 0.044: 0.046: 0.047: 0.047: 0.046: 0.045: 0.042: 0.039: 0.036: 0.033: 0.030:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.035: 0.035: 0.034: 0.033: 0.031: 0.029: 0.027: 0.024: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.087 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  2)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.071: 0.076: 0.080: 0.084: 0.086: 0.087: 0.087: 0.085: 0.081: 0.077: 0.072: 0.067: 0.062: 0.057:
Cc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:
Фоп:   38 :   33 :   28 :   22 :   16 :    9 :    2 :  355 :  348 :  342 :  336 :  330 :  325 :  321 :  317 :
Uоп: 0.84 : 0.81 : 0.79 : 0.77 : 0.76 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.74 : 0.75 : 0.76 : 0.78 : 0.80 : 0.83 : 0.85 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.031: 0.034: 0.036: 0.038: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.022: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.027: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   659.0 м,  Y=   715.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2026920 доли ПДКмр|
                                     |       0.0405384 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   221 град.
                       и скорости ветра  0.52 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.2080|   0.0929311 |  45.85 | 45.85 | 0.446870178  |
|  2 | 0001 | Т |     0.1667|   0.0775406 |  38.26 | 84.10 | 0.465150267  |
|  3 | 0002 | Т |     0.0833|   0.0322203 |  15.90 |100.00 | 0.386798352  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.107 0.122 0.139 0.155 0.169 0.182 0.191 0.203 0.203 0.185 0.164 0.143 0.123 0.106 0.091 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.111 0.128 0.145 0.161 0.170 0.170 0.107 0.114 0.192 0.192 0.171 0.148 0.127 0.109 0.093 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.113 0.130 0.149 0.166 0.170 0.157 0.039 0.042 0.167 0.189 0.170 0.148 0.128 0.109 0.094 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.112 0.130 0.151 0.172 0.187 0.182 0.152 0.159 0.182 0.180 0.164 0.144 0.125 0.107 0.092 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.109 0.126 0.146 0.168 0.190 0.191 0.177 0.179 0.177 0.169 0.154 0.136 0.119 0.103 0.089 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.104 0.119 0.137 0.155 0.171 0.177 0.173 0.168 0.163 0.154 0.141 0.126 0.111 0.097 0.085 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.096 0.110 0.124 0.138 0.150 0.156 0.156 0.153 0.147 0.138 0.127 0.115 0.102 0.090 0.080 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.088 0.099 0.110 0.121 0.130 0.135 0.136 0.134 0.129 0.122 0.113 0.103 0.093 0.083 0.074 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.080 0.089 0.098 0.106 0.112 0.116 0.118 0.116 0.113 0.107 0.100 0.092 0.084 0.076 0.068 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.072 0.079 0.086 0.092 0.097 0.100 0.101 0.100 0.098 0.093 0.088 0.082 0.075 0.069 0.063 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.065 0.071 0.076 0.080 0.084 0.086 0.087 0.087 0.085 0.081 0.077 0.072 0.067 0.062 0.057 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2026920 долей ПДКмр
                                         =  0.0405384 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   659.0 м
     ( X-столбец 9, Y-строка 1)       Yм =   715.0 м
 При опасном направлении ветра  :     221 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.52 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.124: 0.124: 0.122: 0.113: 0.113:
Cc : 0.025: 0.025: 0.024: 0.023: 0.023:
Фоп:  266 :  266 :  269 :  268 :  266 :
Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.67 : 0.67 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.060: 0.060: 0.059: 0.055: 0.054:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.046: 0.046: 0.045: 0.042: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1240468 доли ПДКмр|
                                     |       0.0248094 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   266 град.
                       и скорости ветра  0.65 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.2080|   0.0600134 |  48.38 | 48.38 | 0.288581342  |
|  2 | 0001 | Т |     0.1667|   0.0460057 |  37.09 | 85.47 | 0.275978774  |
|  3 | 0002 | Т |     0.0833|   0.0180277 |  14.53 |100.00 | 0.216419503  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.2167000
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.1083000
 6006  П1    2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0337800

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.216700| Т  |  19.349426 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.108300| Т  |   9.670248 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 6006 |    0.033780| П1 |   3.016260 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.358780 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    32.035934 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  2.449 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=200)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.343: 0.429: 0.559: 0.750: 1.024: 1.529: 2.352: 2.449: 1.652: 1.086: 0.806: 0.616: 0.481: 0.384: 0.311:
Cc : 0.137: 0.172: 0.224: 0.300: 0.410: 0.612: 0.941: 0.980: 0.661: 0.434: 0.323: 0.246: 0.192: 0.153: 0.124:
Фоп:  104 :  106 :  109 :  113 :  121 :  135 :  162 :  200 :  226 :  239 :  246 :  250 :  253 :  256 :  257 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.47 : 4.18 : 1.78 : 1.33 : 4.60 : 8.13 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.288: 0.376: 0.502: 0.687: 0.945: 1.410: 2.142: 2.083: 1.362: 0.907: 0.648: 0.463: 0.348: 0.281: 0.215:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.039: 0.047: 0.057: 0.063: 0.079: 0.119: 0.207: 0.213: 0.255: 0.133: 0.099: 0.092: 0.081: 0.063: 0.061:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.016: 0.006:      :      :      :      : 0.003: 0.153: 0.034: 0.046: 0.059: 0.060: 0.051: 0.040: 0.034:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  7.960 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=135)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.358: 0.449: 0.591: 0.805: 1.153: 2.261: 7.960: 7.363: 2.198: 1.102: 0.796: 0.610: 0.478: 0.383: 0.311:
Cc : 0.143: 0.180: 0.236: 0.322: 0.461: 0.904: 3.184: 2.945: 0.879: 0.441: 0.318: 0.244: 0.191: 0.153: 0.124:
Фоп:   95 :   96 :   96 :   98 :  101 :  108 :  135 :  228 :  251 :  259 :  262 :  263 :  264 :  264 :  265 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.07 : 1.30 : 0.76 : 0.76 : 0.98 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.302: 0.393: 0.542: 0.750: 1.107: 2.129: 7.561: 6.826: 1.910: 1.065: 0.730: 0.518: 0.384: 0.283: 0.228:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.039: 0.048: 0.049: 0.055: 0.046: 0.132: 0.399: 0.428: 0.149: 0.028: 0.047: 0.056: 0.050: 0.055: 0.048:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.017: 0.007:      :      :      :      :      : 0.109: 0.139: 0.008: 0.018: 0.036: 0.044: 0.044: 0.035:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  6.803 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра= 41)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.370: 0.454: 0.589: 0.792: 1.126: 2.576: 6.803: 6.257: 2.080: 1.097: 0.785: 0.592: 0.462: 0.371: 0.303:
Cc : 0.148: 0.182: 0.236: 0.317: 0.450: 1.030: 2.721: 2.503: 0.832: 0.439: 0.314: 0.237: 0.185: 0.148: 0.121:
Фоп:   87 :   85 :   84 :   82 :   78 :  146 :   41 :  315 :  287 :  282 :  278 :  276 :  274 :  273 :  272 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.10 : 0.87 : 0.79 : 0.79 : 1.01 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.292: 0.398: 0.534: 0.741: 1.100: 2.576: 6.803: 6.229: 1.865: 1.066: 0.726: 0.523: 0.378: 0.287: 0.220:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.042: 0.044: 0.052: 0.051: 0.026:      :      : 0.028: 0.207: 0.031: 0.057: 0.057: 0.054: 0.045: 0.046:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 :
Ви : 0.037: 0.012: 0.003:      :      :      :      :      : 0.008:      : 0.003: 0.012: 0.029: 0.039: 0.037:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  5.343 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.385: 0.463: 0.570: 0.743: 1.418: 5.343: 4.343: 2.477: 1.465: 0.985: 0.734: 0.557: 0.434: 0.352: 0.290:
Cc : 0.154: 0.185: 0.228: 0.297: 0.567: 2.137: 1.737: 0.991: 0.586: 0.394: 0.294: 0.223: 0.174: 0.141: 0.116:
Фоп:   79 :   76 :   72 :   75 :   72 :   58 :  299 :  341 :  314 :  301 :  293 :  288 :  284 :  282 :  280 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.77 : 0.77 : 0.70 : 0.72 : 1.49 : 3.68 : 7.61 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.269: 0.363: 0.496: 0.342: 0.918: 4.443: 4.343: 1.935: 1.291: 0.908: 0.663: 0.489: 0.360: 0.282: 0.220:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.074: 0.050: 0.052: 0.338: 0.403: 0.705:      : 0.542: 0.175: 0.077: 0.071: 0.062: 0.055: 0.043: 0.036:
Ки : 0002 : 0002 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 :      : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.042: 0.049: 0.022: 0.063: 0.098: 0.195:      :      :      :      :      : 0.006: 0.019: 0.027: 0.034:
Ки : 6006 : 6006 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  1.880 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 24)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.404: 0.500: 0.637: 0.860: 1.360: 1.880: 1.297: 1.266: 1.065: 0.831: 0.644: 0.500: 0.399: 0.327: 0.272:
Cc : 0.161: 0.200: 0.255: 0.344: 0.544: 0.752: 0.519: 0.506: 0.426: 0.333: 0.258: 0.200: 0.159: 0.131: 0.109:
Фоп:   72 :   68 :   64 :   58 :   47 :   24 :  347 :  348 :  328 :  314 :  305 :  299 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.41 : 1.03 : 0.61 : 6.02 : 7.40 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.228: 0.304: 0.364: 0.439: 0.657: 1.244: 1.007: 1.064: 0.899: 0.717: 0.562: 0.436: 0.337: 0.262: 0.207:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.134: 0.146: 0.206: 0.336: 0.622: 0.572: 0.264: 0.202: 0.167: 0.115: 0.082: 0.061: 0.050: 0.042: 0.035:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.042: 0.051: 0.066: 0.085: 0.081: 0.064: 0.026:      :      :      :      : 0.004: 0.011: 0.023: 0.031:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  1.102 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 34)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.406: 0.512: 0.667: 0.890: 1.102: 0.874: 0.838: 0.859: 0.785: 0.663: 0.537: 0.435: 0.356: 0.298: 0.248:
Cc : 0.162: 0.205: 0.267: 0.356: 0.441: 0.349: 0.335: 0.344: 0.314: 0.265: 0.215: 0.174: 0.142: 0.119: 0.099:
Фоп:   64 :   60 :   54 :   46 :   34 :   20 :    8 :  352 :  336 :  324 :  315 :  307 :  302 :  297 :  294 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.220: 0.267: 0.346: 0.451: 0.567: 0.612: 0.730: 0.726: 0.662: 0.564: 0.462: 0.367: 0.297: 0.235: 0.190:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.147: 0.198: 0.265: 0.378: 0.486: 0.218: 0.109: 0.133: 0.123: 0.098: 0.074: 0.061: 0.047: 0.040: 0.032:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.038: 0.047: 0.055: 0.062: 0.049: 0.043:      :      :      :      : 0.001: 0.006: 0.011: 0.023: 0.026:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.798 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 27)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.383: 0.476: 0.595: 0.727: 0.798: 0.692: 0.626: 0.622: 0.584: 0.514: 0.439: 0.370: 0.313: 0.268: 0.227:
Cc : 0.153: 0.190: 0.238: 0.291: 0.319: 0.277: 0.250: 0.249: 0.233: 0.206: 0.176: 0.148: 0.125: 0.107: 0.091:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   38 :   27 :   16 :    6 :  353 :  341 :  331 :  322 :  314 :  308 :  303 :  300 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.204: 0.251: 0.305: 0.374: 0.426: 0.471: 0.529: 0.527: 0.492: 0.436: 0.372: 0.306: 0.251: 0.205: 0.174:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.146: 0.186: 0.244: 0.302: 0.328: 0.170: 0.085: 0.092: 0.090: 0.077: 0.064: 0.054: 0.044: 0.037: 0.029:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.034: 0.039: 0.046: 0.051: 0.044: 0.051: 0.013: 0.003: 0.001: 0.002: 0.004: 0.010: 0.018: 0.026: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.597 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 22)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.342: 0.415: 0.495: 0.567: 0.597: 0.554: 0.497: 0.474: 0.447: 0.407: 0.360: 0.315: 0.275: 0.237: 0.208:
Cc : 0.137: 0.166: 0.198: 0.227: 0.239: 0.222: 0.199: 0.190: 0.179: 0.163: 0.144: 0.126: 0.110: 0.095: 0.083:
Фоп:   51 :   46 :   39 :   32 :   22 :   13 :    4 :  354 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.180: 0.217: 0.261: 0.302: 0.322: 0.357: 0.389: 0.391: 0.371: 0.338: 0.298: 0.257: 0.218: 0.180: 0.154:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.133: 0.164: 0.198: 0.223: 0.237: 0.152: 0.061: 0.067: 0.067: 0.061: 0.053: 0.045: 0.038: 0.032: 0.027:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 :
Ви : 0.029: 0.034: 0.036: 0.041: 0.037: 0.046: 0.048: 0.016: 0.009: 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.024: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.464 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 19)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.301: 0.350: 0.405: 0.447: 0.464: 0.447: 0.413: 0.384: 0.360: 0.332: 0.301: 0.271: 0.237: 0.211: 0.188:
Cc : 0.120: 0.140: 0.162: 0.179: 0.186: 0.179: 0.165: 0.154: 0.144: 0.133: 0.120: 0.108: 0.095: 0.085: 0.075:
Фоп:   45 :   40 :   34 :   27 :   19 :   11 :    2 :  354 :  346 :  338 :  331 :  324 :  318 :  313 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.163: 0.186: 0.216: 0.241: 0.259: 0.278: 0.282: 0.292: 0.285: 0.265: 0.241: 0.210: 0.177: 0.152: 0.133:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.114: 0.136: 0.158: 0.173: 0.171: 0.129: 0.090: 0.048: 0.050: 0.047: 0.043: 0.037: 0.032: 0.032: 0.032:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.024: 0.027: 0.030: 0.033: 0.034: 0.039: 0.042: 0.044: 0.024: 0.020: 0.018: 0.023: 0.028: 0.027: 0.024:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.369 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 17)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.259: 0.296: 0.329: 0.353: 0.369: 0.364: 0.345: 0.324: 0.302: 0.280: 0.253: 0.231: 0.210: 0.189: 0.170:
Cc : 0.104: 0.118: 0.131: 0.141: 0.148: 0.146: 0.138: 0.129: 0.121: 0.112: 0.101: 0.092: 0.084: 0.076: 0.068:
Фоп:   41 :   36 :   30 :   24 :   17 :    9 :    2 :  354 :  347 :  340 :  333 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.141: 0.160: 0.177: 0.194: 0.212: 0.215: 0.227: 0.222: 0.221: 0.209: 0.184: 0.167: 0.151: 0.132: 0.117:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.097: 0.113: 0.127: 0.131: 0.126: 0.118: 0.082: 0.065: 0.044: 0.037: 0.036: 0.035: 0.032: 0.034: 0.033:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.021: 0.024: 0.025: 0.029: 0.031: 0.031: 0.035: 0.036: 0.038: 0.035: 0.033: 0.030: 0.027: 0.024: 0.021:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.297 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 15)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.224: 0.248: 0.273: 0.290: 0.297: 0.296: 0.286: 0.271: 0.256: 0.238: 0.220: 0.203: 0.186: 0.169: 0.154:
Cc : 0.090: 0.099: 0.109: 0.116: 0.119: 0.119: 0.115: 0.109: 0.102: 0.095: 0.088: 0.081: 0.074: 0.068: 0.062:
Фоп:   37 :   32 :   27 :   21 :   15 :    8 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  330 :  325 :  321 :  317 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.123: 0.135: 0.149: 0.160: 0.170: 0.173: 0.173: 0.170: 0.172: 0.167: 0.156: 0.140: 0.127: 0.117: 0.105:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.083: 0.092: 0.102: 0.107: 0.101: 0.096: 0.086: 0.074: 0.054: 0.042: 0.037: 0.038: 0.036: 0.031: 0.030:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.018:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   7.9601254 доли ПДКмр|
                                     |       3.1840502 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   135 град.
                       и скорости ветра  0.76 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.2167|   7.5612507 |  94.99 | 94.99 |  34.8927116  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0338|   0.3988749 |   5.01 |100.00 |  11.8080187  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.343 0.429 0.559 0.750 1.024 1.529 2.352 2.449 1.652 1.086 0.806 0.616 0.481 0.384 0.311 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.358 0.449 0.591 0.805 1.153 2.261 7.960 7.363 2.198 1.102 0.796 0.610 0.478 0.383 0.311 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.370 0.454 0.589 0.792 1.126 2.576 6.803 6.257 2.080 1.097 0.785 0.592 0.462 0.371 0.303 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.385 0.463 0.570 0.743 1.418 5.343 4.343 2.477 1.465 0.985 0.734 0.557 0.434 0.352 0.290 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.404 0.500 0.637 0.860 1.360 1.880 1.297 1.266 1.065 0.831 0.644 0.500 0.399 0.327 0.272 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.406 0.512 0.667 0.890 1.102 0.874 0.838 0.859 0.785 0.663 0.537 0.435 0.356 0.298 0.248 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.383 0.476 0.595 0.727 0.798 0.692 0.626 0.622 0.584 0.514 0.439 0.370 0.313 0.268 0.227 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.342 0.415 0.495 0.567 0.597 0.554 0.497 0.474 0.447 0.407 0.360 0.315 0.275 0.237 0.208 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.301 0.350 0.405 0.447 0.464 0.447 0.413 0.384 0.360 0.332 0.301 0.271 0.237 0.211 0.188 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.259 0.296 0.329 0.353 0.369 0.364 0.345 0.324 0.302 0.280 0.253 0.231 0.210 0.189 0.170 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.224 0.248 0.273 0.290 0.297 0.296 0.286 0.271 0.256 0.238 0.220 0.203 0.186 0.169 0.154 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  7.9601254 долей ПДКмр
                                         =  3.1840502 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     135 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.76 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.452: 0.448: 0.437: 0.394: 0.396:
Cc : 0.181: 0.179: 0.175: 0.158: 0.158:
Фоп:  268 :  268 :  271 :  270 :  268 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.360: 0.351: 0.349: 0.307: 0.309:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.051: 0.053: 0.051: 0.046: 0.044:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.042: 0.045: 0.037: 0.041: 0.042:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.4524863 доли ПДКмр|
                                     |       0.1809945 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   268 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.2167|   0.3596563 |  79.48 | 79.48 |   1.6596968  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0338|   0.0513123 |  11.34 | 90.82 |   1.5190157  |
|  3 | 0002 | Т |     0.1083|   0.0415176 |   9.18 |100.00 | 0.383357495  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             3.0 1.00 0  0.0278000
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             3.0 1.00 0  0.0139000
 6006  П1    2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0352400

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.027800| Т  |  19.858385 |   0.50  |     5.7  |
|   2 | 0002 |    0.013900| Т  |   9.929193 |   0.50  |     5.7  |
|   3 | 6006 |    0.035240| П1 |  25.173002 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.076940 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    54.960579 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  1.692 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=162)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.120: 0.162: 0.248: 0.454: 0.681: 1.094: 1.692: 1.236: 0.885: 0.653: 0.463: 0.271: 0.178: 0.131: 0.102:
Cc : 0.018: 0.024: 0.037: 0.068: 0.102: 0.164: 0.254: 0.185: 0.133: 0.098: 0.069: 0.041: 0.027: 0.020: 0.015:
Фоп:  105 :  107 :  111 :  116 :  124 :  137 :  162 :  196 :  221 :  234 :  243 :  248 :  252 :  254 :  256 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.063: 0.084: 0.131: 0.244: 0.356: 0.584: 0.893: 0.678: 0.385: 0.365: 0.253: 0.149: 0.094: 0.069: 0.053:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.052: 0.075: 0.116: 0.210: 0.325: 0.510: 0.799: 0.546: 0.381: 0.213: 0.173: 0.098: 0.067: 0.046: 0.036:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.005: 0.002: 0.001:      :      :      :      : 0.012: 0.120: 0.075: 0.037: 0.025: 0.018: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  3.671 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=138)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.127: 0.175: 0.281: 0.486: 0.710: 0.995: 3.671: 2.700: 1.211: 0.732: 0.504: 0.309: 0.190: 0.136: 0.104:
Cc : 0.019: 0.026: 0.042: 0.073: 0.107: 0.149: 0.551: 0.405: 0.182: 0.110: 0.076: 0.046: 0.028: 0.020: 0.016:
Фоп:   97 :   98 :   99 :  101 :  106 :  110 :  138 :  226 :  235 :  249 :  257 :  260 :  261 :  263 :  264 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.47 : 1.69 : 0.86 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.068: 0.096: 0.148: 0.254: 0.406: 0.814: 2.668: 2.376: 1.033: 0.578: 0.313: 0.181: 0.109: 0.073: 0.055:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.052: 0.074: 0.132: 0.232: 0.304: 0.181: 1.003: 0.239: 0.173: 0.078: 0.167: 0.111: 0.064: 0.050: 0.039:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.005: 0.001:      :      :      :      : 0.084: 0.004: 0.077: 0.024: 0.017: 0.016: 0.012: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  8.364 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=278)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.132: 0.181: 0.286: 0.474: 0.654: 1.062: 3.783: 8.364: 1.305: 0.758: 0.520: 0.319: 0.191: 0.135: 0.104:
Cc : 0.020: 0.027: 0.043: 0.071: 0.098: 0.159: 0.567: 1.255: 0.196: 0.114: 0.078: 0.048: 0.029: 0.020: 0.016:
Фоп:   89 :   88 :   87 :   86 :   86 :   88 :   85 :  278 :  272 :  273 :  273 :  273 :  272 :  272 :  271 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.79 : 1.14 : 0.78 : 6.93 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.071: 0.099: 0.160: 0.281: 0.491: 1.057: 3.783: 8.319: 1.297: 0.622: 0.348: 0.195: 0.112: 0.075: 0.057:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.047: 0.071: 0.121: 0.193: 0.162: 0.005:      : 0.037: 0.007: 0.130: 0.164: 0.116: 0.069: 0.051: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.014: 0.011: 0.005:      :      :      :      : 0.007: 0.001: 0.005: 0.008: 0.008: 0.010: 0.009: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  2.451 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=341)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.135: 0.188: 0.283: 0.460: 0.637: 2.198: 1.714: 2.451: 1.301: 0.774: 0.504: 0.291: 0.180: 0.130: 0.101:
Cc : 0.020: 0.028: 0.043: 0.069: 0.096: 0.330: 0.257: 0.368: 0.195: 0.116: 0.076: 0.044: 0.027: 0.019: 0.015:
Фоп:   81 :   79 :   77 :   72 :   68 :   59 :  299 :  341 :  310 :  296 :  290 :  285 :  282 :  280 :  279 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.99 : 1.05 : 6.05 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.098: 0.161: 0.290: 0.495: 1.788: 1.714: 1.648: 0.906: 0.535: 0.310: 0.186: 0.109: 0.075: 0.055:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.042: 0.057: 0.075: 0.141: 0.081: 0.306:      : 0.803: 0.395: 0.240: 0.193: 0.101: 0.064: 0.047: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.025: 0.033: 0.047: 0.030: 0.060: 0.104:      :      :      :      : 0.001: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  1.216 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=349)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.135: 0.189: 0.297: 0.524: 0.852: 0.741: 1.028: 1.216: 0.955: 0.643: 0.424: 0.240: 0.161: 0.120: 0.095:
Cc : 0.020: 0.028: 0.045: 0.079: 0.128: 0.111: 0.154: 0.182: 0.143: 0.096: 0.064: 0.036: 0.024: 0.018: 0.014:
Фоп:   72 :   70 :   66 :   60 :   49 :   35 :   15 :  349 :  327 :  312 :  303 :  297 :  292 :  289 :  286 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.064: 0.089: 0.134: 0.248: 0.333: 0.466: 0.701: 0.773: 0.610: 0.413: 0.272: 0.146: 0.096: 0.068: 0.053:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.043: 0.052: 0.099: 0.177: 0.329: 0.253: 0.326: 0.443: 0.345: 0.230: 0.151: 0.092: 0.061: 0.046: 0.035:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.048: 0.064: 0.099: 0.190: 0.023:      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.690 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=352)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.127: 0.173: 0.262: 0.392: 0.550: 0.542: 0.649: 0.690: 0.609: 0.455: 0.287: 0.190: 0.139: 0.108: 0.088:
Cc : 0.019: 0.026: 0.039: 0.059: 0.083: 0.081: 0.097: 0.104: 0.091: 0.068: 0.043: 0.029: 0.021: 0.016: 0.013:
Фоп:   65 :   61 :   55 :   48 :   37 :   25 :   10 :  352 :  336 :  323 :  313 :  306 :  300 :  296 :  293 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.058: 0.076: 0.102: 0.153: 0.221: 0.307: 0.407: 0.426: 0.377: 0.291: 0.183: 0.116: 0.083: 0.062: 0.049:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.037: 0.051: 0.094: 0.146: 0.167: 0.214: 0.242: 0.264: 0.232: 0.164: 0.103: 0.073: 0.052: 0.040: 0.033:
Ки : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.033: 0.046: 0.066: 0.093: 0.162: 0.020:      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.006:
Ки : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.408 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=354)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.115: 0.148: 0.197: 0.273: 0.317: 0.337: 0.398: 0.408: 0.351: 0.266: 0.197: 0.149: 0.118: 0.096: 0.080:
Cc : 0.017: 0.022: 0.030: 0.041: 0.048: 0.051: 0.060: 0.061: 0.053: 0.040: 0.030: 0.022: 0.018: 0.014: 0.012:
Фоп:   58 :   53 :   47 :   39 :   29 :   19 :    8 :  354 :  341 :  330 :  321 :  313 :  308 :  303 :  299 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.063: 0.079: 0.099: 0.121: 0.186: 0.262: 0.266: 0.227: 0.167: 0.120: 0.090: 0.068: 0.054: 0.044:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.034: 0.043: 0.062: 0.099: 0.100: 0.123: 0.134: 0.142: 0.124: 0.098: 0.076: 0.056: 0.046: 0.037: 0.030:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.041: 0.056: 0.075: 0.096: 0.028: 0.002:      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.219 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  6)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.100: 0.122: 0.150: 0.180: 0.203: 0.212: 0.219: 0.219: 0.201: 0.174: 0.144: 0.119: 0.099: 0.084: 0.072:
Cc : 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп:   52 :   47 :   40 :   33 :   24 :   15 :    6 :  355 :  345 :  335 :  327 :  319 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.053: 0.060: 0.073: 0.083: 0.105: 0.130: 0.133: 0.123: 0.105: 0.085: 0.070: 0.057: 0.047: 0.039:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.031: 0.037: 0.047: 0.057: 0.068: 0.078: 0.082: 0.083: 0.077: 0.067: 0.057: 0.046: 0.039: 0.033: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.025: 0.032: 0.042: 0.050: 0.052: 0.030: 0.007: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.150 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  4)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.102: 0.117: 0.133: 0.144: 0.149: 0.150: 0.148: 0.140: 0.127: 0.112: 0.098: 0.085: 0.073: 0.064:
Cc : 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.022: 0.023: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:
Фоп:   46 :   41 :   35 :   29 :   21 :   13 :    4 :  356 :  347 :  338 :  331 :  324 :  318 :  314 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.043: 0.049: 0.059: 0.065: 0.075: 0.081: 0.086: 0.082: 0.074: 0.065: 0.056: 0.047: 0.040: 0.035:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.029: 0.033: 0.039: 0.044: 0.050: 0.055: 0.057: 0.057: 0.054: 0.049: 0.044: 0.038: 0.032: 0.029: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.030: 0.030: 0.029: 0.019: 0.012: 0.005: 0.003: 0.004: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.113 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 11)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.085: 0.095: 0.104: 0.110: 0.113: 0.113: 0.111: 0.107: 0.099: 0.090: 0.081: 0.073: 0.065: 0.058:
Cc : 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Фоп:   42 :   37 :   31 :   25 :   18 :   11 :    4 :  356 :  348 :  341 :  334 :  328 :  322 :  318 :  314 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.037: 0.040: 0.046: 0.050: 0.056: 0.061: 0.061: 0.059: 0.056: 0.051: 0.045: 0.040: 0.035: 0.031:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.025: 0.028: 0.032: 0.036: 0.039: 0.041: 0.043: 0.043: 0.041: 0.039: 0.035: 0.031: 0.027: 0.025: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.017: 0.020: 0.022: 0.023: 0.021: 0.016: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  3)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.072: 0.079: 0.084: 0.088: 0.090: 0.091: 0.089: 0.086: 0.081: 0.075: 0.069: 0.063: 0.057: 0.052:
Cc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Фоп:   38 :   33 :   28 :   22 :   16 :   10 :    3 :  356 :  349 :  343 :  337 :  331 :  326 :  321 :  317 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.031: 0.035: 0.037: 0.041: 0.045: 0.046: 0.046: 0.045: 0.044: 0.041: 0.037: 0.034: 0.030: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.034: 0.032: 0.031: 0.029: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   573.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   8.3636608 доли ПДКмр|
                                     |       1.2545492 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   278 град.
                       и скорости ветра  0.78 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.0352|   8.3191204 |  99.47 | 99.47 | 236.0704041  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   8.3191204    99.47                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0445404     0.53 (2 источника)          |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.120 0.162 0.248 0.454 0.681 1.094 1.692 1.236 0.885 0.653 0.463 0.271 0.178 0.131 0.102 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.127 0.175 0.281 0.486 0.710 0.995 3.671 2.700 1.211 0.732 0.504 0.309 0.190 0.136 0.104 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.132 0.181 0.286 0.474 0.654 1.062 3.783 8.364 1.305 0.758 0.520 0.319 0.191 0.135 0.104 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.135 0.188 0.283 0.460 0.637 2.198 1.714 2.451 1.301 0.774 0.504 0.291 0.180 0.130 0.101 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.135 0.189 0.297 0.524 0.852 0.741 1.028 1.216 0.955 0.643 0.424 0.240 0.161 0.120 0.095 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.127 0.173 0.262 0.392 0.550 0.542 0.649 0.690 0.609 0.455 0.287 0.190 0.139 0.108 0.088 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.115 0.148 0.197 0.273 0.317 0.337 0.398 0.408 0.351 0.266 0.197 0.149 0.118 0.096 0.080 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.100 0.122 0.150 0.180 0.203 0.212 0.219 0.219 0.201 0.174 0.144 0.119 0.099 0.084 0.072 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.087 0.102 0.117 0.133 0.144 0.149 0.150 0.148 0.140 0.127 0.112 0.098 0.085 0.073 0.064 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.075 0.085 0.095 0.104 0.110 0.113 0.113 0.111 0.107 0.099 0.090 0.081 0.073 0.065 0.058 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.065 0.072 0.079 0.084 0.088 0.090 0.091 0.089 0.086 0.081 0.075 0.069 0.063 0.057 0.052 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  8.3636608 долей ПДКмр
                                         =  1.2545492 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 3)       Yм =   573.0 м
 При опасном направлении ветра  :     278 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.78 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.178: 0.176: 0.172: 0.146: 0.145:
Cc : 0.027: 0.026: 0.026: 0.022: 0.022:
Фоп:  266 :  266 :  269 :  268 :  266 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.102: 0.102: 0.099: 0.082: 0.081:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.064: 0.061: 0.061: 0.051: 0.052:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1784274 доли ПДКмр|
                                     |       0.0267641 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   266 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.0352|   0.1019575 |  57.14 | 57.14 |   2.8932335  |
|  2 | 0001 | Т |     0.0278|   0.0637214 |  35.71 | 92.86 |   2.2921350  |
|  3 | 0002 | Т |     0.0139|   0.0127485 |   7.14 |100.00 | 0.917161226  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0556000
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0278000
 6006  П1    2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0304100

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.055600| Т  |   3.971677 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.027800| Т  |   1.985839 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 6006 |    0.030410| П1 |   2.172279 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.113810 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     8.129795 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.591 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=162)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.113: 0.145: 0.191: 0.256: 0.382: 0.591: 0.584: 0.371: 0.256: 0.201: 0.159: 0.125: 0.101: 0.082:
Cc : 0.045: 0.056: 0.072: 0.095: 0.128: 0.191: 0.295: 0.292: 0.186: 0.128: 0.101: 0.079: 0.063: 0.050: 0.041:
Фоп:  105 :  107 :  110 :  114 :  122 :  136 :  162 :  199 :  224 :  237 :  244 :  249 :  252 :  255 :  257 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.70 : 4.02 : 2.37 : 1.11 : 2.72 : 8.31 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.074: 0.099: 0.138: 0.189: 0.285: 0.437: 0.422: 0.257: 0.164: 0.114: 0.088: 0.066: 0.054: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.037: 0.046: 0.052: 0.066: 0.097: 0.154: 0.120: 0.064: 0.052: 0.058: 0.048: 0.040: 0.031: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.005: 0.002:      :      :      :      :      : 0.043: 0.050: 0.039: 0.030: 0.023: 0.020: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  1.851 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=137)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.095: 0.117: 0.151: 0.198: 0.264: 0.543: 1.851: 1.577: 0.539: 0.262: 0.196: 0.159: 0.126: 0.101: 0.082:
Cc : 0.047: 0.059: 0.075: 0.099: 0.132: 0.271: 0.926: 0.789: 0.270: 0.131: 0.098: 0.079: 0.063: 0.051: 0.041:
Фоп:   96 :   97 :   98 :   99 :  102 :  110 :  137 :  226 :  247 :  254 :  260 :  261 :  262 :  263 :  264 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.19 : 1.03 : 0.75 : 0.69 : 0.94 : 1.04 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.077: 0.104: 0.150: 0.221: 0.424: 1.537: 1.368: 0.357: 0.150: 0.136: 0.093: 0.069: 0.054: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.038: 0.047: 0.048: 0.043: 0.119: 0.314: 0.119: 0.140: 0.083: 0.051: 0.052: 0.043: 0.034: 0.026:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.005: 0.002:      :      :      :      :      : 0.090: 0.042: 0.029: 0.008: 0.013: 0.015: 0.014: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  1.618 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=287)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.098: 0.119: 0.150: 0.191: 0.249: 0.529: 1.396: 1.618: 0.564: 0.263: 0.196: 0.155: 0.124: 0.100: 0.081:
Cc : 0.049: 0.060: 0.075: 0.096: 0.124: 0.264: 0.698: 0.809: 0.282: 0.131: 0.098: 0.078: 0.062: 0.050: 0.041:
Фоп:   88 :   87 :   85 :   83 :   80 :  146 :   41 :  287 :  282 :  276 :  276 :  274 :  273 :  272 :  272 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 3.02 : 0.87 : 0.79 : 0.50 : 0.91 : 0.95 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.074: 0.105: 0.146: 0.197: 0.529: 1.396: 1.286: 0.335: 0.146: 0.135: 0.097: 0.073: 0.055: 0.045:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.044: 0.045: 0.052:      :      : 0.328: 0.222: 0.098: 0.059: 0.053: 0.043: 0.034: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.010: 0.006: 0.001:      :      :      :      : 0.004: 0.008: 0.019: 0.002: 0.005: 0.008: 0.010: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  1.198 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.102: 0.123: 0.148: 0.185: 0.341: 1.198: 0.892: 0.792: 0.414: 0.253: 0.193: 0.149: 0.118: 0.095: 0.078:
Cc : 0.051: 0.061: 0.074: 0.092: 0.171: 0.599: 0.446: 0.396: 0.207: 0.127: 0.096: 0.075: 0.059: 0.048: 0.039:
Фоп:   80 :   78 :   74 :   74 :   72 :   58 :  299 :  341 :  312 :  299 :  291 :  287 :  283 :  281 :  279 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.79 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 1.21 : 2.07 : 7.22 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.063: 0.090: 0.072: 0.189: 0.912: 0.892: 0.398: 0.236: 0.173: 0.124: 0.097: 0.069: 0.055: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.041: 0.048: 0.068: 0.082: 0.144:      : 0.393: 0.177: 0.081: 0.068: 0.051: 0.043: 0.033: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.019: 0.019: 0.010: 0.045: 0.071: 0.141:      :      :      :      : 0.000: 0.002: 0.006: 0.007: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.424 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 26)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.105: 0.130: 0.166: 0.222: 0.325: 0.424: 0.316: 0.368: 0.305: 0.230: 0.177: 0.137: 0.109: 0.089: 0.074:
Cc : 0.052: 0.065: 0.083: 0.111: 0.163: 0.212: 0.158: 0.184: 0.152: 0.115: 0.088: 0.069: 0.055: 0.045: 0.037:
Фоп:   72 :   69 :   65 :   59 :   48 :   26 :   13 :  349 :  328 :  313 :  304 :  298 :  293 :  289 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.61 : 0.93 : 3.91 : 5.51 : 6.97 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.047: 0.056: 0.066: 0.079: 0.142: 0.244: 0.193: 0.215: 0.184: 0.140: 0.111: 0.087: 0.067: 0.051: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.039: 0.050: 0.078: 0.116: 0.123: 0.123: 0.153: 0.121: 0.089: 0.065: 0.048: 0.039: 0.032: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.027: 0.035: 0.050: 0.065: 0.067: 0.057:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.006: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.256 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 35)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.103: 0.129: 0.166: 0.216: 0.256: 0.213: 0.231: 0.245: 0.225: 0.187: 0.151: 0.121: 0.099: 0.082: 0.068:
Cc : 0.051: 0.065: 0.083: 0.108: 0.128: 0.107: 0.116: 0.122: 0.112: 0.093: 0.075: 0.060: 0.049: 0.041: 0.034:
Фоп:   64 :   60 :   55 :   47 :   35 :   23 :    9 :  352 :  336 :  324 :  314 :  307 :  301 :  297 :  293 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.055: 0.065: 0.087: 0.118: 0.137: 0.145: 0.149: 0.136: 0.116: 0.093: 0.075: 0.059: 0.048: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.041: 0.058: 0.080: 0.096: 0.057: 0.086: 0.096: 0.089: 0.071: 0.057: 0.044: 0.036: 0.029: 0.024:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.027: 0.034: 0.043: 0.049: 0.043: 0.019:      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.003: 0.005: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.189 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 28)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.096: 0.118: 0.146: 0.175: 0.189: 0.172: 0.173: 0.176: 0.166: 0.146: 0.124: 0.104: 0.087: 0.074: 0.062:
Cc : 0.048: 0.059: 0.073: 0.088: 0.094: 0.086: 0.087: 0.088: 0.083: 0.073: 0.062: 0.052: 0.044: 0.037: 0.031:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   38 :   28 :   18 :    7 :  354 :  341 :  330 :  321 :  314 :  308 :  303 :  299 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.051: 0.063: 0.077: 0.090: 0.102: 0.106: 0.107: 0.101: 0.089: 0.075: 0.063: 0.052: 0.042: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.038: 0.050: 0.062: 0.061: 0.050: 0.065: 0.069: 0.065: 0.057: 0.048: 0.039: 0.032: 0.026: 0.021:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.033: 0.036: 0.037: 0.021: 0.002:      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.144 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 23)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.103: 0.121: 0.138: 0.144: 0.139: 0.135: 0.133: 0.126: 0.115: 0.101: 0.088: 0.076: 0.065: 0.056:
Cc : 0.043: 0.051: 0.061: 0.069: 0.072: 0.070: 0.067: 0.066: 0.063: 0.057: 0.051: 0.044: 0.038: 0.033: 0.028:
Фоп:   51 :   46 :   40 :   32 :   23 :   14 :    5 :  355 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.045: 0.053: 0.062: 0.069: 0.076: 0.081: 0.080: 0.076: 0.069: 0.061: 0.053: 0.045: 0.037: 0.032:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.027: 0.034: 0.040: 0.046: 0.044: 0.038: 0.047: 0.050: 0.048: 0.044: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.025: 0.007: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 20)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.087: 0.100: 0.109: 0.114: 0.112: 0.108: 0.105: 0.100: 0.092: 0.084: 0.075: 0.065: 0.058: 0.051:
Cc : 0.037: 0.043: 0.050: 0.055: 0.057: 0.056: 0.054: 0.052: 0.050: 0.046: 0.042: 0.037: 0.033: 0.029: 0.025:
Фоп:   46 :   41 :   35 :   28 :   20 :   12 :    4 :  355 :  346 :  338 :  331 :  324 :  318 :  313 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.055: 0.059: 0.062: 0.061: 0.059: 0.054: 0.049: 0.043: 0.036: 0.031: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.032: 0.033: 0.031: 0.031: 0.036: 0.037: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.022: 0.011: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 10)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.073: 0.081: 0.087: 0.092: 0.092: 0.089: 0.086: 0.082: 0.076: 0.070: 0.063: 0.057: 0.051: 0.046:
Cc : 0.032: 0.037: 0.041: 0.044: 0.046: 0.046: 0.045: 0.043: 0.041: 0.038: 0.035: 0.032: 0.028: 0.026: 0.023:
Фоп:   41 :   36 :   31 :   24 :   17 :   10 :    3 :  355 :  348 :  341 :  334 :  328 :  322 :  318 :  313 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.044: 0.046: 0.048: 0.048: 0.047: 0.044: 0.039: 0.036: 0.031: 0.028: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.027: 0.026: 0.025: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.022: 0.021: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра=  9)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.062: 0.067: 0.072: 0.074: 0.075: 0.074: 0.071: 0.068: 0.064: 0.059: 0.055: 0.050: 0.045: 0.041:
Cc : 0.028: 0.031: 0.034: 0.036: 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021:
Фоп:   38 :   33 :   28 :   22 :   15 :    9 :    2 :  355 :  349 :  342 :  336 :  331 :  326 :  321 :  317 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8510468 доли ПДКмр|
                                     |       0.9255234 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   137 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.0556|   1.5367237 |  83.02 | 83.02 |  27.6389160  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0304|   0.3143229 |  16.98 |100.00 |  10.3361712  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.091 0.113 0.145 0.191 0.256 0.382 0.591 0.584 0.371 0.256 0.201 0.159 0.125 0.101 0.082 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.095 0.117 0.151 0.198 0.264 0.543 1.851 1.577 0.539 0.262 0.196 0.159 0.126 0.101 0.082 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.098 0.119 0.150 0.191 0.249 0.529 1.396 1.618 0.564 0.263 0.196 0.155 0.124 0.100 0.081 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.102 0.123 0.148 0.185 0.341 1.198 0.892 0.792 0.414 0.253 0.193 0.149 0.118 0.095 0.078 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.105 0.130 0.166 0.222 0.325 0.424 0.316 0.368 0.305 0.230 0.177 0.137 0.109 0.089 0.074 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.103 0.129 0.166 0.216 0.256 0.213 0.231 0.245 0.225 0.187 0.151 0.121 0.099 0.082 0.068 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.096 0.118 0.146 0.175 0.189 0.172 0.173 0.176 0.166 0.146 0.124 0.104 0.087 0.074 0.062 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.085 0.103 0.121 0.138 0.144 0.139 0.135 0.133 0.126 0.115 0.101 0.088 0.076 0.065 0.056 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.075 0.087 0.100 0.109 0.114 0.112 0.108 0.105 0.100 0.092 0.084 0.075 0.065 0.058 0.051 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.064 0.073 0.081 0.087 0.092 0.092 0.089 0.086 0.082 0.076 0.070 0.063 0.057 0.051 0.046 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.056 0.062 0.067 0.072 0.074 0.075 0.074 0.071 0.068 0.064 0.059 0.055 0.050 0.045 0.041 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.8510468 долей ПДКмр
                                         =  0.9255234 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     137 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.121: 0.120: 0.117: 0.106: 0.106:
Cc : 0.060: 0.060: 0.058: 0.053: 0.053:
Фоп:  267 :  267 :  270 :  269 :  267 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.067: 0.067: 0.059: 0.060:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.035: 0.034:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.010: 0.011: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1205344 доли ПДКмр|
                                     |       0.0602672 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   267 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.0556|   0.0691909 |  57.40 | 57.40 |   1.2444402  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0304|   0.0402825 |  33.42 | 90.82 |   1.3246456  |
|  3 | 0002 | Т |     0.0278|   0.0110610 |   9.18 |100.00 | 0.397878379  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6004  П1    2.0                       0.0     522.11     577.65       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000010

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6004 |  0.00000098| П1 |   0.004362 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=  0.00000098 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.004362 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

 Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

 Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:06
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

 Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.1390000
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0694000
 6006  П1    2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2831000

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.139000| Т  |   0.992919 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.069400| Т  |   0.495745 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 6006 |    0.283100| П1 |   2.022269 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.491500 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     3.510934 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.254 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=162)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.054: 0.069: 0.090: 0.118: 0.169: 0.254: 0.237: 0.157: 0.120: 0.096: 0.075: 0.059: 0.047: 0.038:
Cc : 0.216: 0.269: 0.344: 0.448: 0.591: 0.845: 1.272: 1.183: 0.785: 0.600: 0.479: 0.376: 0.295: 0.235: 0.189:
Фоп:  106 :  108 :  111 :  116 :  125 :  138 :  162 :  195 :  219 :  232 :  241 :  247 :  251 :  254 :  256 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.35 : 4.42 : 3.19 : 1.36 : 1.83 : 8.44 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.036: 0.046: 0.059: 0.082: 0.105: 0.147: 0.133: 0.099: 0.089: 0.068: 0.051: 0.039: 0.030: 0.024:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.013: 0.017: 0.023: 0.030: 0.036: 0.064: 0.107: 0.096: 0.048: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.001:      :      :      :      :      : 0.007: 0.011: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.690 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=140)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.057: 0.072: 0.094: 0.121: 0.230: 0.690: 0.554: 0.253: 0.132: 0.101: 0.079: 0.061: 0.048: 0.039:
Cc : 0.226: 0.283: 0.362: 0.469: 0.607: 1.152: 3.448: 2.769: 1.265: 0.661: 0.505: 0.394: 0.307: 0.242: 0.194:
Фоп:   97 :   98 :  100 :  103 :  108 :  115 :  140 :  214 :  240 :  249 :  255 :  259 :  261 :  262 :  263 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.89 : 0.99 : 0.76 : 0.58 : 0.97 : 6.55 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.038: 0.051: 0.069: 0.097: 0.139: 0.366: 0.304: 0.178: 0.112: 0.078: 0.056: 0.042: 0.032: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.014: 0.018: 0.022: 0.025: 0.025: 0.092: 0.323: 0.229: 0.061: 0.011: 0.016: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.001:      :      :      :      :      : 0.020: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  1.398 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=279)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.058: 0.073: 0.093: 0.119: 0.247: 0.820: 1.398: 0.321: 0.139: 0.102: 0.079: 0.061: 0.048: 0.039:
Cc : 0.233: 0.289: 0.365: 0.463: 0.595: 1.235: 4.101: 6.988: 1.606: 0.696: 0.508: 0.395: 0.307: 0.242: 0.194:
Фоп:   89 :   88 :   88 :   87 :   88 :   83 :   85 :  279 :  275 :  273 :  272 :  272 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.51 : 0.93 : 0.75 : 0.60 : 0.86 : 2.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.039: 0.053: 0.070: 0.108: 0.182: 0.820: 1.378: 0.258: 0.112: 0.081: 0.057: 0.043: 0.033: 0.026:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.013: 0.017: 0.019: 0.023: 0.011: 0.065:      : 0.017: 0.057: 0.025: 0.019: 0.019: 0.015: 0.013: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.002: 0.001:      :      :      :      : 0.003: 0.006: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.470 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=341)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.059: 0.074: 0.092: 0.135: 0.397: 0.382: 0.470: 0.234: 0.135: 0.100: 0.076: 0.059: 0.047: 0.038:
Cc : 0.236: 0.294: 0.368: 0.460: 0.673: 1.984: 1.910: 2.351: 1.170: 0.676: 0.499: 0.381: 0.297: 0.235: 0.189:
Фоп:   81 :   79 :   76 :   73 :   70 :   58 :   28 :  341 :  309 :  295 :  289 :  285 :  282 :  280 :  279 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.87 : 0.79 : 0.92 : 1.08 : 1.98 : 6.57 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.039: 0.051: 0.071: 0.068: 0.226: 0.311: 0.373: 0.184: 0.110: 0.075: 0.055: 0.042: 0.032: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.011: 0.014: 0.018: 0.017: 0.044: 0.135: 0.071: 0.098: 0.050: 0.026: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.023: 0.035:      :      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.197 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=349)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.059: 0.076: 0.101: 0.134: 0.151: 0.174: 0.197: 0.161: 0.120: 0.091: 0.070: 0.055: 0.044: 0.036:
Cc : 0.234: 0.294: 0.379: 0.503: 0.669: 0.756: 0.868: 0.986: 0.806: 0.600: 0.455: 0.351: 0.276: 0.221: 0.180:
Фоп:   72 :   70 :   66 :   60 :   50 :   31 :   16 :  349 :  327 :  312 :  303 :  296 :  292 :  288 :  286 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.56 : 0.86 : 3.86 : 4.79 : 6.35 : 8.74 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.028: 0.036: 0.047: 0.062: 0.077: 0.069: 0.138: 0.144: 0.117: 0.087: 0.065: 0.050: 0.038: 0.030: 0.024:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.014: 0.022: 0.035: 0.050: 0.036: 0.053: 0.044: 0.032: 0.026: 0.019: 0.016: 0.012: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.014: 0.016: 0.022: 0.032:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.127 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=353)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.056: 0.071: 0.089: 0.101: 0.104: 0.120: 0.127: 0.117: 0.097: 0.078: 0.062: 0.050: 0.041: 0.033:
Cc : 0.223: 0.279: 0.353: 0.446: 0.507: 0.521: 0.600: 0.635: 0.583: 0.484: 0.388: 0.308: 0.248: 0.203: 0.166:
Фоп:   65 :   61 :   56 :   48 :   38 :   26 :   11 :  353 :  336 :  323 :  313 :  306 :  300 :  296 :  293 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.66 : 8.59 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.026: 0.032: 0.041: 0.049: 0.058: 0.074: 0.089: 0.091: 0.083: 0.069: 0.055: 0.043: 0.035: 0.028: 0.022:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.020: 0.025: 0.029: 0.031: 0.036: 0.034: 0.028: 0.022: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.011: 0.014: 0.020: 0.018: 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=354)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.050: 0.061: 0.072: 0.078: 0.082: 0.089: 0.091: 0.086: 0.075: 0.063: 0.053: 0.044: 0.036: 0.030:
Cc : 0.204: 0.249: 0.303: 0.358: 0.391: 0.410: 0.445: 0.455: 0.429: 0.376: 0.317: 0.263: 0.218: 0.182: 0.150:
Фоп:   58 :   53 :   47 :   40 :   31 :   20 :    8 :  354 :  341 :  330 :  321 :  313 :  307 :  303 :  299 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.023: 0.028: 0.033: 0.040: 0.048: 0.056: 0.063: 0.064: 0.060: 0.053: 0.044: 0.037: 0.030: 0.025: 0.020:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.021: 0.024: 0.025: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.015: 0.012: 0.011: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.010: 0.003:      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=355)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.043: 0.050: 0.057: 0.061: 0.064: 0.067: 0.067: 0.064: 0.059: 0.051: 0.044: 0.038: 0.032: 0.027:
Cc : 0.178: 0.215: 0.252: 0.285: 0.307: 0.322: 0.335: 0.337: 0.322: 0.293: 0.256: 0.221: 0.188: 0.160: 0.136:
Фоп:   52 :   47 :   41 :   34 :   26 :   16 :    6 :  355 :  345 :  335 :  326 :  319 :  313 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.024: 0.028: 0.033: 0.038: 0.042: 0.046: 0.047: 0.045: 0.041: 0.036: 0.030: 0.026: 0.022: 0.018:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.010: 0.010: 0.007: 0.004: 0.001: 0.001:      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  5)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.036: 0.042: 0.046: 0.049: 0.051: 0.052: 0.052: 0.050: 0.046: 0.042: 0.037: 0.032: 0.028: 0.024:
Cc : 0.157: 0.182: 0.208: 0.230: 0.246: 0.255: 0.261: 0.260: 0.250: 0.231: 0.209: 0.185: 0.161: 0.139: 0.122:
Фоп:   47 :   42 :   36 :   29 :   22 :   14 :    5 :  356 :  347 :  338 :  331 :  324 :  318 :  314 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.021: 0.023: 0.026: 0.030: 0.033: 0.035: 0.036: 0.034: 0.032: 0.029: 0.025: 0.022: 0.018: 0.016:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  4)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.031: 0.034: 0.037: 0.040: 0.041: 0.042: 0.041: 0.040: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027: 0.025: 0.022:
Cc : 0.136: 0.153: 0.170: 0.186: 0.199: 0.206: 0.208: 0.206: 0.199: 0.188: 0.172: 0.153: 0.137: 0.123: 0.108:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  3)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019:
Cc : 0.117: 0.130: 0.143: 0.153: 0.161: 0.167: 0.169: 0.167: 0.162: 0.152: 0.142: 0.131: 0.119: 0.107: 0.096:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   573.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.3976145 доли ПДКмр|
                                     |       6.9880724 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   279 град.
                       и скорости ветра  0.60 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.2831|   1.3775533 |  98.56 | 98.56 |   4.8659601  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   1.3775533    98.56                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0200611     1.44 (2 источника)          |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.043 0.054 0.069 0.090 0.118 0.169 0.254 0.237 0.157 0.120 0.096 0.075 0.059 0.047 0.038 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.045 0.057 0.072 0.094 0.121 0.230 0.690 0.554 0.253 0.132 0.101 0.079 0.061 0.048 0.039 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.047 0.058 0.073 0.093 0.119 0.247 0.820 1.398 0.321 0.139 0.102 0.079 0.061 0.048 0.039 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.047 0.059 0.074 0.092 0.135 0.397 0.382 0.470 0.234 0.135 0.100 0.076 0.059 0.047 0.038 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.047 0.059 0.076 0.101 0.134 0.151 0.174 0.197 0.161 0.120 0.091 0.070 0.055 0.044 0.036 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.045 0.056 0.071 0.089 0.101 0.104 0.120 0.127 0.117 0.097 0.078 0.062 0.050 0.041 0.033 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.041 0.050 0.061 0.072 0.078 0.082 0.089 0.091 0.086 0.075 0.063 0.053 0.044 0.036 0.030 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.036 0.043 0.050 0.057 0.061 0.064 0.067 0.067 0.064 0.059 0.051 0.044 0.038 0.032 0.027 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.031 0.036 0.042 0.046 0.049 0.051 0.052 0.052 0.050 0.046 0.042 0.037 0.032 0.028 0.024 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.027 0.031 0.034 0.037 0.040 0.041 0.042 0.041 0.040 0.038 0.034 0.031 0.027 0.025 0.022 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.023 0.026 0.029 0.031 0.032 0.033 0.034 0.033 0.032 0.030 0.028 0.026 0.024 0.021 0.019 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.3976145 долей ПДКмр
                                         =  6.9880724 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 3)       Yм =   573.0 м
 При опасном направлении ветра  :     279 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.60 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.059: 0.057: 0.051: 0.051:
Cc : 0.294: 0.293: 0.287: 0.256: 0.255:
Фоп:  266 :  266 :  269 :  268 :  266 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.040: 0.039: 0.034: 0.034:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.016: 0.015: 0.015: 0.013: 0.014:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0588562 доли ПДКмр|
                                     |       0.2942810 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   266 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.2831|   0.0396595 |  67.38 | 67.38 | 0.140090227  |
|  2 | 0001 | Т |     0.1390|   0.0157282 |  26.72 | 94.11 | 0.113152809  |
|  3 | 0002 | Т |     0.0694|   0.0034684 |   5.89 |100.00 | 0.049977276  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6005  П1    2.0                       0.0     578.31     597.99       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000444

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6005 |    0.000044| П1 |   0.079291 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000044 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.079291 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=185)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=192)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.015: 0.030: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=339)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.019: 0.054: 0.013: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   83 :   79 :   68 :  339 :  287 :  279 :  276 :  275 :  274 :  273 :  273 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.47 : 3.65 : 0.90 : 0.62 : 1.07 : 4.70 : 8.42 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=354)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.008: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=357)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=359)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   573.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0535387 доли ПДКмр|
                                     |       0.0010708 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   339 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6005 | П1| 0.00004440|   0.0535387 | 100.00 |100.00 |     1205.83  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0535387   100.00                        |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.015 0.030 0.011 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 2
   |                                                                                           |
 3-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.019 0.054 0.013 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.005 0.008 0.011 0.007 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 4
   |                                                                                           |
 5-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0535387 долей ПДКмр
                                         =  0.0010708 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 3)       Yм =   573.0 м
 При опасном направлении ветра  :     339 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0017151 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000343 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   268 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6005 | П1| 0.00004440|   0.0017151 | 100.00 |100.00 |  38.6291351  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0017151   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0066700
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0033300

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.006670| Т  |   7.940973 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.003330| Т  |   3.964534 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.010000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    11.905507 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.947 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=201)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.125: 0.158: 0.208: 0.282: 0.388: 0.579: 0.881: 0.947: 0.664: 0.427: 0.307: 0.230: 0.178: 0.141: 0.114:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.017: 0.026: 0.028: 0.020: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:  103 :  105 :  108 :  113 :  121 :  135 :  163 :  201 :  226 :  239 :  247 :  251 :  254 :  256 :  258 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.40 : 4.35 : 1.44 : 1.49 : 5.32 : 8.14 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.121: 0.157: 0.208: 0.282: 0.388: 0.579: 0.877: 0.855: 0.556: 0.372: 0.275: 0.200: 0.150: 0.115: 0.092:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.001:      :      :      :      : 0.004: 0.092: 0.108: 0.055: 0.032: 0.031: 0.028: 0.026: 0.021:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  3.103 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=135)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.131: 0.166: 0.222: 0.308: 0.454: 0.877: 3.103: 2.983: 0.851: 0.442: 0.307: 0.228: 0.176: 0.140: 0.113:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.026: 0.093: 0.089: 0.026: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   95 :   95 :   96 :   98 :  101 :  107 :  135 :  229 :  252 :  260 :  262 :  264 :  264 :  265 :  265 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.06 : 1.72 : 0.76 : 0.79 : 1.20 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.124: 0.165: 0.222: 0.308: 0.454: 0.877: 3.103: 2.812: 0.804: 0.440: 0.300: 0.217: 0.158: 0.122: 0.093:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.007: 0.002:      :      :      :      :      : 0.171: 0.047: 0.002: 0.008: 0.010: 0.018: 0.018: 0.020:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  2.792 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра= 41)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.135: 0.168: 0.222: 0.307: 0.451: 1.056: 2.792: 2.557: 0.802: 0.437: 0.300: 0.220: 0.169: 0.134: 0.110:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.032: 0.084: 0.077: 0.024: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   78 :  146 :   41 :  315 :  289 :  282 :  279 :  277 :  275 :  274 :  273 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.11 : 0.87 : 0.79 : 0.81 : 2.30 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.124: 0.163: 0.222: 0.307: 0.451: 1.056: 2.792: 2.557: 0.802: 0.437: 0.299: 0.217: 0.160: 0.122: 0.095:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.011: 0.005:      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.009: 0.012: 0.015:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  2.111 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.141: 0.170: 0.213: 0.281: 0.542: 2.111: 1.781: 0.801: 0.543: 0.373: 0.272: 0.203: 0.158: 0.127: 0.104:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.016: 0.063: 0.053: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   79 :   76 :   72 :   66 :   73 :   58 :  299 :  341 :  315 :  301 :  294 :  289 :  285 :  282 :  280 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.78 : 0.69 : 0.72 : 2.32 : 4.79 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.110: 0.149: 0.203: 0.279: 0.388: 1.821: 1.781: 0.801: 0.543: 0.373: 0.272: 0.202: 0.152: 0.116: 0.090:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.021: 0.009: 0.002: 0.154: 0.290:      :      :      :      :      : 0.001: 0.005: 0.011: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.745 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 24)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.149: 0.184: 0.234: 0.319: 0.525: 0.745: 0.529: 0.437: 0.373: 0.299: 0.232: 0.180: 0.143: 0.117: 0.098:
Cc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.016: 0.022: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп:   71 :   68 :   64 :   57 :   47 :   24 :  340 :  348 :  329 :  315 :  306 :  299 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.24 : 1.10 : 0.90 : 6.35 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.102: 0.125: 0.149: 0.202: 0.271: 0.510: 0.509: 0.437: 0.373: 0.299: 0.232: 0.179: 0.138: 0.107: 0.085:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.047: 0.060: 0.085: 0.117: 0.254: 0.234: 0.019:      :      :      :      : 0.001: 0.005: 0.009: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.432 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 34)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.151: 0.191: 0.251: 0.340: 0.432: 0.342: 0.300: 0.299: 0.272: 0.232: 0.190: 0.154: 0.127: 0.106: 0.088:
Cc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп:   64 :   60 :   54 :   46 :   34 :   19 :    7 :  351 :  337 :  324 :  315 :  308 :  302 :  298 :  294 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.64 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.090: 0.110: 0.142: 0.185: 0.233: 0.228: 0.300: 0.299: 0.272: 0.232: 0.190: 0.153: 0.122: 0.099: 0.078:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.060: 0.081: 0.109: 0.155: 0.199: 0.114:      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.005: 0.007: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.309 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 27)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.144: 0.179: 0.225: 0.279: 0.309: 0.266: 0.223: 0.217: 0.203: 0.179: 0.154: 0.130: 0.111: 0.095: 0.081:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   37 :   27 :   15 :    5 :  353 :  341 :  331 :  322 :  315 :  309 :  304 :  300 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.084: 0.103: 0.125: 0.154: 0.175: 0.180: 0.215: 0.216: 0.202: 0.179: 0.153: 0.128: 0.106: 0.087: 0.071:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.060: 0.076: 0.100: 0.125: 0.135: 0.086: 0.008: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.005: 0.008: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.230 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 22)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.157: 0.188: 0.217: 0.230: 0.211: 0.181: 0.167: 0.156: 0.142: 0.126: 0.111: 0.097: 0.084: 0.074:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   51 :   45 :   39 :   31 :   22 :   12 :    3 :  354 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.074: 0.092: 0.107: 0.122: 0.132: 0.137: 0.154: 0.160: 0.152: 0.139: 0.122: 0.105: 0.089: 0.074: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.055: 0.066: 0.081: 0.095: 0.097: 0.075: 0.027: 0.007: 0.004: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.176 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 19)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.114: 0.132: 0.154: 0.170: 0.176: 0.169: 0.153: 0.138: 0.127: 0.117: 0.106: 0.096: 0.084: 0.075: 0.067:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   45 :   40 :   34 :   27 :   19 :   10 :    1 :  354 :  346 :  338 :  331 :  324 :  319 :  313 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.067: 0.077: 0.089: 0.099: 0.106: 0.107: 0.107: 0.120: 0.117: 0.109: 0.099: 0.086: 0.075: 0.062: 0.054:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.047: 0.056: 0.065: 0.071: 0.070: 0.062: 0.046: 0.018: 0.010: 0.008: 0.007: 0.010: 0.009: 0.013: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.140 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 16)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.098: 0.112: 0.124: 0.134: 0.140: 0.137: 0.128: 0.118: 0.109: 0.100: 0.090: 0.083: 0.075: 0.068: 0.061:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   41 :   36 :   30 :   23 :   16 :    9 :    1 :  354 :  346 :  340 :  333 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.058: 0.065: 0.073: 0.077: 0.083: 0.088: 0.088: 0.091: 0.085: 0.086: 0.075: 0.068: 0.062: 0.054: 0.048:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.040: 0.046: 0.052: 0.057: 0.057: 0.048: 0.041: 0.027: 0.023: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.014: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.112 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 14)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.094: 0.103: 0.109: 0.112: 0.111: 0.106: 0.100: 0.093: 0.086: 0.079: 0.073: 0.067: 0.061: 0.056:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   37 :   32 :   27 :   21 :   14 :    8 :    1 :  354 :  347 :  341 :  335 :  330 :  325 :  321 :  316 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.71 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.056: 0.061: 0.066: 0.067: 0.071: 0.071: 0.070: 0.066: 0.065: 0.060: 0.057: 0.052: 0.048: 0.038:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.034: 0.038: 0.042: 0.044: 0.045: 0.040: 0.035: 0.030: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016: 0.015: 0.013: 0.018:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   3.1031249 доли ПДКмр|
                                     |       0.0930937 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   135 град.
                       и скорости ветра  0.76 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |   0.006670|   3.1031249 | 100.00 |100.00 | 465.2361145  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.125 0.158 0.208 0.282 0.388 0.579 0.881 0.947 0.664 0.427 0.307 0.230 0.178 0.141 0.114 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.131 0.166 0.222 0.308 0.454 0.877 3.103 2.983 0.851 0.442 0.307 0.228 0.176 0.140 0.113 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.135 0.168 0.222 0.307 0.451 1.056 2.792 2.557 0.802 0.437 0.300 0.220 0.169 0.134 0.110 |- 3
   |                                                                                           |
 4-| 0.141 0.170 0.213 0.281 0.542 2.111 1.781 0.801 0.543 0.373 0.272 0.203 0.158 0.127 0.104 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.149 0.184 0.234 0.319 0.525 0.745 0.529 0.437 0.373 0.299 0.232 0.180 0.143 0.117 0.098 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.151 0.191 0.251 0.340 0.432 0.342 0.300 0.299 0.272 0.232 0.190 0.154 0.127 0.106 0.088 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.144 0.179 0.225 0.279 0.309 0.266 0.223 0.217 0.203 0.179 0.154 0.130 0.111 0.095 0.081 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.128 0.157 0.188 0.217 0.230 0.211 0.181 0.167 0.156 0.142 0.126 0.111 0.097 0.084 0.074 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.114 0.132 0.154 0.170 0.176 0.169 0.153 0.138 0.127 0.117 0.106 0.096 0.084 0.075 0.067 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.098 0.112 0.124 0.134 0.140 0.137 0.128 0.118 0.109 0.100 0.090 0.083 0.075 0.068 0.061 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.084 0.094 0.103 0.109 0.112 0.111 0.106 0.100 0.093 0.086 0.079 0.073 0.067 0.061 0.056 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  3.1031249 долей ПДКмр
                                         =  0.0930937 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     135 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.76 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.166: 0.164: 0.159: 0.143: 0.144:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:  269 :  269 :  272 :  271 :  268 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.153: 0.151: 0.148: 0.130: 0.127:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.013: 0.014: 0.011: 0.013: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1655050 доли ПДКмр|
                                     |       0.0049652 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |   0.006670|   0.1528117 |  92.33 | 92.33 |  22.9103031  |
|  2 | 0002 | Т |   0.003330|   0.0126933 |   7.67 |100.00 |   3.8117998  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1655050   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0066700
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0033300

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.006670| Т  |   4.764584 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.003330| Т  |   2.378720 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.010000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     7.143304 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.568 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=201)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.095: 0.125: 0.169: 0.233: 0.347: 0.528: 0.568: 0.399: 0.256: 0.184: 0.138: 0.107: 0.085: 0.068:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.017: 0.026: 0.028: 0.020: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:  103 :  105 :  108 :  113 :  121 :  135 :  163 :  201 :  226 :  239 :  247 :  251 :  254 :  256 :  258 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.40 : 4.35 : 1.44 : 1.49 : 5.32 : 8.14 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.072: 0.094: 0.125: 0.169: 0.233: 0.347: 0.526: 0.513: 0.334: 0.223: 0.165: 0.120: 0.090: 0.069: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.001:      :      :      :      : 0.002: 0.055: 0.065: 0.033: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  1.862 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=135)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.100: 0.133: 0.185: 0.273: 0.526: 1.862: 1.790: 0.510: 0.265: 0.184: 0.137: 0.105: 0.084: 0.068:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.026: 0.093: 0.089: 0.026: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   95 :   95 :   96 :   98 :  101 :  107 :  135 :  229 :  252 :  260 :  262 :  264 :  264 :  265 :  265 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.06 : 1.72 : 0.76 : 0.79 : 1.20 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.074: 0.099: 0.133: 0.185: 0.273: 0.526: 1.862: 1.687: 0.482: 0.264: 0.180: 0.130: 0.095: 0.073: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.001:      :      :      :      :      : 0.103: 0.028: 0.001: 0.005: 0.006: 0.011: 0.011: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  1.675 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра= 41)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.101: 0.133: 0.184: 0.271: 0.634: 1.675: 1.534: 0.481: 0.262: 0.180: 0.132: 0.101: 0.081: 0.066:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.014: 0.032: 0.084: 0.077: 0.024: 0.013: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   78 :  146 :   41 :  315 :  289 :  282 :  279 :  277 :  275 :  274 :  273 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.11 : 0.87 : 0.79 : 0.81 : 2.30 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.075: 0.098: 0.133: 0.184: 0.271: 0.634: 1.675: 1.534: 0.481: 0.262: 0.180: 0.130: 0.096: 0.073: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.003:      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.005: 0.007: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  1.267 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.102: 0.128: 0.168: 0.325: 1.267: 1.068: 0.480: 0.326: 0.224: 0.163: 0.122: 0.095: 0.076: 0.063:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.016: 0.063: 0.053: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Фоп:   79 :   76 :   72 :   66 :   73 :   58 :  299 :  341 :  315 :  301 :  294 :  289 :  285 :  282 :  280 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.78 : 0.69 : 0.72 : 2.32 : 4.79 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.089: 0.122: 0.167: 0.233: 1.093: 1.068: 0.480: 0.326: 0.224: 0.163: 0.121: 0.091: 0.069: 0.054:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.018: 0.012: 0.006: 0.001: 0.092: 0.174:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.007: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.447 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 24)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.089: 0.111: 0.140: 0.191: 0.315: 0.447: 0.317: 0.262: 0.224: 0.179: 0.139: 0.108: 0.086: 0.070: 0.059:
Cc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.016: 0.022: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Фоп:   71 :   68 :   64 :   57 :   47 :   24 :  340 :  348 :  329 :  315 :  306 :  299 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.24 : 1.10 : 0.90 : 6.35 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.061: 0.075: 0.090: 0.121: 0.163: 0.306: 0.306: 0.262: 0.224: 0.179: 0.139: 0.107: 0.083: 0.064: 0.051:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.036: 0.051: 0.070: 0.152: 0.141: 0.012:      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.006: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.259 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 34)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.090: 0.114: 0.151: 0.204: 0.259: 0.205: 0.180: 0.179: 0.163: 0.139: 0.114: 0.093: 0.076: 0.063: 0.053:
Cc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп:   64 :   60 :   54 :   46 :   34 :   19 :    7 :  351 :  337 :  324 :  315 :  308 :  302 :  298 :  294 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.64 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.054: 0.066: 0.085: 0.111: 0.140: 0.137: 0.180: 0.179: 0.163: 0.139: 0.114: 0.092: 0.073: 0.059: 0.047:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.036: 0.049: 0.065: 0.093: 0.120: 0.068:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.004: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.186 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 27)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.108: 0.135: 0.167: 0.186: 0.160: 0.134: 0.130: 0.122: 0.108: 0.092: 0.078: 0.067: 0.057: 0.049:
Cc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   37 :   27 :   15 :    5 :  353 :  341 :  331 :  322 :  315 :  309 :  304 :  300 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.062: 0.075: 0.093: 0.105: 0.108: 0.129: 0.130: 0.121: 0.107: 0.092: 0.077: 0.063: 0.052: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.036: 0.046: 0.060: 0.075: 0.081: 0.052: 0.005: 0.001:      :      : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.138 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 22)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.094: 0.113: 0.130: 0.138: 0.127: 0.108: 0.100: 0.094: 0.085: 0.076: 0.067: 0.058: 0.050: 0.045:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   51 :   45 :   39 :   31 :   22 :   12 :    3 :  354 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.055: 0.064: 0.073: 0.079: 0.082: 0.092: 0.096: 0.091: 0.083: 0.073: 0.063: 0.054: 0.044: 0.038:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.033: 0.039: 0.049: 0.057: 0.058: 0.045: 0.016: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 19)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.068: 0.079: 0.092: 0.102: 0.106: 0.102: 0.092: 0.083: 0.076: 0.070: 0.064: 0.057: 0.050: 0.045: 0.040:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   45 :   40 :   34 :   27 :   19 :   10 :    1 :  354 :  346 :  338 :  331 :  324 :  319 :  313 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.046: 0.053: 0.059: 0.064: 0.064: 0.064: 0.072: 0.070: 0.065: 0.059: 0.052: 0.045: 0.037: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.034: 0.039: 0.043: 0.042: 0.037: 0.027: 0.011: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.005: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 16)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.067: 0.075: 0.080: 0.084: 0.082: 0.077: 0.071: 0.065: 0.060: 0.054: 0.050: 0.045: 0.041: 0.037:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   41 :   36 :   30 :   23 :   16 :    9 :    1 :  354 :  346 :  340 :  333 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.039: 0.044: 0.046: 0.050: 0.053: 0.053: 0.055: 0.051: 0.051: 0.045: 0.041: 0.037: 0.032: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.031: 0.034: 0.034: 0.029: 0.024: 0.016: 0.014: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 14)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.056: 0.062: 0.066: 0.067: 0.066: 0.064: 0.060: 0.056: 0.052: 0.048: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   37 :   32 :   27 :   21 :   14 :    8 :    1 :  354 :  347 :  341 :  335 :  330 :  325 :  321 :  316 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.71 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.033: 0.037: 0.039: 0.040: 0.043: 0.043: 0.042: 0.040: 0.039: 0.036: 0.034: 0.031: 0.029: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.009: 0.008: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8618749 доли ПДКмр|
                                     |       0.0930937 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   135 град.
                       и скорости ветра  0.76 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |   0.006670|   1.8618749 | 100.00 |100.00 | 279.1416626  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.075 0.095 0.125 0.169 0.233 0.347 0.528 0.568 0.399 0.256 0.184 0.138 0.107 0.085 0.068 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.079 0.100 0.133 0.185 0.273 0.526 1.862 1.790 0.510 0.265 0.184 0.137 0.105 0.084 0.068 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.081 0.101 0.133 0.184 0.271 0.634 1.675 1.534 0.481 0.262 0.180 0.132 0.101 0.081 0.066 |- 3
   |                                                                                           |
 4-| 0.084 0.102 0.128 0.168 0.325 1.267 1.068 0.480 0.326 0.224 0.163 0.122 0.095 0.076 0.063 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.089 0.111 0.140 0.191 0.315 0.447 0.317 0.262 0.224 0.179 0.139 0.108 0.086 0.070 0.059 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.090 0.114 0.151 0.204 0.259 0.205 0.180 0.179 0.163 0.139 0.114 0.093 0.076 0.063 0.053 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.086 0.108 0.135 0.167 0.186 0.160 0.134 0.130 0.122 0.108 0.092 0.078 0.067 0.057 0.049 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.077 0.094 0.113 0.130 0.138 0.127 0.108 0.100 0.094 0.085 0.076 0.067 0.058 0.050 0.045 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.068 0.079 0.092 0.102 0.106 0.102 0.092 0.083 0.076 0.070 0.064 0.057 0.050 0.045 0.040 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.059 0.067 0.075 0.080 0.084 0.082 0.077 0.071 0.065 0.060 0.054 0.050 0.045 0.041 0.037 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.051 0.056 0.062 0.066 0.067 0.066 0.064 0.060 0.056 0.052 0.048 0.044 0.040 0.037 0.034 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.8618749 долей ПДКмр
                                         =  0.0930937 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     135 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.76 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.099: 0.099: 0.096: 0.086: 0.087:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:  269 :  269 :  272 :  271 :  268 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.092: 0.090: 0.089: 0.078: 0.076:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0993030 доли ПДКмр|
                                     |       0.0049652 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |   0.006670|   0.0916870 |  92.33 | 92.33 |  13.7461824  |
|  2 | 0002 | Т |   0.003330|   0.0076160 |   7.67 |100.00 |   2.2870798  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0993030   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                         
                ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6006  П1    2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0590900

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                         
                ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6006 |    0.059090| П1 |   1.758741 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.059090 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     1.758741 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                         
                ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                         
                ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.135 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=191)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.032: 0.042: 0.055: 0.073: 0.099: 0.130: 0.135: 0.107: 0.079: 0.060: 0.045: 0.034: 0.027: 0.021:
Cc : 0.030: 0.038: 0.050: 0.066: 0.088: 0.119: 0.156: 0.162: 0.129: 0.095: 0.072: 0.054: 0.041: 0.032: 0.025:
Фоп:  106 :  109 :  113 :  118 :  127 :  140 :  162 :  191 :  215 :  231 :  240 :  246 :  250 :  253 :  255 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.79 : 6.17 : 4.27 : 3.98 : 5.56 : 8.13 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.373 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=201)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.034: 0.046: 0.062: 0.088: 0.144: 0.313: 0.373: 0.172: 0.099: 0.068: 0.049: 0.037: 0.028: 0.022:
Cc : 0.032: 0.041: 0.055: 0.075: 0.106: 0.173: 0.376: 0.448: 0.206: 0.118: 0.082: 0.059: 0.044: 0.034: 0.026:
Фоп:   98 :  100 :  102 :  105 :  110 :  120 :  146 :  201 :  235 :  248 :  254 :  258 :  260 :  262 :  263 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.10 : 3.61 : 1.04 : 0.95 : 2.51 : 6.21 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  1.201 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=278)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.035: 0.047: 0.065: 0.095: 0.177: 0.713: 1.201: 0.234: 0.108: 0.071: 0.051: 0.038: 0.029: 0.022:
Cc : 0.032: 0.042: 0.056: 0.078: 0.114: 0.212: 0.856: 1.441: 0.280: 0.130: 0.086: 0.061: 0.045: 0.034: 0.027:
Фоп:   90 :   89 :   89 :   89 :   89 :   88 :   85 :  278 :  272 :  271 :  271 :  271 :  271 :  270 :  270 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.56 : 2.33 : 0.75 : 0.62 : 1.27 : 5.52 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.324 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=341)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.034: 0.045: 0.062: 0.087: 0.139: 0.279: 0.324: 0.163: 0.097: 0.067: 0.049: 0.037: 0.028: 0.022:
Cc : 0.031: 0.041: 0.054: 0.074: 0.105: 0.167: 0.335: 0.389: 0.196: 0.116: 0.081: 0.059: 0.044: 0.034: 0.026:
Фоп:   81 :   79 :   77 :   74 :   68 :   57 :   31 :  341 :  308 :  294 :  287 :  284 :  281 :  279 :  278 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.22 : 3.83 : 1.11 : 1.02 : 2.82 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.127 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=350)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.032: 0.041: 0.054: 0.072: 0.095: 0.122: 0.127: 0.103: 0.078: 0.059: 0.044: 0.034: 0.026: 0.021:
Cc : 0.030: 0.038: 0.049: 0.065: 0.087: 0.114: 0.147: 0.152: 0.123: 0.093: 0.070: 0.053: 0.041: 0.032: 0.025:
Фоп:   73 :   70 :   66 :   61 :   52 :   38 :   17 :  350 :  326 :  311 :  301 :  295 :  291 :  288 :  286 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.53 : 4.65 : 4.41 : 5.92 : 8.34 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=353)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.023: 0.028: 0.036: 0.045: 0.057: 0.069: 0.078: 0.079: 0.072: 0.060: 0.048: 0.038: 0.030: 0.024: 0.019:
Cc : 0.027: 0.034: 0.043: 0.055: 0.068: 0.083: 0.094: 0.095: 0.086: 0.072: 0.058: 0.046: 0.036: 0.029: 0.023:
Фоп:   65 :   62 :   57 :   50 :   41 :   28 :   12 :  353 :  336 :  322 :  312 :  305 :  300 :  296 :  292 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.29 : 8.15 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=355)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.025: 0.030: 0.037: 0.044: 0.051: 0.056: 0.056: 0.053: 0.046: 0.039: 0.032: 0.026: 0.021: 0.017:
Cc : 0.024: 0.030: 0.036: 0.044: 0.053: 0.061: 0.067: 0.068: 0.063: 0.055: 0.047: 0.038: 0.031: 0.026: 0.021:
Фоп:   59 :   54 :   49 :   42 :   33 :   22 :    9 :  355 :  341 :  330 :  320 :  313 :  307 :  302 :  299 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=356)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.018: 0.021: 0.025: 0.030: 0.034: 0.038: 0.041: 0.041: 0.039: 0.035: 0.031: 0.026: 0.022: 0.019: 0.016:
Cc : 0.021: 0.026: 0.030: 0.036: 0.041: 0.046: 0.049: 0.049: 0.047: 0.043: 0.037: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=357)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.031: 0.030: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:
Cc : 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.032: 0.035: 0.037: 0.037: 0.036: 0.033: 0.030: 0.026: 0.023: 0.019: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=357)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:
Cc : 0.016: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.029: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=357)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011:
Cc : 0.014: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.013:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   573.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.2006977 доли ПДКмр|
                                     |       1.4408372 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   278 град.
                       и скорости ветра  0.62 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.0591|   1.2006977 | 100.00 |100.00 |  20.3198109  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   1.2006977   100.00                        |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                         
                ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.025 0.032 0.042 0.055 0.073 0.099 0.130 0.135 0.107 0.079 0.060 0.045 0.034 0.027 0.021 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.026 0.034 0.046 0.062 0.088 0.144 0.313 0.373 0.172 0.099 0.068 0.049 0.037 0.028 0.022 |- 2
   |                                                                                           |
 3-| 0.027 0.035 0.047 0.065 0.095 0.177 0.713 1.201 0.234 0.108 0.071 0.051 0.038 0.029 0.022 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.026 0.034 0.045 0.062 0.087 0.139 0.279 0.324 0.163 0.097 0.067 0.049 0.037 0.028 0.022 |- 4
   |                                                                                           |
 5-| 0.025 0.032 0.041 0.054 0.072 0.095 0.122 0.127 0.103 0.078 0.059 0.044 0.034 0.026 0.021 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.023 0.028 0.036 0.045 0.057 0.069 0.078 0.079 0.072 0.060 0.048 0.038 0.030 0.024 0.019 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.020 0.025 0.030 0.037 0.044 0.051 0.056 0.056 0.053 0.046 0.039 0.032 0.026 0.021 0.017 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.018 0.021 0.025 0.030 0.034 0.038 0.041 0.041 0.039 0.035 0.031 0.026 0.022 0.019 0.016 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.015 0.018 0.021 0.024 0.027 0.029 0.031 0.031 0.030 0.028 0.025 0.022 0.019 0.016 0.014 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.013 0.015 0.017 0.020 0.021 0.023 0.024 0.024 0.023 0.022 0.020 0.018 0.016 0.014 0.012 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.019 0.019 0.017 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.2006977 долей ПДКмр
                                         =  1.4408372 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 3)       Yм =   573.0 м
 При опасном направлении ветра  :     278 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.62 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2732 - Керосин (654*)                                                                         
                ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.035: 0.035: 0.030: 0.030:
Cc : 0.042: 0.042: 0.042: 0.036: 0.036:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0353960 доли ПДКмр|
                                     |       0.0424752 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   265 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     0.0591|   0.0353960 | 100.00 |100.00 | 0.599018037  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0353960   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0667000
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0333000
 6004  П1    2.0                       0.0     522.11     577.65       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0003480

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.066700| Т  |   2.382292 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.033300| Т  |   1.189360 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 6004 |    0.000348| П1 |   0.012429 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.100348 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     3.584081 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.285 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=201)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.048: 0.063: 0.085: 0.116: 0.174: 0.265: 0.285: 0.200: 0.128: 0.092: 0.069: 0.054: 0.042: 0.034:
Cc : 0.038: 0.048: 0.063: 0.085: 0.116: 0.174: 0.265: 0.285: 0.200: 0.128: 0.092: 0.069: 0.054: 0.042: 0.034:
Фоп:  103 :  105 :  108 :  113 :  121 :  135 :  163 :  201 :  226 :  239 :  246 :  251 :  254 :  256 :  258 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.40 : 4.35 : 1.40 : 1.48 : 5.32 : 8.14 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.036: 0.047: 0.062: 0.085: 0.116: 0.174: 0.263: 0.256: 0.167: 0.112: 0.080: 0.060: 0.045: 0.035: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.001:      :      :      :      :      : 0.001: 0.028: 0.032: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.008: 0.006:
Ки : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.931 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=135)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.050: 0.067: 0.092: 0.136: 0.263: 0.931: 0.897: 0.256: 0.133: 0.092: 0.069: 0.053: 0.042: 0.034:
Cc : 0.039: 0.050: 0.067: 0.092: 0.136: 0.263: 0.931: 0.897: 0.256: 0.133: 0.092: 0.069: 0.053: 0.042: 0.034:
Фоп:   95 :   95 :   96 :   98 :  101 :  107 :  135 :  229 :  252 :  260 :  262 :  264 :  264 :  265 :  265 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.03 : 1.69 : 0.76 : 0.79 : 1.19 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.049: 0.067: 0.092: 0.136: 0.263: 0.931: 0.844: 0.241: 0.132: 0.090: 0.065: 0.047: 0.036: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.002: 0.001:      :      :      :      :      : 0.051: 0.014: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.005: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.001:      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  0.847 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра= 41)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.051: 0.067: 0.092: 0.136: 0.317: 0.847: 0.767: 0.241: 0.131: 0.090: 0.066: 0.051: 0.040: 0.033:
Cc : 0.041: 0.051: 0.067: 0.092: 0.136: 0.317: 0.847: 0.767: 0.241: 0.131: 0.090: 0.066: 0.051: 0.040: 0.033:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   78 :  146 :   41 :  315 :  289 :  282 :  279 :  276 :  275 :  274 :  273 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.09 : 0.87 : 0.78 : 0.81 : 2.28 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.049: 0.067: 0.092: 0.135: 0.317: 0.838: 0.767: 0.241: 0.131: 0.090: 0.064: 0.048: 0.037: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.001:      :      :      :      : 0.009:      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 6004 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.634 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.051: 0.064: 0.085: 0.163: 0.634: 0.534: 0.240: 0.163: 0.112: 0.082: 0.061: 0.047: 0.038: 0.031:
Cc : 0.042: 0.051: 0.064: 0.085: 0.163: 0.634: 0.534: 0.240: 0.163: 0.112: 0.082: 0.061: 0.047: 0.038: 0.031:
Фоп:   79 :   76 :   72 :   66 :   73 :   58 :  299 :  341 :  315 :  301 :  294 :  289 :  285 :  282 :  280 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.78 : 0.69 : 0.72 : 2.31 : 4.79 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.045: 0.061: 0.084: 0.116: 0.546: 0.534: 0.240: 0.163: 0.112: 0.082: 0.061: 0.046: 0.035: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.009: 0.006: 0.003: 0.000: 0.046: 0.087:      :      :      :      :      :      : 0.002: 0.003: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.224 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 24)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.056: 0.071: 0.096: 0.158: 0.224: 0.159: 0.131: 0.112: 0.090: 0.070: 0.054: 0.043: 0.035: 0.029:
Cc : 0.045: 0.056: 0.071: 0.096: 0.158: 0.224: 0.159: 0.131: 0.112: 0.090: 0.070: 0.054: 0.043: 0.035: 0.029:
Фоп:   71 :   68 :   64 :   57 :   47 :   24 :  340 :  348 :  329 :  315 :  306 :  299 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.25 : 1.10 : 0.89 : 6.35 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.031: 0.037: 0.045: 0.061: 0.081: 0.153: 0.153: 0.131: 0.112: 0.090: 0.070: 0.054: 0.041: 0.032: 0.025:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.014: 0.018: 0.025: 0.035: 0.076: 0.070: 0.006:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.130 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 34)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.057: 0.076: 0.102: 0.130: 0.103: 0.090: 0.090: 0.082: 0.070: 0.057: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027:
Cc : 0.045: 0.057: 0.076: 0.102: 0.130: 0.103: 0.090: 0.090: 0.082: 0.070: 0.057: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027:
Фоп:   64 :   60 :   54 :   46 :   34 :   19 :    7 :  351 :  337 :  324 :  315 :  308 :  302 :  298 :  294 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.64 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.027: 0.033: 0.043: 0.056: 0.070: 0.069: 0.090: 0.090: 0.082: 0.069: 0.057: 0.046: 0.037: 0.030: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.018: 0.024: 0.033: 0.046: 0.060: 0.034:      :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.002: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 27)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.054: 0.068: 0.084: 0.093: 0.080: 0.067: 0.065: 0.061: 0.054: 0.046: 0.039: 0.033: 0.029: 0.025:
Cc : 0.043: 0.054: 0.068: 0.084: 0.093: 0.080: 0.067: 0.065: 0.061: 0.054: 0.046: 0.039: 0.033: 0.029: 0.025:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   37 :   27 :   15 :    5 :  353 :  341 :  331 :  322 :  315 :  309 :  304 :  300 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.031: 0.038: 0.046: 0.052: 0.054: 0.064: 0.065: 0.061: 0.054: 0.046: 0.038: 0.032: 0.026: 0.021:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.018: 0.023: 0.030: 0.037: 0.040: 0.026: 0.002:      :      :      :      : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.069 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 22)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.047: 0.057: 0.065: 0.069: 0.064: 0.054: 0.050: 0.047: 0.043: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022:
Cc : 0.039: 0.047: 0.057: 0.065: 0.069: 0.064: 0.054: 0.050: 0.047: 0.043: 0.038: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022:
Фоп:   51 :   45 :   39 :   31 :   22 :   12 :    3 :  354 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.027: 0.032: 0.037: 0.040: 0.041: 0.046: 0.048: 0.046: 0.042: 0.037: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.016: 0.020: 0.024: 0.029: 0.029: 0.022: 0.008: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 19)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.040: 0.046: 0.051: 0.053: 0.051: 0.046: 0.042: 0.038: 0.035: 0.032: 0.029: 0.025: 0.023: 0.020:
Cc : 0.034: 0.040: 0.046: 0.051: 0.053: 0.051: 0.046: 0.042: 0.038: 0.035: 0.032: 0.029: 0.025: 0.023: 0.020:
Фоп:   45 :   40 :   34 :   27 :   19 :   10 :    1 :  354 :  346 :  338 :  331 :  324 :  318 :  313 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.020: 0.023: 0.027: 0.030: 0.032: 0.032: 0.032: 0.036: 0.035: 0.033: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019: 0.016:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.014: 0.017: 0.019: 0.021: 0.021: 0.019: 0.014: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.042 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 16)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.034: 0.037: 0.040: 0.042: 0.041: 0.039: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:
Cc : 0.029: 0.034: 0.037: 0.040: 0.042: 0.041: 0.039: 0.036: 0.033: 0.030: 0.027: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 14)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017:
Cc : 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.034: 0.033: 0.032: 0.030: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.017:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9309483 доли ПДКмр|
                                     |       0.9309483 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   135 град.
                       и скорости ветра  0.76 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.0667|   0.9309373 | 100.00 |100.00 |  13.9570827  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.9309373   100.00                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000110     0.00 (2 источника)          |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.038 0.048 0.063 0.085 0.116 0.174 0.265 0.285 0.200 0.128 0.092 0.069 0.054 0.042 0.034 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.039 0.050 0.067 0.092 0.136 0.263 0.931 0.897 0.256 0.133 0.092 0.069 0.053 0.042 0.034 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.041 0.051 0.067 0.092 0.136 0.317 0.847 0.767 0.241 0.131 0.090 0.066 0.051 0.040 0.033 |- 3
   |                                      ^                                                    |
 4-| 0.042 0.051 0.064 0.085 0.163 0.634 0.534 0.240 0.163 0.112 0.082 0.061 0.047 0.038 0.031 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.045 0.056 0.071 0.096 0.158 0.224 0.159 0.131 0.112 0.090 0.070 0.054 0.043 0.035 0.029 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.045 0.057 0.076 0.102 0.130 0.103 0.090 0.090 0.082 0.070 0.057 0.046 0.038 0.032 0.027 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.043 0.054 0.068 0.084 0.093 0.080 0.067 0.065 0.061 0.054 0.046 0.039 0.033 0.029 0.025 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.039 0.047 0.057 0.065 0.069 0.064 0.054 0.050 0.047 0.043 0.038 0.033 0.029 0.025 0.022 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.034 0.040 0.046 0.051 0.053 0.051 0.046 0.042 0.038 0.035 0.032 0.029 0.025 0.023 0.020 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.029 0.034 0.037 0.040 0.042 0.041 0.039 0.036 0.033 0.030 0.027 0.025 0.023 0.020 0.018 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.025 0.028 0.031 0.033 0.034 0.033 0.032 0.030 0.028 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9309483 долей ПДКмр
                                         =  0.9309483 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     135 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.76 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.049: 0.048: 0.043: 0.043:
Cc : 0.050: 0.049: 0.048: 0.043: 0.043:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0498256 доли ПДКмр|
                                     |       0.0498256 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.0667|   0.0458435 |  92.01 | 92.01 | 0.687309086  |
|  2 | 0002 | Т |     0.0333|   0.0038080 |   7.64 | 99.65 | 0.114354007  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0496515    99.65                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001741     0.35 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0     568.06     624.57       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0446250
 6002  П1    2.0                       0.0     602.93     582.90       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0134470
 6003  П1    2.0                       0.0     480.52     560.27       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0134470
 6007  П1    2.0                       0.0     494.96     574.98       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0036975
 6008  П1    2.0                       0.0     551.17     581.60       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0044370
 6009  П1    2.0                       0.0     575.65     623.27       2.00       2.00  0.00 3.0 1.00 0  0.0181700

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.044625| П1 |  15.938498 |   0.50  |     5.7  |
|   2 | 6002 |    0.013447| П1 |   4.802800 |   0.50  |     5.7  |
|   3 | 6003 |    0.013447| П1 |   4.802800 |   0.50  |     5.7  |
|   4 | 6007 |    0.003698| П1 |   1.320618 |   0.50  |     5.7  |
|   5 | 6008 |    0.004437| П1 |   1.584742 |   0.50  |     5.7  |
|   6 | 6009 |    0.018170| П1 |   6.489691 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.097823 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    34.939148 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  1.182 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=191)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.102: 0.152: 0.279: 0.440: 0.731: 1.140: 1.182: 0.916: 0.582: 0.358: 0.217: 0.131: 0.093: 0.071:
Cc : 0.023: 0.031: 0.046: 0.084: 0.132: 0.219: 0.342: 0.355: 0.275: 0.175: 0.107: 0.065: 0.039: 0.028: 0.021:
Фоп:  102 :  104 :  106 :  109 :  116 :  127 :  149 :  191 :  225 :  240 :  248 :  252 :  255 :  257 :  259 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.19 : 6.58 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.041: 0.057: 0.093: 0.181: 0.282: 0.475: 0.732: 0.844: 0.594: 0.353: 0.217: 0.120: 0.069: 0.047: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.016: 0.022: 0.035: 0.070: 0.107: 0.175: 0.282: 0.300: 0.225: 0.151: 0.093: 0.054: 0.030: 0.020: 0.015:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.010: 0.013: 0.017: 0.024: 0.047: 0.079: 0.125: 0.037: 0.057: 0.047: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6008 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  6.722 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=221)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.082: 0.111: 0.168: 0.302: 0.482: 0.869: 2.365: 6.722: 1.252: 0.634: 0.382: 0.243: 0.139: 0.096: 0.072:
Cc : 0.025: 0.033: 0.051: 0.091: 0.145: 0.261: 0.710: 2.016: 0.375: 0.190: 0.114: 0.073: 0.042: 0.029: 0.022:
Фоп:   94 :   95 :   95 :   95 :   96 :   99 :  111 :  221 :  257 :  263 :  264 :  265 :  265 :  266 :  266 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 1.75 : 0.71 : 6.28 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.058: 0.099: 0.196: 0.332: 0.622: 1.752: 4.659: 0.854: 0.431: 0.240: 0.138: 0.071: 0.049: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.017: 0.023: 0.038: 0.076: 0.127: 0.235: 0.572: 1.949: 0.382: 0.186: 0.105: 0.063: 0.031: 0.021: 0.015:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.021: 0.012: 0.041: 0.053: 0.009: 0.008: 0.013: 0.022: 0.019: 0.013: 0.011:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6008 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  2.498 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра= 56)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.121: 0.182: 0.303: 0.454: 1.055: 1.537: 2.498: 1.079: 0.595: 0.374: 0.237: 0.137: 0.095: 0.072:
Cc : 0.026: 0.036: 0.055: 0.091: 0.136: 0.317: 0.461: 0.749: 0.324: 0.179: 0.112: 0.071: 0.041: 0.028: 0.021:
Фоп:   86 :   86 :   84 :   81 :   76 :  108 :   46 :   56 :  300 :  287 :  281 :  278 :  276 :  275 :  274 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.81 : 3.79 : 0.68 : 7.40 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.053: 0.090: 0.181: 0.313: 0.970: 1.152: 2.498: 0.752: 0.404: 0.229: 0.131: 0.071: 0.048: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6001 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.016: 0.021: 0.035: 0.072: 0.122: 0.062: 0.384:      : 0.328: 0.174: 0.098: 0.058: 0.030: 0.020: 0.015:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6007 : 6009 :      : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.012: 0.020: 0.020: 0.022: 0.010: 0.014:      :      :      : 0.016: 0.035: 0.034: 0.023: 0.015: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 :      :      :      : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.902 долей ПДК (x=   659.0; напр.ветра=324)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.088: 0.126: 0.199: 0.355: 0.597: 0.589: 0.859: 0.845: 0.902: 0.551: 0.349: 0.207: 0.126: 0.089: 0.068:
Cc : 0.026: 0.038: 0.060: 0.106: 0.179: 0.177: 0.258: 0.254: 0.271: 0.165: 0.105: 0.062: 0.038: 0.027: 0.021:
Фоп:   78 :   76 :   73 :   68 :   59 :   45 :   23 :  352 :  324 :  306 :  297 :  290 :  287 :  284 :  282 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.050: 0.075: 0.148: 0.247: 0.396: 0.568: 0.604: 0.472: 0.303: 0.199: 0.105: 0.066: 0.045: 0.034:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.017: 0.029: 0.052: 0.087: 0.181: 0.147: 0.202: 0.239: 0.234: 0.124: 0.084: 0.046: 0.028: 0.019: 0.014:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6009 : 6009 : 6009 : 6002 : 6009 : 6009 : 6002 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.015: 0.020: 0.031: 0.059: 0.099: 0.022: 0.089: 0.001: 0.196: 0.121: 0.061: 0.045: 0.023: 0.016: 0.011:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 : 6008 : 6009 : 6002 : 6002 : 6009 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.509 долей ПДК (x=   659.0; напр.ветра=336)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.084: 0.116: 0.180: 0.278: 0.386: 0.395: 0.484: 0.500: 0.509: 0.407: 0.277: 0.163: 0.109: 0.081: 0.064:
Cc : 0.025: 0.035: 0.054: 0.083: 0.116: 0.118: 0.145: 0.150: 0.153: 0.122: 0.083: 0.049: 0.033: 0.024: 0.019:
Фоп:   70 :   66 :   62 :   54 :   44 :   33 :   15 :  355 :  336 :  320 :  309 :  301 :  296 :  292 :  289 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.048: 0.066: 0.112: 0.185: 0.252: 0.316: 0.327: 0.279: 0.215: 0.144: 0.082: 0.056: 0.041: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.018: 0.028: 0.054: 0.082: 0.089: 0.100: 0.121: 0.133: 0.119: 0.097: 0.064: 0.039: 0.023: 0.017: 0.013:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6002 : 6002 : 6002 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.014: 0.019: 0.027: 0.043: 0.069: 0.034: 0.043: 0.025: 0.106: 0.089: 0.062: 0.034: 0.022: 0.015: 0.011:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6008 : 6008 : 6002 : 6002 : 6009 : 6009 : 6009 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.327 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=357)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.076: 0.099: 0.136: 0.185: 0.218: 0.272: 0.309: 0.327: 0.321: 0.258: 0.179: 0.123: 0.091: 0.071: 0.058:
Cc : 0.023: 0.030: 0.041: 0.056: 0.065: 0.082: 0.093: 0.098: 0.096: 0.078: 0.054: 0.037: 0.027: 0.021: 0.017:
Фоп:   62 :   58 :   52 :   44 :   35 :   26 :   12 :  357 :  342 :  329 :  318 :  310 :  304 :  300 :  296 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.042: 0.056: 0.076: 0.110: 0.164: 0.189: 0.192: 0.177: 0.133: 0.089: 0.063: 0.046: 0.037: 0.029:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.016: 0.023: 0.036: 0.053: 0.041: 0.067: 0.078: 0.081: 0.075: 0.061: 0.046: 0.028: 0.019: 0.015: 0.012:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6002 : 6002 : 6002 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.013: 0.017: 0.022: 0.029: 0.035: 0.022: 0.022: 0.039: 0.061: 0.057: 0.037: 0.026: 0.019: 0.013: 0.010:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6003 : 6008 : 6008 : 6002 : 6002 : 6009 : 6009 : 6009 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.188 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.082: 0.101: 0.122: 0.139: 0.153: 0.176: 0.188: 0.178: 0.150: 0.119: 0.094: 0.076: 0.062: 0.052:
Cc : 0.020: 0.025: 0.030: 0.037: 0.042: 0.046: 0.053: 0.056: 0.053: 0.045: 0.036: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016:
Фоп:   56 :   51 :   45 :   38 :   29 :   20 :   10 :  358 :  346 :  335 :  325 :  317 :  311 :  306 :  302 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.035: 0.044: 0.056: 0.069: 0.087: 0.098: 0.100: 0.092: 0.077: 0.062: 0.048: 0.039: 0.031: 0.026:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.013: 0.017: 0.022: 0.024: 0.027: 0.034: 0.041: 0.043: 0.039: 0.035: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6002 : 6002 : 6002 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.012: 0.014: 0.018: 0.022: 0.020: 0.013: 0.023: 0.034: 0.039: 0.033: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6003 : 6008 : 6002 : 6002 : 6009 : 6009 : 6009 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.067: 0.078: 0.088: 0.097: 0.104: 0.110: 0.114: 0.110: 0.100: 0.087: 0.074: 0.063: 0.054: 0.046:
Cc : 0.017: 0.020: 0.023: 0.026: 0.029: 0.031: 0.033: 0.034: 0.033: 0.030: 0.026: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:
Фоп:   50 :   45 :   39 :   33 :   25 :   17 :    8 :  358 :  348 :  339 :  330 :  323 :  317 :  312 :  307 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.030: 0.035: 0.042: 0.049: 0.056: 0.061: 0.062: 0.059: 0.052: 0.045: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.023: 0.025: 0.026: 0.024: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.010: 0.012: 0.014: 0.013: 0.010: 0.011: 0.015: 0.019: 0.020: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.056: 0.063: 0.069: 0.074: 0.077: 0.080: 0.081: 0.079: 0.074: 0.067: 0.060: 0.053: 0.047: 0.041:
Cc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012:
Фоп:   45 :   40 :   35 :   29 :   22 :   14 :    6 :  358 :  350 :  341 :  334 :  327 :  321 :  316 :  312 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.037: 0.041: 0.043: 0.043: 0.042: 0.039: 0.035: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.062 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=358)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.047: 0.052: 0.056: 0.059: 0.061: 0.062: 0.062: 0.061: 0.058: 0.054: 0.050: 0.045: 0.041: 0.037:
Cc : 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:
Фоп:   41 :   37 :   31 :   25 :   19 :   12 :    5 :  358 :  351 :  343 :  337 :  331 :  325 :  320 :  316 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.019: 0.022: 0.024: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.033: 0.032: 0.030: 0.028: 0.025: 0.023: 0.020: 0.018:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  5)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.041: 0.044: 0.047: 0.049: 0.050: 0.051: 0.051: 0.049: 0.048: 0.045: 0.042: 0.039: 0.036: 0.033:
Cc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Фоп:   38 :   33 :   28 :   23 :   17 :   11 :    5 :  358 :  351 :  345 :  339 :  333 :  328 :  324 :  319 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.019: 0.020: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.026: 0.025: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   6.7216644 доли ПДКмр|
                                     |       2.0164994 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   221 град.
                       и скорости ветра  0.71 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|     0.0446|   4.6592879 |  69.32 | 69.32 | 104.4098129  |
|  2 | 6009 | П1|     0.0182|   1.9492531 |  29.00 | 98.32 | 107.2786560  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   6.6085410    98.32                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.1131234     1.68 (4 источника)          |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.077 0.102 0.152 0.279 0.440 0.731 1.140 1.182 0.916 0.582 0.358 0.217 0.131 0.093 0.071 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.082 0.111 0.168 0.302 0.482 0.869 2.365 6.722 1.252 0.634 0.382 0.243 0.139 0.096 0.072 |- 2
   |                                            ^                                              |
 3-| 0.087 0.121 0.182 0.303 0.454 1.055 1.537 2.498 1.079 0.595 0.374 0.237 0.137 0.095 0.072 |- 3
   |                                ^     ^     ^                                              |
 4-| 0.088 0.126 0.199 0.355 0.597 0.589 0.859 0.845 0.902 0.551 0.349 0.207 0.126 0.089 0.068 |- 4
   |                                                                                           |
 5-| 0.084 0.116 0.180 0.278 0.386 0.395 0.484 0.500 0.509 0.407 0.277 0.163 0.109 0.081 0.064 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.076 0.099 0.136 0.185 0.218 0.272 0.309 0.327 0.321 0.258 0.179 0.123 0.091 0.071 0.058 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.066 0.082 0.101 0.122 0.139 0.153 0.176 0.188 0.178 0.150 0.119 0.094 0.076 0.062 0.052 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.057 0.067 0.078 0.088 0.097 0.104 0.110 0.114 0.110 0.100 0.087 0.074 0.063 0.054 0.046 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.049 0.056 0.063 0.069 0.074 0.077 0.080 0.081 0.079 0.074 0.067 0.060 0.053 0.047 0.041 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.043 0.047 0.052 0.056 0.059 0.061 0.062 0.062 0.061 0.058 0.054 0.050 0.045 0.041 0.037 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.037 0.041 0.044 0.047 0.049 0.050 0.051 0.051 0.049 0.048 0.045 0.042 0.039 0.036 0.033 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  6.7216644 долей ПДКмр
                                         =  2.0164994 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     221 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.71 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.127: 0.123: 0.103: 0.103:
Cc : 0.039: 0.038: 0.037: 0.031: 0.031:
Фоп:  270 :  270 :  273 :  272 :  269 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.067: 0.065: 0.063: 0.053: 0.051:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.029: 0.028: 0.027: 0.023: 0.022:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.018: 0.019: 0.019: 0.015: 0.016:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1287223 доли ПДКмр|
                                     |       0.0386167 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   270 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|     0.0446|   0.0670818 |  52.11 | 52.11 |   1.5032337  |
|  2 | 6009 | П1|     0.0182|   0.0289200 |  22.47 | 74.58 |   1.5916345  |
|  3 | 6002 | П1|     0.0134|   0.0183887 |  14.29 | 88.87 |   1.3674934  |
|  4 | 6003 | П1|     0.0134|   0.0070351 |   5.47 | 94.33 | 0.523172379  |
|  5 | 6008 | П1|   0.004437|   0.0045669 |   3.55 | 97.88 |   1.0292667  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1259924    97.88                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0027299     2.12 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0301--------
 0001  Т    2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.1667000
 0002  Т    2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0833000
 6006  П1   2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.2079600
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т    2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0556000
 0002  Т    2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0278000
 6006  П1   2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0304100

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.944700| Т  |   0.156614 |   0.50  |   114.0  |
|   2 | 0002 |    0.472100| Т  |   0.078265 |   0.50  |   114.0  |
|   3 | 6006 |    1.100620| П1 |   0.182462 |   0.50  |   114.0  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    2.517420  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.417341 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.365 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=197)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.152: 0.179: 0.210: 0.243: 0.276: 0.309: 0.344: 0.365: 0.344: 0.303: 0.257: 0.215: 0.180: 0.150: 0.127:
Фоп:  107 :  110 :  113 :  119 :  126 :  139 :  164 :  197 :  221 :  235 :  243 :  248 :  252 :  254 :  256 :
Uоп: 0.72 : 0.67 : 0.62 : 0.56 : 0.54 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.54 : 0.58 : 0.62 : 0.66 : 0.71 : 0.76 : 0.81 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.079: 0.095: 0.114: 0.136: 0.156: 0.169: 0.162: 0.153: 0.138: 0.119: 0.100: 0.083: 0.070: 0.058:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.058: 0.069: 0.084: 0.099: 0.121: 0.142: 0.156: 0.154: 0.138: 0.120: 0.101: 0.084: 0.070: 0.058: 0.049:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.031: 0.031: 0.030: 0.019: 0.011: 0.019: 0.048: 0.053: 0.045: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  0.354 долей ПДК (x=   659.0; напр.ветра=242)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.159: 0.189: 0.223: 0.257: 0.283: 0.312: 0.240: 0.245: 0.354: 0.321: 0.272: 0.226: 0.187: 0.155: 0.130:
Фоп:   98 :  100 :  102 :  105 :  107 :  114 :  142 :  213 :  242 :  252 :  257 :  260 :  261 :  263 :  264 :
Uоп: 0.71 : 0.66 : 0.61 : 0.55 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.54 : 0.59 : 0.64 : 0.69 : 0.75 : 0.80 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.083: 0.101: 0.123: 0.147: 0.165: 0.163: 0.124: 0.169: 0.153: 0.129: 0.106: 0.088: 0.072: 0.060:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.060: 0.071: 0.086: 0.102: 0.127: 0.147: 0.077: 0.063: 0.128: 0.122: 0.105: 0.087: 0.071: 0.060: 0.050:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.034: 0.036: 0.031: 0.010:      :      : 0.057: 0.057: 0.046: 0.038: 0.032: 0.028: 0.023: 0.020:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  0.325 долей ПДК (x=   659.0; напр.ветра=277)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.162: 0.194: 0.231: 0.267: 0.287: 0.297: 0.095: 0.103: 0.325: 0.317: 0.272: 0.227: 0.188: 0.156: 0.131:
Фоп:   90 :   90 :   89 :   89 :   86 :   80 :   85 :  314 :  277 :  274 :  273 :  272 :  271 :  271 :  271 :
Uоп: 0.71 : 0.66 : 0.61 : 0.54 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.53 : 0.59 : 0.64 : 0.69 : 0.74 : 0.79 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.070: 0.085: 0.103: 0.126: 0.151: 0.164: 0.094: 0.101: 0.174: 0.160: 0.133: 0.109: 0.089: 0.074: 0.061:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.059: 0.070: 0.086: 0.101: 0.121: 0.133: 0.001: 0.002: 0.123: 0.120: 0.104: 0.086: 0.071: 0.059: 0.050:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.033: 0.039: 0.041: 0.041: 0.015:      :      :      : 0.028: 0.037: 0.035: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  0.327 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 52)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.161: 0.193: 0.232: 0.276: 0.318: 0.327: 0.306: 0.322: 0.323: 0.299: 0.260: 0.219: 0.183: 0.153: 0.129:
Фоп:   81 :   79 :   77 :   73 :   67 :   52 :   24 :  341 :  309 :  295 :  288 :  284 :  282 :  280 :  278 :
Uоп: 0.73 : 0.67 : 0.62 : 0.56 : 0.52 : 0.50 : 0.50 : 0.50 : 0.51 : 0.53 : 0.59 : 0.64 : 0.69 : 0.74 : 0.79 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.083: 0.101: 0.122: 0.147: 0.166: 0.161: 0.166: 0.179: 0.155: 0.130: 0.107: 0.087: 0.072: 0.060:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.058: 0.069: 0.082: 0.097: 0.110: 0.130: 0.145: 0.156: 0.136: 0.117: 0.099: 0.083: 0.069: 0.058: 0.048:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.035: 0.041: 0.049: 0.056: 0.061: 0.030:      :      : 0.009: 0.028: 0.031: 0.030: 0.026: 0.022: 0.020:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.331 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 32)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.156: 0.186: 0.223: 0.266: 0.313: 0.331: 0.301: 0.305: 0.295: 0.271: 0.239: 0.204: 0.173: 0.146: 0.124:
Фоп:   72 :   69 :   65 :   59 :   49 :   32 :   13 :  348 :  325 :  311 :  301 :  295 :  291 :  288 :  286 :
Uоп: 0.74 : 0.70 : 0.65 : 0.61 : 0.58 : 0.52 : 0.53 : 0.54 : 0.53 : 0.56 : 0.60 : 0.65 : 0.70 : 0.75 : 0.80 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.079: 0.095: 0.113: 0.133: 0.144: 0.164: 0.169: 0.158: 0.140: 0.119: 0.100: 0.083: 0.069: 0.058:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.055: 0.065: 0.077: 0.091: 0.107: 0.124: 0.132: 0.133: 0.121: 0.107: 0.090: 0.077: 0.065: 0.055: 0.047:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.035: 0.042: 0.051: 0.062: 0.074: 0.063: 0.006: 0.003: 0.015: 0.025: 0.029: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 23)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.147: 0.173: 0.205: 0.239: 0.272: 0.287: 0.281: 0.273: 0.261: 0.240: 0.213: 0.185: 0.159: 0.136: 0.117:
Фоп:   64 :   60 :   55 :   47 :   37 :   23 :    6 :  349 :  333 :  320 :  311 :  304 :  299 :  295 :  292 :
Uоп: 0.77 : 0.73 : 0.68 : 0.65 : 0.61 : 0.57 : 0.54 : 0.55 : 0.56 : 0.59 : 0.63 : 0.67 : 0.72 : 0.76 : 0.81 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.062: 0.073: 0.086: 0.100: 0.114: 0.126: 0.133: 0.138: 0.132: 0.120: 0.105: 0.090: 0.076: 0.065: 0.055:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.052: 0.060: 0.070: 0.082: 0.094: 0.104: 0.109: 0.109: 0.101: 0.091: 0.080: 0.069: 0.059: 0.051: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.033: 0.040: 0.048: 0.057: 0.063: 0.057: 0.039: 0.026: 0.027: 0.029: 0.028: 0.026: 0.024: 0.021: 0.018:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.243 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  4)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.135: 0.157: 0.182: 0.207: 0.229: 0.242: 0.243: 0.237: 0.225: 0.208: 0.187: 0.165: 0.144: 0.125: 0.109:
Фоп:   57 :   53 :   47 :   39 :   29 :   18 :    4 :  351 :  338 :  328 :  319 :  312 :  306 :  302 :  298 :
Uоп: 0.80 : 0.76 : 0.72 : 0.68 : 0.65 : 0.62 : 0.60 : 0.59 : 0.61 : 0.63 : 0.67 : 0.70 : 0.74 : 0.79 : 0.83 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.057: 0.066: 0.076: 0.087: 0.097: 0.106: 0.111: 0.113: 0.109: 0.102: 0.091: 0.079: 0.069: 0.059: 0.051:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.047: 0.054: 0.062: 0.071: 0.080: 0.086: 0.089: 0.089: 0.084: 0.078: 0.070: 0.061: 0.053: 0.047: 0.040:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.031: 0.037: 0.043: 0.049: 0.053: 0.049: 0.043: 0.035: 0.032: 0.028: 0.026: 0.024: 0.022: 0.019: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.204 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  4)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.122: 0.140: 0.158: 0.177: 0.192: 0.202: 0.204: 0.201: 0.192: 0.178: 0.162: 0.146: 0.129: 0.114: 0.100:
Фоп:   51 :   46 :   40 :   33 :   24 :   14 :    4 :  353 :  342 :  333 :  325 :  318 :  312 :  308 :  304 :
Uоп: 0.83 : 0.79 : 0.76 : 0.72 : 0.69 : 0.67 : 0.65 : 0.65 : 0.66 : 0.68 : 0.70 : 0.74 : 0.77 : 0.81 : 0.86 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.059: 0.066: 0.075: 0.082: 0.088: 0.093: 0.094: 0.090: 0.085: 0.078: 0.069: 0.061: 0.054: 0.047:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.043: 0.049: 0.055: 0.061: 0.067: 0.071: 0.074: 0.073: 0.070: 0.066: 0.060: 0.054: 0.047: 0.042: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.033: 0.037: 0.041: 0.043: 0.043: 0.038: 0.034: 0.031: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.018: 0.016:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.171 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  3)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.110: 0.123: 0.137: 0.150: 0.161: 0.168: 0.171: 0.168: 0.162: 0.152: 0.140: 0.128: 0.115: 0.103: 0.091:
Фоп:   46 :   41 :   35 :   29 :   21 :   12 :    3 :  354 :  345 :  337 :  329 :  323 :  317 :  313 :  309 :
Uоп: 0.86 : 0.83 : 0.79 : 0.76 : 0.74 : 0.72 : 0.70 : 0.70 : 0.71 : 0.73 : 0.75 : 0.78 : 0.81 : 0.85 : 0.89 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.046: 0.052: 0.058: 0.064: 0.070: 0.074: 0.076: 0.077: 0.075: 0.071: 0.066: 0.060: 0.054: 0.048: 0.043:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.038: 0.043: 0.048: 0.052: 0.056: 0.059: 0.061: 0.061: 0.059: 0.056: 0.051: 0.047: 0.042: 0.038: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.025: 0.028: 0.032: 0.034: 0.035: 0.035: 0.034: 0.031: 0.028: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.143 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  3)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.098: 0.108: 0.119: 0.128: 0.136: 0.141: 0.143: 0.141: 0.137: 0.130: 0.121: 0.112: 0.102: 0.092: 0.083:
Фоп:   42 :   37 :   31 :   25 :   18 :   10 :    3 :  355 :  347 :  339 :  333 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп: 0.91 : 0.87 : 0.84 : 0.81 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.79 : 0.82 : 0.85 : 0.88 : 0.93 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.046: 0.050: 0.055: 0.059: 0.061: 0.064: 0.064: 0.063: 0.060: 0.056: 0.052: 0.047: 0.043: 0.039:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.034: 0.038: 0.041: 0.045: 0.048: 0.050: 0.051: 0.051: 0.049: 0.047: 0.044: 0.041: 0.037: 0.034: 0.031:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.022: 0.025: 0.027: 0.029: 0.030: 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.121 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=  2)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.087: 0.095: 0.103: 0.110: 0.115: 0.119: 0.121: 0.120: 0.116: 0.111: 0.105: 0.098: 0.090: 0.083: 0.075:
Фоп:   38 :   33 :   28 :   22 :   16 :    9 :    2 :  355 :  348 :  342 :  336 :  330 :  325 :  321 :  317 :
Uоп: 0.94 : 0.91 : 0.88 : 0.86 : 0.83 : 0.82 : 0.81 : 0.81 : 0.81 : 0.82 : 0.84 : 0.86 : 0.89 : 0.93 : 0.97 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.040: 0.044: 0.047: 0.050: 0.052: 0.053: 0.054: 0.053: 0.051: 0.048: 0.045: 0.042: 0.038: 0.035:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.031: 0.033: 0.036: 0.038: 0.041: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.040: 0.038: 0.035: 0.033: 0.030: 0.028:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   588.0 м,  Y=   715.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3645036 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   197 град.
                       и скорости ветра  0.50 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     1.1006|   0.1622331 |  44.51 | 44.51 | 0.147401586  |
|  2 | 0001 | Т |     0.9447|   0.1542341 |  42.31 | 86.82 | 0.163262531  |
|  3 | 0002 | Т |     0.4721|   0.0480363 |  13.18 |100.00 | 0.101750351  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.3645036   100.00                        |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.152 0.179 0.210 0.243 0.276 0.309 0.344 0.365 0.344 0.303 0.257 0.215 0.180 0.150 0.127 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.159 0.189 0.223 0.257 0.283 0.312 0.240 0.245 0.354 0.321 0.272 0.226 0.187 0.155 0.130 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.162 0.194 0.231 0.267 0.287 0.297 0.095 0.103 0.325 0.317 0.272 0.227 0.188 0.156 0.131 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.161 0.193 0.232 0.276 0.318 0.327 0.306 0.322 0.323 0.299 0.260 0.219 0.183 0.153 0.129 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.156 0.186 0.223 0.266 0.313 0.331 0.301 0.305 0.295 0.271 0.239 0.204 0.173 0.146 0.124 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.147 0.173 0.205 0.239 0.272 0.287 0.281 0.273 0.261 0.240 0.213 0.185 0.159 0.136 0.117 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.135 0.157 0.182 0.207 0.229 0.242 0.243 0.237 0.225 0.208 0.187 0.165 0.144 0.125 0.109 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.122 0.140 0.158 0.177 0.192 0.202 0.204 0.201 0.192 0.178 0.162 0.146 0.129 0.114 0.100 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.110 0.123 0.137 0.150 0.161 0.168 0.171 0.168 0.162 0.152 0.140 0.128 0.115 0.103 0.091 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.098 0.108 0.119 0.128 0.136 0.141 0.143 0.141 0.137 0.130 0.121 0.112 0.102 0.092 0.083 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.087 0.095 0.103 0.110 0.115 0.119 0.121 0.120 0.116 0.111 0.105 0.098 0.090 0.083 0.075 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.3645036
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   588.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 1)       Yм =   715.0 м
 При опасном направлении ветра  :     197 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.50 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.181: 0.180: 0.178: 0.163: 0.162:
Фоп:  266 :  266 :  269 :  268 :  266 :
Uоп: 0.70 : 0.70 : 0.70 : 0.73 : 0.73 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.085: 0.085: 0.084: 0.077: 0.076:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.070: 0.069: 0.068: 0.062: 0.062:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.026: 0.026: 0.026: 0.024: 0.024:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1813873 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   266 град.
                       и скорости ветра  0.70 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6006 | П1|     1.1006|   0.0854207 |  47.09 | 47.09 | 0.077611409  |
|  2 | 0001 | Т |     0.9447|   0.0696750 |  38.41 | 85.51 | 0.073753536  |
|  3 | 0002 | Т |     0.4721|   0.0262917 |  14.49 |100.00 | 0.055690981  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1813873   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0333--------
 6004  П1    2.0                       0.0     522.11     577.65       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000010
          --------- Примесь 1325--------
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0066700
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0033300

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6004 |    0.000122| П1 |   0.004361 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0001 |    0.133400| Т  |   4.764584 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 0002 |    0.066600| Т  |   2.378721 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.200122  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     7.147665 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.568 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=201)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.095: 0.125: 0.169: 0.233: 0.347: 0.529: 0.568: 0.399: 0.256: 0.184: 0.138: 0.107: 0.085: 0.068:
Фоп:  103 :  105 :  108 :  113 :  121 :  135 :  163 :  201 :  226 :  239 :  247 :  251 :  254 :  256 :  258 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.40 : 4.35 : 1.44 : 1.49 : 5.32 : 8.14 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.072: 0.094: 0.125: 0.169: 0.233: 0.347: 0.526: 0.513: 0.334: 0.223: 0.165: 0.120: 0.090: 0.069: 0.055:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.003: 0.001:      :      :      :      : 0.002: 0.055: 0.065: 0.033: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  1.862 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=135)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.100: 0.133: 0.185: 0.273: 0.526: 1.862: 1.790: 0.511: 0.265: 0.184: 0.137: 0.105: 0.084: 0.068:
Фоп:   95 :   95 :   96 :   98 :  101 :  107 :  135 :  229 :  252 :  260 :  262 :  264 :  264 :  265 :  265 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.03 : 1.72 : 0.76 : 0.79 : 1.20 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.074: 0.099: 0.133: 0.185: 0.273: 0.526: 1.862: 1.687: 0.482: 0.264: 0.180: 0.130: 0.095: 0.073: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.004: 0.001:      :      :      :      :      : 0.103: 0.028: 0.001: 0.005: 0.006: 0.011: 0.011: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  1.678 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра= 41)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.101: 0.133: 0.184: 0.271: 0.634: 1.678: 1.534: 0.481: 0.262: 0.180: 0.132: 0.101: 0.081: 0.066:
Фоп:   86 :   85 :   83 :   81 :   78 :  146 :   41 :  315 :  289 :  282 :  279 :  277 :  275 :  274 :  273 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.12 : 0.87 : 0.79 : 0.81 : 2.30 : 6.35 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.075: 0.098: 0.133: 0.184: 0.271: 0.634: 1.675: 1.534: 0.481: 0.262: 0.180: 0.130: 0.096: 0.073: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.006: 0.003:      :      :      :      : 0.003:      :      :      :      : 0.002: 0.005: 0.007: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 6004 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  1.267 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.102: 0.128: 0.169: 0.325: 1.267: 1.068: 0.480: 0.326: 0.224: 0.163: 0.122: 0.095: 0.076: 0.063:
Фоп:   79 :   76 :   72 :   66 :   73 :   58 :  299 :  341 :  315 :  301 :  294 :  289 :  285 :  282 :  280 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.78 : 0.69 : 0.72 : 2.32 : 4.79 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.066: 0.089: 0.122: 0.167: 0.233: 1.093: 1.068: 0.480: 0.326: 0.224: 0.163: 0.121: 0.091: 0.069: 0.054:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.018: 0.012: 0.006: 0.001: 0.092: 0.174:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.007: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.447 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 24)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.089: 0.111: 0.141: 0.192: 0.315: 0.447: 0.317: 0.262: 0.224: 0.179: 0.139: 0.108: 0.086: 0.070: 0.059:
Фоп:   71 :   68 :   64 :   57 :   47 :   24 :  340 :  348 :  329 :  315 :  306 :  299 :  294 :  290 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.24 : 1.10 : 0.90 : 6.35 : 7.72 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.061: 0.075: 0.090: 0.121: 0.163: 0.306: 0.306: 0.262: 0.224: 0.179: 0.139: 0.107: 0.083: 0.064: 0.051:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.036: 0.051: 0.070: 0.152: 0.141: 0.012:      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.006: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.259 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 34)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.115: 0.151: 0.204: 0.259: 0.205: 0.180: 0.180: 0.163: 0.139: 0.114: 0.093: 0.076: 0.064: 0.053:
Фоп:   64 :   60 :   54 :   46 :   34 :   19 :    7 :  351 :  337 :  324 :  315 :  308 :  302 :  298 :  294 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 8.64 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.054: 0.066: 0.085: 0.111: 0.140: 0.137: 0.180: 0.179: 0.163: 0.139: 0.114: 0.092: 0.073: 0.059: 0.047:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.036: 0.049: 0.065: 0.093: 0.120: 0.068:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.004: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.186 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 27)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.108: 0.135: 0.168: 0.186: 0.160: 0.134: 0.131: 0.122: 0.108: 0.092: 0.078: 0.067: 0.057: 0.049:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   37 :   27 :   15 :    5 :  353 :  341 :  331 :  322 :  315 :  309 :  304 :  300 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.050: 0.062: 0.075: 0.093: 0.105: 0.108: 0.129: 0.130: 0.121: 0.107: 0.092: 0.077: 0.063: 0.052: 0.043:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.036: 0.046: 0.060: 0.075: 0.081: 0.052: 0.005: 0.001:      :      : 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.138 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 22)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.094: 0.113: 0.130: 0.138: 0.127: 0.108: 0.100: 0.094: 0.085: 0.076: 0.067: 0.058: 0.050: 0.045:
Фоп:   51 :   45 :   39 :   31 :   22 :   12 :    3 :  354 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.044: 0.055: 0.064: 0.073: 0.079: 0.082: 0.092: 0.096: 0.091: 0.083: 0.073: 0.063: 0.054: 0.044: 0.038:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.033: 0.039: 0.049: 0.057: 0.058: 0.045: 0.016: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 19)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.068: 0.079: 0.092: 0.102: 0.106: 0.102: 0.092: 0.083: 0.076: 0.070: 0.064: 0.057: 0.050: 0.045: 0.041:
Фоп:   45 :   40 :   34 :   27 :   19 :   10 :    1 :  354 :  346 :  338 :  331 :  324 :  319 :  313 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.040: 0.046: 0.053: 0.059: 0.064: 0.064: 0.064: 0.072: 0.070: 0.065: 0.059: 0.052: 0.045: 0.037: 0.033:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.028: 0.034: 0.039: 0.043: 0.042: 0.037: 0.027: 0.011: 0.006: 0.005: 0.004: 0.006: 0.005: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 16)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.067: 0.075: 0.080: 0.084: 0.082: 0.077: 0.071: 0.065: 0.060: 0.054: 0.050: 0.045: 0.041: 0.037:
Фоп:   41 :   36 :   30 :   23 :   16 :    9 :    1 :  354 :  346 :  340 :  333 :  327 :  322 :  317 :  313 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.035: 0.039: 0.044: 0.046: 0.050: 0.053: 0.053: 0.055: 0.051: 0.051: 0.045: 0.041: 0.037: 0.032: 0.029:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.031: 0.034: 0.034: 0.029: 0.024: 0.016: 0.014: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.067 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 14)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.056: 0.062: 0.066: 0.067: 0.066: 0.064: 0.060: 0.056: 0.052: 0.048: 0.044: 0.040: 0.037: 0.034:
Фоп:   37 :   32 :   27 :   21 :   14 :    8 :    1 :  354 :  347 :  341 :  335 :  330 :  325 :  321 :  316 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.71 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.030: 0.033: 0.037: 0.039: 0.040: 0.043: 0.043: 0.042: 0.040: 0.039: 0.036: 0.034: 0.031: 0.029: 0.023:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.026: 0.027: 0.024: 0.021: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.009: 0.008: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8618786 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   135 град.
                       и скорости ветра  0.76 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.1334|   1.8618747 | 100.00 |100.00 |  13.9570827  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   1.8618747   100.00                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000039     0.00 (2 источника)          |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.075 0.095 0.125 0.169 0.233 0.347 0.529 0.568 0.399 0.256 0.184 0.138 0.107 0.085 0.068 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.079 0.100 0.133 0.185 0.273 0.526 1.862 1.790 0.511 0.265 0.184 0.137 0.105 0.084 0.068 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.081 0.101 0.133 0.184 0.271 0.634 1.678 1.534 0.481 0.262 0.180 0.132 0.101 0.081 0.066 |- 3
   |                                      ^                                                    |
 4-| 0.085 0.102 0.128 0.169 0.325 1.267 1.068 0.480 0.326 0.224 0.163 0.122 0.095 0.076 0.063 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.089 0.111 0.141 0.192 0.315 0.447 0.317 0.262 0.224 0.179 0.139 0.108 0.086 0.070 0.059 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.091 0.115 0.151 0.204 0.259 0.205 0.180 0.180 0.163 0.139 0.114 0.093 0.076 0.064 0.053 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.086 0.108 0.135 0.168 0.186 0.160 0.134 0.131 0.122 0.108 0.092 0.078 0.067 0.057 0.049 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.077 0.094 0.113 0.130 0.138 0.127 0.108 0.100 0.094 0.085 0.076 0.067 0.058 0.050 0.045 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.068 0.079 0.092 0.102 0.106 0.102 0.092 0.083 0.076 0.070 0.064 0.057 0.050 0.045 0.041 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.059 0.067 0.075 0.080 0.084 0.082 0.077 0.071 0.065 0.060 0.054 0.050 0.045 0.041 0.037 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.051 0.056 0.062 0.066 0.067 0.066 0.064 0.060 0.056 0.052 0.048 0.044 0.040 0.037 0.034 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.8618786
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     135 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.76 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            
                           1325 Формальдегид (Метаналь) (609)                                                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.099: 0.099: 0.096: 0.086: 0.087:
Фоп:  269 :  269 :  272 :  271 :  268 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.092: 0.090: 0.089: 0.078: 0.076:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.010:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0993641 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.1334|   0.0916870 |  92.27 | 92.27 | 0.687309086  |
|  2 | 0002 | Т |     0.0666|   0.0076160 |   7.66 | 99.94 | 0.114354007  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0993030    99.94                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000611     0.06 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0556000
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0278000
 6006  П1    2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0304100
          --------- Примесь 0342--------
 6005  П1    2.0                       0.0     578.31     597.99       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000444

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.111200| Т  |   3.971677 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.055600| Т  |   1.985839 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 6006 |    0.060820| П1 |   2.172279 |   0.50  |    11.4  |
|   4 | 6005 |    0.002220| П1 |   0.079291 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.229840  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     8.209085 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.594 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=162)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.092: 0.114: 0.147: 0.193: 0.259: 0.385: 0.594: 0.588: 0.374: 0.259: 0.204: 0.161: 0.127: 0.102: 0.083:
Фоп:  105 :  106 :  110 :  114 :  122 :  136 :  162 :  199 :  224 :  237 :  244 :  249 :  252 :  255 :  257 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.71 : 4.01 : 2.30 : 1.10 : 2.61 : 8.29 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.077: 0.099: 0.138: 0.189: 0.285: 0.438: 0.422: 0.257: 0.164: 0.114: 0.088: 0.066: 0.054: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.034: 0.046: 0.052: 0.066: 0.097: 0.153: 0.120: 0.065: 0.052: 0.058: 0.048: 0.040: 0.031: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.005: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.043: 0.049: 0.039: 0.030: 0.023: 0.020: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  1.863 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=137)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.096: 0.119: 0.153: 0.200: 0.268: 0.548: 1.863: 1.579: 0.549: 0.267: 0.199: 0.161: 0.128: 0.103: 0.083:
Фоп:   96 :   97 :   98 :   99 :  102 :  110 :  137 :  226 :  247 :  254 :  260 :  261 :  262 :  263 :  264 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.21 : 1.03 : 0.75 : 0.69 : 0.94 : 1.05 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.077: 0.104: 0.150: 0.221: 0.424: 1.537: 1.368: 0.357: 0.150: 0.136: 0.093: 0.069: 0.054: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.038: 0.047: 0.048: 0.043: 0.119: 0.314: 0.119: 0.140: 0.083: 0.051: 0.052: 0.043: 0.034: 0.026:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.005: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.012: 0.090: 0.042: 0.029: 0.008: 0.013: 0.015: 0.014: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  1.618 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=287)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.099: 0.121: 0.152: 0.194: 0.252: 0.529: 1.399: 1.618: 0.576: 0.267: 0.199: 0.158: 0.126: 0.101: 0.082:
Фоп:   88 :   87 :   85 :   83 :   80 :  146 :   41 :  287 :  282 :  276 :  276 :  274 :  273 :  272 :  272 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 3.06 : 0.87 : 0.78 : 0.50 : 0.91 : 0.97 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.074: 0.105: 0.146: 0.197: 0.529: 1.396: 1.286: 0.335: 0.146: 0.135: 0.097: 0.073: 0.055: 0.045:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.044: 0.045: 0.051:      : 0.003: 0.328: 0.222: 0.098: 0.059: 0.053: 0.043: 0.034: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      : 6005 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.010: 0.006: 0.002: 0.003: 0.003:      :      : 0.004: 0.012: 0.019: 0.003: 0.005: 0.008: 0.010: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 : 6005 : 6005 : 6005 :      :      : 0002 : 6005 : 0002 : 6005 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  1.201 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.103: 0.124: 0.150: 0.186: 0.343: 1.201: 0.892: 0.797: 0.419: 0.257: 0.196: 0.151: 0.120: 0.097: 0.079:
Фоп:   80 :   78 :   74 :   74 :   72 :   58 :  299 :  341 :  312 :  299 :  291 :  287 :  283 :  281 :  279 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.81 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 1.18 : 1.96 : 7.27 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.063: 0.090: 0.072: 0.189: 0.912: 0.892: 0.399: 0.236: 0.173: 0.124: 0.097: 0.069: 0.055: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.041: 0.048: 0.068: 0.082: 0.144:      : 0.393: 0.178: 0.081: 0.068: 0.051: 0.043: 0.033: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.019: 0.019: 0.010: 0.045: 0.071: 0.141:      : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.006: 0.007: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 :      : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.426 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 26)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.106: 0.131: 0.168: 0.224: 0.328: 0.426: 0.318: 0.370: 0.307: 0.233: 0.179: 0.139: 0.111: 0.090: 0.075:
Фоп:   72 :   69 :   65 :   59 :   48 :   26 :   13 :  349 :  328 :  314 :  304 :  298 :  293 :  289 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.70 : 0.92 : 3.89 : 5.49 : 6.96 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.047: 0.056: 0.066: 0.079: 0.141: 0.244: 0.193: 0.215: 0.184: 0.147: 0.111: 0.087: 0.067: 0.051: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.039: 0.050: 0.078: 0.117: 0.123: 0.123: 0.154: 0.121: 0.083: 0.065: 0.048: 0.039: 0.032: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.027: 0.035: 0.050: 0.065: 0.068: 0.057: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.257 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 35)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.104: 0.130: 0.168: 0.218: 0.257: 0.215: 0.233: 0.247: 0.227: 0.189: 0.153: 0.122: 0.100: 0.083: 0.069:
Фоп:   64 :   60 :   55 :   47 :   35 :   23 :    9 :  352 :  336 :  324 :  314 :  307 :  301 :  297 :  293 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.055: 0.065: 0.087: 0.118: 0.137: 0.145: 0.149: 0.136: 0.116: 0.093: 0.075: 0.059: 0.048: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.041: 0.058: 0.080: 0.096: 0.057: 0.086: 0.096: 0.089: 0.071: 0.057: 0.044: 0.036: 0.029: 0.024:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.027: 0.034: 0.043: 0.049: 0.043: 0.019: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.190 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 28)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.097: 0.119: 0.147: 0.176: 0.190: 0.174: 0.175: 0.178: 0.168: 0.148: 0.125: 0.105: 0.088: 0.075: 0.063:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   38 :   28 :   18 :    7 :  354 :  341 :  330 :  321 :  314 :  308 :  303 :  299 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.051: 0.063: 0.077: 0.090: 0.102: 0.106: 0.107: 0.101: 0.089: 0.075: 0.063: 0.052: 0.042: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.038: 0.050: 0.062: 0.061: 0.050: 0.065: 0.069: 0.065: 0.057: 0.048: 0.039: 0.032: 0.026: 0.021:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.033: 0.036: 0.037: 0.021: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.145 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 23)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.086: 0.104: 0.122: 0.139: 0.145: 0.140: 0.136: 0.134: 0.127: 0.116: 0.102: 0.089: 0.077: 0.066: 0.057:
Фоп:   51 :   46 :   40 :   32 :   23 :   14 :    5 :  355 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.045: 0.053: 0.062: 0.069: 0.076: 0.081: 0.080: 0.076: 0.069: 0.061: 0.053: 0.045: 0.037: 0.032:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.027: 0.034: 0.040: 0.046: 0.044: 0.038: 0.047: 0.050: 0.048: 0.044: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.025: 0.007: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.115 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 20)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.087: 0.100: 0.110: 0.115: 0.113: 0.109: 0.106: 0.101: 0.093: 0.085: 0.076: 0.066: 0.058: 0.051:
Фоп:   46 :   41 :   35 :   28 :   20 :   12 :    4 :  355 :  346 :  338 :  331 :  324 :  319 :  314 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.055: 0.059: 0.062: 0.061: 0.059: 0.054: 0.049: 0.043: 0.038: 0.033: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.032: 0.033: 0.031: 0.031: 0.036: 0.037: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.022: 0.011: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 10)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.074: 0.082: 0.088: 0.092: 0.093: 0.090: 0.087: 0.083: 0.077: 0.070: 0.064: 0.058: 0.052: 0.046:
Фоп:   41 :   36 :   31 :   24 :   17 :   10 :    3 :  355 :  348 :  341 :  334 :  328 :  322 :  318 :  313 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.044: 0.046: 0.048: 0.048: 0.047: 0.044: 0.039: 0.036: 0.031: 0.028: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.027: 0.026: 0.025: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.022: 0.021: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра=  9)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.062: 0.068: 0.072: 0.075: 0.076: 0.074: 0.072: 0.069: 0.064: 0.060: 0.055: 0.050: 0.046: 0.041:
Фоп:   38 :   33 :   28 :   22 :   15 :    9 :    2 :  355 :  349 :  342 :  336 :  331 :  326 :  321 :  317 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8631797 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   137 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.1112|   1.5367237 |  82.48 | 82.48 |  13.8194580  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0608|   0.3143229 |  16.87 | 99.35 |   5.1680856  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   1.8510467    99.35                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0121330     0.65 (2 источника)          |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.092 0.114 0.147 0.193 0.259 0.385 0.594 0.588 0.374 0.259 0.204 0.161 0.127 0.102 0.083 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.096 0.119 0.153 0.200 0.268 0.548 1.863 1.579 0.549 0.267 0.199 0.161 0.128 0.103 0.083 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.099 0.121 0.152 0.194 0.252 0.529 1.399 1.618 0.576 0.267 0.199 0.158 0.126 0.101 0.082 |- 3
   |                                            ^                                              |
 4-| 0.103 0.124 0.150 0.186 0.343 1.201 0.892 0.797 0.419 0.257 0.196 0.151 0.120 0.097 0.079 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.106 0.131 0.168 0.224 0.328 0.426 0.318 0.370 0.307 0.233 0.179 0.139 0.111 0.090 0.075 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.104 0.130 0.168 0.218 0.257 0.215 0.233 0.247 0.227 0.189 0.153 0.122 0.100 0.083 0.069 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.097 0.119 0.147 0.176 0.190 0.174 0.175 0.178 0.168 0.148 0.125 0.105 0.088 0.075 0.063 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.086 0.104 0.122 0.139 0.145 0.140 0.136 0.134 0.127 0.116 0.102 0.089 0.077 0.066 0.057 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.075 0.087 0.100 0.110 0.115 0.113 0.109 0.106 0.101 0.093 0.085 0.076 0.066 0.058 0.051 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.065 0.074 0.082 0.088 0.092 0.093 0.090 0.087 0.083 0.077 0.070 0.064 0.058 0.052 0.046 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.056 0.062 0.068 0.072 0.075 0.076 0.074 0.072 0.069 0.064 0.060 0.055 0.050 0.046 0.041 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.8631797
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     137 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.122: 0.121: 0.119: 0.107: 0.107:
Фоп:  267 :  267 :  270 :  269 :  267 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.067: 0.067: 0.059: 0.060:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.035: 0.034:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.010: 0.011: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1222434 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   267 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.1112|   0.0691909 |  56.60 | 56.60 | 0.622220099  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0608|   0.0402825 |  32.95 | 89.55 | 0.662322819  |
|  3 | 0002 | Т |     0.0556|   0.0110610 |   9.05 | 98.60 | 0.198939189  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1205344    98.60                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0017090     1.40 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     549.93     611.27                             1.0 1.00 0  0.0556000
 0002  Т     2.0 0.036  2.00  0.0020   0.0     480.80     521.80                             1.0 1.00 0  0.0278000
 6006  П1    2.0                       0.0     561.84     576.67       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0304100
          --------- Примесь 0333--------
 6004  П1    2.0                       0.0     522.11     577.65       2.00       2.00  0.00 1.0 1.00 0  0.0000010

 4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.111200| Т  |   3.971677 |   0.50  |    11.4  |
|   2 | 0002 |    0.055600| Т  |   1.985839 |   0.50  |    11.4  |
|   3 | 6006 |    0.060820| П1 |   2.172279 |   0.50  |    11.4  |
|   4 | 6004 |    0.000122| П1 |   0.004361 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.227742  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     8.134156 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 994x710 с шагом 71
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

 6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 588, Y= 360
                    размеры: длина(по Х)= 994, ширина(по Y)= 710, шаг сетки= 71
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   715 : Y-строка  1  Cmax=  0.591 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=162)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.091: 0.113: 0.145: 0.191: 0.256: 0.382: 0.591: 0.585: 0.371: 0.256: 0.201: 0.159: 0.125: 0.101: 0.082:
Фоп:  105 :  107 :  110 :  114 :  122 :  136 :  162 :  199 :  224 :  237 :  244 :  249 :  252 :  255 :  257 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 7.70 : 4.02 : 2.37 : 1.11 : 2.73 : 8.31 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.074: 0.099: 0.138: 0.189: 0.285: 0.437: 0.422: 0.257: 0.164: 0.114: 0.088: 0.066: 0.054: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.037: 0.046: 0.052: 0.066: 0.097: 0.154: 0.120: 0.064: 0.052: 0.058: 0.048: 0.040: 0.031: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.005: 0.002:      :      :      :      :      : 0.043: 0.050: 0.039: 0.030: 0.023: 0.020: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   644 : Y-строка  2  Cmax=  1.851 долей ПДК (x=   517.0; напр.ветра=137)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.095: 0.117: 0.151: 0.198: 0.264: 0.543: 1.851: 1.578: 0.540: 0.262: 0.196: 0.159: 0.126: 0.101: 0.082:
Фоп:   96 :   97 :   98 :   99 :  102 :  110 :  137 :  226 :  247 :  254 :  260 :  261 :  262 :  263 :  264 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.19 : 1.03 : 0.75 : 0.69 : 0.94 : 1.04 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.059: 0.077: 0.104: 0.150: 0.221: 0.424: 1.537: 1.368: 0.357: 0.150: 0.136: 0.093: 0.069: 0.054: 0.044:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.038: 0.047: 0.048: 0.043: 0.119: 0.314: 0.119: 0.140: 0.083: 0.051: 0.052: 0.043: 0.034: 0.026:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.005: 0.002:      :      :      :      :      : 0.090: 0.042: 0.029: 0.008: 0.013: 0.015: 0.014: 0.012:
Ки : 0002 : 0002 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   573 : Y-строка  3  Cmax=  1.618 долей ПДК (x=   588.0; напр.ветра=287)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.098: 0.119: 0.150: 0.191: 0.249: 0.529: 1.400: 1.618: 0.564: 0.263: 0.196: 0.155: 0.124: 0.100: 0.081:
Фоп:   88 :   87 :   85 :   83 :   80 :  146 :   41 :  287 :  282 :  276 :  276 :  274 :  273 :  272 :  272 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 3.01 : 0.87 : 0.79 : 0.50 : 0.91 : 0.95 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.056: 0.074: 0.105: 0.146: 0.197: 0.529: 1.396: 1.286: 0.335: 0.146: 0.135: 0.097: 0.073: 0.055: 0.045:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0001 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.039: 0.044: 0.045: 0.052:      : 0.003: 0.328: 0.222: 0.098: 0.059: 0.053: 0.043: 0.034: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      : 6004 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.010: 0.006: 0.001:      :      :      :      : 0.004: 0.008: 0.019: 0.002: 0.005: 0.008: 0.010: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   502 : Y-строка  4  Cmax=  1.198 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 58)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.102: 0.123: 0.148: 0.185: 0.342: 1.198: 0.892: 0.792: 0.414: 0.254: 0.193: 0.149: 0.118: 0.095: 0.078:
Фоп:   80 :   78 :   74 :   74 :   72 :   58 :  299 :  341 :  312 :  299 :  291 :  287 :  283 :  281 :  279 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 0.79 : 0.79 : 0.71 : 0.72 : 1.21 : 2.07 : 7.22 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.051: 0.063: 0.090: 0.072: 0.189: 0.912: 0.892: 0.398: 0.236: 0.173: 0.124: 0.097: 0.069: 0.055: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.032: 0.041: 0.048: 0.068: 0.082: 0.144:      : 0.393: 0.177: 0.081: 0.068: 0.051: 0.043: 0.033: 0.027:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0001 : 0001 :      : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.019: 0.019: 0.010: 0.045: 0.071: 0.141:      :      :      :      : 0.000: 0.002: 0.006: 0.007: 0.009:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   431 : Y-строка  5  Cmax=  0.424 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 26)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.105: 0.130: 0.166: 0.222: 0.325: 0.424: 0.316: 0.368: 0.305: 0.230: 0.177: 0.137: 0.109: 0.089: 0.074:
Фоп:   72 :   69 :   65 :   59 :   48 :   26 :   13 :  349 :  328 :  313 :  304 :  298 :  293 :  289 :  287 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 6.61 : 0.93 : 3.90 : 5.51 : 6.97 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.047: 0.056: 0.066: 0.079: 0.142: 0.244: 0.193: 0.215: 0.184: 0.140: 0.111: 0.087: 0.067: 0.051: 0.042:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.039: 0.050: 0.078: 0.116: 0.123: 0.123: 0.153: 0.121: 0.089: 0.065: 0.048: 0.039: 0.032: 0.025:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 0001 : 0001 : 0001 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.027: 0.035: 0.050: 0.065: 0.067: 0.057:      :      :      :      :      : 0.001: 0.003: 0.006: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   360 : Y-строка  6  Cmax=  0.256 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 35)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.103: 0.129: 0.166: 0.216: 0.256: 0.213: 0.231: 0.245: 0.225: 0.187: 0.151: 0.121: 0.099: 0.082: 0.068:
Фоп:   64 :   60 :   55 :   47 :   35 :   23 :    9 :  352 :  336 :  324 :  314 :  307 :  301 :  297 :  293 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.045: 0.055: 0.065: 0.087: 0.118: 0.137: 0.145: 0.149: 0.136: 0.116: 0.093: 0.075: 0.059: 0.048: 0.037:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.041: 0.058: 0.080: 0.096: 0.057: 0.086: 0.096: 0.089: 0.071: 0.057: 0.044: 0.036: 0.029: 0.024:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.027: 0.034: 0.043: 0.049: 0.043: 0.019:      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.003: 0.005: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 :      :      :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   289 : Y-строка  7  Cmax=  0.189 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 28)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.096: 0.118: 0.146: 0.175: 0.189: 0.173: 0.173: 0.176: 0.166: 0.146: 0.124: 0.104: 0.087: 0.074: 0.062:
Фоп:   57 :   52 :   46 :   38 :   28 :   18 :    7 :  354 :  341 :  330 :  321 :  314 :  308 :  303 :  299 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.042: 0.051: 0.063: 0.077: 0.090: 0.102: 0.106: 0.107: 0.101: 0.089: 0.075: 0.063: 0.052: 0.042: 0.034:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.030: 0.038: 0.050: 0.062: 0.061: 0.050: 0.065: 0.069: 0.065: 0.057: 0.048: 0.039: 0.032: 0.026: 0.021:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.033: 0.036: 0.037: 0.021: 0.002:      :      : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 :      :      : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   218 : Y-строка  8  Cmax=  0.145 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 23)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.085: 0.103: 0.121: 0.138: 0.145: 0.139: 0.135: 0.133: 0.126: 0.115: 0.101: 0.088: 0.076: 0.065: 0.056:
Фоп:   51 :   46 :   40 :   32 :   23 :   14 :    5 :  355 :  344 :  335 :  327 :  320 :  314 :  309 :  305 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.037: 0.045: 0.053: 0.062: 0.069: 0.076: 0.081: 0.080: 0.076: 0.069: 0.061: 0.053: 0.045: 0.037: 0.032:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.027: 0.034: 0.040: 0.046: 0.044: 0.038: 0.047: 0.050: 0.048: 0.044: 0.038: 0.032: 0.027: 0.023: 0.019:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.021: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031: 0.025: 0.007: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   147 : Y-строка  9  Cmax=  0.114 долей ПДК (x=   375.0; напр.ветра= 20)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.087: 0.100: 0.109: 0.114: 0.113: 0.109: 0.105: 0.100: 0.093: 0.084: 0.075: 0.065: 0.058: 0.051:
Фоп:   46 :   41 :   35 :   28 :   20 :   12 :    4 :  355 :  346 :  338 :  331 :  324 :  318 :  313 :  309 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.055: 0.059: 0.062: 0.061: 0.059: 0.054: 0.049: 0.043: 0.036: 0.031: 0.027:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.024: 0.028: 0.032: 0.033: 0.031: 0.031: 0.036: 0.037: 0.036: 0.034: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020: 0.017:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.028: 0.022: 0.011: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    76 : Y-строка 10  Cmax=  0.092 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра= 10)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.073: 0.081: 0.087: 0.092: 0.092: 0.089: 0.086: 0.082: 0.076: 0.070: 0.063: 0.057: 0.051: 0.046:
Фоп:   41 :   36 :   31 :   24 :   17 :   10 :    3 :  355 :  348 :  341 :  334 :  328 :  322 :  318 :  313 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.029: 0.033: 0.036: 0.040: 0.044: 0.046: 0.048: 0.048: 0.047: 0.044: 0.039: 0.036: 0.031: 0.028: 0.024:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.020: 0.023: 0.025: 0.027: 0.026: 0.025: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.017: 0.015:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.022: 0.021: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=     5 : Y-строка 11  Cmax=  0.075 долей ПДК (x=   446.0; напр.ветра=  9)
----------:__________________________________________________________________________________________________
 x=    91 :   162:   233:   304:   375:   446:   517:   588:   659:   730:   801:   872:   943:  1014:  1085:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.062: 0.067: 0.072: 0.074: 0.075: 0.074: 0.071: 0.068: 0.064: 0.059: 0.055: 0.050: 0.045: 0.041:
Фоп:   38 :   33 :   28 :   22 :   15 :    9 :    2 :  355 :  349 :  342 :  336 :  331 :  326 :  321 :  317 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.025: 0.028: 0.031: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.034: 0.032: 0.030: 0.027: 0.024: 0.022:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.017: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.022: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   517.0 м,  Y=   644.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8510602 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   137 град.
                       и скорости ветра  0.75 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.1112|   1.5367237 |  83.02 | 83.02 |  13.8194580  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0608|   0.3143229 |  16.98 |100.00 |   5.1680856  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   1.8510467   100.00                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000135     0.00 (2 источника)          |

 
7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

        _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      588 м;  Y=      360 |
      |  Длина и ширина     : L=    994 м;  B=    710 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     71 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.091 0.113 0.145 0.191 0.256 0.382 0.591 0.585 0.371 0.256 0.201 0.159 0.125 0.101 0.082 |- 1
   |                                                                                           |
 2-| 0.095 0.117 0.151 0.198 0.264 0.543 1.851 1.578 0.540 0.262 0.196 0.159 0.126 0.101 0.082 |- 2
   |                                      ^                                                    |
 3-| 0.098 0.119 0.150 0.191 0.249 0.529 1.400 1.618 0.564 0.263 0.196 0.155 0.124 0.100 0.081 |- 3
   |                                      ^     ^                                              |
 4-| 0.102 0.123 0.148 0.185 0.342 1.198 0.892 0.792 0.414 0.254 0.193 0.149 0.118 0.095 0.078 |- 4
   |                                ^                                                          |
 5-| 0.105 0.130 0.166 0.222 0.325 0.424 0.316 0.368 0.305 0.230 0.177 0.137 0.109 0.089 0.074 |- 5
   |                                                                                           |
 6-C 0.103 0.129 0.166 0.216 0.256 0.213 0.231 0.245 0.225 0.187 0.151 0.121 0.099 0.082 0.068 C- 6
   |                                                                                           |
 7-| 0.096 0.118 0.146 0.175 0.189 0.173 0.173 0.176 0.166 0.146 0.124 0.104 0.087 0.074 0.062 |- 7
   |                                                                                           |
 8-| 0.085 0.103 0.121 0.138 0.145 0.139 0.135 0.133 0.126 0.115 0.101 0.088 0.076 0.065 0.056 |- 8
   |                                                                                           |
 9-| 0.075 0.087 0.100 0.109 0.114 0.113 0.109 0.105 0.100 0.093 0.084 0.075 0.065 0.058 0.051 |- 9
   |                                                                                           |
10-| 0.064 0.073 0.081 0.087 0.092 0.092 0.089 0.086 0.082 0.076 0.070 0.063 0.057 0.051 0.046 |-10
   |                                                                                           |
11-| 0.056 0.062 0.067 0.072 0.074 0.075 0.074 0.071 0.068 0.064 0.059 0.055 0.050 0.045 0.041 |-11
   |                                                                                           |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----C-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.8510602
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   517.0 м
     ( X-столбец 7, Y-строка 2)       Yм =   644.0 м
 При опасном направлении ветра  :     137 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.75 м/с

 8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :102 Караг. обл, Каркаралинский р-н.
     Объект    :0001  Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг.
     Вар.расч. :1    Расч.год: 2025 (СП)      Расчет проводился 17.02.2025 19:07
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 5
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 9.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________
 y=    614:   612:   592:   599:   616:
----------:------:------:------:------:
 x=    956:   958:   964:   998:  1000:
----------:------:------:------:------:
Qc : 0.121: 0.120: 0.117: 0.106: 0.106:
Фоп:  267 :  267 :  270 :  269 :  267 :
Uоп: 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 : 9.00 :
          :      :      :      :      :
Ви : 0.069: 0.067: 0.067: 0.059: 0.060:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви : 0.040: 0.041: 0.040: 0.035: 0.034:
Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :
Ви : 0.011: 0.012: 0.010: 0.011: 0.011:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   956.4 м,  Y=   613.7 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1206064 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   267 град.
                       и скорости ветра  9.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.1112|   0.0691909 |  57.37 | 57.37 | 0.622220099  |
|  2 | 6006 | П1|     0.0608|   0.0402825 |  33.40 | 90.77 | 0.662322819  |
|  3 | 0002 | Т |     0.0556|   0.0110610 |   9.17 | 99.94 | 0.198939189  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1205344    99.94                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000721     0.06 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
[image: ]



[image: ]
[image: ]
[image: ]

[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc190726334]Приложение 2




















[bookmark: _Toc174991225][bookmark: _Toc190726335]Копия государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды


[bookmark: _Toc145287830][image: E:\Users\Пророк\Desktop\ско\Гос лицензия МООС РК.JPG]


[bookmark: _Toc145287831][image: E:\Users\Пророк\Desktop\ско\Приложение к гос лицензии МООС РК.JPG]



[bookmark: _Toc190726336]Приложение 3




















[bookmark: _Toc174991229][bookmark: _Toc190726337]Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на проект по «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» к плану разведки Лицензионной площади №1844-EL М-43-71-(10г-5а-23,24) М-43-71-(10г-5в-1,2,3,4,6)


[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc190726338]Приложение 4




















[bookmark: _Toc190726339]Копия письма об отсутствии сибиро-язвенных захоронений


[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\НС ИНЖ-г\справки\ветеренария CL24051604308066\ветеренария CL24051604308066.jpg]
[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\НС ИНЖ-г\справки\ветеренария ответ NC Engineering\ветеренария ответ NC Engineering.jpg]

[bookmark: _Toc190726340]Приложение 5




















[bookmark: _Toc190726341]Копия ответа историко-культурного наследия


[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\НС ИНЖ-г\справки\ИК CL24051604308127\ИК CL24051604308127-1.jpg]
[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\НС ИНЖ-г\справки\ИК CL24051604308127\ИК CL24051604308127-2.jpg]

[bookmark: _Toc190726342]Приложение 6




















[bookmark: _Toc174991235]
[bookmark: _Toc190726343]Копия ответа РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»



[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\справки\лесное CL24051604308828\лесное CL24051604308828-1.jpg]
[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\справки\лесное CL24051604308828\лесное CL24051604308828-2.jpg]
[bookmark: _Toc190726344]Приложение 7




















[bookmark: _Toc190726345]Копия ответа РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР»


[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\НС ИНЖ-г\справки\бви CL24051604307991\бви CL24051604307991-1.jpg]

[image: E:\1128899\НС ИНЖ вл в работу\НС ИНЖ-г\справки\бви CL24051604307991\бви CL24051604307991-2.jpg]
[bookmark: _Toc174991238][bookmark: _Toc190726346]Приложение 8













[bookmark: _Toc174991239][bookmark: _Toc190726347]Копия ответа АО «Национальная геологическая служба» о наличии, либо отсутствии месторождений подземных вод


№ ПР-4280 от 16.08.2024



ТОО «NC Engineering»


На исх. запрос №03/2024от 24.05.2024г

	
АО «Национальная геологическая служба» (далее – Общество), рассмотрев Ваше обращение касательно предоставления информации о наличии, либо отсутствии месторождений подземных вод, сообщает следующее.    
Месторождения подземных вод,  в пределах указанных Вами координат No1844-EL Блоки: М-43-71-(10г-5а-23,24) М-43-71-(10г-5в-1,2,3,4,6), на территории Каркаралинского районе Карагандинской области, состоящие на государственном учете по состоянию на 01.01.2023 г. отсутствуют.  
	Вместе с тем, сообщаем, что Общество оказывает услуги по предоставлению геологической информации, формированию пакетов геологической информации, предоставлению информации о запасах полезных ископаемых, справок о наличии/отсутствии подземных вод, краткой информации по изученности территорий, определению свободности территорий, сопровождению программы управления государственным фондом недр и другие, а также выпускает справочные и картографические материалы (справочники по месторождениям, картографические материалы, аналитические обзоры, атласы, периодические издания, информационные и геологические карты и другое).	Также информируем вас, что на официальном сайте АО «Национальная геологическая служба» в разделе Информационные ресурсы функционируют - Интерактивная карта действующих объектов недропользования и участков недр, включенных в Программу управления государственным фондом недр и Электронная картотека геологических отчетов. 			



Заместитель
Председателя Правления                                                  	Шабанбаев К.У.



Исп. Айтказыев Т.М.
тел.: 57-93-47





	



«NC Engineering» ЖШС


Шығыс сұраныс № 03/2024 24.05.2024
	
	
"Ұлттық геологиялық қызмет" АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жер асты сулары кен орындарының болуы немесе болмауы туралы ақпарат беруге қатысты Сіздің өтінішіңізді қарап, мынаны хабарлайды.    
Сіз көрсеткен координаттар шегінде (No1844-EL Блоктар: М-43-71-(10г-5а-23,24) М-43-71-(10г-5в-1,2,3,4,6)), Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының аумағында 01.01.2023 ж. жағдай бойынша Мемлекеттік есепте тұрған жер асты суларының кен орындары жоқ.
	Сонымен қатар, қоғам геологиялық ақпарат беру, геологиялық ақпарат пакеттерін қалыптастыру, пайдалы қазбалар қорлары туралы ақпарат беру, жер асты суларының болуы/болмауы туралы анықтамалар, аумақтарды зерделеу, аумақтардың еркіндігін айқындау, жер қойнауының мемлекеттік қорын басқару бағдарламасын сүйемелдеу және т. б. бойынша қызметтер көрсететінін, сондай-ақ анықтамалық және картографиялық ақпарат шығаратынын хабарлаймыз материалдар (кен орындары бойынша анықтамалықтар, картографиялық материалдар, талдамалық шолулар, атластар, мерзімді басылымдар, ақпараттық және геологиялық карталар және басқалар).	Сондай - ақ, "Ұлттық геологиялық қызмет" АҚ ресми сайтында ақпараттық ресурстар бөлімінде мемлекеттік жер қойнауы қорын басқару бағдарламасына енгізілген қолданыстағы жер қойнауын пайдалану объектілері мен жер қойнауы учаскелерінің интерактивті картасы және геологиялық есептердің электрондық картотекасы жұмыс істейтінін хабарлаймыз.



Басқарма Төрағасының
Орынбасары							               Шабанбаев К.У.



Орын. Айтказыев Т.М.
тел.: 57-93-47
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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025-207 гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) участок
	0001
	0001 01
	Дизельный
	
	8
	2500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.296

	разведки
	
	
	генератор
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	буровой
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	1.685

	
	
	
	установки
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.216

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.432

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	




	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025-207 гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.518

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0002
	0002 01
	Передвижная
	
	12
	4320
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.296

	
	
	
	дизельная
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	электростанция
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	1.685

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.216

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.432

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.518

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6001
	6001 01
	Снятие ПРС
	
	8
	10
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.001134

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	




	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025-207 гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	6002 01
	Проходка
	
	8
	70
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00235872

	
	
	
	разведочных
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	канав
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	6003 01
	Обратная
	
	8
	460
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00267624

	
	
	
	засыпка канав
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	6004 01
	Топливозаправщи
	
	0.2
	2
	Сероводород (
	0333(518)
	0.00001982

	
	
	
	к
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.00706

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6005
	6005 01
	Сварочные
	
	1
	15
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.001466

	
	
	
	работы
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.0002595

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	




	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025-207 гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.00006

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	6006
	6006 01
	Спецтехника
	
	8
	8760
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732(654*)
	

	
	6007
	6007 01
	Временный бурт
	
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.04171824

	
	
	
	хранения ПРС
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6008
	6008 01
	Временный бурт
	
	24
	8760
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.050061888

	
	
	
	хранения грунта
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2025-207 гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6009
	6009 01
	Пыление при
	
	8
	4320
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.2904

	
	
	
	передвижении
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	автотранспорта
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).





	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025-2027гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	участок разведки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	2
	0.02x0.2
	2
	0.008
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1667
	1.296

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.2167
	1.685

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0278
	0.216

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0556
	0.432

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.139
	1.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	0.00667
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.00667
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0667
	0.518

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	0002
	2
	0.02x0.2
	2
	0.008
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0833
	1.296

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.1083
	1.685




	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025-2027гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0139
	0.216

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0278
	0.432

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.0694
	1.08

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	0.00333
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.00333
	0.0518

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.0333
	0.518

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6001
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.044625
	0.001134

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.013447
	0.00235872

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	




	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025-2027гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.013447
	0.00267624

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	2
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.000000977
	0.00001982

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000348
	0.00706

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6005
	2
	
	
	
	
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.001086
	0.001466

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (
	0.0001922
	0.0002595

	
	
	
	
	
	
	
	в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0000444
	0.00006

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	6006
	2
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.20796
	

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.03378
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.03524
	

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.03041
	

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	




	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025-2027гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.2831
	

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (654*)
	Керосин (654*)
	0.05909
	

	6007
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0036975
	0.04171824

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6008
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.004437
	0.050061888

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6009
	2
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.01817
	0.2904

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в




	ЭРА v3.0   

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	на 2025-2027гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).





	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

	И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2025-2027 год

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!





	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2025-2027гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	11.058414408
	11.058414408
	0
	0
	0
	0
	11.058414408

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	0.822074588
	0.822074588
	0
	0
	0
	0
	0.822074588

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.001466
	0.001466
	0
	0
	0
	0
	0.001466

	
	пересчете на железо) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.0002595
	0.0002595
	0
	0
	0
	0
	0.0002595

	
	пересчете на марганца (IV)
	
	
	
	
	
	
	

	
	оксид) (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.432
	0.432
	0
	0
	0
	0
	0.432

	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая,
	0.388349088
	0.388349088
	0
	0
	0
	0
	0.388349088

	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	
	

	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	
	

	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	10.23633982
	10.23633982
	0
	0
	0
	0
	10.23633982




	ЭРА v3.0   

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2025-2027гг

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	2.592
	2.592
	0
	0
	0
	0
	2.592

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	3.37
	3.37
	0
	0
	0
	0
	3.37

	
	(6)
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.864
	0.864
	0
	0
	0
	0
	0.864

	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.00001982
	0.00001982
	0
	0
	0
	0
	0.00001982

	
	(518)
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	2.16
	2.16
	0
	0
	0
	0
	2.16

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.00006
	0.00006
	0
	0
	0
	0
	0.00006

	
	соединения /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	0.1036
	0.1036
	0
	0
	0
	0
	0.1036

	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.1036
	0.1036
	0
	0
	0
	0
	0.1036

	2732
	Керосин (654*)
	
	
	0
	0
	0
	0
	

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	1.04306
	1.04306
	0
	0
	0
	0
	1.04306

	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	

	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	
	

	
	Растворитель РПК-265П) (10)
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W3onuunm B ponsax NAK
YcnosHble 0603HaueHus:

- Kunbie 30Hbl, rpynna N 01 _;?OZJ:II"I}LK
Peku, o3epa, py4bn —4.057 noK
Tepputopusi npeanpusiTUs —6.009 MK

Pacuy. npamoyronbhuk N 01

Cetka anst PITN 01 —7.179 AK

Makc koHueHTpauna 7.9601254 MNOK pocturaetcs B Touke x= 517 y= 644 0 62 185Mm.
Mpu onacHom HanpaeneHun 135° n onacHoit ckopocTu BeTpa 0.76 m/c
PacueTHblit npsimoyronbHuk N 1, wupuxa 994 m, Beicota 710 M,

Lwiar pac4eTHoit ceTku 71 M, KONMYEeCTBO pacyeTHbIX Todek 15%11
Pacyér Ha CyulecTByloLiee rnosoxeHune.

Macwra6 1:6160
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lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuit p-H

O6bekT : 0001 YyacTok passepnku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
0328 Yrnepogp, (Caxa, Yrnepog, yepHbii) (583)
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YcnoBHble 0603HaueHns:

Kunble 3oHbl, rpynna N 01
~—— | Peku, ozepa, pyubn
[ |Teppurtopusi npeanpustus

Pacuy. npsimoyronbHuk N 01
Cetka ans PMN 01

Makc koHueHTpauus 8.3636608 MK nocturaetcs B Touke x= 588 y=573
Mpwu onacHom Hanpaenexu 278° u onacHon ckopoctu BeTpa 0.78 m/c
PacuyeTHbin npsimoyronbHuk Ne 1, wmpuna 994 m, Beicota 710 m,

war pacyeTHoi ceTkn 71 M, KOnM4ecTBO pacyeTHbIX Todek 1511

Pacuét Ha cyuiecTaylolee NMosioXeHue.

WN3onuuum B gonsx NOK

----0.100 NOK
—1.0 NOK

2,130 NOK
4,208 NOK
—(.286 MK
—7.532 NOK

0 62

Macuwrab 1:6160

185m.
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lopop, : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H

O6bekT : 0001 Yuactok pasBenku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0 Moaenb: MPK-2014

0330 Cepa guokeug, (AHruapua, cepHucTblil, CepHucTbiii ras, Cepa (IV) okeung) (516)
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YcnosHble 0603HaueHus:
- Kunbie 30Hbl, rpynna N 01
| Pexn, osepa, pyubn
[ ITepputopus npeanpusitus
Pacuy. npamoyronbhuk N 01
Cetka ansa PIN N 01

Makc koHueHTpauna 1.8510468 MK pocturaetcs B Touke x= 517 y= 644
Mpu onacHom HanpaeneHun 137° u onacHoit ckopocTu BeTpa 0.75 m/c
PacuyeTHblit npsimoyronbHuk N 1, wupuxa 994 m, Beicota 710 M,

Lwiar pac4eTHoit ceTku 71 M, KONMYEeCTBO pacyeTHbIX Todek 15%11

Pacyér Ha CyulecTByloLiee rnosoxeHune.

W3onuunm B ponsax NAK

wee=0.050 NAK
0.100 NAK
0,494 TOK
w0946 NOK
—1.0 MOK
—1.399 MK
—1.670 MOK

0 62

Macwra6 1:6160

185m.
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lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuit p-H

O6bekT : 0001 YuacTok pa3Begku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014

0337 Yrnepop, okcupg, (Okuck yrnepopa, YrapHbiii ras) (584) 13 i
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WN3onunum B sonsx NAOK
YcnoBHble 0603HaueHNs:

~ Xuneie somsi, rpynna N 01 _3'?28 EEE
_— Peku, ozepa, py4bn _0.364 noK
TeppuTtopust NpeAnpuUsTUAS _0.708 naok

Pacu. npsimoyronbruk N 01 —.0 [OK

Cetka ans PMTN 01 —.053 MOK

—.260 MOK

Makc koHueHTpaums 1.3976145 MK pocturaetcs B Touke x= 588 y=573 0 62 185Mm.
Mpw onacHom Hanpasnexun 279° n onacHoii ckopoctn BeTpa 0.6 M/c

PacueTHbint npsimoyronbHnk N2 1, wnpuHa 994 M, Boicota 710 M, -

Liar pacyeTHon ceTku 71 M, KOSIMYECTBO pacyeTHbIX Todek 15%11 Macuuta 1:6160
PacyéT Ha cylecTsylolLiee NONOXeHKe.
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lopop, : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H

O6bekT : 0001 Yuactok pa3Benku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0 Moagenb: MPK-2014

0342 ®dropucTble rasoobpasHble coemHeHus /B nepecyete Ha ctop/ (617)
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YcnosHble 0603HaueHus:
- Kunbie 30Hbl, rpynna N 01
| Pexn, osepa, pyubn
[ ITepputopus npeanpusitus
Pacuy. npamoyronbhuk N 01
Cetka ansa PIN N 01

Makc koHueHTpauna 0.0535387 MNOK pocturaetcs B Touke x= 588 y= 573
Mpu onacHom HanpaeneHun 339° n onacHoit ckopocTu BeTpa 0.62 m/c

PacueTHbiit npaAmoyronbHuk N 1, wmnpuHa 994 m, Bbicota 710 M,
Lwiar pac4eTHoit ceTku 71 M, KONMYEeCTBO pacyeTHbIX Todek 15%11
Pacyér Ha CyulecTByloLiee rnosoxeHune.

W3onuunm B ponsax NAK
0,014 NOK
~=0.027 NAK
=——0.040 MK
—0.048 MK
0,050 NMAK

0 62 185m.

Macwra6 1:6160
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lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuit p-H

O6bekT : 0001 Yuactok passepnku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014

1301 lNpon-2-eH-1-anb (AkponeuH, Akpunanbaerua) (474)
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W3zonunnm 8 gonax NOK

YcnosHble 0603HaveHus: - 0.100 NAK
- Kunbie 3oHbl, rpynna N 01 _o‘313 noK

| Peku, o3epa, pyuby 1-0 noK
TeppuTopusi npeanpusaTus 1-580 noK
Pacu. npamoyronbHuk N 01 2.341 noK
Cetka ana PMTN 01 2-798 noK

Makc koHueHTpaums 3.1031249 MK pocturaetcs B Touke x= 517 y= 644 0 62 185m.

Mpw onacHom Hanpasnexun 135° u onacHom ckopocTu BeTpa 0.76 m/c
PacueTHblit npsmoyronbHuk Ne 1, wnputa 994 m, Bbicota 710 M,

wiar pacyeTHoM ceTkn 71 M, KONU4ecTBo pacyeTHbIx Tovek 1511
PacuéT Ha cyuiecTsyloliee NofoXeHue.

Macuwra6 1:6160
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lopop, : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H

O6bekT : 0001 Yuactok pa3Benku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0 Moaenb: MPK-2014
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YcnosHble o603HaueHus: M%SBOA?IJH& e
- Kunbie 30Hbl, rpynna N 01 0.100 nokK
[:Pexu, o3epa, pyibun _0‘491 noK
:Teppmropwn npeanpuaTus _0.943 noK
Pacuy. npamoyronbhuk N 01 _1'0 noK
Cetka ana PITN 01 i

—1.405 MOK
—1.679 MOK

Makc koHueHTpauna 1.8618749 MNOK pocturaetcs B Touke x= 517 y= 644

0 62 185m.
Mpu onacHom HanpaeneHun 135° n onacHoit ckopoctu BeTpa 0.76 m/c
PacueTHblit npsimoyronbHuk N 1, wupuxa 994 m, Beicota 710 M, i 516160
Lwiar pac4eTHoit ceTku 71 M, KONMYEeCTBO pacyeTHbIX Todek 15%11 ACHITE0 I

PacuyéT Ha cyuiecTByloLee MoMoXeHue.
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lopop, : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H

O6bekT : 0001 YyuacTok pa3segku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
2732 KepocuH (654*)
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YcnoBHble 0603HaueHus::
Kunbie 30Hbl, rpynna N 01
| Pexw, ozepa, pyubn
[ ]TeppuTopus npeanpustus
Pacu. npsimoyronbHuk N 01
Cetka gna PN 01

Makc koHueHTpauus 1.2006977 NAK gocturaetca B Touke x= 588 y= 573
Mpu onacHom Hanpasnexun 278° n onacHoi ckopocTy Betpa 0.62 m/c
PacuetHbiit npsamoyronibHuk N2 1, winpuxa 994 m, Beicota 710 m,

wiar pacyeTHoi ceTkn 71 M, KonM4ecTBO pacyeTHbIX Todek 1511

PacuéT Ha cywecTsyloLee NonoxeHue.

Wsonunum B ponsix MAK

“-0.050 MAOK
----0.100 NOK
0,308 MOK
“-0.606 MAK
—(.903 MOK
—1.0 MOK

—1.082 MOK

0 62

Macwrab 1:6160

185m.
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lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H
O6bekT : 0001 YuacTok passenku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
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YcnosHble 0603HaueHus: MBOHMHM%SBOAEJH:: noK
Kunbie 3oHbl, rpynna N 01 _00-100 i
'Peku, 03epa, pyubm .

0,245 MK
Tepputopusi npeanpusiTUs
Pacuy. npamoyronbhuk N 01 0%2 gﬁﬁ
Cetka anst PITN 01 4
—().840 MOK
Makc koHueHTpaums 0.9309483 MNOK pocturaetcs B Touke x= 517 y= 644 0 62 185m.

Mpu onacHom HanpaeneHun 135° n onacHoit ckopocTu BeTpa 0.76 m/c
PacueTHbiit npamoyronbHuk N 1, wmnpuHa 994 m, Bbicota 710 M,
< & Macuwra6 1:6160
Lwiar pac4eTHoit ceTku 71 M, KONMYEeCTBO pacyeTHbIX Todek 15%11
Pacyér Ha CyulecTByloLiee rnosoxeHune.
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lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H

O6bekT : 0001 YuacTok passenkmu Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014 c
2908 Mbinb HeopraHuyeckas, cofepxalas IBYyOKUCb KpeMHUs B %: 70-20 (wamoT, ueMeHT, neflb 4
LIeMEHTHOIO NMPOU3BOACTBA - MINHA, MUHUCTBIN CnaHeL, AOMEHHbIN LWiakK, Necok, KuHKep, 3ona;. 10
KpemHeseM, 3051a yriei KazaxcTaHCKUX MectopoxaeHuit) (494) R
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Naonunum B gonax MAOK
YcrosHbie 0603HaueHus:

Kunbie 3oHbl, rpynna N 01 _8(1)(5)8 EEE

Pekn, o3epa, pyubn 1-0 noK
[ |Tepputopus npeanpusitus 1.705 noK
Pacu. npamoyronshuk N 01 —3.377 0K

Cetka ana PITN 01 —5.049 MK

m——n.053 MOK

Makc koHueHTpauus 6.7216644 MNOK nocturaetcs B Touke x= 588 y= 644 0 62 185Mm.
Mpu onacHom Hanpasnexun 221° n onacHoi ckopocTu Betpa 0.71 m/c I
PacuetHblit npsimoyronbHuk Ne 1, wuputa 994 M, Beicota 710 M,
war pac4eTHom ceTkn 71 M, KONIMYECTBO pacyeTHbIX Todek 15*11
PacuéT Ha cywecTyloliee nosioxeHue.

Macuwra6 1:6160




image18.jpeg
lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckui p-H

O6bekT : 0001 Yuactok passepnku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1

MK 9PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
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YcnosHble 0603HaqeHns:

- Kunble 3oHbl, rpynna N 01
| Peku, o3epa, pyuby
TeppuTopusi npeanpusiTus

Pacu. npamoyronbHuk N 01
Cetka ana PMTN 01

Makc koHueHTpaums 0.3645036 MK pocturaetcs B Touke x= 588 y= 715
Mpw onacHom Hanpasnexun 197° u onacHom ckopocTu BeTpa 0.5 m/c
PacueTHblit npsmoyronbHuk Ne 1, wnputa 994 m, Bbicota 710 M,

wiar pacyeTHoM ceTkn 71 M, KONU4ecTBo pacyeTHbIx Tovek 1511

PacuéT Ha cyuiecTsyloliee NofoXeHue.

W3zonunnm 8 gonax NOK
---0.100 NOK
w0148 NOK
“e0.220 NOK
—(0.292 MOK
—(.336 0K

0 62 185m.

Macuwra6 1:6160
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lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H

O6bekT : 0001 YuacTok passenku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
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W3onuunm B ponsax NAK
YcnosHble 0603HaueHus: 0.050 FUJK
- Kunbie 30Hbl, rpynna N 01 0'100 naK
Peku, 03epa, pyubn 3
Tepputopusi npeanpusiTUs LIS
~=0.948 NAK
Pacuy. npamoyronbhuk N 01 1.0 NAK
Cetka ana PMN 01 :

—1.405 MOK
—1.679 MOK

Makc koHueHTpauna 1.8618786 MK nocturaetcs B Touke x= 517 y= 644

0 62 185m.
Mpu onacHom HanpaeneHun 135° n onacHoit ckopocTu BeTpa 0.76 m/c
PacueTHblit npsimoyronbHuk N 1, wupuxa 994 m, Beicota 710 M, i 516160
Lwiar pac4eTHoit ceTku 71 M, KONMYEeCTBO pacyeTHbIX Todek 15%11 ACHITE0 I

PacuyéT Ha cyuiecTByloLee MoMoXeHue.
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lopop : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuit p-H

O6bekT : 0001 YyacTtok pa3Bepku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1

MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
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YcrnoBHble 0603HaueHus:
XKunble 30Hbl, rpynna N 01
| Peku, o3epa, pyubu
[ Tepputopus npeanpusitus
Pacu. npsimoyronsHuk N 01
Cetka ans PIN 01

Makc koHueHTpaums 1.8631797 NOK pocturaetcs B Touke x= 517 y= 644
Mpw onacHom Hanpasnexun 137° n onacHoi ckopocTu BeTpa 0.75 m/c
PacueTHbiit npamoyronbHuk Ne 1, wupuHa 994 m, Beicota 710 M,

Lar pacyeTHoit ceTku 71 M, KOSIMYECTBO pacyeTHbIX Touek 15%11

Pacuét Ha cyuwiecTByrouiee nosioxeHne.

W3onunun B gonsix NAK

0,050 MK
-~ --0.100 NAK
0,497 NOK
0,952 MK
—1.0 MK

—1.408 K
—1.681 110K

0 62

Macuwra6 1:6160
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lopop, : 102 Kapar. o6n, KapkapanuHckuii p-H

O6bekT : 0001 Yuactok pa3enku Ne1844-EL, 2025-2027rr Bap.Ne 1
MK 3PA v3.0 Mogenb: MPK-2014
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Wsonunum B ponax MAK
YcnoBHble 0603HayeHns:

XKunbie 3oHbl, rpynna N 01 i 0(1](5)8 Hﬁ?

.~ Peku, o3epa, pyubm _0.494 NaK
[ |Tepputopus npeanpusitus y

Pacuy. npsimoyronbHuk N 01 1 24:;}?’(

Cetka ansi PITN 01 —.399 MK

—1.670 NOK

Makc koHuenTpauus 1.8510602 MNOK gocturaetcs B Touke x= 517 y= 644 0 62 185m.
Mpu onacHom Hanpaenenun 137° n onacHown ckopoctu BeTpa 0.75 m/c
PacueTHbit npsimoyronbHuk Ne 1, wupuHa 994 m, Beicota 710 m,

war pac4eTHom ceTku 71 M, KONMYECTBO pacyeTHbIX Todek 1511
Pacuyét Ha cyulecTyloliee NonoxeHue.

Macwra6 1:6160
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Homep: KZ50VVX00341617

PECIIVEIMKAHGKOK 0 12 2024
TOCYJAPCTBEHHOE PEXJIEHUE

«KA3AKCTAH PECITYBJIMKACBI
9KOJIOTI'Usl )KOHE TABUFU

PECYPCTAP MUHUCTPJITT «JENAPTAMEHT 9KOJIOTHUHA
9KOJIOT'UsLIBIK PETTEY )KOHE O KAPATAHJIMHCKOM OBJIACTH
BAKBUIAY KOMUTETIHIH KOMUTETA 9KOJIOT'HYECKOTI'O

KAPAFAH/IbI OBJIBICHI BOMBIHILA
SKOJIOIMsI JEITAPTAMEHTI»

PET'YJIMPOBAHHUSI U KOHTPOJIA
MMWHUCTEPCTBA 3KOJIOI'UH,

PECIYBJIUKAJIBIK MEMJIEKETTIK W MTPUPOJHBIX PECYPCOB
MEKEMECI PECITYBJIMKH KA3BAXCTAH»
100000, Kaparauns! kanacsl, bykap-XKsipay 100000, ropox Kaparauna, np.byxap-XKsipay,
narnbuiel,47 Tem. / pake: 8 (7212) 41-07-54, 41- 47
09-11. Ten./daxc: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
KCK KZ 92070101KSN000000 BCK VUMK KZ 92070101KSN000000 BUK
KKMFKZ2A KKMFKZ2A
« KP Kapsket Munuctpiirinin KassiHarmbusik I'V «Komuter Ka3naueiictBa MunmcTepcTBa
xomureri» MM BCH 980540000852 ®unancos PK» BTH 980540000852
TOO « NC Engineering »

3ak/1104eHHe N0 Pe3yJIbTaTaM OLEeHKH BO3/IeiicTBHS HA OKpY:Kalollyo cpeay Ha npoekt no «OTYET O
BO3MOKHbIX BO3}1E171CTBI/1$IX» K m1any pa3Beaku Jlnnensnonnoii miomann Nel844-EL
M-43-71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6)

Muunmatop: TOO « NC Engineering »
Anpec 3aka3umka: r.AnMarel, boctanbikckuii paiton, Mukpopaiion Hyp Anatay, ynuna A6unkaiisip Xan, gom 20.
IpoexrtHast opranu3anus: AKMOIMHCKas 001actb, r. Kokiueray, Mukp. Llentpanbusiii,54, H.11.36.

Cornacuo mm.7.12. n.7 Paspgena 2, Ilpunoxenus 2 Dkonorumyeckoro koaekca Pecny6muku Kaszaxcraw,
pa3Be/Ka TBEP/bIX HOJE3HBIX HCKOIAGMbIX C H3BJICYCHHEM FOPHON MAacChl U EPEMEIEHUEM HOUBbI IS LieJIeil OLeHKH
PecypcoB TBEpPIbIX MOJIE3HbIX HCKOMAEMBIX OTHOCHTCS K 00bekTaM Il kateropuu.

Cornacuo Paspena 2 npunoxenue 1 Dxonorudeckoro Konekca as HamedaeMoil eSTe/IbHOCTH IIPOBEJCHHE
MPOLEAYPb! CKPHHHHIA BO3/CIICTBHI HAMEUaeMOii Ies TeIbHOCTH SIBJISCTCS 0053aTeIbHbIM.

Obmee onucanue BUI0B HAMEYAEMOIH 1esATeJTbHOCTH

PaGoTs! 1m0 pa3Besike MOJE3HBIX MCKOMAeMBbIX, Haxopsuleiics B Kaparanaunckoii obnactu, Kapkapanunckom
patione, sBnsiercs manensust Nel844-EL, Beinannast ot 07.09.23r, ToBapHIIECTBY C OTPaHMYEHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO
«NC Engineering», KOTOpPOMYIPEIOCTABICHO NPABO HA MOJIb30BAaHHE YYaCTKOM HEIp B IENAX MPOBEJICHHUS ONeparmii
0 pa3BeZIke TBEP/BIX MOIE3HBIX HCKOMAEMBIX .

I'pannner  Tepputopum ydactka Henp: 7 OmokoB: M-43-71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6)
Koopaunatsr yrmoBeix Touek munensus Ne 1844-EL 6mokm: M-43-71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6) 1)
50°4'0"N 77°1'0"E; 2) 50°3'0"N 77°1'0"E; 3) 50°3'0"N 77°0'0"E; 4) 50°5'0"N 77°0'0"E; 5) 50°5'0"N 77°2'0"E 6)
50°6'0"N 77°2'0"E; 7) 50°6'0"N 77°4'0" E; 8) 50°4'0"N 77°4'0"E.

IlnanupyeTcst IPOBECTH TIEOJIOrMYECKOe M3YYCHHE Ha JIMICH3MOHHOW TEPPUTOPUM, OrPAaHHYCHHON CEMbIO
6ioxkamu M-43-71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6).

Ha mnomaau— 15 kM2. ¢ 1enbio ONpe/e/eH s 3aIacoB B LIE/SIX IPOBE/CHUS ONEpaLtii 10 pa3BeJike TBepIbIX
MOJIe3HBIX HCKomnaeMblX.[lnaHoM pa3Besky mpeaycMaTpUBAETCsl KOMILIEKC I€0JI0ropa3BeJOuHbIX PaboT, BKIIIOYAIOIINH
B cebs: - [Touckosble MapupyTtsl 70 m. kM. -CxeMaTHYecKOe re0JIOrHYeckoe KapTHpOBaHHE Ha Iwomamu 15 km2. —
WuctpymenranbHas pazouska npoduieit 15 km2. - JlemudpupoBanue TaHHBIX IUCTAHIIHOHHOTO 30HIHPOBAHHS 3eMIIH
(JA33) maciutab ananusa 0.5 -70 metpos. - Tonorpado-mapkiueiiiepckue paboThl. - FOPHbIE paboThI; - OIIPOOOBaHUE;
- obpaborka 1npod; - 1abopaTopHbIe pabOThl. — HHTEPIPETALUIO PE3yIbTaTOB IIPEIUICCTBYIOIIHX PabOT; - KOCMHYECKYIO
CbEMKy; - TICOJIOTMYECKOEe KApPTUPOBAHME; - TICOXMMHYECKOE OINpOOOBaHHE; - OJIEKTPOPA3BEJOYHBIE M
MarHuTOpa3BeJouHble paboThl; - OypeHHEe KOJIOHKOBBIX CKBaKHMH, [OKYMEHTALIMIO M ONPOOOBaHHE KepHa; -
JIOKYMCHTALIUIO KaHaB U 60po30Boe onpoOoBaHue; - 00pabOTKy H aHAIN3 FE0IOrHYECKUX MPOod.

XapaKTepHCTHKA POH3BOACTBA KAK HCTOYHHKA 3arPsi3HEHUs aTMOC(epbl

B meprox mpoBeneHust paGoT B OKpYyKaOIMii aTMocepHBIH BO3AyX OyayT MOCTyHmaTh, B OCHOBHOM,
CclefyIOMINe 3arpA3HAIONINE BEIIeCTBa: MbUTH HEOPraHMIeCKOH, coepikamieii AByoknch kpeMuus B %: 70-20,quokcnna
a30Ta, OKCHJA a30Ta, OKCH/A yriepoja (HOPMHpPyeMbIe 3arps3HSIONIHE BEIeCTBA), yraepoa, TMOKCUIA CePbl, MPOm-2-
eH-1-amst, popmanbaernia, ankanoB CI12-19 (HeHopmupyembie 3arpsisusiomue Beriecta). CepoBoopox, AJKaHbI
C12-19., xeneso (11, I1I) okcuabl, Maprater ¥ €ro CoeiMHeH s, GTOpUCTBIE ra3000pa3Hble COETMHEHHS.

Ot sBuraTeneii NCMoJIb3yeMoil CIENTeXHNKH B arMocdepy TIPOUCXOUT BBIOPOC CIEYIONIMX 3arpsA3HAIONIMX
BEIIECTB: YTIepO OKCHI, kepocuH, asoTa (IV) anokcun, yrnepon, cepa THOKCHI,.

Banoseie BEIOpOCHI OT ABHraTeneif mepeABIKHBIX MCTOYHMKOB TOHHA B TOX (T/TOJ) HE HOPMHPYIOTCS H B
061iHit 06beM BEIOPOCOB BPEIHBIX BEIECTB HE BKIIOUAOTCs. Banoserii BeiGpoc 3B — 11,32318532 1/roz.

BasioBslii BEIOPOC OT aBTOTPAHCIIOPTA HE YYUTHIBAETCS, BHIOPOCH! OILTAYMBAIOTCS 10 (PaKTHIECKOMY 00BEMY
COMOKCHHOTO TOIUIMBA, MAaKCHMAlbHO-Pa3oBblii BBIOPOC ke BKIIOYEH B pacuéT pacceBaHHs, 4YTOObI OLCHHTH
Bo3z€elicTBHE 00beKTa B 1esioM Ha OC.

Byt kyskar KP 2003 biitsin 7 KaHTaphIHars! « JEKTPOH/Ib! KY/KAT KIHE HIEKTPOH/TbI CAHJIBIK KOI KOIO» Typarsi 3aiibin 7 6ael, | Tapmarsina cofikec Karas GeTiHzeri 3aHMEH TeH.
DNEeKTPOHIIBIK KysKkat www.elicense.kz nopraibiiia Kypbliran. DNIEKTPOH/BIK KyoKaT TynHycKachin www.elicense.kz noprasibinia Tekcepe anachis.

Jlannstii 1oKymenT cornaco myHkty | cratbi 7 3PK ot 7 smsapa 2003 roga «O6 371eKTPOHHOM JI0KYMEHTE H 21eKTPOHHOI LPOBOii MOIHCHY PABHO3HAYCH IOKYMCHTY Ha GYMaKHOM
HoCHTeNe. DICKTPOHHBII 0KyMEHT chopMHpOBaH Ha nopTase www.elicense.kz. TIpOBEPHTS MO/LIHHHOCTL YICKTPOHHOTO IOKYMEHTA Bb MOETE Ha nopTane www.elicense.kz. S
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Bojocnab:xeHHe 1 BO100TBeIeHHE

Ha mepyo/1 BBITIOTHEHHS] MAKCHMATBHBIX 00BEMOB MIAHOBBIX PaboT, MIIaHUpyeMast YHCIIEHHOCTh TIepPCOHaNa
y4acTKa OCTOSIHHO Oy/ieT cocTaBIATh 7 uenoBek. KauecTBo HCmob3yeMoit s X03aHCTBEHHO-ITUTHEBBIX HyK/T BOJIBI
JIOJDKHO COOTBETCTBOBATh CAHMTAPHBIM TIPaBHJIaM.

PasBenounsie paboT Ha TePPHTOPHH 3eMelh BOAHOTO (hoH/a (BOAHBII 00BEKT, BOZOOXpaHHAs MOJI0CA, 30HBI
CaHHTapHOI OXPaHbI BOJ03a00PHBIX CHCTEM MHTHEBOTO BOIOCHAOKEHHS) HCKITIOYEHEI.

Cornacno otsera PI'Y «EpTucckas 6acceiiHOBasi HHCIICKLUS 110 PEryIUPOBAHUIO HCIIOIb30BAHUS H OXPaHE
BOJIHBIX pecypcoB» Ne3T-2024-04051787 ot 29.05.2024r. noBepXHOCTHBIE BOJHbIE 0OBEKTBI HE UMEIOTCS.

Cornacno nucsma AO «HanuoHanbHas reosorudeckast ciry:x6a» B npezieniax ykasaHHbIX koopauHat Nol844-
EL Bnoku: M-43-71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6), na Teppuropuu Kapkapanuuckoro paiione
KaparauanHckoii 06;1acTH,COCTOSIIME HA TOCYIAPCTBEHHOM YUeTe MECTOPOK/IEHHS MOA3EMHBIX BOJ, [0 COCTOSIHUIO
na 01.01.2023 r oTcyTcTBYIOT. 3200p CBEKEH BOIBI C OTKPBITHIX BOJAHBIX HCTOYHHKOB HE MPETYyCMOTPEH.

TuTeeBas Bona OyayT JIOCTABIATHCS 3aBOJICKOTO MPOMCXOXKIeHU. Boja s TeXHHYeCKHX Hyxk OyneT
OpraHM30BaHa ITyTeM 3aKJII0YEHHs JI0r0BOPa CO CHENHaTM3HPOBaHHON OpraHu3alei mocae CoraacoBaHus MPOEKTHOH
JIOKyMeHTaluH. JI1s Hy’K/1 IepcoHaja B MOJIEBOM JIarepe NpeJInoaraeTcst HCrolib30BaTh OHOTYaNEThl, ¢ TIOCTIE Ty IOIUM
BBIBO30M CTOKOB Ha OYHCTHBIE COOPYKEHHUs. BuoTyaneTsl OyIyT OCHAIEHBI CHCTEMOI 3aIlIUTHI B BUJIE HCMOIb30BaHUS
TepMETHYHOH eMKOCTH, KaK CPe/ICTBO 3alIMThl OT AHTPONOTEHHOTO BO3eHcTBUA. Pacnionoxenne ux Oyaer He 6mmike
30,0 M OT OBITOBOTO BaroH4YMKa, C y4eTOM Po3bl BeTpoB. OOBbEM OTBE/IEHHS XO3AHCTBEHHBIX OBITOBBIX CTOYHBIX BOJ
NPUHUMAETCS PaBHOE BOIONOTPEOIEHHIO.

OTX0/1b1 IPOH3BOICTBA U NOTPebJIeHust
B pesynbTate mpoM3BOJACTBEHHOH JEATENLHOCTH HA TEPPUTOPHH TNPEANPUATHS 00pas3yloTCs CJEAyIOMHUE BHIbI
OTXO/IOB!

-Kommynanbaeie otxozas1-0,525 1/rox; -OcTaTky M orapku CBapoYHBIX 21eKTponos -0,00225 1/rox;

Jns coopa TBO Oynmer obGopynoBaHa crenuanbHas IUIONIafKa (C yd4ETOM pO3bl BETPOB) OCHAICHHAS
MeTa/UIMYeCKUMH KoHTelHepamu. [lpu 3anmonnenun konTeiiHepoB He Oonee uyem 2/3 ux obvema, TBO Oyayt
BBIBO3HTBCS Ha OMIDKaHIIMK CIIel. MOJIMIOH MO JOrOBOPY CO CIELMAIM3MPOBAHHON OpraHusanueil 3aHumaromieiics
yTHIIH3a1Hei 0TX0/10B.

TIpo0/IKHTEIBHOCTh BPEMEHHOIO XPAHEHHs! OTXO/0B (HAKOIIEHMs) coracHocTaThe 320 DKoIOrnueckoro
Kopekca PK He Gonee 6 mecsues. HakomieHne 0TX010B NpelycMOTPEHO B CHELHAILHO 000pYI0BAaHHBIX KOHTeHHEepax
B COOTBETCTBHHU C TPeOOBAHMSIMHU 3aKOHO/aTe/IbcTBA Pecnybmku Kazaxcran.

B coorserctBun ¢ mm. 1 m. 2 cr. 320 Dkonorunueckoro kojekca Pecrny6nuku Kaszaxcran BpemeHHOe
CKJIaJMPOBAaHHE OTXO/0B Ha MecTe 00pa30BaHus NPETYCMOTPEHO Ha CPOK He Doliee MIeCTH MeCsleB 10 AaThl HX cOopa
(mepejaun CreNUANTM3MPOBAHHBIM OPraHU3aLMAM) MIIM CAMOCTOSTEILHOIO BbIBO3a HAa OOBEKT, IJIE JAHHBIE OTXObI
OyLyT NOIBEPIHYTHI OIIEPALIHSM [0 BOCCTAHOBIICHUIO UIIH YJAJICHHIO.

JloroBop Ha BBIBO3 OTXOJIOB CO CMENHATH3MPOBAHHBIMU OpPraHU3alMAMM Oy/E€T 3aK/II04eH HEMOCPE/ICTBEHHO
nepesl HadaioM NpoBesieHus paboT.

PacruTe/IbHBII M KHBOTHBII MHP

EcTecTBeHHBblE MMINEBbIE M JIEKAPCTBEHHBIE pacTeHHs OTCYTCTBYIOT. COriacHO KajacTpaMm ydYeTHOH
JIOKyMEHTallMH  CENbCKOXO3AHCTBEHHBIE Yrojbs (KpOoME NacTOMIl) B paccMaTpuBaeéMOM paHoOHE OTCYTCTBYIOT.
BrbIOpOCHI 3arpsA3HAIONINX BEIIECTB B aTMOC(Epy CYNIECTBEHHO HE MOBIHUAIOT HAa PACTHTE/IbHBIH MHP.

Cornacno mucema PI'Y «Kaparanauuckas oGnacTHasi TeppHTOpHabHAs MHCIEKLMs JIECHOTO XO3sHcTBa M
JKUBOTHOro Mupay» Ne3T-2024-04052600 ot 30.05.2024r. y4yacToK IO IUIAHOBO — KapTorpaMueckiuM MaTepHaIam
JlecoycTpoiicTsa, pacnonoxked B KaparaujmHckol 001acTH, HaXOJIMTCS 3a NpPEJeNaMH 3eMellb IOCYIapCTBEHHOIO
JecHoro (oHaa U 0c060 OXPaHSIEMbIX HPUPOJHBIX TEPPUTOPHIL. JlaHHAS TEPPUTOPUS OTHOCHUTCS K MyTSM MUIPALUH
Bexnaxanunckoit nomysisiuy caiiru u mecram oburanus Kasaxcranckoro ropsoro 6apana (Apxap).

Cornacio nynkry 15 crateu 1 3akona PecnyOnuku Kasaxcran «O6 0co00 OXpaHSEMbIX HPUPOHBIX
TeppuTopusx», (nanee — 3akon 06 OOIIT) peakue M HaxoAsLIMECs MO YrPO30il HCUE3HOBEHUS BMJIbl KHBOTHBIX M
pacTenuil sBISIOTCA 00BEKTaMH I'OCYJapPCTBEHHOIO HMPUPOJHO-3anoBeaHoro ¢oupa. CorimacHo myHkTy 2 craThi 78
3akona 06 OOIIT ¢u3udeckue u OPUIHUCCKUE JTUIA 00S3aHb! IPHHUMATh MEPBI O OXPAaHE PEIKUX M HAXOSLINXCS
10J1 yrpo30ii HCUE3HOBEHHUS BUJIOB PACTEHHIl M KUBOTHBIX.

B coorBerctBuu ¢ myHkToM 1 cratbu 12 3akona Pecry6Omuxu Kasaxcran «O0 oxpaHe, BOCIPOU3BOJACTBE U
MCHOJIB30BAHMM KMBOTHOTO MHpa» (Jajee — 3aKOH), JeATe]bHOCTh, KOTOpas BJMAET MIIM MOMKET MOBJIHATH HA
COCTOSHHE JKMBOTHOTO MHpa, Cpely OOMTaHHWs, YCIOBHS Pa3sMHOXKEHMS M MyTH MUTPAllMd SKMBOTHBIX, JIOJKHA
OCYIIECTBIAThCA C COOMO/IeHHeM TpeGOBaHMH, B TOM 4MCIE JKOJOTHYECKHX, OOECHeuMBAIONIMX COXPAHHOCTh M
BOCHPOM3BOJICTBO KHBOTHOIO MHPA, CPE/Ibl €M0 OOMTAHMS M KOMIIEHCAIMI0 HAHOCHMOTO M HAHECEHHOTO BPe/ia, B TOM
4HCsle ¥ HEM30€XKHOTO.

Takxe, cormacHo crathe 17 3akoHa, NpH pa3sMENICHHH, MPOEKTHPOBAHUM M CTPOMTENBCTBE HACENEHHBIX
MYHKTOB, TpPEANPUATHIi, COOpyXKeHMH M JpPYyrux OOBEKTOB, OCYMIECTBJIECHHH MPOH3BOJCTBEHHBIX IPOLECCOB M
SKCITyaTallii TPAHCHOPTHBIX CPEJICTB, COBEPIICHCTBOBAHMH CYIIECTBYIONIMX H BHEJAPEHHH HOBBIX TEXHOJIOTHUECKHX
MPOLIECCOB, BBEIEHMM B XO3AHCTBEHHBIH 00OpPOT HEMCHOB3YEMBIX, MPHOPEKHBIX, 3a00JOYEHHBIX, 3aHATHIX
KyCTapHUKaMH TEPPUTOPHH, MEIHOpallMi 3eMellb, MOJb30BAHMM JIECHBIMM PECYPCaMH M BOJHBIMH 0OBEKTaMH,
TPOBEJIEHUHU TE0JI0r0-pasBe04HbIX paboT, 100bIYE MOJIE3HBIX MCKOMAEeMBIX, OMPEJIENEHHH MECT Bbilaca M NpOroHa
CeNbCKOXO3SHCTBEHHBIX JKHBOTHBIX, Pa3pabOTKe TYPHCTCKHX MapLIPyTOB M OPraHH3allMM MECT MacCOBOTO OTAbIXa
HACeNIeHUs JIOJKHBI NPEJyCMATPUBATBCS M OCYIIECTBIATLCS MEPONPHATHS [0 COXPAHEHHIO CPeibl OOMTaHMS H
YCIOBHI Pa3MHOMKEHHs 00BEKTOB JKMBOTHOIO MHUPA, ITyTEH MMIPALMM U MECT KOHLEHTPALMHM JKMBOTHBIX, a TaKXKe
obecreunBaThCsl HENPUKOCHOBEHHOCTh YYaCTKOB, NPEICTABIAIONIMX 0COOYI0 LEHHOCTh B KAu€CTBE CPe/bl 0OMTaHHs

JUKHUX )KUBOTHbBIX. [Of
Byt kyskar KP 2003 b abin 7 KaHTapbIHars « JIEKTPOH/Ib! KY/KAT KIHE HIEKTPOH/TbI CAH/IIK KOI KOIO» TypauTsi 3auibin 7 6ael, | Tapmarsina cofikec karas GeTiHzeri 3aHMEH TeH.
DNEeKTPOHIIBIK KysKkat www.elicense.kz nopraibiiia Kypbliran. DNIEKTPOH/BIK KyoKaT TYnHycKachin www.elicense.kz noprasibinia Tekcepe anachis.
Jlawbiii 10kymMenT cornacio nynkty | cratsn 7 3PK ot 7 susaps 2003 roxa «O6 57eKTPOHHOM 10KyMEHTE H ICKTPOHHOI L(POBOIi MOAMHCH» PABHOIHAMCH JIOKYMEHTY Ha GyMakHOM
HoCHTeNE. DICKTPOHHBII 0KyMEHT copMHpOBaH Ha nopTase www.elicense.kz. TIPOBEPHTS MO/LIHHHOCTL YICKTPOHHOTO IOKYMEHTA BbI MOETE Ha nopTane www.elicense.kz.
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Ilpn okcmmyaTanuy, pasMeIleHHH, NPOEKTHPOBAHHH M CTPOUTEIBCTBE JKEIE3HOIOPOIKHBIX, MIOCCEHHBIX,
TPyOOMPOBOAHBIX M APYTHX TPAHCTIOPTHBIX MAaruCTpasel, THHHI SIEKTPONepeaadn U CBS3H, KaHAJIOB, IUIOTHH W HHBIX
BOJIOXO3SICTBEHHBIX COOPYKCHHH JOJIKHBI Pa3padaThiBaThCs M OCYMIECTBISATHCS MEPONPHATHS, 0bGecrnedHBaromine
COXpaHeHHe Cpe/ibl 0OMTaHHs, YCIOBUIA Pa3MHOKEHHS, TyTel MUTPAllii U MECT KOHIIEHTPAINH JKHBOTHBIX.

HesakonHoe Jo0biBaHHe, MpHOGpeTEeHHE, XpaHEHHE, COBIT, BBO3, BBIBO3, IEPECBHUIKA, MEPEBO3KA HIIH
YHHYTOKEHHE PEIKHX M HAXOJAIIMXCS MOJ yrpo30oi MCUE3HOBEHHs BHJOB PACTeHHMH M JKHBOTHBIX, MX JacTel WITH
JICPUBATOB, a TAK)KE PACTCHUH H )KUBOTHBIX, HA KOTOPBIX BBE/CH 3alIPeT Ha MOJIb30BAHUE, HX YacTeil MM IepUBATOB, a
PAaBHO YHHMYTOXKEHHE MECT UX OOMTAHUs — BIEYET OTBETCTBEHHOCTb, MPEAYyCMOTPEHHYIO cTaThéit 339 VYromoBHOro
konekca Pecny6onuku Kazaxcran.

OpHUM U3 OCHOBHBIX (DAKTOPOB BO3JCUCTBUSI HA KUBOTHBII MHp SIBISICTCS (HaKTOP BBITCCHEHUS! KUBOTHBIX 32
mpeiensl X MECT OOuTaHus. BBITECHEHHIO JKMBOTHBIX CIOCOOCTBYET HEMOCPEACTBCHHO H3BATHE YYacTKa 3eMellb,
COKpaIlleHHe B pe3yIbTaTe ITOr0 KOPMOBOH 0a3bl.

Ilpexxae Bcero, mMoCTpajalOT JKMBOTHBIE C MalbiM  pagHycOM aKTHBHOCTH (Oecro3BOHOHYHEIE,
TPeCMbIKAIOIIHECs, MENIkHe MieKonuTaomme). ITTuiel 6yayT BeITeCHEHBI BeneacTBre (akTopa GecriokoiicTa. Paifon
TIpOBeJeHUs] PabOT HAXOJHUTCS BHE MyTei CE30HHBIX MUTPAalMii JKHBOTHBIX, OOMTAlONIME B MPHIETAloNeM paioHe
JKMBOTHBIE Y)K€ aJalTHPOBATNCh K HOBBIM ycloBHAM. HemocpeacTBeHHO Ha TuIOIanKe MPEANPHATHS >KHBOTHBIE
OTCYTCTBYIOT B CBA3HM C OJM30CTBIO K JEHCTBYIOIMM IIPOMBIIIIEHHBIM 00bekTaM. YKHBOTHBIH MHpP OKpecTHOCTeH
COXPaHHUTCSA B CYIIECTBYIONIEM BHJIE, XapaKTEPHOM JI/Isl CTEMHOM MOJIOCHI.

CrenoBartenbHO, TIPH TPOBEICHHH PaboOT, CYIIECTBEHHOrO HEraTUBHOTO BIMAHMS Ha JKABOTHBIH MHpP U
M3MeHeHHe TeHO(OHIa He TPOH30#iAeT, BO3ACHCTBHE JOMYCTHMOE.

CaejieHNs! 0 I0KYMEHTAX, MOATOTOBJIEHHBIX B X0/1¢ OLEHKH BO3/eiiCTBHsI HA OKPYKAIOIIYIO CPexy:

3akmoueHne 00 ompezneneHHH cepbl OXBaTa OLEHKH BO3ACHCTBHS Ha OKpYKAOIIyI0 cpexy u (Wim)
CKpHHHHTA BO3/]eiicTBIA HamMedaeMoii nestensHocTy 3a Ne KZ87VWEF(00171737 ot 31.05.2024 r.

OT4yeT 0 BO3MOXKHBIX BO3ICHCTBHAX Ha OKpyxkaromylo cpeny k npoekty «OTUET O BO3MOXHbBIX
BO3£[EI71CTBI/D1X» K many pasBeaky JlunensunonHoit miomanu Nel844-EL M-43-71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-
58-1,2,3.4,6)

IlpoTokon oOLieCTBeHHBIX clymaHuii B Qopme orpbiToro cobpanus or 22.10.2024 r. «OTYET O
BO3MOXHbBIX B03}1E171CTBVLSLX» K IIaHy pas3Benku Jluuensuonnoil miomanun Nel844-EL M-43-71-(10r-5a-
23,24) M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6), Hauano perucrpaluu ydacTHHKOB B 14:50 uacoB, Bpems Hayallo OOLIECTBEHHbIX
cinymanuii — 15:00 gacoB, BpeMsi OKOHYaHHs OOILIECTBEHHBIX ciymanuii — 16:00 uyacoB, mpoBexeHs! B (opme
OTKpBITOro cobpanus 1o aapecy Kaparanmunckas o6nacts, Kapkapanunckuit paiton, Abaiickuii c.o., c.Aiinabynak, yi.
Memngexke Oatbip -15, 3nanue akumara

B nanbHeiiniell pa3paboTke HPOEKTHOH DOKyMEHTAalMH HEOOXOJHMO Y4ecThb TpeGOBaHHS DKOJIOIHYECKOTO
3aKOHO/IaTE/ILCTBA.

IIpeacraBnennsiii OTuér 0 BosmokubIX BoszgeiicTBuax «OTYET O BO3MOXXHBIX BO3,[[EI7ICTBI/IHX» K
mnany passeaku Jlmmemsmomnod mmomaam  Nel844-EL M-43-71-(10r-5a-23,24)  M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6)
COOTBETCTBYET YKOJIOTHIECKOMY 3aKOHOAATEILCTBY.

Wudopmartis 0 npoBeaeHNN 0OIIECTBEHHBIX CITyIIaHUIA:

JlaTa pasMemieHns MpoeKTa OTYETa roa Ha HHTEPHET pecypce YTOITHOMOYEHHOrO Oprana B 00JacTH OXpaHbI
oxpyKatomeif cpezpr: 18.09.2024 r.

Jlata pa3MelieHus HPOEGKTa OTYETa O BO3MOMKHBIX BO3JCHCTBUAX HAa O(HIHAIBHBIX HHTEpPHET-pecypcax
MECTHBIX HCIIOJIHHTEIbHbIX opranos:31.10.2024 roxa.

HaumenoBanue raserbl, B KOTOPOH ObUIO OHyOIMKOBAHO OOBSBICHHE O HPOBEACHHU OOIIECTBEHHBIX
CIIyIIaHHil Ha Ka3aXCKOM H PYCCKOM si3bIKaX, JaTa BbIXOJa HOMepa rasersl. paifonHas rasera: rasera «Qarkaraly Ne37
(1198),14 centsibpst 2024 roxa.

Jlata pacnpocTpaHeHHs! OOBSIBICHHS O NPOBEJCHHU OOIICCTBEHHBIX CIyLIAHUH 4Yepe3 Tese- MM PaJHOKaHall
(xanabl): Tenexanan «Saryarqa» 11 cenrsOpst 2024 rona Ne34-15/416

DJeKTPOHHBIH ajipec U MOYTOBbIH afpec YIOJIHOMOUYCHHOIO OPraHa MM €ro CTPYKTYPHBIX IIOpa3/ieleHuil, o
KOTOPBIM OOILECTBEHHOCTh MOIJIA HANPABILSITh B MHMCBMEHHOII MM 3JIEKTPOHHOII (opMe CBOM 3aMeyaHus HU
TIPeJUI0KEHUS K IPOEKTY OTYEeTa O BO3MOXKHBIX Bo3zeiicTBusix — karagandy-ecodep @ecogeo.gov.kz.

CaeJieHHs 0 Ipoliecce IPOBEICHHs OOLIECTBEHHBIX CIIYIIAHHIAL aTa U apec MeCTa HX MPOBEICHHUs, CBEICHUS
0 HAJIMYUH BHJICO3AIHCH OOLICCTBEHHBIX CIIYIIAHHIl, €e HPOJOJDKUTEIbHOCTh — OOLIECTBEHHBIE CIIYIIAHUS IPOBEICHBL
22 okTsa0ps 2024 .

MecTto mTpoBesieHHs OONIECTBEHHBIX ciymranuit: Kaparanauuckas o6macts, Kapkapammuckuit — paiion
1. AliHaOynax

Buneosanuce 06mecTBEHHBIX CIyNIaHUIH C TIPOIOIKUTENIBHOCTEIO 27 MHH 18 cex pasmemena.

Bcee 3amedaHmss M TpeUTOKeHHs OONIECTBEHHOCTH K MPOEKTY OTYETa O BO3MOXKHBIX BO3JEHCTBHAX,
TOTy4eHHBIE B X0/1€ OOIECTBEHHBIX CITYIIAHUH, M BBIBOJIBI, MOJy4YEHHBIE B PE3YIbTATe MX PACCMOTPEHHS OBLIH CHATHI.

3amMedaHs M MPEIOKEHHs] OT 3aMHTEPECOBAHHBIX TOCYaPCTBEHHBIX OPTAHOB HHHI[HATOPOM CHSTHI.

DKONOTUYECKHE YCIOBHUS:

1. Heobxonumo cobmionats TpeboBanms 1.2 cT.320 Kogekca, MecTa HaKOMIEHUS OTXOJOB MPETHA3HAYEHBI
JUIsl BPEMEHHOTO CKJIaAMpPOBaHUs OTXOJ0B HA MecTe 00pa30BaHMs HAa CPOK He Ooree IeCTH MeCsIeB 10 JaThl X cobopa
(mepefaun CHENMATH3HPOBAHHBIM OPraHM3AIMsIM) HJIM CAMOCTOSTENHHOTO BBIBO3a HA OOBEKT, IJ€ JAHHBIE OTXOIBI
OyIyT IOJABEPTHYTHI OIEPALIHSM 110 BOCCTAHOBICHUIO HIH yIaJICHHIO.

2. Ilpu neperaue ONACHBIX OTXOJOB CTOPOHHHMM OpraHM3amusM coOumronate TpeboBanusi cr.336 Konekca
CyObeKThl NpeJIpUHIMATENbCTBA ISl BBIIOJHEHHsT paboT (OKa3aHUs yciyr) IO mepepaboTke, 00e3BPEeKUBAHUIO,

yruausauuu u (ld!lld) YHUYTOXKEHHUIO OINACHLIX OTXOH0B 00s13aHbL TOJIYyYUTh JIMICH3UIO Ha BBINOJIHEHUE pa60
Byt kyskar KP 2003 buibii 7 KaHTapbIHAars! «ICKTPOM/Ib! KYKAT KIHE MIEKTPOR/Tb! CAH/IIK KOI KOIO» TypalTsi 3aibin 7 00k, | Tapmarbina cofikec Karas GETiHZCT] 3aHMCH TCH.
DNEeKTPOHIIBIK KysKkat www.elicense.kz nopraibiiia Kypbliran. DNIEKTPOH/BIK KyoKaT TYnHycKachin www.elicense.kz noprasibinia Tekcepe anachis.
Jlawbiii 10kymMenT cornacio nynkty | cratsn 7 3PK ot 7 susaps 2003 roxa «O6 57eKTPOHHOM 10KyMEHTE H ICKTPOHHOI L(POBOIi MOAMHCH» PABHOIHAMCH JIOKYMEHTY Ha GyMakHOM
HoCHTENE. DICKTPOHHBII 0KyMEHT chopMHpOBaH Ha nopTase www.elicense.kz. TIPOBEPHTS MO/LIHHHOCTL YICKTPOHHOTO IOKYMEHTA BbI MOETE Ha nopTane www.elicense.kz.
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OKa3aHHe YCIyr B 00JacTH OXpaHBl OKPYXKAIOIIeH CPeIbl MO COOTBETCTBYIONIEMY TOABHIY AESITETLHOCTH COTJIACHO
TpeboBanmsam 3akona Pecmybmmkn Kasaxcran «O paspemieHHAX H yBeAOMICHHSAX». B oToii cBs3m, mpu momaue
MaTepuanoB Ha JKOJOTMYECKOe pasperieHHe, HeoOXOAMMO MPEAOCTABUTh KOMHH JIMIEH3UH CleIHaTH3HpOBAHHEIX
OpraHH3aI|ii Ha BBITIONHEHHE PabOT M OKa3aHHE YCITyT B 00JaCTH OXPAaHBI OKPYKAIOIIEH Cpe/ibl.

3. CobmoaTh yCTaHOBICHHBIC HOPMBI yKasaHHBIX B cT. 140 (Oxpana 3emens) 3emensHoro Kopekca
Pecniy6mukn Kazaxcran, B TOM 4HCIE PEKyJIbTHBALMIO HAPYIICHHBIX 3€Melb, BOCCTAHOBICHHE HX IUIOZOPOAHS H
JIPYrUX TOJIE3HBIX CBOWCTB 3eMJIM U CBOEBPEMEHHOE BOBJICUECHHUE €€ B XO3AHCTBEHHbINH 000POT; CHSITHE, COXPAHEHHE U
HCIOJIB30BaHKE ILI0JJOPOIHOTO CJIOS [OUBbI IPH MPOBEJEHUU PAbOT, CBA3aHHBIX C HAPYLICHHEM 3eMellb.

4. TlpexycmoTperh BHeapeHHe Meponpusituii cornacHo IMpunoxenus 4 k OK PK, a Takke npemnaraemsie
Mepbl [0 NPEAYHPEekKACHHIO, MCKIHOYEHHI0 M CHIKEHHIO BO3MOXKHBIX (DOPM HEGIIaronpusTHOrO BO3AEHCTBHS Ha
OKPYKAIOLIYI0 Cpely, a TaKKe [0 YCTPAHEHHIO ero IOCIeJCTBHil: OXpaHa aTMOC(EPHOro BO3AyXa; OXpaHa OT
BO3/ICHCTBHS HA BOJHBIC YKOCHCTEMBI; OXPaHa BOJHBIX 00BEKTOB; OXpaHa 3eMellb; OXpaHa KHBOTHOTO M PACTUTEIHLHOTO
MHpa; obpalleHHe ¢ OTXOJaMH; pagHallHOHHAasi, OWOJOrHYecKas W XMMHYecKas 0e30MacHOCTh, BHEJPEHHE CHCTEM
yHpaBIeHHsS 1 HAWTYHIIHX Ge30MacHBIX TEXHOIOTHid.

5. B coorBerctBin ¢ m.3, 4 cr. 320 Kojgekca HakomIeHHE OTXOAOB Pa3pelIaeTcss TONBKO B CIENHANBHO
YCTaHOBJICHHBIX H O00OpYIOBAHHBIX B COOTBETCTBHH C TpeOOBaHMSIMH 3aKOHOZaTenbcTBa PecmyOmukn Kasaxcran
MecTax (Ha TIOMAAKaX, B CKJIajaXx, XPaHWIMINAX, KOHTeifHepaX M HHBIX OOBEKTaX XpaHeHHs). 3ampemaercs
HAKOIUICHHE W CMEIIHBAHHE OTXOOB C MPEBBINICHHEM CPOKOB, YKa3aHHBIX B MyHKTE 2 HACTOSIIEH CTaThH, M (WIIH) C
TIPEBBINICHUEM YCTAHOBJICHHBIX TUMUTOB HAKOILIEHHs 0TX00B (11 06BexToB I n 11 kateropmit).

6. ITpoBoztuTE PaboTHI 110 MbIIENOAaBIeH IO coracHo .1 TTpunoxenus 4 k Dxonornueckomy Kozxexcy PK.

7.TlocenpoeKTHBIH aHaIM3 JO/DKeH ObITh HayaT He paHee YeM 4epe3 JBEHaAlaTh MECSICB H 3aBEepIICH He
TO3]HEe YeM Yepe3 BOCEMHA/IATh MECAIEB MOcIe Hadasa YKCIUTyaTalluH COOTBETCTBYIONIEr0 00BEKTa, OKa3bIBAIOIIEro
HETaTHBHOE BO3/ICHCTBHE HA OKPYKAIOMIYIO CPETy.

8. Cornacuo cr. 78. Dkonormdeckoro konexca PK. Hyxkno mnpexmycmorpers IlocnenpoexkTHblil aHammu3
(hakTHYECKHX BO3JCHCTBUI TP peanu3alui HAMEYaeMoil e TeIbHOCTH.

9. B coorBerctBu ¢ 1. 2 cT. 77 Kozekca cocTaBHTENb OTUETA O BO3MOXKHBIX BO3JICHCTBUSX, HHUIIUATOP HECYT
OTBETCTBEHHOCTb, MPEAYCMOTPEHHYI0 3akoHamu PecmyOmmkn Kazaxcrad, 3a COKpbITHE HOJIYYEHHBIX CBEICHUH O
BO3JCICTBHAX HA OKPYXKAIOIIYI0O CPely M IpEICTAaBICHHE HEIOCTOBEPHBIX CBEJCHHIl IIPU MPOBEACHUM OLECHKH
BO3/IEMCTBHS HA OKPYIKAOLLYIO CPELy.

BoiBoa:

Ilpencrasnennsiii  Ortyer 0 BO3MOXKHBIX BosmedcrBusix mpoekty «OTUET O BO3MOXHbBIX
BO3£[EI71CTBMHX» K many pasBeaky JlunensuonHoi miomanu Nel844-EL M-43-71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-
58-1,2,3,4,6) nomyckaercs K pealu3aliy IpyH COOMIONCHUH YCIOBHI DKOJIOTHYECKOro 3aKOHOAATeNIbcTBA Pecrybmikn
Kasaxcran.

H.o pyxoBoauTest

Axmaesa X.0.
41-08-71

W.o. pykoBomUTEINs AeMapTaMeHTa KynaraeBa Afiman 3apyxaHOBHA

Byt kyskar KP 2003 biitsin 7 KaHTaphIHars! «JEKTPOH/Ib! KY/KAT KOHE MIEKTPOH/TbI CAHJIIK KOI KOIO» Typarsi 3aiibin 7 6ael, | Tapmarsina cofikec Karas GeTiHzeri 3aHMEH TeH.
DNEeKTPOHIIBIK Kyskat www.elicense.kz nopraibiia Kypbliran. DNIEKTPOH/BIK KyoKaT TynHycKachin www.elicense.kz noprasbinia Tekcepe anachis.

Jlawbiii 10kyMenT cornacio nynkty | cratsn 7 3PK ot 7 susaps 2003 roxa «O6 57eKTPOHHOM 10KyMEHTE H ICKTPOHHOI L(POBOIi MOAMHCIN PABHOIHAMCH JIOKYMEHTY Ha GyMakHOM
HocHTenE. DICKTPOHHBII 0KyMEHT copMHpOBaH Ha nopTaie www.elicense.kz. TIPOBEPHTS MO/LIHHHOCTL YICKTPOHHOTO IOKYMEHTA Bb MOETE Ha nopTane www.elicense.kz.
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Byt kyskar KP 2003 biitbin 7 KaHTapbIHars « JICKTPOH/Ib! KY/KAT KIHE MICKTPOH/TbI CAH/IbIK KO KOIO» TypauTsi 3aiibin 7 6ael, | Tapmarsina cofikec Karas GeTizeri 3aHMEH TeH.
DIIEKTPOHIBIK KyskaT www.elicense.kz noprasibiiia Kypbuira. DJIeKTPOR/IbIK KyKaT TYIHYCKackiH www.elicense.kz nopraibiijia Tekcepe anachis.

Jlannstii jokymenT cornaco myskty | cratbi 7 3PK ot 7 smsaps 2003 roma «O6 571eKTPOHHOM JI0KYMEHTE H 2IeKTPOHHOI L)pOBOii MOMIHCHY PABHO3HACH IOKYMCHTY Ha GYMaKHOM
HocHTeNe. DICKTPOHHBII 0KYMEHT chopMHpOBaH Ha nopTase www.elicense.kz. TTpOBEPHTS MO/LIHHHOCTL YICKTPOHHOTO IOKYMEHTA BbI MOETE Ha nopTane www.elicense.kz.
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"KaparaHabl OONbIChIHbIH,
BeTepuHapus 6ackapmachb!”
MEMIEeKeTTiKk MekeMmeci

[FocynapcTBeHHOe yupexaeHue
"YnpaeneHue BeTepuHapum
KaparanguHckoii o6nacru”

KasakcraH PecnyGnmkace 010000, Ka_3b'66'< Pecny6nuka Kasaxctan 010000, paitoH um.
61 aTblH.ayAaHsbl, Jlo6oabl kewweci 20 KasbiBek 61, ynuuia Jlo6oas! 20

16.05.2024 Ne3T-2024-04051861

ToBapuLLECTBO C OrpaHNYEHHOW
oTtBeTcTBeHHOCTLI0 "NC Engineering”

Ha Ne3T-2024-04051861 ot 16 mas 2024 roga

YnpaBneHue BeTeprHapum paccmoTpeB Balue obpalyeHne coobLiaeT, YTO CKOTOMOTUMbHUKN
(6roTepMuyeckue siMbl) MO NpeAoCcTaBEeHHbIMU KOOPAVHATaMK Ha yYacTke pasBeku TBEPAbBIX
Norne3HblX NCKONaeMbIX Ha NMUUEH3MOHHOM yyacTke Ne 1844-EL, pacnonoXeHHOro Ha Tepputopun
KapkapanuHckoro panoHa KaparaHguHckon o6nactu oTcyTcTBytoT . KacaTenbHo cubupessBeHHbIX
3axopoHeHuin YnpaeneHnem BeTepuHapum, 6bino HanpaeneHo nucbmo B PIY «[lenaptameHt
CaHWTapHO-3NMAEMUONOornieckoro KoHTpons KaparaHguHckoii obnactu KomuteTta caHuTapHo-
3nnaeMnonornyeckoro koHTpons MuHnctepctsa 3gpasooxpaHenust PKy». B cnyvae Hecornacus ¢
oTBeTOM 3a Bamu octaeTcsi npaBo nogaum xanobbl B nopsigke craten 9, 22, 91 AIMUHUCTPaATUBHOIO
npoueaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnuku KazaxcraH.

PykoBogutens YnpasreHus TYPCbIHBEKOB KAMPEEK CEPUKOBUY

Wcnonnutens:
3EKEH 8N KAMLIPKEHKbI3bI
Ten.: 7761396657

Ocbl KykaT «OnNeKTPOHABIK KyXaT XeHe aNeKTPoHAbIK Lmdpnblk konTanba Typanel» Kasakctan PecnybnuvkacbiHbid, 2003 xbinfbl 7
kaHTapaarbl N 370-11 3aHbl 7 6abblHbIH 1 TapMaFbiHa CaMKeC KaFas TacblFbILITaFb KyxkaTneH Gipaei

[aHHbI AOKYMEeHT cornacHo nyHkTy 1 ctatbn 7 3PK o1 7 siuBaps 2003 roga N370-11 «O6 3nekTpOHHOM AOKYMEHTE U 3NIEKTPOHHOMN
LncbpoBoOiA NoanNMUcH» paBHO3HAYeH AOKYMEHTY Ha ByMaxHOM HocuTene.

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecny6nuvkack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTiH 91-
6abblHa calikec WarbiMAaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelleHnem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUN CO cTaTbel 91 AQMUHUCTPATUBHOO
npoLeaypHO-NpoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nvku KasaxcraH.




image30.jpeg
KAPAFAH/IBI OBJIBICBIHBIH rOCY/IAPCTBEHHOE
BETEPHUHAPHSI YRR
YIIPABJIEHUE
R N BETEPUHAPUUA
MEMJIEKETTIK o}
MEKEMECI KAPATAHJIUHCKOH OBJIACTH
100008, Kaparamzs: kanacet, H. JloGona keweci, 20 100008, ropon Kaparanna, yn. K. JloGozt, 20
Ten.: 56-00-71, daxe.: 56-21-25 Ten.: 56-00-71, axc.: 56-21-25
E-mail: E-mail:

15 8T 04y - 040 5161

1005 404 l—— ‘—l
PykoBoauTesto
T ‘l TOO « NC Engineering»

BarueBy P.A.

Kacamenvro obpauyenus
No 3T-2024-04051861
om 16.05.2024e.

Ynpasienue BeTepHHApUM paccmoTpeB Bame obpaienne coobIaer, YTo
CKOTOMOTHJIBHUKH (b6uomepmuueckue ambi) IO NPeJOCTaBICHHBIMA KOOPAUHATAMH Ha
yuacTKe Pa3BeiKH TBEPHbIX MOJE3HBIX MCKOMAEMbIX Ha JIHMICH3MOHHOM y4dacTke Ne
1844-EL,  pacrojlio)XeHHOro Ha  TEePPUTOPUU KapkapaidHcKoro — padona
KaparasanHcKoi 06,1acT OTCYTCTBYIOT .

KacarepHO CHOMpes3BeHHBIX 3aX0POHEHUH Y IIpaBIeHHeM BETepUHAPUH, 65110
Hanpasieno muceMo B PI'Y  «JlenmapraMeHT CaHHTapHO-3MHIEMHOJIOTHYECKOTO
xontpons Kaparasmunckoit obnactu Komurera CAHUTAPHO-3NUIEMUOJIOTHIECKOr0
KkoHTpost MuHucTepeTBa 3apaBooxpatenns PKy.

B ciyuae Hecornacus ¢ OTBETOM 3a Bamu ocTaeTcst mpaBo MozatH KasoOBI B
nopsake cratedr 9, 22, 91 AJIMMHHCTPAaTUBHOIO TPOLIEAYPHO-TIPOLECCYaIbHOro
Konekca Pecrry6imuiku Kaszaxcras.

PykoBoauTeb ,,»,I_f,_ij(#u/ Typebinbexos K.

Hen. ©.3exen /;"ﬁ

Ten.: 562012
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[FocynapcTBeHHOe yupexaeHue
"YnpaBneHue KynbTypbl, apXMBOB U
AokymeHTaumm KaparaHguHckon
obnactu"

"KaparaHapbl 06NnbICbIHBIH MBAEHMET,
apxvBTep XoHe KykaTrama
BGackapMacbi” MemnekeTTik Mekemeci

Kasakctan Pecny6nvkackl 010000, Ka3bibek Pecny6nka Kasaxcran 010000, paiioH uu.
61 aTblH.ayaaHbl, bykap Xbipay faHfbinsl 32 Kasbibek 6u, Mpocnekt Byxap Xbipay 32

20.05.2024 Ne3T-2024-04051920

ToBapuLLECTBO C OrpaHNYEHHOW
oTBeTcTBEHHOCTLIO "NC Engineering”

Ha Ne3T-2024-04051920 ot 16 mas 2024 roaa

TOO «NC Engineering» Ha 3anpoc Ne 3T-2024-04051920 ot 16 mas 2024 roga PaccmoTpeB Balue
obpalleHue, noctynueluee Ha umsi 'Y «YnpaBneHue KynbTypbl, apXMBOB 1 AOKYMEHTaLmm
KaparaHgumHckomn obnactu», coobaem cnegytollee. Ha ykazaHHon Bamu TeppuTopuin (ansi pa3seaku
TMW Ha yyacTke M-43-71(10r-5a-23,24), M-43-71(10r-58-1,2,3,4,6) pacnonoxeHHble B
KapkapanuHckom paiioHe KaparaHavHckoi 06nacTi) 3aperncTpMpoBaHHbIX NaMsATHUKOB UCTOPUKO-
KyNbTYpHOro 3Ha4YeHust He umetoTcs. B cooteeTcTBUM ¢ TpebosaHuamu cT.30 3akoHa PK «O6 oxpaHe u
MCnonb3oBaHWM NCTOPUKO-KYNbTYPHOro Hacneams» (26 nekabpsi 2019 roga Ne 288-VI) o otBoga
3eMeribHbIX y4acTkoB He06X0AMMO NPOM3BECTYU MccreaoBaTenbekue paboThbl NO BbISIBIEHUIO 06HLEKTOB
NCTOPWMKO-KyTIbTYPHOro Hacneams (MCTopuKo-KynbTypHas akcnepTtusa). CornacHo c1.36-2
BblLLEeyKa3aHHOro 3akoHa UCTOPUKO-KyTbTYPHYHO 9KCMEPTH3Yy NPOBOAST dpusnyeckue u lopuanyeckme
nuua, ocyLecTBRsIOLNE AeSTeNbHOCTb B cdhepe oXpaHbl U UCMOMNb30BaHWS 06EKTOB UCTOPUKO-
KyNbTYpHOro Hacneaus, MeloLLye NIMLEH3NI0 Ha AeATENbHOCTb MO OCYLLECTBNEHWIO Hay4HO-
pecTaBpaLMOHHbIX paboT Ha NaMATHUKAaX UCTOPUM U KyNbTypbl U (UNK) apxeonornyecknx paboT, a
TaKkke akkpeguTaumio cybbekTa Hay4HOM U (MNn) HayYHO-TEXHUYECKON AEeSATENbHOCTU B COOTBETCTBUMN C
3akoHofaTenbcTBOM Pecny6nunkv KasaxctaH o Hayke. AKTbl M 3aKMOYEHUSI O HAaNMYMK NaMsTHUKOB
MCTOPUM 1 KYNbTypbl BbIAAIOTCS MOCIIe NPoBEAeHUs UCTOPUKO-KYTbTYPHOIA aKkcnepTuabl. B cnyvae
Hecornacus ¢ aHHbIM pelleHnem coobwaem Bam, 4to cornacHo ctatbsm 9, 22, 91 1 100
ALMUHWCTPaTUBHOIO NpoLeaypHo-npoLeccyanbHoro kogekca Pecnybnuku KasaxctaH, Bel Bnpase
obxanoeaTb ero B BbILLECTOSALLMX MHCTaHLMsAX Nbo B cyae. PykosoauTens E. XXymakeHos Mcn: A.
Ecmaranbetosa 87212255030

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecny6nuvkack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTiH 91-
6abblHa calikec WarbiMAaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelleHnem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUN CO cTaTbel 91 AQMUHUCTPATUBHOO
npoLeaypHO-NpoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nvku KasaxcraH.
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PykoBoguTens YKYMAKEHOB EPKEBYIAH KAVPYNNAEBUY

Wcnonnutens:
ALWKEEB KAObIP TONEYKAOLIPOBUY
Ten.: 7079531242

Ocbl KyxaT «ANeKTPOHABIK KyXKaT XaHe dNeKTPOoHAbIK LMdprbIK konTaHba Typanbl» Kasakctan Pecny6nnkackiHbiH 2003 xbinfbl 7
kaHTapaarbl N 370-11 3aHbl 7 6abblHbIH 1 TapmarbiHa Calikec kaFas TacblfbILUTaFbl KyxaTtneH Gipaei

[aHHbI AoKyMeHT cornacHo nyHkTy 1 ctatbn 7 3PK o1 7 aHBaps 2003 roga N370-11 «O6 anekTpoHHOM AOKYMEHTE U 3NIeKTPOHHOMN
UMhPOBOVI NOANMCU» PAaBHO3HAYEH [JOKYMEHTY Ha GyMakHOM HocuTene

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecny6nuvkack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTiH 91-
6abblHa calikec WarbiMAaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelleHnem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUN CO cTaTbel 91 AQMUHUCTPATUBHOO
npoLeaypHO-NpoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nvku KasaxcraH.
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Pecny6nukaHckoe rocyaapcTBeHHOe
yupexaeHue "KaparaHauHckas
obnactHas TeppuTopuarnbHas
MHCNEeKLs NIeCHOro Xo3sancTea u
XWUBOTHOro Mupa" Komutera necHoro
X03AMCTBA U XKMBOTHOFO MMpa
MwuHucTepcTBa akonormm u

KP 3TPM OpmaH Liapyatubifbifbl
»eHe XaHyapnap AyH1eci
KoMuTETiHIH "KapaFaHabl 06nbiCTbIK
OpMaH Luapyallblibifbl XeHe
»KaHyapnap AyHueci ayMakTblk

uHcnekuusicbl"PMM
NpUpoaHbIX pecypcoB Pecny6nvku
KasaxcraH
KasakctaH Pecny6nukacsl 010000, Pecny6nmka Kasaxcran 010000,
KaparaHgp! o6nkicsl, Kpeinos 20 a KaparaHanHckas o6nacTs, Kpbinosa 20 a

30.05.2024 Ne3T-2024-04052600

ToBapuLLECTBO C OrpaHNYEHHOW
oTBeTcTBEHHOCTLIO "NC Engineering”

Ha Ne3T-2024-04052600 ot 16 mas 2024 roga

KaparaHauHckas obnactHasi TepputopuarbHasi MHCMEKLMS NEeCHOro X035MCTBa U XXUBOTHOrO MUpa
(nanee - MHcnekuwms) paccmoTpeB npeactasneHHble koopanHatel TOO «NC Engineering», coobuiaet
cnepnytoulee. CornacHo nHdopmaumum, npegoctaeneHHon PIKIM «Kasaxckoe necoyctpontensHoe
npeanpusiTUe» ykasaHHbIA y4acTok Mo NiaHoBO — kapTorpaduyeckum matepuanam necoycTpoicTea,
pacnonoxeH B KaparaHanHckol obnacTtu, HaxoauTcs 3a npegenamu 3emerb rocyAapCTBEHHOro
necHoro poHaa 1 0cobo oxpaHseMbIX MPUPOAHbLIX TeppuTopuit. MHdopmaumein o Hannuum Ha
3anpalumMBaemoii TEppUTOPUN BULOB PACTEHWUIN U KMBOTHBIX, 3aHECEHHbIX B [epeyeHb peakux v
HaxoAsLLMXCs NOf YrPO30N NCYE3HOBEHWS BUAOB PACTEHWIA U XUBOTHbIX, YTBEPXKAEHHBIX
noctaHoBneHuem MNpasutensctBa Pecnybnukn Kasaxctan ot 31.10.06 r. Ne 1034 UHcnekuns He
pacnonaraet. [laHHas TeppuTOpWsi OTHOCUTCA K NYTAM MUrpauuv beknakaanuHckoi nonynsauum canrm n
MecTam obutaHus KasaxcraHckoro ropHoro 6apaHa (Apxap). CornacHo nyHkTy 15 ctateu 1 3akoHa
Pecny6nuku Kasaxctan «O6 ocob6o oxpaHsieMbix NPUPOAHbIX TeppuTopusixy, (aanee — 3akoH 06
OOIT) peakvie 1 HaxoAsLLMECS NOA YrPO30N NCHE3HOBEHUS BUAbI XKMBOTHBIX U PACTEHWI SBNAOTCS
o6bekTaMu rocyaapCcTBEHHOro NpPUPOAHO-3anoBeaHoro doHaa. CornacHo nyHKTy 2 ctatbu 78 3akoHa
06 OOMT dusnyeckme n opuanyeckne nuua obs3aHbl NPUHUMAaTbL MEPbI MO OXpaHe PeaKuX u
HaxoAsLLMXCS NOf YrPO30M MCHYE3HOBEHWSI BUAOB PacTEHWIA U XUBOTHBIX. B COOTBETCTBUM C NYHKTOM 1
ctaTbu 12 3akoHa Pecnybnuku KasaxcraH «O6 oxpaHe, BOCNPOV3BOACTBE U UCMONb30BaHNM
XUBOTHOrO Mupa» (Aanee — 3aKoH), AeATeNbHOCTb, KOTOPas BUAET UM MOXET NOBMUATL Ha
COCTOsIHME XWBOTHOTO MUpa, cpeay OBUTaHWs, YCIIOBUS Pa3MHOXEHUA U MYTU MATPaLIMK XUBOTHbIX,
[OIMKHa OCYLLECTBNSATLCS C cobnioaeHnem TpeboBaHNin, B TOM YKUCIIe IKOMOTUYECKUX,
obecrneumBaloLLMX COXPAHHOCTb U BOCNIPOV3BOACTBO XMBOTHOMO MUpa, cpefbl ero obutaHus n
KOMMEHCcaLMIo HAHOCKMOTO U HAHECEHHOTO Bpeaa, B TOM Yncrie  HendbexHoro. Takke, cornacHo
ctaTbe 17 3akoHa, Npy pa3mMeLLeHum, NPOEKTUPOBAHNM U CTPOUTENLCTBE HAaCENEHHbIX MYHKTOB,
npeanpusTUiA, COOPYXeHU N APYrMX 06 beKTOB, OCYLLECTBIEHUN NPOVN3BOACTBEHHbIX MPOLIECCOB U
aKcnnyaTauum TPaHCMOPTHbBIX CPEACTB, COBEPLLEHCTBOBAHWUM CYLLECTBYIOLLMUX W BHEAPEHUN HOBbIX

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecny6nuvkack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTiH 91-
6abblHa calikec WarbiMAaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelleHnem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUN CO cTaTbel 91 AQMUHUCTPATUBHOO
npoLeaypHO-NpoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nvku KasaxcraH.
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TEXHONOMMYECKUX MPOLECCOB, BBEAEHUW B XO3SWCTBEHHbI 060POT HEMCNOb3YEMbIX, MPUBPEXHBIX,
3a60r104eHHbIX, 3aHSATbIX KyCTapHUKaMU TePPUTOPUIA, MenmopaLumn 3eMerb, Nonb3oBaHUN NECHbIMU
pecypcamu 1 BoAHbIMU 06bekTaMu, MPOBEAEHUM FE0NOoro-pa3BeaoyHbiX paboT, Aobbive noneaHbIx
ncKonaeMblix, onpeaeneHum MecT Bbinaca W NPOroHa CerlbCKOXO3SNCTBEHHbIX XKMBOTHbIX, paspaboTke
TYPUCTCKNX MapLUPYTOB 1 OPraH13aLmi MECT MacCOBOrO OTAbIXa HaceneHus AOKHbI
npegycmaTpuBaTbCsi U OCYLLECTBNATLCS MEPONPUATUAS MO COXPaHEHWIO cpeabl OBUTaHNS 1 yCNoBUiA
pa3MHOXeHNs 06 bEKTOB KMBOTHOMO MUPa, NyTeN MUrPaLMM U MECT KOHLIEHTPaLIM XUBOTHBIX, @ Takxe
obecneunBaTbCsl HENMPUKOCHOBEHHOCTb YYacTKOB, MPEACTaBSIOLLMX 0COBYIO LLIEHHOCTb B KayecTBe
cpefibl 06UTaHWSI AVKUX XMBOTHBIX. [pyn akcnnyaTauum, paaMmeLleHumn, NpoeKTMPOBaHUN U
CTPOUTENLCTBE XENe3HOOOPOXHbIX, LLIOCCEHHbIX, TPYGONPOBOAHBIX U APYIVX TPAHCMOPTHBIX
MmarucTpanei, MMHWIA anekTpornepeaaYn 1 CBA3W, KaHanos, NMOTUH U UHbIX BOAOXO3ANCTBEHHbIX
COOpYXEHWI JOMKHbI paspabaTbiBaTLCA U OCYLLECTBNATLCA MeponpusaTysi, obecneynsatoLLve
coxpaHeHue cpefbl 0BUTaHWS, YCNIOBWIA Pa3MHOXEHUS, MyTeN MATrPaLIM U MECT KOHLIEHTpaLum
XUBOTHbIX. He3akoHHOe fo6biBaHue, npuobpeTeHne, xpaHeHue, cobIT, BBO3, BbIBO3, NEepPeChInka,
nepeBo3Ka UMM YHUUTOXEHUE PeKUX U HAXOASLLMXCS NOJ, YrpO30i UCHE3HOBEHMUSI BUAOB PacTeEHUN
JKUBOTHbIX, UX YacTeln Unu AepyBaToB, a Takke PacTeHUM U KMBOTHBIX, HA KOTOPbIX BBEAEH 3anpeT Ha
nonb3oBaHue, Ux YacTel Unu AepyBaToB, @ PABHO YHUUTOXEHUE MeCT nx o0BUTaHus - BreyeTt
OTBETCTBEHHOCTb, NPeAyCMOTPeHHYto ctaTbén 339 YronosHoro kogekca Pecnybnuku KazaxcraH. B
cooTBeTcTBUYM co cTtaTbelt 11 3akoHa Pecny6nuvkn KasaxcraH «O s3bikax B Pecnybnuke KasaxcraHy,
OTBET NpeAocTaBrieH Ha s3blke obpalleHnsi. OQHOBPEMEHHO pa3bsCHAEM, YTO B COOTBETCTBUM CO
cTaTtbén 91 AOMUHUCTPaTUBHOIO NpoueaypHo-npoueccyansHoro Kogekca Pecnybnuku KasaxcrtaH, Bol
MMeeTe NpaBo 06xanoBaHus JaHHOTO OTBETA B BbILLECTOSLLMIA FOCY4apCTBEHHbI OpraH unu B cyA.

PykoBoguTens BANTABAEB AB3AJ1 MAPATOBUY

WcnonHutens:
PAXMATYJIMH MAPAT CABbIPOBUY
Ten.: 7021518244

Ocbl KyKaT «OnNeKTPOHABIK KyXaT XeHe aNeKTPoHAbIK Ldpnblk konTanba Typanel» KasakctaH PecnybnukacbiHbid, 2003 xbinfbl 7
kaHTapaarbl N 370-11 3aHbl 7 6abbiHbIH 1 TapmarbiHa Calikec kaFas TacbIFbILLTaFbl KyxxaTrneH Gipaen

[aHHbI AOKYMEHT cornacHo nyHkTy 1 ctatbn 7 3PK o1 7 siuBaps 2003 roga N370-11 «O6 anekTpOHHOM JOKYMEHTE U 3NIeKTPOHHOMN
unpoBoiA NoaNMUCH» paBHO3HAYEH AOKYMEHTY Ha BymMaxHOM HocuTene.

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecny6nuvkack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTiH 91-
6abblHa calikec WarbiMAaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelleHnem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUN CO cTaTbel 91 AQMUHUCTPATUBHOO
npoLeaypHO-NpoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nvku KasaxcraH.
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"KasakctaH Pecnybnukacbl Cy
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Pecny6nukaHckoe rocyaapcTBeHHoe
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29.05.2024 Ne3T-2024-04051787

ToBapuLLECTBO C OrpaHNYEHHOW
oTtBeTcTBeHHOCTLI0 "NC Engineering”

Ha Ne3T-2024-04051787 ot 16 mas 2024 roga

Paccmotpes, Balue obpalleHne kacaTenbHO NpeocTaBneHns MHopmauum o coBnageHnm
3asiBMNEeHHbIX KOOPAVHAT C 3eMNsiMM BOAHOIO choHAa, Hanuyme nubo oTCyTCTBUE BOJOOXPAHHbBIX 30H U
noroc Ha TeppuTopum yyacTtka nuueHaus Ne1844-EL B KapkapanvHckom paiioHe KaparaHguHckon
obnactu, Eptucckas 6acceiiHoBasi MHcnekumst cooblaet cneaytollee. B npegenax rpaHuy
npeAcTaBneHHbIX Bamu reorpacuiecknx koopamHaT yrioBbiX TOYEK MOBEPXHOCTHbIE BOAHbIE 06beKTbI
He nmetoTca. B cnyyae Hecornacus ¢ gaHHbIM pelueHnem Bbl cornacHo ctatbn 91 AAMUHUCTPATUBHOTO
npoueaypHo-npoueccyanbHoro Kogekca PK, BnpaBe o6xanosaTth ero B BbILLECTOSILLEM OpraHe unm
cyne.

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecny6nuvkack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTiH 91-
6abblHa calikec WarbiMAaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelleHnem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUN CO cTaTbel 91 AQMUHUCTPATUBHOO
npoLeaypHO-NpoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nvku KasaxcraH.
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WcnonHutens:
TEMWUPBEKOBA 3APUHA APNTAHOBHA
Ten.: 7774601246

Ocbl KyKaT «OnNeKTPOHABIK KyXaT XeHe aNeKTPoHAbIK Ldpnblk konTanba Typanel» Kasakctan PecnybnvkacbiHbid, 2003 xbinfbl 7
kaHTapgarbl N 370-11 3aHbl 7 6abblHbIH 1 TapMaFbiHa CaMKEC KaFa3 TacbIfbILUTaFb KyxXaTneH Gipaei

[laHHbI JOKYMEHT cornacHo nyHkTy 1 ctatbu 7 3PK oT 7 siHBaps 2003 roga N370-11 «O6 anekTpoHHOM JOKYMEHTE 1 31eKTPOHHOM
LMdPOBOI NOANMCHY» PaBHO3HAYEH AOKYMEHTY Ha ByMaXHOM HocuTene.

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH KasakctaH Pecny6nuvkack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTiH 91-
6abblHa calikec WarbiMAaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelleHnem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUN CO cTaTbel 91 AQMUHUCTPATUBHOO
npoLeaypHO-NpoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nvku KasaxcraH.
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Pecny6nukaHckoe rocyaapcTBeHHOe
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KasaxcraH
KasakctaH Pecny6nvkacesl 010000, Pecny6nmka Kasaxcran 010000,
KaparaHael oGnbicel, Kpbinos 20 a KaparaHanHckas o6nactb, Kpbinosa 20 a

19.06.2024 Ne3T-2024-04347120

ToBapuLLECTBO C OrpaHNYEHHOW
oTBeTcTBEHHOCTLIO "NC Engineering”

Ha Ne3T-2024-04347120 ot 11 nions 2024 rona

Ha nucemo ot 11.06.24 r. 6/H KaparanauHckas obnactHas TepputopuanbHas MHCNeKUUs eCHOro
XO35IMCTBA U XXMBOTHOIO Mupa, paccMoTtpes NnaH pa3segku JnueHsnoHHon nnowaam Ne1844-EL M-43-
71-(10r-5a-23,24) M-43-71-(10r-58-1,2,3,4,6) Ha 2022-2028 roapl, COrnacoBbIBaeT €ro B 4acTu OXpaHbl
XKMBOTHOrO MUpa, ¢ y4éToMm TpeboBaHuin ctaTenn 12 n 17 3akoHa Pecnybnuku KasaxctaH «O6 oxpaHe,
BOCMPOW3BOACTBE U UCNOMb30BaHUMN XNBOTHOTO Mupax. CornacHo noanyHKTy 3) nyHKTa 4, NOAMNYHKTOB
1) 1 6) nyHkTa 6 TUNOBOro NEpeYHs MEPONPUATUIA NO OXpPaHe OKpY>KatoLLel cpefbl DKONOrM4eckoro
kofekca Pecny6nuku KasaxcTtaH, B Liensix ka4eCTBEHHOTO NPOBEAEHWSt MEPONPUATUIA U paboT no
pekynbTUBaLMW HapyLUEHHbIX 3eMenb, NPeAoTBPaLLEeHUs 9PO3NOHHBIX MPOLIECCOB U YIyYLLeHUs
aKoriornyeckori 06CTaHOBKM, @ Taloke NOBbILLEHWSI TECUCTOCTU TEPPUTOPUMN, PEKOMEHYEM PaccMOTpeTb
BO3MOXHOCTb NpoBeAeHns paboT No Nocaake, Ha yYacTke pekynbTUBaLWK, NECHbIX KynbTyp 13
[peBeCcHO-KyCTapHUKoBbIX nopod. ObpallaemM BHAMaHWe Ha TO, 4TO cornacHo noanyHkTy 15) ctateun 1
3akoHa Pecny6nukn Kasaxctan «O6 0cobo oxpaHsiembix NPUPOAHbIX TEPPUTOPUAX» PeaKue 1
HaxoasLmMecs nof yrpo3oi UCHE3HOBEHMS - BUbI XXUBOTHBIX U PacTeHUN ABNSIOTCH obbekTamu
rocyapCTBEHHOro NpMpoaHo-3anoBegHoro onga. CornacHo nyHkTy 2 ctatbu 78 3akoHa Pecny6nuku
KazaxctaH «O6 0co60 oxpaHsieMbIX NPUPOOHbIX TEPPUTOPUAX», PU3nyeckue 1 topuanyeckme nuua
06513aHbl NPUHMMATL MEPbI MO OXpaHe PeaKuX U HaXOASLUMXCS NOJ YrpO30i UCHE3HOBEHWS BUOOB
pacTeHuin 1 XVBOTHbIX. Kpome Toro, HapyLleHne TpeboBaHuin NpaBun oxpaHbl MECT Npon3pacTaHus
pacTeHuin n cpefbl 0BUTaHUSA XNUBOTHBbIX, YCIIOBUIA Pa3MHOXEHWS, MyTeln MUrpaLmm u MecT
KOHLIEHTPAaLMM XMBOTHbIX, @ PaBHO HE3aKOHHbIe NepeceneHns, akknmmaT3aums, peakknumaTsaums n
CKpeLLMBaHWE XUBOTHbIX BNIEYET OTBETCTBEHHOCTb, NpeayCMOTpeHHyto cTaTbén 378 Kogekca
Pecny6nuku Kasaxctan «O6 agMMHUCTPaTUBHBIX NpaBoHapyLUeHusix». HesakoHHoe obpalleHue ¢
peaKkUMU U HaXOASLLMMUCS MOJ, YrPO30i UCHE3HOBEHUS BUAAMU PacTEHUI UMK KUBOTHBIX, UX YacTsmMu
1 AepvBaTaMu BNeYET OTBETCTBEHHOCTb, NPeayCMOTpeHHYo cTaTbéln 339 YronoBHoro kogekca
Pecny6nuku KasaxctaH. B cootBeTcTBUM co cTtaThél 11 3akoHa Pecnybnuku KasaxcraH «O s3bikax B
Pecny6nuke KasaxctaH», oTBeT npefocTaBneH Ha s3bike obpatleHns. OfQHOBPEMEHHO pas3bsAcHAEM,

KabbinaaHraH weLliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH Kasakcran Pecny6nukack! SkimLuinik pacimaik-npouectik kogekcTid 91-
6abblHa calikec WarbiMaaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacws ¢ NpuHATLIM pelueHrem, Bel Bipase o6xanosaTth ero B COOTBETCTBUW CO cTaTbel 91 AQMUHNCTPATUBHOO
npoLieaypHo-npoLieccyanbHoro koaekca Pecny6nuku KasaxcraH.
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4YTO B COOTBETCTBUM CO CTaTbén 91 AOMUHMCTPATUMBHOIO NpoLieaypHo-npoueccyansHoro Kogekca
Pecny6nuku KasaxctaH, Bel iMeeTe npaBo o6xanoBaHusi JaHHOTO OTBETa B BbILLIECTOSALLMWN
rocyAapCTBEHHbI opraH unu B cyA.

3amecTuTtens pykoBoauTens ACKAPOB PALLMAO AMAHIENbOVEBUY

WcnonHutens:
LWAX OAPbsA CEPFEEBHA
Ten.: 7212415861

Ocbl KyxaT «DneKTPoHAbIK KYKaT aHe aNeKTpoH/bIK Lmdpnbik kontanba Typansi» KasakctaH Pecny6nukachiHbiH 2003 xbinfsl 7
kaHTapaarbl N 370-11 3aHbl 7 6abblHbIH 1 TapmarbiHa Calikec kaFas TacblFbilUTarFbl KyxaTtneH Gipaei

[laHHbIi JOKYMEHT cornacHo nyHkTy 1 ctatbu 7 3PK ot 7 siHaps 2003 roaa N370-11 «O6 aneKTpoHHOM [OKYMEHTE 1 31eKTPOHHOM
LMdPOBOI NOANMCHY» PaBHO3HAYEH AOKYMEHTY Ha BymMaxHOM HocuTene.

KabbinaaxraH welliMmeH kenicnereH xaraaiiaa, Cis ofaH Kasakcran Pecny6nukack! Skimuinik pacimaik-npouectik kogekcTi 91-
6abblHa calikec WarbiMaaHyFa KyKbinbICbi3.

B cny4ae Hecornacus ¢ NpuHATLIM pelueHrem, Bel Bipase obxanosaTth ero B COOTBETCTBUW CO cTaTbel 91 AQMUHNCTPATUBHOO
npoLieaypHo-npoLieccyanbHoro koaekca Pecnybnuku KasaxcraH.
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