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[bookmark: _Toc190644562]ВВЕДЕНИЕ
Выполнение производственного экологического контроля окружающей среды является обязательным для объектов I и II категорий в соответствии с Экологическим Кодексом РК. Природопользователи обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также наилучших существующих технологий.
Программа экологического производственного контроля составлена на основании организационно-распорядительных, нормативных документов с учетом технических и финансовых возможностей организации.
Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.
Программа экологического производственного контроля включает в себя:
· план-график внутренних проверок;
· программу производственного экологического мониторинга;
· копию плана локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.
Производственный экологический контроль проводится на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.
Производственный мониторинг является элементом производственного контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.
Производственный экологический мониторинг воздействия включает в себя мониторинг состояния воздушного бассейна, водных ресурсов, охрану земельных ресурсов и отходов производства.
В программе мониторинга воздействия отражена следующая информация:
· Организационная и функциональная структура внутренней ответственности персонала за проведение ПЭК:
· перечень отслеживаемых параметров
· периодичность проведения измерений
· сведения об используемых методах проведения мониторинга
· точки отбора проб и места проведения измерений
· методы и частота ведения анализа и сообщения данных.
Производственный экологический мониторинг будет проводиться аккредитованной лабораторией. 
Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК.  
Механизмы обеспечения качества инструментальных замеров будут достигаться следующим образом:
· Методики выполнения измерений будут аттестованы;
· Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК;
· Оборудование будет иметь свидетельство о поверке;
· Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации;
· В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.
Целями производственного экологического контроля являются: оценка состояния объектов окружающей среды под воздействием деятельности природопользователя, соблюдение экологических требований и технологических параметров производства;
· проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды;
· соблюдение нормативов качества окружающей природной среды;
· выполнение требований природоохранного законодательства;
· оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
· обеспечение служб государственного контроля и наблюдений, органов управления и всех заинтересованных лиц постоянной, полной, достоверной, оперативной информацией о состоянии экологической ситуации в районе расположения объектов предприятия;
· повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
· создание и накопление базы и банка данных об экологическом состоянии окружающей среды.
· повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

Разработчиком проекта является фирма «CONSULTING ECO PROJECT» ИП «Иваненко А.А.», который осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственной лицензией МООС РК № 01801Р от 11.04.2008 г. на выполнение работ в области охраны окружающей среды. 
Проект разработан согласно договора с ТОО «Kaz Mineral Resurs KMR».
 
Заказчик: ТОО «NC Engineering».
 Адрес заказчика: г.Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон Нур Алатау, улица Абилкайыр Хан, дом 20.

Адрес исполнителя: Акмолинская область, г. Кокшетау, микр. Центральный,54 н.п.36. сот.87021889815.
[bookmark: _Toc190644563]
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наименование объекта:  
[bookmark: _Hlk190640219]Лицензионный участок №1844-EL расположен в Карагандинской области, Каркаралинского района.
 Ближайший населённый пункт Айнабулак расположен в 25 км на юг от участка.
В зоне влияния объекта заповедников, музеев, памятников архитектуры, курортов, зон отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию окружающей среды нет.
Основной производственной деятельностью является недропользование. 
В состав геологоразведочных работ входят следующие объекты:
- участок разведки;
- временные склады хранения;
- внутриплощадные дороги;
- дизельные электростанции;
- обработка проб.
Производственному экологическому контролю подлежать следующие производства: 
[bookmark: _Toc95118430][bookmark: _Toc95389564][bookmark: _Toc111215885][bookmark: _Toc113790978]Снятие ПРС (ист.№6001)
[bookmark: _Toc111215886][bookmark: _Toc113790979]Проходка разведочных канав (ист.№6002)
[bookmark: _Toc111215887][bookmark: _Toc113790980]Обратная засыпка канав (ист.№6003)
[bookmark: _Toc111215890][bookmark: _Toc113790982]Дизельный генератор буровой установки (ист.№0001)
Передвижная дизельная электростанция (ист.№0002)
Топливозаправщик (ист.№6004)
Сварочные работы (ист.№6005)
Спецтехника (ист.№6006)
Временный бурт хранения ПРС (ист. №6007)
Временный бурт хранения грунта (ист. №6008)
Пыление при передвижении автотранспорта (источник №6009-01).
Применяемая технология соответствует современному уровню развития техники. Экологический мониторинг, планируемый на предприятии, позволит оценить воздействие объекта на состояние окружающей среды в динамике и разработать комплекс мероприятий в случае негативного влияния
Водопотребление. привозное. 
Водоотведение. Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников предусмотрено устройство биотуалета.
Электроснабжение. Дизельгенератор.
Печное отопление не предусмотрено.



	Программа производственного экологического контроля к плану разведки Лицензионной площади №1844-EL
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	ИП Иваненко А.А.
	13




Таблица 1. 
Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему ОКЭД
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Разведка Лицензионной площади №1844-EL
М-43-71-(10г-5а-23,24) М-43-71-(10г-5в-1,2,3,4,6)
	Карагандинской области, Каркаралинский район
(КАТО: 751110000)
		[bookmark: _Hlk190642494]№
точек
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	50°4'0"N
	77°1'0"E

	2
	50°3'0"N
	77°1'0"E

	3
	50°3'0"N
	77°0'0"E

	4
	50°5'0"N
	77°0'0"E

	5
	50°5'0"N
	77°2'0"E

	6
	50°6'0"N
	77°2'0"E

	7
	50°6'0"N
	77°4'0"E

	8
	50°4'0"N
	77°4'0"E






	220340041260
	72192
	Геологоразведочные работы

	ТОО «NC Engineering».
 Адрес заказчика: г.Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон Нур Алатау, улица Абилкайыр Хан, дом 20
	II категория  



[bookmark: _Toc92550556]

Таблица 2. 
Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Твердые бытовые отходы (коммунальные) в том числе пищевые
	20 03 01
	передача сторонней организации для последующего удаления/передача местному населению пищевых отходов

	Остатки и огарки сварочных электродов
	12 01 13
	передача сторонней организации для последующего удаления 






[bookmark: _Toc92550557][bookmark: _Toc95118437][bookmark: _Toc95389576][bookmark: _Toc111215892][bookmark: _Toc113790984]Таблица 3. 
[bookmark: _Toc190644564]Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	2025-2027гг

	1
	[bookmark: z90]Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	11

	2
	Организованных, из них:
	2

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	1

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	2

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	9





Таблица 4.  
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Инструментальные замеры не предусматриваются на источниках выбросов, в виду того, что геологоразведочные работы производятся сезонно и с постоянным передвижением установок. Проектом предусмотрен вид производственного мониторинга: балансовый, в связи с классификацией всех источников выбросов ЗВ. Расчетный метод проводится согласно методикам проведения расчетов, действующих нормативных документов и методик














Таблица 5. 
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (геогр. координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Участок разведки 
	Снятие ПРС
	6001
		№
точек
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	50°4'0"N
	77°1'0"E

	2
	50°3'0"N
	77°1'0"E

	3
	50°3'0"N
	77°0'0"E

	4
	50°5'0"N
	77°0'0"E

	5
	50°5'0"N
	77°2'0"E

	6
	50°6'0"N
	77°2'0"E

	7
	50°6'0"N
	77°4'0"E

	8
	50°4'0"N
	77°4'0"E



	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	ПРС

	Участок разведки
	Проходка разведочных канав
	6002
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	грунт

	Участок разведки
	Обратная засыпка канав
	6003
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	грунт

	Участок разведки
	Топливозаправщик
	6004
	
	Сероводород
Углеводороды предельные С12-С19
	д/т

	Участок разведки
	Сварочные работы
	6005
	
	-Железо (II, III) оксиды 
- Марганец и его соединения 
- Фтористые газообразные соединения 
	Сварочные электроды

	Участок разведки
	Спецтехника
	6006
	
	Азота диоксид
	д/т

	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Керосин
	

	Участок разведки
	Хранение ПРС
	6007
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	ПРС

	Участок разведки
	Временный бурт хранения грунта
	6008
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	грунт

	Участок разведки
	Пыление при передвижении автотранспорт
	6009
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	грунт

	Участок разведки
	Дизельный генератор буровой установки
	0001
	
	Азота диоксид
	д/т

	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль
	

	
	
	
	
	Формальдегид
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	Участок разведки
	Передвижная дизельная электростанция
	0002
	
	Азота диоксид
	д/т

	
	
	
	
	Азота оксид
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид
	

	
	
	
	
	Углерод оксид
	

	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль
	

	
	
	
	
	Формальдегид
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	

	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-С19
	



[bookmark: z93]Таблица 6.  
Сведения о газовом мониторинге

	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Toc95118450][bookmark: _Toc95389601][bookmark: _Toc113791000]Полигоны отсуствуют на участке геологоразведочных работ. В связи с этим мониторинг не предусматривается



Таблица 7. 
Сведения по сбросу сточных вод

	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Сточные воды отсутствуют, в связи с этим мониторинг сточных вод не предусматривается.






Таблица 8.  
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	В связи с тем, что геологоразведочные работы производятся кратковременным режимом работ, мониторинг за состоянием атмосферного воздуха инструментальным методом не предусматривается



[bookmark: z96]Таблица 9.  
График мониторинга воздействия на водном объекте
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	В связи с тем, что геологоразведочные работы производятся за пределами водных объектов, их водоохранных зон и полос, мониторинг поверхностных и подземных вод не предусматривается



[bookmark: z97]Таблица 10. 
Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	* Согласно п.5 ст.228 ЭК РК «Загрязнением почв признается присутствие в почве загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные государством экологические нормативы качества почв. Источниками загрязнения почв признаются
поступления загрязняющих веществ в почву в результате антропогенных и природных факторов, а также образование загрязняющих веществ в почвах в результате происходящих в них химических, физических и биологических процессов». Воздействующим фактором на почвы в большей степени имеет буровой раствор для бурения. Однако, учитывая то, что буровой шлам будет приготовлен на основе
местных глин и технической воды, которые не приведут к поступлению нехарактерных к местной среде химических, физических и биологических процессов, проведение мониторинга уровня загрязнения почвы является нецелесообразным.  Исходя из этого, проектом не предусмотрено проведение мониторинга уровня загрязнения почвы. 
Инструментальный мониторинг уровня загрязнения почвы не проводится



Таблица 11. 
План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Участок геологоразведки 
	Еженедельно

	2
	Инженер-эколог
	1 раз в квартал


Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан: 
1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 
2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду; 
3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.



[bookmark: _Toc190644565]2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с требованиями ст. 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».
Целями производственного экологического контроля являются: 
- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду; 
- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан; 
- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей; 
- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов; 
- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; 
- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта; 
- информирование общественности об экологической деятельности предприятия; - повышение эффективности системы экологического менеджмента. 
Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:

[bookmark: _Toc153188813][bookmark: _Toc190644566]2.1 Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга
Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и отходы приведены в таблицах 2.1.1-2.1.2.  



Таблица 2.1.1
Количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	Источник загрязнения
Загрязняющих веществ
	Кол-во
	Тип
источника
	Код
	Наименование
вещества
	Выбросы
т/год

	
	
	
	
	
	2025-2027гг.

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	0301
	Азота диоксид
	1.296

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	0301
	Азота диоксид
	1.296

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	0304
	Азота оксид
	1.685

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	0304
	Азота оксид
	1.685

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.216

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.216

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	0330
	Сера диоксид
	0.432

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	0330
	Сера диоксид
	0.432

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	0337
	Углерод оксид
	1.08

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	0337
	Углерод оксид
	1.08

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)
	0.0518

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид)
	0.0518

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	1325
	Формальдегид
	0.0518

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	1325
	Формальдегид
	0.0518

	0001 – участок разведки
	1
	организованный
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0.518

	0002 - участок разведки
	1
	организованный
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0.518

	6005 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0.001466

	6005 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
	0.0002595

	6004 -  участок разведки
	1
	неорганизованный
	0333
	Сероводород
	0.00001982

	6005 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.00006

	6004 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	0.00706

	6001 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.001134

	6002 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.00235872

	6003 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.00267624

	6007 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.04171824

	6008 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.050061888

	6009 - участок разведки
	1
	неорганизованный
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.2904



Таблица 2.1.2
Качественные и количественные показатели отходов
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значение показателя, т/год

	
	
	2025-2027г

	1
	остатки и огарки сварочных электродов   
	0,00225  

	2
	ТБО (смешанные коммунальные отходы)
	0,525



[bookmark: _Toc153188814][bookmark: _Toc190644567]2.2 Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга
- В рамках программы осуществляются инструментальные замеры на границе СЗЗ.
- Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов в атмосферу на источниках будет осуществляться балансовым методом, т.е. расчетным путем.

[bookmark: _Toc153188815][bookmark: _Toc190644568]2.3 Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
- Период, продолжительность и частота осуществления производственного экологического контроля приведен в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1
Период, продолжительность и частота осуществления производственного экологического контроля
	№п/п
	Технологический процесс
	Продолжительность
	Периодичность контроля
	Ответственное лицо

	1
	Общее руководство
	Постоянно
	Постоянно
	Руководитель
предприятия

	2
	Определение соответствия
состояния эксплуатационного
Оборудования техническим требованиям
	Постоянно
	1 раз в месяц
	Технический
руководитель

	3
	Контроль за соблюдением правил техники безопасности в процессе проведения работ
	Постоянно
	1 раз в месяц
	Технический
руководитель

	4
	Соблюдение условий технологического регламента производства
	Постоянно
	1 раз в месяц
	Технический
руководитель

	5
	Контроль за соблюдением нормативов НДВ (расчетным путем)
	Ежеквартально
	1 раз в квартал
	Иженер-эколог

	6
	Контроль за своевременным выполнением Экологического Контроля и сдачи отчетности в
госорганы
	Ежеквартально
	1 раз в квартал
	Иженер-эколог





[bookmark: _Toc153188816][bookmark: _Toc190644569]2.4 План-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение
Основной целью внутренних проверок является соблюдения требование установленные в Экологическом Кодексе РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с природоохранными условиями экологического разрешения на воздействие. 
Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по устранению выявленных нарушений в ходе проверки. 
В случае возникновения неисправности оборудования или аппаратуру в процессе работ фиксируется в специальных журналах, и оперативно принимаются меры по их устранению. 
Ответственные лица - Технический руководитель и инженер-эколог предприятия.
План-график внутренних проверок приведен в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1
План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	Участок геологоразведки
	1 раз в месяц



В соответствии со статьей 189 Экологического Кодекса РК оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.
Внутренние проверки проводятся работником (работниками), на которого (которых) оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля. В ходе внутренних проверок контролируется: 
1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля; 
2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды; 
3) выполнение условий экологического и иных разрешений; 
4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля; 
5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля. 
На предприятии постоянно производится контроль соблюдения производственных инструкций и правил в части соблюдения законодательства по охране окружающей среды. 
В случае обнаружения нарушений экологических требований в обязательном порядке составляется акт, на основании которого издается приказ об устранении нарушений, устанавливаются сроки устранения нарушений и назначаются ответственные лица.

[bookmark: _Toc153188817][bookmark: _Toc190644570]2.5 Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля
Ответственность за организацию контроля по соблюдению нормативов эмиссий, загрязняющих вещества в атмосферу и своевременную отчетность возлагается на ответственное лицо в области охраны окружающей среды на предприятии - Инженер-эколог.
Специалисты экологической службы должны быть компетентными в вопросах охраны окружающей среды.
Организационная и функциональная структура внутренней ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:
1. Минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;
2. Обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;
3. Обеспечение выполнения требований природоохранного законодательства;
4. Своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.
5. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за состоянием окружающей среды и выполнение программы производственного экологического контроля строится и функционирует в соответствии с структурой предприятия. 
Функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля приведена ниже 
	№ п/п
	Должность 
	Обязанности 

	1
	директор
	Общее руководство за ведением природоохранной работы, выработку стратегии и планирование приоритетных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Руководит деятельностью предприятия и координирует все процессы, связанные с его текущей деятельностью. Ответственен за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды

	2
	Главный инженер
	Контроль за технологическим процессом на объектах. Ответственен за обеспечение экологической безопасности.

	4
	эколог
	Контроль за соблюдением требований в области охраны ОС, оформление экологической отчетности и документации

	5
	Начальник цеха
	Обеспечение высокой технической готовности энергетического оборудования несут ответственность за проведение учета образования отходов, за выполнение природоохранных мероприятий и предписаний государственных органов в области охраны окружающей среды.

	6
	Оператор
	Контроль за соблюдением на предприятии технологических показателей, связанных с эксплуатацией оборудования 






[bookmark: _Toc153188818][bookmark: _Toc190644571]2.6 Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности)  
Информация о планах природоохранных мероприятий приведена в таблице 2.6.1. 
Таблица 2.6.1
	№
	Наименование мероприятия
	Объем
	Ожидаемый экологический
эффект от мероприятия
(тонн/год)

	1
	Контроль за соблюдением нормативы
эмиссий в атмосферу
	2025-2027гг – 11.058414408 т/год

	Предотвращение превышений установленных нормативов

	2
	Передача сторонним организациям отходов
	По факту накопления
	Снижение физических нагрузок на окружающую среду.
При своевременном вывозе



[bookmark: _Toc153188819][bookmark: _Toc190644572]2.7 Механизмы обеспечения качества инструментальных замеров в лаборатории
С целью обеспечения качества инструментальных замеров к лаборатории будет предъявлен ряд требований:  
• методики выполнения измерений должны быть аттестованы; 
• средства измерений должны иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в госреестр РК; 
• оборудование должно иметь свидетельство о поверке; 
• персонал лаборатории должен иметь соответствующие квалификации; 
• в лаборатории должен проводиться внутренний и внешний контроль точности измерений.

[bookmark: _Toc153188820][bookmark: _Toc190644573]2.8 Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
Природопользователь ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». 
Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок. 
Мониторинг осуществляется расчетным методом и инструментальным измерениями ежеквартально. 
Отчетность о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляется в уполномоченные органы по форме и в сроки, оговоренные в «Правилах разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» (согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №250 от 14 июля 2021 года).  

[bookmark: _Toc153188821][bookmark: _Toc190644574]2.9 Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга окружающей среды) и места проведения измерений
Наибольшее воздействие оказывает на загрязнение поверхностного слоя атмосферного воздуха на прилегающей территории. Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляется выбросы, и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.
Источники загрязнения атмосферы различаются по мощности выброса (мощные, крупные, мелкие) высоте выброса (высокие, средней высоты и низкие) температуре выходящих газов (нагретые и холодные).
Скорость ветра способствует переносу и рассеиванию примесей, так как с усилением ветра возрастает интенсивность перемешивания воздушных слоев.
Контроль качества атмосферного воздуха будет производится с учетом направления ветра, с наветренной и подветренной стороны по каждому объекту отдельно, что будет способствовать исключению влияния незначительных отклонений направления ветра во время проведения измерений.
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха представлен в приложении 1. 




[bookmark: _Toc153188822][bookmark: _Toc190644575]3.ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Предприятие имеет перечень мероприятий технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение таких ситуаций. 
Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на предприятии предпринимаются все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий. К данным ситуациям при производственной деятельности предприятия можно отнести ситуации, влекущие за собой аварийные эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду. 
В этом случае на предприятии предусмотрен План ликвидации возможных аварийных ситуаций, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий. 
По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. 
С этой целью в процессе ликвидации аварии наблюдения за состоянием воздушного бассейна должны проводится не менее чем раз в сутки. В том же режиме (один раз в сутки) проводится отбор проб почв и воды из наблюдательных скважин, попавших в зону влияния аварии. 
Отбор проб атмосферного воздуха, почво-грунтов и вод производится по общепринятым методикам. 
Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами, которые фиксируются на дежурном плане. 
Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварии по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов. 
В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах Департамент экологии по Карагандинской области, принять меры по ликвидации последствий аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды (атмосферному воздуху, почвам, подземным и поверхностным водам), осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. 
После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 
После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. 
Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение года после её завершения. 
План детализации должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования. 
Обобщение материалов в случае возникновения аварийной ситуации производится по тем же формам отчетности, которые используются при нормальной эксплуатации участка геологоразведки. 
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	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на 2025-2027гг

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	участок разведки
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.1667
	20837.5
	Силами
	0001

	
	
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.2167
	27087.5
	Силами
	0001

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.0278
	3475
	Силами
	0001

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0.0556
	6950
	Силами
	0001

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.139
	17375
	Силами
	0001

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1 раз/ кварт
	0.00667
	833.75
	Силами
	0001

	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0.00667
	833.75
	Силами
	0001

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.0667
	8337.5
	Силами
	0001

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	0002
	участок разведки
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.0833
	10412.5
	Силами
	0001

	
	
	4)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.1083
	13537.5
	Силами
	0001

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0.0139
	1737.5
	Силами
	0001

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0.0278
	3475
	Силами
	0001

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.0694
	8675
	Силами
	0001

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	предприятия
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на 2025-2027гг

	

	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1 раз/ кварт
	0.00333
	416.25
	Силами
	0001

	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0.00333
	416.25
	Силами
	0001

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.0333
	4162.5
	Силами
	0001

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6001
	участок разведки
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.044625
	
	Силами
	0001

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6002
	участок разведки
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.013447
	
	Силами
	0001

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6003
	участок разведки
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.013447
	
	Силами
	0001

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6004
	участок разведки
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/ кварт
	0.000000977
	
	Силами
	0001

	
	
	
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0.000348
	
	Силами
	0001

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
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	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов
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	Караг. обл, Каркаралинский р-н, Участок разведки №1844-EL, 2025-2027гг

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6005
	участок разведки
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете
	1 раз/ кварт
	0.001086
	
	Силами
	0001

	
	
	на железо) (диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	оксид) (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения (в
	1 раз/ кварт
	0.0001922
	
	Силами
	0001

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид) (
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	327)
	
	
	
	
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	1 раз/ кварт
	0.0000444
	
	Силами
	0001

	
	
	пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	предприятия
	

	6007
	участок разведки
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.0036975
	
	Силами
	0001

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6008
	участок разведки
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.004437
	
	Силами
	0001

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6009
	участок разведки
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0.01817
	
	Силами
	0001

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	предприятия
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,

	входящих в расчетные формулы.
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