РАЗДЕЛ 15 НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящий «Отчет о возможных воздействиях» к рабочему проекту: «Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных сетей коммуникаций нового Университета в г. Астане). Корректировка» выполнен в соответствии с Экологическим кодексом РК Казахстан (от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК», вступил в силу 01.07.2021 года) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды.
Административное положение: Площадка для строительства в городе Астана, район Сарайшык, от проспекта Тәуелсіздік по улице Ш.Калдаякова до улицы ул. Шаймерденова (проектное наименование ул.62). 
Расстояния до жилой зоны представлено в таблице ниже.
	«Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных сетей коммуникаций нового Университета в г. Астане). Корректировка» 

	Расстояние
до жилого массива
	С Восточной стороны от проектируемой улицы расстояние 
до  ближайшей жилой зоны 
составляет 16 м, 16 м, 12 м, 22 м, 12 м, 25 м, 12 м, 
22 м, 21 м, 18 м, 23 м.
С Западной стороны от проектируемой улицы расстояние 
до  ближайшей жилой зоны 
составляет 40 м, 38 м, 23 м, 23 м, 12 м, 12 м, 42 м, 25 м, 370 м.
С Южной стороны от проектируемой улицы расстояние 
до  ближайшей жилой зоны составляет 395 м.



Расстояния до водного объекта представлено в таблице ниже.
	«Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных сетей коммуникаций нового Университета в г. Астане). Корректировка»

	Расстояние
до водного объекта
	Ближайшим водным объектом к проектируемому участку является рукав старого русла реки Есиль, которое находится на расстоянии около 310 метров, а также от канала реки Есиль находится на расстоянии около 380 метров.
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Географические координаты участка:
	№ пп
	Номер (название) точки
	Координаты*
	Точность определения координат, м

	
	
	Широта
	Долгота
	

	1
	Начало улицы Калдаякова
	51° 7'2.61"С
	71°27'59.22"В
	0,01

	2
	Конец улицы Калдаякова
	51° 6'26.38"С  
	71°31'51.18"В
	0,01


 *Примечание, координаты в секундах не менее 2-х знаков после запятой (указать все углыпроектируемого объекта).
Технические нормативы, принятые при разработке проекта улицы, приведены в следующей таблице:

	№
	
Наименование показателей
	
Значение показателей

	п/п
	
	

	1.
	Категория улицы
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения

	2.
	Расчетная скорость движения, км/час
	
80

	3.
	Ширина проезжей части, м
	
30,5

	4.
	Число полос движения, шт
	
8

	5.
	Ширина полосы движения, м
	
3,75(4,00)

	6.
	Ширина разделительной полосы
	
6,0

	7.
	Поперечный уклон проезжей части, 
	
20

	8.
	Наибольший продольный уклон, 
	
6,0

	9.
	Возвышение бордюра над проезжей частью
	0,15

	
10.
	Наименьший радиус закругления кромок
проезжей части:
	

	
	– на пересечении с улицами, м

– на съездах, м
	12


	
	
	
8,0

	11.
	Ширина пешеходной части тротуара, м
	4,5

	12.
	Ширина улицы в красных линиях, м
	80-120

	13.
	Строительная длина улицы,  м
	4630



Проектируемый участок улицы Ш.Калдаякова является согласно АПЗ, магистральной улицей общегородского значения. 
В соответствии с поперечным профилем улицы Ш.Калдаякова,  выданным ТОО "НИИ ПИ Астанагенплан" в проекте предусматриваются следующие нормативы для проектирования улицы:
	–  Ширина улицы в красных линиях	– 80,0 – 120,0 м;
	–  Ширина проезжей части 		– 30,5 м;
	–  Ширина полосы движения 		– 3,75х6+4,00х2;
	–  Ширина разделительной полосы	– 6,0 м.
Начало проектируемого участка ПК 0+40 принято на  границе красной линии пр. Тауелсиздик, конец  участка  ПК 46+70 принят перед р.Есиль.
Строительная длина улицы – 4630 м.
Вдоль основной проезжей части запроектированы боковые проезды шириной 7,0м. для обеспечения выездов в перспективные квартальные проезды и улицы местного значения.
Для обеспечения безопасных кратковременных стоянок автомашин на улице проектом предусматривается устройство ряда парковочных площадок вдоль боковых проездов.
Запроектированы 5 перекрестков с улицами (4 Х-образных и 1 Т-образный) с устройством правосторонних съездов съездов, и ряд съездов на прилегающие улицы и внутриквартальные проезды с радиусами закругления по кромкам– 8- 15м.
Для пешеходного движения по обе стороны от проезжей части запроектированы тротуары шириной 4,5 м, которые по всей длине проходят вдоль красных линий.
Для разделения транспортных потоков противоположного направления запроектирована по оси дороги согласно поперечника улицы и АПЗ, выданных "НИПИ", разделительная полоса шириной 6,0 м.
	Расположение бокового проезда, тротуара, газонов и съездов в плане и их параметры определены в соответствии с согласованным Главным архитектором г. Астана и ТОО «НИПИ «Астанагенплан» эскизным проектом в увязке с ПДП юго-восточного района.
	Вынос трассы в натуру осуществляется по координатам красных линий и фиксированных точек оси улицы, выданным ТОО "Астанагорархитектура".
Продольный и поперечный профили улицы
Продольный профиль улицы запроектирован по оси проезжей части с учетом следующих условий:
	– для обеспечения стока поверхностных вод в дождеприемные колодцы проезжая часть запроектирована пилообразным профилем;
	–  для взаимоувязки продольного профиля улицы с вертикальной планировкой прилегающей застройки. 
Проектные отметки на пересечениях с осями пересекаемых улиц приняты фиксированными,  в соответствии с отметками вертикальной планировки района проложения улицы, выданной ГКП "НИПИ генплана г.Астана".	В соответствии с поперечным профилем улицы и  эскизным планом улицы, согласованными с Главным архитектором г. Астана, в проекте предусматривается:
	–  Ширина проезжей части 			– 30,5 м;
	–  Число полос движения				– 8;
	–  Ширина полос движения 			– 3,75х6+4,00х2;
	–  Ширина разделительной полосы		– 6,0 м
	–  Ширина транзитного тротуара 		– 4,5 м;
	–  Ширина посадочных площадок 		– 6,0 м;
	–  Ширина бокового проезда			– 7,0 м.
	Проезжая часть улицы запроектирована с поперечными уклонами 20‰ к кромкам, тротуары 10‰ – 15‰.
	Поперечный уклон остановочных площадок составляет 15‰ в сторону лотка проезжей части.
	Газоны для увязки с проектными отметками застройки согласно ПДП запроектированы уклоном 515‰ в сторону проезжей части.
	На подходах к перекресткам предусматривается плавный переход от поперечных уклонов, принятых на проезжей части, к уклонам вертикальной планировки перекрестка.
Социально-экономические условия
На период строительства, численность рабочего персонала будет составлять – 219 человек.
Условия работы соответствуют всем нормам и правилам техники безопасности, при строительстве. Рабочий персонал обеспечен питьевой водой, питание производится в частных объектах общепита, не привязанных к объекту строительства.
Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов. 
С точки зрения опасности техногенного загрязнения в районе, анализ прямого и опосредованного воздействия от объекта позволяет говорить о том, что, строительство данного объекта отрицательного влияния на здоровье местного населения и рабочего персонала не окажет. 
Таким образом, данная деятельность при незначительном воздействии на окружающую среду в области социальных отношений будет иметь, несомненно, огромное положительное значение. 

Биологическое разнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Проектируемый участок не располагается на землях особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников, а также в их охранных зонах. Древесные растения и дикие животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, отсутствуют.
На территории самого города Астана животные не обидают, так как это городская среда. 
На территории города обидают много птиц и за все сезоны можно увидеть более 90 видов птиц. Правда, в разное время года. Одни останавливаются во время миграции, другие гнездятся либо прилетают на зимовку, а некоторые живут в городе постоянно. Например, можно выделить два вида воробьев (домового и полевого), серую ворону, сороку и сизого голубя. Эти птицы — постоянные встречающиеся в городе, в любом населенном пункте гарантирована встреча данных птиц. Впрочем, встретить их можно в основном на правом берегу, новые районы они еще не обжили, а также в парках и скверах города. 
Земельные ресурсы
Согласно постановлению акимата г. Астана № 510-128 от 14.01.2024 г. Разрешить ГУ «Управление  коммунального хозяйства города Астана» в течении трех лет проведение изыскательных работ на участке площадью 44,6380 га, расположенном по адресу: г.Астана, район «Сарайшық», по улице Ш.Қалдаяқова, участок от проспекта Тәуелсіздік до улицы С.Шаймерденова;
	Проектных работ объекта «Инженерные сети и коммуникации».
Водные ресурсы
Ближайшим водным объектом к проектируемому участку является рукав старого русла реки Есиль, которое находится на расстоянии около 310 метров, а также от канала реки Есиль находится на расстоянии около 380 метров.  
На сегодняшний день, на рукав старого русла реки Есиль водоохранные зоны и полосы не установлены. 
В соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос», для малых рек (длиной до 200 километров) принимается 500 метров и водоохранных полос 35 метров. В соответствии с постановлением акимата города Астаны от 20 октября 2023 года № 205-2263 на канал реки Есиль установлена водоохранная зона – 500 метров, водоохранная полоса – 35 метров. 
Таким образом проектируемый объект находится на потенциальной водоохранной зоне рукава старого русла реки Есиль, а также находится в пределах водоохранной зоны канала реки Есиль.
На основании письма Заместителя акима города Астаны №515-06 06/486 от 17.03.2025 г и утверждённого постановления Правительства РК от 25 января 2024 года № 33 «Генерального плана города Астаны до 2035 года» согласованного уполномоченным органом в области охраны и использования водных ресурсов, недействующие плёсовые ответвления старого русла реки Есиль на данном участке отсутствуют, в связи с чем Акиматом города Астаны в текущем году запланирована разработка проекта и установление границ водоохранной зоны и полосы на указанном участке, с учётом ликвидации остаточных плёсовых ответвлений старого русла и установления границ водоохранных зон и полос на существующем, действующем правом рукаве русла реки Есиль, по которому на сегодняшний день осуществляется сброс воды из водовыпуска № 1 Защитной дамбы до спрямлённого русла в районе нового ж/д вокзала «Нурлы жол» (далее – Проект). Срок разработки проекта планируется до конца текущего года. 
А также, на основании вышеизложенного, Инспекция считает возможным согласование размещение объекта «Сети и коммуникации планировочного района Мынжылдык (ранее Строительство инженерных коммуникаций нового Университета в г. Астане.).
Баланс водопотребления и водоотведения период строительства
Баланс водопотребления 
Персонал на период строительства составляет 219 человек. Согласно СНиП 4.01-101-2012  Внутренний водопровод и канализация зданий» расход воды для административных работников составляет 25 литров в сутки.
Расход воды составит:
219*25/1000 = 5,475 м3/сутки
5,475 * 440 (20 мес.- 440 дн.) = 2409 м3/период.
Объем воды технической составит – 64980,9640324 м3.
В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию въезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки
(очистки) колес автотранспорта. Основными элементами пункта мойки (очистки), как правило, являются очистная установка, песколовка, моечная установка и эстакада. Очистная установка предназначена для очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Сущность процесса очистки в установке заключается в последовательном выделении нефтепродуктов, находящихся в различной дисперсной фазе, и взвешенных веществ из сточных вод. Загрязненные сточные воды из баков- отстойников, где осаждается песок и др. крупная взвесь, насосом подаются а установку, где последовательно проходят различные стадии очистки. Для улавливания песка из сточных вод применяются песколовки. Для оборудования пунктов мойки колес автотранспорта в условиях строительной площадки применяют песколовки (баки-отстойники) с ручным удалением осадка.
Моечная установка предназначена для подачи воды непосредственно на колеса и днище автомобилей, механической очистки имеющихся загрязнений струей воды.
Транспортное средство во время обмыва колес и днища должно располагаться на специально устроенной моечной площадке или эстакаде. Моечная площадка должна иметь габариты, позволяющие установить транспортное средство, твердое асфальтовое или бетонное покрытие, обеспечить сбор и отведение сточных вод в песколовку (бак-отстойник) и не допускать утечку сточных вод в грунт. Моечная площадка, водоотводные лотки должны иметь уклон не менее 2-3% в сторону водосборного устройства. Самотечный трубопровод отвода сточных вод от моечной площадки или эстакады должен иметь не менее 150мм и уклон не менее 3%.
Водопотребление и водоотведение на период строительства объекта:
	
Наименование
	Водопотребление,
м3/год на период строительства
	Водоотведение,  м3/год на период строительства
	Безвозвратные потери,
м3/год на период строительства

	
	
Всего
	Питьевого
качества
	Технического качества
	Всего
	Объем сточной воды, повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	

	Хозяйственно
Питьевые нужды, умывальные
	2409
	2409
	-
	2409
	-
	-
	2409
	-

	Производственные нужды
	64980,9640324
	-
	64980,9640324
	-
	-
	64980,9640324
	-
	64980,9640324

	Итого:
	67389,96403
	2409
	64980,9640324
	2409
	-
	64980,9640324
	2409
	64980,9640324



Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному 
использованию поверхностных и подземных вод
Объект не оказывает воздействие на поверхностные и подземные воды. При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:
· При работе спецтехники соблюдать недопущение пролива нефтепродуктов  в водный объект.
· Запрещается заправка топливом, ремонт автомобилей и других машин и механизмов вблизи водоохраной зоны;
· Контроль за водопотреблением и водоотведением;
· Не допускать загрязнения воды и береговой полосы водоема используемыми материалами для строительных работ (асфальтобетонные смеси, инертные материалы - песок, щебень, гравий и т.д.) 
· Временные бытовые и производственные помещения для обеспечения проектных работ должны размещаться на расстоянии не менее 100 м от уреза воды;
· Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта;
· Организация системы сбора, хранения и  своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) и строительный мусор будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего размещения или утилизации;
· Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.
· Строго соблюдать проектные решения.
В процессе своей деятельности проектируемый объект не будет осуществлять сброс стоков на рельеф местности, поля фильтрации, пруды испарители и другие поверхностные и подземные водотоки. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что реализация мероприятий будет способствовать минимальному воздействию на окружающую среду, следовательно, негативного воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства объекта не ожидается. 
Атмосферный воздух
Результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строительства  показали, что превышение предельно-допустимых концентраций на жилой зоне менее 1 ПДК.
Учитывая временный характер воздействия на атмосферный воздух, можно сделать вывод, что на период строительства существенного негативного влияния на здоровье людей и изменением без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе производства работ не произойдет (справка с РГП на ПХВ «Казгидромет» представлена в приложение проекта). Расчетные максимальные концентрации на расчетном прямоугольнике, создаваемые выбросами источников, приведены в результатах расчета рассеивания загрязняющих веществ.
Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем не предусматривается.
6. Площадка строительства представлена 15 источниками загрязнения атмосферного воздуха, из них 12 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха и 3 организованных источника загрязнения. 
В выбросах от объекта на период строительства содержится 24 загрязняющих веществ без учета автотранспорта, для которых разработаны нормативы. 
Максимальный выброс вредных веществ составляет с учетом очистки - 7.28095412753 г/с – на период строительства (без учета передвижных источников).
Валовый выброс вредных веществ составляет с учетом очистки – 72.6871611608 т/г – на период строительства (без учета передвижных источников).
Автотранспорт не нормируются проектом, согласно ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.
Физические факторы
В процессе строительства и эксплуатации объекта неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумового, вибрационного, светового воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование.
Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами. К физическим факторам относятся: 
•   производственный шум; 
•   вибрация; освещение;
•   электромагнитные излучения; 
•   инфразвуковые и световые поля и пр.
Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют.
Основными физическими факторами воздействия на окружающую среду при эксплуатации и строительстве объекта являются шум, вибрационное и электромагнитное воздействие.
Все работы проходят в соответствии с ТБ по отношению к проводимым работам.
Следовательно, шум при эксплуатации и строительстве объекта, не будет оказывать негативного воздействия на население. Таким образом, можем сделать вывод о том, что на период строительства шумовое, вибрационное и другие физические факторы в пределах нормы. 
Отходы производства и потребления
На период строительства предусмотрено образование отходов производства и потребления.
Все отходы, образующиеся при производственной деятельности предприятия, размещаются организованно, т.е. регламентировано, временное складирование отходов предусматривается в соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (утвержден приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25.12.2020г. № ҚР ДСМ-331/2020).
Процесс управления отходами на предприятии включает следующие этапы технологического цикла обращения с отходами:
· образование;
· накопление;
· сбор и сортировка;
· транспортирование;
· восстановление отходов;
· удаление отходов;
· паспортизация.
На период строительства будут образованы следующие виды отходов: 
- Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами  (тара из-под ЛКМ) – 0,30531141 т,
- Смешанные отходы строительства и сноса – 200 т,
- Отходы сварки – 0,025925821 т,
- Смешанные коммунальные отходы – 19,8 т,
- Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) – 0,021186445 т.
- Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества -  0,059 т/год.
Отходы полиэтилена – 0,1 т
Отходы битума – 7,217215294 т
Известковые отходы	– 0,00002781 т
Отработанные моторные масла – 0,008399 т
Отработанные шины	 – 0,00037 т
Фильтры отработанные – 0,0031856 т
Итого: 227,5406214 т.
Сбор и сортировка. До передачи отходов специализированной организации на проектируемом объекте  производится сортировка и временное складирование отходов на специально отведенных и обустроенных площадках.
Транспортирование. Транспортирование отходов осуществляется под строгим контролем с регистрацией движения всех отходов до конечной точки их восстановления или удаления.
Восстановление отходов. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.
Удаление. Для обеспечения ответственного обращения с отходами на объекте заключает договора со специализированными предприятиями для передачи отходов на удаление.
Паспортизация. На опасные отходы, которые образуются в процессе деятельности объекте, составляются и утверждаются Паспорта опасных отходов.
Объекты историко-культурного наследия
Объектов историко-культурного наследия на объекте строительства нет.
Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений
Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека: планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий разработаны на предприятии во внутренних документах предприятия.
Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями:
По намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями будут предусмотрены мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий в зависимости от состояния атмосферы создаются различные условия рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим могут наблюдаться и различные уровни загрязнения. В период неблагоприятных метеорологических условий, т.е. при поднятой инверсии выше источника, туманах, предприятия должны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу.
Мероприятия выполняются после получения от органов РГП на ПХВ «Казгидромета» заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят:
· ожидаемая  длительность особо неблагоприятных метеорологических условий;
· ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактической.
В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия 1,2 или 3-ей группы
Мероприятия 1-ой группы - меры организованного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов производства, позволяют обеспечить снижение выбросов на 10-20%. Они включают в себя: обеспечение бесперебойной работы пылеулавливающих и газоулавливающих установок, не допуская их отключение на профилактические работы, ревизию, ремонты; усиление контроля за соблюдением технологического режима, не допуская работы оборудования на форсированных режимах; в случаях, когда начало планово-принудительно ремонта технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением НМУ, приурочить остановку оборудования к этому сроку. 
Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.
Данный объект не предполагает возникновения аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, поскольку не предполагает использование взрывных работ, вскрышных и добычных. 
Для определения значения степени экологического риска была проведена комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды в таблице ниже:
	Компоненты природной среды
	Источник и вид 
воздействия
	Пространствен-
ный масштаб
	Интенсивность воздействия
	Комплексная оценка
	Категория значимости

	Атмосферный воздух
	Выбросы загрязняющих веществ на период строительства
(временные источники загрязнения)
	Локальное
	Незначительное
	8
	Воздействие низкой значимости

	Почвы и
недра
	Загрязнение почвы, нарушение почвенного покрова
	Локальное
	Отсутствует
	Отсутствует
	Отсутствует

	Поверхностные и подземные воды
	Загрязнение
подземных  и поверхностных вод
	Локальное
	Отсутствует
	Отсутствует
	Отсутствует


Мероприятия по снижению воздействия на реализацию намечаемой деятельности на окружающую среду:
1. Мероприятия по снижению воздействия по атмосферному воздуху – пылеподавление на площадке, а также при погрузочно-разгрузочных работах строительных материалов;
    2. Своевременный вывоз отходов, временное хранение отходов в специально отведенных местах;
   3. Запрещается заправка автотранспорта на территории данного объекта во время строительных работ.  
    4. выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (п. 3 приложения 4 ЭК РК): техническое обслуживание оборудования, строгое соблюдение санитарных правил по сбору, хранению, транспортировке любых видов отходов, озеленение территории согласно генеральному плану
   5. Мероприятия по органичению воздействия шума при работе спец.техники: регламентированное время рабочего дня на строительной площадке.
В целом, оценка взаимодействия объектов и технологических процессов предприятия с природной и социальной средой свидетельствует о том, что возможные негативные воздействия как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку территорий в целом (при условии выполнения намечаемых природоохранных мероприятий), не превысят экологически допустимых уровней и не окажут критического или необратимого воздействия на окружающую среду, поэтому допустимы по экологическим соображениям.
«Отчет о возможных воздействиях» разработан в соответствии с заданием на проектирование, отчета об инженерно-геологических изысканиях, пояснительной записки, проекта организации строительства, ресурсной сметы, данными РГП «Казгидромет», согласованиями уполномоченных органов и т.д. 
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