НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к проекту корректировки плана горных работ отработки открытым способом запасов кварцитов Тектурмасского месторождения 
в Шетском районе Карагандинской области
ТОО «Тектурмасские кварциты»
 на период 2026-2032 гг.
 (Лицензия №72 от 19 08.2022 года)

Общие сведения
1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:
[bookmark: _Hlk105847737]Тектурмасское месторождение кварцитов расположено в Краснополянском сельском округе Шетского района Карагандинской области РК в 8 км к юго-западу от ж/д станции Карамурун. Северо-восточная часть месторождения примыкает к линии железной дороги Караганда-Алматы.
Ближайшими населенными пунктами Тектурмасского карьера являются село «Красная поляна» расположенное в 4,54  км от границы горного отвода м-я Тектурмасское, станции Карамурун и Дарья расположенные в 8 км, в 65 км к северу находится г. Караганда.
В 13 км севернее месторождения проходит асфальтированная автомагистраль республиканского значения Караганда-Жезказган-Кзыл-Орда. Непосредственно через месторождение проходит автодорога местного назначения, соединяющая автомагистраль со ст. Дарья.
В районе Тектурмасского месторождения кварцитов действует Калагырский карьер песчано-гравийной смеси, Южно-Топарский карьер по добыче флюсовых известняков, где на отвалах складированы более 5 млн.м3 мраморизованных известняков пригодных для строительных работ. В 5 км севернее Тектурмасского месторождения разведаны запасы песчано-гравийной смеси месторождения Карамурунское, с запасами более 20 млн.м3.
Тектурмасское месторождение расположено в пределах географических координат угловых точек:

Географические координаты угловых точек 
геологического отвода 

	[bookmark: _Hlk96661687]№
	Географические координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	Северный участок

	1
	49°10'35.62"
	72°59'41.46"

	2
	49°10'38.21"
	72°59'41.61"

	3
	49°10'42.32"
	72°59'46.04"

	4
	49°10'44.68"
	72°59'49.34"

	5
	49°10'46.52"
	72°59'53.83"

	6
	49°10'50.10"
	73°00'10.81"

	7
	49°10'51.49"
	73°00'10.81"

	8
	49°10'52.32"
	73°00'12.61"

	9
	49°10'56.61"
	73°00'17.58"

	10
	49°11'00.30"
	73°00'24.82"

	11
	49°11'03.20"
	73°00'27.15"

	12
	49°11'14.09"
	73°00'32.70"

	13
	49°11'16.51"
	73°00'36.80"

	14
	49°11'21.85"
	73°00'48.07"

	15
	49°11'27.25"
	73°01'07.25"

	16
	49°11'28.68"
	73°01'14.68"

	17
	49°11'33.32"
	73°01'23.77"

	18
	49°11'35.62"
	73°01'27.47"

	19
	49°11'33.84"
	73°01'30.40"

	20
	49°11'33.20"
	73°01'22.73"

	21
	49°11'22.79"
	73°01'14.46"

	22
	49°11'20.76"
	73°01'09.09"

	23
	49°11'19.09"
	73°01'00.86"

	24
	49°11'17.50"
	73°00'56.97"

	25
	49°11'16.30"
	73°00'53.59"

	26
	49°11'15.54"
	73°00'51.80"

	27
	49°11'13.74"
	73°00'50.08"

	28
	49°11'09.71"
	73°00'44.66"

	29
	49°11'04.21"
	73°00'37.44"

	30
	49°10'57.57"
	73°00'33.80"

	31
	49°10'55.64"
	73°00'31.83"

	32
	49°10'52.91"
	73°00'26.84"

	33
	49°10'51.70"
	73°00'24.30"

	34
	49°10'47.21"
	73°00'19.71"

	35
	49°10'45.61"
	73°00'17.21"

	36
	49°10'42.83"
	73°00'09.45"

	37
	49°10'41.68"
	73°00'06.86"

	38
	49°10'37.65"
	73°00'01.25"

	39
	49°10'36.32"
	72°59'58.66"

	40
	49°10'34.54"
	72°59'53.98"

	41
	49°10'33.49"
	72°59'48.62"

	42
	49°10'33.79"
	72°59'44.49"

	№
	Географические координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	Южный участок

	1
	49°09'53.5"
	72°58'07.32"

	2
	49°09'56.65"
	72°58'10.44""

	3
	49°09'58.70"
	72°58'12.36"

	4
	49°10'01.80"
	72°58'20.81"

	5
	49°10'02.37"
	72°58'23.09"

	6
	49°10'04.17"
	72°58'24.31"

	7
	49°10'09.00"
	72°58'26.98"

	8
	49°10'12.28"
	72°58'30.20"

	9
	49°10'14.19"
	72°58'33.99"

	10
	49°10'17.99"
	72°58'43.49"

	11
	49°10'20.29"
	72°58'55.53"

	12
	49°10'22.19"
	72°58'59.82"

	13
	49°10'23.59"
	72°59'03.20"

	14
	49°10'25.22"
	72°59'09.26"

	15
	49°10'23.71"
	72°59' 18.51"

	16
	49°10'21.38"
	72°59' 18.96"

	17
	49°10'19.52"
	72°59' 16.95"

	18
	49°10'16.00"
	72°59' 12.04"

	19
	49°10'12.39"
	72°58'58.74"

	20
	49°10'11.75"
	72°58'54.18"

	21
	49°10'11.19"
	72°58'44.40"

	22
	49°10'10.06"
	72°58'39.68"

	23
	49°10'01.59"
	72°58'27.47"

	24
	49°09'53.46"
	72°58'11.76"

	25
	49°09'52.42"
	72°58'08.53"









[image: ]

[bookmark: z97]2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:
[bookmark: _Hlk105847771]Тектурмасское месторождение кварцитов расположено в Краснополянском сельском округе Шетского района Карагандинской области РК в 8 км к юго-западу от ж/д станции Карамурун. Северо-восточная часть месторождения примыкает к линии железной дороги Караганда-Алматы.
Ближайшими населенными пунктами Тектурмасского карьера являются село «Красная поляна» расположенное в 4,54  км от границы горного отвода м-я Тектурмасск, станции Карамурун и Дарья расположенные в 8 км, в 65 км к северу находится г. Караганда.
В 13 км севернее месторождения проходит асфальтированная автомагистраль 
Кра́сная Поля́на (каз. Красная Поляна) — село в Шетском районе Карагандинской области Казахстана. Административный центр Краснополянского сельского округа. Находится на правом берегу реки Шерубайнура, примерно в 69 км к северо-западу от села Аксу-Аюлы, административного центра района. Численность населения менее 622 человека.
Краснополянский сельский округ (каз. Красная поляна ауылдық округі) — административная единица в составе Шетского района Карагандинской области Казахстана. Административный центр — село Красная Поляна.
Население — 1299 человек.
Шетский район (каз. Шет ауданы) — административное образование в составе Карагандинской области, Казахстан. Районный центр — село Аксу-Аюлы.
Район расположен в центральной части области, вытянут с севера на юг на 365 км и с запада на восток на 200 км. На севере граничит с Абайским, на востоке с Актогайским, на западе с Жанаркинским районами.
· Расстояние до областного центра — 130 км.
· Территория района составляет — 65694 км²
· Общая численность населения — 48500 человек.
· Район делится на 8 поселковых и 17 сельских округов, в который имеется 74 населенных пункта.
[bookmark: z98]При намечаемой деятельности отсутствуют сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2026-2032 гг. Всего, в составе производственных объектов, согласно настоящего отчета, Тектурмасского месторождения будет 22 источника выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе 3 передвижных (спец.техника).Преимущественным загрязняющим атмосферу веществом является пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния более 70%. Всего источниками загрязнения предприятия в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 29 наименований.
В данном проекте проведен расчет максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе при проведении работ на месторождение, который не выявил какого-либо превышения санитарных норм качества атмосферного воздуха населенных мест. Согласно выше сказанного можно сделать вывод, что деятельность ТОО «Тектурмасские кварциты» не окажет воздействие на население Карагандинской области.
Для размещения (захоронения) вскрышной породы на территории предприятия расположены отвалы вскрышной породы.
[bookmark: _Hlk105847891][bookmark: z99] 3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:ТОО «Тектурмасские кварциты». Юридический адрес Заказчика: 101400 Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район,Краснополянский с.о., с. Красная поляна,Ул. Дворука д.17.БИН 180740028634, Директор : Абенов Н.А.Тел.: +7(7212) 911-332 E-mail: tkvarcit@mail.ru
[bookmark: z100] 4) краткое описание намечаемой деятельности: вид деятельности: Основная производственная деятельность Тектурмасского карьера заключается в промышленной эксплуатации Тектурмасского кварцитового месторождения.
Объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:
ТОО «Тектурмасские кварциты» заключил Контракт с компетентным органом на осуществление разработки Тектурмасского месторождения кварцитов в Шетском районе Карагандинской области (рег. №48 от «02» июля 1996 г, Дополнительным соглашением №8 продлен срок действия контракта до 01.07.2041г). (Приложение ).
Для разработки открытым способом запасов кварцитов Тектурмасского месторождения в Шетском районе Карагандинской выдан горный отвод на площадь участка 0,889 км2.(Приложение)
Земельный участок площадью 124,3279 га предоставлен во временное возмездное пользование сроком на 49 лет актом на право временного пользования № 05306939.(Приложение)
 -Кадастровый номер участка 09-107-021-239. 
-Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.
-Целевое назначение: для обслуживания инфраструктуры Тектурмасского карьера.
[bookmark: _Hlk114365881][bookmark: _Hlk114353502]В августе 2022 года ТОО «Тектурмасские кварциты» перешли с контрактной формы недропользования к лицензионной форме недропользования (лицензия №72 от 19.08.2022г.). Для получения лицензии был разработан Плана горных работ отработки открытым способом запасов кварцитов Тектурмасского месторождения в Шетском районе Карагандинской области на период 2022-2031 гг. (Контракт №48 от 02.07.1996 г,  Дополн. соглашение №8), на который было получено положительно заключение гсударственной экологической экспертизы № KZ08VVX00139158 от 05.08.2022 г.
При корректировке плана горных работ на период 2024-2032г объем добычи кварцитов приняты согласно потребности промышленности Республики Казахстан к данному виду сырья -650 тыс. тонн в год. Расширение границ земельного участка до 199,8 га произведено на основании договоров аренды на земельные участки:
- договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка №49-49/13 от 22.08.2024года, площадью 14,1958 гектар, кадастровый № 09:107:021:266;
- договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка №24 от 15.08.2024года, площадью 10,4880 гектар, кадастровый № 09:107:021:269;
 - договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка №23 от 15.08.2024года, площадью 17,1250 гектар, кадастровый № 09:107:021:268.
ТОО «Тектурмасские кварциты» осуществляет деятельность на выданном в аренду участке соблюдая требования санитарных и экологических норм.
На контрактной территории ТОО «Тектурмасские кварциты» в данный момент имеется вся необходимая инфраструктура для  продолжения добычи и переработки кварцитов. Построен дробильно-сортировочный комплекс, подведена к промышленной площадке железнодорожная линия для отгрузки переработанных кварцитов потребителям, электролиния, построены административно-бытовые помещения, автомобильная дорога до автомагистрали Караганда-Жезказган-Кзыл-Орда, имеется необходимая горная техника (экскаваторы, погрузчики перерабатывающие установки) и транспортные средства для ведения горных работ. Установленная проектная мощность карьера больше зависит от потребительского спроса к товарному кварциту, чем техническими возможностями предприятия по добычи кварцитов.
Корректировкой Плана горных работ открытым способом отработки запасов кварцитов Северного участка Тектурмасского месторождения на период 2024-2032 гг. предусматривается  добыча и переработка флюсовых кварцитов в объеме 650,0 тыс. тонн в год.
Отработка Тектурмасского месторождения производится открытым способом – карьером площадью 17 га.
Размеры существующего карьера по поверхности на 01.01.2024 г.  следующие:
- площадь - 33,7 га;
- длина - 1700 м;
- ширина 100 - 250 м. в среднем 180 м.
Размеры карьера по поверхности на конец проектного периода отработки (19.08.2032 г) составят: 
- площадь - 47,9 га; 
- длина - 2000 м;
- ширина в среднем - 180 м.

На территории Тектурмасского карьера расположены:
- карьер по добычи кварцитов;
- промплощадка переработки кварцитов
- внутри площадные дороги;
- железнодорожная линия с погрузочной площадкой;
- линии электропередачи с распределительными подстанциями;
- инженерные сети;
- АБК площадью -452 м2
- склады временного хранения готовой продукции;
- ДСУ №1 «Нордберг», 
- ДСУ №2 «SANME»
- склад ГСМ с АЗС;
- электроцех;
- гараж для стоянки большегрузной техники – 648м2
- ангар для стоянки автосамосвалов БелАЗ - 218,69м2 
- механический цех.
- депо - 357,3м2
- ремонтный цех.

-Отвал №1
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра 

	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г
	2031г.
	2032г.

	Площадь пылящей поверхности отвала №1, S0
	м2
	36500
	37500
	38700
	38700
	38700
	38700
	40400
	42700
	43600



-Отвал №2
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра 

	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г
	2031г.
	2032г.

	Площадь пылящей поверхности отвала №2, S0
	м2
	44200
	45800
	46600
	47600
	49500
	50600
	51800
	52900
	55500



-Отвал №3
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра 

	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г
	2031г.
	2032г.

	Площадь пылящей поверхности отвала №3, S0
	м2
	0
	3200
	3200
	3200
	3200
	6000
	7400
	7400
	7400



-Отвал №4
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра 

	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г
	2031г.
	2032г.

	Площадь пылящей поверхности отвала№4, S0
	м2
	0
	0
	0
	800
	1500
	3300
	5200
	8000
	8000



-Склад №1 – 8200м2;
-Склад №2 ПСП
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра 

	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г
	2031г.
	2032г.

	Площадь пылящей поверхности склада ПСП, S0
	м2
	3600
	3700
	3800
	3900
	4000
	4100
	4200
	4300
	4400



-Склад кварцита фр.0-10 мм 
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра 

	
	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г
	2031г.
	2032г.

	Площадь пылящей поверхности склада №3 кварцита фр. 0-10 мм, S0
	м2
	39600
	42200
	44800
	47400
	50000
	52600
	55200
	57800
	60400



[bookmark: z102]сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:
[bookmark: z103]ТОО «Тектурмасские кварциты» заключил Контракт с компетентным органом на осуществление разработки Тектурмасского месторождения кварцитов в Шетском районе Карагандинской области (рег. №48 от «02» июля 1996 г, Дополнительным  соглашением  №8 продлен срок действия контракта  до 01.07.2041г).
В августе 2022 года ТОО «Тектурмасские кварциты» перешли с контрактной формы недропользования к лицензионной форме недропользования (лицензия №72 от 19.08.2022г.).
Тектурмасское месторождение кварцитов разрабатывается с 1994 года до настоящего времени на Северном участке на 9 горизонтах (гор. + 740м, +730м, +720м, +710м, +700м, +690м, +680м, +670м, +660м)  на основании Контракта  №48 от «02» июля 1996 г. с дополнительными соглашениями, дополнениями и изменениями к нему, а ныне лицензия №72 от 19.08.2022г.
Запасы кварцитов месторождения утверждены в государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР от 30 декабря 1981 года, протокол №8920 в количестве, по категориям: В+С1 - 60765 тыс. тонн, С2 – 2500 тыс. тонн.
Запасы кварцитов на 01.01.2024 г. составили, по категориям: В+С1 – 49900,0 тыс. тонн, С2 – 2491 тыс. тонн, в том числе на Северном участке В+С1 – 29370,0 тыс. тонн, С2 – 1103 тыс. тонн. На Южном участке разработка не велась, запасы остаются на прежнем уровне по категории В+С1 – 20530 тыс. тонн, С2 – 1388 тыс. тонн.
ТОО «Тектурмасские кварциты» внесли корректировки в погоризонтных планах отработки месторождении, вскрытие кварцитового  тела № 2 в горизонте +680м,  созданием 2 новых породных отвалов в пределах оформленных земельных участков и строительством дополнительного откаточного пути до ДСУ №1 и ДСУ №2, сокращающий путь транспортировки груза до 700м для чего подготавливается данная проектная документация. 
Ближайшими населенными пунктами Тектурмасского карьера являются село «Красная поляна» расположенное в 4,54  км от границы горного отвода м-я Тектурмасск, станции Карамурун и Дарья расположенные в 8 км, в 65 км к северу находится г. Караганда.
В 13 км севернее месторождения проходит асфальтированная автомагистраль республиканского значения Караганда-Жезказган-Кзыл-Орда. Непосредственно через месторождение проходит грейдерная автодорога местного назначения, соединяющая автомагистраль со ст. Дарья. 
Отработка Тектурмасского месторождения производится открытым способом – карьером площадью 17 га.
Промплощадка расположена на свободной от застройки территории и находится северо-западнее карьера на расстоянии 0,5 км и связана с ним автомобильными дорогами шириной 15,5 м и обочинами 1,5 м.
На лицензионной территории ТОО «Тектурмасские кварциты» в данный момент имеется вся необходимая инфраструктура для продолжения добычи и переработки кварцитов. Построен дробильно-сортировочный комплекс, подведена к промышленной площадке железнодорожная линия для отгрузки переработанных кварцитов потребителям, электролиния, построены административно-бытовые помещения, автомобильная дорога до автомагистрали Караганда-Жезказган-Кзыл-Орда, имеется необходимая горная техника (экскаваторы, погрузчики перерабатывающие установки) и транспортные средства для ведения горных работ. Установленная проектная мощность карьера больше зависит от потребительского спроса к товарному кварциту, чем техническими возможностями предприятия по добычи кварцитов.
Планом  горных работ открытым способом отработки запасов кварцитов Северного участка Тектурмасского месторождения на период 2026-2032 гг. предусматривается  добыча и переработка флюсовых кварцитов в объеме 650,0 тыс. тонн в год.
Основные потребители кварцитов Тектурмасского месторождения в настоящее время являются: 
-АО ТНК Казхром, Аксуский завод ферросплавов (Павлодарская обл);
-ТОО завод МВИ -Экибастуз (Павлодарская область);     
-АЗФ Актобе (Актюбинская область);
-ТОО «YDD Corporation» - г. Караганда;
-ТОО «SATEnergy» - г.Тараз (Жамбыльская обл.);
-ТОО «Казцинк» - г.Усть-Каменогорск (Восточно-Казахстанская обл).
Для обеспечения требований потребителей к крупности и сортности продукта, добытые на карьере кварциты, подвергаются переработке на полустационарной дробильно-сортировочной установке ДСУ №1 «Норберг» производство Финляндия и дополнительно устанавливается ДСУ №2 «SANME» (проект) производство Китай.
Для отделения полускальных и скальных пород от массива, дробления их до кусков заданных размеров и подготовке к выемке применяются буровзрывные работы.
Бурение взрывных скважин производится станками типа СБШ-250НМ32.
Дробление негабаритных кусков, производится гидромолотом, установленным на экскаваторе ЕК-450FS. В качестве  выемочно-погрузочного оборудования при разработке горной массы применяется экскаватор- мехлопата типа ЭКГ-5А (5.0м3)- 4 единицы.
Транспортировка горной массы с рабочих горизонтов карьера осуществляется автосамосвалами БелАЗ-7548А, БелАЗ-7547, МоАЗ-750511 – 5 единиц.
Погрузка готовой продукции производится со склада в ж/д полувагоны навалом с использованием экскаватора ЭКГ-4.6.
Взвешивание полувагонов производится на железнодорожных весах РС150Ц13В, дозировка отгружаемой продукции производится железнодорожным краном КЖД16, оборудованным грейфером.
Транспортировка готовой продукции потребителю осуществляется ж/д транспортом АО «НК КТЖ» со станции Карамурун КЗХ ЖД.
Режим работы карьера с учетом объемов производства 300 рабочих дней в году - двухсменный, продолжительность рабочей смены 9,5 часов для основных рабочих при 36-ти часовой рабочей неделе.
Доставка рабочих и ИТР осуществляется пассажирским транспортом ТОО «Тектурмасские кварциты» от места проживания до административно-бытового корпуса (АБК) Тектурмасского карьера.
На территории Тектурмасского карьера расположены:
- здание АБК площадью - 452 м2;
- бокс для стоянки автосамосвалов БелАЗ – 218,69 м2;
- железнодорожная линия с погрузочной площадкой;
- депо – 357,3 м2;
- здание весовой – 9,8 м2;
- склад ГСМ с АЗС;
- линия электропередачи с распределительными подстанциями.
Производственные показатели по объемам добычи, вскрыши и переработки кварцитов на период 2026-2032 гг. отработки приведены в табл. 5.1.
Перечень основного горнотранспортного оборудования, действующие в настоящее время на карьере Тектурмасское, приведены в табл. 5.2.
Таблица 5.1
Производственные показатели по объемам добычи, вскрыши и переработки кварцитов на период 2026-2032 гг.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение

	
	
	
	2026-2032 гг.
(объемы приведены ежегодные)

	1
	Промышленные запасы кварцитов  
	т/год
	650 000

	2
	Объем вскрыши, всего
	м3/ в год
	220 000 

	
	
	тонн/в год
	484 000

	3
	КАРЬЕР

	3.1
	Буровые работы

	
	Время работы станка 
	ч/год
	3301

	
	Годовой расход ВВ
	т/год
	467

	
	Объем взрываемой горной массы
	м3/год
	467000

	3.2
	Выемочно-погрузочные работы по вскрыше

	
	Время работы оборудования
	ч/год
	5700

	
	Производительности карьера по вскрышной породе
	тонн/в год
	484 000

	
	Выемочно-погрузочные работы по кварциту

	
	Время работы оборудования
	ч/год
	5700

	
	Производительности карьера по кварциту
	тонн/год
	650000

	
	Объем вскрыши, используемая на собств. Нужды (на отсыпку дорог)

	
	Время работы оборудования
	ч/год
	2400

	
	Количество породы
	тонн/год
		2025 г.
	0

	2026 г.-
	110 000

	2027 г.-
	264 000

	2028 г.-
	176 000

	2029 г.-
	0

	2030 г.-
	0

	2031 г.-
	0

	2032 г.
	0




	
	Отвал №1

	
	Снятие плодородного слоя почвы 
	т/год
	173,3

	
	Объемы поступления вскрышной пород
	т/год
		2025 г.
	83600

	2026 г.-
	105600

	2027 г.-
	0

	2028 г.-
	0

	2029 г.-
	0

	2030 г.-
	145200

	2031 г.-
	204600

	2032 г.
	99000




	
	Площадь пылящей поверхности отвала, S0
	м2
		2025 г.
	37500

	2026 г.-
	38700

	2027 г.-
	38700

	2028 г.-
	38700

	2029 г.-
	38700

	2030 г.-
	40400

	2031 г.-
	42700

	2032 г.
	43600




	
	Отвал №2

	
	Снятие плодородного слоя почвы 
	т/год
	326

	
	Объемы поступления вскрышной пород
	т/год
		2025 г.
	132000

	2026 г.-
	66000

	2027 г.-
	81400

	2028 г.-
	134200

	2029 г.-
	99000

	2030 г.-
	110000

	2031 г.-
	96800

	2032 г.
	198000




	
	Площадь пылящей поверхности отвала, S0
	м2
		2025 г.
	45800

	2026 г.-
	46600

	2027 г.-
	47600

	2028 г.-
	49500

	2029 г.-
	50600

	2030 г.-
	51800

	2031 г.-
	52900

	2032 г.
	55500




	Отвал №3

	
	Снятие плодородного слоя почвы 
	т/год
	251

	
	Объемы поступления вскрышной пород
	т/год
		2025 г.
	0

	2026 г.-
	136400

	2027 г.-
	0

	2028 г.-
	0

	2029 г.-
	121000

	2030 г.-
	59400

	2031 г.-
	0

	2032 г.
	0




	
	Площадь пылящей поверхности отвала, S0
	м2
		2025 г.
	0

	2026 г.-
	3200

	2027 г.-
	3200

	2028 г.-
	3200

	2029 г.-
	6000

	2030 г.-
	7400

	2031 г.-
	7400

	2032 г.
	7400




	
	Отвал №4

	
	Снятие плодородного слоя почвы 
	т/год
	320

	
	Объемы поступления вскрышной пород
	т/год
		2025 г.
	0

	2026 г.-
	0

	2027 г.-
	55000

	2028 г.-
	44000

	2029 г.-
	121000

	2030 г.-
	125400

	2031 г.-
	182600

	2032 г.
	0




	
	Площадь пылящей поверхности отвала, S0
	м2
		2025 г.
	0

	2026 г.-
	0

	2027 г.-
	800

	2028 г.-
	1500

	2029 г.-
	3300

	2030 г.-
	5200

	2031 г.-
	8000

	2032 г.
	8000




	
	Склад №1

	
	Объемы поступления вскрышной пород
	т/год
		2025 г.
	0

	2026 г.-
	66000

	2027 г.-
	0

	2028 г.-
	0

	2029 г.-
	110000

	2030 г.-
	44000

	2031 г.-
	0

	2032 г.
	0




	
	Площадь пылящей поверхности отвала, S0
	м2
	16000

	
	Склад ПСП

	
	Объемы поступления ПСП
	т/год
	1680

	
	Площадь пылящей поверхности склада, S0
	м2
		2025 г.
	3700

	2026 г.-
	3800

	2027 г.-
	3900

	2028 г.-
	4000

	2029 г.-
	4100

	2030 г.-
	4200

	2031 г.-
	4300

	2032 г.
	4400




	
	Склад кварцита фр.0-10

	
	Снятие плодородного слоя почвы 
	т/год
	735

	
	Объемы поступления кварцита фр.0-10
	т/год
	89700

	
	Площадь пылящей поверхности отвала, S0
	м2
		2025 г.
	42200

	2026 г.-
	44800

	2027 г.-
	47400

	2028 г.-
	50000

	2029 г.-
	52600

	2030 г.-
	55200

	2031 г.-
	57800

	2032 г.
	60400




	
	ДСУ №1

	
	Объемы поступления кварцита
	т/год
	650000

	
	Режим работы
	ч/год
	5700

	
	Промежуточный склад
	т/год
	73000

	
	Поступление в бункер без промежуточного склада
	т/год
	577000

	
	фр. 35-300 мм 
	т/год
	266000

	
	фр. 50-200 мм 
	т/год
	165000

	
	фр. 25-60 мм  
	т/год
	98000

	
	фр. 5-25 мм   
	т/год
	65000

	
	фр. 0-6 мм     
	т/год
	56000

	ДСУ №2 (используется как резервная)

	
	Объемы поступления кварцита
	т/год
	250000

	
	Режим работы
	ч/год
	2350

	
	фр. 25-80 мм 
	т/год
	75000

	
	фр. 80-180 мм 
	т/год
	145000

	
	фр. 0-25 мм  
	т/год
	30000

	Склады готовой продукции

	
	Склад готовой продукции фракции 
5-25 мм
	т/год
	65000

	
	Склад готовой продукции фракции 
0-10 мм
	т/год
	56000

	
	Склад готовой продукции фракции 
0-25 мм
	т/год
	30000

	
	Склад готовой продукции фракции 25-60 мм
	т/год
	98000

	Лакоркасочные работы. Расход лакокрасочных материалов

	
	Алкидные краски ((расчет проводится по ПФ-115)
	т/год
	0,5

	
	Акриловая краски (расчет проводится по АК-194)
	т/год
	0,5

	
	Растворитель 647
	т/год
	0,25

	
	Растворитель 646
	т/год
	0,25

	
	РС-2
	т/год
	0,25

	
	Алкидная  грунтовка (расчет проводится по ГФ-021)
	т/год
	0,5

	
	Акриловые грунтовки (расчет проводится по Ак-070)
	т/год
	0,5

	
	Уайт-спирит
	т/год
	0,25

	
	БТ-577
	т/год
	0,25

	Ремонтно-механическая мастерская.
Сварочный участок.
Расход сварочных материалов.

	
	МР-3, d5, d4, d2,5
	кг
	2500

	
	УОНИ-13/55, d5, d4, d3
	кг
	2000

	
	НИИ-48, d5
	кг
	1500

	
	Т-590, d5
	кг
	600

	Склад ГСМ

	
	Дизельное топливо
	т/год
	700

	
	Масло
	т/год
	60

	
	Бензин
	т/год
	60

	
	Керосин
	т/год
	0,4

	Мойка двигателей

	
	Тринатрийфосфат (тех.) (25,0) 6 л
	кг
	10

	
	Натрий едкий (чеш.) (25,0) 7 с.
	кг
	25

	
	Хром (6) окись (хромовый ангидрид) (тех) (50,0) 7
	кг
	10

	
	Сода кальцинированная (50,0) 7
	кг
	10

	
	Сода пищевая (25,0) 7 с
	кг
	25

	
	О-фосфорная кислота марка А (пищ.) 7 ск
	кг
	10

	
	Натрий азотистокислый (чда) (имп) (25,0) (1,0) 6.6.2
	кг
	10

	
	Калий двухромовокислый (тех) (25,0) (1,0) 6.19.1
	кг
	10

	
	Очиститель двигателя
	кг
	93,5

	
	Силикагель технический марки "КСКГ" ГОСТ 3956-76
	кг
	25

	
	Керосин
	кг
	100






Таблица 5.2
Перечень основного горнотранспортного оборудования, используемого на объектах Тектурмасского карьера

	№№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Кол-во, шт

	Место работы

	1
	Экскаватор ЭКГ-5А
	4
	Карьер, Горные работы

	2
	Экскаватор ЭКГ-4.6
	1
	Погрузка на ж/д вагоны со скл.отгрузки

	3
	Погрузчик  LiuGong
	1
	ДСУ. Склады кварцита

	4
	Погрузчик XCMG ZL 50G
	1
	ДСУ. Склады кварцита  

	5
	Буровые  станки СБШ-250НМ32 
	2
	Карьер, Горные работы

	6
	Kaischan
	1
	Карьер.

	7
	Бульдозер ПМЗ-10МЕ
	1
	Отвалы. Карьер. Горные работы

	8
	Бульдозер SEM816В
	1
	Отвалы. Карьер. Горные работы

	9
	Экскаватор EK-450FS
	3
	ДСУ –погрузка с конусов.


	10
	Автосамосвал  БелАЗ-7548 А
	5
	Карьер – ДСУ, Карьер – отвал

	11
	Поливочная машина (на базе а/м Урал-375)
	1
	Орошение внутрикарьерных дорог

	12
	Тепловоз маневровый  ТМ-2УМ
	1
	Транспортировка готовой продукции

	13
	Кран-грейферный  КЖДЭ-16
	1
	Дозировка вагонов

	14
	Весы железнодорожные РС150Ц13В
	1
	Взвешивание вагонов

	15
	Автосамосвал МоАЗ 7500511
	1
	Карьер – ДСУ, Карьер – отвал


	16
	ДСУ №1 Финского производства «Nordberg»
	1
	Промплощадка, дробление (переработка) и сортировка кварцитов

	17
	ДСУ китайского производства (проектная 2026 год)
	1
	Промплощадка, дробление (переработка) и сортировка кварцитов 




Выполнение мероприятий (капитальный, текущие ремонты, техническое обслуживание ТО2), необходимых при эксплуатации машин и механизмов, предполагается выполнять с привлечением специализированных подрядных организаций региона, как с выездом их ремонтных бригад на места эксплуатации оборудования, так и доставкой узлов и агрегатов для ремонта в производственные цеха этих организаций.
Электроснабжение карьера осуществляется от линии продольного электроснабжения железнодорожного пути АО «НК КТЖ» на участке от ст. Карамурун до ст. Дарья напряжением 27.5 кВ, находящейся в 3 км к северо-востоку от месторождения с двух площадок №1 и №2.
Площадка №1 обеспечивает электроэнергией участок взвешивания и дозировки вагонов (весовая) и оборудована трансформатором ТМ-400 кВА 27.5/6 и защитным устройством КРУН.
Общая протяженность линии электропередачи ВЛ-6 кВт от площадки №1 до весовой составляет 1400 м.
Общая установленная мощность электрооборудования и освещения используемые на весовой:           Руст = 95 кВт.
Площадка №2 обеспечивает электроэнергией ДСУ №1, карьер, промплощадку. Оборудована трансформатором ТМ-2500 кВА 27.5/6 и защитным устройством КРУН.
Общая протяженность линии электропередачи ВЛ-6 кВт от площадки №2 до КТП ДСУ, карьера и АБК составляет 4110 м.
Общая установленная мощность горного электрооборудования и освещения 1370 кВт. Электроснабжение горного оборудования и освещение карьера, отвалов осуществляется, в том числе от передвижной КТП-6/04 кВ, с изолированной нейтралью.
Для защиты от однофазных токов короткого замыкания, а также для защиты людей от поражения электрическим током в передвижных КТП-6/0.4 кВ на стороне низкого напряжения установлено реле утечки.
Подключение экскаватора ЭКГ-5А выполняется от ЯКНО-10У2. Подключение бурового станка СБШ-250 выполняется от отдельного ПКТП-6/0.4 кВ мощностью 630 кВА.
Освещение карьера и отвалов предусматривается прожекторами, установленными на передвижных прожекторных мачтах. Для электроосвещения предусматривается установка ПКТП-6/0.4 кВ, мощностью 25 кВА.
Для водоснабжения промплощадки карьера по добыче кварцитов на технические и бытовые нужды используется скв.№1. Для питьевых нужд предприятия используется привозная вода.
Все хозяйственно-бытовые стоки отводятся в септик емкостью 50 м3, по мере заполнения вывозятся на очистные сооружения пос. Южный. 
Источник теплоснабжения – электроэнергия с непосредственной трансформацией ее в тепловую.
примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности:
[bookmark: z104]Для разработки открытым способом запасов кварцитов Тектурмасского месторождения в Шетском районе Карагандинской выдан горный отвод на площадь участка 0,889 км2.(Приложение)
Земельный участок площадью 124,3279 га предоставлен во временное возмездное пользование сроком на 49 лет актом на право временного пользования № 05306939.(Приложение №7)
 -Кадастровый номер участка 09-107-021-239. 
-Целевое назначение: для обслуживания инфраструктуры Тектурмасского карьера
краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:
[bookmark: z105]Основная производственная деятельность Тектурмасского карьера заключается в промышленной эксплуатации Тектурмасского кварцитового месторождения. Кварцит - метаморфическая горная порода, состоящая в основном из кварца. Согласно ст. 12 Кодекса РК О недрах и недропользование, кварцит относится к общераспространённым полезным ископаемым.
Другие варианты размещения объектов не рассматривались, т.к  на контрактной территории ТОО «Тектурмасские кварциты» в данный момент имеется вся необходимая инфраструктура для  продолжения добычи и переработки кварцитов
Рассматривались три  альтернативы: нулевой вариант и эксплуатация месторождения по действующему Плану горных работ, эксплуатация месторождения новому плану горных работ (рассматриваемый данным проектом).
Нулевой вариант не предусматривает проведение добычных работ; виды работ не предусматриваются. Воздействие на окружающую среду оказываться не будет. Данный вариант экономически нецелесообразен.
Эксплуатация месторождения по действующему Плану горных работ. В настоящее время, работы на месторождении проводятся в соответствии с Планом развития горных работ отработки открытым способом запасов кварцита Тектурмасского месторождения в Шетском районе Карагандинской области на период 2022-2031 гг. (Разрешение на воздействие для объектов 2 категории KZ11VCZ03024459 от 21.11.2022 года) данным планом горных работ предусмотрена добыча и переработка 650 тыс.тонн в год кварцита. Данный вариант нецелесообразен в связи возникшей потребностью в дополнительных отвалах.
Эксплуатация месторождения откорректированному плану горных работ (рассматриваемый данным проектом). Данным планом горных работ предусмотрена добыча и переработка 650 тыс.тонн в год кварцита, а так же созданием 2 новых породных отвалов  в пределах оформленных земельных участков,что сокращает время и расстояние транспортировки вскрышной породы до отвалов и тем самым выбирая наиболее оптимальный вариант, снижая тем самым процент пыления при транспортировке. 
А так же планируется и строительство дополнительного откаточного пути до ДСУ №1 и ДСУ №2, сокращающий путь транспортировки груза до 700м, снижая тем самым выбросы пыли в процессе эксплуатации более короткого пути, что результативно скажется на экономическую и экологическую составляющую.
Всего, в составе производственных объектов, согласно настоящего отчета, Тектурмасского месторождения будет 22 источника выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе 3 передвижных (спец.техника).
Преимущественным загрязняющим атмосферу веществом является пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния более 70%.
 Всего источниками загрязнения предприятия в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 29 наименований. На предприятие имеются отвалы для складирования вскрышной породы. Период проведения добычи и переработки кварцита предусматривается с 2026 по 2032 гг. На этапе эксплуатации месторождения будет задействовано - 81 человек (численная сменная явка 37 чел). Реализация проекта не отразится отрицательно на интересах людей, проживающих в окрестностях объкта в области их права на хозяйственную деятельность или отдых.
Все этапы намечаемой деятельности предлагаемые к реализации в данном варианте соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды. В связи с чем отсутствуют обстоятельства, влекущие невозможность применения данного варианта реализации намечаемой деятельности
      5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:
[bookmark: z106][bookmark: z107]      жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: Трудовая занятость может явиться наиболее ожидаемым социальным воздействием разработки месторождения. Это связано с тем, что безработица является одной из главных забот населения. Несмотря на то, что уровень безработицы в области не превышает уровня безработицы, сложившейся в республике в целом, имеется большая заинтересованность населения в получении работы на предприятии. Имеющийся уровень безработицы определяет ожидания населения в возможности любого рода трудоустройства, которое может представиться в процессе  разработки месторождения. 
При продолжительности разработки месторождения обеспечивается непосредственная непрерывная занятость персонала. Это инженерно-технические кадры, рабочие карьера и вспомогательный персонал. 
Работы по разработке месторождения окажут как прямое, так и косвенное положительное воздействие на уровень благосостояния населения, основным показателем которого является величина получаемых доходов.
Источником прямого воздействия на уровень доходов будет являться расширение возможностей для получения работы. В намечаемой деятельности будут заняты специалисты, обладающие определенной квалификацией. 
Выполнение вспомогательных работ также выступит в качестве возможного источника доходов местного населения. 
В общем объеме роста доходов казахстанского населения при разработке месторождения, вклад будет незначительным. В пространственном масштабе он будет местным, во временном масштабе – постоянного воздействия.
В данном проекте проведен расчет максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе при проведении работ на месторождение, который не выявил какого-либо превышения санитарных норм качества атмосферного воздуха населенных мест. Согласно выше сказанного можно сделать вывод, что деятельность ТОО «Тектурмасские кварциты» не окажет воздействие на население Карагандинской области.
      биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы): данные о современном состоянии растительного и животного мира рассматриваемого района приведены в разделе 2 настоящего проекта. 
Деятельность ТОО «Тектурмасские кварциты» по добыче кварцита будет проводиться на нарушенном участке открытых горных работ (промышленное освоение участка начато с 1994 года), в связи с чем на участке отсутствуют зеленые насаждения, следовательно в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности зеленые насаждения вырубке или переносу не подлежат. Растительные ресурсы не используются при проведение рассматриваемой деятельности на месторождение  Тектурмасское. Работы по компенсации растительных ресурсов будут рассмотрены в проекте ликвидации и рекультивации месторождения.
Животный мир использованию и изъятию не подлежит. Горные работы будут производиться локально, не затрагивая объекты животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности.
Все природоохранные мероприятия будут согдасованы с с РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».

[bookmark: z108][bookmark: z109]       земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): ): Месторождение расположено в Краснополянском сельском округе, Шетского района, Карагандинской области. Общая площадь участка составляет 124,3279 га. Целевое назначение: добыча кварцитов на месторождение Тектурмасское. Участок предоставлен во временное возмездное землепользование на 49 лет. Информация о почвенном покрове приведена в разделе 2 настоящего проекта. Проектом предусматривается снятие и сохранение ПСП на складе, для дальнейшего использования при рекультивации объекта (рекультивация рассмотрена отдельным проектом). Воздействие при разработке а месторождения на земельные ресурсы ожидается средней значимости.
      воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод): Для водоснабжения промплощадки карьера по добыче кварцитов на технические и бытовые нужды используется скв. №1. (Разрешение на специальное водопользование №KZ72VTE00267586 Серия Нура от 14.11.2024 года.) Для питьевых нужд предприятия используется привозная вода.

Гидрографическая сеть в районе месторождения развита слабо и относится к средней части бассейна р.Шерубай-Нуры с притоками р.Байкары и сезонно пересыхающими речками. Р.Байкары ближайший поверхностный водный объект, расположена на расстояние 1,78 км от границы горного отвода. Территория месторождения находится за пределами воодоохранных зон и полос водных объектом.
Гидрогеологические условия месторождения просты. Продуктивная толща характеризуется низкой водопроницаемостью.  В настоящее время на горизонте +660 м выделение воды не наблюдается. Незначительное выделение воды ожидается на горизонте +650м. Приток воды ориентировочно составить 72м3 /сутки или 3 м3/час (2023-2025 гг.). Карьерная вода пресная, не агрессивная к металлам может быть использована в качестве технической воды (пылеподавление).
Сброс сточных вод не предусмотрен. 
При проведении работ изъятие вод из поверхностных источников для питьевых и технических нужд не планируется. При проведении добычных работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается
Воздействие при разработке, а месторождения на водные ресурсы ожидается низкой значимости;
[bookmark: z110]      атмосферный воздух: Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в ходе осуществления намечаемой деятельности, могут являться выбросы в атмосферу разнообразных загрязняющих веществ, которые прямо или косвенно могут влиять практически на все компоненты окружающей среды – почву, атмосферу, гидросферу, биоту, социальные условия. При проведении добычных работ, воздействие на атмосферный воздух происходит на ограниченном уровне и ограничивается границей области воздействия. Область воздействия для проектируемого объекта устанавливается по расчету рассеивания величин приземных концентраций загрязняющих веществ согласно п.2 ст 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан. Согласно расчету рассеивания для предприятия выполняется условие сохранения нормативного качества атмосферного воздуха: См < 1. Ближайшими населенными пунктами Тектурмасского карьера являются село «Красная поляна» расположенное в 4,54  км от границы горного отвода м-я Тектурмасск. Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников по всем рассматриваемым веществам, приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ и жилой зоны не превышают предельно допустимые значения. Для уменьшения влияния данных работ на состояние атмосферного воздуха, снижения и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается комплекс мероприятий:
-в летнее время для снижения эмиссий пыли при производстве выемочно-погрузочных работ в карьере экскаватором, формировании уступов карьера или отвальных ярусов бульдозером, а также при производстве транспортных работ производится орошение водой поверхности забоев, уступов карьера, отвальных ярусов и автомобильных дорог с помощью поливомоечной машины;
 -проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта; 
-контроль концентраций загрязняющих веществ, образующихся в ходе деятельности, в окружающей среде. 
В целом воздействие на атмосферный воздух при проведении работ оценивается как средней значимости;
[bookmark: z111]      сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: Изменение климата, района расположения объектов намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.;
[bookmark: z112]      материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: Месторождение расположено в Краснополянском сельском округе, Шетского района, Карагандинской области.. В непосредственной близости от территории проектируемого объекта охраняемые участки, исторические и археологические памятники и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют. В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, в соответствие со статьей 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия» обязаны поставить в известность КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» в месячный срок;
[bookmark: z113]      взаимодействие указанных объектов: не прогнозируется.
[bookmark: z114]      6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:
Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2026-2032 гг. Всего, в составе производственных объектов, согласно настоящего отчета, Тектурмасского месторождения будет 20 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе 3 передвижных (спец.техника).
Преимущественным загрязняющим атмосферу веществом является пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния более 70%.
 Всего источниками загрязнения предприятия в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 29 наименований. Согласно расчетам, представленным в разделе 8 настоящего проекта валовый выброс загрязняющих веществ составит:
	2026 г.-
	97.02143465

	2027 г.-
	97.09343465

	2028 г.-
	97.29543465

	2029 г.-
	98.28143465

	2030 г.-
	98.90343465

	2031 г.-
	99.50073465

	2032 г.
	98.28483465



В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.
Водные ресурсы. Проектом не предусмотрены сбросы производственных сточных вод в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа.
Все хозяйственно-бытовые стоки отводятся в септик емкостью 50 м3, по мере заполнения вывозится на очистные сооружения пос.Южный.
Физические факторы воздействия. Предельно допустимые уровни звукового, вибрационного, электромагнитного воздействия  приведены в разделе 8.5.
[bookmark: z115]Отходы производства и потребления. В процессе работы и жизнедеятельности персонала предприятия будут образовываться 29 видов отходов: Отработанные ртутьсодержащие лампы, Отходы медпункта, Промасленная ветошь, Отработанные масла,
Отработанные аккумуляторы, Отработанные топливные фильтры, Отработанные масляные фильтры, Нефтешлам, при зачистке резервуаров, Использованные средства для очистки двигателя, Пластиковая тара из-под нефтепродуктов, Пластиковая тара из-под ЛКМ, Жестяная тара из-под ЛКМ, Аэрозольные баллончики, Твердые бытовые отходы, Лом черных металлов, Металлическая стружка, Лом цветных металлов, Производственно-строительные отходы, Отработанные воздушные фильтры, Огарки сварочных электродов, Отработанные пневматические шины, Лом абразивных изделий, Пыль абразивно-металлическая, Смет с территории, Отработанные самоспасатели, отходов резина-технических изделий (РТИ), Отходы пластика, Отходы оргтехники, Вскрышная порода.
На предприятие имеются отвалы для размещения (захоронения) вскрышной породы.
Лимит накопление отходов на предприятие составляет  83,2954 т/год.
Лимит захоронения(размещения) отходов составляет (вскрышные породы)
	2026 г.-
	450 120 тонн/год;

	2027 г.-
	393 028 тонн/год;

	2028 г.-
	334 398 тонн/год;

	2029 г.-
	413 490 тонн/год;

	2030 г.-
	435 600 тонн/год;

	2031 г.-
	430 760 тонн/год;

	2032 г.-
	264 330 тонн/год;



Операции по управлению отходов представлены в разделе 9.2 Отчета.
      7) информация:
[bookmark: z116]      о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления: 
[bookmark: z117]При проведении работ на месторождение земель могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение. 
Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. 
Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения, направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.
о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
[bookmark: z118]Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды. 
К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.
о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;
[bookmark: z119]Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами. 
С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним.
Район расположения месторождения считается не опасным по сейсмичности, а также по риску возникновения наводнений и паводков. Наиболее вероятным природным фактором возникновения аварийной ситуации может явиться ураганный ветер. 
Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и охраны окружающей природной среды при намечаемой деятельности на участках играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками предприятия.  Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций: 
· строгое выполнение проектных решений для персонала предприятия;
· обязательное соблюдение всех правил техники безопасности при эксплуатации опасных производств;
· контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
· своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования;
· все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица;
При своевременном и полномасштабном выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций возникновение аварийных ситуаций и соответственно экологический риск сводится к минимальным уровням.
      8) краткое описание:
[bookmark: z120]      мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду: Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.
 По атмосферному воздуху:
- для снижения запыленности рабочих мест в кабинах экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов предусмотреть использование кондиционеров. 
- применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;
- проведение большинства работ, за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха;
- заправка ГСМ автотранспорта строго на специализированных местах;
- сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях;
-пылеподавление.
-соблюдение нормативов допустимых выбросов. 
По поверхностным и подземным водам. 
-организация системы сбора и хранения отходов производства;
 -контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды;
-Использование для хозяйственно-бытового водоснабжения существующих водозаборов;
-Вести постоянный учет водопритоков в карьер;
-Отведение коммунально-бытовых сточных вод в герметичные септики с последующим вывозом на очистные сооружения;
-Организация мониторинга за состоянием окружающей среды.
 По недрам и почвам. 
-должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв; 
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
- устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду;
- улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышения эстетической ценности ландшафта.
По отходам производства. 
-своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 
По физическим воздействиям. 
-содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
 -строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;
 -обязательное соблюдение правил техники безопасности
По животному миру:
Для соблюдения требований Экологического кодекса и в целях сохранения биоразнообразия района, проектом предусматриваются специальные мероприятия:
-Воспитание персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и растениям;
-Контроль за предотвращением разрушения и повреждения гнезд, сбором яиц без разрешения уполномоченного органа;
-Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
-Ограничение перемещения горной техники по специально отведенным дорогам.
-Производить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку режима работы всего оборудования и техники;
-Запрет на слив ГСМ в окружающую природную среду;
-Организовать места сбора и временного хранения отходов;
-Обеспечить своевременный вывоз отходов в места захоронения, переработки или  утилизации;
-Отходы временно хранить в герметичных емкостях - контейнерах;
-Поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
-Исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; 
-Снижение активности передвижения транспортных средств ночью;
-Поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
-Сохранение растительного слоя почвы; 
-Сохранение растительных сообществ.
-Запрещается охота и отстрел животных и птиц;
-Предупреждение возникновения пожаров;
-Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
-Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
-Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
-Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
-проведение мероприятий по сохранению естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания, принятие мер по предотвращению гибели находящихся под угрозой исчезновения или на грани вымирания видов (подвидов, популяций) растений и животных;
охрана, сохранение и восстановление биологических ресурсов
После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.;
[bookmark: z121]      мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям: Согласно пункту 2 статьи 240 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. При проведении стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду должны быть:
      1) выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований);
      2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;
      3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.
Согласно пункту 2 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан: 2. Компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:
      1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;
      2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.
Территория Тектурмасского месторождения является освоенной и техногенно- нарушенной. Растительный покров на период проведения проектируемых работ нарушен в связи с промышленным освоением участка с 1994 года. Животные не пребывают на территории действующей промышленной площадке.
 Согласно письму №ЗТ-2022-01360332 от 16.03.2022 г., выданной РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» картографически территория является местом обитания краснокнижных животных, однаков воздействие на биоразнообразие района не прогнозируется, так как работы будут проводиться на уже техногенно-нарушенной территории месторождения.
В рамках намечаемой деятельности предусмотрен ряд мер, уменьшающих негативное воздействие на животный и растительный мир прилегающих территорий к ним относятся: - осуществление работ в границах отвода земельного участка; 
- движение транспорта и техники по отсыпанным дорогам; 
- заправка автотранспорта и строительной техники на специально оборудованных местах; 
- организация системы сбора, транспортировки и утилизации всех видов отходов и стоков, исключающей попадание их на дневную поверхность; 
- организация и проведение работ по мониторингу почвенного покрова в целях косвенного контроля поступления загрязняющих веществ в растительный покров, являющийся естественной питательной средой для представителей местной фауны. Выполнение перечисленных мероприятий обеспечит контроль за сохранением естественных условий функционирования природных ландшафтов и естественной среды обитания прилегающих к участкам работ территорий. Общее воздействие намечаемой деятельности на животный мир оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия). Мониторинг животного мира в процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается;
[bookmark: z122]возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия: В рамках намечаемой деятельности, реализация которой будет осуществляться на существующей производственной площадке месторождения Тектурмасское возникновения дополнительных, по отношению к существующей деятельности, необратимых воздействий на окружающую среду, которые могли бы привести к изменению свойств, качеств и функций средообразующих компонентов окружающей среды, не прогнозируется.
 В качестве имеющихся на настоящий момент в рамках осуществляемой деятельности необратимых последствий при осуществлении производственной деятельности на месторождение относятся следующие: 
- воздействия на недра. Намечаемая деятельность планирует использование невозобновляемого природного ресурса – кварцита. Планируется промышленное использование природного ресурса, а именно добыча и переработка флюсовых кварцитов в объеме 650,0 тыс. тонн в год. 
-воздействие на растительный мир - сведение растительности было осуществлено еще на начальном этапе освоения месторождения 1994 году, при этом после окончания добычных работ на этапе закрытия восстановление растительного покрова остается возможным при восстановлении (создании) продуктивного слоя почвы при рекультивации и проведению агротехнических мероприятий. Отдельным проектом рассматривается ликвидация месторождения, в составе работ которого рассматривается рекультивация нарушенных земель: технический и биологический этап;
[bookmark: z123]способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности В районе месторождения Тектурмасское естественно-природные ландшафты в результате производственной деятельности претерпели значительные изменения с преобразованием их в природно-техногенные. 
Нарушенные земли – это источник отрицательного воздействия на окружающую среду. Параметры восстановления окружающей среды при прекращении намечаемой деятельности детально представлены в плане ликвидации объекта недропользования. На этапе утверждения проектных решений этап закрытия объекта намечаемой деятельности в обязательном порядке предусматривает возврат объекта недропользования, а также затронутых недропользованием территорий в состояние самодостаточной экосистемы, совместимой с благоприятной окружающей средой. Этап закрытия (фаза закрытия/ликвидация объекта) включают в себя комплекс мероприятий (включая рекультивацию), осуществляемых с целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность окружающей среды, жизни и здоровья населения.;
[bookmark: z124]9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:
Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:
1. Корректировка Плана горных работ отработки открытым способом запасов кварцитов Тектурмасского месторождения в  Шетском районе Карагандинской области на период 2024-2032 гг.;
2. Данные, предоставленные РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»;
3.Информационный сайт РГП «Казгидромет»;
4. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г. № 400-VI;
5. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании»;
6. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II 
7.Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II
8. Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;
9. Подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года; 
[bookmark: _GoBack]-10.утвержденные методики расчета выбросов вредных веществ к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан.
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