Краткое нетехническое резюме по намечаемой деятельности
В административном отношении месторождения Долинное находятся на территории Мунайлинского района Мангистауской области Республики Казахстан (рис.1.1). 
Областной центр – город Актау – находится в 50 км к юго-западу от месторождений, железнодорожная станция Мангистау – в 40 км к юго-западу, город Жанаозен – в 130 км к юго-востоку. Железная дорога ст. Мангистау - Макат проходит в непосредственной близости от месторождений. Вдоль нее проложены линии: электропередач, телефонной связи и водопровод от ст. Мангистау до селения Большой Емир. В 35 км к югу проходит асфальтированная дорога Актау  -  Жанаозен, нефте-, газо-, водопроводы и линия электропередач. На расстоянии 25 км к западу находится нефтепровод Каламкас  – Актау, западнее нефтепровода проходят линия электропередач и шоссейная дорога Актау  - Форт-Шевченко. 
[bookmark: _Hlk202288804][bookmark: _Hlk201872461]Основанием данного «Индивидуального технического проекта на строительство вертикальной эксплуатационной скважины №114 на месторождении Долинное»  было предусмотрено в Проекте разработки месторождения Долинное по состоянию на 01.01.2023 г.» (протокол ЦКРР РК №46/5 от 14.12.2023 г.), в котором рекомендовано 3 варианта разработки. К реализации был принят 2-й вариант (рекомендуемый.) 
В рамках «Проекта разработки месторождения Долинное по состоянию на 01.01.2023 года» рассматриваются 3 варианта разработки, отличающихся системами разработки, количеством скважин, обеспечивающие разную эффективность разработки эксплуатационных объектов. Расстояние между скважинами 500×500 м. 
Вариант 1 - разработка залежей осуществляется на режиме истощения пластовой энергии c существующим фондом скважин, где расположение скважин избирательное. Предусмотрено: ввод из б/д 3 скважин (Д3, Д5, Д6), ввод под добычу из консервации 1 скважины (Д12БС1). Итого фонд составит 9 добывающих скважин.
I объект: Действующий добывающий фонд 5 скважин (Д1, Д2, Д7, Д110, Д112); Вывод из бездействия 2 скважин (Д3, Д6). Всего фонд составит 7 скважин.
II объект: Вывод из БД 1 скважин (Д5); Перевод из консервации 1 скважины (Д12БС1) в добывающий фонд. Всего фонд составит 2 скважины.
Вариант 2 (рекомендуемый) – разработка залежей осуществляется на режиме истощения пластовой энергии. Предусмотрено бурение 4 скважин по сетке 500х500. Предусмотрено: ввод из б/д 3 скважин (Д3, Д5, Д6), ввод под добычу из консервации 1 скважины (Д12БС1), бурение 4 скважин в 2024-2027 гг. Итого фонд составит 13 скважин.
I объект: Бурение 2 добывающих скважин (Д113, Д114). Действующий добывающий фонд 5 скважин (Д1, Д2, Д7, Д110, Д112); Вывод из бездействия 2 скважин (Д3, Д6). Всего фонд составит 9 скважин.
II объект: Бурение 2 добывающих скважин (Д115, Д116); Вывод из БД 1 скважины (Д5). Перевод из консервации 1 скважины (Д12БС1) в добывающий фонд. Всего фонд составит 4 скважины.
Вариант 3 – вывод скважин из БД и консервации аналогично варианту 2. Разработка залежей осуществляется на режиме истощения пластовой энергии. Предусмотрено бурение 8 добывающих скважин по сетке 300х300. Предусмотрено: ввод из б/д 3 скважин (Д3, Д5, Д6), ввод под добычу из консервации 1 скважины (Д12БС1),  бурение 8  добывающих скважин 2024-2033 г. Итого фонд составит 17 скважин. 
I объект: Бурение 4 добывающих скважин (Д113, Д114, Д118, Д119). Действующий добывающий фонд 5 скважин (Д1, Д2, Д7, Д110, Д112); Вывод из бездействия 2 скважин (Д3, Д6). Всего фонд составит 11 скважин. 
II объект: Бурение 4 добывающих скважин (Д115, Д116, Д117, Д120). Вывод из БД 1 скважины (Д5). Перевод из консервации 1 скважины (Д12БС1) в добывающий фонд. Всего фонд составит 6 скважин. 
На основе полученных результатов экономического расчета в рамках «Проекта разработки месторождения Долинное по состоянию на 01.01.2023 года» выявлено, что второй вариант разработки, с экономической точки зрения, является наиболее эффективным,  так как наибольший накопленный дисконтированный поток денежной наличности, чистая приведенная стоимость, наибольшая накопленная чистая прибыль, наибольшие суммарные выплаты Государству в виде налогов, а также суммарные выплаты Государству больше, чем в первом и в третьем варианте разработки.
Строительство вертикальной эксплуатационной скважины № 114 на месторождении Долинное будет осуществляться с помощью буровых установок «ZJ-50» «ZJ-70» или аналогичный по грузоподъёмности. Тип установки для испытаний «XJ-550» или аналогичный по грузоподъёмности.
[bookmark: _GoBack]Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.
Общая продолжительность строительства скважины – 184,5 сут.
Целью бурения является добыча углеводородного сырья.  
Проектная глубина по вертикали/по стволу – 3800 (+/- 250 метров).

