Недропользователем по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении
«Шорнак-6» (блок С1-I), расположенного в Сауранском районе Туркестанской области» является ТОО «Береке-2021 и К».

Данным проектом предусматривается добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Шорнак-6» (блок С1-I), расположенного в Сауранском районе Туркестанской области.

В данном проекте предусматривается эксплуатация:
1. Добыча песчано-гравийной смеси.
Месторождение песчано-гравийной смеси (далее ПГС) «Шорнак-6» находится в 7,5 км северо-восточнее с. Шорнак и в 20 км северо-западнее областного центра - г. Туркестан.
Месторождение было разведано в 2021-2025 гг. В контуре блока С1-I, на площади 55 га, утверждены запасы ПГС в количестве 4 325,1 тыс.м3.

Географические координаты: с.ш. 43°29' 00.0", в.д. 68°04' 26.3"; с.ш. 43°29' 00.0", в.д.
68°04' 38.2"; с.ш. 43°28' 16.0", в.д. 68°04' 32.8"; с.ш. 43°28' 15.8", в.д. 68°04' 03.2"; с.ш. 43°28'
37.5", в.д. 68°04' 19.7"; с.ш. 43°28' 48.2", в.д. 68°04' 23.5".
В контуре Лицензии на добычу заключены запасы песчано-гравийной смеси в количестве 4 325,1 тыс.м3, а объем вскрыши- 77,0 тыс.м3.

Рельеф района работ связан с площадью развития современных аллювиальных отложений. В геоморфологическом отношении участок приурочен к полого-наклонной равнине между р. Сырдарья и хребтом Большой Каратау. Абсолютные отметки описываемой части территории колеблются от 500 м до 800 м, максимальное относительное превышение участка составляет около 10 м.

Гидрографическая сеть района представлена главной водной артерией района р. Сырдарья со всеми притоками. Реки являются не только водной, но и главной жизненной артерией района, к которым приурочены населенные пункты.

Климат района относится к очень засушливой жаркой зоне, где проявляются все черты типичного континентального климата. Лето засушливое, сухое, зима сравнительно теплая и короткая. Зимняя температура колеблется в пределах 13-16°С ниже нуля, летняя - в пределах 30-35°С выше нуля.

По данным многолетних метеонаблюдений, среднегодовое количество осадков составляет от 208 мм до 547 мм. При этом большая их часть приходится на холодное время года (ноябрь-март). Осадки летом, почти всегда, непродолжительны и носят характер краткосрочных ливней. Грозы наиболее часты в мае, июне. Интенсивность ливневых осадков, в отдельные редкие годы, иногда достигают 50 мм/сутки.

В сейсмическом отношении район относится к зоне возможных девятибалльных землетрясений. Мерзлотные явления отсутствуют, глубина промерзания почвы зимой до 0,8 м.

Экономика района отличается сельскохозяйственной специализацией - хорошо развито земледелие, садоводство и скотоводство. Промышленные предприятия сосредоточены, главным образом, в г. Туркестан. Местное население занято, в основном, в сельском хозяйстве.

Объемный вес ПГС составляет 2,1т/м3, коэффициент разрыхления- 1,25.
Среднегодовой объем вскрышных пород с зачисткой кровли полезного ископаемого исходя из требуемого объема готовых к выемке запасов и принятого порядка отработки запасов составляет 2025-2031 гг. по – 2000 м3( 2000 м3*2,1=4200т/год).

Добыча ПГС на 2025-2031гг составляет: 100,0тыс.м3/год*2,1=210000тонн/год.
Таблица 1.1
	№ уг.точки
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	Градусы
	Минуты
	Секунды
	Градусы
	Минуты
	Секунды

	1
	43
	29
	00.0
	68
	04
	26.3

	2
	43
	29
	00.0
	68
	04
	38.2

	3
	43
	28
	16.0
	68
	04
	32.8

	4
	43
	28
	15.8
	68
	04
	03.2

	5
	43
	28
	37.5
	68
	04
	19.7

	6
	43
	28
	48.2
	68
	04
	23.5


Площадь- 55 га.
.
Ситуационная карта схема
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Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
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На период проведения работ предполагаются следующие виды работ, ведущие к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу:

· Источник№6001 - Вскрышные работы.
· Источник№6002 - Добычные работы.
· Источник№6003 - Транспортные работы.
· Источник№6004 - Спец отвал ППС.
Все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории карьера являются неорганизованными.

Бульдозер является источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время снятия вскрыши (ист. №6001).

Погрузчик является источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время погрузки вскрыши (ист. №6002).

Автосамосвалы являются источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время перемещения по территории карьера и транспортировки полезного ископаемого (ист. №6003) и вскрыши (ист. №6001), сдува пыли с кузова автомобиля.
Экскаватор являются источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время разработки ПГС (ист. №6002) и погрузки ее в автосамосвалы.

Загрязняющими атмосферу вредными веществами на территории карьера являются:
· выхлопные газы: оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, углерод (сажа), оксид углерода и керосин - при работе двигателей автотранспорта и карьерной техники;
· пыль неорганическая (пыление) - во время движения карьерной техники и автотранспорта по карьеру и перегрузке пылящих материалов.

Период проведения работ – 10 лет.
Согласно статье 28 Экологического кодекса «Порядок определения нормативов эмиссии». Нормативы эмиссии от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Предельные концентрации основных загрязняющих атмосферный воздух веществ в выхлопных газах определяется законодательствах РК о техническом регулировании.

Ситуационная карта-схема района размещения объекта с указанием на ней селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха.
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На карте указано от карьера до жилой зоны (до с.Бабайкурган) составляет более 5 км (5278,26 метр).
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На карте указано от карьера до жилой зоны (до села Шорнак) составляет более 7 км (7707,37 метр).

2. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы
Разработка месторождения предусматривается в пределах балансовых запасов по категории А1 открытым способом. Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа месторождения.

Основное горнотранспортное оборудование:
· Экскаватор HYUNDAI ROBEX, с емкостью ковша 3,0м3;
· фронтальный погрузчик ROBEX (емкость ковша 1,5м3);
· автосамосвал HOWO ZZ3327 (грузоподъемностью 25 тонн).
· вспомогательный транспорт для хозяйственных нужд.
Настоящим проектом рассматривается эксплуатация запасов блока А-I = 1145,1 тыс.м3, недропользователем ТОО«SPECGEO». Запасы по категории блока А-I на 01.01.2019 год составляет = 1145,1 тыс.м3 при средней мощности залежи 4,0 м. и площадью соответственно 70,0 га.

Согласно заданию на проектирование добыча полезного ископаемого за период действия лицензии должна составлять 500 тыс.м3, без учета потерь. Горные работы планируется проводить одним уступам, на добыче полезного ископаемого, высотой 2-7 м.
Учитывая физико-механические свойства (плотность, устойчивость, исключающая само обрушение бортов) полезного ископаемого, проектом предусматриваются следующие параметры элементов системы разработки карьера:

Глубина отработки составляет- _1 до 7_ м., периметр карьера – ширина 250-390м, среднем 320м и длиной 970м.

Годовая производительность – 50,0тыс.м3/год Вскрышные работы – 19м3/год

Обьемная масса – 1,6т/м3 Коэффицент рыхления – 1,2

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
Планом принят следующий порядок ведения горных работ:
· снятие и перемещение пород вскрыши в бурты по периметру месторождения;
· выемка полезной толщи экскаватором.
При полной отработке запасов максимальная глубина карьера составит 8 м. Основные параметры вскрытия:

· вскрытие и разработка участков будет производиться одним уступом;
· высота добычного уступа – до 8 м.
· карьер по объему добычи относятся к мелким.
Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, перемешанным с супесью. Объем вскрыши на месторождении 77 тыс.м3.

Вскрышные породы погрузчиком и экскаватором на начальном этапе отработки собираются в бурты по периметру карьера. После завершения работ данные породы будут использованы при рекультивации месторождения.

Ведение добычных работ на месторождении предусматривается с помощью экскаватора DOOSAN DX300LCA, погрузкой на автосамосвалы HOWO грузоподъемностью 25т.

На первом этапе добычных работ экскаватор формирует разрезную траншею шириной 19 м, отрабатывая запасы на полную мощность продуктивной толщи по всей длине (ширине) карьера, с оставлением съезда (заезда) в карьер шириной 8 м и уклоном 0,15. Cъезд (заезд) в карьер гасится в последний месяц отработки.

Пылеподавление предусматривается посредством орошения подъездных дорог и рабочей зоны два раза в смену поливочной машиной на базе Камаз с емкостью резервуара 10 м3.

Режим работы предприятия:
· Круглогодичный, 10 лет;
· число рабочих дней в году – 245;
· 5 дней в неделю;
· число смен в сутки – 1;
· продолжительность смены – 8 часов.
Технология  разработки  открытым  способом  исключает  выполнение  горно- капитальных работ.

По плану горных работ отвалообразование принято бульдозерное. Отвал располагается на выработанном пространстве с западной стороны карьера. Емкость отвала вскрышных пород с учетом коэффициента разрыхления 1,25 составляет 77 м3.

Годовой объем вскрышных работ при коэффициенте вскрыши 0,1 в среднем будет составлять ≈ 18,9 м3. Всего за период действия лицензии на добычу предусматриваются вскрышные работы в объеме 77 м3.

Объемный вес ПГС составляет 2,1т/м3, коэффициент разрыхления- 1,25.
Среднегодовой объем вскрышных пород с зачисткой кровли полезного ископаемого исходя из требуемого объема готовых к выемке запасов и принятого порядка отработки запасов составляет 2025-2031 гг. по – 2000 м3( 2000 м3*2,1=4200т).

Добычные работы: 2025-2031гг. 100,0тыс.м3*2,1=210000 тонн/год.
Добыча песчано-гравийной смеси составляет до 100,0 тыс. м3 в год и утверждается ежегодным планом горных работ, в зависимости от потребности недропользователя и рынка строительных материалов. Геологические запасы песчано-

гравийной смеси составляют 4325.10 тыс. м3, что обеспечивает работу на весь контрактный период (10 лет).

Принят открытый способ отработки нисходящими уступами, с использованием подъездных дорог, съездов. Высота уступов, учитывая свойства, мощность продуктивной толщи составляет до 10м.

Все горные работы производятся с соблюдением правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, единых правил безопасности при взрывных работах и организационно-технических мероприятий, утверждаемых руководством карьера.

Ист.№6004-спецотвал ППС





Ист.№6002-транспортные работы





Ист.№6001-вскрышные работы





Ист.№6002- добычные работы








