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[bookmark: _Toc95296924][bookmark: _GoBack]16.1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности.
Затобольское месторождение строительного песка расположено в 10 км от г.Тобыл на юго-запад, в 0,35 км северо-восточнее пос.Садовый на землях (сеяные травы) ГАО «Асыл-Тукым» Костанайского района Костанайской области. Месторождение разведано по заявке Мингео РК за счет средств бюджета. В 200 м от месторождения проходит асфальтированная дорога, которая связывает пос.Садовый с пос.Мичурино, г.Тобыл и г.Костанай. 
Площадь месторождения представлена равниной второй надпойменной террасы р.Тобол с легким уклоном к нему и абсолютными отметками 143-152м.
Климат резко-континентальный, с жарким летом и продолжительной морозной зимой. Годовое количество осадков – 250-280 мм в год. Высота снежного покрова 30-35 см., максимальная глубина промерзания до 2,0 м.
Преобладают ветры юго-западного направления.
Горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения благоприятны для открытого способа отработки. Полезная толща и вскрыша не обводнены. Уровень подземных вод зафиксирован на самых различных отметках – от 7,4 до 15 м, но всегда ниже границы подсчета запасов. Водопритоки в карьер осуществляются только за счет атмосферных осадков.
Месторождение песка расположено во 2-ой охранной зоне водозабора и, поскольку добычными работами водоносный горизонт не вскрывается, то загрязнения подземных вод не будет при условии соблюдения природоохранных мер в карьере.
Расстояние от реки Тобол до месторождения составляет около 1,77 км.

[bookmark: _Toc95296925]16.2. Описание затрагиваемой территории.
Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и жарким коротким летом.
Резкая смена температур наблюдается не только посезонно, но и со сменой месяцев, недель, а также в течение суток. Такая континентальность климата обусловлена свободным доступом с севера холодного, бедного влагой арктического воздуха, а с юга - теплого сухого, субтропического воздуха пустынь южного Казахстана и Средней Азии.
Ветры зимой преимущественно юго-юго-западного направления, возникают в отроге Сибирского антициклона, проходящего полосой вдоль 50° С.Ш., где образуется зона повышенного давления. Средняя скорость ветра - 5м/сек. Данные о температуре воздуха имеют следующие среднемесячные значения - в зимний период имеют колебания от - 9,6°С до - 22,4°С, в летние месяцы - от +16,5°С до +28,5°С.

[bookmark: _Toc95296926]16.3. Инициатор намечаемой деятельности.
Инициатор намечаемой деятельности (заказчик проекта) – ИП Корнеев М.В.
Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, проспект Абая, 172. 

[bookmark: _Toc95296927]16.4. Краткое описание намечаемой деятельности.
ИП Корнеев М.В осуществляет добычу строительного песка на Затобольском месторождении, расположенного в Костанайском районе Костанайской области.
План горных работ выполнен на основании решения экспертной комиссии по вопросам недропользования в части распределения объемов добычи по годам в следующем виде: 
- 2025-2026гг – 400,0 тыс.м3;
- 2027-2028гг – 280,0 тыс.м3;
- 2029г – 73,81 тыс.м3;
- 2030г – 47,01 тыс.м3.
Срок эксплуатации проектируемого карьера по заданной годовой добыче строительного песка равен 6 лет. Режим работы карьера – круглогодичный. Продолжительность смены – 8 часов. Число рабочих дней в году – 365 (в 1 квартал осуществляется работа котельной). Затобольское месторождение планируется отрабатывать открытым способом. Площадь горного отвода составляет 56,9 га. Площадь добычных работ на 01.01.25г. составляет 191,81 тыс.м2/19,181га.
Планом горных работ предусматривается транспортная система разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием (экскаватор - автосамосвал) и перевозкой пород вскрыши автотранспортом во внутренний отвал на территорию карьера для целей дальнейшей рекультивации. Горно-геологические условия месторождения благоприятны для разработки открытым способом. Вскрышные работы заключаются в снятии почвенно-растительного слоя (ПРС), вскрышных пород, представленные суглинками и внутренней вскрыши, представленные глинами с примесью песка. Средняя мощность почвенно-растительного слоя (ПРС) составляет 0,34 м, вскрышных пород – 0,53 м, внутренней вскрыши – 0,88 м. Почвенно-растительный слой срезается бульдозером и перемещается за границы карьерного поля, где он формируется в компактные отвалы (бурты), располагаемые вдоль границ участка на расстоянии 15 м. Общий объем почвенно-растительного слоя, подлежащего снятию составит 89,27 тыс.м3. Вскрышные породы и внутренняя вскрыша будет отрабатываться погрузчиками, с дальнейшей транспортировкой на внутренний вскрышной отвал. Объемы вскрышных пород и внутренней вскрыши, подлежащих выемке составляет 127,4 тыс.м3 и 211,55 тыс.м3 соответственно. Средняя мощность продуктивной толщи по месторождению составляет 6,16 м.
Разработка песков намечается экскаваторами типа Э652Б, ЭО-5111Б, ЭО-4112А с емкостью ковша 0,65 м3, 1,2 м3, 1,2 м3 соответственно. Экскаватор производит погрузку полезного ископаемого в автосамосвалы потребителей. Пески транспортируются автотранспортом заказчиков в места потребления. Проектом предусматривается цикличная схема разработки (экскаватор-автосамосвал). Проектом предусматривается один горизонт разработки +137,0 м и один добычной уступ, максимальная высота которого составляет 10,7 м. Если высота уступа превышает технические характеристики экскаватора предусматривается разделение уступа на подуступы. Проектом не предусматривается дополнительное рыхление пород.

Другие варианты размещения объекта не рассматривались. Рассматривались две альтернативы: нулевой вариант, разработка месторождения. Нулевой вариант не предусматривает проведение работ. Воздействие на окружающую среду оказываться не будет. Разработка месторождения окажет положительное воздействие на социально-экономическое развитие региона, оживит экономическую активность. В регионе увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния. Экономическая деятельность окажет прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличение поступлений денежных средств в местный бюджет, развитие системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

[bookmark: _Toc95296928]16.5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности (ЗОНД), в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности. 
К возможным типам воздействий были отнесены следующие: 
1. Изменение рельефа местности. 
По всем из вышеперечисленных, определенных по результатам ЗОНД, возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериев пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными. 
Необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий, согласно пункта 2 ст. 76 Экологического кодекса Республики Казахстан, определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований «Правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 229 (далее – Правил ППА).
Согласно статье 78 Экологического кодекса послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации объекта. По завершению послепроектного анализ составитель настоящего отчета подготавливает заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий. Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.
При проведении добычных работ изъятие воды из поверхностных источников для питьевых нужд не планируется. 
При условии выполнения природоохранных мероприятий негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается.
Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.
При разработке месторождения воздействие на атмосферный воздух происходит на локальном уровне и ограничивается СЗЗ предприятия. 
Ближайшая селитебная зона (п.Садовый) расположена в 0,35 км западнее от участка работ.
Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников по всем рассматриваемым веществам, приземные концентрации загрязняющих веществ на границе области воздействия и жилой зоны не превышают предельно допустимые значения.
В целом воздействие на атмосферный воздух при проведении работ оценивается как допустимое.

[bookmark: _Toc95296929]16.6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Атмосферный воздух.
Основной деятельностью предприятия является добыча строительного песка. При проведении добычных работ Затобольского месторождения строительных песков определено 12 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 11 неорганизованных и 1 организованный.
Всего источниками загрязнения предприятия в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 7 наименований. 
Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: 
на 2025-2026 гг – 1,429920 г/с; 10,413740 т/год
на 2026-2028 гг. -  1,42820 г/с; 8,046510 т/год
на 2029 год- 1,425500 г/с; 3,607108 т/год
на 2030 год- 1,424880 г/с; 3,192545 т/год

Водные ресурсы.
Технологический процесс проведения работ требует использование, как технической воды, так и снабжение рабочего персонала питьевой водой. Питьевое водоснабжение привозное, техническое – привозное.
Водопотребление и водоотведение:  
- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 75,6 м3/год, на технические нужды: 2428,704м3/год.

Земельные ресурсы.
ИП Корнеев М.В.   разработан план ликвидации месторождения, где отражены методы ликвидации и рекультивации последствий деятельности предприятия.
По завершении отработки карьера предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных участков, нарушенных в процессе эксплуатации, по отдельному проекту. 
Предварительные решения по рекультивации включают следующие мероприятия: техническую и биологическую рекультивацию. Техническая рекультивация – выполаживание откосов внешнего отвала, планировка дорог. Биологическая рекультивация – рыхление почвы, внесение органических удобрений, посев трав и прикатывание посевов. Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается.  Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт.

Отходы производства и потребления. В процессе проведения добычных работ в карьере на месторождении образуется вскрышная порода. Процесс эксплуатации сопровождается образованием коммунально-бытовых  отходов и золы. Вскрышные породы. Предусматривается внутреннее отвалообразование в отработанном пространстве карьера.
Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов стратегического экологического планирования и управления. Обращение с отходами должно производиться в строгом соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан. Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия.
[bookmark: _Toc95296930]Твердые бытовые отходы. Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Бытовые отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на ближайший полигон по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев.
Зола. Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала, отходы от топочной печи. Зола будет временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будет использоваться как утеплитель.

16.7. Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений.
Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности – невелика.
Проектом эксплуатации карьера предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства. Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду. Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.
Рассматриваемое производство не является опасным по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли.
В связи с удаленностью производства от населенных пунктов воздействие на людей, ожидается низким.

[bookmark: _Toc95296931]16.8. Меры по предотвращению аварий и опасных природных явлений.
Для определения и предотвращения экологического риска необходимы:
-разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможных аварий;
-проведение исследований по различным сценариям развития аварийных ситуаций на различных производственных объектах;
-обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
-обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага ликвидации аварии;
-обеспечение  безопасности используемого оборудования;
-использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить современную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;
-оказание первой медицинской помощи;
-обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.
Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:
регулярные инструктажи по технике безопасности;
готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования.

[bookmark: _Toc95296932]16.9. Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду включают методы предотвращения и снижения загрязнения:
По атмосферному воздуху. 
пылеподавление орошением принято на внутрикарьерных дорогах; 
регулярный техосмотр используемой карьерной техники и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов.
соблюдение нормативов допустимых выбросов.

По поверхностным и подземным водам:
контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды.
сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения; 
регулярный осмотр спецтехники;
предотвращение разливов ГСМ;
организация системы сбора и хранения отходов производства.

По недрам и почвам.
- используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;
- запретить движение транспорта вне дорог независимо от состояния почвенного покрова;
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- применять технологии производства, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, внедрять наилучшие доступные технологии;
- не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, а также снятия плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;
- содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;
- проводить рекультивацию нарушенных земель.

Охрана животного и растительного мира, предотвращение, минимизация негативных воздействий на биоразнообразие: 
Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:
· максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;
· упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения;
· организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
· во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
· поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей; 
· исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
· выполнение работ только в пределах отведенной территории;
· хранение материалов, оборудования только в специально оборудованных местах; 
· предупреждение возникновения и распространения пожаров;
· исключение случаев браконьерства;
· инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;
· запрещение кормления и приманки диких животных;
· применение производственного оборудования с низким уровнем шума;
· просветительская работа экологического содержания;
· строгая регламентация ведения работ на участке;
· упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения.

По отходам производства.
- все отходы, образованные при проведении работ, должны идентифицироваться по типу, объему, раздельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах;
- по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с соответствующими организациями;
- своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

По физическим воздействиям.
Для ограничения шума и вибрации на предприятии необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:
· содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
· прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;
· проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации. 

[bookmark: _Toc95296933]16.10. Меры по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям.
По охране растительного покрова и животного мира.
- снижение площадей нарушенных земель;
- применение современных технологий ведения работ;
- строгая регламентация ведения работ на участке;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- разработать мероприятия для предупреждения утечек топлива при доставке;
- заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах;
- производить информационную кампанию для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений;
- запрет на сбор красивоцветущих редких растений в весеннее время при проведении работ;
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью;
- максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;
- исключение случаев браконьерства;
- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;
- запрещение кормления и приманки диких животных;
- приостановка производственных работ при массовой миграции животных;
- просветительская работа экологического содержания;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан.
Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. 
Использование объектов животного мира отсутствует.

[bookmark: _Toc95296934]16.11. Описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения проекта не предусматривают. Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. 

[bookmark: _Toc95296935]16.12. Описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности.
При прекращении намечаемой деятельности должны быть проведены рекультивационные мероприятия в два этапа – технический этап и биологический этап. Цель ликвидации заключается в возврате участка недр в состояние, насколько возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека. Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт.

[bookmark: _Toc95296936]16.13. Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
Описания состояния окружающей среды выполнены с использованием материалов из общедоступных источников информации: 
- Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и его областными территориальными управлениям; 
- подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года;
- утвержденные методики расчета выбросов вредных веществ к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан;
- данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» https://www.kazhydromet.kz/ru; 
- научными и исследовательскими организациями; 
- другие общедоступные данные.


