[bookmark: _Toc167453787][bookmark: _Hlk165708902]КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

[bookmark: _Hlk205555274]1.	Месторасположение объекта: Карагандинская область, г. Караганда, район Алихан Бокейхана, учетный квартал 102, строения, 3-7, 9, 17
[bookmark: _Hlk147161686]Поле шахты «Кировская» расположено в северо-восточной части Карагандинского бассейна. В южном направлении на расстоянии 3 км, находится поле ликвидированной ныне шахты им. 50-летия Октябрьской революции, в юго-восточном направлении (в 4 км от промышленной площадки) - поле шахты им. Костенко, в 2,5 км – поле шахты им. Горбачева.
Производственная мощность шахты: 382 тыс. тонн угля в год.
Отопление: автономное
[bookmark: _Hlk147159988]Ближайшая селитебная зона: 250-300 м на северо-запад (п. Финский) (рис. 1.1).
Посты наблюдения за состоянием окружающей среды отсутствуют.
[bookmark: _Hlk147159606]Режим работы: 346 дней в году; подземные работы ведутся в 4 смены по 6 часов; работы на поверхности ведутся в 3 смены по 8 часов.
Естественных водоёмов и сельскохозяйственных угодий, санитарно-профилактических учреждений и охраняемых законом объектов (памятники архитектуры и др.) в районе размещения промышленной площадки предприятия нет.
Стационарные посты наблюдений РГП «КАЗГИДРОМЕТ», зоны отдыха, территории заповедников, музеев, памятников архитектуры, санатории, дома отдыха и т.д. отсутствуют в районе размещения предприятия.


2.	Намечаемая деятельность затрагивает территорию района Алихана Бокейхана г. Караганды. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 250-300 м.

[bookmark: _Hlk191481992]3.	Инициатор намечаемой деятельности: ТОО "СТС-1", БИН 180140014414, район Алихана Бокейхана, учетный квартал 102, строение 17, тел: +7 707 647 8024.

4.	Краткое описание намечаемой деятельности:
В настоящем разделе даны сведения лишь, о тех подразделениях, где происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ниже приводится краткая характеристика этих подразделений с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха.
Все объекты шахты, которые могут рассматриваться в качестве источников выбросов вредных веществ в атмосферу, расположены на одной площадке.
Производственная мощность предприятия:
- уголь шахты «Кировская» ТОО «СТС-1» – 382 тыс. т/год (сертификат качества угля прилагается)
- размер фракции 0-200 мм
- влажность – 7,9 %
- зольность – 33,56 %;
- содержание серы – 0,35 %;
- низшая теплота сгорания топлива – 19,494 МДж/кг;
- породный остаток – 27870 т/год (влажность – более 10 %)
Время работы оборудования – 8200 ч/год
Часовая производительность: 50 т/час
Технологический комплекс шахты «Кировская» на поверхности состоит из линии, предназначенной для
- приема угля и породного остатка из шахты,
- разделения угля от породного остатка,
- деления угля на фракции 0-100 мм, 100-200 мм
- временного складирования, отгрузки угля в железнодорожные вагоны и автотранспорт для отправки потребителям или использование на собственные нужды
- временного складирования, отгрузки породы в автотранспорт для дальнейшей отправки на рекультивацию нарушенных земель, в том числе подработками шахты «Кировская».
Технологическая линия берет начало от транспортерного ствола, выдающего уголь фракции 0-200 мм и породный остаток из шахты на поверхность. По системе конвейеров (2 ед.), установленных в закрытой галерее, уголь и породный остаток от ствола подается на грохот, где происходит разделение материала на фракции 0-100 мм и 100-200 мм (в т.ч. породный остаток).
Уголь фракции 100-200 мм и породный остаток по конвейеру перемещается на склад (для временного хранения). Предварительно через проем в конвейере происходит ручная выборка породного остатка.
Уголь фракции 100 мм по двум последовательно установленным закрытым конвейерным лентам также транспортируется на склад (для временного хранения).
На складе происходит формирование материала бульдозером.
Шахтная порода представлена осадочными породами, претерпевшими изменения при термическом воздействии, химическом и физическом выветривании. В процессе проходки подготовительных выработок при добыче угля подземным способом на промышленной площадке ш. Кировская ежегодно будет отрабатываться и выдаваться на поверхность 27 870 тонн.
По мере необходимости, породный остаток погрузчиком перемещается в автотранспорт и транспортируется на рекультивацию нарушенных земель, в том числе подработками шахты «Кировская» (19500 т/год) или предварительно на резервный склад (8370 т/год), а затем на рекультивацию.
По мере надобности уголь погрузчиком грузится в автотранспорт для дальнейшей отправки потребителям. Также уголь используется на собственные нужды.
Узлы пересыпки (с ленточных конвейеров) технологического комплекса оснащены двумя аспирационными системами, оборудованными циклонами со среднеэксплуатационным КПД очистки – 70%. Высота воздухоотводящих труб аспирационных систем составляет 7,5 м и 8 м, а диаметр – 0,16 м и 0,3 м соответственно.
Конвейер (выдает уголь и породный остаток из шахты на поверхность), неорганизованный ист. 6022
длина - 62 м
ширина - 1,2 м
степень открытости – закрыт с четырех сторон
время, затраченное на транспортировку: уголь – 7600 ч/год, породный остаток - 600 ч/год

5.	 Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности организация производства оказывать не будет.
С учетом мероприятий, намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на флору и фауну. Выполнение таких мероприятий, а также своевременное реагирования на внештатные ситуации позволят значительно снизить негативную нагрузку на животный и растительный мир. 
Отрицательное воздействие на недра и геологические структуры в период эксплуатации не прогнозируется.
Поверхностные водные объекты отсутствуют.
При условии правильного хранения отходов и своевременной их утилизации отрицательного воздействия на окружающую среду не будет.
Таким образом, воздействие на окружающую природную среду образовавшихся в процессе планируемых работ отходов будет низким. 
Значимость негативных воздействий имеет категорию – воздействие низкой значимости. Это обусловлено тем, что проектом предусмотрены технологии и технические решения, реализация которых позволяет снизить негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Самое сильное по интенсивности воздействие будет оказано на растительный и почвенный покров, однако оно носит временный характер в связи с ограниченным сроком строительства и строительным периодом

6.	Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта составит 299,8240743  т/год.
В результате инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выявлено 37 источников, в том числе: 8 организованных источников и 29 неорганизованных.
Нормативы выбросов разработаны для 14 загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. 
Эффектом суммации обладают: 
· [bookmark: _Hlk146809721]азота диоксид +сера диоксид (07);
· сера диоксид+фтористые газообразные соединения (41);
· фтористые газообразные соединения+фториды неорганические (59);
· взвешенные частицы+пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20+ пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20+пыль абразивная + пыль древесная (ПЛ).
[bookmark: _Toc165708607]На шахте «Кировская» ТОО «СТС-1» в результате производственных и технологических процессов образуются 22 вида отходов:
	Наименование отходов
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов РК
	Объем образования, тонн/год (2025-2032 гг.)

	1
	2
	3

	Всего
	-
	31 127,8433

	в том числе отходов производства
	-
	30 968,3133

	отходов потребления
	-
	159,53

	Опасные отходы
	-
	

	Лампы ртутные отработанные
	20 01 21*
	0,0132

	Отработанные аккумуляторы шахтных ламп
	16 06 01*
	0,46

	Отработанные масла
	13 02 08*
	4,452

	Отработанные шахтные самоспасатели
	15 02 02*
	0,319

	Промасленная ветошь 
	15 02 02*
	0,635

	Грунт, загрязненный нефтепродуктами 
	17 05 03*
	0,65

	Тара из-под масла
	15 01 10*
	3,75

	Пыль аспирационная (угольная)
	10 02 13*
	0,074

	Неопасные отходы
	
	

	Золошлак
	10 01 01
	2597,27

	ТБО
	20 03 01
	159,53

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	0,1275

	Лом абразивных кругов
	12 01 21
	0,002

	Пыль абразивно-металлическая
	12 01 02
	0,12

	Отходы резинотехнических изделий (РТИ)
	19 12 04
	1,625

	Лом черных металлов
	16 01 17
	438

	Отходы деревообработки
	03 01 05
	27,306

	Отработанная спецодежда
	15 02 03
	1,385

	Отработанные светодиодные лампы
	20 01 36
	0,0186

	Отработанные шины
	16 01 03
	4,106

	Строительные отходы
	17 09 04
	3

	Смет с территорий
	20 03 03
	15

	Породный остаток
	01 01 02
	27870

	Зеркальные
	
	

	 -
	-
	-



Сбросы не предусмотрены

7.	При размещении и дальнейшей эксплуатации промышленного объекта в ряде случаев существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, ответственность за последствия которых полностью ложится на природопользователя.
Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

8.	На основании пп.3.1 п.3 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому Кодекса РК и в соответствии с санитарной классификацией шахта «Кировская» относится к объектам I категории, как предприятие, осуществляющее добычу твердых полезных ископаемых.
С целью уменьшения выбросов в атмосферу используется очистное оборудование на следующих источниках:
- узлы пересыпки технологического комплекса оснащены двумя аспирационными системами: АС – 1 (ист. 1001) и АС – 2 (ист. 1002) со среднеэксплуатационным КПД очистки – 70 %.
- котлы (3 ед.) промышленной котельной оснащен золоуловителями марки БЦ (БЦУ-49, БЦУ-42, БЦУ-42) со среднеэксплуатационным КПД очистки 84 %. 
Предприятие ежегодно проводит мониторинг эмиссий на источниках выброса согласно Программе производственного экологического контроля. 
Остальные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не оснащены газо-пылеулавливающими установками.
Паспорта пылегазоочистных установок приложены к проекту.

[bookmark: _Toc246189271]9.	В соответствии с ранее выданным и действующим в настоящее время Санитарно- эпидемиологическим заключением №9-23/18 от 19.01.2015 г. размер санитарно-защитной зоны для шахты «Кировская» ТОО «Нефрит-2030» составляет 500 м, предприятие относится ко второму класса опасности, что также соответствует п.6 пункта 2 действующих санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека ", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. (Приложение 7). В 2019 году участок шахта «Кировская» перешел в собственность ТОО «СТС-1», посредством  передачи права недропользования от ТОО «Нефрит-2030» к ТОО «СТС-1». Согласно ст.78 ЭК РК от 09.01.07 № 212-III с изменениями и дополнениями разрешение на эмиссии в окружающую среду было переоформлено.



