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[bookmark: _Hlk205515331]Заказчик проекта:
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

Юридический адрес организации:
Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38

Фактический адрес организации:
Карагандинская область, п. Шахан

Организация - разработчик проекта:
[bookmark: _Hlk88229934]ТОО “EcoProf KZ”
Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование №02775P от 21.05.2024 г.

Юридический и почтовый адрес организации:
M01F2B4, РК, г. Караганда, ул. Аманжолова, д. 17/3, н.п. 1

Контактные данные:
тел.:  +7 7212 41 61 91
моб.: +7 771 044 27 77
e-mail: info@ecoprofkz.kz 
ecoprofkz.kz 
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[bookmark: _Toc109032199][bookmark: _Toc199777720]АННОТАЦИЯ

[bookmark: _Hlk100837687]Данный документ содержит краткое нетехническое резюме, подготовленное в составе проектной документации для объекта II категории – для промплощадки котельной ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», расположенной по адресу: Карагандинская область, п. Шахан
[bookmark: _Hlk205343781]Основным назначением ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан является:
-	производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
[bookmark: _Hlk205344767]Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок.). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.
Тепловая энергия поставляется для покрытия тепловых нагрузок, обусловленных коммунально-бытовыми и социальными нуждами п. Шахан. ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в настоящее время является единственным централизованным источником теплоснабжения жилого фонда п. Шахан и его промышленных предприятий.
Представленная документация направлена на выполнение требований пп. 1) п. 2 ст. 122 ЭК РК.
[bookmark: _Toc199777721]СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация	3
СОДЕРЖАНИЕ	4
Список приложений	4
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Приложение 1 – Государственная лицензия и приложение к государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
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Программа для площадки термического уничтожения биологических отходов КР-50Д на период 2025-2034 гг.
[bookmark: _Toc482962246][bookmark: _Toc486494253][bookmark: _Toc494807932][bookmark: _Toc510695138][bookmark: _Toc516568025][bookmark: _Toc520795775][bookmark: _Toc531349609][bookmark: _Toc10190696][bookmark: _Toc10204191][bookmark: _Toc10204422][bookmark: _Toc10797656][bookmark: _Toc11850841][bookmark: _Toc70430641][bookmark: _Toc87871186]1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:
[bookmark: _Hlk205344037]Шаха́н (каз.  Шақан) — посёлок городского типа в Карагандинской области в Казахстане. Находится в подчинении Шахтинской городской администрации. Административный центр и единственный населённый пункт Шаханской поселковой администрации.
[bookmark: _Hlk205344065]Расположен на правобережье реки Шерубайнура, в 12 км к северу от города Шахтинска, в 35 км к западу от центра Караганды.
Районная котельная расположена в юго-восточной части от поселка Шахан на расстоянии порядка 1150 метров от жилой застройки.
Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Ближайший водные объекты – реки Сокыр и Чурбай Нура находятся на расстоянии 4 км.
Координаты: 49°48'17.19"с.ш.  72°40'29.34"в.д., 49°48'18.15"с.ш.  72°40'38.52"в.д., 49°48'12.44"с.ш.  72°40'40.20"в.д., 49°48'11.73"с.ш.  72°40'31.00"в.д. 
[image: ]
[bookmark: _Hlk195643487][bookmark: z97]На рисунке 1.1 представлен спутниковый снимок района расположения предприятия. 
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РООС к эксплуатации установки термического уничтожения биологических отходов КР-50Д
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[bookmark: _Toc151630204][bookmark: _Toc195574539][bookmark: _Hlk195273724][bookmark: _Hlk195643697]Рисунок 0.1 – Обзорная карта-схема района проведения работ



2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:
Территория рассматриваемого объекта расположена на одной промплощадке, находящейся по адресу: 100600, РК, Карагандинская обл., п. Шахан. Численность населения в п. Шахан составляет 8427 человек. 
Согласно расчету рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы превышений ПДК населенных мест не зафиксировано. Выбросы вредных веществ не относятся к классу токсичных веществ
Источником хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения на период эксплуатации установки будет центральное водоснабжение и привозная вода.
[bookmark: z98]3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
[bookmark: z99]ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
Адрес регистрации:
Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Индустриальная, д.38
Адрес месторасположения объекта:
Карагандинская область, п. Шахан
4) краткое описание намечаемой деятельности:
[bookmark: z100][bookmark: z101]вид деятельности: Основным назначением ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в п. Шахан является:
-	производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:
[bookmark: z102]Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок.). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.
Тепловая энергия поставляется для покрытия тепловых нагрузок, обусловленных коммунально-бытовыми и социальными нуждами п. Шахан. ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в настоящее время является единственным централизованным источником теплоснабжения жилого фонда п. Шахан и его промышленных предприятий.
В здании котельной, которое оборудовано электрическими талями, установлено три водогрейных котлоагрегатов марки “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) и вспомогательным оборудование. Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.
[bookmark: _Hlk205345499]Емкость склада угля с размерами в плане 12х15м составляет 900т.
Дробилка-питатель винтовая ДО1М-15, максимальной производительностью 15т/час, предназначенная для дробления, грохочения и равномерной подачи на транспортерное устройство каменных углей.
Механизация шлакоудаления производится скреперно-ковшовым подъемником марки ПСКМ-0,5-75, смонтированном в бетонном канале, заполненным водой (мокрое шлакоудаление) на отм. -1,250м.
Ковш подъемника собирает шлак в канале и транспортирует его в бункер для сбора шлака емкостью 7,5 м3 (18,75 тонн). Вывозится 2 раза в сутки.
Система золоудаления предназначена для удаления золы из бункеров золоуловителей и транспортирования ее в бункер для сбора золы. По мере накопления в бункере (2 раза в сутки) (V = 2,96 м3 (7,4 тонны)) зола при помощи односекторного затвора выгружается в автотранспорт.
На участке котельной предусматривается установка аварийной дизельной электростанции FG Wilson P88-3. Мощность – 93 кВт. Расход топлива - 20,1 л/час.
Расход угля, тонн: 2025 – 13486, 2026 – 19011, 2027- 20152,	2028 – 21361, 2029 - 22749, 2030 - 24114, 2031 - 25392, 2032 - 26662, 2033 - 27995, 2034 – 29395.
Расход дизтоплива, литров:	 2025 – 22997, 2026 – 24377, 2027- 25839, 2028 – 27390, 2029 - 29033, 2030 - 30775, 2031 - 32622, 2032 - 34579, 2033 - 36654, 2034 – 38853.
сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:
[bookmark: z103]В здании котельной установлено три водогрейных котлоагрегатов марки “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) и вспомогатель-ным оборудование. Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.
В зависимости от температурного графика в работе находятся от 1,5 до 2 котлоагрегатов, 1 резервный. Дымовые газы от котлоагрегатов выбрасываются в атмосферу через трубу. Дымовая труба диаметром 1020мм, высотой 30,0м.
Резервуар дизельного топлива
Для растопки водогрейных котлов используется дизельное топливо. Продолжительность растопки 1,5 часа. Объем резервуара для дизтоплива 800 литров.
Пересыпка угля
Доставка угля на территорию котельной планируется автотранспортом. При разгрузке автосамосвалов в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).
Склад угля
Запас топлива на открытом складе угля преду-смотрен - на 10 суток. Емкость склада угля с размерами в плане 12х15м составляет 900т.
Пересыпка угля
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчи-ком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. При погрузке в атмосферный воздух выделя-ется Пыль неорганическая (70-20%).
Конвейер топливоподачи
С открытого склада топливо загружается погрузчиком в подающий бункер, откуда конвейером подается в дробилку. Ширина конвейера - 0,408 м, длина - 45,21 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 3 смены в сутки (по 8 часов каждая), 214 дней в году.
Дробилка ДО1М-15,
 Под приемным бункером установлена дробилка-питатель винтовая ДО1М-15, максимальной производительностью 15т/час, предназначенная для дробления, грохочения и равномерной подачи на транспортерное устройство каменных углей.
В дробилке уголь измельчается до размеров 40мм.
Скребковый транспортер
Из дробилки измельченный уголь подается на скребковый транспортер ТСУ (транспортёр скребковый углеподачи), предназначенного для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля, массой до 1 т/м3, размером кусков до 100 мм к расходным бункерам котлов. Ширина конвейера - 1,3 м, длина - 50 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 3 смены в сутки (по 8 часов каждая), 214 дней в году.
Скребковый транспортер золоудаления
Зола, собирающаяся в бункерах золоуловителей, при помощи клапана-мигалки по-дается на скребковый транспортер золоудаления ТСШ, проходящий под золоуловителями.
Транспортер, работающий в периодическом режиме, включается 3 раза в смену и подает золу в накопительный бункер для золы V=2,96м3. (за 214 суток - 642 смены, с учетом 3 раза в смену - 1926 ч/за период отопления). Ширина конвейера - 0,34 м, длина - 23,914 м. Оснащен защитным кожухом.
Пересыпка золошлака
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в проекте не предусматривается устройство золоотвала в качестве пункта для складирования и утилизации золошлаковых накоплений. Они вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенным договором.
Система шлакоудаления предназначена для удаления шлаковых отходов из-под котлов, транспортирования их в бункер для сбора шлака и вывоз автомобилем.
Шлак из топок котлов по течкам поступает в канал, который примерно на 4/5 его высоты должен быть заполнен водой. Для предотвращения подсоса воздуха выгрузные течки котлов должны быть погружены в воду на 100 мм.
Автостоянка
На территории котельной проектом предусматривается стоянка для 20 автомобилей. Территория стоянки - открытая - площадка, общей площадью - 180,5 м2.
ДЭС
На участке котельной предусматривается установка аварийной дизельной электростанции FG Wilson P88-3. Расход топлива - 20,1 л/час при резервном режиме работы. Проектом принято 3 суток работы в год при аварийных ситуациях.
Сварочные работы (электродуговая и газовая сварка)
На участке котельной предусматриваются сварочные работы.
Сверлильный станок
В помещении гаража мастерской котельной установлен 1 станок сверлильный Zitrek OP-116.
Покрасочные работы
В котельной п. Шахан проводятся лакокрасочные работы. Способ окраски: кистью и валиком.
Хим. лаборатория
В хим. лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке.
примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности:
Площадь участка по земельному акту – 2,9114 га,
[bookmark: z104]краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:
Как варианты осуществления деятельности, при подготовке заявления о намечаемой деятельности были рассмотрены:
Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели. 
Различная последовательность работ. 
Различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели. 
Различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду); 
Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту). 
Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду. 
[bookmark: z105]5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:
[bookmark: z106]жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: не прогнозируется.
[bookmark: z107]биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы): Ценные виды растений в пределах рассматриваемого участка отсутствуют.
Редкие или вымирающие виды флоры, занесённые в Красную Книгу Казахстана, не встречаются. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.
В непосредственной близости от участка охраняемые участки, исторические и археологические памятники и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют. Нет водопадов, озёр, ценных пород деревьев, зон отдыха, водозаборов.
Животные, занесенные в Красную Книгу, в районе проведения работ не встречаются, ареалы их обитания отсутствуют. Данная территория не относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги.
[bookmark: z108][bookmark: z109]земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): Специфика намечаемой деятельности не может оказывать воздействия на почвы. На месте осуществления работ плодородный слой почвы отсутствует. Снятие плодородного слоя почвы при осуществлении работ не предусмотрено. Засоление и заболачивание окружающих земель не прогнозируются.
[bookmark: z110]воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод): 
Проектом не предусматривается забор воды из рек и озера. Источником хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения на период эксплуатации установки будет являться центральное водоснабжение и привозная вода. Рассматриваемый участок расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос водных объектов.
атмосферный воздух: 
Источниками эмиссий в атмосферу при эксплуатации объекта будут являться:  
[bookmark: _Hlk205344819][bookmark: _Hlk205345903][bookmark: z111]В здании котельной, которое оборудовано электрическими талями, установлено три водогрейных котлоагрегатов марки “БЗКО-12,5-115 КС” (КВФ-12,5-115 ФКС) и вспомогательным оборудование. Проектная мощность котельной – 34,88МВт (30 Гкал/час). Котлы работают на твердом топливе (уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок). Для растопки котлоагрегатов используется дизельное топливо.
	[bookmark: _Hlk205344855]Наименование показателей
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	[bookmark: _Hlk205344839]Расход угля, тонн
	13486
	19011
	20152
	21361
	22749
	24114
	25392
	26662
	27995
	29395



В зависимости от температурного графика в работе находятся от 1,5 до 2 котлоагрегатов, 1 резервный. Процесс сопровождается выделением в воздух золы угольной, оксидов серы, углерода и азота. Дымовые газы от котлоагрегатов выбрасываются в атмосферу через трубу. Дымовая труба состоит из четырехгранной башни (каркаса) с размерами 2,7х2,7х27,0(h)м и тонкостенной цилиндрической оболочки - газоотводящего ствола диаметром 1020мм, высотой 30,0м, закрепленного внутри башни. (ист.0001).
Выбросы содержат золу угольную, диоксид серы, окислы азота и оксид углерода.
Ист. 0003 Резервуар дизельного топлива
Для растопки водогрейных котлов используется дизельное топливо. Продолжительность растопки 1,5 часа. Объем резервуара для дизтоплива 800 литров.
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	[bookmark: _Hlk205345019]Расход дизтоплива, литров
	[bookmark: _Hlk205345067]22997
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Ист.6001 Пересыпка угля
В качестве топлива будет использоваться уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Доставка угля на территорию котельной планируется автотранспортом. При разгрузке автосамосвалов в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).
Ист.6002 Склад угля
Склад угля представляет собой открытую площадку. Топливо - каменный уголь марки «К» Куучекинского месторождения или уголь месторождения Борлы разреза «Молодежный» марки «Ж», в зависимости от поставок. Запас топлива на открытом складе угля предусмотрен - на 10 суток. Емкость склада угля с размерами в плане 12х15м составляет 900т.
Ист.6003 Пересыпка угля
Подача угля со склада в приемный бункер топливоподачи осуществляется погрузчиком – бульдозером емкостью ковша 1,8 куб. м. При погрузке в атмосферный воздух выделяется Пыль неорганическая (70-20%).
Ист.6004 Конвейер топливоподачи
С открытого склада топливо загружается погрузчиком в подающий бункер, откуда конвейером подается в дробилку. Ширина конвейера - 0,408 м, длина - 45,21 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.
Ист.6005 Дробилка ДО 1М-15
[bookmark: _Hlk205345534] Под приемным бункером установлена дробилка-питатель винтовая ДО 1М-15, максимальной производительностью 15т/час, предназначенная для дробления, грохочения и равномерной подачи на транспортерное устройство каменных углей.
В дробилке уголь измельчается до размеров 40мм.
Ист.6006 Скребковый транспортер
Из дробилки измельченный уголь подается на скребковый транспортер ТСУ (транспортёр скребковый углеподачи), предназначенного для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля, массой до 1 т/м3, размером кусков до 100 мм к расходным бункерам котлов. Ширина конвейера - 1,3 м, длина - 50 м. Оснащен защитным кожухом. Топливоподача работает 2 смены в сутки (по 12 часов каждая), 214 дней в году.
Ист.6007 Скребковый транспортер золоудаления
Зола, собирающаяся в бункерах золоуловителей, при помощи клапана-мигалки подается на скребковый транспортер золоудаления ТСШ, проходящий под золоуловителями.
Транспортер, работающий в периодическом режиме, включается 3 раза в смену и подает золу в накопительный бункер для золы V=2,96м3. (за 214 суток - 642 смены, с учетом 3 раза в смену - 1926 ч/за период отопления). Ширина конвейера - 0,40 м, длина - 23,914 м. Оснащен защитным кожухом.
Ист.6008 Пересыпка золошлака
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в проекте не предусматривается устройство золоотвала в качестве пункта для складирования и утилизации золошлаковых накоплений. Они вывозятся автотранспортом в соответствии с заключенным договором.
Система шлакоудаления предназначена для удаления шлаковых отходов из-под котлов, транспортирования их в бункер для сбора шлака и вывоз автомобилем.
[bookmark: _Hlk205345609] Механизация шлакоудаления производится скреперно-ковшовым подъемником марки ПСКМ-0,5-75, смонтированном в бетонном канале, заполненным водой (мокрое шлакоудаление) на отм. -1,250м.
Подъемник скреперно - ковшовый ПСКМ предназначен для удаления (транспортирования) очаговых остатков из-под стационарных паровых и водогрейных котлов в сборный бункер.
Удаление очаговых остатков осуществляется ковшом, движущимся по направляющим в шлакосборном канале, постоянно заполненном водой, что исключает подсос воздуха в топку котла и спекание шлака, а также создает нормальные санитарные условия в помещении котельного зала.
Скреперно-ковшовый подъемник включает в себя; лебедку с эл. двигателем; канат, к рабочей части которого крепится ковш емкостью 0,5 м3; раму хвостовой части; раму головной части, которая монтируется над бункером шлаковых отходов и горизонтальных секций. Угол подъема ковша к бункеру 75°.
Шлак из топок котлов по течкам поступает в канал, который примерно на 4/5 его высоты должен быть заполнен водой. Для предотвращения подсоса воздуха выгрузные течки котлов должны быть погружены в воду на 100 мм.
Работа скреперного подъемника носит периодический характер, работает она в полуавтоматическом режиме. Включение его в работу осуществляется вручную по мере накопления шлака в канале (2 раза в смену). Периодичность включения зависит от количества шлака в канале, но шлак не должен находиться в канале более 8 часов.
Уровень воды в канале проверяется один раз в смену. Для поддержания заданного уровня воды предусмотрена подпитка из водопровода.
[bookmark: _Hlk205345694]Ковш подъемника собирает шлак в канале и транспортирует его в бункер для сбора шлака емкостью 7,5 м3 (18,75 тонн). Вывозится 2 раза в сутки.
Система золоудаления предназначена для удаления золы из бункеров золоуловителей и транспортирования ее в бункер для сбора золы. По мере накопления в бункере (2 раза в сутки) (V = 2,96 м3 (7,4 тонны)) зола при помощи односекторного затвора выгружается в автотранспорт. Расчет выбросов от статического хранения золы в бункере не приводится, т.к. он представляет собой закрытую емкость. Расчет производился только от перегрузки золы в автотранспорт.
Ист.6009 Автостоянка
На территории котельной проектом предусматривается стоянка для 20 автомобилей. Территория стоянки - открытая - площадка, общей площадью - 180,5 м2. Выбросы от гостевой стоянки не нормируются.
Ист.0002 Аварийная ДЭС
[bookmark: _Hlk205345742]На участке котельной предусматривается установка аварийной дизельной электростанции FG Wilson P88-3. Расход топлива - 20,1 л/час при резервном режиме работы, согласно паспортных данных (Приложение х). Проектом принято 3 суток работы в год при аварийных ситуациях. Выбросы от аварийных ДЭС не нормируются.
Ист.6010 Сварочные работы (электродуговая и газовая сварка)
На участке котельной предусматриваются сварочные работы. На балансе предприятия имеется 1 сварочный инвентор, работающий от электроэнергии, тип сварки ручная дуговая. Переносной сварочный аппарат Ресанта САИ 205 250А.
Ист.6011 Сверлильный станок
В помещении гаража мастерской котельной установлен 1 станок сверлильный Zitrek OP-116.
Ист.6012 Покрасочные работы
В котельной п. Шахан проводятся лакокрасочные работы. Способ окраски: кистью и валиком.
Ист.6013 Хим. лаборатория
В хим. лаборатории проводятся анализы воды при водоподготовке. Выбросы ЗВ в кабинете хим. Лаборатории осуществляются через оконный проем, источник выбросов неорганизованный.
Перечень загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
[bookmark: _Hlk205348002]За 2025 год: Железо (II, III) оксиды, 3 класс опасности, объем ≈ 0,018429 тонн, не подлежит внесению в регистр. Марганец и его соединения, 2 класс опасности, объем ≈ 0,003064 тонн, не подлежит внесению в регистр. Натрий гидроксид, объем ≈ 0,00005 тонн, не подлежит внесению в регистр. Азот диоксид, 2 класс опасности, объем ≈ 26,170379312 тонн, не подлежит внесению в регистр. Аммиак, 4 класс опасности, объем ≈ 0,000186 тонн, не подлежит внесению в регистр. Азот оксид, 3 класс опасности, объем ≈ 4,252379187 тонн, не подлежит внесению в регистр. Углерод, 3 класс опасности, объем ≈ 0,000724407 тонн, не подлежит внесению в регистр. Сера диоксид, 3 класс опасности, объем ≈ 98,91201546 тонн, не подлежит внесению в регистр. Сероводород, 2 класс опасности, объем ≈ 0,0000151 тонн, не подлежит внесению в регистр. Углерод оксид, 4 класс опасности, объем ≈ 353,5208484 тонн, не подлежит внесению в регистр. Фтористые газообразные соединения, 2 класс опасности, объем ≈ 0,000807 тонн, не подлежит внесению в регистр. Фториды неорганические плохо растворимые, 2 класс опасности, объем ≈ 0,000145 тонн, не подлежит внесению в регистр. Диметилбензол, 3 класс опасности, объем ≈ 0,095275 тонн, не подлежит внесению в регистр. Метилбензол, 3 класс опасности ≈ 0,00555 тонн, не подлежит внесению в регистр. Бутан-1-ол, 3 класс опасности ≈ 0,000642 тонн, не подлежит внесению в регистр. Этанол, 4 класс опасности ≈ 0,002775 тонн, не подлежит внесению в регистр. Этилацетат, 4 класс опасности ≈ 0,00185 тонн, не подлежит внесению в регистр. Пропан-2-он, 4 класс опасности ≈ 0,0037 тонн, не подлежит внесению в регистр. Уайт-спирит, 4 класс опасности ≈ 0,0925, не подлежит внесению в регистр. Алканы С12-19, 4 класс опасности ≈ 0,0053886 тонн, не подлежит внесению в регистр. Взвешенные частицы, 3 класс опасности ≈ 0,0002 тонн, не подлежит внесению в регистр. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, 3 класс опасности ≈ 191,36793369 тонн, не подлежит внесению в регистр. Всего ≈ 674,4548572 т/год.
За 2026 год: Всего ≈ 950,4744858 т/год.
За 2027 год: Всего ≈ 1007,482724 т/год.
За 2028 год: Всего ≈ 1067,910327 т/год.
За 2029 год: Всего ≈ 1137,29968 т/год.
За 2030 год: Всего ≈ 1205,516112 т/год.
За 2031 год: Всего ≈ 1269,393574 т/год.
За 2032 год: Всего ≈ 1332,852059 т/год.
За 2033 год: Всего ≈ 1399,483887 т/год.
За 2034 год: Всего ≈ 1469,44826 т/год.
сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не прогнозируется;
[bookmark: z112]материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не прогнозируется;
[bookmark: z113]взаимодействие указанных объектов: не прогнозируется.
[bookmark: z114]6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:
Атмосфера. 
В ходе планируемой деятельности определено 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 2 организованных и 12 неорганизованных источников выбросов. В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться загрязняющие вещества 1-4 класса опасности порядка 22 наименований. 
Перечень загрязняющих веществ в атмосферный воздух:
За 2025 год: Железо (II, III) оксиды, 3 класс опасности, объем ≈ 0,018429 тонн, не подлежит внесению в регистр. Марганец и его соединения, 2 класс опасности, объем ≈ 0,003064 тонн, не подлежит внесению в регистр. Натрий гидроксид, объем ≈ 0,00005 тонн, не подлежит внесению в регистр. Азот диоксид, 2 класс опасности, объем ≈ 26,170379312 тонн, не подлежит внесению в регистр. Аммиак, 4 класс опасности, объем ≈ 0,000186 тонн, не подлежит внесению в регистр. Азот оксид, 3 класс опасности, объем ≈ 4,252379187 тонн, не подлежит внесению в регистр. Углерод, 3 класс опасности, объем ≈ 0,000724407 тонн, не подлежит внесению в регистр. Сера диоксид, 3 класс опасности, объем ≈ 98,91201546 тонн, не подлежит внесению в регистр. Сероводород, 2 класс опасности, объем ≈ 0,0000151 тонн, не подлежит внесению в регистр. Углерод оксид, 4 класс опасности, объем ≈ 353,5208484 тонн, не подлежит внесению в регистр. Фтористые газообразные соединения, 2 класс опасности, объем ≈ 0,000807 тонн, не подлежит внесению в регистр. Фториды неорганические плохо растворимые, 2 класс опасности, объем ≈ 0,000145 тонн, не подлежит внесению в регистр. Диметилбензол, 3 класс опасности, объем ≈ 0,095275 тонн, не подлежит внесению в регистр. Метилбензол, 3 класс опасности ≈ 0,00555 тонн, не подлежит внесению в регистр. Бутан-1-ол, 3 класс опасности ≈ 0,000642 тонн, не подлежит внесению в регистр. Этанол, 4 класс опасности ≈ 0,002775 тонн, не подлежит внесению в регистр. Этилацетат, 4 класс опасности ≈ 0,00185 тонн, не подлежит внесению в регистр. Пропан-2-он, 4 класс опасности ≈ 0,0037 тонн, не подлежит внесению в регистр. Уайт-спирит, 4 класс опасности ≈ 0,0925, не подлежит внесению в регистр. Алканы С12-19, 4 класс опасности ≈ 0,0053886 тонн, не подлежит внесению в регистр. Взвешенные частицы, 3 класс опасности ≈ 0,0002 тонн, не подлежит внесению в регистр. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, 3 класс опасности ≈ 191,36793369 тонн, не подлежит внесению в регистр. Всего ≈ 674,4548572 т/год.
За 2026 год: Всего ≈ 950,4744858 т/год.
За 2027 год: Всего ≈ 1007,482724 т/год.
За 2028 год: Всего ≈ 1067,910327 т/год.
За 2029 год: Всего ≈ 1137,29968 т/год.
За 2030 год: Всего ≈ 1205,516112 т/год.
За 2031 год: Всего ≈ 1269,393574 т/год.
За 2032 год: Всего ≈ 1332,852059 т/год.
За 2033 год: Всего ≈ 1399,483887 т/год.
За 2034 год: Всего ≈ 1469,44826 т/год.
Норматив допустимых выбросов достигается в 2034 году.
Балансовый контроль за выбросами загрязняющих веществ будет осуществляться ответственным лицом, при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух, а также по мере необходимости.
Прямые инструментальные замеры по контролю за выбросами должны проводиться сторонними организациями, имеющими аккредитованную лабораторию.
В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.
Водные ресурсы. Источником воды является центральное водоснабжение.
Источник воды для питьевых целей – вода бутилированная привозная.
Источник воды для технических нужд - центральное водоснабжение. 
Ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 3000 м3 /год.
Ежегодный расход воды составят: технической 150 м3 /год.
Физические факторы воздействия. Проведение работ не включает в себя электромагнитное и радиационное излучение, способных оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной зоны. Шум, создаваемый работой оборудования, не окажет воздействия на здоровье населения селитебных территорий.
Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия.
Отходы производства и потребления. 
Объемы отходов на период эксплуатации:
Обтирочный материал загрязненный маслами - 0,1435 тонн/год;	
Отработанные масла - 0,7553 тонн/год;
Отработанные масляные фильтры - 0,0804 тонн/год;
Отработанные аккумуляторные батареи- 0,4826 тонн/год;
Отходы бумаги, картона - 1,0050 тонн/год;
Отходы пластмассы, пластика - 0,3600 тонн/год;
Пищевые отходы - 0,3000 тонн/год;
Отходы стеклобоя (стеклотары) - 0,1800 тонн/год;
Отходы металлов - 0,1500 тонн/год;
Отходы древесины - 0,0450 тонн/год;
Отходы резины (каучука) - 0,0225 тонн/год;
Прочие отходы в составе ТБО - 0,9375 тонн/год;
Огарки сварочных электродов - 0,0274 тонн/год;
Лом абразивных изделий, пыль абразивно-металлическая - 0,0743 тонн/год;
Отработанные воздушные фильтры - 0,0033 тонн/год;
Отходы цветных металлов - 3,0000 тонн/год;
Отработанные шины - 0,6750 тонн/год;
Отработанные лампы, не содержащие ртуть - 0,00223 тонн/год;
Золошлак – на 2025 год - 9280,96127 тонн, на 2026 год - 13083,34214 тонн, на 2027 год - 13868,34202 тонн, на 2028 год - 14700,44914 тонн, на 2029 год - 15655,9767 тонн, на 2030 год - 16595,33033 тонн, на 2031 год - 17474,88351 тонн, на 2032 год - 18348,62700 тонн, на 2033 год - 19266,05480 тонн, на 2034 год - 20229,36579 тонн.
Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах, площадках, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования  предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
[bookmark: z115]7) информация:
[bookmark: z116]о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления: 
[bookmark: z117]При проведении работ могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение. 
Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования объекта, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. 
Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.
о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
[bookmark: z118]Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды. 
К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. 
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.
о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;
[bookmark: z119]Основными мерами по предупреждению аварий являются следующие мероприятия:
- Перед выездом на место производства работ должна быть полная уверенность в надежности и работоспособности механизмов и техники. Все замеченные неисправности должны быть устранены.
- Необходимо соблюдать рекомендуемые инструкциями технологические режимы и способы производства работ.
Ликвидация аварии требует от персонала особенно строгого и неукоснительного соблюдения всех правил техники безопасности.
8) краткое описание:
[bookmark: z120]мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
[bookmark: z121]мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;
[bookmark: z122]возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;
[bookmark: z123]способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;
[bookmark: z124]Превышения нормативов ПДКм.р, на границе СЗЗ и в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается. На период эксплуатации котельной предусмотрено использование трех циклонов сборки ООО “БЗКО” БЦ-2-7(5+3) Q = 11,22 м3/с с эффективностью очистки 85%.
Циклон БЦ 2-7х(5+3) применяется для очистки газов, содержащих неволокнистые и неслипающиеся пыли - цемент, доломит, известняк, шамот и другие, а также для улавливания золы из уходящих газов в твердотопливных отопительных и производственных котельных, с котлами типа КЕ, ДКВР и КВ-ТС, КВм, производительностью до 25 тонн пара в час и тепловой мощностью до 11,63 МВт.
Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод. 
Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных местах (контейнерах, емкостях, площадках) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. На вывоз отходов заключены договора со специализированными организациями
Таким образом, производственная деятельность не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.
При соблюдении требований Водного, Лесного и Экологического кодексов Республики Казахстан производственная деятельность на объекте не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.
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