[bookmark: _Toc167453787][bookmark: _Hlk165708902]КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ

1.	Месторасположение объекта: Месторождение песчано-гравийной смеси Баладересин расположено в Актогайском районе Карагандинской области в 16 км к востоку от гор. Бал-хаш. Месторождение состоит из двух участков, расположенных на расстоянии 2 км друг от друга. Месторождение ранее разрабатывалось.
Заказчик проектной документации: ТОО «Строй Монтаж Балхаш», БИН 200140008703. 
Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Василия Язева, д. 3А.
Данным проектом предусматриваются следующие объемы добычи: 
2026 - 2035 года – по 35,4 тыс.м3 промышленных запасов в плотном теле.
В настоящем плане горных работ предусмотрена отработка части балансовых запасов месторождения, согласно технического задания
Ближайшим населенным пунктом является поселок Шашубай, расположенный на расстоянии 9,6 км  в восточном направлении от месторождения.
Стационарные посты наблюдений РГП «КАЗГИДРОМЕТ», зоны отдыха, территории заповедников, музеев, памятников архитектуры, санатории, дома отдыха и т.д. отсутствуют в районе размещения предприятия.

2.	Намечаемая деятельность затрагивает территорию Актогайского района, Ортадересинчкого с.о. Ближайшим населенным пунктом является поселок Шашубай, расположенный на расстоянии 9,6 км  в восточном направлении от месторождения.

3.	Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Строй Монтаж Балхаш», БИН 200140008703, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Василия Язева, 3А, тел: +7 (710-36) 6-80-22.

4.	Краткое описание намечаемой деятельности:
Проектная мощность карьера определяется исходя из производственно-технических возможностей предприятия и потребностей в строительном камне.
Данным проектом предусматриваются следующие объемы добычи: 
2026 - 2035 года – по 35,4 тыс.м3 промышленных запасов в плотном теле.
Количество рабочих дней - 210 (с 15 марта по 15 октябрь). 
Количество смен - 1. 
Продолжительность рабочей смены – 10 часов.
Рабочая неделя –прерывная с 1 выходным днем в неделю.
Годовая производительность карьера также принята исходя из задания на проектирование и обоснована необходимым количеством материала.

5.	 Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности организация производства оказывать не будет.
С учетом мероприятий, намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на флору и фауну. Выполнение таких мероприятий, а также своевременное реагирования на внештатные ситуации позволят значительно снизить негативную нагрузку на животный и растительный мир. 
Отрицательное воздействие на недра и геологические структуры в период эксплуатации не прогнозируется.
Поверхностные водные объекты отсутствуют.
При условии правильного хранения отходов и своевременной их утилизации отрицательного воздействия на окружающую среду не будет.
Таким образом, воздействие на окружающую природную среду образовавшихся в процессе планируемых работ отходов будет низким. 
Значимость негативных воздействий имеет категорию – воздействие низкой значимости. Это обусловлено тем, что проектом предусмотрены технологии и технические решения, реализация которых позволяет снизить негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Самое сильное по интенсивности воздействие будет оказано на растительный и почвенный покров, однако оно носит временный характер в связи с ограниченным сроком строительства и строительным периодом

6.	Валовый выброс загрязняющих веществ с учетом работы автотранспорта составляет 21,363524 тонн/год. Валовый выброс загрязняющих веществ без учета работы автотранспорта, подлежащий нормированию составляет 12,7701 тонн/год.
[bookmark: _Toc165708607]Количество источников выбросов на месторождении, задействованных данным проектом, составит 10 единиц, из них 10 – неорганизованных источников, организованные источники отсутствуют. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 8 наименований 1-4 класса опасности, такие как: Азота (IV) диоксид, Углерод, Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Бенз/а/пирен, Углеводороды предельные С12-С19, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.
На промплощадке месторождения в результате производственных и технологических процессов образуются 3 вида отходов:
	Наименование отходов
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов РК
	Объем образования, тонн/год (2025-2032 гг.)

	1
	2
	3

	Промасленная ветошь 
	15 02 02*
	0,0762

	ТБО
	20 03 99
	0,6

	Вскрышная порода
	01 01 01
	25 344



Сбросы не предусмотрены

7.	При размещении и дальнейшей эксплуатации промышленного объекта в ряде случаев существует вероятность возникновения аварийных ситуаций, ответственность за последствия которых полностью ложится на природопользователя.
Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

8.	Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу образующиеся при проведении работ являются не организованными и не оснащены пылегазоочистным оборудованием. Для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух предусмотрено гидроорошение, эффективность снижения выбросов составляет 85 %. 

[bookmark: _Toc246189271]9.	Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сани-тарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказом и.о. Министра здравоохранения Респуб-лики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, месторождение относится к объек-там 1 класса опасности с СЗЗ не менее 1000 м (Раздел 3, п.11, пп. 1 карьеры нерудных стройматериалов).
Область воздействия, подверженная антропогенной нагрузке и определенная пу-тем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ опре-делена ы размере 1000 м.  Размер области воздействия подтвержден расчетом рассеива-ния максимально приземных концентраций, который показал, что максимальные концен-трации загрязняющих веществ за границей области воздействия не превышают экологи-ческие нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с уче-том индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.
