[bookmark: _Hlk163730940]Нетехническое резюме проекта «Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности для Плана горных работ месторождения Олимпийское (корректировка ранее выполненного проекта)

[bookmark: bookmark0]1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:
описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами: 
Заявление о намечаемой деятельности для АО «АК Алтыналмас» является План горных работ разработки запасов месторождения «Пустынное» (корректировка ранее выполненного проекта)

[bookmark: _Hlk172112111]Проект отчета о воздействии оформлена в соответствии ст.72 Экологического Кодекса РК и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280). 
Месторождение «Пустынное» расположено в Актогайском районе Карагандинской области в 100 км к востоку от г. Балхаш, в 15,7 км к северу от железнодорожной станции Акжайдак (ж.-д. линия Балхаш - Актогай).
Месторождение расположено в пределах планшета L-43-45-А и имеет географические координаты центра 46°57’40” с.ш. и 76°03’09” в.д.
Автотранспортная связь между месторождением и городом Балхашем осуществляется наполовину по грейдеру, а остальная часть (50 км) по дороге с асфальтным покрытием; до ж/д станции Акжайдак - по грейдеру.
Обзорная карта района месторождения приведена на рисунке 1.
Климат района резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, низкой нормой выпадающих осадков и дефицитом влажности.
Самый холодный месяц - январь с абсолютным минимумом в отдельные годы -40 - 45°С, самый теплый месяц - июль с абсолютным максимумом + 45°.
Среднегодовая температура +8-10°С. Засушливый климат участка проявляется в большом дефиците влаги в теплый период года (до 18 мбар), испарением с водной поверхности 1200-1300 мм.
Высота снежного покрова 15-30 см, запасы воды в снеге 40-50 мм.
Глубина промерзания фунтов 0.9-1.1 м.
В многолетнем разрезе количество атмосферных осадков изменяется от 57 до 219 мм при среднем значении - 121 мм, количество «эффективных осадков» изменяется от 59 до 65 при среднемноголетнем значении 62 мм.
Наибольшее значение в формировании поверхностного и подземного стока имеют осадки зимне-весеннего периода («эффективные»).
Для района работ характерна интенсивная ветровая деятельность.
Господствующими ветрами являются северо-восточные.
Средняя скорость составляет 5.2 м/с.
Гидросеть района слаборазвитая и представлена только кратковременными водотоками, в весенний период. Ближайшей рекой в районе является р. Токырау, которая протекает в 65 км к западу от месторождения. Подземные воды, развитые в аллювиальных отложениях ее долины, служат единственным источником водоснабжения Балхашского промрайона. Озеро Балхаш в 17 км. К югу. Почвы щебнисто-суглинковые, солончаковые. Растительность в районе работ имеет типичные черты пустыни и полупустыни, и представлена островками низкорослого кустарника - баялыча, степной полыни, ковыля. В конце мая вся эта растительность выгорает.
Электроснабжение действующего рудника (ГМП «Пустынное») осуществляется от высоковольтной ЛЭП Балхаш-Саяк, расположенной в 12 км к югу от месторождения.
Золоторудное месторождение Пустынное является сырьевой базой ГМП «Пустынное», находящегося в непосредственной близости от месторождения и входящего в состав АО «АК Алтыналмас».
В 3 км восточнее находится разведуемое месторождение Карьерное, с рудами аналогичными месторождению Пустынное.
Оно является резервом для восполнения сырьевой базы горно-металлургического предприятия «Пустынное».
В 12 км к востоку расположено кварцево-жильное золоторудное месторождение Долинное.
Свободные трудовые ресурсы имеются в городах Балхаш и Караганда, ведущей отраслью которых является горнорудная промышленность.
ГОК «Пустынное» включает в себя рудник открытых горных работ (карьер), золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ), а также всю необходимую социальную и производственную инфраструктуру – вахтовый поселок, боксы для горнодобывающей техники, системы водо- и энергоснабжения, ремонтно-механические мастерские и пр.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № KZ03VBZ00058004 от 08.10.2024 г. промышленная площадка месторождения относится к 1 классу опасности производственных объектов с размером СЗЗ – 3000 метров
Основной отраслью народного хозяйства является горнодобывающая промышленность, имеется несколько предприятий по переработке рыбной и молочной продукции, сосредоточенных в г. Балхаше. Слабо развито животноводство. 
Почвы в окрестностях месторождения легкосуглинистые, щебенисто-каменистые, малопригодные для земледелия. 
Местные топливные ресурсы в районе отсутствуют, уголь доставляется из г. Караганды, энергоснабжение обеспечивается Балхашской ТЭЦ. 
Плотность населения низкая 1-2 человека на 1 км2. Возможности найма местного квалифицированного персонала крайне ограничены. Поселки сосредоточены, в основном, вдоль русла р. Токрау и на побережье озера. 
Дорожная сеть состоит из грунтовых дорог, труднопроходимых в осенне-весеннее время. 
Площадь горного отвода № 1404-Д-ТПИ от 15.08.2022 г. 
Месторождения Пустынное составляет 1,726 кв. км (172,6 га) и ограничена координатами (Табл. 1.):
Границы горного отвода определены, исходя из положения балансовых запасов таким образом, что все запасы данной категории находятся в контуре горного отвода.
Ранее было направлено заявление на предоставление горного отвода: №
угловой точки
Географические координаты 
	№ угловой точки
	Географические координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	градус
	минута
	секунда
	градус
	минута
	секунда

	1
	46
	57
	54.514
	76
	3
	4.174

	2
	46
	57
	54.253
	76
	3
	32.551

	3
	46
	57
	39.314
	76
	4
	11.987

	4
	46
	57
	15.187
	76
	3
	54.764

	5
	46
	57
	15.618
	76
	3
	8.142

	6
	46
	57
	23.580
	76
	2
	47.488

	7
	46
	57
	44.335
	76
	2
	44.109


Площадь горного отвода составляет – 1,745 (одна целая семьсот сорок пять тысячных) кв. км.
Глубина отвода – 610 м. (-130 м.).
Акты на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды):
№ 0512897
Кадастровый номер земельного участка: 09-102-040-1100; Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 17 лет; Площадь земельного участка: 753.6428 Га;
Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космического дейтельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;
Целевое назначение земельного участка: для размещения и обслуживания
производственной зоны;
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: Соблюдение
санитарных и экологических норм, без права распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог. Ограничение хозяйственной деятельности вдоль воздушных линий электопередач (10 м. по обе стороны линии от крайних проводов);
Делимость земельного участка: делимый.
№ 0512613
Кадастровый номер земельного участка: 09-102-040-1074; Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 49 лет; Площадь земельного участка: 83.0630 Га; 
Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космического дейтельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;
Целевое назначение земельного участка: для обслуживания объекта
(промышленная площадка);
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: Соблюдение
санитарных и экологических норм, без права распоряжения правом временного землепользования (аренды), кроме передачи в залог;
Делимость земельного участка: делимый.
Согласно п. п. 2.2 п. 2 раздела 1 приложения 1 (карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га) для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным. Площадь горного отвода – 1,745 км2 далее 174,5 га. 
Согласно пп.2.6) п. 2 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) объект, относится к видам намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным: подземная добыча твердых полезных ископаемых.
Согласно пп. 3.1 п. 3 раздела 1 приложения 2 Экологического Кодекса РК вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории: добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых.
Согласно приложению 1 раздела 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, планируемая деятельность относится к видам, подлежащим обязательной оценке воздействия на окружающую среду. В соответствии с подпунктом 2.2 указанного перечня, данное требование распространяется на карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га).

[bookmark: _Hlk169722938][bookmark: _Hlk169722762][bookmark: _Hlk172112222]Территория рассматриваемого района относится к зоне полупустынь с резко континентальным засушливым климатом.
Незначительная облачность обуславливает обилие солнечного света и тепла.
Температура
Среднегодовая температура воздуха по данным наблюдений метеостанции Балхаш составляет +8-10°. Лето жаркое, знойное и продолжительное, температура воздуха в это время повышается до 45°.
Безморозный период составляет 210–240 дней в году. Самым жарким месяцем, является июль со среднемесячной температурой 45о.
Для района характерны малоснежные, суровые зимы продолжительностью 90–110 дней. В отдельные годы морозы достигают 40-45°.
Наибольшие морозы преобладают обычно в январе месяце.
Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму составляет 10– 15 см. Запасы воды в снежном покрове в среднем изменяются от 40 до 50 мм. В отдельные зимы снежный покров не участке бывает незначительный.
В марте обычно начинается снеготаяние.
Средняя суточная температура выше 0° устанавливается обычно в конце второй – третьей декадах марта.
Переход температур через 0° осенью наступает в конце сентября.
Осень обычно отличается большой сухостью, а сентябрь является самым сухим месяцем года. Первый снегопад отмечается в среднем в конце октября начале ноября. В некоторые годы выпадение снега не наблюдается до декабря.
Осадки
Средняя годовая сумма атмосферных осадков 126–143 мм, наибольшая 242 мм, наименьшая 38–59 мм. До 60% атмосферных осадков выпадает с интенсивностью до 1 мм в день; слоем не менее 30 мм в сутки бывает 1 раз в 10 лет.
Снежный покров формируется под интенсивным воздействием ветра – полный снос с выровненных незащищенных пространств и накопления в неровностях рельефа, кустарниковых зарослях.
Расположение района работ в относительно низких широтах, благоприятствует наибольшему притоку солнечной энергии с суммарной радиацией 130-150 ккал/см2 и продолжительному солнечному слиянию 2700-3000 ч/год.
В результате чего, осадки, выпадающие за теплый период года, за исключением ливней, почти полностью расходуются на испарение. Испарение с водной поверхности 1013 мм в год.
Атмосферные осадки на рассматриваемой территории распределяется относительно равномерно. Наибольшее количество их выпадает в весенний период.
Осадки в весенне-летний период более интенсивны, чем зимой и чаше носят ливневый характер. Наименьшее количество осадков выпадает в августе-сентябре. В отдельные засушливые годы осадки в эти месяцы отсутствуют совсем.
Дожди идут с апреля по октябрь. Первый снег выпадает в начале ноября. Устойчивые морозы и постоянный снеговой покров устанавливаются в конце ноября и сохраняются до середины марта. Средняя мощность снежного покрова - 20 см (в логах – до 1,5 м). Глубина промерзания грунта 0,5–1,5 м. 
Продолжительность безморозного периода в среднем - 230 дней. Весенняя распутица (третья декада марта – первая половина апреля) совпадает по времени с паводковым периодом. Осенняя распутица выражена менее отчетливо и обычно наблюдается в октябре. 
Ветры в районе постоянные, в основном юго-западного направления, число штилей не превышает 6% от общего числа наблюдений.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 приведены в таблице 1.1.

[bookmark: _Toc154664625]Таблица 1.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере города Карагандинская область

	

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	20.9

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-15.1

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	11.0

	СВ
	12.0

	В
	8.0

	ЮВ
	5.0

	Ю
	11.0

	ЮЗ
	28.0

	З
	17.0

	СЗ
	8.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	1.5

	Скорость ветра (по средним многолетним
	5.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	


Ветра
Господствующее направление ветра: в холодный период - северо-восточное, средняя скорость ветра - 5,1 м/сек; в тёплое время года - южное, юго-западное, средняя скорость ветра - 5,2 м/сек.
Средняя скорость ветра в зимний период составляет 5–6 м/сек, максимальные месячные величины 9–15 м/сек. Часто отмечаются ветры ураганной силы, достигающие 20– 25 м/сек и более. Число дней со скоростью ветра более 4,5 м/сек составляет 50–60 дней в году (18,4 %). Основное направление ветра в зимнее время с СВ (40%) и ЮЗ (13 %) при средних скоростях 4,2 и 3,7 м/сек. В летнее время ветра преимущественно дуют с Ю (30 %), ЮЗ (18 %), при средних скоростях 4,5–5,2 м/сек. К зиме наблюдается усиление ветровой деятельности.
Среднегодовая роза ветров района расположения месторождения показана на рисунке 6.


[bookmark: _Toc154664665]Рисунок 1.2 Среднегодовая роза ветров, %
[image: ]
Согласно рабочему проекту к План горных работ месторождения Олимпийское при проведении добычи задействованы 34 источников неорганизованными источниками загрязнения воздушного бассейна, которые выбрасывают 15 наименований загрязняющих веществ (с учетом выбросов от автотранспорта).
[bookmark: _Hlk198817910]Настоящим проектом предусматривается отработка запасов месторождения открытым и подземным способом с последующей транспортировкой извлеченного материала на существующий ЗИФ ГОК Пустынное.
В основу выбора способа разработки месторождения положены следующие факторы: 
· горнотехнические условия разработки месторождения; 
· определение границы открытого способа разработки на основе граничного коэффициента вскрыши; 
· обеспечение безопасных условий работ; 
· обеспечение полноты выемки полезного ископаемого. 
Анализ морфологии, геометрических параметров и условий залегания рудных тел месторождения Пустынное позволяет считать целесообразным применение открытого способа отработки. 
Целесообразность открытого способа добычи при отработке запасов верхних горизонтов месторождения обусловлена мощностью рудных тел, выходом их на дневную поверхность (под дневной поверхностью понимается дно существующего карьера), а также сложное внутреннее строение рудных тел, пониженная устойчивость руды и вмещающих пород в приповерхностной части. 
С учетом величины потерь (13,0 %) и разубоживания (36,0 %) были определены эксплуатационные объемы горной массы в карьере месторождения «Пустынное». 
При определении производительности карьера по добыче руды и распределении объемов горной массы по годам эксплуатации приняты следующие основные положения: 
1. Режим работы предприятия, (подраздел 3.6 ПГР); 
2. Заданием на проектирование установлена производительность карьера до 6,2 млн. т. руды в год. 
Следует отметить, что в соответствии с возможными колебаниями на рынке цен на металлы, порядок ввода карьера в эксплуатацию и его долевое участие в обеспечении заданной производительности по руде и уровня ее качества может быть изменен. Однако, остается неизменным характер выявленных по результатам анализа геологической ситуации в зоне освоения запасов месторождения открытым и подземным способом закономерностей, являющихся основой для календарного планирования горных работ. Так же от времени на узаконения технического проекта, начало которая в свою очередь занимает определенное время. 
Срок службы карьера с учетом увеличения производительности, развития и затухания составляет 10лет.

Таблица 5. Календарный план горных работ по освоению запасов месторождения «Пустынное» открытых работ
	Наименование
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	ИТОГО

	Горная масса
	TH
	41 066
	222 502
	532 939
	268 262
	948 607
	2 212 801
	2 214 019
	2 227 163
	2 228 198
	1 009 357
	11 904 914

	Порода
	
	41 066
	213 641
	182 983
	247 338
	172 334
	75 765
	71 167
	80 620
	91 423
	29 821
	1 206 159

	ГКР
	п.м.
	885
	3 987
	3 470
	4 209
	1 618
	-
	-
	-
	-
	-
	14 169

	ГПР
	п.м.
	-
	491
	542
	834
	2 210
	1 856
	1 729
	1 848
	2 001
	671
	12 181

	ГНР
	п.м.
	-
	260
	540
	625
	3 194
	4 085
	4 208
	4 149
	3 994
	1 042
	22 099

	Подземная добыча
	TH
	-
	8 861
	349 956
	20 924
	776 273
	2 137 036
	2 142 852
	2 146 543
	2 136 775
	979 536
	10 698 755

	Ср.содержание
	г/т
	-
	1.13
	1.45
	1.41
	1.28
	1.74
	1.85
	1.82
	1.73
	4.20
	1.96

	Металл в руде
	кг
	-
	10.031
	506.219
	29.605
	991.524
	3 728.615
	3 964.476
	3 916.458
	3 690.456
	4 109.897
	20 947.280



Календарный график добычи руды и выхода породы для подземных работ
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	итого
	Годы эксплуатации

	
	
	
	2025 г
	2026 г
	2027 г
	2028 г

	Добыча балансовой руды
	тыс.т.
	3 379.817
	34.468
	672.650
	1 701.565
	971.134

	Ср.содерж., Au
	гр/т
	1.55
	0.85
	1.02
	1.49
	2.04

	Металл, Au
	кг
	5 225.22
	29
	689
	2 529
	1 978

	Добыча товарной руды
	тыс.т.
	3 680.245
	37.532
	732.441
	1 852.815
	1 057.458

	Ср.содерж., Au
	гр/т
	1.39
	0.77
	0.92
	'
	1.83

	Металл, Au
	кг
	5 120.72
	28.88
	675.38
	2 478.35
	1 938.11

	Объем вскрыши
	тыс.м3
	11 318.819
	4 464.394
	4 524.741
	2 092.359
	237.325

	Коэфф.вскрыши
	м3/т
	3.08
	118.95
	6.18
	1.13
	0.22



[bookmark: _Hlk172112258]Система разработки в карьере принята транспортная, уступная, нисходящими горизонтальными слоями с транспортировкой вскрышных пород во внешний отвал, а добытой руды на промежуточные рудные склады. 
Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах принимается два класса комплексов оборудования: 
· экскаваторно-транспортно-отвальный (ЭТО) для выполнения вскрышных работ; 
· экскаваторно-транспортно-разгрузочный (ЭТР) для производства добычных работ. 

	[bookmark: bookmark1]Класс комплексов
	Комплексы оборудования
	Оборудование комплексов для

	
	
	подготовки горных пород к выемке
	выемочно-погрузочных работ
	транспортировки
	отвалообразования

	IV
	ЭТО
	Буровой станок - Atlas Copco DML Гусеничный бульдозер- CAT D9R
	Г идравлические экскаваторы
HITACHI EX 1900
	Автосамосвалы CAT777, Гусеничный бульдозер Cat D9R, Автогрейдер Cat 16H
	Г усеничный бульдозер
G!at D9R, Автогрейдер SEM 922

	[bookmark: bookmark3]VI
	ЭТР
	Буровой станок - Atlas Copco FLEXIROC Гусеничный бульдозер- CAT D9R
	Г идравлические экскаваторы HITACHI EX 1200 / EX 1900 Гусеничный Бульдозер Cat D9R
	Автосамосвалы CAT777, Колесный бульдозер Cat 834, Автогрейдер Cat 16H
	Гусеничный бульдозер СatD9R, Автогрейдер Cat 16H Колесный бульдозер Cat 834


 Примечание! Данный проект не ограничивает возможность применения других марок производителя техники, задействованных на основных процессах: выемке, погрузке, транспортировке и БВР схожих по своим техническим характеристикам с принятым оборудованием.
При реализации проекта намечаемой деятельности общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составит: 
- в 2025 год – 27 неорганизованных источников, 2 организованных источников загрязнения атмосферного воздуха;
- в 2026-2028 гг. – 32 неорганизованных источников, 2 организованных источников загрязнения атмосферного воздуха;
- в 2029-2034 гг. – 26 неорганизованных источников, 2 организованных источников загрязнения атмосферного воздуха;
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются следующие виды работ:
1. Работы по снятию плодородного слоя почвы, включающие механическое удаление верхнего плодородного слоя почвы с поверхности земли.
2. Проходка съездов и траншей.
3. Буровзрывные работы.
4. Транспортировка вскрышных пород, ПСП и руды путем перемещения материалов с одного места на другое с применением транспортной техники.
5. Отвалы ПСП, вскрышных пород и склады руды. 
Настоящим проектом планируется проведение добычи твердых полезных ископаемых подземным и открытым способом. Работы включают Вскрытие месторождения, Система разработки, Горнопроходческие работы, Горно-капитальные работы.
Проходческие работы включают в себя последовательность выполнения следующих технологических процессов: 
· Бурение шпуров бурильной установкой 
· Заряжание шпуров и взрывание
· Уборка горной массы
· Доставка горной массы
Очистные работы включают в себя последовательность выполнения следующих технологических процессов: 
· Бурение скважин бурильной установкой 
· Заряжание скважин и взрывание
· Погрузка руды в забое
· Доставка руды до рудоспуска
· Погрузка руды
· Доставка руды на ЗИФ
Вспомогательные работы включают в себя последовательность выполнения следующих технологических процессов: 
· Перевозка людей
· Доставка ВМ
· Дорожно-ремонтные работы
· Сварочные работы
· Станки по металлу
Открытые горные работы включают в себя последовательность выполнения следующих технологических процессов: 
Основными технологическими процессами, предопределяющими выбор состава комплекса самоходного оборудования, являются процессы бурения и погрузочно-доставочные работы. 
[bookmark: _Hlk163134419]подготовительный период и проектирование;
· проходка траншей и съездов;
· погрузочно-разгрузочные работы;
· транспортные работы;
· склады вскрышных пород;
· бурение бурильной установкой;
· взрывные работы;
· перфораторы дробление негабаритов;
· добыча руды;
· транспортировка;
· временные склады руды;
· транспортировка руды.
· подземные буровые работы;
· подземные взрывные работы;
· подземные проходческие работы;
· подземные работы по погрузке руды;
· подземный рудоспуск;
· подземная щековая дробилка;
· подземный бункер для приема руды;
· подземный ленточный конвейер;
· подземная дизельная электростанция.

При реализации проекта намечаемой деятельности общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составит: 
- в 2025 год – 27 неорганизованных источников, 2 организованных источников загрязнения атмосферного воздуха;
- в 2026-2028 гг. – 32 неорганизованных источников, 2 организованных источников загрязнения атмосферного воздуха;
- в 2029-2034 гг. – 26 неорганизованных источников, 2 организованных источников загрязнения атмосферного воздуха;
Перечень выбрасываемых ЗВ: В рамках намечаемой деятельности прогнозируется выброс следующих загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) – класс опасности 3; Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) – класс опасности 2; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) – класс опасности	2; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	– класс опасности 3;	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	– класс опасности 3;	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) – класс опасности	3; Сероводород (Дигидросульфид) (518)	– класс опасности 2. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) – класс опасности	4; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) – класс опасности	2; Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) – класс опасности	 2; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*); Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*); Бензол (64) – класс опасности	2; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) – класс опасности	 3; Метилбензол (349) – класс опасности	3; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) – класс опасности1; Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) – класс опасности 2; Формальдегид (Метаналь) (609) – класс опасности 2; Керосин (654*); Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);Растворитель РПК-265П) (10) – класс опасности 4; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) – класс опасности 3; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)– класс опасности 3;
Объем выбрасываемых ЗВ на 2025-2034 года:
2025 год – 633,82461184 т/год, 2026 год – 1273,73584352 т/год, 2027 год - 1233,89871324 т/год; 2028 год - 1175,1706787 т/год; 2029 год - 1119,88967595 т/год; 2030 год - 1147,47227258 т/год; 2031 год - 1146,52504894 т/год; 2032 год - 1149,43648555 т/год; 2033 год - 1149,67137021 т/год; 2034 год - 1111,36016247 т/год;

2) описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая:
Альтернативного выбора других мест не предусматривается, так как реализация намечаемой деятельности, будет осуществляться на территории действующего месторождения Пустынное АО «АК Алтыналмас». 
Вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности:
Текущий проект предполагает использование открытого и подземного способа добычи цветных металлов, который был выбран на основе его экономической целесообразности и технической возможности.
Обоснование выбора: Открытый и подземный способ добычи был выбран благодаря его более низким капитальным затратам, возможности извлечения большого объема руды за короткий период времени и относительной простоте управления и контроля за процессами.
Анализ охвата изменений и воздействий:
Изменения при открытом способе:
Экологическое воздействие: Значительное изменение ландшафта, возможное загрязнение поверхностных и подземных вод, разрушение растительного и животного мира на поверхности.
Меры смягчения: Проведение рекультивационных работ, использование замкнутых циклов водооборота, установка систем очистки сточных вод и выбросов в атмосферу.
Изменения при шахтном методе:
Экологическое воздействие: Меньшее воздействие на поверхность, однако, возможные риски загрязнения подземных вод и необходимость утилизации шахтных вод.

3) информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, включая жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности, биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы), земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации), воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод), атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов;

[bookmark: _Hlk207366434]Территория рассматриваемого района относится к зоне полупустынь с резко континентальным засушливым климатом.
Незначительная облачность обуславливает обилие солнечного света и тепла.
Температура
Среднегодовая температура воздуха по данным наблюдений метеостанции Балхаш составляет +8-10°. Лето жаркое, знойное и продолжительное, температура воздуха в это время повышается до 45°.
Безморозный период составляет 210–240 дней в году. Самым жарким месяцем, является июль со среднемесячной температурой 45о.
Для района характерны малоснежные, суровые зимы продолжительностью 90–110 дней. В отдельные годы морозы достигают 40-45°.
Наибольшие морозы преобладают обычно в январе месяце.
Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму составляет 10– 15 см. Запасы воды в снежном покрове в среднем изменяются от 40 до 50 мм. В отдельные зимы снежный покров не участке бывает незначительный.
В марте обычно начинается снеготаяние.
Средняя суточная температура выше 0° устанавливается обычно в конце второй – третьей декадах марта.
Переход температур через 0° осенью наступает в конце сентября.
Осень обычно отличается большой сухостью, а сентябрь является самым сухим месяцем года. Первый снегопад отмечается в среднем в конце октября начале ноября. В некоторые годы выпадение снега не наблюдается до декабря.
Осадки
Средняя годовая сумма атмосферных осадков 126–143 мм, наибольшая 242 мм, наименьшая 38–59 мм. До 60% атмосферных осадков выпадает с интенсивностью до 1 мм в день; слоем не менее 30 мм в сутки бывает 1 раз в 10 лет.
Снежный покров формируется под интенсивным воздействием ветра – полный снос с выровненных незащищенных пространств и накопления в неровностях рельефа, кустарниковых зарослях.
Расположение района работ в относительно низких широтах, благоприятствует наибольшему притоку солнечной энергии с суммарной радиацией 130-150 ккал/см2 и продолжительному солнечному слиянию 2700-3000 ч/год.
В результате чего, осадки, выпадающие за теплый период года, за исключением ливней, почти полностью расходуются на испарение. Испарение с водной поверхности 1013 мм в год.
Атмосферные осадки на рассматриваемой территории распределяется относительно равномерно. Наибольшее количество их выпадает в весенний период.
Осадки в весенне-летний период более интенсивны, чем зимой и чаше носят ливневый характер. Наименьшее количество осадков выпадает в августе-сентябре. В отдельные засушливые годы осадки в эти месяцы отсутствуют совсем.
Дожди идут с апреля по октябрь. Первый снег выпадает в начале ноября. Устойчивые морозы и постоянный снеговой покров устанавливаются в конце ноября и сохраняются до середины марта. Средняя мощность снежного покрова - 20 см (в логах – до 1,5 м). Глубина промерзания грунта 0,5–1,5 м. 
Продолжительность безморозного периода в среднем - 230 дней. Весенняя распутица (третья декада марта – первая половина апреля) совпадает по времени с паводковым периодом. Осенняя распутица выражена менее отчетливо и обычно наблюдается в октябре. 
Ветры в районе постоянные, в основном юго-западного направления, число штилей не превышает 6% от общего числа наблюдений.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.2 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере города Карагандинская область

	

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	20.9

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-15.1

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	11.0

	СВ
	12.0

	В
	8.0

	ЮВ
	5.0

	Ю
	11.0

	ЮЗ
	28.0

	З
	17.0

	СЗ
	8.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	1.5

	Скорость ветра (по средним многолетним
	5.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	


Ветра
Господствующее направление ветра: в холодный период - северо-восточное, средняя скорость ветра - 5,1 м/сек; в тёплое время года - южное, юго-западное, средняя скорость ветра - 5,2 м/сек.
Средняя скорость ветра в зимний период составляет 5–6 м/сек, максимальные месячные величины 9–15 м/сек. Часто отмечаются ветры ураганной силы, достигающие 20– 25 м/сек и более. Число дней со скоростью ветра более 4,5 м/сек составляет 50–60 дней в году (18,4 %). Основное направление ветра в зимнее время с СВ (40%) и ЮЗ (13 %) при средних скоростях 4,2 и 3,7 м/сек. В летнее время ветра преимущественно дуют с Ю (30 %), ЮЗ (18 %), при средних скоростях 4,5–5,2 м/сек. К зиме наблюдается усиление ветровой деятельности.
Среднегодовая роза ветров района расположения месторождения показана на рисунке 6.


Рисунок 1.2 Среднегодовая роза ветров, %
[image: ]



4) описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 3) настоящего пункта, возникающих в результате: строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения; использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира - в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных); эмиссий в окружающую среду, накопления отходов и их захоронения; кумулятивных воздействий от действующих и планируемых производственных и иных объектов; применения в процессе осуществления намечаемой деятельности техникотехнологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - наилучших доступных техник по соответствующим областям их применении:

Если воздействие, указанное в пункте 25 настоящей Инструкции, признано возможным приводится краткое описание возможного воздействия.
При воздействии, указанные в пункте 25 настоящей Инструкции, признано невозможным указывается причина отсутствия такого воздействия.
Определение возможных существенных воздействий приведено в таблице 7.1.

[bookmark: _Toc154664646]Таблица 7.1 Определение возможных существенных воздействий
	№ п/п
	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности

	1
	осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко–культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия
	деятельность намечается на территории, на которой отсутствуют ограничения, перечисленные в подпункте 1
Воздействие невозможно

	2
	оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта
	Воздействие невозможно

	3
	приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов
	Воздействие невозможно

	4
	включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование не возобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории
	Воздействие невозможно

	5
	связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека
	Воздействие возможно

	6
	приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления
	Воздействие невозможно

	7
	осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов
	Воздействие возможно

	8
	является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды
	Воздействие невозможно

	9
	создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ
	Воздействие возможно

	10
	приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека
	Воздействие возможно

	11
	приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы
	Воздействие невозможно

	12
	повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду
	Воздействие невозможно

	13
	оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко–культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко–культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко–культурного наследия
	Воздействие невозможно

	14
	оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно–болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)
	Воздействие невозможно

	15
	оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории
	Воздействие невозможно

	16
	оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции)
	Воздействие невозможно

	17
	оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест
	Воздействие невозможно

	18
	оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы
	Воздействие невозможно

	19
	оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко–культурного наследия)
	Воздействие невозможно

	20
	осуществляется на неосвоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель
	Воздействие невозможно

	21
	оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц
	Воздействие невозможно

	22
	оказывает воздействие на населенные или застроенные территории
	Воздействие невозможно

	23
	оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения)
	Воздействие невозможно

	24
	оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми)
	Воздействие невозможно

	25
	оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды
	Воздействие невозможно

	26
	создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров)
	Воздействие невозможно

	27
	факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения
	Воздействие невозможно

	
	
	


[bookmark: bookmark2][bookmark: _Hlk198818354]Наилучшие доступные технологии предусмотрены для объектов I категории.
1. Под наилучшими доступными техниками понимается наиболее эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и методов их осуществления, которая свидетельствует об их практической пригодности для того, чтобы служить основой установления технологических нормативов и иных экологических условий, направленных на предотвращение или, если это практически неосуществимо, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. При этом:
1) под техниками понимаются как используемые технологии, так и способы, методы, процессы, практики, подходы и решения, применяемые к проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации, управлению и выводу из эксплуатации объекта;
2) техники считаются доступными, если уровень их развития позволяет внедрить такие техники в соответствующем секторе производства на экономически и технически возможных условиях, принимая во внимание затраты и выгоды, вне зависимости от того, применяются ли или производятся ли такие техники в Республике Казахстан, и лишь в той мере, в какой они обоснованно доступны для оператора объекта;
3) под наилучшими понимаются те доступные техники, которые наиболее действенны в достижении высокого общего уровня охраны окружающей среды как единого целого.
2. Применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.
Под областями применения наилучших доступных техник понимаются отдельные отрасли экономики, виды деятельности, технологические процессы, технические, организационные или управленческие аспекты ведения деятельности, для которых в соответствии с Кодексом определяются наилучшие доступные техники.
Все решение приняты в соответствии с НДТ.
Также дальнейшим проектом будет предусмотрены применение наилучших доступных техник направлено на комплексное предотвращение загрязнения окружающей среды, минимизацию и контроль негативного антропогенного воздействия на окружающую среду согласно постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2024 года № 24.
Обеспечение стабильности процесса добычи руд
Описание
В современном горнометаллургическом комплексе все чаще возникает потребность в применении новых технологий и материалов, которые позволяют развивать добычу и переработку продукции с учетом требований к экологичности и экономичности производства.
Современные технологии открытых и подземных горных работ должны основываться на принципах ресурсосбережения, природосбережения и малоотходности. Эти принципы взаимосвязаны, тесно переплетены и должны определять направленность технологии. Проблемы создания современных технологий на этих принципах носят комплексный характер и должны решаться совокупно как на уровне ведения горных работ, так и переработки полезных ископаемых.
В данном разделе описаны общие методы, техники или их совокупность для обеспечения стабильности производственного процесса на горнодобывающих предприятиях.
Техническое описание
Современное состояние горнодобывающей отрасли характеризуется тенденцией к быстрому увеличению глубины горных работ, что приводит к увеличению себестоимости добычи полезных ископаемых и отрицательно влияет на окружающую среду и безопасность горных работ.
К техникам, обеспечивающим стабильность производственного процесса на горнодобывающих предприятиях, относятся: производственный процесс добычи руд цветных металлов (включая драгоценные) открытым и подземным способом относятся:
применение большегрузной высокопроизводительной горной техники;
проведение горных выработок и применение систем отработки с использованием современного высокопроизводительного самоходного оборудования;
применение современных, экологичных и износостойких материалов;
применение различных видов и типов конвейерного и пневматического транспорта для перевозки горной массы (также указано в разделе 5.4.1.3).
Достигнутые экологические выгоды
Переход на высокопроизводительное оборудование большой единичной мощности положительно сказывается на экологической обстановке: снижается количество выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, уменьшается образование отходов от использования крупногабаритных шин.
Экологические показатели и эксплуатационные данные
Техника производственного процесса добычи цветных руд открытым и подземным способом, в том числе при работе на глубоких горизонтах состоит в эффективном технологическом процессе добычи цветных руд открытым и подземным способом путем снятия ПСП, выбора способа и схемы вскрытия рудных тел, определения и применения оптимальной системы разработки и технологии вскрышных и добычных работ, транспортного обеспечения карьеров и шахт для эффективного направления потоков на обогатительные переделы (см. 3.1 и 3.2).
Для современной техники, используемой на подземных и открытых горных работах, характерно применение высоких скоростей, наличие больших нагрузок, давлений и др. Постоянное изменение горно-геологических и горно-технических условий разработки полезных ископаемых, усложнение технических средств из-за многообразия и ответственности, возлагаемых на них функций, высокие нагрузки на забои, многозвенность и последовательность цепи работающего оборудования, когда выход из строя любого из элементов приводит к остановке всего комплекса, необходимость обеспечения для горнорабочих благоприятных эргономических условий труда предъявляют серьезные требования к качеству горной техники и оборудования.
Однако в настоящее время по оценкам специалистов, оборудование и технологии, применяемые горнодобывающими компаниями СНГ, по своему технологическому уровню и производительности на 15–20 лет отстают от аналогов, используемых компаниями Канады, Великобритании, ЮАР и США. Такое отставание обусловлено как малоэффективными технологиями отработки и инженерной подготовки массива к отработке, так и техническими характеристиками применяемого оборудования [44].
Представленная техника состоит в применении большегрузной карьерной техники для добычи и транспортировки горной массы в рудных карьерах. Происходит увеличение размеров ковшей экскаваторов, погрузчиков, пропорциональное увеличение грузоподъемности большегрузных автосамосвалов с сохранением оптимального соотношения количества ковшей для погрузки одного самосвала. Переход на большегрузную технику позволит уменьшить на 10 % удельные эксплуатационные затраты на экскавацию и транспортировку горной массы в карьерах по добыче руд цветных металлов, а также добиться уменьшения количества единиц технологического оборудования в карьере, снижения эмиссий в окружающую среду, снижения энергопотребления и потребления топлива в процессах экскавации и транспортировки горной массы в карьерах.
Мировой рынок большегрузной техники представлен крупными производителями, к примеру: Komatsu, Caterpillar, Hitachi, Terex, Liebherr и БелАЗ.
В целях снижения себестоимости транспортировки горной массы и транспортно-добывающего цикла в целом в условиях ТОО "Богатырь Комир" проводилось технико-экономическое сравнение применения карьерного самосвала БелАЗ 75600 грузоподъемностью 320 тонн с эксплуатируемым БелАЗом грузоподъемностью 220 тонн. Результаты испытаний показали следующее: производительность повысилась в 1,5 раза; себестоимость транспортировки снизилась на 20 %; удельный расход топлива уменьшился на 22 %. Погрузку карьерного самосвала осуществлял экскаватор Р&Н2800 с емкостью ковша 33 м3. Количество ковшей для полной загрузки - 6. Плечо транспортирования – 0,5 км. Объем выработки горной массы - до 10 тыс. м3 в сутки [45].
Проведение горных выработок и применение систем отработки с использованием современного высокопроизводительного самоходного оборудования состоит в переходе на современную высокопроизводительную горную технику для бурения, крепления, добычных операций и транспортировки горной массы в подземных условиях отработки рудных месторождений. Обеспечивает значительное снижение доли постоянных затрат, безопасность, эргономику, комфортные условия работы для операторов и обслуживающего персонала, экономию энергоресурсов и материалов.
Основные преимущества современного самоходного оборудования – улучшение безопасности и производительности, минимизация потерь и разубоживания руды, эргономика и комфортные условия. Эксплуатация установок очистного бурения с высоким уровнем автоматизации технологического процесса и позиционированием позволяет достичь беспрецедентно высокой производительности, точности и прямолинейности скважин. Передовые механизированные комплексы для установки анкеров, нанесения бетонных смесей обеспечивают оперативное крепление значительных площадей обнажений горных выработок, в большинстве случаев позволяют вытеснить тяжелые виды крепей и использование крепежного леса, деревянных затяжки и забутовки [46]. Машины для бурения восстающих вертикальных и наклонных скважин круглого сечения диаметром до 3000 мм длиной до 100 м в длину и под углом до 70 ° способны бурить по очень крепким породам и идеально подходят для сооружения рудоспусков, вентиляционных скважин, ходков и т. п. (без применения взрывных работ). ПДМ способны преодолевать большие уклоны и быстро перемещаться на существенные расстояния, обеспечивать высокую производительность с низкой удельной себестоимостью погрузки и транспортирования. ПДМ и буровые установки с электрическим приводом используют экологически чистую электрическую энергию и обеспечивают лучшие условия труда за счет отсутствия выхлопных газов, меньшего уровня вибраций и шума. Кроме того, снижаются требования к вентиляции выработок, происходит сокращение расходных материалов, таких как моторное масло и фильтры, увеличиваются интервалы между техническим обслуживанием [22].
Одним их первых пользователей электрических ПДМ Sandvik стал рудник Кируна фирмы LKAB в северной Швеции, где добывают железную руду. Рудник решил перейти на электроприводные машины в конце 80-х всвязи с высокой производительностью, низкими общими издержками и минимальным воздействием на окружающую среду по сравнению с традиционными дизельными машинами. В 1985 году фирма LKAB впервые испытала на руднике Кируна электрическую ПДМ, – опытный образец Sandvik для модели Toro 500. С момента принятия решения о переходе на электрические машины LKAB Кируна последовательно заменяет парк своих дизельных погрузчиков. Сегодня на руднике работает 17 электрических и 3 дизельных ПДМ. Электрические ПДМ используются для погрузки добытой руды, перемещая в ковше в среднем 25 тонн.
Два австралийских рудника ожидают поступление новых электрических погрузчиков Sandvik. В июле на медном руднике Нортпаркес в Новом Южном Уэльсе, было закончено 2000-часовое испытание новой модели погрузчика LH514E. Золотой рудник Риджуэй, также в Новом Южном Уэльсе, вводит этой осенью в эксплуатацию парк из пяти новых автоматизированных ПДМ LH514E. В планах новые проекты и на других рудниках.
Использование износостойких, коррозионностойких, жаростойких, теплоизоляционных и других видов покрытий позволяет резко сократить потери металлов, расход ресурсов на их возмещение и даст возможность повысить качество, надежность и долговечность машин, оборудования и сооружений. Техника состоит в применении износостойких элементов и накладок на рабочие органы горного оборудования и обеспечивает дополнительную конструкционную прочность и износостойкость, а также повышает коэффициент технической готовности машин и оборудования. Применение буровых коронок и штанг из современных высокопрочных сплавов позволяет достичь высокой производительности и точности бурения, снижения себестоимости на 3–10 %.
Кросс-медиа эффекты
Экономия материалов. Потребность в дополнительных объемах энергоресурсов.
Технические соображения, касающиеся применимости
Применимость определяется конкретными горно-геологическими, горнотехническими и эксплуатационными условиями разрабатываемого месторождения и экономической целесообразностью. Представленные методы могут использоваться как по отдельности, так и в совокупности.
Экономика
Использование большегрузной техники повышает эффективность ведения горных работ и оптимизирует затраты (за счет экономии топлива и затрат на техобслуживание), позволит снизить себестоимость продукции и стать более конкурентоспособными на рынке, повышает безопасность на технологических дорогах. Для примера эксперты компании ООО "Комек Машинери" сравнивали, сколько экономит машина, грузоподъемностью 40 тонн по сравнению с 20-тонником - 15 центов на тонне груза за счет экономии топлива, амортизации, человеко-часов и других факторов.
Движущая сила внедрения
Требования экологического законодательства. Снижение нагрузки на экосистемы (воздух, вода, почвенный покров). Экономическая эффективность открытых и подземных горных работ. Увеличение производительности.


5) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду:
Проведенные расчёты приземных концентраций показали, что по всем ингредиентам загрязняющие вещества на жилой зоне не превышают ПДК.

6) [bookmark: bookmark4]обоснование предельного количества накопления отходов по их видам:
[bookmark: bookmark6]
	В процессе намечаемых добычных работ на месторождении Пустынное предполагается образование следующих видов отходов производства и потребления, всего 16 наименований. 
Промасленная ветошь образуется при проведении ремонтных и технических работ на оборудовании. Хранится на специально отведенной площадке в герметичных контейнерах сроком не более 6 месяцев. Далее вывозится для утилизации по договору со специализированной организацией.
Брак шашек-детонаторов образуется при использовании взрывчатых веществ в процессе добычных работ. Хранится в специально оборудованном месте с ограниченным доступом. Утилизируется по договору со специализированной организацией.
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) возникает при проведении взрывных работ. Временно хранится на специально отведенной площадке, затем передается на утилизацию специализированной организации.
Брак капсюлей-детонаторов образуется при производственных операциях с ВВ. Хранится на специально выделенной площадке. По накоплении утилизируется специализированной организацией.
Тара из-под аммиачной селитры образуется в результате использования взрывчатых материалов. Складируется на специально выделенной площадке, затем вывозится по договору для утилизации.
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) возникает при использовании смазочно-охлаждающих жидкостей. Хранится на площадке для временного накопления отходов. По мере накопления передается на переработку (в пункты приема металлолома).
Отработанные моторные масла образуются при эксплуатации техники. Хранятся в герметичных емкостях сроком не более 6 месяцев. Далее передаются для утилизации специализированной организации.
Отработанные аккумуляторы образуются при эксплуатации автотранспорта. Хранятся в закрытых помещениях на специальных поддонах. Далее сдаются по договору специализированной организации для переработки.
Отработанные масляные фильтры образуются при техническом обслуживании автотранспорта. Складируются на площадке временного хранения. Далее передаются для утилизации специализированной организации.
Тормозные колодки образуются при ремонте автотранспорта. Хранятся на специально отведенной площадке. По мере накопления передаются для утилизации.
Отработанный буровой шлам образуется при бурении скважин. Хранится на площадке временного накопления отходов. По мере накопления вывозится в отвал вскрышных пород.
Вскрышные породы формируются при проведении горных работ. Вывозятся в отвал, расположенный в непосредственной близости от карьера.
Отходы ТБО собираются в контейнеры на территории участка. Срок временного хранения – не более 6 месяцев. По мере накопления вывозятся на существующий полигон ТБО ГОК «Пустынное».
Огарки сварочных электродов образуются при сварочных работах. Хранятся на площадке временного накопления отходов. По мере накопления передаются специализированной организации.
Отработанные автотранспортные шины образуются при эксплуатации автотранспорта. Хранятся на площадке временного хранения. По мере накопления передаются специализированной организации для переработки или утилизации.
Лом черных металлов образуется при ремонтных работах и демонтаже оборудования. Хранится на площадке временного накопления. Далее передается на переработку в пункты приема металлолома.
	Перечень отходов: Промаслен­ная ветошь, Брак шашек-дето­наторов, Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ), Брак капсю­лей-детона­торов, Тара из-под аммиачной селитры, Тара из-под эмульсола (металлические бочки), Отработанные моторные масла, Отработанные аккумуляторы, Отработанные масляные фильтры, Тормозные колодки, Отработанный буровой шлам, Вскрышные породы, Отходы ТБО огарки сварочных электродов, отработанные автотранспортные шины, лом черных металлов.

Объем образования отходов на 2025-2031 года составляет:
	- 2025 год: 
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 12 005 642 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2026 год: 
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 12 339 947 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2027 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 5 790 505 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2028 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 883 369 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2029 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 172 334 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2030 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 75 765 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2031 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 71 167 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2032 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 80 620 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2033 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 91 423 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн

- 2034 год:
Промаслен­ная ветошь / 13 08 99* - 0,6477 тонн
Брак шашек-дето­наторов / 16 04 02* - 0,0016 тонн
Брак волноводов и остатки детонирующих шнуров (ДШЭ) – 0,01677 тонн
Брак капсю­лей-детона­торов /16 04 02* - 0,0000001
Тара из-под аммиачной селитры /16 04 02* - 21,91 тонн
Тара из-под эмульсола (металлические бочки) /16 04 02* - 0,9081 тонн
Отработанные моторные масла/ 13 02 08* - 114,2669 тонн
Отработанные аккумуляторы /16 06 01* - 0,47376 тонн
Отработанные масляные фильтры /16 01 07* - 0,4032 тонн
Тормозные колодки /16 01 12* - 0,181072 тонн
Отработанный буровой шлам/01 05 06* - 29,546 тонн
Вскрышные породы/01 01 01 – 29 821 тонн
Отходы ТБО/20 03 01 – 18,975 тонн
огарки сварочных электродов/12 01 13 – 0,002
отработанные автотранспортные шины/16 01 03 – 26,32 тонн
лом черных металлов/12 01 99 – 7 тонн


7) обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности:

При добычных работах предусматривается захоронения вскрышных пород вскрыши на отвале. Отходы, образуемые в процессе деятельности планируется передавать сторонним организациям по договору. Лимиты накопления образующихся отходов будут установлены в соответствии с требованиями ЭК РК с условием соблюдения сроков временного накопления (не более 6 месяцев) и "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления "от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

8) информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:

Система контроля за безопасностью предусматривает выполнение требований нормативно-технической документации по промышленной и пожарной безопасности, требований органов государственного надзора.
Авария – это разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» от 3 апреля 2002 года N 314).
Аварийная ситуация - состояние потенциально опасного объекта, характеризующееся нарушением пределов и/или условий безопасной эксплуатации, но не перешедшее в аварию, при котором все неблагоприятные воздействия источников опасности на персонал, население и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих предусмотренных проектом технических средств.
В случае аварийных ситуаций предусмотрены системы аварийной остановки оборудования на каждом участке.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
Принятые проектные решения обеспечивают высокую надежность и безопасность в ходе эксплуатации объектов предприятия.
Возможные нештатные (аварийные) ситуации на промплощадке (на дневной поверхности) рудника и необходимые мероприятия для их предотвращения приведены в таблице ниже:
	Нештатная
(аварийная)
ситуация
	Причина
возникновения
	Последствия
ситуации
	Мероприятия по
предотвращению нештатных
ситуаций

	1
	2
	3
	4

	Разлив
нефтепродуктов при заправке
автотранспорта
	Нарушение процесса
Заправки
	Загрязнение почв,
атмосферного воздуха, пожар
	а) Постоянный контроль за целостностью (емкостей) бочек;
б) устройство поддонов;
в) средства пожаротушения

	Перевернувшийся
автотранспорт с
рудой
	Не соблюдение
правил движения
	Локальное и временное
загрязнение
атмосферного воздуха
	Постоянный контроль за
Персоналом

	Обрушение вскрышных пород
	Внешние причины
	Локальное и временное
загрязнение
атмосферного воздуха
	Складирование вскрыши в соответствии с проектом.



Комплекс технических решений, заложенных в проекте, направлен на предотвращение или исключение аварийных ситуаций и базируется на следующих принципах:
· сведение к минимуму вероятности аварийных ситуаций, путем применения комплексных мероприятий, направленных на устранение причин их возникновения;
· обеспечение безопасности обслуживающего персонала, населения, сведения к минимуму ущерба от загрязнения окружающей среды.

Обязательному оповещению подлежат следующие происшествия:
· несчастные случаи на производстве: групповые, с летальным или с тяжелым исходом;
· аварии, вызванные чрезвычайными ситуациями техногенного характера.
· чрезвычайные ситуации природного характера, вызванные стихийными бедствиями.
Оповещение персонала месторождения осуществляется по телефону, звуковой связи. Оповещение территориальных органов, находящихся за пределами месторождения, осуществляется по каналам проводной телефонной и мобильной связи.
Оповещение государственных органов осуществляется директором ОФ, либо по их указанию, диспетчером. При этом в первую очередь извещаются:
· управление по госконтролю за ЧС и промышленной безопасностью Карагандинской области:
· инспектор по охране труда Департамента Министерства труда и социальной зашиты населения Карагандинской области:
· санитарно-эпидемиологическая служба Карагандинской области:
· прокуратура Карагандинской области;
· департамент внутренних дел Карагандинской области.

Мероприятия по созданию и поддержанию в готовности к применению сил и средств
· обеспечение пожарным инвентарем всех производственных объектов:
· обеспечение удобного подъезда транспорта и техники к объектам;
· создание и проведение учений противоаварийных сил совместно с подразделениями предприятия;
· охрану объектов;
· эвакуацию в безопасные места основных средств производства:
· своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования;
· усиление конструктивных элементов зданий н сооружений, отвалов и другие
мероприятия, способствующие защите материальных ценностей;
· осуществление контроля зa соблюдением правил эксплуатации оборудования:
· создание запасов различных видов топлива, смазочных материалов, а также резервы материалов, сырья во избежание остановки работ при ЧС. Запас всех материалов
· готовность к выполнению восстановительных работ, обеспеченность восстановительных работ людскими ресурсами, наличием запасов материально-технических средств, спасательного оборудования и техники, готовность формирований и персонала к проведению восстановительно-спасательных работ:
· поддержание в систематической готовности пунктов управления н средств связи, их дублирование, а также разработка порядка замещения руководящего состава месторождения при невозможности ими выполнять возложенные задачи вследствие болезни пли ранения.

Решения, направленные на предупреждение развития промышленных аварий и их локализацию обеспечиваются соблюдением нормативно-правовой документации
· ведение технологического процесса в соответствии с регламентом; 
· автоматизация и контроль параметров процесса с постоянным мониторингом; 
· регулярный осмотр оборудования и аспирационных воздуховодов, выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком планово-предупредительных работ. 
Все открытые движущиеся части оборудования, расположенные на высоте до 1,3 м (включительно) от уровня пола или доступные для случайного прикосновения с рабочих площадок, ограждаются, за исключением частей, ограждение которых не допускается их функциональным назначением. Ограждение выполняется сплошным или сетчатым с размером ячеек 20х20 мм.
В случаях, если исполнительные органы машин представляют опасность для людей и не ограждены, предусматривается сигнализация, предупреждающая о пуске машины в работу, и средства для остановки и отключения от источников энергии. Указанные средства, для остановки и отключения машин и механизмов от источников энергии должны соответствовать технологическим требованиям и располагаться в доступном для персонала и иных лиц местах, чтобы обеспечить, в случае необходимости, аварийное отключение машин, механизмов и агрегатов. 
Движущиеся части агрегатов, расположенные в труднодоступных местах, допускается ограждать общим ограждением с запирающим устройством. Ограждение устанавливается так, чтобы оно не затрудняло их обслуживание. 

Решения по обеспечению взрыво-пожаробезопасности 
Взрыво-пожаробезопасность на промышленном объекте достигается соблюдением технологических режимов при эксплуатации оборудования, общих правил и инструкций по безопасности труда и пожарной безопасности. 
Весь персонал несет ответственность за соблюдение пожарной безопасности в ходе эксплуатации, при ведении ремонтных и аварийно-восстановительных работ. Назначены ответственные лица за пожарную безопасность и содержание в исправном состоянии первичных и стационарных средств пожаротушения. 

Анализ условий возникновения и развития вероятных аварий, инцидентов 
1) Возможные причины возникновения и развития аварий и инцидентов: 
· ошибочные действия персонала (несоблюдение графиков технологического обслуживания и ремонта оборудования, выполнение работ с отклонением от технологических регламентов); 
· отказ и неполадки оборудования (нарушение технологических процессов, физический износ, коррозия, ошибки при проектировании и изготовлении, прекращение подачи энергоресурсов и пр.); 
· нарушение правил пожарной безопасности (проведение огневых работ с нарушением требований безопасности); 
· нарушение правил эксплуатации технологического оборудования; 
· нарушение требований безопасности при использовании, хранении, транспортировании опасных веществ; 
· неисправности КИП, средств автоматики и сигнализации; 
· нарушение правил и критериев безопасной эксплуатации систем и сооружений хвостового хозяйства; отступления от проекта при строительстве гидротехнических сооружений; нарушение технологии складирования отходов обогащения; 
· внешние воздействия природного характера (ливневые дожди, степные пожары, оползни, разломы поверхности, землетрясения); 
· постороннее вмешательство (террористическая деятельность). 
2) Сценарии возможных аварий, инцидентов: 
· ошибка обслуживающего персонала → поломка оборудования; возгорание полотна → остановка производственного цикла; 
· короткое замыкание (двигатель вентилятора, кабель, пускорегулирующая аппаратура, лампа освещения) → возникновение зоны высокой температуры → воспламенение частей электрооборудования → пожар → задымление территории → получение персоналом травм, отравление газообразными продуктами горения. 
· разрушение несущих конструкций грузоподъемного механизма, разрушение грузозахватных приспособлений → падение груза с высоты → попадание в зону возможных поражающих факторов людей и оборудования → разрушение оборудования → травмирование персонала, загрязнение территории. 

Порядок информирования населения и местного исполнительного органа 
Согласно ст.82 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта: 
· при инциденте: немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы; 
· при аварии: немедленно информирует о произошедшей аварии профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, обслуживающие объект, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, и работников. 
Информация передается за подписью директора предприятия, который несет ответственность за переданную информацию. 
Информация должна содержать: 
· дату, время, место, причины возникновения ЧС; 
· количество пострадавших (в том числе погибших); 
· характеристику и масштабы ЧС; 
· влияние на работу других организаций; 
· нанесенный ущерб жилому фонду; 
· материальный ущерб, нанесенный организации; 
· возможность справиться собственными силами; 
· ориентировочные сроки ликвидации ЧС; 
· дополнительные силы и средства необходимые для ликвидации последствий ЧС.

Описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий:
Согласно декларации промышленной безопасности, риск поражения населенных пунктов отсутствует. Предприятий и учреждений, попадающих в зону затопления, нет. 
· возгорание полотна → выбросы вредных газов в атмосферу; 
· нарушение в работе системы аспирации → отказ системы сигнализации → превышение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны → принятие мер по ликвидации аварии; 
· короткое замыкание (двигатель вентилятора, кабель, пускорегулирующая аппаратура, лампа освещения) → возникновение зоны высокой температуры → воспламенение частей электрооборудования → пожар → задымление территории → выбросы вредных газов в атмосферу → принятие мер по ликвидации аварии.

Для минимизации воздействия на окружающую среду и предупреждения загрязнения прилегающей территории предусмотрено: 
Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению выбросов опасных веществ: 
· соответствие технологического режима работы оборудования и других производственных мощностей регламенту производства; 
· периодический осмотр технологического оборудования с целью обнаружения повреждений; 
· укрытие всех мест пылевыделения; 
· обеспечение опасных производств приточно-вытяжной вентиляцией, местными отсосами; 
· для снижения количества просыпи под ленточными конвейерами соединение стыков лент предусмотрено методом вулканизации. 
Регулирование выбросов в атмосферу вредных веществ осуществляются организационно-техническими мероприятиями, которые включают: 
· оборудование дробилок, мест пересыпа аспирационными укрытиями с сухой вытяжной системой аспирации; 
· осуществление постоянного контроля за состоянием атмосферного воздуха в производственных помещениях; 
· внедрение и обеспечение работоспособности автоматических систем предупреждения об опасности аварии; 
· контроль за превышением температуры электрооборудования. 
С целью снижения негативного воздействия деятельности предприятия на природную среду предусматриваются следующие организационные и технические мероприятия: 
· поддержание в полной технической исправности резервуаров; 
· организация системы сбора и хранения отходов, складирование коммунально-бытовых отходов на специальных площадках в металлических контейнерах, с последующим вывозом в места, согласованные с СЭС; 
· организация экологической службы предприятия 

Природные факторы воздействия 
Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими условиями, которые не контролируются человеком. При возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. 
Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. 
К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры).
Сейсмическая активность. Землетрясения возникают неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. Предупредить начало землетрясения точно в настоящее время еще невозможно. Прогноз его оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер.  
Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий электричества (ЛЭП) на территории промышленной площадки.
Климат района, находящегося в глубине Евроазиатского материка, является резко континентальным, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой. 
В процессе реализации работ производство всех работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.
При решении задач оптимального управления предприятием главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при функционировании производства. 

Выводы 
1) Основные результаты анализа опасностей и риска 
Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на предприятии определяется наличием веществ и процессов, повышающих опасность объекта, климатическими и природными условиями, уровнем автоматизации технологического процесса, качеством технического обслуживания и квалификацией обслуживающего персонала, возможностью воздействия ЧС, возникающих на соседних предприятиях или на транспортных магистралях. 
Основной причиной возникновения аварийных ситуаций при производстве работ может стать человеческий фактор (нарушения персоналом технологии производственных процессов; несоблюдения требований технической эксплуатации оборудования, пожарной безопасности) и неисправность технологического оборудования. 
Вероятность возникновения аварийных ситуаций при нарушении технологии, отказе оборудования, ошибках персонала находится на приемлемом уровне. 
Расчет опасных зон возможных аварийных ситуаций показал, что последствия аварий не выходят за пределы предприятия.  
На основании анализа опасности и рисков можно сделать вывод, что при условии строгого выполнения проектных решений при проведении работ, а также соблюдении регламентов работы оборудования, норм его эксплуатации, требований системы стандартов безопасности труда, норм, правил и инструкций по охране труда, производственная деятельность на декларируемом объекте не нанесет ущерб здоровью и жизни персоналу, третьим лицам и окружающей среде.
 	Эксплуатация объекта намечаемой деятельности в соответствии с технологическими инструкциями исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Возникновение аварийной ситуации на операторе объекта, в том числе с человеческими жертвами, является крайне редким событием. Риск поражения населенных пунктов отсутствует.

Порядок информирования населения и местного исполнительного органа 
Согласно ст.82 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта: 
· при инциденте: немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы; 
· при аварии: немедленно информирует о произошедшей аварии профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования, обслуживающие объект, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, и работников. 
Информация передается за подписью директора предприятия, который несет ответственность за переданную информацию. 
Информация должна содержать: 
· дату, время, место, причины возникновения ЧС; 
· количество пострадавших (в том числе погибших); 
· характеристику и масштабы ЧС; 
· влияние на работу других организаций; 
· нанесенный ущерб жилому фонду; 
· материальный ущерб, нанесенный организации; 
· возможность справиться собственными силами; 
· ориентировочные сроки ликвидации ЧС; 
· дополнительные силы и средства необходимые для ликвидации последствий ЧС.

Описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий:
Согласно декларации промышленной безопасности, риск поражения населенных пунктов отсутствует. Предприятий и учреждений, попадающих в зону затопления, нет. 
· возгорание полотна → выбросы вредных газов в атмосферу; 
· нарушение в работе системы аспирации → отказ системы сигнализации → превышение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны → принятие мер по ликвидации аварии; 
· короткое замыкание (двигатель вентилятора, кабель, пускорегулирующая аппаратура, лампа освещения) → возникновение зоны высокой температуры → воспламенение частей электрооборудования → пожар → задымление территории → выбросы вредных газов в атмосферу → принятие мер по ликвидации аварии.

Природные факторы воздействия 
[bookmark: _Toc444638205][bookmark: _Toc444638323][bookmark: _Toc444638432][bookmark: _Toc444638541]Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими условиями, которые не контролируются человеком. При возникновении 
природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. 
Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами. 
К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры).
Сейсмическая активность. Землетрясения возникают неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. Предупредить начало землетрясения точно в настоящее время еще невозможно. Прогноз его оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер.  
Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий электричества (ЛЭП) на территории промышленной площадки.
Климат района, находящегося в глубине Евроазиатского материка, является резко континентальным, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой. 
В процессе реализации работ производство всех работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.
При решении задач оптимального управления предприятием главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при функционировании производства. 

9) [bookmark: _Toc444638206][bookmark: _Toc444638324][bookmark: _Toc444638433][bookmark: _Toc444638542][bookmark: _Toc444638212][bookmark: _Toc444638330][bookmark: _Toc444638439][bookmark: _Toc444638548]описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий - предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях:

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду это система действий, используемая для управления воздействиями, снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом. 
В тех случаях, когда выявляются значительные неблагоприятные воздействия основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Когда же подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, излагаются варианты мероприятий, направленные на компенсацию негативных последствий. 
Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия способные обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как были реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.
К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:
· направленные на обеспечение экологической безопасности;
· улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;
· способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;
· предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;
· совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды.
Организация хранения и погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться с применением следующих технологических подходов:
· сокращение числа промежуточных узлов и мест перегрузок.
· использование установок для выравнивания и уплотнения верхнего слоя пылящих поверхностей.
Мероприятия предусмотрены с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду от всех источников воздействия (в том числе и от передвижных) с учетом розы ветров. Ближайшие жилые объекты расположены вне зоны воздействия предприятия.
Предлагается комплекс следующих природоохранных мероприятий: 
· Мероприятия по охране окружающей среды
· Мероприятия по снижению воздействий до проектного уровня
· Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных
Обязанности инициатора АО «Алтыналмас» на всех этапах работ намерено осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования. При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.

Мероприятия по охране окружающей среды согласно подпунктам 3), 6) и 9) пункта 10 приложения 4 к Кодексу
Для обеспечения экологической безопасности и минимизации негативного воздействия промышленной деятельности на окружающую среду необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
Подпункт 3) Проведение экологических исследований:
1. Мониторинг фонового состояния окружающей среды:
· Проведение регулярных измерений показателей качества воздуха, воды и почвы до начала и во время эксплуатации объекта.
· Использование автоматизированных систем мониторинга для получения данных в режиме реального времени.
2. Оценка воздействия на экосистемы:
· Изучение влияния выбросов, сбросов и отходов на местные экосистемы, включая флору и фауну.
· Проведение биоразнообразных исследований для определения уязвимых видов и природных сообществ.
3. Разработка программ и планов мероприятий по снижению загрязнения:
· Создание детализированных планов по управлению качеством воздуха, воды и почвы.
· Внедрение мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ и улучшению экологических условий.
Подпункт 6) Проведение изыскательских работ по обоснованию состава природоохранных мероприятий:
1. Гидрогеологические исследования:
· Проведение детальных исследований водных объектов для определения источников и путей загрязнения.
· Оценка влияния промышленной деятельности на поверхностные и подземные воды.
2. Почвенные исследования:
· Анализ состава и состояния почв для выявления загрязненных участков.
· Изучение процессов миграции загрязняющих веществ в почвах и их влияния на сельскохозяйственные угодья и природные экосистемы.
3. Ландшафтные исследования:
· Оценка воздействия на ландшафтные структуры и их устойчивость к антропогенному воздействию.
· Разработка мер по восстановлению и защите ландшафтов.
4. Обоснование природоохранных мероприятий:
· Разработка конкретных мер и технологий для охраны водных ресурсов, почв и ландшафта на основе проведенных исследований.
· Составление комплексных планов по предотвращению и устранению загрязнений.
Подпункт 9) Разработка нетрадиционных подходов к охране окружающей среды:
1. Создание высокоэффективных систем и установок для очистки отходящих газов:
· Внедрение передовых технологий для очистки выбросов промышленных газов, включая электрофильтры, скрубберы и катализаторы.
· Использование инновационных методов очистки, таких как плазменные и мембранные технологии.
2. Очистка сточных вод:
· Разработка и внедрение систем очистки сточных вод с использованием биологических, химических и физических методов.
· Применение многоступенчатых систем очистки для достижения высокого уровня чистоты сточных вод.
3. Утилизация отходов:
· Разработка технологий переработки и утилизации промышленных отходов, включая их повторное использование в производственных процессах.
· Внедрение методов компостирования, пиролиза и газификации для переработки органических и неорганических отходов.
4. Нетрадиционные подходы и инновации:
· Использование нанотехнологий и биотехнологий для улучшения процессов очистки и утилизации.
· Внедрение систем зеленой энергетики для снижения зависимости от ископаемых источников и уменьшения экологического следа.


10) оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах:

Воздействие на окружающую среду — любое изменение в окружающей среде, которое полностью или частично может быть результатом намечаемой хозяйственной или иной деятельности. К необратимым последствиям следует отнести такие, которые приводят к качественному (трудно восстановимому) изменению окружающей среды. Разрушительные воздействия на природную окружающую среду могут иметь антропогенный (военные действия, аварии, катастрофы) и природный характер (стихийные бедствия).
Согласно схеме экологического районирования рассматриваемая территория попадает в зону горно-долинной циркуляции с удовлетворительными условиями проветривания. По степени загрязнения атмосферного воздуха территория относится к благоприятной зоне.
Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают.
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется.
Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

11) способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления: 
В случае принятия решения о прекращении намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления, оператором будет разработан план ликвидации последствий производственной деятельности на основании «Инструкции по составлению плана ликвидации», утвержденной приказом №386 от 24.05.2018 г. При планировании ликвидационных мероприятий выделены следующие критерии:
· приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;
· приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвеннорастительного покрова;
· улучшение микроклимата на восстановленной территории;
· нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.
Далее, после ликвидации будет разработан проект рекультивации нарушенных земель согласно «Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», утвержденной приказом Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.
Рекультивация земель — это комплекс работ, направленный на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Целью разработки проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.
Направление рекультивации земель зависит от следующих факторов:
· природных условий района (климат, почвы, геологические, гидрогеологические и гидрологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);
· агрохимических и агрофизических свойств пород и их смесей в отвалах, гидроотвалах, хвостохранилищах;
· хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;
· срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений;
· технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;
· требований по охране окружающей среды;
· состояния ранее нарушенных земель, т.е. состояния техногенных ландшафтов.
Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, возможны следующие направления рекультивации:
· сельскохозяйственное - с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;
· лесохозяйственное - с целью создания лесных насаждений различного типа;
· рыбохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;
· водохозяйственное - с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;
· рекреационное - с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;
· санитарно-гигиеническое - с целью биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна или нецелесообразна в связи с относительной кратковременностью существования и последующей утилизацией этих объектов;
· строительное - с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.
На случаи прекращения намечаемой деятельности предусматривается проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель в два этапа:
I - технический этап рекультивации земель,
II - биологический этап рекультивации земель.
Технический этап рекультивации предполагается выполнить после полной отработки карьера, который будет включать в себя: грубую планировку (уборка строительного мусора, засыпка ям и неровностей, планировка территории, выполаживание откосов породных отвалов) и чистовую планировку (нанесение ПРС).
Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения.
До начала проведения работ по рекультивации нарушенных земель должен быть разработан проект на производство этих работ согласно инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.
Рекультивацию нарушенных земель природопользователь выполнит отдельным проектом. В рабочем проекте будут проработаны технологические вопросы всех этапов работ по рекультивации нарушенных земель и определена сметная стоимость выполнения этих работ.

Ликвидация последствий недропользования по окончанию работ 

Для ликвидации последствий недропользования, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо провести работы по восстановлению земельных участков. Эти работы должны обеспечить:
1. Безопасность жизни и здоровья людей: Земельные участки должны быть приведены в состояние, которое исключает угрозы для здоровья и жизни людей.
2. Охрану окружающей среды: Восстановление должно учитывать сохранение и улучшение экологической обстановки, предотвращение дальнейшего загрязнения и деградации природных ресурсов.
3. Пригодность для дальнейшего использования по целевому назначению: Земельные участки должны быть подготовлены для их последующего использования в соответствии с установленным целевым назначением. Это может включать сельскохозяйственное использование, застройку, рекреационные зоны и другие виды использования.
Все работы по восстановлению земельных участков должны проводиться в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 2 статьи 145 Кодекса о недрах и недропользовании. Это включает соблюдение всех нормативных актов и требований, касающихся реабилитации земель, восстановительных мероприятий и контроля за их выполнением.

image1.png




