КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ)
Предприятие ТОО «Камышинское-2» специализируется на выращивании зерна и животноводстве.
Ранее нормативы выбросов вредных загрязняющих веществ для данного предприятия были утверждены на 2017–2026  гг. в составе проекта нормативов предельно допустимых выбросов для ТОО «Камышинское-2», выполненного ИП Ткаченко О. А.. (государственная лицензия МООС РК №01149Р от 06.07.2007 г.).
Необходимость разработки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) возникла в связи c окончанием срока действия экологического разрешения на воздействие № KZ60VDD00073697от 26.06.2017 г.
Настоящий проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для данного предприятия разработан на основании инвентаризации источников выбросов, проведенной в марте 2026 г.
На момент проведения инвентаризации источников выбросов на предприятии имеется 4 источника выбросов, из них: 1 организованный источников выбросов, 3 - неорганизованных источников выбросов, которые расположены на четырех производственных участках (склад ГСМ; теплый бокс; склад зерна; ферма КРС).
Суммарные нормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют: 3,271696 т/год.
[bookmark: _Hlk203657384]В процессе работы предприятия в атмосферу выбрасывается 33 наименования загрязняющих веществ, из них:
твердые: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, углерод, взвешенные частицы, пыль меховая, пыль абразивная, пыль зерновая;
жидкие и газообразные: азота (IV) диоксид, аммиак, азот (II) оксид, серы диоксид, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, ацетальдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, пары бензина, керосин, углеводороды предельные С12-19.
Нормированию подлежит 26 наименований загрязняющих веществ.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) в целом по предприятию составляют – 0,16712 т/год.
[bookmark: _Hlk203657568]Территория предприятия условно разделена на 4 производственных участка.
Согласно решению по определению категории объекта, выданного РГУ “Департамент экологии по ВКО” 08 сентября 2021 г., предприятие ТОО “Камышенское-2” относится к объекту 2 категории
При выполнении проекта нормативов допустимых выбросов были выявлены следующие изменения по сравнению с ранее разработанным проектом НДВ:
выбросы загрязняющих веществ по промплощадке предприятия при сравнении с нормативами на 2026 год действующего проекта НДВ увеличились на 0,0093416 тонн (в связи  тем, что на момент проведения инвентаризации расход электродов (ист.600202) по сравнению с предыдущим проектом увеличилось с 100 до 670 кг). 
Срок достижения НДВ по всем загрязняющим веществам предусматривается в 2027 году.
Нормативы допустимых выбросов по отдельным источникам и по предприятию в целом устанавливаются сроком на 10 лет (2027–2036  гг.).

Согласно п.16 ст.418 Кодекса в отношении объектов, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2021 года, требование ЭК об обязательном наличии системы автоматизированного мониторинга эмиссий применяется с 1 января 2023 года. 
На основании п. 3 пп. 1 «Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля» от 22 июня 2021 года № 208:  «Применение настоящих Правил в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 184 Кодекса осуществляется в следующих случаях: при проектировании и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от основных организованных стационарных источников…», а так же на основании п. 11 «Автоматизированная система мониторинга выбросов устанавливается на основных стационарных организованных источниках выбросов, соответствующих одному из следующих критериев: валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу 500 и более тонн в год от одного стационарного организованного источника».
На предприятии ТОО «Камышинское – 2 » не имеется ни одного организованного источника, от которого валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 500 и более тонн в год.





ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ (ПУО)

Программа управления отходами разработана для ТОО «Камышинское -2» на период 2027–2036 г.г. в соответствии с пунктом 1 статьи 335 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Необходимость разработки программы управления отходами (ПУО) возникла в связи c окончанием срока действия экологического разрешения на воздействие № KZ60VDD00073697от 26.06.2017 г.
Накопление отходов предприятия осуществляется в местах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям и исключающих воздействие отходов на окружающую среду.
 Передача отходов сторонним специализированным организациям осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 339 Экологического кодекса Республики Казахстан. 
Экологоэкономическая целесообразность использования отходов определяется в соответствии с принятой иерархией отходов. Из 9 видов потенциально образующихся отходов, подлежащих накоплению 4 вида отходов обладают экологоэкономической целесообразностью их восстановления на предприятии путем повторного использования (13 02 08* (Отработанные масла, не пригодные для использования по назначению), 02 01 06 (Отходы от содержания животных (фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому), 02 03 99 (Зерноотходы), 16 01 03 (Старые пневматические шины)).
Остальные отходы оператор не может самостоятельно подвергнуть восстановлению, и они передаются сторонним организациям для целей восстановления или удаления (в отношении опасных отходов имеющей в соответствии с требованиями статьи 336 Экологического Кодекса Республики Казахстана лицензию на выполнение работ по операциям восстановления (переработки, утилизации) или удаления отходов). 
Согласно фактическим данным предыдущих трех лет (2023-2025 годы) объем отходов, подлежащих передаче специализированным организациям на восстановление, переработку или удаление был снижен за счет указанных выше мероприятий. В количественном отображении в среднем фактический показатель составил 83,252 % от общего количества образованных отходов, подлежащих накоплению.
На 2027–2036 годы запланировано образование 9 видов отходов, подлежащих накоплению. 
Целевой показатель программы управления отходами на 2027÷2036 годы для отходов подлежащих накоплению составит 87,6 %
На территории ТОО «Камышинское-2» образуется 9 видов отходов.
Опасных отходов образуется 3 вида, к ним относятся:
· 13 02 08* Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла (Отработанные масла)
· 15 02 02* Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь)
· 16 06 01* Свинцовые аккумуляторы (Батареи свинцовых аккумуляторов, целые или разломанные)

Неопасных отходов образуется 6 видов, к ним относятся:
· 02 01 06 Фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому), жидкие стоки, собранные раздельно и обработанные за пределами места эксплуатации (Отходы от содержания животных (фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому)
· 02 03 99 Отходы, не указанные иначе (Зерноотходы)
· 12 01 13 Отходы сварки (Остатки и огарки сварочных электродов)
· 16 01 03 Отработанные шины (Старые пневматические шины)
· 16 01 17 Черные металлы (Другие отходы и лом черных металлов)
· 20 03 01 Смешанные коммунальные отходы (Твёрдые бытовые отходы)

	
	
	
	Таблица 3.6

	Лимиты накопления отходов на 2027–2036 годы

	Наименование отхода
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год**
	Лимит накопления, тонн/год

	2027–2036

	Всего, в т. ч. 
	788,2
	750,21005

	Отходы производства
	724,2
	723,21005

	Отходы потребления
	64
	27

	Опасные отходы

	13 02 08*
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла
	Отработанные масла, не пригодные для использования по назначению
	1,5
	1,5

	15 02 02*
	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами
	Промасленная ветошь
	0,5
	0,5

	16 06 01*
	Свинцовые аккумуляторы
	Батареи свинцовых аккумуляторов, целые или разломанные
	1
	1

	Неопасные отходы

	02 01 06
	Фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому), жидкие стоки, собранные раздельно и обработанные за пределами места эксплуатации
	Отходы от содержания животных (фекалии животных, моча и навоз (включая использованную солому)
	410
	410

	02 03 99
	Отходы, не указанные иначе
	Зерноотходы
	245
	245

	12 01 13
	Отходы сварки
	Остатки и огарки сварочных электродов
	1
	0,01005

	16 01 03
	Отработанные шины
	Старые пневматические шины
	1,2
	1,2

	16 01 17
	Черные металлы
	Другие отходы и лом черных металлов
	64
	64

	20 03 01
	Смешанные коммунальные отходы
	Твердые бытовые отходы
	64
	27



Лимиты захоронения отходов (долгосрочного хранения)

Лимиты захоронения отходов отсутствуют. 






ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.
Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
	Вид мониторинга
	Метод проведения
	Период наблюдения
	Частота замеров

	1
	2
	3
	4

	Операционный мониторинг

	Включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта (п.3 ст.186 Экологического кодекса РК). Все документы хранятся на предприятии. Все документы хранятся на предприятии. Все документы хранятся на предприятии.

	Мониторинг эмиссий

	Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	расчетный 
	В течение года
	1 раз в квартал

	
	Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении ежегодной статистической отчётности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды.

	Мониторинг сбросов загрязняющих веществ
	расчетный 
	В течение года
	1 раз квартал

	
	Контроль образования и движения отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 347 Экологического кодекса РК, а также постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК.

	Мониторинг отходов производства и потребления
	расчетный
	В течение года
	постоянно

	
	Контроль образования и движения отходов осуществляется ведением журнала учета отходов производства и потребления установленной формы (см. приложение) постоянно, проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 347 Экологического кодекса РК. Контроль образования и движения отходов так же осуществляется расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. 

	Мониторинг воздействия

	Мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ
	инструментальный
	В течение года
	1 раз в квартал






