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Введение
Настоящим  Планом  предусматривается производство горных работ по добыче песка и глинистых пород Грунтового резерва №1 , расположенного в Бейнеуском  районе Мангистауской  области РК для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу. Заказчиком проекта является ТОО «Теміржол Жөндеу», обладающее правом на разработку песка и глинистых пород Грунтового резерва №1.
Содержание и форма плана приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. 
Добываемое сырье, представленное песком и глинистыми породами, будет использоваться для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу. 
Срок эксплуатации карьера – 1 год: 2026 г. 
Проектируемые к отработке запасы песка и глинистых пород находятся на Государственном балансе и их количество, согласно Экспертного заключения. составляет 424,2 тыс.м3.
Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,101 км2. (прилож. 2). Согласно технического задания в 2026 году будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы (доказанные KAZRC) с учетом потерь составляют 397,634 тыс. м3. 
Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис». 

Учет общественного мнения
ТОО «Теміржол Жөндеу» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности. 
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.


Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
«План горных работ по добыче песка и глинистых пород Грунтового резерва №1 , расположенного в Бейнеуском  районе Мангистауской  области РК для строительства приемоотправочных путей на железнодорожном участке  Мангистау-Бейнеу».
Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан. 
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
В административном отношении участок «ГР №1»  находится  на   территории Бейнеуского района и расположен в 8 км на юго-восток от с.Бейнеу (Рис. 1).
В орографическом отношении  Грунтовый резерв № 1 находится в пределах плато Устюрт. 
Слабо расчлененная поверхность плато Устюрт полого наклонена с северо-запада  на юго-восток и осложнена невысокими уступами, останцами, небольшими замкнутыми котловинами и мелкими понижениями, иногда занятыми такырами. С запада и северо-востока Устюрт ограничен  четкими, иногда обрывистыми склонами-чинками; они особенно хорошо выражены  с западной стороны плато, где достигают  высоты 200м.
Климат района относится к IV Г климатическому подрайону, для которого характерны продолжительное жаркое, засушливое лето и умеренно холодная зима, дефицит атмосферных осадков и активная ветровая деятельность.
Рассматриваемая территория  относится к зоне полупустынь и характеризуется резко континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. 
По данным Бейнеуской метеостанции  абсолютный максимум ( в июле) достигает +41,9ºС, а абсолютный минимум (в январе) -36,8 ºС. Количество осадков в среднем составляет 161,4 мм/год. Наибольшее количество их выпадает  весной и летом. Район характеризуется сильными порывистыми ветрами во все сезоны, средняя скорость ветра составляет 5,4м/сек, при преобладании ветров северо-восточного и восточного направлений. 

Растительность района скудная и представлена, в основном, типчако-ковыльными травами. Район расположен в зоне типчаково-ковыльных степей, на юге распространены песчаные степи, вдоль русел рек — пойменные леса и луга. 
В песках преобладает злаково-полынная растительность, в понижениях и в песках встречаются кустарники, растёт саксаул. Из краснокнижных видов встречаются люцерна Комарова, тюльпан Борщова,  солянка широколистая,  жузгун печальный. 
Животный мир. В целом животный мир  в районе работ  представлен обитателями, свойственными степным, полупустынным и пустынным зонам. В долинах степей и гор встречаются, например, сайгаки, лоси, кабаны, зайцы, корсаки, волки, лисы, суслики и обыкновенные хомяки. В озёрах — лебеди, гуси, утки, а на возвышенностях — стрепеты. 
На площади участка здания и сооружения отсутствуют.
Основные технологические процессы: Вскрышные работы. Добычные работы. 
Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,101 км2. Согласно технического задания в 2026 году будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы с учетом потерь производительность составляют 397,634 тыс. м3. 
Карьерное поле занимает весь участок в пределах выданных координат. Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, ненарушенной техногенными выработками. Карьерное поле Грунтового резерва №1 занимает площадь в 101000 м2 в пределах участка и имеет прямоугольную форму. 
Обнаруженные грунты планируется использовать при приемоотправочных путей на железнодорожном участке Мангистау-Бейнеу, т.е. в качестве грунтов.
Пески относятся к классу дисперсных, типу осадочных, подтипу морских, виду-минеральные, подвиду-пески пылеватые и пески мелкие. Пески также объединены в единую песчаную толщу, характеризуемую по средневзвешенным показателям как песок  пылеватый.
Пески, вскрытые на Грунтовом резерве № 1, по гранулометрическому составу от мелких до пылеватых, преимущественно пылеватые. Из пяти проб, отобранным на месторождении одна проба песка средней крупности, одна проба-песок мелкий и три пробы -песок пылеватый. 
На основании полученных результатов сделан вывод, что грунты ( суглинки и пески) обладают довольно хорошими качественными показателями, полностью соответствует требованиям Технического задания Заказчика и могут быть использованы при строительстве приемоотправочных путей.
Система разработки карьера
По способу развития рабочей зоны при добыче грунтов (суглинков) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – автоблокировка на железнодорожном участке.
Характеристика вредных физических воздействий
В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.
Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:
· химическое загрязнение;
· физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 
В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.
Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности

[bookmark: _Toc489436819][bookmark: _Toc139109825]Основные технико-экономические показатели горного производства
Технологические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки.
Основные технико-экономические показатели работы карьера
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы в контуре карьера (измеренные)
	тыс.м3
	424,2

	2
	Потери, всего. в том числе:
	%
	6,3

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	-   в бортах карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,4/1,59

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,4/1,59

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	397,63

	5
	Объем вскрышных пород (зачистка), всего
	тыс. м3
	10,1

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	10,1

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	10,1

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2026 г. 397,63

	
	-        по горной массе
	-//-
	2026 г. 407,73

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2026 г. - 140

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	2

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Экскаватор HYUNDAI R500LC-7
	 -//-
	1

	
	Бульдозер SD22 Шантуй
	-//-
	1

	
	HOWO ZZ3257M3641
	  -//-
	6

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	25

	
	 
	 
	2

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	23

	
	       -     машинист экскаватора/погрузч
	-//-
	2

	
	-        машинист бульдозера
	-//-
	2

	
	-        водитель автосамосвала
	-//-
	12

	
	-         водитель поливомоечной машины
	-//-
	2

	
	-        водитель вахтовки
	-//-
	1

	
	-        слесарь ремонтник
	-//-
	1

	
	-        охранник
	-//-
	2

	
	-        техничка
	 
	1



По способу развития рабочей зоны при добыче грунтов (супесей, суглинков) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – автоблокировка на железнодорожном участке.
[bookmark: _GoBack]Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности. 
