Краткое нетехническое резюме проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) для месторождения Западный Тузколь (контрактная территория № 4671) на 2027 год, подготовленное на основе предоставленных материалов. 
1. Общие сведения и назначение проекта
[bookmark: _GoBack]Месторождение Западный Тузколь находится в Сырдарьинском районе Кызылординской области и в настоящее время находится на переходном этапе от разведки к промышленной эксплуатации. Проект НДВ разработан для того, чтобы определить разрешенные объемы выбросов вредных веществ в атмосферу на 2027 год. Это необходимо для контроля экологического воздействия производства в рамках Программы развития переработки сырого газа. Оператором месторождения является ТОО «ТУЗКОЛЬМУНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ», а проектную документацию подготовило ТОО «ОРДА-ЭКОМОНИТОРИНГ». 
2. Производственная деятельность и источники выбросов
На месторождении ведется добыча нефти и попутного нефтяного газа. В 2027 году планируется добыть 11,352 млн м³ газа. Большая часть этого газа (около 99,1%) будет утилизирована: он используется для собственных нужд предприятия (подогрев нефти и выработка электроэнергии на газотурбинных установках). 
В процессе эксплуатации задействовано 137 источников выбросов. К ним относятся: 
· Организованные: факельные установки, дымовые трубы печей подогрева нефти, выхлопные трубы электростанций и резервуары. 
· Неорганизованные: площадки временного хранения шлама, сварочные работы и другие вспомогательные процессы. 
3. Экологические показатели
Разработчики провели инвентаризацию всех источников. Важно отметить, что согласно анализам состава газа, сероводород не был выявлен, поэтому он не нормируется на 2027 год. 
Проектные нормативы выбросов на 2027 год установлены на уровне 500,1 тонны в год. Это снижение по сравнению с показателями предыдущих лет (например, в 2026 году норматив составлял 521,385 т/год), что связано с уменьшением объемов добычи попутного газа. Расчеты показали, что предлагаемые нормативные объемы не превышают фактические показатели последних лет. 
4. Меры безопасности и контроль
Для обеспечения безопасности окружающей среды на объекте:
· Установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ) радиусом не менее 1000 метров, что соответствует требованиям для объектов I класса опасности. 
· Применяется современное оборудование, соответствующее высоким техническим стандартам. 
· Предусмотрены меры по герметизации соединений, чтобы предотвратить утечки углеводородов. 
· Компания обязана вести производственный контроль за соблюдением установленных норм и экологической безопасностью. 
В результате производственной деятельности ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» 
формируются следующие категории сточных вод: 
• хозяйственно-бытовые сточные воды от вахтового поселка, и объектов 
месторождения - замерных, групповых установок и др. 
• производственные стоки 
➢ при водоподготовке от промывки фильтров установки обратного осмоса; 
В качестве допустимых концентрации загрязняющих веществ на выпуске №1 
принимаются следующие показатели концентрации: 
- азот аммонийный (аммиак (по азоту) – 1,72 мг/дм3
- азот нитратный (нитраты) – 3,88 мг/дм3
- азот нитритный (нитриты) – 0,054 мг/дм3
- взвешенные вещества – 21,5 мг/дм3
- железо общее – 0,47 мг/дм3
- фосфаты – 5,5 мг/дм3
- БПК5 – 5,56 мг/дм3
- нефтепродукты – 0,075 мг/дм3
- поверхностно-активные вещества (ПАВ) – 0,367 мг/дм3
- сульфаты – 386,3033 мг/дм3
- хлориды – 298,6425 мг/дм3
Предельно-допустимый сброс загрязняющих веществ (выпуск №1) в биопруды 
составил: 5086,2380 г/час и 44,5554 т/год. 
В качестве допустимых концентрации загрязняющих веществ на выпуске №2 
принимаются следующие показатели концентрации: 
- азот аммонийный (аммиак (по азоту) – 8,12 мг/дм3
- азот нитратный (нитраты) – 19,37 мг/дм3
- азот нитритный (нитриты) – 14,22 мг/дм3
- взвешенные вещества – 27,53 мг/дм3
- сульфаты – 2650,2 мг/дм3
ТОО «ТузкольМунайГаз Оперейтинг» ТОО «ОРДА-ЭкоМониторинг»
- хлориды – 1257,84 мг/дм3
- Железо общее-1,22 мг/дм3
Предельно-допустимый сброс загрязняющих веществ (выпуск №2) в биопруды 
составил: 2725,273 г/час и 23,8734 т/год. 
1. Выпуск №1 – в приемный колодец биологических прудов сбрасываются 
хозяйственно-бытовые сточные воды вахтового поселка, ГУ, ГТУ и др. объектов 
месторождения; 
2. Выпуск №2 – пруд-накопитель испаритель биологических прудов сбрасываются стоки 
от установки обратного осмоса; 
 Объем сточных вод на 2027 год составит: 
✓ по выпуску № 1 в пруд накопитель №1 станции биологической очистки 
поступят сточные воды в количестве 61536,3 м3
/год; 
✓ по выпуску № 2 в пруд накопитель станции биологической очистки 
поступят, соответственно, сточные воды установки обратного осмоса в объеме 
6000 м3
/год.
Сооружения биопрудов производительностью 400 м3
/сут (146 тыс. м3
/год) 
предназначены для очистки бытовых и близких к ним по составу производственных 
сточных вод вахтового поселка на месторождении «Западный Тузколь».
[image: ]
5. Вывод
Проект НДВ на 2027 год сформирован с учетом планового развития месторождения и направлен на обеспечение экологической безопасности при промышленной деятельности. Все расчеты выполнены в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а система утилизации газа обеспечивает высокий уровень его использования (99,1%), что минимизирует сжигание сырого газа в факелах. 
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