НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к «Проекту ликвидации и консервации последствий недропользования при разведке углеводородов на Аккулковской нефтегазоносной площади»
ТОО «ТетисАралГаз» (далее «Недропользователь») осуществляет свою деятельность на основании Контракта №265 от 17.11.1998 г (далее по тексту – Контракт) на проведение разведки углеводородов на Аккулковской нефтегазоносной площади в пределах блоков XXIX-23-B (частично), C (частично), E (частично), F (частично); XXIX-24-A (частично), B (частично), D (частично), E (частично), F (частично); XXIX-25-D (частично); XXX-24-A (частично), B (частично), C (частично); XXX-25-A (частично), за исключением территории газовых месторождений Аккулковское и Кызылой в соответствии с Лицензией серии ГКИ №1513 от 17.11.1989 г. и Дополнениями к Контракту.
В административно-территориальном отношении Аккулковская нефтегазоносная площадь расположена на территории Шалкарского и Байганинского районов Актюбинской области.
Площадь геологического отвода, за вычетом исключаемых газовых месторождений Кызылой и Аккулковское, составляет 826,86 кв. км. Глубина отвода – до кровли фундамента. 
Район работ расположен в северо-восточной части плато Устюрт. Территория относится к зоне северных пустынь. Плато Устюрт – это плоская, пологоволнистая равнина с небольшим уклоном на юг, прорезанная оврагами, сухими руслами, с небольшими (до 1м) карстовыми западинами, с невысокими станицами.
Координаты угловых точек возвращаемой контрактной территории ТОО «Тетис АралГаз»
	Угловые точки
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	46° 04' 52''
	57° 45' 00''

	2
	46° 17' 50''
	57° 50' 51''

	3
	46° 01' 47''
	58° 39' 37''

	4
	45° 50' 00''
	58° 30' 00''



Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Тетис АралГаз», БИН: 980140001102, г. г.Актобе, ул Бокенбай батыра 2, БЦ «Dastan Center», 2 этаж.
Краткое описание намечаемой деятельности
На контрактной территории ТОО «Тетис АралГаз» за период разведочных работ (2000–2022 гг.) открыты и находятся в промышленной разработке два газовых месторождения -  Кызылой и Аккулковское.
Площадь геологического отвода, за исключением участков добычи месторождений Кызылой и Аккулковское, составляет 826,86 кв. км и подлежит возврату Государству.
В данном проекте планируется ликвидация Ликвидация 9 (девяти) скважин: АКК-07, АКД-02, АКД-03, АКД-11 (АКД-08), АКД-09, Г-5, Г-6, АКК-13, АКД-13. Консервация 5 (пяти) скважин АКД-01, АКД-04, АКД-05, АКД-06, АКД-07. Восстановление тумб и реперов с установкой табличек в 6 (шести) скважинах: П-1, П-2, Г-2, АКК-01, АКК-02, АКК-03. Продолжительность ликвидации одной скважины не более 180 суток. Продолжительность работ по ликвидации консервации и рекультивация нарушенных земель – 1 год.
Консервация объектов недропользования на участке недр – комплекс мероприятий, проводимых при временном прекращении операций по недропользованию на участке недр, на котором проводились работы по добыче урана, при проведении разведки и (или) добычи углеводородов, включая технологические комплексы (блоки) и единиц объектов недропользования (нефтяные и газовые скважины различного назначения, резервуары, трубопроводы, емкости, сепараторы и другие), а также вспомогательные сооружения (нефтяные амбары, шламонакопители и другие), с целью приведения участка недр в состояние, пригодное для его эксплуатации в будущем при возобновлении операций по недропользованию, а также сокращения вредного воздействия опасных производственных факторов и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
В данном конкретном случае консервации подлежит часть участка недр, на котором расположено месторождение нефти и газа Аккулковское Южное, в соответствии с утвержденными запасами. (Протокол ГКЗ РК №2687-24-У от 26.07.2024 г).
Ликвидация объектов недропользования на участке недр - включает в себя демонтаж, вывоз и захоронение (при необходимости) всех наземных сооружений (если они имелись), скважин разного вида и назначения, рекультивацию земель и сопровождаются значительными материальными и финансовыми затратами со стороны Недропользователя. 
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Источниками выделения загрязняющих веществ при проведении работ по ликвидации последствий недропользования будут являться: планировочные работы, ДЭС, буровой агрегат, сварочные работы, автотранспортная техника.
Источникам организованных выбросов присвоены четырехзначные номера, начиная с 0001, неорганизованным источникам выбросов, начиная с 6001.
Количество источников выбросов вредных веществ при ликвидации последствий недропользования, составит всего 18 ед., организованных – 6 ед., неорганизованных – 12 ед.
Перечень основных источников выбросов ЗВ в атмосферу при ликвидации и консервации одной скважины с проведением технической рекультивации:
· Источник №0001. ДВС сварочного агрегата;
· Источник №0002. ДВС подъемного агрегата УПА-60/80;
· Источник №0003. Цементировочный агрегат ЦА-320М;
· Источник №0004. Дизельная электростанция АД-100;
· Источник №0005. Дизельная электростанция, 220кВт;     
· Источник №0006. Передвижной компрессор;     
· Источник №6001-001. Подготовка площадки. Бульдозер (щебень);
· Источник №6001-002. Подготовка площадки. Бульдозер (ПГС); 
· Источник №6001-003. Подготовка площадки. Бульдозер (Песок природный и из отсевов дробления);     
· Источник №6002. Автосамосвал;
· Источник №6003. Автосамосвал;
· Источник №6004. Экскаватор;
· Источник №6005. Аппарат газовой резки;
· Источник №6006. Сварочные работы
· Источник №6006-001. Газовая сварка,
· Источник №6006-001. Сварочные работы;
· Источник №6007. Шлифовальные машины
· Источник №6008. Лакокрасочные работы
· Источник №6009-001. Пересыпка пылящих материалов (Песок)
· Источник №6009-002. Пересыпка пылящих материалов (Щебень)
· Источник №6009-003. Пересыпка пылящих материалов (Цемент)
· Источник №6010. Емкость для диз.топлива с ТРК                                                                                                                                                                                                                          
· Источник №6011. Емкость для моторного масла                                                                                                                                                                                                                               
· Источник №6012. Емкость для отработанного моторного масла                                                                                                                                                                                                                                 
Загрязняющими атмосферный воздух веществами будут: азота оксид, углерод (сажа), азота диоксид, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, пыль неорганическая.
Выполненные расчеты суммарных выбросов от стационарных источников при ликвидации скважин и наземных сооружений с проведением технической рекультивации  на площади Аккуловская составляют – 9,6458661г/с, 54,752289 т/г.
Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.
Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).
Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.
Все отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности, по мере накопления вывозятся для дальнейшей утилизации в соответствии с договором со специализированной организацией, имеющей лицензию на переработку, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение опасных отходов, в соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан.
Объем образования отходов на период консервации, ликвидации последствий недропользования всего составляет: 5219,956 т/г, в т.ч. отходов производства – 5214,536 т/г, отходов потребление – 5,42 т/г. 
Опасные отходы – отработанный буровой раствор – (010506*) – 529,2 т/г, отработанная масла – (13 02 08*) – 3,31 т/г, промасленная ветошь – (150202*) – 0,127 т/г, Нефтешлам -  (05 01 03*) – 23,038 т/г, жидкие производственные отходы -  (05 01 03*) – 336 т/г, использованная тара (150110*) – 1,925 т/г, грунт и камни, содержащие опасные вещества (17 05 03*) – 51 т/г, 
Не опасные отходы – металлолом – (170407) – 82,34 т/г, огарки сварочных электродов – (120113) – 0,006 т/г, строительные отходы (остатки бетона, опалубки) (17 01 07) – 4187,59, коммунальные отходы (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) (20 03 01)  – 5,42т/г. 
Водопотребление и водоотведение
Вода используется на питьевые и технологические нужды на период проведения работ. Требуется вода технического и питьевого качества. Источниками водоснабжения является привозная вода. Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода питьевого качества, поставляемая на договорной основе.
Для хозяйственно-бытовых и производственных нужд используется привозная техническая вода, поставляемая на договорной основе автоцистернами. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды на территории буровых площадок и вахтовых лагерей предусмотрены две системы временной канализации -хозяйственно-бытовая, производственная.
Хозяйственно-бытовые стоки от модулей полевых лагерей по системе временных трубопроводов будут отводиться в септик (20 м3), изолированный от поверхностных и подземных вод. По мере наполнения септика стоки будут откачиваться, и вывозиться специализированными машинами - автоцистернами на специально оборудованные очистные сооружения, стоящие на балансе организаций, имеющих соответствующие разрешения на прием и утилизацию сточных вод, по договору с этими организациями. 
Объем водопотребления и водоотведения при проведении работ по консервации и ликвидации объектов недропользования составит: водопотребление – 1380,121 м3, водоотведение – 941,409 м3. 
Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль, а также:
· строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;
· обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического
· оборудования при строительстве и эксплуатации объектов;
· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;
· регулярное проведение учений по тревоге;
· контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
· своевременное устранение утечки во время работы механизмов;
· использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления.
В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.
После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 
План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. 
После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.
Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).
Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.

****
Раздел «Охрана окружающей среды» к «Проекту рекультивации земельного участка, нарушенного ТОО «ТЕТИСАРАЛГАЗ» при эксплуатации разведочной скважины №АКК-07 с подъездной дорогой на Аккулковской нефтегазоносной площади в Байганинском районе Актюбинской области»
Данный проект рекультивации земель предусматривает проведение мероприятий по техническому и биологическому этапам рекультивации – снятие и возврат плодородного слоя почвы, разравнивание поверхности, сборка строительного мусора, планировка и прикатывание поверхности, проведение комплекса агротехнических мероприятий для восстановления плодородия земель и хозяйственной продуктивности пастбищ.
Аккулковская нефтегазоносная площадь расположена в административной границе Шалкарского и Байганинского районов Актюбинской области.
Ближайшим населенным пунктом к рекультивируемому участку является село Оймауыт 211 км в Байганинском районе и село Бозой – 65 км в Шалкарском районе, до города Актобе - 505 км.
Для обоснования проектных решений специалистами ТОО «Territory ltd» совместно с представителями заказчика ТОО «ТетисАралГаз» и представителем уполномоченного органа по земельным отношениям Байганинского района произведено полевое обследование нарушаемых земель. В результате чего был составлен акт обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации и задание на разработку рабочего проекта рекультивации нарушенных земель.
Рабочий проект рекультивации нарушенных земель предусматривает проведение рекультивации в два этапа - технический и биологический.
Климатические условия района характеризуются следующими параметрами: абсолютная минимальная температура воздуха составляет –45 °С, абсолютная максимальная температура воздуха — +43 °С. Нормативный скоростной напор ветра для II ветрового района составляет 30 кгс/м². Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 107 дней, нормативная глубина сезонного промерзания грунтов — 150 см
Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Тетис АралГаз», БИН: 980140001102, г. г.Актобе, ул Бокенбай батыра 2, БЦ «Dastan Center», 2 этаж.
Краткое описание намечаемой деятельности
Технический этап рекультивации.
 В процессе эксплуатации разведочной скважины произойдет нарушения почвенного покрова земельного участка. Вскрытие земельного участка произойдет по объектам до глубины 0,8 - 1,2 м от поверхности земли. На площадке земельного участка будет размещены объекты для экспликации разведочной скважины и приборами учета. Нарушаемый земельный участок ранее использовались как пастбищные угодья.
Рабочим проектом предусматривается технический этап рекультивации нарушаемых земель, который включает комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и ценности нарушаемых земель. Нарушаемые земли рекультивируются для сельскохозяйственного использования. На основании отчета по инженерным изысканиям комплекса «Рабочий проект обустройства на Аккулковской нефтегазоносной площади в Актюбинской области» выполненного научно-производственным центром «Геокен» г. Алматы 2006 год мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,2 м.
Срезка почвенно-растительного слоя проводится бульдозером со складированием его в отвалы для дальнейшего хранения.
По завершении работ при эксплуатации разведочной скважины №АКК-07 с подъездной дорогой на месторождении «Аккулка» проводится демонтаж установки и транспортировка запасных материалов, демонтаж оборудования.
Засыпка площадок проводится бульдозером. Затем проводится рыхление поверхности земельного участка бульдозером-рыхлителем глубиной рыхления до 0,35 м. Это мера способствует лучшему соединению нанесенной почвы с подстилающей породой, а также облегчает проникновение корней в почвенный слой. Нанесение почвенно-растительного слоя (возврат) проводится в теплое время года. Окончательная планировка земельного участка проводится бульдозером, прикатывание поверхности земельного участка проводится прицепными катками.
Завершающим этапом восстановления	нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации.
Биологический этап рекультивации.
Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.
Нарушение земель – процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, в том числе нефти и нефтепродуктов, геологоразведочных, изыскательских и строительных работ, приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима, рельефа местности и другим негативным изменениям состояния земель.
При эксплуатации разведочной скважины нарушается почвенный покров земельного участка. В связи с этим при проведении работ должны соблюдаться требования земельного и природоохранного слоя почвы, а также рекультивации нарушенных земель.     
Технические и инженерные решения
Освободившиеся участки после завершения работ в соответствии со статьей 140 земельного кодекса необходимо восстанавливать (рекультивировать) и вовлекать в хозяйственный оборот.
Целью разработки рабочего проекта рекультивации земель является определение основных решений, обеспечивающих наиболее эффективное использование рекультивированных участков: установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение сметной стоимости рекультивации.
В каждом конкретном случае определяется этапы рекультивации земель, нарушенных при бурении с учетом следующих основных факторов: природных и социальных условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района разработки месторождения.
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
При рекультивации нарушенных земель, загрязнение атмосферы предполагается в результате выделении:
· Пыли, при дискований, культиваций, рыхлений почвы;
· Продуктов сгорания, при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания спецтехники.
В процессе проведения работ по технической рекультивации нарушенных земельных участков определены 5 источников выброса загрязняющих веществ, по биологической рекультивации - 6 источников выброса загрязняющих веществ, источники – неорганизованные.
Ориентировочные суммарные выбросы на период технической рекультивации на 2026 год с учетом передвижных источников, составляет –0,451442 г/с, 0.540944694 т/г (2026г).
Ориентировочные суммарные выбросы на период технической рекультивации на 2026 год от стационарных и передвижных источников, составляет – 0.355432 г/с, 0.347244694 т/г (2026г). 
Ориентировочные суммарные выбросы на период биологической рекультивации на 2027 год, с учетом передвижных источников составляет – 0.335372 г/с, 0.260311194 т/г (2027г). 
Ориентировочные суммарные выбросы на период биологической рекультивации на 2027 год от стационарных и передвижных источников – 0.255382 г/с, 0.068911194 т/г (2027г). 
Ориентировочные суммарные выбросы на период биологической рекультивации на 2028 год, с учетом передвижных источников составляет – 0.271382 г/с, 0.083597414 т/г (2028г). 
Ориентировочные суммарные выбросы на период биологической рекультивации на 2028 год от стационарных и передвижных источников – 0.255382 г/с, 0.060797414 т/г (2028г). 
Ориентировочные суммарные выбросы на период биологической рекультивации на 2029(2030,2031) гг, с учетом передвижных источников составляет – 0.271382 г/с, 0.086174694 т/г (2029 (2030,2031) г. 
Ориентировочные суммарные выбросы на период рекультивации на 2029(2030,2031) гг, от стационарных и передвижных источников составляет 0.255382 г/с, 0.051974694 т/г (2029 (2030,2031) г. 
Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.
Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе проведения рекультивационных работ, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.
При проведении рекультивационных работ должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения. 
При проведении рекультивационных работ нарушаемых земель не образуются производственные отходы.
Проведения рекультивационных работ будет связана с образованием твердых бытовых отходов (отходы потребления). В соответствии с Классификатором отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314, относится к неопасным отходам.
При проведении рекультивационных работ, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории в условиях эксплуатации без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления. 
Объем образования отходов при технической рекультивации, составляет.: 6,7872 т/г.
Не опасные отходы – 2026 год - смешанные коммунальные отходы – (20 03 01) – 0,0072 т/г, смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в (17 01 06), (17 01 07) – 6,78 т/г.
Не опасные отходы – 2027-2031гг - смешанные коммунальные отходы – (20 03 01) – 0,0058 т/г.
Водопотребление и водоотведение
Вода для производственных нужд на период технической рекультиваций используется привозная из ближайших водоисточников, по договору с поставщиком имеющий разрешение на спец водопользование. Вода для производственных нужд не используется из поверхностных и подземных водных объектов. А также отсутствует получение воды из рыбохозяйственных водоемов в качестве специального водопользователя.
Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная. Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость, и сдаваться сторонним организациям, на договорной основе, по результатам проведенного тендера.
Баланс водоотведения и водопотребления на период технического этапа составляет: водопотребление – 173,7 м3, водоотведение – 4,2 м3.
Баланс водоотведения и водопотребления на период биологического этапа составляет: водопотребление – 3,36 м3, водоотведение – 3,36 м3.
Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
В результате проведения рекультивационных работ нарушенные земли и окружающие их территории должны представлять оптимально организованные и устойчивые природно-техногенные комплексы. С этой целью для каждой рассматриваемой территории необходимо определить оптимальное сочетание направлений рекультивации, как отдельных объектов, так и элементов.
В данном проекте для достижения целей намечены следующие мероприятия:
· Своевременное проведение рекультивационных работ;
· Снижение отрицательного воздействия нарушенных земель на растительный и животный мир с направлением на устранение экологического ущерба.
При планировании рекультивационных работ Аккулковской нефтегазоносной площади выделены следующие критерии:
· Приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;
· Приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова для восстановления продуктивности и хозяйственной ценности земель, а также для своевременного вовлечение земель в хозяйственное использование;
· Улучшение микроклимата на восстановленной территории;
· Нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.
Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).
Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.


