Краткое нетехническое резюме
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Республики Казахстан, имеет государственную лицензию на право пользования недрами, добычу углеводородного сырья на месторождениях Тасбулат, Туркменой и Актас.
Форма собственности: Частная.
Вид основной деятельности: 
Основным видом деятельности является недропользование на основании контракта №ГКИ169 на проведение добычи углеводородного сырья нефтегазоконденсатного месторождения Тасбулат заключенным 28.01.98 г., между Государственным Комитетом РК по инвестициям и ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн».
Разведка и добыча углеводородного сырья на нефтегазовом месторождении Туркменой, расположенном на территории Мангистауского района Мангистауской области на основании контракта №614 от 12.12.2000 г., между Агентством РК по инвестициям и ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн».
Разведка и добыча углеводородного сырья на нефтегазовом месторождении Актас, расположенном на территории Каракиянского района Мангистауской области на основании контракта №613 от 12.12.2000 г., между Агентством РК по инвестициям и ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн».
Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков:
В состав объектов лицензионной блоков ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» входят:
нефтяное месторождение Тасбулат;
нефтяное месторождение Туркменой;
нефтяное месторождение Актас;
На месторождении Молдыбай добыча нефти в настоящее время не ведется.
Место расположения и размер площади объектов.
Общая площадь контрактной территории - месторождений Тасбулат - Туркменой - Актас составляет 19820,4 га.
В состав лицензионных блоков ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» входят месторождения Тасбулат, Актас, Туркменой, которые располагаются в районе активной нефте-газодобычи. Добываемая на этих месторождениях нефть поступает по трубопроводу в магистральный нефтепровод Жана-Озен-Самара.
Руководство деятельностью ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» осуществляется из головного офиса в г. Актау. Вахтовый лагерь и производственный офис располагаются на месторождении Тасбулат.
Вахтовый поселок и офис в г. Актау соединены между собой и производственными объектами посредством радио-, телефонной, спутниковой и компьютерной связи.
Снабжение технической водой осуществляется из водовода волжской воды Астрахань-Мангистау. Доставка бутилированной питьевой воды осуществляется автомобильным транспортом из г. Актау до вахтового лагеря.
Персонал месторождений, в количестве 190 человек, проживает в утепленных модульных блоках в вахтовом городке. На территории месторождения персонал работает вахтовым методом (15х15, 28х28); время работы в офисе составляет 8 часов. На территории вахтового городка находятся: административный блок - 2-х этажное здание (сборный дом), пожарное депо, столовая, мастерские, жилые и складские помещения. Все объекты обеспечены противопожарной сигнализацией.
В вахтовом поселке имеется медпункт, машина скорой помощи и квалифицированный медперсонал с круглосуточным дежурством, а также устойчивая радио-телекоммуникационная, факсимильная, спутниковая и интернет связь. 
Согласно карте административно-территориального деления месторождения Тасбулат, Актас, Туркменой, Молдыбай располагаются в Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской области, районными центрами которых являются рабочие поселки Курык и Шетпе.
Ближайшая к месторождениям железнодорожная ветка проходит по линии Актау- Жанаозен. Вдоль железной дороги проходит автомобильная дорога республиканского значения, ЛЭП, линия телефонной связи. От автомобильной дороги Актау-Жанаозен проложена асфальтированная автодорога до вахтового лагеря Тасбулат.
Через территорию блока месторождений проходят 3 высоковольтные линии (2 ЛЭП- 220 кВ и 1 ЛЭП-110 кВ). Также имеются ЛЭП напряжением 35 кВ, связывающие газовые промыслы.
Социально-экономическое развитие данного региона происходит в жестких природно-климатических условиях. Дефицит пресной воды и низкое плодородие почв обуславливают неравномерность распределения населения по территориям областей и приуроченность населенных пунктов к нефтегазодобывающим месторождениям.
Все месторождения ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» располагаются в районе активной нефте-, газодобычи. В непосредственной близости находятся месторождения Жетыбай, Восточный Жетыбай, Южный Жетыбай, Каменистое, Бектурлы, Юго-Восточное, Асар. Обзорная карта-схема расположения месторождений ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйш» представлена на рисунке 1.1. 
Месторождения Актас, Туркменой, Тасболат располагаются в южной пустынной части полуострова Мангышлак на территории Мангышлакского прогиба.
Природный климатический режим района расположения месторождений формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, поступающие от западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый климат.
Для климатической характеристики района использованы данные метеостанции Тущибек, Узень, Аккудук.
Рассматриваемый регион относится к четвертому климатическому району, подрайону VI-А, который характеризуется большой продолжительностью теплого периода, обилием солнечных дней, малым количеством осадков. Климат района резко континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года от весьма холодной зимы до очень жаркого лета, малым количеством осадков (около 120 мм в год) и большой сухостью воздуха.
Зима (декабрь-февраль) умеренно холодная, малоснежная, преимущественно с пасмурной погодой. Устойчивые морозы начинаются в середине декабря. Самый холодный месяц январь, температура воздуха днем минус 3 ˚С – минус 5 ˚С, ночью минус 3 ˚С – минус 13 ˚С (минимальная температура – минус 36 ˚С). Днем нередко бывают оттепели с температурой воздуха до плюс 11 ˚С. Осадки почти всегда бывают в виде снега, но устойчивый снежный покров не образуется. Высота снежного покрова обычно не превышает 5 см. Средняя глубина промерзания грунта 70-100 см.
Весна (март-апрель) преимущественно с ясной погодой, температура воздуха днем плюс 5 – плюс 15 ˚С, ночью плюс 2 ˚С – плюс 8 ˚С. В апреле по ночам температура обычно положительная, но до середины апреля возможны ночные заморозки.
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[bookmark: _Toc524310890]Рисунок 1.1 – Обзорная карта-схема расположения месторождений ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»

Лето (май-сентябрь) сухое и жаркое, как правило, с ясной погодой. Температура воздуха днем плюс 23 ˚С – плюс 37 ˚С (максимальная температура – плюс 43 ˚С), ночью – плюс 11 ˚С – плюс 15 ˚С. Осадки выпадают редко, преимущественно, в виде кратковременных  ливней.
Осень (октябрь-ноябрь) в октябре с ясной погодой, в ноябре – с пасмурной. Изредка выпадают моросящие дожди. Температура воздуха днем плюс 5 ˚С – плюс 13 ˚С, ночные заморозки начинаются во второй половине октября.
Район месторождения по ветровому давлению относится к III району (до 15 м/сек). По средней скорости ветра в зимний период район относится к VI району.
Атмосферные осадки по временам года распределяются неравномерно. Максимум приходится на зимне-весенний период, а с июня по октябрь осадки практически не выпадают. Максимальное количество осадков приходится на декабрь-апрель.
Среднегодовая относительная влажность воздуха района рассматриваемой территории составляет 56-75%. Наиболее высоких значений она достигает в зимне-весенний период (75%), а наиболее низких – летом (56%).
Наличие большого дефицита влажности (до 763 мб), при высоких абсолютных температурах воздуха и соответствующем температурном градиенте, создает условия для значительного испарения.
Ветер. Погода преимущественно ветреная. Ветры в течение года, в основном, северные, восточные, северо-западные и юго-восточные. Значения среднемесячных скоростей ветра колеблются от 3,8 до 5,1 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в зимнее время, наименьшие – летом. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 3-4 м/с. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,4 м/с.
Атмосферные осадки. Режим осадков в незначительной мере зависит от взаимодействия различных по происхождению воздушных масс с рельефом местности. Рассматриваемый регион отличается большой засушливостью, что связано с малой доступностью для влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником осадков.
При этом, на повышенном фоне количества осадков с марта по октябрь, выделяется два максимума: в марте-апреле и сентябре. 
Летние осадки непродолжительны и носят преимущественно ливневый характер, вызывая на склонах эрозию почв. В отдельные засушливые годы на протяжении всего лета дождей не бывает вообще.
Снежный покров. Рассматриваемый район относится к зоне с неустойчивым снежным покровом. Устойчивый снежный покров образуется только в 22% всех зим, а остальные 78% наблюдается неустойчивый снежный покров.
Влажность воздуха. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 7,7 мб, средние месячные ее значения изменяются от 3,6 до 13,5 мб. Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в период ноябрь-март (68-78%). Годовой ход дефицита влажности аналогичен ходу температуры воздуха, наибольших значений достигает в июле (22,1 мб), наименьших в декабре-феврале (1,1-1,5 мб). Средняя годовая его величина равна 9,5 мб. 
[bookmark: _Toc141801083]Месторождение Тасбулат
Месторождение Тасбулат является самым крупным из месторождений, разрабатываемых компанией ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн». 
Лицензионная площадь составляет 4026,4 га и обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице.
[bookmark: _Toc101838450]Координаты угловых точек месторождения Тасбулат
	№ точки
	Широта (с.ш.)
	Долгота (в.д.)

	1
	43023'28.64''
	52018'2348''

	2
	43023'53.97''
	52018'41.53''

	3
	43023'50.34''
	52019'31.52''

	4
	43016'13.02''
	45042'03.27''

	5
	43022'42.07''
	52021'32.96''

	6
	43021'57.81''
	52023'59.15''

	7
	43021'38.38''
	52023'50.49''

	8
	43022'10.93''
	52021'10.80''

	9
	43022'27.77''
	52020'13.49''



В административном отношении участок, на котором располагается месторождение Тасбулат, относится к Каракиянскому району Мангистауской области.
Ближайшим населенным пунктом к месторождению Тасбулат является пос. Мунайши, расстояние до него составляет 16 км.  Поселок Жетыбай отстоит от границ месторождения на 25 км, районный центр п. Курык находится в	 80 км, областной центр г. Актау - в 125 км.
Месторождение Тасбулат было открыто в 1965 г. Залежи нефти и газа были разведаны в горизонтах Ю-1, Ю-6, Ю-10 и Ю-11. Запасы нефти и газа были утверждены ГКЗ СССР 16.05.69 г. (Протокол №5685).
В 1975 г. на месторождении были начаты поисковые работы на триасовые отложения, которые привели к открытию залежей нефти и газа в среднем триасе.
Основное направление деятельности компании в 2026 году - продолжение промышленной добычи нефти на месторождении Тасбулат, проведение мероприятий по интенсификации притока.
[bookmark: _Toc141801084]Месторождение Туркменой 
Месторождение Туркменой административно располагается на территории Мангистауского района Мангистауской области. Площадь геологического отвода месторождения Туркменой составляет 11842 га.
Ближайшим населенным пунктом к месторождению Туркменой является пос. Жанаозен (28 км). Примерно на таком же расстоянии находится железнодорожная станция Жетыбай. Районный центр - р.п. Шетпе расположен в 70 км. Областной центр -  город Актау расположен в 115 км от месторождения Туркменой.
Территория месторождения Туркменой обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице
[bookmark: _Toc101838451]Координаты угловых точек месторождения Туркменой
	№ точки
	Широта (с.ш.)
	Долгота (в.д.)

	1
	43о 33' 55"
	52о 27' 55"

	2
	43о 33' 50"
	52о 28' 34.99"

	3
	43о 33' 29.99"
	52о 30' 15.00"

	4
	43о 32' 57.99"
	52о 31' 14.99"

	5
	43о 32' 39.99"
	52о 31' 19.99"

	6
	43о 32' 34.99"
	52о 30' 49.99"

	7
	43о 32' 45.00"
	52о 29' 50.00"

	8
	43о 33' 35.00"
	52о 28' 09.99"


Месторождение Туркменой открыто в октябре 1969 года. В период 1968-1976 годов установлены и доказана промышленная значимость в юрских отложениях 6 нефтяных, 2 нефтегазовых горизонтов, залегающих на глубинах 1500-2500 м.
С февраля 2003 года месторождение введено в пробную эксплуатацию. В период с мая 2004 г. по декабрь 2005 г. пробурены 6 опережающих добывающих скважин (21,22,23,24,25,30). 
Компанией полностью выполнена Программа утилизации попутного газа, утвержденная МЭМР РК от 15.06.2006г.: с апреля 2007 года полностью утилизируется попутный газ путем передачи на ТОО КазГПЗ, для собственных нужд газ используется как топливо для печей подогрева нефти.
С вводом нового объекта пункта сбора нефти (ПСН) на м/р Туркменой транспортировка добытой нефти осуществляется по трубопроводу до ЦУПН. 
Основное направление деятельности компании в 2026 год – продолжение промышленной добычи нефти на месторождении Туркменой, проведение мероприятий по интенсификации притока.
[bookmark: _Toc141801085]Месторождение Актас
Административно участок, на котором располагается месторождение Актас, попадает на территорию Каракиянского района Мангистауской области. Площадь геологического отвода месторождения составляет 39,52 га.
Территория месторождения Актас обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице
Координаты угловых точек месторождения Актас
	№ точки
	Широта (с.ш.)
	Долгота (в.д.)

	1
	43о 27' 05"
	52о 14' 50"

	2
	43о 27' 15"
	52о 15' 25"

	3
	43о 26' 45"
	52о 17' 05"

	4
	43о 25' 50"
	52о 17' 45"

	5
	43о 25' 40"
	52о 17' 25"

	6
	43о 25' 50"
	52о 16' 30"

	7
	43о 26' 40"
	52о 15' 00"



Ближайшим населенным пунктом к месторождению Актас является пос. Мунайши, расстояние до него составляет около 10 км. Поселок Жетыбай находится на расстоянии 20 км, г. Жанаозен -  50 км, областной центр г. Актау - примерно в 100 км. Районный центр – пос. Курык находится на расстоянии 70 км. Район характеризуется отсутствием пресных вод. Снабжение технической водой осуществляется за счет волжской воды из водовода Астрахань - Жанаозен. 
Основное направление деятельности компании в 2026 году – продолжение промышленной добычи нефти на месторождении Актас.
[bookmark: _Toc141801106]Перспектива развития предприятия
Перспектива развития месторождений ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн» определена в:
Проекте разработки нефтяных и нефтегазовых залежей месторождения Туркменой (КГН МИиР РК №27-5-1403-И от 16.07.2016 г.) и Анализа   разработки месторождения Туркменой (Протокол ЦКРР РК № 04-0/8125-вн от 06.09.2022);
Проекте разработки нефтяных залежей месторождения Тасбулат (Протокол ЦКРР РК № 3/2 от 26.10.2018 г.;
Проекте разработки нефтяных залежей месторождения Актас (Протокол ЦКРР МЭ №16/12 от 19.08.2021г.).

	№№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План на год

	
	Тасбулат
	
	

	1.
	Добыча нефти
	тыс.т/год
	17 411,0

	2.
	Добыча газа, в том числе:
	млн.м3/год
	43 407 723,0

	
	Сожжено на факелах
	млн.м3/год
	509 736,0

	
	Использование газа на собственные нужды
	млн.м3/год
	2 800 000,0

	
	Передача на ЦУПН Тасбулат
	млн.м3/год
	40 607 723,0

	
	Туркменное
	
	

	1.
	Добыча нефти
	тыс.т/год
	50 757,0

	2.
	Добыча газа, в том числе:
	млн.м3/год
	1 340 483,0

	
	Сожжено на факелах
	млн.м3/год
	0,0

	
	Использование газа на собственные нужды
	млн.м3/год
	1 300 000,0

	
	Передача на ЦУПН Тасбулат
	млн.м3/год
	40 483,0

	
	Актас
	
	

	1.
	Добыча нефти
	тыс.т/год
	12 949,0

	2.
	Добыча газа, в том числе:
	млн.м3/год
	2 320 483,0

	
	Сожжено на факелах
	млн.м3/год
	0,0

	
	Использование газа на собственные нужды
	млн.м3/год
	150 000,0

	
	Передача на ЦУПН Тасбулат
	млн.м3/год
	2 170 483,0

	
	Общий баланс
	
	

	1.
	Добыча нефти
	тыс.т/год
	81 117,0

	2.
	Добыча газа, в том числе:
	млн.м3/год
	47 068 689,0

	
	Сожжено на факелах
	млн.м3/год
	509 736,0

	
	Использование газа на собственные нужды
	млн.м3/год
	4 250 000,0

	
	Поставка газа сторонним предприятиям
	млн.м3/год
	42 308 953,0

	
	Сторонние организации
	
	

	
	Принято нефти от сторонних предприятий
	тыс.т/год
	70 000,0

	
	Сдача нефти
	тыс.т/год
	70 000,0

	
	Итоговая добыча нефти
	тыс.т/год
	





Показатели разработки месторождений приведены в таблицах  ниже
Месторождение Тасбулат. Характеристика основных технологических показателей разработки
[image: ]

Месторождение Тасбулат. Характеристика фонда скважин
[image: ]

Месторождение Туркменой. Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению
[image: ] 

Месторождение Туркменой.  Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. 
[image: ]
Месторождение Актас. Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению
[image: ] 
Месторождение Актас. Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению
[image: ]

В соответствии с пунктом 3 статьи 147 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» разработаны «Программы развития переработки сырого газа месторождения Тасбулат на 2026-2028гг.» с технологическими показателями 2026 г (разрешение на сжигание газа в факелах сырого газа № kz25vpc00027163 от 27.08.2025г), «Программы развития переработки сырого газа месторождения Актас на 2024-2026гг.» (разрешение на сжигание в факелах сырого газа №KZ63VPC00027158 от 26.08.2025), «Программы развития переработки сырого газа месторождения Туркменой на 2026-2028гг.» с технологическими показателями 2026 г (разрешение на сжигание в факелах сырого газа № KZ20VPC00027156 от 26.08.2025г).
Количество скважин, подлежащих КРС/ПРС, в том числе ГТМ и ГРП на 2026 год приведен в таблице.
Виды работ и количество скважин, на которых планируется проведение работ 
	Объект
	Количество скважин, требующих проведение работ, единиц

	
	2026г
	2026г
	2026г

	
	КРС/ПРС
	ГТМ
	ГРП

	м/р Тасбулат
	18
	7
	5

	м/р Актас
	10
	5
	5

	м/р Туркменой
	30
	15
	5

	ВСЕГО:
	58
	27
	15



Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 2026г по ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Количество источников загрязнения атмосферы, единиц

	
	
	2025 год
	2025 год (корректировка)
	2026 год
	2026 год (корректировка)

	
	Месторождение Актас
	57
	57
	62
	62

	1,1
	организованные источники
	24
	24
	29
	29

	1,2
	неорганизованные источники
	33
	33
	33
	33

	
	Месторождение Тасбулат
	155
	167
	175
	177

	2,1
	организованные источники
	61
	71
	73
	73

	2,2
	неорганизованные источники
	94
	96
	102
	104

	
	Месторождение Туркменой
	140
	149
	156
	156

	3,1
	организованные источники
	38
	42
	49
	49

	3,2
	неорганизованные источники
	102
	107
	107
	107

	
	ВСЕГО
	352
	373
	393
	395

	
	организованные источники
	123
	137
	151
	151

	
	неорганизованные источники
	229
	236
	242
	244



Сравнительный анализ выбросов загрязняющих за предыдущие 3 года
	Наименование параметра
	2026 год
	2026 год Корректировка

	
	
	

	
	Максимально-разовый  выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год
	Максимально-разовый  выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	Месторождение Актас
	73,99154
	30,05698429
	73,99154
	30,05698

	Месторождение Тасбулат
	158,08426
	463,5803565
	158,02589
	462,86548

	Месторождение Туркменой
	81,17619
	166,570904
	81,17619
	166,57090

	ВСЕГО
	313,25200
	660,208245
	313,1936268
	659,4933656




Срок действия Программы управления отходами с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г. и предусматривает образование в целом по компании ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» 34 видов отходов и 18 мест накопления отходов, на которых расположены 127 объектов накопления (размещение на накопления (подрядчиков)  не предусматриваются настоящим ПУО, так так СМР и бурение скважин на месторождении Актас, Тасбулат, Туркменой не планируются). Суммарное количество отходов в 2026 году приведено ниже.
Целевые показатели образования отходов по ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» приведено ниже.
	Наименование отхода
	Код отхода
	Лимит накопление отходов производства и потребления, т/год

	Всего, из них:
	
	2460,32549

	опасный
	
	1744,38262

	неопасный
	
	715,94287

	Опасные отходы
	
	

	Буровой шлам
	01 05 05*
	0

	Изношенная спецодежда
	15 02 02*
	0,96

	Медицинские отходы
	18 01 09
	0,064

	Нефтезагрязненный грунт
	01 05 05
	104,4

	Нефтешлам
	01 05 05
	600,626627

	Отработанные аккумуляторные батареи
	16 06 01*
	0,4116

	Отработанные воздушные фильтры
	16 01 07
	0,075592

	Отработанные люминесцентные лампы
	20 01 02
	0,01284

	Отработанные масла
	13 02 06
	22,320702

	Отработанные промасляные фильтры
	16 01 07*
	0,206463

	Отработанные топливные фильтры
	16 01 07
	0,024936

	Отработанный буровой раствор
	01 05 05
	0

	Отход проппанта
	07 01 01
	300

	Отходы ВУС (ксантовая смола)
	05 01 99
	4,5

	Отходы замазученной пленки
	15 02 02
	0,174

	Отходы обратной промывки скважин
	01 05 06
	588,004

	Отходы пластмассы (крышки
труб НКТ и пр)
	19 12 04
	15

	Отходы химреагентов
	16 05 06
	8,44

	Списанные органические
вещества лаборатории
	16 05 07
	0,09

	Списанные неорганические
вещества лаборатории
	16 05 08
	0,014

	Отходы цементного раствора
	10 13 14
	[bookmark: _GoBack]63,8

	Промасленная ветошь
	15 02 02
	5,461

	Тара из-под ЛКМ
	15 01 10
	1,603815

	Тара использованная (бочки металлические спрессованные)
	15 01 11
	10,699975

	Тара использованная (бочки/мешки пластиковые)
	15 01 10
	7,493073

	Асфальта-смолистые
парафиновые отложения
	05 01 17
	10

	Неопасные отходы
	
	

	Абразивный песок
	17 09 04
	100

	Отработанные светодиодные LED лампы
	20 01 36
	0,02909

	Отходы деревянных поддонов
	17 02 01
	3,5

	Отходы оргтехники (электронный лом)
	20 01 36
	1,2

	Пластиковая тара из-под
питьевой воды
	15 01 02
	8

	Отходы резины
	19 12 14
	0,1

	Строительные отходы
	17 09 04
	40

	Отработанные автомобильные шины
	16 01 03
	18,385528

	Металлолом
	16 01 17
	358,525

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	0,021225

	Стеклобой
	17 02 02
	0,6

	Осадок пластовой воды
	19 09 99
	49,95

	Пищевые отходы
	20 01 08
	38,106

	Коммунальные отходы (бумага, картон)
	20 01 01
	27,214411

	Коммунальные отходы (ТБО)
	20 03 01
	45,311616

	Коммунальные отходы (СМЕТ)
	21 03 99
	25

	ИТОГО:
	
	2460,325493



На ЦУПН осуществляется подготовка нефти с месторождений Тасбулат и поступивший на ЦУПН по трубопроводу флюид с месторождений Актас и Туркменой и воды для закачки в пласт. 
Производственные сточные воды, образуются на месторождении Тасбулат вследствие использования волжской воды технической (пресной) воды в технологических циклах добычи и подготовки нефти на центральный узел подготовки нефти (ЦУПН). 
Производственные сточные воды, направляемые по системе ППД для закачки в недра, образуются при использовании волжской воды для обессоливания нефти совместно с пластовыми водами. Состав производственных сточных вод близок к пластовым водам.
В Проекте НДС учтены проектные решения РП «ЦУПН. Система подготовки пластовой воды. Модернизация. Месторождение Тасбулат. Мангистауская область»
Инвентаризация выпусков сточных вод ТОО «Табулат Ойл Корпорэйшн»
	год
	Наименование выпуска
	Наличие и метод очистки перед сбросом
	Объем отводимых сточных вод, тыс. м³/год
	НДС загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами т/год

	2023
	Система ППД месторождения Тасбулат
	Блок подготовки воды БПВ 2.00.00.00
	18.25
	1641,6529

	2024
	Система ППД месторождения Тасбулат
	Блок подготовки воды БПВ 2.00.00.00
	18,30
	1619.098

	2025 
	Система ППД месторождения Тасбулат
	Блок подготовки воды БПВ 2.00.00.00
	18,25
	1614.778

	2026 
	Система ППД месторождения Тасбулат
	Блок подготовки воды БПВ 2.00.00.00
	20000,00
	20389,7



Основные природоохранные мероприятия 
	Оптимизация работы оборудования

	Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно  на границе СЗЗ

	Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках

	Организация и проведение мониторинга грунтовых вод

	Повторное использование производственных сточных вод, образующихся при использовании волжской воды для обессоливания нефти, для закачки в недра, обеспечивается очистка пластовой и сточной воды на ЦУПН от механических примесей (взвешенных веществ) и нефтепродуктов посредством ввода в эксплуатацию Блока подготовки воды БПВ 2.00.00.000

	Экологический мониторинг почвы

	Проведение экологического мониторинга сточных вод

	Мониторинг за состоянием флоры и фауны

	Раздельный сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления на переработку и удаление на основании заключенных договоров

	Передача на вторичное использование отходов 

	Проведение работ по изучению рынка и поиска подрядчика для передачи на рециркуляцию отработанного масла, что позволит увеличить долю повторного использования отходов

	Обучение сотрудников важности сокращения отходов, а также о том, как разделять и правильно утилизировать бытовые отходы (проведение образовательных сессий), организация информационных стендов с практическими советами по уменьшению отходов

	Разработка проектно-нормативной документации
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