В настоящем разделе «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Ликвидация последствий ведения горных работ на Сарыкумском месторождении флюсовых известняков» приведены основные характеристики природных условий района проведения работ, определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния эмиссий загрязняющих веществ при проведении проектируемых работ.
Проектируемые работы, предусмотренные данным рабочим проектом, планируется начать в 4 квартале 2026 г., продолжительность работ составит 3 месяца. Сроки начала и окончания работ могут изменяться в зависимости от финансирования работ.
Месторождение Сарыкум флюсовых известняков и доломитов расположено в Карагандинской области, в 60 км к западу от г. Балхаш, в 4-5 км к востоку от железнодорожной станции Сары-Кум. Ближайший населенный пункт пос.Гульшат – юго-западном направлении 41 км.
Атмосферный воздух
На период ликвидации принято 3 источника загрязнения атмосферного воздуха, из которых 3 неорганизованных источника.
В период проведения ликвидационных работ на 2026 г. в атмосферу выбрасывается 7 загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод, серы диоксид, углерода оксид, керосин, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.
Количество выбросов загрязняющих веществ:
- с учетом передвижных источников – 11.642506532 т/период;
- без учета передвижных источников – 11.637 т/период.
Водные ресурсы
Водоснабжение и водоотведение. 
Временное обеспечение водой на период проведения работ предусматривается следующее:
· временное обеспечение водой для производственных и противопожарных нужд на период строительства объекта осуществляется привозной водой;
· хозяйственно-питьевая вода – привозная;
· отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при ликвидации объекта предусматриваются в переносные септики объёмом 2,0 м3, установленные на площадке проведения работ с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией.
Расход воды в период проведения ликвидации составит: на производственные нужды – 30,0 м3/сут., 600,0 м3/период (в том числе: на пылеподавление – 30,0 м3/сут., 600,0 м3/период), на хозяйственно-бытовые нужды – 0,48 м3/сут., 30,24 м3/период (в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды – 0,48 м3/сут., 30,24 м3/период), на наружное пожаротушение – 10 л/с.
Вода на производственные нужды в объеме 30,0 м3/сут., 600,0 м3/период используется безвозвратно.
Хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме 0,48 м3/сут., 30,24 м3/период будут отводиться в переносные септики объемом 2 м3, установленные на площадке проведения работ с последующей откачкой и вывозом ассенизаторской машиной по договору с специализированной подрядной организацией.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, поля фильтрации и в накопители сточных вод, в период проведения работ не имеется.
Ближайший водный объект - русло пересыхающей речки Карабулак. Расположена река на расстоянии около 9,66 км от месторождения. Сухое русло реки Карабулак имеет уклоном в озеро Балхаш.
Расстояние от Сарыкумского месторождения до озера Балхаш составляет около 39,64 км. 
[bookmark: _GoBack]Участок проведения работ не входит в водоохранные зоны и водоохранные полосы водных объектов.
Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, в период проведения работ не имеется. Проведение работ не окажет дополнительного воздействия на водные объекты. Воздействие на поверхностные водные объекты оказываться не будет.
Отходы производства и потребления. В период проведения ликвидации прогнозируется образование 4-х видов отходов: лом цветных металлов (демонтаж), лом черных металлов (демонтаж), строительные отходы, твердые бытовые отходы.
Неопасные отходы – 4 вида (лом цветных металлов (демонтаж), лом черных металлов, строительные отходы (демонтаж), твердые бытовые отходы). 
Общий объем отходов составит 1453,7416 т/период.

В период проведения ликвидации все виды отходов после накопления, но не более 6-ти месяцев, подлежат передаче специализированной сторонней организации по договору.
Санитарно-защитная зона. Демонтажные работы проводимые в период ликвидации, по аналогии относятся к строительным работам. Строительные работы, включающие в себя все виды работ, выполняемые на строительной площадке (объекте) при возведении, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений, действующими Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, не классифицируются и отсутствуют в перечне классификации производственных и других объектов Приложения 1 к Санитарным правилам. 
Согласно Решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, от 25.08.2021 г., выданное Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, для месторождения «Сарыкум» определена II категория объекта.
Учитывая пп. 3) п. 11 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, работы по ликвидации также будут отнесены к объектам II категории.
Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № KZ95VBZ00069637 от 03.10.2025 г.  к проекту «Предварительной (расчетной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для месторождения Сарыкум филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Balqash Tau-ken ondirisi»» границы СЗЗ устанавливаются от крайних источников химического, биологического и (или) физического воздействия, по всем направлениям в размере 1000 м от карьера известняков, от 372 до 388 м от склада перегрузки ст. Сары-Кум и 100 м от промплощадки вспомогательных работ. 
Рекультивационные мероприятия будут разработаны и согласованны отдельным проектом рекультивации согласно требованиям «Инструкции о разработке проектов рекультивации нарушенных земель», утв. приказом Министра сельского хозяйства РК от 2 августа 2023 г. №289.

