КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
ЗАЯВОЧНОГО ПАКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭРВ ДЛЯ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАКАН 01.06.2026-30.06.2029

1) Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) для объектов месторождения Каракан на период пробной эксплуатации (01.09.2026-30.06.2029гг) ТОО «CAPITAL RESOURCES»;
2) Программа управления отходами на период пробной эксплуатации месторождения Каракан (01.09.2026-30.06.2029гг) ТОО «CAPITAL RESOURCES»
3) Программа производственного экологического контроля на период пробной эксплуатации месторождения Каракан (01.09.2026-30.06.2029гг) ТОО «CAPITAL RESOURCES»
4) План мероприятий по охране окружающей среды на период 01.09.2026-30.06.2029 годы


наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
ТОО «CAPITAL RESOURCES» 050060, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Жарокова, дом № 272Б
БИН 211040011111 тел: +7 701 032 9916, e-mail: admin@capitalresources.kz

описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ
Контрактный участок ТОО «Capital Resources» расположен на территории Кызылординской области Республики Казахстан (рисунок 1.1.).
Месторождение Каракан находится на территории листов L-41-83, расположенных в Сырдарьинском районе Кызылординской области РК.
Контрактной территорией месторождения Каракан владеет ТОО «Capital Resources», согласно Контракту №5028-УВС от 28.02.2022 г. на разведку и добычу углеводородов. 
В тектоническом плане площадь работ приурочена к Арыскумской грабен-синклинали Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна.
Областной центр город Кызылорда находится на расстоянии 105 км к югу от месторождения. Все населенные пункты и промыслы связаны между собой асфальтовыми и грунтовыми дорогами.
В орографическом отношении район работ представляет собой равнину с абсолютными отметками рельефа от 150 до 200 м.
Гидросеть и поверхностные источники водоснабжения отсутствуют. Для технического водоснабжения возможно использование артезианских скважин, а при их отсутствии возможно рассмотреть бурение водозаборной скважины.
Растительный покров района бедный: кустарники саксаула, эфемеры и эфемероиды (осока, живородящий мятлик), злаки (селин, пырей, костёр).
Скудность растительного покрова сказывается на бедности животного мира, представленного, в основном, колониями грызунов. Из травоядных водятся сайгаки. Встречаются волки, лисы, корсаки. Из пресмыкающиеся ящерицы, змеи, черепахи, из птиц орлы стервятники, воробьи.
Климат района резкоконтинентальный, температура зимой опускается до отметки -250С мороза, летом воздух прогревается до отметки +450С. Снежный покров незначителен, основное количество осадков выпадает в зимне-весенний период. Годовая сумма осадков в пределах области составляет 100-190 мм. Средняя высота снежного покрова 30см.
Характерны сильные ветра: летом – северные и северо-восточные.
Месторождение Каракан располагается в области развитой нефтедобывающей инфраструктуры. Действующий нефтепровод Коныс-Кумколь расположен в 25 км к северу от месторождения. Газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент в пределах 50-60 км к юго-западу от месторождения. С г.Кызылорда в направлении месторождения Кумколь до 108 км есть асфальтовая дорога. Со 108 км до месторождения Бектас по северной границе контрактной территории есть внутри промысловые дороги, принадлежащие ТОО «КАМ». 
На рисунке 1.2 представлена ситуационная карта расположения геологического отвода участка недр рассматриваемого месторождения.
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[bookmark: _Toc199749777][bookmark: _Toc209600524]Рисунок 1 – Обзорная карта

описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;
Месторождение Каракан находится на территории листов L-41-83, расположенных в Сырдарьинском районе Кызылординской области РК.
Контрактной территорией месторождения Каракан владеет ТОО «Capital Resources», согласно Контракту №5028-УВС от 28.02.2022 г. на разведку и добычу углеводородов.
Краткая характеристика нефтегазоносного района
Месторождение Каракан расположено в пределах Арыскумской грабен-синклинали Южно-Торгайской впадины.
В Южно-Торгайской впадине нефтегазопроявления в виде притоков нефти и газа, признаков в керне, шламе и буровом растворе установлены в большом стратиграфическом диапазоне от палеозоя до неогена включительно.
В пределах Арыскумской грабен-синклинали Южно-Торгайской впадины, к которой приурочено месторождение Каракан залежи нефти и газа открыты в отложениях перми, юры и мела.
Геолого-промысловая модель месторождения
Месторождение открыто в 2025 году. Первооткрывательницей месторождения является скважина SWB-2, где установлена нефтегазоносность отложений акшабулакской свиты верхней юры. 
Продуктивные горизонты уверенно коррелируются по площади. Региональной покрышкой для продуктивных горизонтов служит пачка глинистых пород нижнемелового возраста (арыскумская свита), толщиной около 70 м.
По результатам бурения и опробования скважин на месторождении Каракан установлен 1 продуктивный горизонт Ю-0-2 акшабулакской свиты верхней юры. К вскрытому горизонту приурочена тектонически и литологически экранированная нефтегазовая залежь пластово-сводового типа.
Водонефтяной контакт принят по результатам опробования и промыслово-геофизическим данным. Горизонт Ю-0-2 вскрыт в скважине SWB-2, где вскрыта нефтяная пластово-сводовая залежь, экранированная с западной и восточной сторон разломами F1. 
Керн был отобран в подошвенной части продуктивного горизонта и не освещает нефтегазоносную часть горизонта. Для изучения физико-химических свойств нефти отобрана 1 глубинная проба нефти в скважине SWB-2.
Продуктивность залежи доказана опробованием скважины SWB-2. В скважине опробован один объект в интервале 1239-1247, где получен приток нефти со средним дебитом 7-8 м3/сут механизированным способом с помощью штангового винтового насоса ШВН. Результаты опробования позволили оценить район скважин SWB-2 по категории С1, остальная часть отнесена к категории С2.
Эффективная нефтенасыщенная толщина залежи 5м. Эффективная пористость 0,196 д.ед, коэффициент нефтенасыщенности в среднем 0,454 д.ед. Площадь продуктивности 9329 тыс.м2. Высота залежи 20 м. УВНК принят на абсолютной отметке -1070,58 м. Тип залежи– пластовая, сводо-вая, тектонически экранированная.
Территория месторождения со всех сторон граничат с сельскохозяйственными землями. Ближайшие населенные пункты расположены от границ месторождения:
- с севера – на расстоянии 190 км. (с. Косколь);
- с запада – на расстоянии 95 км (ст. Коркыт);
- с востока – на расстоянии 185 км (с. Тайконыр);
- с юга - на расстоянии 85 км (с. Теренозек, ближайший населенный пункт).
Геологический отвод глубиной до кристаллического фундамента имеет площадь 70,55 км2 (приложение 6). Первооткрывательницей месторождения является скважина SWB-2, где из отложений верхней юры получен промышленный приток нефти.

[image: ситуация]
Рисунок 2 – Ситуационная карта расположения геологического отвода
Координаты границ геологического отвода оператора по угловым точкам: с.ш. 45° 50' 00", в.д. 65° 05' 00"; с.ш. 45° 53' 08", в.д. 65° 04' 58"; с.ш. 45° 50' 59", в.д. 65° 07' 30"; с.ш. 45° 51' 10", в.д. 65° 08' 35"; с.ш. 45° 53' 10", в.д. 65° 09' 45"; с.ш. 45° 54' 43", в.д. 65° 11' 00"; с.ш. 45° 54' 29", в.д. 65° 11' 42"; с.ш. 45° 51' 43", в.д. 65° 12' 16"; с.ш. 45° 51' 48", в.д. 65° 18' 20"; с.ш. 45° 50' 00", в.д. 65° 18' 20".
Проектируемый объект – месторождение Каракан находится на контрактной территории ТОО "Capital Resources" (Кэпитал Ресорсес)". Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности не предусматривается ввиду территориальной привязкой данного участка недр к контракту на разведку углеводородного сырья.

краткое описание намечаемой деятельности
Система внутрипромыслового сбора и подготовки добываемой продукции месторождения предназначена для герметизированного сбора, обеспечения поскважинного замера и промыслового транспорта добываемой продукции к объекту подготовки для доведения промыслового потока нефти и газа до товарной кондиции и сдачи потребителю.
При выборе технологии промыслового сбора и промысловой подготовки добываемой продукции необходимо учитывать следующие факторы:
· устьевые давления;
· газосодержание добываемой продукции;
· реологические характеристики добываемой продукции;
· схему расположения существующих и проектных скважин;
· технологию разработки месторождения;
· ожидаемые дебиты нефти и газа;
· прогнозируемый уровень обводненности;
· конфигурацию месторождения;
· удаленность действующего объекта подготовки от добывающих скважин;
· наличие соседних месторождений с развитой инфраструктурой;
· наличие источников энергоснабжения;
· наличие топливного газа в регионе.
Система внутрипромыслового сбора и транспорта в соответствии с «Едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» должна удовлетворять следующим требованиям:
· обеспечить герметичность сбора добываемой продукции;
· обеспечить минимальные потери нефти и газа;
· обеспечить минимальные выбросы в атмосферу;
· обеспечить точный замер дебита продукции каждой скважины;
· обеспечить возможность исследований скважин для подбора оптимального технологического режима работы скважины и контроля за разработкой;
· обеспечить учет промысловой продукции месторождения в целом;
· обеспечить надежность в эксплуатации всех технологических звеньев;
· обеспечить автоматизацию всех технологических процессов.
В настоящее время на месторождении Каракан отсутствуют мощности по подготовке нефти, объекты утилизации и переработки сырого газа. Соответственно, на период проведения пробной эксплуатации сбор, замер и предварительную подготовку продукции предлагается производить индивидуально по каждой скважине.
В дальнейшем, по фактическим результатам работы скважин, с учетом потенциала месторождения, будет рассматриваться возможность дальнейшей оптимизации и усовершенствования системы сбора и транспорта продукции.
Каждая добывающая скважина будет оборудоваться замерным 2-х фазным сепаратором для учета добычи жидкости и исследования скважин, накопительными емкостями в количестве 2 ед. (V = 50 м3) для сбора нефтяной эмульсии и факельной установкой.
В состав индивидуальной системы сбора скважинной продукции предполагается использовать по каждой скважине добывающего фонда следующее оборудование: Тестовый сепаратор для замера дебитов; Двухфазный нефтегазосепаратор НГС-16 (1 ступень сепарации); Накопительная емкость (V = 50 м3), 2 ед. (концевая ступень сепарации); Факельная установка; Нефтеналивная площадка.
Рекомендуемая схема подключения следующая: поток газожидкостной смеси по выкидному трубопроводу поступает в нефтегазовый двухфазный сепаратор 1 ступени сепарации (НГС-16), где происходит основной процесс отделения газа от нефти, нефть (либо эмульсия) затем поступает в накопительную емкость, работающую под избыточным давлением 0,05 МПа, откуда происходит окончательная дегазация нефти и слив жидкости в автоцистерны через наливной стояк. Накопительная емкость должна устанавливаться на высоте обеспечивающей налив жидкости в автоцистерны самотеком. Газ, выделяющийся в процессе сепарации, сжигается на факельной установке.
Транспортировка добытой нефти осуществляется автомобильным транспортом (нефтевозами) со временных резервуаров хранения, без строительства трубопроводной инфраструктуры, с последующей передачей на переработку в ТОО «Амангельдинский газоперерабатывающий завод» для окончательного доведения нефти до товарного качества и сдачи её потребителю в рамках договорных обязательств.
От устья скважин до накопительных емкостей выкидные линии оборудованы специальными термо-кабелями для подогрева потока газожидкостной смеси.
Энергоснабжение будет осуществляться от стационарного источника электроэнергии ДЭС (дизельная электростанция) Для хранения дизельного топлива предусмотрен резервуар. В последствии будет подведена линия электропередачи.
Более детальная система внутрипромыслового сбора продукции на период пробной эксплуатации месторождения Каракан будет разработана и описана в проекте по обустройству месторождения.
Утилизация сырого газа на период пробной эксплуатации месторождения должна производиться в соответствии с документом «Программа развития переработки сырого газа», которая должна быть разработана на основании настоящего проектного документа на проведение пробной эксплуатации, после утверждения в контролирующих органах Республики Казахстан.
Продолжительность пробной эксплуатации составит 3 (три) года, то есть в период с сентября 2026 г. по июнь 2029 г.
Основной задачей нормирования газа является установление и применение технически и экономически обоснованных норм расхода для осуществления режима экономии, рационального распределения и наиболее эффективного его использования. Методическими указаниями предусматривается определение объема расхода на планируемый период на основной технологический процесс расчетно-аналитическим способом, с учетом возможности использования инфраструктуры и производственных мощностей.
По мере сбора информации и по результатам пробной эксплуатации будут уточняться вопросы дальнейшего развития переработки добываемого газа.
[bookmark: _Hlk43292278]Начало пробной эксплуатации предусматривается с 2026г., вводом в эксплуатацию существующей поисковой скважины SWB-2 и проектной опережающей добывающей скважины SWB-3 в 2026г.
Объем технологически неизбежного сжигания газа при ПЭ месторождения Каракан необходимо рассчитать в соответствии с действующей «Методикой расчетов нормативов и объемов сжигания сырого газа при проведении операций по недропользованию», утвержденной приказом Министра энергетики РК от 5 мая 2018 года за №164.
Согласно главе 4 данной вышеуказанной методики, а именно «Расчета нормативов и объемов сжигания сырого газа при пробной эксплуатации месторождения»:
Нормативы и объемы сжигания сырого газа в период пробной эксплуатации месторождения (VIV) рассчитываются исходя из суммы нормативов и суммы объемов сжигания сырого газа по каждой действующей скважине по следующим формулам:
VIV = Qпроб.эксп.,
где:
VIV – норматив и объем сжигания сырого газа в период пробной эксплуатации, м3;
Qпроб.эксп. – суммарный норматив и суммарный объем сжигания сырого газа в период пробной эксплуатации месторождения, м3.
Qпроб.эксп. = Q1 + Q2 + Q3 +...Qn,
где:
Q 1, 2, 3,...n – норматив и объем сжигания сырого газа одной действующей скважины в период пробной эксплуатации месторождения, м3;
1, 2, 3,...n – действующие скважины.
[bookmark: SUB1100]Норматив и объем сжигания сырого газа по каждой действующей нефтяной, газонефтяной, нефтегазовой, нефтегазоконденсатной и газоконденсатнонефтяной скважине при пробной эксплуатации месторождения рассчитывается по следующей формуле:
Q1, 2, 3,...n = Д × Гф × Т,
где:
Д – дебит скважин (объем добытой нефти за одни сутки), т/сут.;
Гф – газовый фактор (отношение полученного количества сырого газа к количеству добытой нефти), м3/т;
Т – период пробной эксплуатации (количество дней).
[bookmark: SUB1200]Фактический объем сжигания сырого газа при пробной эксплуатации месторождения не должен превышать нормативный объем сжигания сырого газа при пробной эксплуатации месторождения (VIV).
В соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании» на нефтяных и газовых месторождениях необходимо обеспечить максимальную переработку либо утилизацию сырого газа.
Согласно базовому проектному документу и утвержденных в нем прогнозных технологических показателей пробной эксплуатации в таблице 1 представлен баланс сырого газа месторождения Каракан и показатели добычи нефти.

Таблица 1 - Прогнозные показатели пробной эксплуатации месторождения Каракан
	Годы
	Добыча нефти
	Добыча нефтяного газа, млн.м3
	Печи подогрева нефти, млн. м3
	Газ на выработку электроэнергии, млн. м3
	Сжигание газа, всего, млн. м3
	Утилизация газа в %

	01.09.-31.12.2026
	1,980
	0,100
	0,042
	0,000
	0,023
	65%

	2027
	3,680
	0,184
	0,113
	0,011
	0,019
	78%

	2028
	2,820
	0,139
	0,099
	0,010
	0,015
	89%

	01.01.-30.06.2029
	1,150
	0,056
	0,044
	0,005
	0,006
	98%



Состав и свойства нефти в поверхностных условиях
В скважине SWB-2 были отобраны 6 поверхностных проб по 1,5 л каждая. По результатам лабораторных исследований установлено, что нефть характеризуется средней плотностью и относится к категории малосернистых.
Плотность нефти при температуре 20°С по исследуемым пробам составляет 816,0-845,0кг/м³, что соответствует нефти средней плотности. Массовая доля серы находится в пределах 0,17-0,18%, что позволяет отнести нефть к малосернистым. По двум пробам исследования не проводилась в связи с высоким содержанием воды. 
Концентрация хлористых солей изменяется от 2563 до 17 643 мг/дм³, что свидетельствует о наличии минерализованных пластовых вод в продукции скважины. Температура застывания нефти положительная и находится в диапазоне от плюс 6 до плюс 11 °С.
Фракционный состав нефти характеризуется высоким выходом светлых и средних дистиллятных фракций. Начало кипения нефти отмечается при температурах 49-59 °С. Выход фракций до 350-360 °С составляет 63-85%. По результатам разгонки выход бензиновой фракции находится в пределах 15-19 %, керосиновой - 18-21%, дизельной - 17-30%. Доля тяжёлых остатков (мазута) составляет 15-37%.
Содержание серы во фракциях увеличивается с ростом температуры кипения и составляет от 0,0006-0,01 % в бензиновой и керосиновой фракциях до 0,40-0,50 % в мазутной части.
Определение плотности, массовой доли серы и фракционного состава нефти проводилось после обработки проб деэмульгатором, что обусловлено высоким содержанием воды. Полученные результаты свидетельствуют о возможности переработки нефти с получением светлых дистиллятных фракций, в том числе керосиновой, включая потенциальную авиакеросиновую фракцию.
Состав и свойства растворённого газа
По месторождению проведен анализ газа, растворенного в нефти по скважине SWB-2. Состав и свойства попутного газа изучены по глубинным пробам.
Результаты анализа попутного устьевого газа по скважине представлены в таблице 2.3.2. Исследования проведены в лаборатории ТОО "CNEC" («СиЭнИСи»).
Продуктивный горизонт J-0-2. Газ, растворенный в нефти, изучен по одной пробе скважины SWB-2 из горизонта J-0-2 в отложениях верхней юры из интервала 1239-1247м. Содержание компонентов составляют: метана – 36,795%, этана – 7,09%, пропана – 19,376 %, бутанов – 23,084 %, пентанов – 10,748%, гексана+гептан – 1,917%. В растворенном газе минимальное содержание углекислого газа 0,015%. Удельный вес газа по отношению к воздуху составляет – 1,3717.
Согласно классификации углеводородных газов по составу, газ однократного разгазирования продуктивного горизонта J-0-2 жирный, безсернистый.
При этом в рамках материалов согласованного отчета о возможных воздействиях к проекту пробной эксплуатации месторождения Каракан и для целей настоящего проекта НДВ при определении нормативов эмиссий были использованы компонентные составы газа при однократном разгазировании на соседних месторождениях Бектас и Коныс и проектов аналогов по ним.

краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
[bookmark: _Toc490466318][bookmark: _Toc14266542]Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет. В связи с тем, что территория месторождения расположена на значительном расстоянии от селитебных зон воздействия на биоразнообразие района (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы) оказываться не будет. Не значительное воздействия будет оказываться на техногенные нарушенные земли, расположенные смежно с рассматриваемой территорией в результате химического воздействия предприятия на атмосферный воздух. Изъятие земель не предусматривается. 
В результате производственной деятельности воздействие на поверхностные и подземные воды оказываться не будет. 
Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него. 
Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе работ отсутствуют.

информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
ТОО «CAPITAL RESOURCES» предусматривает на период 01.09.2026-30.06.2029гг. задействование следующей основной промплощадки:
· Промплощадка 1 – регламентная эксплуатация объектов месторождения Каракан.
На период регламентной эксплуатации объектов месторождения Каракан согласно проектным решениям базового проектного документа, а также рабочего проекта по обустройству месторождения выявлено следующие количество источников загрязнения атмосферы:
· всего: 24 источников загрязнения атмосферы, их которых: 14 организованные и 10 неорганизованные.
В целом по предприятию в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 18 наименований и 3 групп суммаций.
Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 01.09.2026-30.06.2029гг. составляет:
· всего: 316,46549 т/пер, в том числе: твердых – 12,19799 т/пер, жидких и газообразных – 304,26750 т/пер, из них по годам:
· 2026 год (121 сут): 38,44039 тонн/год, в том числе: твердых – 1,45373 тонн/год, жидких и газообразных – 36,98667 тонн/год;
· 2027 год (365 сут): 111,72140 тонн/год, в том числе: твердых – 4,31402 тонн/год, жидких и газообразных – 107,40738 тонн/год;
· 2028 год (366 сут): 110,98024 тонн/год, в том числе: твердых – 4,30775 тонн/год, жидких и газообразных – 106,67249 тонн/год;
· 2029 год (180 сут): 55,323457 тонн/год, в том числе: твердых – 2,12249 тонн/год, жидких и газообразных – 53,20096 тонн/год.
От источников выбросов в 01.09.2026-30.06.2029гг. атмосферный воздух загрязняется вредными веществами 18 наименований:
Азота (IV) диоксид (2 класс), Азот (II) оксид (3 класс), Углерод, сажа (3 класс), Сера диоксид (3 класс), Сероводород (2 класс), Углерод оксид (4 класс), Метан (ОБУВ), Смесь углеводородов предельных С1-С5 (ОБУВ), Смесь углеводородов предельных С6-С10 (ОБУВ), Бензол (2 класс), Диметилбензол (3 класс), Метилбензол (3 класс), Бенз/а/пирен (1 класс), Проп-2-ен-1-аль (2 класс), Формальдегид (2 класс), Масло минеральное нефтяное, Алканы С12-19 (4 класс), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 класс).
Прогнозирование загрязнения атмосферы с определением максимальных концентраций в приземном слое атмосферы для нормирования величин выбросов осуществлено программным комплексом “Эра” версия 3.0. 
В настоящем проекте критерием качества атмосферного воздуха служит соотношение С/ПДК <1. Степень загрязнения атмосферы оценивается по величинам максимальных приземных концентраций См. Селитебная зона вблизи территории отсутствует, постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в указанном районе нет, в связи с этим рассеивание произведено без учета фоновых концентраций. 
Расчет рассеивания приведен для летнего периода времени, когда наблюдается максимальное загрязнение приземного слоя атмосферы. Моделирование загрязнения атмосферы осуществлялось с учетом одновременности работы оборудования. 
При регламентной эксплуатации месторождения для всех загрязняющих веществ при их рассеивании в атмосфере выполняется условие нормативного качества атмосферного воздуха на территории предприятия и границе СЗЗ: См<1, поэтому рекомендуется фактические выбросы загрязняющих веществ принять в качестве нормативов допустимых выбросов (НДВ).
Расчеты рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере показало, деятельность предприятия не повлечет за собой негативных последствий по изменению качества атмосферного воздуха и выполнение воздухоохранных мероприятий с целью достижения нормативов НДВ предприятию настоящим проектом не рекомендуется.
Сравнительный анализ по фактическим выбросам загрязняющих веществ в атмосферу за предыдущие года не представляется возможным, оператором объекта на месторождении Каракан разработка проекта НДВ производится впервые.
Расчет платы за эмиссии в окружающую среду произведен на основании и в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI ЗРК и Налоговым Кодексом Республики Казахстан от 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК.
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2026 году с 1 января МРП составляет 4325 тенге.
Плата за эмиссии по выбросам ориентировочно составит– 21,590,215.36 тенге.
В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, а также исходя из расчетов рассеивания, санитарно-защитная зона устанавливается в размере 1000 м, класс опасности объекта – I.

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.
К операциям по управлению отходами относятся:
1) накопление отходов на месте их образования;
2) сбор отходов;
3) транспортировка отходов;
4) восстановление отходов;
5) удаление отходов;
6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;
7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.
Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Политика Компании в области управления отходами выстроена в строгом соответствии с требованиями ст. 328 ЭК РК и основывается на следующих специальных принципах: 
·  иерархии; 
· близости к источнику; 
· ответственности образователя отходов. 
Схема организационной структуры управления отходами оператора представлена на рисунке ниже.
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Рисунок 1 - Схема организационной структуры управления отходами

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых
от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся
захоронению
Классификация отходов должна проводиться в соответствии с Классификатором отходов, Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
Всего в процессе производственной деятельности ТОО «CAPITAL RESOURCES» образуется 11 наименований отходов.
Твердые бытовые отходы - складируются в закрытых контейнерах объемом 0,75 м³ с крышкой, установленных на специально оборудованной площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием. Вывоз осуществляется специализированной организацией по договору по мере накопления отходов: в теплый период года – ежедневно, в холодный период года – не реже одного раза в три суток.
Отработанные масла собираются в герметичные металлические емкости (бочки) объемом 200 л, размещенные на площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием. Емкости оборудуются поддонами для предотвращения проливов. По мере накопления отработанные масла передаются специализированной организации по договору для дальнейшей утилизации либо регенерации.
Промасленная ветошь собирается в металлические ведра. По мере заполнения ведра опорожняются в закрытые металлические контейнеры объемом 0,75–1,0 м³, установленные на площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием. Срок временного хранения составляет не более 6 месяцев. По мере накопления отход передается специализированной организации по договору для дальнейшей утилизации.
Использованная тара из-под химреагентов собирается в закрытые металлические или пластиковые контейнеры объемом 0,75–1,0 м³, установленные на площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием на территории площадки скважин. Срок временного хранения составляет не более 6 месяцев. По мере накопления отход передается специализированной организации по договору для утилизации.
Металлолом хранится на площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием в металлических бункерах или контейнерах объемом 1–5 м³. Хранение осуществляется раздельно от других видов отходов. Срок временного хранения составляет не более 6 месяцев. По мере накопления передается специализированной организации по договору для дальнейшей утилизации.
Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в заводской упаковке либо в специальных герметичных контейнерах, исключающих механическое повреждение, в отдельном закрытом помещении на площадке временного хранения отходов. Помещение оборудуется стеллажами и исключает воздействие атмосферных факторов. По мере накопления передаются специализированной организации по договору для утилизации.
Отработанные масляные фильтры образуются в процессе технического обслуживания автотранспортной, специальной и буровой техники. Собираются в герметичные контейнеры объемом 0,75–1,0 м³, размещенные на площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием. Срок временного хранения составляет не более 6 месяцев. По мере накопления отход передается специализированной организации по договору для утилизации.
Нефтешлам образуется в процессе эксплуатации нефтепромыслового оборудования, очистки резервуаров, отстоя нефти и пластовых вод, а также при ликвидации аварийных разливов. Представляет собой вязкую многокомпонентную смесь углеводородов, воды, механических примесей (песок, глина, окалина) и продуктов коррозии металла.
Собирается в герметичные металлические емкости (шламонакопители) объемом 10–20 м³, размещенные на площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием и обвалованием. Емкости оборудуются плотно закрывающимися люками, исключающими утечку и испарение. Срок временного хранения составляет не более 6 месяцев. По мере накопления отход передается специализированной организации по договору для обезвреживания, переработки либо утилизации.
Металлические емкости из-под масла образуются в результате использования смазочных материалов при эксплуатации автотранспорта, бурового и технологического оборудования. После полного освобождения от остатков нефтепродуктов складируются на площадке временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием в металлических контейнерах или под навесом, исключающим попадание атмосферных осадков. Хранение осуществляется раздельно от других отходов. Срок временного хранения составляет не более 6 месяцев. По мере накопления передаются специализированной организации по договору для дальнейшей утилизации или переработки.
Грунт и камни, содержащие опасные вещества (замазученный грунт), образуются при ликвидации локальных разливов нефтепродуктов и проведении мероприятий по очистке загрязненных участков территории. Загрязненный грунт собирается и временно складируется на специально оборудованной площадке с твердым водонепроницаемым покрытием. По мере накопления передается специализированной организации либо вывозится на полигон, имеющий разрешение на прием данного вида отходов.
Отработанные аккумуляторы образуются в процессе эксплуатации автотранспортной техники, дизель-генераторных установок и другого оборудования. По мере выхода из строя аккумуляторы собираются в специально отведенном месте на площадке временного хранения отходов в закрытом помещении (либо под навесом), исключающем воздействие атмосферных осадков и повреждение корпусов аккумуляторов. Хранение осуществляется на поддонах в вертикальном положении с предотвращением утечки электролита. Срок временного хранения отработанных аккумуляторов составляет не более 6 месяцев. По мере накопления отработанные аккумуляторы передаются специализированной организации по договору для дальнейшей утилизации (переработки).
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	
	
	01.09.-31.12.2026
	2027
	2028
	01.01.-30.06.2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ВСЕГО:
	-
	6,0670
	91,4726
	91,4762
	83,1122

	в том числе отходов производства
	-
	5,6940
	90,3476
	90,3481
	82,5575

	отходов потребления
	-
	0,3729
	1,1250
	1,1281
	0,5548

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	-
	0,0889
	0,2540
	0,2540
	0,1270

	Отработанные масла
	-
	2,1450
	6,2400
	6,2400
	3,085

	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	-
	0,0012
	0,0035
	0,0035
	0,0017

	Нефтешлам
	-
	-
	74,8126
	74,8126
	74,8126

	Замазученный грунт
	-
	1,50
	3,75
	3,75
	1,90

	Металлические емкости из под масла
	-
	0,5468
	1,6500
	1,6500
	0,8137

	Отработанные маслянные фильтры
	-
	0,10
	0,30
	0,30
	0,15

	Тара из-под химреагентов
	-
	0,050
	0,150
	0,150
	0,075

	Отработанные аккумуляторы
	-
	0,0622
	0,1875
	0,1880
	0,0925

	Неопасные отходы

	Твердо-бытовые отходы
	-
	0,3729
	1,1250
	1,1281
	0,5548

	Металлолом
	-
	1,20
	3,00
	3,00
	1,50



На контрактной территории предприятия будут осуществляться следующие виды работ: учет движения всех видов отходов, работы по предотвращению загрязнения подземных водных источников вследствие утилизации отходов производства, а также инженерная система организованного сбора и хранения отходов.
Проектом предусмотрено обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержден и.о. министра здравоохранения РК», а также экологических требований, закрепленных в законодательных и нормативных актах, действующих в Республике Казахстан.
Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.
Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
Все без исключения отходы производства и потребления в процессе реализации проектируемых работ передаются для утилизации специализированной организации согласно заключенному договору.
Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в п.2 ст. 320 ЭК РК №400-VI, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
Места накопления отходов предназначены для:
      1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
      2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
      3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
      Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;
      4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в п.2 ст. 320 ЭК РК №400-VI, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

информация:
 о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления;
о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Степень риска для каждого объекта нефтепромысла зависит от природных, так и техногенных факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым сооружениям, характеризуются очень низкими вероятностями. Строгое исполнение правил эксплуатации сооружений позволяют своевременно решать все проблемы, вызываемые естественными процессами. 
Вероятность таких природных катаклизмов и техногенных воздействий, как падение метеорита, наводнение, смерч, ураган, оседание грунта, авиакатастрофа и террористический акт составляет 1,0*10-8 (1/год). 
Техногенные факторы потенциально более опасны. Анализ статистических данных по нефтяным и газовым месторождениям показывает, что: неуправляемых нефтегазопроявлений приходится один случай на тысячу скважин; осложнений, связанных с нарушением устойчивости пород стенок ствола скважин – два случая на сто скважин; естественного искривления ствола скважины, требующего проведения ремонтных работ или ликвидации – один случай на сто скважин. 
Первый вид осложнений является наиболее опасным по воздействию на объекты и компоненты окружающей среды, поскольку большие объемы изливаемого пластового флюида с высоким содержанием солей, нефти и химреагентов, сопровождаются загрязнением атмосферы, почвогрунтов, водных объектов на значительной территории, имеет место реальная возможность возникновения пожаров. 
Нарушение устойчивости пород, приводит к увеличению техногенной нагрузки на компоненты окружающей среды за счет дополнительного, непредусмотренного проектом, образования отходов, что ведет к изменению стоимости размещения их в окружающей среде. При аварийных разливах химических реагентов и углеводородного сырья с учетом запроектированных требований к планировке площадок, они будут локализованы на месте и не окажут, ввиду ограниченных объемов разливов, существенного воздействия на окружающую среду. Большую значимость из многочисленных видов аварий имеет почвенная (наружная) коррозия металла. Уменьшить вероятность этих аварий возможно при проведении дополнительных мероприятий, обеспечивающих постоянный контроль технического состояния металлических элементов оборудования. Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях. 
Возникновение любого из этих событий также характеризуется низкой вероятностью, но значительными последствиями. Соблюдение всех проектных технологических требований при хранении и нефти не исключает полностью возникновения аварийных ситуаций. 
Главной потенциальной опасностью, фактором риска эксплуатации открытых технологических установок и трубопроводов является наличие вероятности возникновения аварии с выбросом горючих газов или конденсатов в окружающую среду, сопровождающейся большой площадью рассеивания токсичных веществ, возможно, с последующим воспламенением либо взрывным превращением образовавшейся газовоздушной смеси и формированием поля поражающих факторов на прилегающей территории. В аварийных ситуациях на технологическом оборудовании возможны следующие опасные события, влияющие на обслуживающий персонал и оборудование при разгерметизации технологических аппаратов и трубопроводов: образование токсичного облака; взрыв топливно-воздушной смеси (ТВС); пожар разлития (бассейновый пожар); струевое горение (факельный пожар); взрыв с образованием «огненного шара». 
Основными поражающим факторами максимальных гипотетических аварий (МГА) являются: токсическое поражение; воздушная волна, возникающая при взрывах ТВС; поражение открытым пламенем и тепловое излучение при струевом горении (факельный пожар); пожар разлития (бассейновый пожар) и «огненном шаре». 
По каждой возможной аварии техническая служба под руководством главного инженера организации принимает меры, обеспечивающие ликвидацию ее в кратчайший срок, для чего: составляется план работ по ликвидации аварий с указанием сроков и ответственных исполнителей; назначается ответственный за выполнение плана работы; контроль за ликвидацией аварии и необходимая помощь в выполнении намеченного плана работ осуществляется инженерно-технической службой. 
Мероприятия по снижению экологического риска могут иметь технический или организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действенности мер, влияющих на риск. 
При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что, вследствие возможной ограниченности ресурсов, в первую очередь должны разрабатываться простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации, а также меры на перспективу. 
Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварий должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты: меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа); меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию; меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций); меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля; меры, касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных служб. 
Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль. 
На всех этапах проведения работ специалисты в области инженерно-экологической безопасности, охраны здоровья и оценки риска должны анализировать фактические и потенциальные факторы безопасности. Компании в полной мере осознают свою ответственность, связанную с экологической безопасностью всех производственных работ и взаимодействуют с органами надзора и инспекциями, отвечающими за инженерно-экологическую безопасность, охрану здоровья, на каждом этапе работ анализируют фактические и потенциальные факторы экологической безопасности производственного процесса на месторождении. 
Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные Проектом, полностью соответствует экологической политике, проводимой в Республике Казахстан. Основные принципы этой политики сводятся к следующему: минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы; использование новейших природосберегающих экологичных технологий; сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ; полное восстановление нарушенных элементов природной среды после завершения работ. 
Конструктивные решения и меры безопасности, осуществляемые недропользователем, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения в период эксплуатации месторождения. 
При строгом соблюдении проектных решений, применении современных технологий и трудовой дисциплины на этапе реализации проектных решений, позволяет судить о низкой степени вероятности возникновения аварийных ситуаций. 
Основными мероприятиями при реализации проекта являются: 
Атмосферный воздух: использование современного нефтяного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу, строгое соблюдение всех технологических параметров, осуществление постоянного контроля герметичности оборудования, проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации, систематический контроль за состоянием технологического оборудования, усиление мер контроля работы основного технологического оборудования, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. 
Водные ресурсы: обеспечение антикоррозийной защиты металлоконструкций; контроль над размещением взрывопожароопасных веществ и их складированием, недопущение слива различных стоков; необходимо предотвращать возможные утечки, предотвращать использование неисправной запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов и агрегатов, регулярный профилактический осмотр состояния систем водоснабжения и водоотведения. 
Недра: работа скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта; конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности; предотвращение выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. 
Почвенный и растительный покров: использование только необходимых дорог, в местах разлива углеводородного сырья произвести снятие и вывоз верхнего слоя почвы; восстановление земель; сбор и вывоз отходов, проведение экологического мониторинга за состоянием почвенного и растительного покрова. 
Животный мир: сохранение и восстановление биоресурсов; не допускать движение транспорта по бездорожью; запретить несанкционированную охоту; запрещение кормления диких животных; соблюдение норм шумового воздействия; создание ограждений для предотвращения попадания животных на объекты; изоляция источников шума; проведение мониторинга животного мира. 
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