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Кокшетау 2026г.
КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Проектируемый узел перевалки серы расположен по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, поселок Шиели, зона Шыгыс Ондиристик №5.
Проектируемый узел перевалки серы будет располагаться в Восточной промзоне поселка Шиели на землях Шиелийского района Кызылординской области. Проектируемый узел закладывается в качестве нового строительства на относительно свободном от застройки земельном участке. На выбранном земельном участке имеется ранее построенный ж/д тупик и административно-бытовое здание.
Участок под строительство согласно земельно-кадастрового плана, на право частной собственности на земельный участок площадью 42470,0 м2 (4.247га.).
Объект расположен на территории, состоящем из 2-х смежных участков: участок №1 с кадастровым №10-154-008-1148 площадью 3.7442га и участок №2 с кадастровым номером №10-154-008-1149 площадью 0,5028 га. У двух участков вид на права-частная собственность, категория земель-земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.
На территории участка находится железно-дорожный тупик и здание административно-бытового комплекса. Часть территории ограждена существующим бетонным забором, который можно использовать в последующем для изоляции объекта от внешней среды и исключения проникновения посторонних лиц на охраняемый объект. Свободные, открытые участки будут огорожены забором из оцинкованного профлиста высотой два с половиной метра. Рядом находится территория функционирующей производств енной базы филиала «Шиелі-Сұңқар» ТОО «КАР Logistics».Участок строительства имеет относительно спокойный рельеф, без больших перепадов, по территории проходит железно-дорожная ветка, часть территории ограждена существующим бетонным забором, который можно использовать для изоляции объекта от внешней среды и исключения проникновения посторонних лиц на охраняемый объект, свободные, открытые участки будут огорожены сетчатым забором высотой два метра.
На проектируемом узле перевалки будет приниматься, временно складироваться в бурте и отгружаться автосамосвалами (для транспортировки в п. Тайконыр на проектируемый завод по производству серной кислоты) сухая сера в объеме 270 тыс. тонн год,  что ориентировочно составляет 772  тонны в сутки. 
Проектируемый узел перевалки серы будет располагаться в Восточной промзоне поселка Шиели на землях Шиелийского района Кызылординской области. Проектируемый узел перевалки закладывается в качестве нового строительства на относительно свободном от застройки земельном участке. На выбранном земельном участке имеется ранее простроенные  ж/д тупик и административно-бытовое здание.
Координаты по которому будет проходит строительство: 4409’03”С, 6646’56”В.
В составе узла перевалки серы предусматривается строительство нижеследующих зданий и сооружений: 
1.	Узел перевалки серы (проект.);
2.	АБК (сущ.);
3.	Склад запасных частей с мастерской (проект.);
4.	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 1600КВА(проект.);
5.	Дизель-генераторная установка (ДГУ) (проект.);
6.	Насосная станция пожаротушения (проект.);
7. Резервуар противопожарного запаса воды (проект.);
8.	Резервуар противопожарного запаса воды (проект.);
9.	 Автовесы г/п 100 тонн;
10.	 Контрольно-пропускной пункт (КПП) №1;
11. Узел управления автоматической пожарной сигнализацией;
12. Электрощитовая;
13.	 Площадка временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО)
14.	 Площадка временного хранения твердых производственных отходов (ТПО)
15. Узел управления автоматического пожаротужения
16.  Стоянка легковых автомобилей 8 п.м.
Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.
В период строительства  всего проектом предусмотрено 2-организованных, 15- неорганизованных источников выбросов ЗВ. В На период строительства в атмосферу будут поступать выделения, обусловленные: работой автотранспорта, доставляющего стройматериалы, конструкции и оборудование, работой строительной и дорожной техники; сварочно-резательными работами; сжиганием дизельного топлива и разогревом битума в битумном котле; работой дизельного двигателя компрессорной установки; пересыпкой пылящих строительных материалов и грунта строительной техникой; битумными работами; электросварочными работами; лакокрасочными работами; медницкими работами.
Эксплуатация. 
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет являться:
- ист.0001 01, Настенный Котел марки Warmhaus Lawa Systen 32. Вид топливо природный газ. Расход топлива, 15,465 тыс.м3/год. Выделяются: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид.
-ист. 0002, выходная труба от аспирационной системы с 7- источниками выделения, диаметр трубы 710 мм, высота трубы 13 метров, скорость выброса 20 м/с:
-ист. 0002 01, Разгрузка вагонов, выделяются Сера элементарная.
-ист. 0002 02, Ленточный конвейер, выделяются Сера элементарная.
-ист. 0002 03, Ленточный конвейер, выделяются Сера элементарная.
-ист. 0002 04, Приемный хопер, выделяются Сера элементарная.
-ист. 0002 05, Приемный хопер, выделяются Сера элементарная.
-ист. 0002 06, Ленточный конвейер, выделяются Сера элементарная.
-ист. 0002 07, Ленточный конвейер; выделяются Сера элементарная.
- ист.0003 01, Настенный Котел марки Warmhaus Lawa Systen 32. Расход топлива, 15,465 тыс.м3/год. Выделяются: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерод оксид.
-ист. 6001-Стиральная машина. Время работы – 2016 часа в год.
-ист. 6002-01, Токарный станок, Вид станков: Токарно-винторезные станки. Время работы оборудования - 504 часов. Выделяются: Взвешенные частицы;
-ист. 6002-02, Сверлильный станок, Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей. Время работы оборудования - 504 часов. Выделяются: Взвешенные частицы;
-ист. 6002-02, Заточный станок, Технология обработки: Механическая обработка металлов. Время работы оборудования - 504 часов. Выделяются: Взвешенные частицы, Пыль абразивная;
-ист. 6002-03, Шлифовальный станок, Технология обработки: Механическая обработка металлов. Время работы оборудования - 504 часов. Выделяются: Взвешенные частицы, Пыль абразивная;
-ист. 6003-01, Мойка колес, Вид мойки: Мойка с тупиковыми постами. Выделяются: азота  диоксид, азот  оксид, углерод, углерод оксид, сера диоксид, керосин;
-ист. 6003-02, Автотранспорт. Выделяются: азота  диоксид, азот  оксид, углерод, углерод оксид, сера диоксид, керосин;
Всего проектом определен 6 источников выбросов: 3 организованных и 3-неорганизованных.
При проведении строительных работ требуется вода технического качества и вода питьевого качества на питьевые и хозбытовые нужды. 
При эксплуатации требуется вода технического качества на производственные нужды и вода питьевого качества на питьевые и хозбытовые нужды. 
Источники водоснабжения на период строительства: 
- водоснабжение техническое – автоцистернами; 
- на хоз-питьевые нужды – существующая сеть водоснабжения. 
На период строительства: объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 202.5 м3/год. Техническая вода – 362,98 м3. Хоз-бытовые стоки 202.5 м3/год. На период строительства предусмотрены биотуалеты, стоки которых будут вывозиться по мере накопления ассенизационной машиной.
Отвод поверхностных и ливневых вод с территории осуществляется открытым способом по рельефу в арычную сеть.
Проектом предусматривается система сбора ливневых и талых
вод при строительстве и эксплуатации объекта.
Источники водоснабжения на период эксплуатации: 
Система ХВС будет использоваться для хоз-питьевых и технологических нужд.
Система ГВС предусмотрена от индивидуальных водонагревателей.
Источником водоснабжения приняты центральные сети согласно ТУ №29 выданный ИП"MKS Company" диаметром 100мм.
Хоз-бытовые стоки:  от КПП-0,66 м3/сут., от АБК-3,6 м3/сут., со склада с мастерской-7,1 м3/сут., со склада серы-7,0 м3/сут.
Общий объем водопотребления-17,8 м3/сут. Объем хоз-бытовых сточных вод 11,760 м3/сут.
Источник водоснабжения для АБК, склад с мастерской и прачечной, узел перевалки серы - проектируемые внутриплощадочные централизованные водопроводные сети.
Резервуары воды предназначены для противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения. Представляют собой заглубленные железобетонные две емкости по 250 м3, размерами 15 х 6 метров.
Для обеспечения требуемого напора во внутриплощадочной сети водоснабжения данным проектом предусматривается насосная станция второго подъема в здании габаритом 6,0х6,0м. Насосная станция противопожарного водопровода Узла перевалки серы предназначена для повышения давления в сети противопожарного водопровода и спринклерного автоматического пожаротушения. Насосная станция пожаротушения имеет размеры в осях 6,0х6,0м, один надземный этаж. В станции предусмотрен монтаж установки насосов повышения давления Q=57,0л/с, H=105,0м, N=22,0кВт с частотным регулированием, снабженная регулирующей арматурой. В составе установки 5 насосов - 4 рабочих, 1 резервных. Подача воды на пожаротушение подается насосной установкой от резервуара для противопожарных нужд объемом 16,8(Qспр)*2700(tтуш)= 45'360 л= 46 куб.м. В проекте предусмотрен четыре секции воздухозаполненные системы. Количество спринклеров в секции не более 800 оросителей.
Сброс хоз-бытовых стоков осуществляются полимерными выпусками в проектируемые колодцы канализации. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен организованный водосток.
Строительство и эксплуатация объекта не оказывает прямого воздействия на поверхностные и подземные воды, при этом уровень воздействия оценивается как воздействие низкой значимости.
Сброс сточных вод данным проектом предусмотрен в проектируемые сборные септики из сборных жб изделий по ГОСТ 8020-2016. Септики предусмотрены у каждого здания по отдельности в связи с большими габаритами площадки.
Объем септиков принят не менее 2,5х кратного объема суточного стока от зданий. Будут 8септиков для хоз. бытовой канализации - из жби диам.1500мм.
Данным проектом в здании склада и на площадке предусмотрены система производственной канализации, где в стоках присутсвует серные вещества от технологического процесса. В этой связи для отвода производственных стоков проектом предусматривается насосы в части ВК для напорного отвода стоков от зданий, а их сброс предусмотрен в герметичные емкости объемом 2м3 подземного исполнения с фланцевым соединением на входе.
Проектом предусматривается утилизация производственных стоков с вывозом в места установленные СЭС асенизаторными машинами.
Предусмотрены 8 септиков для хоз. бытовой канализации из жби диам. 1500мм, 5 септиков для производственной канализации - из полипропиленовой емкости 2м3. В септики производственной канализации будут отводится стоки от аварийных душевых и мойки колес в здании УПС.
Сброс сточных вод в окружающую среду не планируется.
Хозяйственно-бытовые стоки будут характеризоваться типичным составом, подобным составу стоков, образующихся в жилом секторе. По своим характеристикам данный вид сточных вод может быть подвергнут очистке на биологических очистных сооружениях по типовой для хозяйственно-бытовых стоков схеме.
Водоотведение
В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. На территории строительной площадки будут устанавливаться биотуалеты для нужд рабочих с последующим вывозом с коммунальными службами по договору.
При эксплуатации сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод предусмотрены в 8 септиков для хоз. бытовой канализации из жби диам. 1500мм, 5 септиков для производственной канализации - из полипропиленовой емкости 2м3. В септики производственной канализации будут отводится стоки от аварийных душевых и мойки колес в здании УПС.
Проектом предусматривается утилизация производственных стоков с вывозом в места установленные СЭС асенизаторными машинами.
Отвод поверхностных и ливневых вод с территории осуществляется открытым способом по рельефу в арычную сеть.
Для предотвращения загрязнения ливневых стоков территория предприятия подвергается ежедневной очистке, уборке.
По результатам расчета водопотребления и водоотведения количественные показатели использования воды при реализации проектируемых работ составят: 
При проведении работ: 
  водопотребление – 202,5 м3/пер и/или 0,75 м3/сут;
  водоотведение – 202,5 м3/пер или 0,75 м3/сут;
  безвозвратное потребление – 362,98 м3/пер.
При эксплуатации:
  водопотребление –6230 м3/год и/или 17,8 м3/сут;
  водоотведение – 6230 м3/год и/или 17,8 м3/сут;
Характеристика намечаемой деятельности с точки зрения образования отходов.
Период строительства. 
При обслуживании техники непосредственно на участках работ будут образовываться обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%). Объем образования промасленной ветоши составит 0,1143 т/год (15 02 03 (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02). Обтирочный материал накапливается в металлической бочке емкостью 0,2 м3 закрываемой металлической крышкой. Бочка устанавливается в специально отведенном месте. Обтирочный материал, с периодичностью 1 раз в три месяца вывозится в специализированные организации.
От жизнедеятельности работающего на участке персонала в списочном составе30 человек ожидается образование коммунальных отходов в количестве 2,8125 т/год (код 20 03 01 - смешанные коммунальные отходы). Твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся от жизнедеятельности работающего персонала, собираются в металлическом контейнере емкостью 1,1 м3, устанавливаемом на площадке с твердым покрытием. ТБО вывозятся по договору с коммунальными службами в летний период ежедневно, в зимний период не реже одного раза в три дня.
Огарки сварочных электродов – отход, остатки электродов после использования их при сварочных работах. Объем образования составит 0,08508 т/год  (код 12 01 13 - отходы сварки). Огарки сварочных электродов размещаются с другими металлическими отходами. По мере накопления вывозятся совместно с ломом черных металлов на утилизацию.
При выполнении малярных работ образуется вид отходов - Жестяные банки из-под краски - 08 01 12 (Отходы красок и лаков, за исключением упомянутых в 08 01 11). Объем образования - 0,7797  т/год. Жестяные банки из-под краски размещаются в спец.контейнере. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.
Строительные отходы  - 17 09 04 (Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03), образуется при проведении строительных работ, состоят из строительного мусора, кусков бетона, затвердевших остатков строительного раствора, остатков асфальтобетонной смеси, и другие обломки строительных материалов – 8,6058  т/год, собираются навалом отдельно от др.отходов и передаются специализированной компании. 
При инструментальной механической обработке (резке, сверлении, шлифовке) металлов будут образовываться отходы  металлические стружки. В рамках строительства узла перевалки серы предусмотрены слесарно-монтажные работы с доработкой металлоконструкций, то стружка может образовываться на этапе строительства – 12 01 01 (Опилки и стружка черных металлов). При строительных и монтажных работах образуется чистая металлическая стружка. Ожидаемый объем образования опилки и стружка черных металлов – 0,023 тонн/год. Хранится на площадке временного хранения, расположенной на территории предприятия, стружки в специальных закрытых контейнерах. Передается на сдачу в металлолом (утилизация/вовлечение во вторичный оборот).
Отходы бумаги, картона. Данный вид отходов составляет упаковочная тара из бумаги и картона, образующаяся в результате растарки битумной мастики, сварочных электродов– 1,4165 т/год (код отхода - 15 01 01 Бумажная и картонная упаковка), собираются в контейнеры. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.
Отходы Пластмассы (строительно-монтажные работы). При монтаже инженерных коммуникаций (остатки ПВХ-труб, пластиковых фитингов, изоляционных лент, кабель-каналов, обрезки пластиковых муфт, уплотнителей), при внутренних и отделочных работах (отрезки пластиковых панелей, кабельных коробов, декоративных элементов, при подгонке и резке), образуются отходы пластмассы. Код отхода – 17 02 03 Пластмассы. Объем образования – 1,9  т/год. Собираются в контейнеры, по мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.
Отходы пластика (упаковочные материалы)- код отхда 15 01 02 (пластмассовая упаковка). паковочные пластиковые отходы возникают на этапе строительно-монтажных работ при: распаковке оборудования, труб, арматуры, кабелей и прочих материалов; снятии полиэтиленовой плёнки, стретч-обвязки, пластиковых фиксаторов, заглушек и мешков; открытии канистр, пластиковых контейнеров и другой тары. Объем образования - 0,0112  т/год. Собираются в контейнеры, по мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.

В период эксплуатации предприятия будет работать персонал в количестве – 67 чел. Объем образования твердых бытовых отходов от жизнедеятельности персонала – 5,025 т/период (код 20 03 01 - смешанные коммунальные отходы).
От жизнедеятельности персонала образуются пищевые отходы, продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их употребления (подготовке) или хранения. Объем образования пищевых отходов составит 8,91 т/год (3 блюда в день на каждого чел.). По мере образования пищевые отходы собираются и временно накапливаются в контейнерах. Пищевые отходы передаются на договорной основе сторонней организации во вторичное использование или утилизацию. Транспортировка пищевых отходов осуществляется специализированным автотранспортом для ТБО сторонней организации, привлекаемой по договору.
При обслуживании техники непосредственно на участках работ будут образовываться обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%). Объем образования промасленной ветоши составит 0,1524 т/год (15 02 03 (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02)). Обтирочный материал накапливается в металлической бочке емкостью 0,2 м3 закрываемой металлической крышкой. Бочка устанавливается в специально отведенном месте. Обтирочный материал, с периодичностью 1 раз в три месяца вывозится в специализированные организации.
Огарки сварочных электродов – отход, остатки электродов после использования их при сварочных работах. Объем образования составит 0,009 т/год  (код 12 01 13 - отходы сварки). Огарки сварочных электродов размещаются с другими металлическими отходами. По мере накопления вывозятся совместно с ломом черных металлов на утилизацию.
Древесина в изделиях (паллеты по ГОСТ 33757–2016, собственная масса паллеты не более 40кг-1шт. в месяц)-0,48т/год (20 01 38- Дерево, за исключением упомянутого в 20 01 37).   Обеспечивают стабильное основание для размещения коробок, мешков и других грузов.  Позволяют держать товар выше уровня пола, что защищает от влаги, грязи и повреждений. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией.
Внешняя и внутренняя защитная транспортная упаковка в 5 слоев- защищает серу от влаги и загрязнений.  Предотвращает рассыпание и пыление. Внешняя полиэтиленовая пленка-0,003т/год (16 01 99),  внутренняя защитная полиэтиленовая  пленка-2,16 т/год (16 01 99). Общ. 2,163 т/год. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. 
Светодиодные лампы, образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы в процессе освещения бытовых, производственных и административных помещений. Ожидаемый объем образования–0,111 тонн/год  (20 01 36 Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 ). По мере выхода из строя отработанные светодиодные лампы временно складируются, размещаются в специальные контейнеры для сбора отработанных ламп на территории контейнерной площадки для обеспечения их безопасного сбора.  Отработанные Светодиодные лампы передаются для утилизации на договорной основе стороннему специализированному предприятию, имеющему лицензию на утилизацию (демеркуризацию) данного вида отходов. Транспортировка будет осуществляться автотранспортом специализированной сторонней организации, привлекаемой по договору.
Серная пыль, улавливаемая аспирационной системой возвращается в бурт для последующей отправке автосамосвалами, т.е. обратно возвращается в технологию.
Передача отходов осуществляется на основании заключенных договоров, и оформляется документально с организациями, имеющими разрешительные документы на деятельность по обращению с отходами.
При соблюдении условий и сроков накопления, транспортировки данные виды отходов не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду.
Ожидается косвенное негативное воздействие на почвенный покров в результате оседания пыли на прилегающих к участку строительства участках. Прямое воздействие на почвы ожидается при производстве работ в период обильных дождей и весеннего снеготаяния в результате выноса загрязняющих веществ на прилегающие территории с загрязнением почв.
Воздействие на растительный и животный мир в процессе строительства ожидается косвенным и будет заключаться в основном в угнетении растительности на прилегающих территориях в результате оседания пыли и накопления отходов, а также возникновении факторов беспокойства для объектов животного мира на прилегающих территориях. 
Вибрации, шумовые и электромагнитные воздействия ожидаются при работе техники и оборудования.
Шумовое воздействие на стадии строительства будет определяться функционированием наиболее мощных источников непостоянного шума на площадке.
Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками. Воздействие на атмосферный воздух характеризуется как ограниченное, кратковременноеи незначительное. Категория значимости – воздействие низкой значимости. В долгосрочной перспективе (после окончания строительных работ) воздействие на атмосферный воздух оценивается как положительное, так как будут ликвидированы все источники загрязнения атмосферного воздуха. 
На поверхностные и подземные воды ожидается косвенное воздействие в результате сброса загрязняющих веществ с хозяйственно-бытовыми сточными водами на ближайших очистных сооружениях за пределами участка намечаемой деятельности. Сброс предусматривается на значительном удалении от намечаемой деятельности. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся по договору с коммунальными службами. Намечаемая деятельность не предусматривает процессов, способствующих дополнительной миграции загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды. Прогнозируется косвенное воздействие работ на водные ресурсы, связанное с оседанием пыли на прилегающей территории и последующей миграцией загрязняющих веществ, содержащихся в пыли в подземные и поверхностные воды. В долгосрочной перспективе по окончании строительных работ прогнозируется прекращение загрязнения. В целом воздействие на поверхностные и подземные воды характеризуется как ограниченное, кратковременное и незначительное. Категория значимости – воздействие низкой значимости. В долгосрочной перспективе (после окончания строительных работ) воздействие оценивается как положительное.
Физическое воздействие на растительный мир (вырубка деревьев, уничтожение травянистой растительности) не предусматривается. Прямое воздействие намечаемых работ на растительность не прогнозируется. В результате оседания пыли при производстве работ возможно частичное угнетение растительности на прилегающей территории. При этом растительность на оцениваемой площади будет нарушена локально (до 10%). Основные структурные черты и доминирование видового состава будет сохранено. Косвенное воздействие характеризуется как локальное,кратковременное и незначительное (основные структурные черты и доминирование видового состава сохраняется). Категория значимости – воздействие низкой значимости. В долгосрочной перспективе воздействие на растительность оценивается как положительное, так как будут постепенно будет восстанавливаться биоразнообразие на участке.
Непосредственно на участке места обитания представителей фауны отсутствуют. Физическое воздействие на животный мир (охота, уничтожение мест обитания) не предусматривается. Прямое воздействие намечаемых работ на животный не прогнозируется. Изменение видового разнообразия и численности наземной фауны не прогнозируется. Строительные работы не затрагивают мест скопления птиц (гнездования, линьки, предмиграционные скопления). Интегральное воздействие на орнитофауну незначительное и связано в основном с присутствием и работой техники, что вызывает отпугивание птиц. Воздействие характеризуется как ограниченное,кратковременное и незначительное. Категория значимости – воздействие низкой значимости. 
Расчеты, выполненные в составе проекта, показали отсутствие сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха во всех контрольных точках. На всех участках жилой застройки в районе не прогнозируется превышение гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах. В дальнейшей перспективе прогнозируется улучшение общего качества атмосферного воздуха в связи с окончанием строительства, как источника загрязнения атмосферы. 
Сверхнормативное воздействие шума и вибрации на жилую застройку и другие чувствительные объекты не прогнозируется. Ввиду достаточной удаленности селитебных территорий от участка намечаемых работ прогнозируется затухание физических воздействие и отсутствие каких-либо опасных проявлений на здоровье и комфортную среду обитания населения.
Влияние работ на социально-экономические аспекты оценено как позитивно-значительное, как для экономики РК, так и для создания дополнительных рабочих мест и трудоустройства местного населения. 

