Нетехническое резюме
На территории запроектированы следующие здания и сооружения:
· Блок аппаратурный к АГЗУ-1; 
· Автоматическая групповая замерная установка "Спутник АМ 40-14-400";
· Дренажная емкость. HB50/50;
· Сепаратор нефтегазовый. Газосепаратор;
· Конденсатосборник на сбросной газ;
· Подогреватель нефти ПП-0,63;
· Фильтр СДЖ-150 Ду100 мм, Ру 4,0 МПа; 
· Блок дозирования реагентов УДХ (БДР);
· Насос перекачки нефти НБ-125;
К проектируемым скважинах предусмотрены подъездные дороги с разворотными площадками от основных проектируемых внутрипромысловых дорог. 
Основные въезды и выезды внутриплощадочных автодорог примыкают к внутрипромысловым дорогам, входящим в сеть дорог месторождения, обеспечивающих транспортные связи объектов промысла, и имеют выезд на дороги общей сети региона.
Дороги внутри ограждения запроектированы с шириной проезжей части 4.5 м с устройством уширений в местах обслуживания установок. Ширина обочин принята 1.5 м. Ширина проезжей части и обочин принята в зависимости от расчетной ширины автомобилей и обеспечивает безопасность движения. 
Проезжая часть внутриплощадочных дорог запроектирована по возможности (с учетом водоотвода) выше прилегающей планируемой территории на 0.3 м.
Поперечный профиль проездов на площадках запроектирован двухскатным, с обочинами согласно принятой открытой системе водоотвода. 
Основные параметры поперечного профиля:
-	число полос движения – 1;
-	ширина проезжей части – 4.5 м;
-	ширина обочин – 1.5 м;
Тип дорожной одежды принят переходный, серповидного профиля из щебеночно-песчано-гравийной смеси, толщиной 0.24 м.
Основными решениями в проекте являются:
Обустройства Установки подготовки нефти ГУ-1 (УПН). Проект предусматривает установки проектируемых сооружений на УПН месторождении Тенге, которое включает в себя следующие технологическое оборудование и сооружения:
· Площадка установки блочной АГЗУ для подключения проектируемых скважин (1 шт.);
· Площадка печи подогрева нефти П-1/2 (2 шт.) с кондетсатосборником К-1 и расходомер для топливного газа;
· Площадка нефтегазового сепаратора С-1 (1 шт.) и газосепаратор ГС-1 (1 шт.) с расходомером топливного газа подача в коллектор;
· Площадка насосов перекачки нефти Н-1/1, Н-1/2 (1 шт. рабочий + 1 шт. резерв);
· Площадка фильтра СДЖ с расходомером для нефти;
· Площадка блока дозирования реагентов (БДР-1);
· Площадка дренажной емкости Д-1 с насосом НП-1;
· Площадка конденсатосборника с газовым расширителем К-3 (V=25 м3) — 1 ед.;
Среднесуточный дебит скважин на ГУ-1:
По жидкости, м3/сут – 6,8÷25;
По нефти, м3/сут – 3,9÷20;
Средний Газовый фактор, м3 /т – 659.
Давление насыщения среднее, МПа – 21,1;
Обводненность при пике объема добычи, % - 27;
Давление до штуцера – до 160кг/см2; 
Давление после штуцера – до 15 кг/см2;
Устьевая температура, + 20 ÷ 25°С.
На период строительства в атмосферу будет выбрасываться 20 загрязняющих вещества 1,2,3,4 класса санитарной опасности (значения ПДК и класс опасности каждого вещества определяются на основании Приказа МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №168 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах»).
Организованные источники:
· ист. №0001– ДЭС;
· ист. №0002 – Растворосмесительная установка
Неорганизованные источники:
· ист. №6001 – Пересыпка инертных материалов;
· ист. №6002 – Битумные работы;
· ист. №6003 – Лакокрасочные работы;
· ист. №6004 – Сварочные работы;
· ист. №6005 – Машинка шлифовальная 
На этапе эксплуатации количество источников выделения загрязняющего вещества составит 14 единиц, из них 4 – организованные и 10 – неорганизованных, соответственно. 
Организованные источники:
· ист. №№0001-0002– Печь ПП-0,63;
· ист. №0003 – Блок АГЗУ;
· ист. №0004 – Дренажная емкость Д-1;
Неорганизованные источники:
· ист. №6001 – Площадка АГЗУ;
· ист. №6002 – Площадка конденсатосборника с газовым расширителем К-3 (V=25 м3);
· ист. №6003 – Площадка фильтра СДЖ с расходомером для нефти;
· ист. №6004 – Насос перекачки нефти Н-1,1/2 (2 ед);
· ист. №6005 – Насос перекачки дренажа НП-1;
· ист. №6006 – Площадка насосов перекачки нефти Н-1,1/2;
· ист. №6007 – Нефтегазовый сепаратор С-1;
· ист. №6008 – Газовый сепаратор ГС-1;
· ист. №6009 – Блок дозирования реагента БДР-1;
· ист. №6010 – Площадка дренажной емкости Д-1 с насосом НП-1.
Объем отходов при строительстве составляет.
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Объем отходов при эксплуатации составляет.
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