Нетехническое резюме
Рабочим проектом предусматривается три типа добычи скважины: 
- механизированный способ добычи, с использованием УЭВН;
- механизированный способ добычи, с использованием ШГН;
- механизированный способ добычи, с использованием УЭЦН.
Конкретный тип добычи для каждой скважины определяется Заказчиком.
Проектом предусматривается:
1. модернизация 50 добывающих скважин №№ 2, 6, 24, 52, 58, 109, 202, 204, 209, 215, 220, 221. 224, 229,230, 253, 407, 249, 102, 227, 463, 402, 409, 410, 411, 412, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 458, 464, 465, 466, 546, 603, 605, 606, 607, 608, 18Н-01, 18Н-02, 22Н-01, 22Н-02, 22Н-03, 22Н-04, 22Н-05 – установка насосного оборудования: три типа добычи УЭЦН, УЭВН, ШГН.
2. демонтаж/монтаж участка выкидной линии от крайнего фланца фонтанной арматуры до входа в землю; 
3. демонтаж и установка нефтегазовых сепараторов и накопительных емкостей на существующих площадках мобильных сепарационных блочных установок (МСБУ) скважин №№109, 219, 253, 221, 249: 
- объем нефтегазового сепаратора (НГС) МСБУ для скважин №№109, 253 на V=100м3;
- объем нефтегазового сепаратора (НГС) МСБУ для скважины №219 V=80м3;
- объем накопительной емкости МСБУ для скважин №№109, 253, 221, 249 V=100м3;
- объем накопительной емкости МСБУ для скважины №219 V=85м3.
Проектом не рассматриваются существующие бетонные площадки с бордюрами для МСБУ, установка емкостей и трубная обвязка для газового сепаратора, дренажной емкости и площадки налива на АЦН.
Всего на период проведения строительных работ  выявлено 18 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 4 из которых явлются организованными и 14 являются неорганизованными.
На этапе строительства источникам неорганизованных выбросов присвоены четырехразрядные номера начиная: организованный с 1101, неорганизованные с 7101.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве проектируемого объекта, составит 1,2832 г/сек или 1,2493 т/период.
Необходимое для проведения строительных работ количество ГСМ: дизельное топливо 9,04 т/период, бензин 0,39 т/период.
Всего на площадке в период эксплуатации выявлено 9 источников выбросов, из них 5 организованных источника, 4 - неорганизованных источника.
Неплотности оборудования не посчитаны, так как производится замена оборудования без изменения количества ЗРА и ФС.
На этапе строительства источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных   начиная с 6001.
	Источник №0001-0004-накопительные емкости на скважинах 819, 109, 253, 221, 249 
	Источник №6001-6003 – НГС на скважинах 219, 109, 253
	Источник №6004 – Насос на скважине (50 ед).
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 1,17266 г/сек или 20,5777 т/год.
На период эксплуатации – выбрасывается 5 наименований загрязняющих веществ.

Объем отходов при строительстве составляет.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	
	65,35143

	в т. ч. Отходов производства
	
	60,10143

	отходов потребления
	
	5,25

	Опасные отходы

	Использованная тара
	
	[bookmark: _Hlk155715507]0,04153

	Ветошь промасленная
	
	0,0381

	Не опасные отходы

	Смешанные металлы
	
	50

	Остаточный бетон и бетонный шлам
	
	10

	Отходы сварки
	
	0,0218

	Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств)
	
	5,25





