НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к проекту «План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на участке №1 месторождения Бала-Дересин Северный в 
Актогайском районе Карагандинской области» на 2026-2033 год

Общие сведения
Наименование юридического лица - ТОО «Балқаш жібек жолы».
Юридический адрес – Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А, город Балхаш, ул. Амангельды, д. 29; БИН - 030340004078;
Наименование объекта – добычи гравийно-песчаной смеси на участке Бала-Дересин Северный в Актогайском районе Карагандинской области.
Адрес расположения объекта – Месторождение песчано-гравийной смеси Бала-Дересин Северный рас-положено в 12 км к востоку от г. Балхаш, в 6 км к северу от берега оз. Балхаш и в 1,5 км на север-северо-запад от действующего карьера месторождения «Бала-Дересин» (блок L-43-43 (10г-5б-5).
Форма собственности: частная.
Общая площадь земельного отвода: Целевое назначение земель ­ добыча ОПИ. Площадь лицензионной территории составляет 29,6 га. Площадь месторождения не застроена.

 Краткая характеристика компонентов окружающей среды
ТОО «Балқаш жібек жолы» является обладателем лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых № 74 от 03 марта 2023 года в Актогайском районе Карагандинской области (в контуре блоке L-43-43-(10г-5б-5) на месторождение Бала-Дересин Северный.
Работы по разведке месторождения ПГС Бала-Дересин Северный проведены в 2020-2021 годах.
Балансовые запасы месторождения утверждены Центрально-Казахстанской межрегиональной комиссией по запасам полезных ископаемых (Протокол №1852 от 21 июля 2021 года и по состоянию на 01.06.2021 г. составляют 4 252,5 тыс.м3 по категории С1.
Получено заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ17VWF00079877 от 07.11.2022 года. По результату скрининга была проведена ОВОС.
Участок №1 месторождения ГПС Балы-Дересин Северный является действующим. Площадь месторождения не застроена. 
ОПИСАНИЕ изменений на 2026-2033гг
В 2026 году был выполнен разделительный баланс запасов песчано-гравийной смеси месторождения Бала-Дересин Северный в Карагандинской области с пересчетом минеральных ресурсов и запасов в соответствии с требованиями Кодекса KAZRC по состоянию на 01.03.2026 г.
Извещением МД РГУ «Центрказнедра» № 26-11-3-385 от 27.03.2026 г. по утверждению запасов ПГС участка №1 месторождения Бала-Дересин Северный доказанные запасы были приняты на государственный баланс в объеме 652,8 тыс.м3
Разработка разделительного баланса обоснована отсутствием контрактов и высокими ежегодными затратами, которые привели к необходимости внесения изменений в ежегодный объем добычи путем уменьшения с 418 817 м3 до 30 000 м3. Уменьшение объема добычи позволит снизить налоговую нагрузку по добыче и выполнять лицензионные обязательства.
Поскольку недропользователь сокращает объем добычи, большая часть месторождения была снята с баланса ТОО «Балқаш жібек жолы» и возвращена государству, для чего в результате выполненного разделительного баланса в контуре месторождения Бала-Дересин Северный выделен участок № 1, оставляемый на балансе «Балқаш жібек жолы» площадью 29,6 га. Остальная территория площадью 127,9 га возвращена государству. 
В связи с вышеизложенным, возникла необходимость внесения изменений в утвержденный и согласованный в 2023 году План горных работ.
В основу Плана положен «Отчет по разделительному балансу песчано-гравийной смеси месторождения Бала-Дересин Северный в Карагандинской области с пересчетом минеральных ресурсов и запасов в соответствии с Кодексом KAZRC по состоянию на 01.03.2026 г.». Автор Нурманов Б.М.
В настоящем плане горных работ предусмотрена отработка части балансовых запасов участка № 1 месторождения песчано-гравийной смеси Бада-Дересин Северный в течение оставшегося периода действия лицензии на добычу. Срок отработки карьера составит 8 лет.
Основная производственная деятельность ТОО «Балқаш жібек жолы» заключается в проведении добычи гравийно-песчаной смеси на участке Бала-Дересин Северный в Актогайском районе Карагандинской области. Согласно ст.12 Кодекса РК О недрах и недропользование, вулканические туфы относится к общераспространѐнным полезным ископаемым.
Согласно п. 7.11 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, добыча и переработка ОПИ свыше 10 тыс. тонн в год относится к объектам II категории.

Для района характерен равнинный тип рельефа с колебаниями абсолютных высот от 347 до 340м у озера. Рельеф района представляет собой пологопадающую на юг равнину (к оз. Балхаш), на общем фоне которой развит мелкосопочник и мелкогрядовый рельеф.
Гидрографическая сеть района представлена водосборным бассейном реки Токрау. В верховье, в 180 км от участка, у пос. Актумсун, река Токрау имеет сток равный 250 л/сек в период зимней межени и 2000 л/сек - в весенний.
В многоводные годы (период повторяемости 5-6 лет) поверхностный поток доходит до пос. Орта-Дересин.
Необходимо отметить, что в годы малой водности происходит общее снижение уровня подземных вод в долине реки Токрау в среднем на 0,6 м.
Максимальное положение уровня отмечается в первой половине мая, минимальное в марте. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод в среднем равна 0,16 м.
Климатические условия характеризуются резким континентальным режимом: холодной зимой, жарким продолжительным летом и малым количеством атмосферных осадков. Среднегодовая температура воздуха района положительная + 5,4°С, с абсолютным минимумом – 39,1°C и максимумом + 42°C. 
Среднегодовое количество осадков 130-150 мм; большая часть их выпадает летом (59%). Снежный покров небольшой (12-15см), что способствует глубокому промерзанию грунта 2,5 м.
Характерной чертой местного климата является ветреная погода. Число ветреных дней в году достигает 200 и более. Преобладают ветры северо-восточных румбов скоростью 5-10 м/сек, но часто превышает 15-20 м/сек. Западные и юго-западные ветра несут обычно осадки. Ветры этого направления обычно порывистые. В зимний период часто наблюдаются очень сильные ветра, обусловливающие возникновение снежных буранов и метелей; в теплое время года такие ветра вызывают пыльные бури. Ветра, дующие летом с юга, нередко имеют характер суховеев.
Сухость климата района проявляется как в небольшом количестве осадков, так и в низкой влажности воздуха.
Растительность района относится к зоне сухой степи и полупустыни. Она представлена полынью, ковылем, тюльпанами и мелким кустарником (боялычом, жингилом и карагайником). Территория объекта является антропогенно измененной. В связи с этим значительного воздействия на растительный и животный мир не прогнозируется.
На площади работ редкие виды растительности занесенные, в Красную книгу Республики Казахстан отсутствуют.

В технологическом процессе проектируемого предприятия не используются вещества и препараты, представляющие опасность для флоры и фауны. Добыча будет производиться без применения буровзрывных работ.
По данным интерактивных карт Карагандинской областной в пределах заявленных координат отсутствуют животные занесённые в Красную книгу РК. 
ТОО «Балқаш жібек жолы» при проведении геологоразведочных работ на участке обязуется строго соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК.
1.	Воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и диким птицам;
2.	Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
3.	Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
4.	Осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;
5.	Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
6.	Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
7.	Ограничение перемещения горной техники специально отведенными дорогами;
8.	Ограничение проведения работ в период отела сайгаков, размножения других диких животных и гнездования птиц;
9.	Ограничение движения автотранспорта в ночное время суток;
10.        Контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
11.	Установка информационных табличек в местах гнездования птиц.

Краткое описание намечаемой деятельности
Объем вскрышных пород – 88,8 тыс.м3. Объем продуктивной толщи составляет 799,2 тыс.м3 с учетом отработанных в 2024-25 гг. запасов. Вскрышные породы будут транспортироваться и складироваться в отработанное пространство с целью одновременной рекультивации (прогрессивная рекультивация), что позволить избежать отвалообразования и улучшит экологические аспекты проекта. Отработку карьера предполагается осуществить одним добычным уступом высотой 3,0 м. Генеральный угол погашения бортов карьеров при отстройке их проектного положения на конец отработки (учтенный при оконтуривании запасов) составляет 30°.
Добыча будет производиться без применения буровзрывных работ.
Экскавация грунтов с забоя в транспортные средства будет производиться гидравлическим экскаватором Hyundai ёмкостью ковша 2,0 м³, транспортировка к месту назначения будет осуществляться автосамосвалами SHAANXI (Шанкси) SHACMAN (Шакман) 6x4, грузоподъемностью 25 тонн.
Удаление вскрышных пород (почвенно-растительного слоя) производится гидравлическим экскаватором Hyundai ёмкостью ковша 2,0 м³ и складируется в буртах на борту карьера для дальнейшей транспортировки в отработанное пространство с целью рекультивации.
Обустройство въездной траншей и дорог внутри карьера не требуется, так как месторождение будет отрабатываться одним уступом высотой 3 м с верхней погрузкой в автосамосвалы. 
Грунтовые автомобильные дороги, связывающие карьер и склад готовой продукции, будут иметь ширину 8 м, что устанавливается исходя из размеров автомобилей с учетом оставляемых зазоров между встречными автомобилями не менее 1,5 м и от колеса до края проезжей части дороги не менее 0,5 м.
При добычных работах возможны незначительные изменения в окружающей среде. Основными источниками воздействия на окружающую среду в являются:
 Пыление при выемочно-погрузочных работах, транспортировании горной массы;
 Пыление при статическом хранении готовой продукции;
 ДЭС
 Выбросы токсичных веществ при работе горнотранспортного оборудования. 
Для оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемого проектных работ, определения источников выбросов приняты по технической документации, представленной Заказчиком, также рассчитаны валовые и максимально разовые выбросы от используемого оборудования при проведении работ. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ являются карьерные работы - вскрышные работы, выемочно-погрузочные работы, разгрузочные работы, карьерный транспорт. Отвалообразование не предусматривается. Вскрышные породы, представленные ПРС, будут использованы для рекультивации отработанного пространства. Добычные работы будут производиться без применения буровзрывных работ, методом экскавации. Выхлопы от карьерного транспорта. Выхлопы от дизель- электростанции типа TSS SDG 7000EH3A,  ном.мощность 6,5 кВт., обеспечивающим электроэнергией пост охраны, модуль выдачи нарядов и освещение карьера в темное время суток. Используемый автотранспорт при проведении работ, являются передвижными.
В составе производственных объектов Месторождения Бала-Дересин Северный будет функционировать 12 источников загрязнения, из них: 11 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе 6 передвижных (спец.техника) и 1 организованный источник.
1001 – работа ДЭС;
6001 – выемочно-погрузочные и транспортировочные работы;
6002 – разгрузка вскрышных пород и сдувание;
6003 – разгрузка ПГС и сдувание
6004 – выемочно-погрузочные и транспортировакаработы по ПГС;
6005 –  топливозаправщик;
6006-6011 – спец.техника.
[bookmark: _GoBack]Выбросы ЗВ на 2026-2033 годы составят – 2,4206925 тонн/год.
Списочная численность персонала– 12 человек.

[bookmark: _Toc289851680][bookmark: _Toc362751443][bookmark: _Toc87430087]Оценка воздействия проектных решений на атмосферный воздух
По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к относительно локальному типу загрязнения, который характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне предприятия. По временному масштабу воздействия относится к продолжительному воздействию.
Интенсивность воздействия не значительная, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
Воздействие средней значимости. Производственный объект на жилую, селитебную зону, здоровье граждан предприятие не окажет негативного влияния, с учетом их отдаленности.
До ближайшего населенного пункта 9 км на Ю-З участка – п.Шашубай.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы
Учитывая значительные расстояния до ближайших водных объектов (ближайшая точка водного горизонта озера Балхаш находится на расстоянии более 5 км южнее), работы будут проводиться за пределами водоохранных зон и полос. Установление водоохранных зон и полос. Проектируемые работы носят локального воздействия, средней продолжительности, и не могут вызвать негативных отрицательных изменений в природной среде. Таким образом, на поверхностные воды, проектируемые работы воздействия не окажут.
Участок проектных работ характеризуются отсутствием сетей водопровода. Вода привозная. В соответствии со СНиП 2.04.01-85* (СНиП РК 4.01-02-2001) норма потребления питьевой воды 25 л/сутки на одного работающего.
Потребление хозяйственно-питьевой воды составит 12*0,025=0,3 куб.м в сутки.  Всего 0,3*240 сут./год = 72 куб. м в год (2026-2033 год).

Техническая вода. Водопотребление на технические нужды с целью пылеподавления - 5 м3/сут , 190 дней (в дождливые дни пылеподавление не проводится).
Потребление технической воды составит 190*5=950 м3/год. Вода относится к безвозвратному водопотреблению.
Расход воды на пожаротушение 10 л/сек. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10 м3 и используется только по назначению. 
Техническая вода будет доставляться из ближайшего населенного пункта п.Шашубай, либо г.Балхаш  по договору с лицами имеющих разрешение на спецводопользование с правом передачи третьим лицам, если таковые лица отсутствуют, то будет использоваться центральный водопровод с оплатой  по счётчику. 
Питьевая вода – бутилированнная посредством закупа в торговых точках.
Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на территории проведения работ равен водопотреблению на хоз.-бытовые нужды и соответствует – 72 м3/год. Стоки от биотуалета будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения спец.автотранспортом на основании заключенного договора. 

Оценка воздействия намечаемой деятельности на земельные ресурсы
В пределах промышленной площадки отсутствуют памятники археологии, особо охраняемые территории и другие объекты, ограничивающие его эксплуатацию. 
Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что месторождение располагается строго в отведенных границах картограммы. В период проведения горных работ будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ лицензионного участка без предварительного согласования с контролирующими органами.
В процессе производственных работ и жизнедеятельности персонала предприятия на участке проведения горных работ отходы потребления представлены только ТБО, отходы производства представлены промасленной ветошью и вскрышными породами. Так как ремонта спецтехники на данном участке выполняться не будет, иные отходы производства отсутствуют.
В соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным приказом Министра охраны окружающей среды от 6 августа 2021 года № 314, данным отходам присваивается код: 
ТБО (20 03 01) - Смешанные коммунальные отходы (неопасный отход).
Согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. № 100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» морфологический состав отходов следующий: Бумага и древесина – 60 %; тряпье – 7 %; пищевые отходы – 10 %; стеклобой – 6 %; металлы – 5 %; пластмассы – 12 % и др. 
Отходы находятся преимущественно в твердом состоянии.
Ветошь промасленая (код 15 02 02*) - Объемы образования приняты согласно данным оператора – 0,17  т. 
Накопление образуемых отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Все образуемые отходы, в т.ч. твердые бытовые, будут передаваться для сортировки, утилизации и захоронения, что исключит их отрицательное воздействие на окружающую среду. Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.
Вскрышные породы (код 01 01 02) - Вскрышные породы будут транспортироваться и складироваться в отработанное пространство с целью одновременной рекультивации (прогрессивная рекультивация), что позволить избежать отвалообразования и улучшит экологические аспекты проекта.
Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в период добычных работ предусматриваются следующие мероприятия:
· ограничение зоны проведения строительных работ за пределами выделенного земельного участка.
· стоянка автомобильной техники и складирование стройматериалов и оборудования предусматривается в пределах существующего земельного участка;
· минимальное переустройство существующего микрорельефа путём максимально возможного приближения к нулевому балансу земляных масс;
· использование для движения строительной техники существующих подъездных дорог;
· капитальный ремонт строительной техники должен проводиться на базе подрядной организации или на СТО;
· использование для строительных и эксплуатационных работ только исправной техники;
· своевременный вывоз образующихся отходов.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на недра
животный мир и растительный покров
Планируемая деятельность будет осуществляться в пределах границ земельного отвода, вне мест расположения запасов полезных ископаемых и месторождений подземных вод. Изъятие или воздействие на недра проектными решениями не предусматривается. В связи с вышеизложенным, разработка мероприятий по охране недр для данного вида хозяйственной деятельности не целесообразна.
Непосредственно на прилегающей к ней территории, вследствие длительной техногенной нагрузки растительный покров значительно угнетен и представлен преимущественно степными насаждениями. 
Территория в районе размещения объектов проектирования безлесная, городская, промышленная. Растительность в районе предприятия – разнотравно-злаковая (ковыль, полынь). Редкие и исчезающие растения, занесённые в Красную книгу  не наблюдаются. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.
ТОО «Балқаш жібек жолы» при проведении добычных работ на участке обязуется строго соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК.
1.	Воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным и диким птицам;
2.	Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
3.	Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
4.	Осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;
5.	Сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
6.	Сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
7.	Ограничение перемещения горной техники специально отведенными дорогами;
8.	Ограничение проведения работ в период отела сайгаков, размножения других диких животных и гнездования птиц;
9.	Ограничение движения автотранспорта в ночное время суток;
10.        Контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
11.	Установка информационных табличек в местах гнездования птиц.

Аварийные ситуации
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др. при возникновении аварийной ситуации, она будет носить локальный характер и не повлечет за собой катастрофических последствий.
В качестве имеющихся на настоящий момент в рамках осуществляемой деятельности необратимых последствий при осуществлении производственной деятельности на месторождение относятся следующие: 

