Краткое нетехническое резюме проекта
АО «Айдабульский спиртзавод» является действующим предприятием и расположено в п.Айдабол, Зерендинском районе Акмолинской области. 
Основной деятельностью предприятия является выработка спирта этилового ректификованного. Спирт вырабатывается из крахмал содержащего зерно сырья. 
Проектная мощность спиртзавода составляет 2000 дал в сутки.
Территория предприятия представлена двумя промплощадками, расположенными в п.Айдабул: основная площадка и площадка для хранения и подготовки зерна. 
На основной производственной площадке размещены следующие здания и сооружения: - производственный корпус; - спиртохранилище; - лаборатория; - административное здание; - котельная; - мазутохранилище; - гаражи; - АЗС; - склад реагентов; - вспомогательные здания и сооружения. 
На площадке для хранения и подготовки зерна размещены: - зерносклады; - весовая; - склад материальных ценностей.
Также имеются очистные сооружения расположены в границах п. Айдабол, в 0,7 км от территории действующего спиртзавода.
Рассматриваемые пруды-накопители (4 ед.) представляют собой земляные емкости прямоугольной формы, размером в плане 70*140м каждый. Общий объем прудов – 78400 м3, общая площадь – 6,4 га.
Данные объекты находятся во владении АО «Айдабульский спиртзавод», являются накопителями замкнутого типа и не относятся к водоемам культурно-бытового и рыбохозяйственного значения.
Пруды–накопители  являются	производственными	объектами   вспомогательного характера, относящимися к действующему спиртзаводу.
Фактический объем накопителей – 78400 м3; Площадь накопителей (факт) – 39200 м2;        Среднегодовой объем сточных вод – 146000 м3/год (16,67 м3/час).
Часть среднегодового объема сточных вод находится в отстойнике. В летний период часть очищенных сточных вод используется для орошения земледельческих полей. Расход вод на ЗПО составляет 51000 м3/год.
Очистные сооружения спиртзавода сданы в эксплуатацию в 2000 году. На очистные сооружения, кроме стоков спиртового производства, поступают сточные воды котельной и бани жилого поселка.
В состав очистных сооружений входят: 
1. Приемная камера;
2. Песколовки;
3. Резервуар - осреднитель; 
4. Биокоагулятор;
5. Компактная установка; 
6. Контактные резервуары; 
7. Иловые площадки;
8. Песковая площадка; 
9. Пруды-накопители;
10. Производственное здание.
В результате деятельности предприятия  образуются следующие виды отходов:
- смешанные коммунальные отходы;
- отход производства спирта (барда);
- мертвые зерноотходы;
- нефтешлам;
- металлическая стружка;
- огарки сварочных электродов;
- ил очистных сооружений сточных вод;
- отработанные шины;
- отработанные аккумуляторы;
- отработанные масляные фильтра;
- отработанное моторное масло;
- отработанное трансмиссионное масло;
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