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АННОТАЦИЯ

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов, включает нормативы допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, для пруда – накопителя АО «Айдабульский спиртзавод», содержатся оценка уровня загрязнения водного объекта на существующее положение, а также предложения по нормативам допустимых сбросов по ингредиентам, рекомендации по организации системы контроля за соблюдением нормативов допустимых сбросов.
Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории.
Проектом предусмотрено сброс сточных вод в пруд-накопитель в АО «Айдабульский спиртзавод».

Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель установлено по следующим веществам: ХПК, БПК5, Взвешенные вещества, Азот аммонийный, Фосфаты, Хлориды, Сульфаты, Нитраты, Нитриты, Сухой остаток, Нефтепродукты, СПАВ.
Вещества 1-го класса опасности в составе сточных вод нет. Веществ, обладающих эффектом суммации при поступлении в пруд-накопитель в сточных водах нет.
Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, жесткость, растворенный кислород, прозрачность, эфир экстрагируемые жиры, температура, окраска, запах нормативы ПДС не рассчитываются.

Нормативный сброс загрязняющих веществ составит:  18035,66 г/час,  157,857566 т/год.
Нормативы ДС устанавливаются на 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды при:

>
изменении экологической обстановки в регионе;

>
появлении новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды.
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1. Введение
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих с очищенными сточными водами в  пруды – накопители АО «Айдабульский спиртзавод» разработан на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года.
При разработке проекта нормативов НДС использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.
Разработчиком проекта является ИП «Погорелов В.Ф.» который осуществляет свою деятельность в соответствии с Государственной лицензией выданным РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»  №02475Р от 07.10.2019 г. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.  

Адрес исполнителя: Акмолинская область, г. Кокшетау, микр. Боровской, д. 55 А. кв.35.

Контактный телефон: +7 (702) 291-91-19, +7 (707) 845-65-25.

Заказчик: АО «Айдабульский спиртзавод»
Адрес заказчика:  Акмолинская область, Зерендинский район, п. Айдабол.

2. Общие сведения о объекте
АО «Айдабульский спиртзавод» является действующим предприятием и расположено в п.Айдабол, Зерендинском районе Акмолинской области. 

Основной деятельностью предприятия является выработка спирта этилового ректификованного. Спирт вырабатывается из крахмал содержащего зерно сырья. 

Проектная мощность спиртзавода составляет 2000 дал в сутки.

Рассматриваемые пруды-накопители (4 ед.) представляют собой земляные емкости прямоугольной формы, размером в плане 70*140м каждый. Общий объем прудов – 78400 м3, общая площадь – 6,4 га.

Данные объекты находятся во владении АО «Айдабульский спиртзавод», являются накопителями замкнутого типа и не относятся к водоемам культурно-бытового и рыбохозяйственного значения.

Пруды–накопители  являются
производственными
объектами   вспомогательного характера, относящимися к действующему спиртзаводу.

Фактический объем накопителей – 78400 м3; Площадь накопителей (факт) – 39200 м2;        Среднегодовой объем сточных вод – 146000 м3/год (16,67 м3/час).

Часть среднегодового объема сточных вод находится в отстойнике. В летний период часть очищенных сточных вод используется для орошения земледельческих полей. Расход вод на ЗПО составляет 51000 м3/год.

Очистные сооружения спиртзавода сданы в эксплуатацию в 2000 году. На очистные сооружения, кроме стоков спиртового производства, поступают сточные воды котельной и бани жилого поселка.

В состав очистных сооружений входят: 
1. Приемная камера;

2. Песколовки;

3. Резервуар - осреднитель; 
4. Биокоагулятор;

5. Компактная установка; 
6. Контактные резервуары; 
7. Иловые площадки;

8. Песковая площадка; 
9. Пруды-накопители;

10. Производственное здание.
Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-
взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным,
технологическим и инженерно-техническим требованиям. 
Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими
требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ,
образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-
защитную зону не входят.
Расстояние до жилого массива в метрах 
	Румбы направлений
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	 Пруд-накопитель 
	-
	780
	-
	770
	-
	-
	-
	-


Знак «-»  означает что в данном направлении жилая зона отсутствует                                 
Ситуационные карты-схемы района размещения объектов представлены в рисунке 1.

Посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, стационарные посты наблюдений Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды на предприятии отсутствуют.

Рисунок 1

Ситуационная карта-схема района размещения объекта
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1  Краткая характеристика технологии производства, технологического

оборудования, используемого сырья и материалов

В состав очистных сооружений входят: 
1. Приемная камера;

2. Песколовки;

3. Резервуар - осреднитель; 
4. Биокоагулятор;

5. Компактная установка; 
6. Контактные резервуары; 
7. Иловые площадки;

8. Песковая площадка; 
9. Пруды-накопители;

10. Производственное здание.
Сточные воды по сетям канализации самотеком поступают в приемный резервуар емкостью 9 м3, который расположен на территории завода. Далее сточные воды по канализационному коллектору диаметром 219 мм, самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции емкостью 9 м3. На самотечной части коллектора имеется три отстойника сточных вод, где оседают грубодисперсные примеси.

В канализационной насосной станции установлено 3 насоса (1 рабочий, 2 насоса резервных) марки СД 140/45, которые работаю 24 часа в сутки. В случае аварии приемный резервуар рассчитан на 3-х часовую остановку насосов. Из канализационной насосной станции стоки по напорному коллектору диаметром 325 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений. 
Схема очистки сточных вод включает три основных этапа:

1. Предварительную очистку стоков и усреднение их состава;

2. Биохимическую очистку в системе биокоагулятора, компактная установка; 
3. Обеззараживание и выпуск сточных вод в пруды-накопители для доочистки.

С площадки спиртзавода стоки поступают в приемную камеру. Приемная камера представляет собой резервуар прямоугольной формы с внутренним размером 1,0*1,5м и глубиной 1,3м. из приемной камеры сточные воды направляются на предварительную очистку в горизонтальные песколовки.

В горизонтальной песколовке с прямолинейным движением сточных вод, происходит задержание тяжелых минеральных примесей. Проект песколовки разработан в насыпи высотой до 4 метров. Песколовка открытого типа длиной 11,0 м, переменного сечения. Скорость движения при максимальном притоке 0,3 м/сек, при минимальном 0,15 м/сек. Продолжительность нахождения сточных вод при максимальном притоке не менее 30 сек. Гидравлическая крупность песка, подлежащего задержанию 18,7-24,8 мм/сек, количество задерживаемого песка с влажностью 60% и объемным весом 1,5 м3 – 0,02 литра в сутки.

Песколовка имеет трапецеидальное сечение проточной части и состоит из двух отделений. Для отключения отделений из работы на входе и выходе последних установлены металлические затворы. Для сбора осадка в начале приточной части каждого отделения песколовки предусмотрен приямок. Проточная часть песколовки имеет уклон к приямку. Песок, осевший на дно песколовки вне приямка, смывается в последний с помощью разводящей системы технического водопровода. Удаление песка из песколовки осуществляется
гидроэлеватором.
Подача
рабочей
жидкости
в
отвод пульпы
производится самостоятельными трубопроводами через камеру переключения, оборудованную задвижками. Рабочей жидкостью для гидроэлеватора является осветленная сточная вода.осадок из песколовки отводится на песковую площадку.

Поступающая на очистные сооружения сточная вода характеризуется высокими нестабильными значениями ХПК и БПК. Это свидетельствует о залповых выбросах высоко загрязненных сточных вод спиртового производства. Для усреднения стоков предназначен двухсекционный резервуар-усреднитель прямоугольной формы, размером в плане 6,0*9,0м и высотой 3,6м, разделенный железобетонной перегородкой на 2 секции, емкостью 150 м3.

Очищенные от песка и усредненные стоки содержат грубодисперсные, тонкодисперсные взвешенные вещества и растворенные органические соединения в количествах, затрудняющих процесс биоокисления в компактных установках. Для интенсивной очистки сточных вод перед подачей их в компактные установки стоки поступают в биокоагулятор. Биокоагулятор прямоугольной в плане формы представляет собой вертикальный отстойник, центральная часть которого отводится под камеру биокоагуляций. Биокоагулятор – заглубленная емкость диаметром 4,5 м и глубиной 6,05м, с верхней цилиндрической частью глубиной 3,6 м, и с нижней конической частью глубиной 2,45 м. Биокоагулятор и отстойник совмещены в одном сооружении, но разделены на две основные зоны: аэрации и отстаивания. Выпуск сточных вод в биокоагулятор осуществляется под аэраторы. Вместе со сточными водами подается активный ил из компактных установок, количество подаваемого ила составляет 50% от избыточного активного ила, образующегося в компактных установках, что составляет 6-8 м3/сут. К компактным установкам подается воздух в количестве 5м3 на 1м3 сточных вод. Продолжительность аэрации – 20 мин, время отстаивания – 1 час. Для улучшения перемешивания в углах камеры устроены треугольные циркуляционные короба, верхний порог которых на 0-3м ниже уровня воды. Равномерно по периметру камеры биокоагуляции установлены 4 ящика с фильтросами, к которым по воздуховодам подводится сжатый воздух. Фильтросы располагаются на глубине 3 метра от поверхности воды, на 0,3 метра выше выхода сточной воды из центральной трубы. Эффективность задержания взвешенных веществ – 25%, БПК – 25%.

Предварительно очищенные в биокоагуляторе стоки поступают в компактные установки, которые представляют собой аэрационное сооружение, скомопнованное в единый блок с вторичным отстойником и аэробным стабилизатором осадка. Компактная установка предназначена для очистки бытовых сточных вод, а также производственных сточных вод, близких по составу кбытовым или их смесей методом аэробной стабилизации активного ила. Установка рассчитана для очистки сточных вод с температурой на менее 50 и концентрацией по БПК не более 270 мг/дм3 и содержанием взвешенных веществ не более 325 мг/дм3. В компактной установке производится одновременно очистка сточных вод и стабилизация активного ила. Воздух в зоны аэрации подается от воздуходувок, установленных в производственном здании. Стоки с территории завода выходят с температурой около 35-40оС. В зимний период при транспортировке стоков до очистных сооружений их температура может уменьшаться до 30оС. Для обеспечения оптимальных условий биохимических процессов брожения предусмотрена возможность подогрева стоков в компактной установке и биокоагуляторе за счет подогрева подаваемого на аэрацию воздуха до 18оС. Для уменьшения теплопотерь компактные установки со всех сторон засыпаны грунтом (огрунтованы), а сверху покрываются деревянными щитами, которые при необходимости могут быть дополнительно утеплены.

После аэрации сточная вода в смеси с активным илом поступает во вторичный отстойник, где отделяется от активного ила. Выпавший в бункерную часть зоны отстаивания активный ил перекачивается с помощью эрлифтов в зону аэрации для повторного использования в биокоагулятор (возвратный ил), а избыточный ил – в зону аэробной стабилизации.

Периодически стабилизированный осадок из компактных установок, а также осадок из биокоагулятора удаляется для подсушки на иловые карты. Карты работают поочередно, подача регулируется шиберами, установленными на подводящем лотке. Для обезвоживания ила предусмотрены две иловые карты общей площадью 784 м2, площадки размером в плане 14*26м, глубиной 1,8м, с асфальтированным дном. Основание иловых площадок выполнено их двух слоев асфальта по щебеночно-песчаной
подготовке.

На
площадках
предусмотрено
устройство
пандусов для
возможности механизированной уборки высушенного осадка. Подсушенный на иловых площадках ил вывозится на поля в качестве удобрения, а дренажная вода подается в приемную камеру очистных сооружений.

Очищенная сточная вода далее подается на обеззараживание в контактные резервуары. Обеззараживание достигается при смешении воды с гипохлоритом натрия, поступающим из электролизной, расположенной в производственной здании. Доза активного хлора принята 3 г/м3. Контактные резервуары для дезинфекции очищенной сточной воды рассчитаны на продолжительность контакта с хлором 30 минут. Резервуары предусмотрены в количествке 2 единиц, выполненные в виде колодцев диаметром 2,0 м из сборных железобетонных колец.   

Перед контактными резервуарами предусмотрен лоток, соединяющий контактные резервуары. Осадок, выпадающий в контактных резервуарах, самотеком поступает в иловый колодец, смешиваясь с остальным осадком, и далее поступает на иловые площадки. Количество осадков, выпадающих в контактных резервуарах при влажности 98% составляет 200 л/сут.

После обеззараживания очищенная сточная вода самотеком поступает в пруды-накопители (4 ед.), размером в плане 70*140 м каждый, общий объем прудов-накопителей 78400 м3, общая площадь 6,4 га. Сточная вода направляется в пруды-накопители, где при естественной аэрации, происходит глубокая очистка сточных вод. По проектным данным после глубокой аэрации, БПК очищается до 3-5 мг/дм3. В летний период большая часть воды из прудов-накопителей сливается самотеком на существующие нижние карты полей орошения, а оставшаяся часть воды может перекачиваться насосом ЭЦВ 10-160-35 на существующие верхние карты полей орошения. Общая площадь земледельческих полей орошения (ЗПО) – 140 га. Расход воды на орошение ЗПО составляет 51000 м3/год.
3.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений
Согласно п. 10 статьи 222 Кодекса запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения. 
В данном проекте рассмотрен выпуск смешанных хозяйственно – бытовых и производственных сточных вод в пруд-накопитель с механической и биологической очистки сточных вод.

                                   Эффективность работы очистных сооружений 
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений


	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая
	Проектные показатели
	Фактические показатели (средние за 3 года)

	
	
	
	
	Концентрация, мг/дм3
	
	Степень очистки, %
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки,%

	
	
	м3/час (максимальная часоваяпроизводительность)
	м3/сут (среднесуточная)
	тыс.м3

/год (максимальная)
	м3/час
	м3/сут
	тыс.м3

/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Очистные сооружения
	БПК5
	16,67
	400,0
	146000,0
	16,67
	400,0
	146000,0
	52
	24,4
	53
	-
	-
	-

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	3,27
	1,74
	46,8
	-
	-
	-

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	107,6
	50,6
	52,97
	-
	-
	-

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	7.44
	3,23
	56,58
	-
	-
	-

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	494,9
	212,1
	57,14
	-
	-
	-

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	238,5
	207,7
	12,91
	-
	-
	-

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	40,4
	4,04
	90
	-
	-
	-

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	3,27
	3,55
	8,56
	-
	-
	-

	
	 Взвешенные вещества
	
	
	
	
	
	
	109
	22
	79,81
	-
	-
	-

	
	Сухой остаток
	
	
	
	
	
	
	1691
	856
	49,38
	-
	-
	-

	
	СПАВ
	
	
	
	
	
	
	1,33
	0,44
	66,91
	-
	-
	-

	
	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	2,3
	0,28
	87,82
	-
	-
	-

	*   данные фактические показатели являются не постоянными и могут менятся  


3.3 Оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов очистки сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.

Согласно Экологического кодекса РК «запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения». 

В связи с вышеизложенным оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов очистки сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом не производился.
3.4. Перечень загрязняющих веществ
Согласно п.50 указанной методики «Перечень выпусков и их характеристики определяются для проектируемых объектов на основе проектной информации».

Нормативы предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ

	Наименование загрязняющих веществ

	

	Взвешанные вещества

	ХПК

	БПК

	Фосфаты

	Хлориды

	Сульфаты

	Нитраты

	Нитриты

	Азот аммонийнный

	Сухой остаток

	Нефтепродукты

	АПАВ


3.5 Качественные показатели сточных вод

Лабораторные исследования проводились аккредитованной лабораторией                 ТОО «Ecology Business Consulting» (копии протоколов прилагается приложение 2).

Результаты приведены по следующим параметрам:

- Концентрация пруда- накопителя;
- Концентрация сточной воды в очистных сооружениях.
Качественные показатели  сточных вод на существующее положение отображены в таблице 3.5.1

Качественные показатели сточных вод очистных сооружениях
	Наименование веществ
	Ед. измер.
	Концентрация сточных вод очистных сооружениях 

	Хлориды 
	мг/дм3
	494,9

	Сульфаты 
	мг/дм3
	238,5

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	109

	Нитриты 
	мг/дм3
	7,44

	Нитраты 
	мг/дм3
	40,4

	Фосфаты 
	мг/дм3
	3,27

	 Аммиак (по азоту) 
	мг/дм3
	3,27

	Сухой остаток 
	мг/дм3
	1691

	БПК5
	мг/дм3
	52

	ХПК
	мгО2/дм3
	107,6

	СПАВ
	мг/дм3
	1,33

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	2,3


Качественные показатели сточных вод пруда-накопителя
	Наименование веществ
	Ед. измер.
	Концентрация сточных вод пруда-накопителя 

	Хлориды 
	мг/дм3
	212,1

	Сульфаты 
	мг/дм3
	207,7

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	22

	Нитриты 
	мг/дм3
	3,23

	Нитраты 
	мг/дм3
	4,04

	Фосфаты 
	мг/дм3
	3,55

	 Аммиак (по азоту) 
	мг/дм3
	1,74

	Сухой остаток 
	мг/дм3
	856

	БПК5
	мг/дм3
	24,4

	ХПК
	мгО2/дм3
	50,6

	СПАВ
	мг/дм3
	0,44

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,28


3.6 Данные по балансу водопотребления и отведения
В соответствии с Правилами охраны поверхностных вод Республики Казахстан все
юридические и физические лица (владельцы объектов и территорий), занимающиеся
хозяйственной деятельностью, являются водопользователями, осуществляющими забор воды из водных объектов и сброс сточных вод.
Фактический объем сброса сточных вод пруд-накопитель составит –  16,67 м3/час, 400,0 м3/сутки, 146000,0 тыс.м3/год.
Баланс водопотребления и водоотведения
	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут.
	Водоотведение, тыс.м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Спиртзавод
	
0,685
	
0,685
	
-
	
-
	
-
	
0,685
	
-
	
0,539726
	
0,139726
	
0,4
	
-
	
-


Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Данные не учитывались


Результаты инвентаризации выпусков сточных вод 

	Наименование предприятия
(участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод

	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концетрация загрязняющих веществ  мг/дм3

	
	
	
	
	ч/сут.
	сут./год
	м3/час
	м3/год
	
	
	макс.
	средн.

	АО «Айдабульский спиртзавод»
	 1
	0,5
	Хозяйственно – бытовые сточные воды и  сточные воды, образованные при производственных процессах 
	24
	365
	16,67
	146000,0
	 Пруд-накопитель
	БПК5
	24,4
	24,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	1,74
	1,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	50,6
	50,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты
	3,23
	3,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	212,1
	212,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	207,7
	207,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты
	4,04
	4,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фосфаты
	3,55
	3,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Взвешенные вещества
	22
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сухой остаток
	856
	856

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СПАВ
	0,44
	0,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты
	0,28
	0,28


4.Характеристика приемника сточных вод
Пруды-накопители (4 ед.) представляют собой земляные емкости прямоугольной формы, размером в плане 70*140м каждый. Общий объем прудов – 78400 м3, общая площадь – 6,4 га.
В состав очистных сооружений входят: Приемная камера; Песколовки; Резервуар - осреднитель; Биокоагулятор; Компактная установка; Контактные резервуары; Иловые площадки; Песковая площадка; Пруды-накопители; Производственное здание.
4.1. Краткая климатическая характеристика района расположения предприятия
В Акмолинской области климат резко континентальный, засушливый, с жарким летом и холодной зимой. Суточные и годовые амплитуды температур очень велики. Весна и осень выражены слабо. Солнечных дней много, количество солнечного тепла, получаемого летом землёй, почти столь же велико, как в тропиках.

Облачность незначительна. Годовые осадки уменьшаются с севера на юг, максимум их приходится на июнь, минимум - на февраль. Снеговой покров удерживается в среднем 150 дней. Ветры в Акмолинской области довольно сильные.

Климат проектируемого объекта резко континентальный и засушливый. Зима продолжительная с устойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Зона влажности 3 (сухая).

Температура воздуха.
Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

Из этого следует, что среднемесячная температура самого холодного месяца года - января составляет -15,8 градусов, а средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, июля составляет+25,8 градусов тепла, среднегодовая температура составляет 2,0 градуса, абсолютная максимальная температура воздух достигает +38².

В отдельных случаях температура зимой может понижаться до - 46º градусов (вероятность такой температуры составляет не более 5%).

В жаркие дни температура может повышаться до 38 градусов тепла, такой перепад температуры наблюдается 1 раз в 10 лет.

Первые морозы наблюдаются в период с 15 по 20 сентября, последние 23-27 мая по 6 июня. Общая продолжительность безморозного периода колеблется в широких пределах от 78 до 143 дней.

Атмосферные осадки.
Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих в г. Кокшетау равно 310 мм, при колебаниях, в зависимости от водности года, от 158 до 459мм и в верховьях достигает 550мм. Посезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее количество осадков выпадает в теплый период (май - сентябрь) 250 мм, наименьшее в холодный период - 60 мм. Большая часть летних осадков выпадает в июле (до 30% годовой суммы), а в зимний период – в ноябре, декабре и марте. Среднегодовая высота снежного покрова составляет - 22 см.

Согласно СНиП РК 2.04.01.-2010 «Строительная климатология» номер района по весу снежного покрова - 3.

Глубина промерзания.
Нормативная глубина для данного района 195 см для глинистых грунтов, для песчаных и крупнообломочных грунтов достигает 230 см.

Средняя глубина проникновения «0» в грунт 215см, наибольшее проникновение наблюдается в марте месяце.

Ветер.
Для исследуемого района характерно частые ветры, дующие преимущественно юго-западного и западного направлений.

Скорость ветра 31 м/сек. возможно один раз в 5 лет, один раз в 10 лет -33 м/сек. и один раз в 100 лет - 40 м/сек.

Среднегодовая скорость ветра - 5,2 м/сек. Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения составляет 5% или 12,4 м/сек.

Наиболее с ильные в етры д уют в з имний п ериод, в летний п ериод имеют характер суховеев. Количество ветров в год составляет 280-300 дней.
Промплощадка по климатическому районированию территории, относится к 1 климатическому району, подрайон  1-В (МСН 2.04.01-98).

Климат района расположения предприятия резко континентальный с суровой малоснежной зимой и сухим жарким летом. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Для климата характерна интенсивная ветровая деятельность.

Среднегодовая скорость ветра – 5.2 м/с. Преобладающее направление ветра в холодный период – юго-западное. В теплое время возрастает интенсивность западных румбов.  

Средняя минимальная температура наружного воздуха за самый холодный месяц – январь (-15.6С), средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца – июля (20.0˚С).

Перепад высот на местности в радиусе 2 км не превышает 50 м на 1 км. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности равен 1. 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы равен 200.

Основные метеорологические характеристики района и сведения на повторяемость направлений ветра, по данным многолетних наблюдений, приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

	Наименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	24.5

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 
	-14.0

	(для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	       С
	4.2

	       СВ
	3.4

	       В
	3.1

	       ЮВ
	3.6

	       Ю
	4.1

	       ЮЗ
	4.9

	       З
	5.0

	       СЗ
	4.5

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4.2

	Скорость ветра (по средним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	9.0

	
	


4.2 Сведения о расположении близ расположенных водоохранных зонах, поверхностных вод
Ближайший водный объект является река Айдабулька находится на расстоянии 220 метров в северном направлении от очистных сооружений.
Пруд-накопитель попадает в водоохранную зону, но не попадает в водоохраную полосу водного объекта.
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4.3.Данные о гидрологическом режиме водного объекта и по фоновому составу воды
Данные о гидрогеологическом режиме водного объекта не
учитывались.

Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Данные не учитывались


5.0 Расчет нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ

Расчет предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ выполнен на основании «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10 марта 2021 года № 63  в соответствии с главой 3, «Расчет нормативов сбросов загрязняющих веществ».

Расчет предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ выполнен на основании «Методики определения нормативов эмиссии в окружающую среду», утвержденной 10.03.2022 г №63.
Расчет допустимой концентрации загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в накопители производится по формуле:
С дс  = С ф  + (С дс  - С ф  ) × K a, (13)
      где С дс – расчетно-установленная концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, обеспечивающая нормативное качество воды в накопителе (в контрольном створе), мг/л;
      Сф – фоновая концентрация загрязняющего вещества в накопителе (в контрольном створе), мг/л;
      Сдк –допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде конечного водоприемника сточных вод, мг/л;
      Ка – коэффициент, суммарно учитывающий ассимилирующую, испарительную, фильтрующую способности накопителя.
Коэффициент Ка определяется по формуле:
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      где qн – удельный объем воды накопителя, участвующий во внутриводоемных процессах, м3/год;
      qи – удельный объем воды, испаряющейся с поверхности накопителя, м3/год;
      qф – объем сточных вод, фильтрующихся из накопителя, м3/год;
      qп – объем потребляемой воды (если такие объемы имеются), м3/год;
      qст – расход сточных вод, отводимых в накопитель, м3/год.
      Значения qн, qu и qф находят по формулам:
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      где Q – фактический объем накопителя СВ на момент расчета ПДС, м3;
      tэ – время фактической эксплуатации накопителя, годы;
      Qu – испарительная способность накопителя, м3;
Если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном створе, то ПДС по этим показателям устанавливается, исходя из отнесения нормативных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным водам.
Исходные данные для расчета ПДС имеют следующие значения:
- Площадь прудов-накопителей – 39200,0 м2;

- Фактический объем прудов – накопителей, Q – 78400,0 м3;

- Испарительная способность прудов-накопителей, Qu – 52528,0 м3;

- Время фактической эксплуатации прудов-накопителей, te – 26 лет;

- Объем сточных вод, фильтрующихся из прудов-накопителей, qф – 1960,0 м3/год;

- Объем сточных вод отводимых в пруды-накопители за год – 146 000,0 м3/год;

- Объем потребляемой воды (на орошение ЗПО), qп – 51000,0 м3/год.

qn = Q/te = 78400,0/26 = 3 015,3846 м3/год (удельный объем воды накопителя, участвующий во внутриводоемных процессах).
qu = Qu/te = 52528,0/26 = 2 020,3077 м3/год (удельный объем воды, испаряющейся с поверхности накопителя).
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Ка = (3015,3846 + 2020,3077 + 1960,0 + 51000,0)/146000,0 = 0,39723
Величина ПДС по ХПК.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию ХПК не должно превышать 30 мг/ дм3.

В очищенных сточных водах по данным лабораторных исследований после очистных сооружений концентрация ХПК – 50,6 мг/дм3, фоновые значения – 107.6 мг/дм3.

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 107.6 + (30-107.6) х 0,39723 = 11,92 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час х 11,92 = 198,7064 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 11,92/ 106 = 1,74032 т/год
Величина ПДС по БПК-5.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию БПК-5 не должно превышать 6 мг/дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований после очистных сооружений концентрация по БПК5 – 24,4 мг/дм3, фоновые значения – 52 мг/дм3.

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 52 + (6-52) х 0,39723 = 38,928 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час х 38,928 = 648,93 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 38,928 / 106 = 5,6835 т/год
Величина ПДС по взвешенным веществам.

Значение взвешенных веществ нормируется как приращение к естественному фону и нормативы ПДС загрязняющих веществ должны устанавливаться с учетом этих допустимых приращений к естественному природному фону в водном объекте до места сброса Сф. Фоновые значения пруда-накопителя по взвешенным веществам не должно превышать  – 26 мг/дм3 (фон+0,75=26+0,75) мг/ дм3.      

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки  по взвешенным веществам – 22,0 мг/дм3, фоновые значения – 109,0 мг/дм3. 

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 109 + (26,75-109) х 0,39723 = 75,97 мг/дм3.

ПДС = 16,67 м3/час х 75,97= 1266,42 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 75,97/ 106 = 11,09162 т/год
Величина ПДС по хлоридам.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию хлоридам не должно превышать 350 мг/ дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки хлоридам – 212,1 мг/дм3, фоновые значения – 494,9 мг/дм3.

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 494,9 + (350-494,9) х 0,39723 = 139,0305 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час х 139,0305 = 2317,64 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 139,0305 / 106 = 20,3 т/год

Величина ПДС по сульфатам.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию сульфатов не должно превышать 500 мг/ дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки  по сульфатам – 207,7 мг/дм3, фоновые значения – 238,5 мг/дм3. 

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 238,5 + (500-238,5) х 0,39723 = 198,615 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час  х 198,615 = 3310,912 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 198,615 / 106 = 28,9978 т/год
Величина ПДС по сухому остатку.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию сухому остатку не должно превышать – 1000-1500 мг/ дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки  по сухому остатку – 856 мг/дм3, фоновые значения – 1691 мг/дм3. 

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 1691 + (1500-1691) х 0,39723 = 595,845 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час  х 595,845 = 9932,736 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 595,845 / 106 = 86,9937 т/год
Величина ПДС по нитратам.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию нитратов не должно превышать 45,0 мг/ дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки нитратам – 4,04 мг/дм3, фоновые значения – 40,4 мг/дм3.

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 40,4 + (45,0-40,4) х 0,39723 = 17,875 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час  х 17,875 = 297,976 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 17,875 / 106 = 2,60975 т/год

Величина ПДС по нитритам.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию нитритов не должно превышать 3,3 мг/ дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки нитритам – 3,23 мг/дм3, фоновые значения – 7,44 мг/дм3.

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 7,44 + (3,3-7,44) х 0,39723 = 1,311 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час  х 1,311  = 21,854 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 1,311 / 106 = 0,191406 т/год
Величина ПДС по фосфатам.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию фосфатов не должно превышать 3,5 мг/ дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки фосфатам – 3,55 мг/дм3, фоновые значения – 3,27 мг/дм3.

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 3,27 + (3,5-3,27) х 0,39723 = 1,3903 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час х 1,3903 = 23,1763 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 1,3903 / 106 = 0,203 т/год

Величина ПДС по нефтепродуктам.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию нефтепродуктов не должно превышать 0,1 мг/дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки  нефтепродуктам – 0,28 мг/дм3, фоновые значения – 2,3 мг/дм3.

Сф < СПДК
СПДС = СФ + (СПДК - СФ) х Ка = 2,3 + (0,1-2,3) х 0,39723 = 0,039723 мг/дм3 
ПДС = 16,67 м3/час х 0,039723 = 0,6622 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 0,039723/ 106 = 0,0058 т/год
Величина ПДС по СПАВ.

Значение предельно допустимой концентрации по содержанию СПАВ не должно превышать 0,5 мг/дм3.

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки  СПАВ – 0,44 мг/дм3, фоновые значения – 1,33 мг/дм3.

Сф < СПДК
СПДС = СФ + (СПДК - СФ) х Ка = 1,33 + (0,5-1,33) х 0,39723 = 0,198615 мг/дм3 
ПДС = 16,67 м3/час х 0,198615 = 3,311 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 0,198615/ 106 = 0,02899 т/год
Величина ПДС по аммонийному азоту (аммиак).
Для культурно-бытового водопользования значение ПДК по аммиаку не должно превышать 2,0 мг/дм3. 

В сточных водах по данным лабораторных исследований концентрация после очистки  по азоту аммонийному – 1,74 мг/дм3, фоновые значения – 3,27  мг/дм3. 

СПДС = СФ + (СПДК - СФ ) х Ка = 3,27 + (2-3,27) х 0,39723 = 0,8 мг/дм3
ПДС = 16,67 м3/час  х 0,8 = 13,336 г/час
ПДС = 146000 м3/год х 0,8/ 106 = 0,1168 т/год
Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод
	Показатели загрязнения
	 ПДК 
	фактическая концентрация
мг/ дм3
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
мг/ дм3
	утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	БПК5
	4,0
	24,4
	52
	52
	24,4
	648,93
	5,6835

	Азот аммонийный
	2,0
	1,74
	3,27
	3,27
	1,74
	13,336
	0,01168

	ХПК
	30,0
	50,6
	107,6
	107,6
	50,6
	198,7064
	1,74032

	Нитриты
	3,3
	2,7
	7,2
	7,2
	2,7
	21,854
	0,191406

	Хлориды
	350,0
	212,1
	494,9
	494,9
	212,1
	2317,64
	20,3

	Сульфаты
	500,0
	207,7
	238,5
	238,5
	207,7
	3310,912
	28,9978

	Нитраты
	45,0
	4,04
	35,4
	35,4
	4,04
	297,976
	2,60975

	Фосфаты
	3,5
	3,55
	3,27
	3,27
	3,55
	23,1763
	0,203

	 Взвешенные вещества
	20,75
	22
	109
	109
	22
	1266,42
	11,09162

	Сухой остаток
	1000
	856
	1691
	1691
	856
	9932,736
	86,9937

	СПАВ
	0,5
	0,44
	1,33
	1,33
	0,44
	3,311
	0,02899

	Нефтепродукты
	0,1
	0,28
	2,3
	2,3
	0,28
	0,6622
	0,0058


Утвержденный нормативно – допустимый сброс и состав сточных вод

	№ п/п
	Загрязняющие вещества сточных вод
	Фактическая концентрация,
мг/дм3
	Фактический сброс,
г/час
	Допустимая концентрация,
мг/дм3
	Допустимый сброс,
г/час
	Допустимый сброс,
т/год

	1
	БПК5
	24,4
	648,93
	24,4
	648,93
	5,6835

	2
	Азот аммонийный
	1,74
	13,336
	1,74
	13,336
	0,01168

	3
	ХПК
	50,6
	198,7064
	50,6
	198,7064
	1,74032

	4
	Нитриты
	2,7
	21,854
	2,7
	21,854
	0,191406

	5
	Хлориды
	212,1
	2317,64
	212,1
	2317,64
	20,3

	6
	Сульфаты
	207,7
	3310,912
	207,7
	3310,912
	28,9978

	7
	Нитраты
	4,04
	297,976
	4,04
	297,976
	2,60975

	8
	Фосфаты
	3,55
	23,1763
	3,55
	23,1763
	0,203

	9
	 Взвешенные вещества
	22
	1266,42
	22
	1266,42
	11,09162

	10
	Сухой остаток
	856
	9932,736
	856
	9932,736
	86,9937

	11
	СПАВ
	0,44
	3,311
	0,44
	3,311
	0,02899

	12
	Нефтепродукты
	0,28
	0,6622
	0,28
	0,6622
	0,0058


Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, жесткость, растворенный кислород, прозрачность, эфир экстрагируемые жиры, температура, окраска, запах нормативы НДС не рассчитываются.
Нормативы сбросов загрязняющих веществ 
	Номер выпуска сточных вод
	Наименование показателя
	Нормативы сбросов загрязняющих веществ 
	Год достижения 

	
	
	Существующее положение
	на 2026-2035 гг. 
	НДС
	

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске. мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске. мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске. мг/дм3
	Сброс
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/час
	т/год
	

	Пруд-накопитель

	БПК5
	16,67
	146000,0
	48,4
	806,83
	7,066
	16,67
	146000,0
	24,4
	648,93
	5,6835
	16,67
	146000,0
	24,4
	648,93
	5,6835
	2026

	
	Азот аммонийный
	
	
	9,75
	162,53
	1,4235
	
	
	1,74
	13,336
	0,01168
	
	
	1,74
	13,336
	0,01168
	2026

	
	ХПК
	
	
	175,0
	2917,25
	25,55
	
	
	50,6
	198,7064
	1,74032
	
	
	50,6
	198,7064
	1,74032
	2026

	
	Нитриты
	
	
	2,82
	47,009
	0,4117
	
	
	2,7
	21,854
	0,191406
	
	
	2,7
	21,854
	0,191406
	2026

	
	Хлориды
	
	
	653,0
	10885,51
	95,338
	
	
	212,1
	2317,64
	20,3
	
	
	212,1
	2317,64
	20,3
	2026

	
	Сульфаты
	
	
	411,107
	6853,15
	60,021
	
	
	207,7
	3310,912
	28,9978
	
	
	207,7
	3310,912
	28,9978
	2026

	
	Нитраты
	
	
	31,5
	525,1
	4,599
	
	
	4,04
	297,976
	2,60975
	
	
	4,04
	297,976
	2,60975
	2026

	
	Фосфаты
	
	
	4,04
	67,346
	0,589
	
	
	3,55
	23,1763
	0,203
	
	
	3,55
	23,1763
	0,203
	2026

	
	 Взвешенные вещества
	
	
	100,75
	1679,5
	14,709
	
	
	22
	1266,42
	11,09162
	
	
	22
	1266,42
	11,09162
	2026

	
	Сухой остаток
	
	
	1728,0
	28805,76
	252,288
	
	
	856
	9932,736
	86,9937
	
	
	856
	9932,736
	86,9937
	2026

	
	СПАВ
	
	
	0,5
	8,225
	0,073
	
	
	0,44
	3,311
	0,02899
	
	
	0,44
	3,311
	0,02899
	2026

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,3
	5,001
	0,0438
	
	
	0,28
	0,6622
	0,0058
	
	
	0,28
	0,6622
	0,0058
	2026

	 
	Всего:
	-
	-
	
	52763,211
	462,112
	
	
	
	18035,66
	157,857566
	
	
	
	18035,66
	157,857566
	 


6.0 Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод
Возникновение аварийных сбросов сточных вод возможно на объектах хозбытовой и производственной канализации. Предупреждение аварийных ситуаций обеспечивается. прежде всего. правильной эксплуатацией объектов. Основными мероприятиями. обеспечивающими безопасное ведение технологического процесса при эксплуатации системы водоотведения предприятия. являются:

>соблюдение всех производственных инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности;

>контроль исправности и включения приборов контроля и автоматики работы оборудования;

>запрещается работа с неисправным оборудованием;

>запрещаются ремонтные и другие виды работ на действующем оборудовании и трубопроводах;

>в процессе текущего ремонта своевременно ликвидируются мелкие повреждения. вызывающие нарушение нормальной работы сети;

>в холодное время года постоянно следить за обогревом аппаратов и трубопроводов. за циркуляцией воды в трубопроводах;

>регулярный капитальный ремонт являются одним из основных мероприятий. предотвращающих аварийный сброс сточных вод. 

В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц. ответственных за экологическую безопасность на предприятии. 

Для выяснения причин и устранения последствий аварии должны быть приняты безотлагательные меры. в связи. с чем на предприятии должно быть в наличии необходимое количество рабочих, а также необходимые и в достаточном количестве техника и оборудование.

С целью предупреждения аварийных сбросов выполняются мероприятия и планово-профилактические работы согласно графиковпланово профилактических ремонтов. Сооружения, оборудование, трубопроводы, арматура содержатся  в рабочем состоянии.

Технологические операции не предполагают аварийных сбросов, как на уровне объема, так и на уровне концентрации.

7.0. Санитарно-защитная зона

В настоящее время в Республике Казахстан действуют Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила) разработаны в соответствии с подпунктом 132-1) пункта 16 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 (далее – Положение) и определяют санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам (далее – СЗЗ) объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека (далее – объект).

СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, утверждаемых согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения (далее – гигиенические нормативы), а для объектов I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Минимальные размеры СЗЗ объектов устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам.

В зависимости от класса опасности объектов, в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам предусмотрены следующие размеры СЗЗ:

1) объекты I класса опасности от 1000 метров (далее – м) и более;

2) объекты II класса опасности от 500 м до 999 м;

3) объекты III класса опасности от 300 м до 499 м;

4) объекты IV класса опасности от 100 м до 299 м;

5) объекты V класса опасности от 50 м до 99 м.

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 санитарно-защитная зона для объекта устанавливается от источников выбросов, и составляет:

- Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сбреженных осадков, а также иловые площадки производительностью очистных сооружений от 0,2 до 5,0 тыс. м3 в сутки составляет – 200 метров.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № С.14.X.KZ56VBS00073234 от 18.06.2017 года размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров. 
8.0 Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов 
Водохозяйственная инспекция по бассейнам рек совместно с районными Акиматами.
санэпидемнадзором. областными и региональными управлениями охраны окружающей средыь осуществляет охрану водных объектов от загрязнения. засорения и истощения.
Департамент экологии и отделы лабораторного анализа являются ведущими
контролирующими структурами по контролю за состоянием компонентов окружающей среды и выявлению источников их загрязнения.
По охране водных ресурсов выполняются следующие функции:
           - Контроль за соблюдением предприятиями - водопользователями законов и нормативных документов. планов природоохранных мероприятий;
           - Проверка и работа с отчетами по форме 2ТП-водхоз;
           - При аварийных ситуациях установление источников загрязнения и качества
поверхностных вод.
На предприятии организован контроль соблюдения за качеством отводимой воды.
Основной целью осуществления контроля использования и охраны вод является оценка
процессов формирования состава и свойств воды в водных объектах. Контроль осуществляется как водопользователем. так и органами государственного контроля в соответствии с их компетенцией.
Согласно пункту 1.23 РНД 211.2.03.02-97 «Методические указания по применению Правил охраны поверхностных вод РК» осуществляется контроль двух видов:
         • Государственный контроль. выполняемый контролирующим органом в области охраны окружающей среды;
         • Ведомственный (производственный) контроль. выполняемый самими
водопользователями или другими аналитическими службами на контрактной или иной основе.
В соответствии с пунктом 5.2 РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод
Республики Казахстан» водопользователь обязан осуществлять контроль:
• объемов забираемой используемой и сточной воды и их соответствия установленным
лимитам;
• состава и свойств сточных вод и их соответствия установленным нормам сброса (ПДС);
• состава и свойств воды подземных горизонтов в фоновых и контрольных створах водного объекта. принимающего сточные воды водопользователя и соблюдения норм качества воды в контрольном створе.
На основании этих обязанностей водопользователь должен организовать учет и контроль водопотребления и водоотведения на предприятии. Лабораторный контроль качества воды используемой на предприятии а также контроль качества сточных вод.
Контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС)
загрязняющих веществ. осуществляется экологом предприятия и силами специализированной лаборатории (собственной либо привлеченной. имеющей аттестат аккредитации лаборатории).
Лаборатория привлеченная для проведения контроля должна быть аккредитована
укомплектована технически грамотными в проведении измерений и испытаний работниками.
необходимым оборудованием и материалами. В соответствии с требованиями научно-
технической документации должны быть аттестованные методики испытаний вод реагентов.
Анализ должен быть выполнен по унифицированным методикам. Методы химического анализа должны быть выбраны с учетом требований предъявляемых к точности определения. длительности анализа его трудоемкости стоимости и дефицитности применяемых реактивов. наличия приборов и оборудования.

Определение контролируемых параметров в пробах воды проводятся в соответствии с
методиками выполнения измерений содержания компонентов в природных и сточных водах
разрешенных к применению на территории РК.
Как показали результаты расчёта нормативов НДС при соблюдении
технологии проведения добычных работ не будет наблюдаться превышения допустимых
концентраций загрязняющих веществ над значениями.
В рамках ведомственного контроля за соблюдением нормативов НДС предприятию следует осуществлять:
• регулярный отбор проб и их анализ на качественный состав отводимых сточных вод;
• в случае несоответствия результатов химических анализов нормативным требованиям
частота отбора проб должна быть увеличена;
• при изменении технологических условий. влияющих на объемы и качество сбрасываемых вод. схема аналитического контроля подлежит пересмотру;
• средства учета воды (счетчики) должны обеспечивать достоверность измерений; они
должны быть зарегистрированы. сертифицированы и поверены с периодичностью.
предусмотренной Госстандартом.
В настоящее время на предприятии будет осуществляться систематический контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в соответствии с программой производственного экологического контроля (ПЭК). согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Операторы, для которых установлены нормативы допустимых сбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых сбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.
 Контроль соблюдения нормативов допустимых сбросов в поверхностные водные объекты осуществляется на выпусках сточных вод и в контрольных створах, расположенных в 500 м выше и ниже сброса.
План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов предоставлен в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 

	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов. наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляет ся контроль
	Метод проведения контроля

	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Пруд-накопитель
	БПК5
	4 раза в год (ежеквартально)
	24,4
	5,6835
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод

	
	
	Азот аммонийный
	
	1,74
	0,01168
	
	

	
	
	ХПК
	
	50,6
	1,74032
	
	

	
	
	Нитриты
	
	2,7
	0,191406
	
	

	
	
	Хлориды
	
	212,1
	20,3
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	207,7
	28,9978
	
	

	
	
	Нитраты
	
	4,04
	2,60975
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	3,55
	0,203
	
	

	
	
	 Взвешенные вещества
	
	22
	11,09162
	
	

	
	
	Сухой остаток
	
	856
	86,9937
	
	

	
	
	СПАВ
	
	0,44
	0,02899
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	0,28
	0,0058
	
	


9.0 Мероприятия по достижению нормативов допустимых сбросов подлежат включению в перспективные и годовые планы экономического и социального развития оператора
Для улучшения показателей сбросов загрязняющих веществ в пруд-накопитель разработан план технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения НДС и утвержден руководителем.


«Утверждаю»
Президент

АО «Айдабульский спиртзавод»

____________ Ташенов К.Г.

«____» ___________ 2026 г.

План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения НДС 
	Наименование мероприятия
	Наименование вещества
	Номер источника выброса на карте-схеме предприятия
	Значение выбросов
	Срок выполнения мероприятия
	Затраты на реализацию мероприятий

	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	г/час
	т/год
	г/час
	т/год
	начало
	конец
	Капиталовложения
	осн-я деятельность

	Проведение лабраторных измерений
	ХПК, БПК5, Взвешенные вещества, Азот аммонийный, Фосфаты, Хлориды, Сульфаты, Нитраты, Нитриты, Сухой остаток, СПАВ, Нефтепродукты
	-
	Своевременный контроль за показателями качества сточных вод (ежеквартально)
	2026
	2035
	1000.0 тыс.
	выработка спирта этилового ректификованного


	Содержание и ремонт водопропусных труб 
	-
	
	Предотвращение аварийных ситуаций
	2026
	2035
	200.0 тыс
	

	Своевременно удалять с поверхности отстойников  плавающие примеси
	-
	
	Улучшение показателей сброса загрязняющих веществ
	2026
	2035
	-
	

	
	В целом по предприятию в результате всех мероприятий
	-
	-
	-
	-
	2026
	2035
	12000 000 тыс.
	


Список используемой литературы:

1. Экологический кодекс Республики Казахстан.
2.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов.  являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 г.
3.  «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10.03.2021 г №63.

4.  Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам. местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2015 года№ 209.

ПРИЛОЖЕНИЯ

               Приложение 1
Исходные данные для разработки проекта нормативов допустимых сбросов 
АО «Айдабульский спиртзавод» является действующим предприятием и расположено в п.Айдабол, Зерендинском районе Акмолинской области. 

Основной деятельностью предприятия является выработка спирта этилового ректификованного. Спирт вырабатывается из крахмал содержащего зерно сырья. 

Проектная мощность спиртзавода составляет 2000 дал в сутки.

Рассматриваемые пруды-накопители (4 ед.) представляют собой земляные емкости прямоугольной формы, размером в плане 70*140м каждый. Общий объем прудов – 78400 м3, общая площадь – 6,4 га.

Данные объекты находятся во владении АО «Айдабульский спиртзавод», являются накопителями замкнутого типа и не относятся к водоемам культурно-бытового и рыбохозяйственного значения.

Пруды–накопители  являются
производственными
объектами   вспомогательного характера, относящимися к действующему спиртзаводу.

Фактический объем накопителей – 78400 м3; Площадь накопителей (факт) – 39200 м2;        
Среднегодовой объем сточных вод – 146000 м3/год (16,67 м3/час).

Часть среднегодового объема сточных вод находится в отстойнике. В летний период часть очищенных сточных вод используется для орошения земледельческих полей. Расход вод на ЗПО составляет 51000 м3/год.

Очистные сооружения спиртзавода сданы в эксплуатацию в 2000 году. На очистные сооружения, кроме стоков спиртового производства, поступают сточные воды котельной и бани жилого поселка.

В состав очистных сооружений входят: 
1. Приемная камера;

2. Песколовки;

3. Резервуар - осреднитель; 
4. Биокоагулятор;

5. Компактная установка; 
6. Контактные резервуары; 
7. Иловые площадки;

8. Песковая площадка; 
9. Пруды-накопители;

10. Производственное здание.
 Сточные воды по сетям канализации самотеком поступают в приемный резервуар емкостью 9 м3, который расположен на территории завода. Далее сточные воды по канализационному коллектору диаметром 219 мм, самотеком поступают в приемный резервуар канализационной насосной станции емкостью 9 м3. На самотечной части коллектора имеется три отстойника сточных вод, где оседают грубодисперсные примеси.

В канализационной насосной станции установлено 3 насоса (1 рабочий, 2 насоса резервных) марки СД 140/45, которые работаю 24 часа в сутки. В случае аварии приемный резервуар рассчитан на 3-х часовую остановку насосов. Из канализационной насосной станции стоки по напорному коллектору диаметром 325 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений. 
Схема очистки сточных вод включает три основных этапа:

1. Предварительную очистку стоков и усреднение их состава;

2. Биохимическую очистку в системе биокоагулятора, компактная установка; 
3. Обеззараживание и выпуск сточных вод в пруды-накопители для доочистки.


             Президент

АО «Айдабульский спиртзавод»                                                                  Ташенов К.Г.                                                                                                                              
                                                                                                                                          Приложение 2
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Omaem na nuchio Ne 1 om 8.01.2024 z00a

PITI «Kasrupomer» pacemotpes micemo ot MIT «lloropenos B.®.»
KOCATENBHO © NPEAOCTABNEHMH CIICKA HACCHCHHBIX MYHKTOB PecryGmimit
Kasaxcran, 5 kotopsix mpornosupyetcs HMY, B pamkax croeit Kommetemmi,
MPENOCTABIAET CMMCOK TODOAOB, D€ MOTHOSMPYIOTCA  HEGMArOMpHATHEIE
METEOpOTOTHECKHE YCTOBHS:

Actana, Amvarst, Wsikent, Banxam, Tapas, Kesxasran, Kaparanna,
Kocranaii, Puutep, letponasnosck, [lasnonap, Areipay, Cewei, Temmpray.
Axray, Vpamsck, Vers-Kawenoropek, Kewsutopna, Aktobe, Tansikopra,
Kokmeray.

Tepasii samecrurean
renepabHOro mMpexToOpa

Canpon

e SU - YITTHIK KYOIAHIBPYILIB OPTATBIK (GOST), CAHPOB CEPH, PecnyGmcancroe
FocyapesenoE pe AT 1 A X0 Ao e "Kasraposer” Munmierepersa oot
G Kavaxeran, BIN9OOSA0002276.

tps3soddoc kazhydromet ko TTalkL

mexTpon i KPITTL Tokcepy Yisin: hips:/sed kuzhydromet e verify wexen saas rin, GRS KOIPA
TOTIpLAL. DS KYASITAN KOIPACCi TERCEPY YW KdeKa e aris ewcce O 101
SPIOAI ORI, Yt KYASE, < IEKTPOIITIK KYAST ADME EKTPOILIIK P koTanGa Typanay Kasaxcran
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