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Местонахождение поля фильтрации – Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский с.о., с. Темирлановка, улица Б. Абасов, 9.
Общая площадь поля фильтрации – 5,86 га (акт на право временного возмездного землепользования (аренды) с кадастровым номером №19-288-038-1480). Целевое назначение земельного участка – для строительства очистительной станции канализационной сети.
Территории поля фильтрации граничить Объект со всех четырех сторон окружен сельскохозяйственными угодьями.
Со всех стороны поля фильтрации на расстоянии до 4000 километров выращивают только хлопок.
Вода после очистки из поля фильтрации не используется повторно в сельскохозяйственных целях. 
После полной реконструкции очистных сооружений планируется довать  воду из поля фильтрации для сельскохозяйственного использования.
На ближайшие 3 года запланирована полная реконструкция очистных сооружений.
Ближайшие водный объект водохранилище Шардара расположен на северном направление более 23 км от поля фильтрации. (рис. 4) 
Со всех стороны поля фильтрации на расстоянии до 4000 километров зона отдыха, места для купания отсутствуют.
[bookmark: _Hlk184412999]Поля фильтрация расположена с западной стороны от села Темирлан на расстояние 2,2 км. Ближайшая жилая застройка на поля фильтрации находится с юго-восточной стороны на расстоянии 605,79 м село Ынтымак.
На территории объекта археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы, особо охраняемых природных территорий, государственных лесных фондов, памятников историко-культурного наследия) отсутствуют.
Географические координаты поля фильтрации: 
Севера-западная точка
Широта: 40°46'29.4"С
[bookmark: _Hlk131605044]Долгота: 68°16'57.1"В
Северо-восточная точка
Широта: 40°26'29.6"С
Долгота: 68°17'13.8"В
Юго-западная точка
Широта: 40°46'25.6"С
Долгота: 68°16'57.4"В
Юго-восточная точка
Широта: 40°46'26.3"С
Долгота: 68°17'14.0"В
Количество сточных вод получено на основе фактических данных.
Поля фильтрации состоит из 7 карт. Размер каждого карта 50*100 м, где проходит естественно-биологическая очистка. 
Методы очистки сточных вод:
- механическая; 
- биологическая.
Место сброса сточных вод – поля фильтрация.
Источником образования сточных вод города является: жилая часть города, предприятия коммунально-бытового назначения, различные службы и объекты здравоохранения.
Режим работы очистных сооружений – круглогодичный.
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Основной вид деятельности ГКП на ПХВ «Ордабасинская многопрофильная центральная районная больница» — оказание медицинской помощи населению. 
Проект разработан в соответствии с природоохранными законодательными и нормативными требованиями Республики Казахстан. 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является из скважины. 
Нормирование загрязняющих веществ выполнено в соответствии с требованиями Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приложение к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 10 марта 2021 года №63).      
         Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ предложены по следующим    веществам: взвешенные вещества, ХПК, БПКп, сухой остаток, хлориды,  сульфаты, азот аммонийный (аммоний солевой), нитриты, нитраты, фосфаты, нефтепродукты, СПАВ.
Нормы НДС ГКП на ПХВ "Ордабасинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области разработаны сроком на десять лет с 2026 по 2035 гг.
Настоящий проект нормативов допустимых сбросов (далее - НДС) загрязняющих веществ в атмосферу для ГКП на ПХВ "Ордабасинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области разработанв первые в связи с отсутствием нормативных документов.
В расчетные условия для определения величин НДС включены технические, морфологические, гидрологические, гидродинамические, испарительная способность и другие параметры водоприемника, а также объем и состав сточных вод.
В расчетные условия для определения величин НДВ включены технические, морфологические, гидрологические, гидродинамические, испарительная способность и другие параметры водоприемника, а также объем и состав сточных вод.
[bookmark: _Hlk184566514]Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 7.18 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «любые виды деятельности с осуществлением выброс загрязняющих веществ в окружающую среду» данный объект относится к II категории.
Согласно статьи 120, пункт 5 Экологического кодекса РК, Экологические разрешение на воздействие выдается на срок до изменения применяемых технологий, требующих изменения экологических услуг, указанных в действующем экологическом разрешении,  но не более чем на десять лет.
Проектируемый объект не относится к объектам, для которых обязательно проведение скрининга воздействия или оценки воздействия на окружающую среду. 
Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, прозрачность, температура и прочие, НДВ не рассчитываются; показатели веществ должны удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод» и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года №209.
Качественное состояние сточных вод для поля фильтрации за 2023-2025 гг.  приняты по данным ТОО «Эко-Тест».
При разработке проекта нормативов ПДС выполнялись следующие работы:
- инвентаризация источников образования сточных вод с определением их количества и качественного состава;
- составление баланса водопотребления и водоотведения;
- расчёт нормативов ПДС. 
При проведении инвентаризации выявлялись источники образования загрязняющих веществ, определялось их количество, составлялась принципиальная схема образования загрязнённых сточных вод.
Количество выпусков сточных вод по предприятию - 1.
Расчёт ПДС по водовыпуску выполнен на основании расчётных значений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (СПДС) с учётом коэффициента разбавления фильтрующихся вод и фоновых концентраций этих веществ в водоносном горизонте. Для расчёта нормативов ПДС использована «Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ, отводимых со сточными водами предприятий в накопители, от 27.10.2006 г. №324-п».
Разработанные нормативы ПДС являются регламентирующим документом для практического осуществления водоотведения и последующей их очистки на установке очистки сточных с последующим накоплением в фоля фильтрации. Установленные нормативы при условии их соблюдения обеспечивают экологические требования к качеству воды и должны соответствовать требованиям ПДК. 

