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АННОТАЦИЯ

Настоящий проект нормативов допустимых выбросов для производства по переработке изношенных шин с получением резинотехнических изделий.
Как показали расчеты, выполненные в составе настоящего проекта при осуществлении планируемой деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки). Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при выполнении работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год деятельности. 

Проект нормативов предельно - допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработано в связи с добавлением новых источников выбросов загрязняющих веществ.
По результатам Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ50VWF00482706 от 17.12.2025 года - проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по намечаемой деятельности является обязательным.. 
В соответствии с пп. 3.1 п. 3 раздела 1 приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021г. № 400-VI ЗРК, добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых  объект относиться к I категории.   
Производственный комплекс по переработке и обогащению руды. Производитель-ность обогатительного комплекса: 25 920 тонн руды в год.
Эксплуатация. 
Всего на период эксплуатации предусмотрено 3 организованных и 18 неорганизованных источников загрязнения. 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества, г/с
	Выброс вещества, т/год
	Значение M/ЭНК

	2026-2035 год

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,04
	
	0,04
	
	3
	0,001357
	0,004885
	0,122125

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001
	0,01
	0,001
	
	2
	0,0002403
	0,000865
	0,865

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0,04
	0,2
	0,04
	
	2
	0,003654
	0,050366
	1,25915

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,06
	0,4
	0,06
	
	3
	0,0005863
	0,0083844
	0,13974

	0330
	Сера диоксид 
	0,05
	
	0,125
	
	3
	0,01144
	0,18
	1,44

	0333
	Сероводород 
	0,008
	0,008
	-
	
	2
	0,00001462
	0,0002495
	0,0311875

	0337
	Углерод оксид 
	3
	5
	3
	
	4
	0,053934
	0,80822
	0,26940667

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,005
	0,02
	0,005
	
	2
	0,0000556
	0,0002
	0,04

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	50
	-
	-
	50
	
	1,09
	0,403
	0,00806

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	30
	-
	-
	30
	
	0,403
	0,149
	0,00496667

	0501
	Пентилены (амилены)
	1,5
	1,5
	-
	-
	4
	0,04025
	0,0149
	0,00993333

	0602
	Бензол 
	0,1
	0,3
	0,1
	-
	2
	0,037
	0,0137
	0,137

	0616
	Диметилбензол 
	0,2
	0,2
	
	
	3
	0,00467
	0,00173
	0,00865

	0621
	Метилбензол 
	0,06
	0,6
	
	-
	3
	0,03494
	0,01293
	0,02155


	0627
	Этилбензол 
	0,02
	0,02
	
	-
	3
	0,000966
	0,0003576
	0,01788

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	1
	1
	
	-
	4
	0,00521
	0,0889
	0,0889

	2902
	Взвешенные вещества
	0,15
	0,5
	0,15
	-
	3
	0,011
	0,29701
	1,98006667

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,1
	0,3
	0,1
	-
	3
	2,3978
	23,938
	239,38

	2909
	Пыль неорганическая ниже 20% SiO2
	0,15
	0,5
	0,15
	-
	3
	0,0264
	0,2528
	1,68533333

	2930
	Пыль абразивная 
	0,04
	-
	-
	0,04
	
	0,0046
	0,11782
	2,9455

	
	Всего
	
	
	
	
	
	4,12711782
	26,3433175
	250,454449


В выбросах содержатся 20 загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды, Марга-нец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Смесь углеводородов предельных С1-С5, Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены (амилены), Бензол, Диме-тилбензол, Метилбензол, Этилбензол, Углеводороды предельные С12-19, Пыль неоргани-ческая 70-20% SiO2, пыль неорганическая ниже 20% SiO2, взвешенные вещества и пыль  абразивная.  
Как показывает анализ результатов расчетов, на границах санитарно-защитной зоны, жилой зоны, в пределах зоны воздействия и на контрольных точках превышение нормативных значений ПДК не наблюдается. Расчеты выполнены с учетом фонового загрязнения атмосферы (Приложение Б).
Источник водоснабжения – существующие сети.

Система хозяйственно-бытовой канализации принята для отведения сточных вод от санитарных приборов в сущ.сети канализации. 
Качественный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ определѐнный данным проектом, предлагается в качестве нормативов ПДВ на 2026-2035 года.

Год достижения норматива допустимых выбросов – 2026 г.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов разработан на основании требований ст. 202 Экологического кодекса РК [1] и в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду [3].

Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

1.1 Реквизиты

ТОО «Invest Mining Group»
1.2 Вид намечаемой деятельности:

Вид проектных работ – Производственный комплекс по переработке и обогащению руды. 

Целевым назначением проектных работ является переработка руды с максимальным извлечением золота и других металлов, с учётом текущих производственных процессов на обогатительном комплексе.

В рамках проектной документации операций по Недропользованию и/или добыча полезных ископаемых не предусматривается.  

Добыча руды на объекте не производится, руду получают с месторождения Байлюсты для переработки..

1.3 Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК:

По результатам Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ50VWF00482706 от 17.12.2025 года - проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по намечаемой деятельности является обязательным.. 

В соответствии с пп. 3.1 п. 3 раздела 1 приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021г. № 400-VI ЗРК, добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых  объект относиться к I категории.   

Производственный комплекс по переработке и обогащению руды. Производитель-ность обогатительного комплекса: 25 920 тонн руды в год.
Согласно п.50 Санитарных правил СЗЗ для объектов II и III классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 50 процентов (далее – %) площадии, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки

Озеленение территории предприятияпредусматирвается посадки саженцев деревь-ев - карагача в количестве 200 шт. с целью создания комфортной и экологически чистой городской среды, площадь озеленения 0,8 га. 
1.4 Описание места осуществления деятельности 

В административном отношении площадь работ Жаналык расположена на территории Ангал батырского сельского округа района Биржан сал Акмолинской области. 

Непосредственно на участке работ населенных пунктов нет. Ближайшими крупными населёнными пунктами являются расположенные от площади работ с.Жаналык - 3 км, с.Ангал-батыр - 7 км, п. Степняк – 50 км, г. Кокшетау – 100 км. 

Географические координаты центра площади предприятия: 53°16'54.23''с.ш., 70°58'18.26''в.д. 

Гидрографическая сеть района работ отсутствует. Расстояние от площади работ до р.Жанысу – 30 км. 

Рельеф района представляет собой Казахский мелкосопочник. Невысокие сопки перемежаются с межсопочными понижениями. Превышение отдельных сопок над окружающей равниной составляет 15-20 метров. Склоны сопок пологие, преимущественно задернованы. Иногда наблюдаются высыпки щебня на склонах и вершинах сопок. Абсолютные отметки рельефа составляют от 240 метров до 300 метров.

Климат района характеризуется резко континентальным засушливым климатом, вследствие большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых сухих ветров пустынь Средней Азии и холодного бедного влагой арктического воздуха в холодное время года. Температура воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний период и жарким сухим летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,4˚С. Наиболее холодным месяцем года является январь со средней температурой – 17,4˚С, наиболее теплым – июль 20,2˚С. Абсолютные минимумы температур достигают 40-43˚С. Абсолютная годовая амплитуда колебаний температуры воздуха достигает 90˚С. Преобладающее направление ветров юго-западное и западное. Сумма годовых осадков составляет 314,7 мм. 

На территории работ отсутствует земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Санаториев, зон отдыха, медицинских учреждений, памятники архитектуры и старины непосредственно на участке работ не имеется.. 
Рис.1.2. Ситуационная карта-схема района расположения проектируемого объекта  .[image: image1.jpg]o= T T
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.

Вид проектных работ – Производственный комплекс по переработке и обогащению руды. 

Целевым назначением проектных работ является переработка руды с максимальным извлечением золота и других металлов, с учётом текущих производственных процессов на обогатительном комплексе.

В рамках проектной документации операций по Недропользованию и/или добыча полезных ископаемых не предусматривается.  

Добыча руды на объекте не производится, руду получают с месторождения Байлюсты для переработки.

Производственный комплекс - здание модульной конструкции. Комплекс включает себя: производственная зона – обогатительный комплекс, комната проборазделки (ОТК), комната разложения (лаборатория) комната аналитическая (лаборатория); кабинеты ИИР, комната раскомандировки. Открытая рабочая площадка: Прием руды осуществляется в приемный бункер для запуска рабочего процесса. Основное количество руды поступает на хранение на рудсклад для постепенной переработки руды. Размеры рудсклада 10*10 метров, высотой 5 метров-модульной конструкции. Погрузка руды с рудсклада в приемный бункер осуществляется фронтальным погрузчиком.

Производственный комплекс по переработке и обогащению руды. Производительность обогатительного комплекса: 25 920 тонн руды в год. 

Добыча руды на объекте не производится, руду получают с месторождения Байлюсты для переработки. Для её эффективной переработки и обогащения на обогатительном комплексе применяются технологии дробления, измельчения, флотации и других методов, с целью максимального извлечения металлов из руды.

На производственном объекте основная технологическая задача заключается в переработке привозной золотосодержащей руды с получением концентрата, содержащего максимальное количество ценных металлов. Для этого применяется следующая технологическая схема – дробление, измельчение, флотация, склад готовой продукции, хвосты.

Дробление. После того как руда принята в приемный бункер, осуществляется ее пересыпка в питатель пластинчатый далее по конвейеру направляется щековую дробилку. Первичная переработка включает двухстадийное дробление, обеспечивающее снижение крупности руды до фракций, подходящих для измельчения: Щековая дробилка СМД-16 - стадия крупного дробления. После крупного дробления осуществляется передача руды в конусную дробилку при помощи конвейера. Дробилка оснащена очистным циклоном ЦН15-500-4УП. Конусная дробилка КСД-900 - стадия среднего дробления. Дробилка оснащена очистным циклоном ЦН15-500-4УП. После среднего дробления осуществляется передача руды на измельчение в мельничный узел при помощи конвейера.

Измельчение. После дробления руда поступает в мельничный узел, где измельчается до требуемой тонкости для флотационного обогащения; Шаровые мельницы МШР 1,5×1,6 (2 единицы), работающие в замкнутом цикле с классификацией. Работа мельниц осуществляется с добавлением воды в руду, осуществляется измельчение руды в более мелкую фракцию, которое происходит в замкнутом цикле для подготовки материала к флотации Флотация: Флотационное обогащение (добавление реагентов для выявления золота и других металлов) осуществляется с применением флотомашин разного объёма: флотомашины 3,2 м³ - основная и контрольная флотация; флотомашины 1,2 м³ - первая и вторая перечистки. В процессе флотации подаются необходимые реагенты: ксантогенат натрия (собиратель) и масло Т-92 (пеногаситель), обеспечивающие эффективное извлечение ценных компонентов. Хранение реагентов осуществляется на складе реагентов. Годовой объём хранения составляет: 4800 кг ксантогената натрия, 800 л масла Т-92. Сгущение и фильтрация: Флотационный концентрат направляется в сгуститель, где удаляется избыточная влага и происходит уплотнение пульпы. Далее сгущённый концентрат поступает на пресс-фильтр, обеспечивающий досушку продукта до нормативной влажности. 

Склад готовой продукции. Выпуск готовой продукции. После фильтрации готовый концентрат поступает на склад готовой продукции, где хранится до момента отгрузки потребителю. 

Хвосты. Отходы флотации (пульпа) перекачиваются насосами на первую карту хвостохранилища, где происходит отстаивание основной твёрдой фазы. Далее частично осветлённая вода перекачивается во вторую карту хвостохранилища, где осуществляется дополнительное отстаивание. При этом остаточные количества ксантогената натрия в пульпе разрушаются естественным образом при контакте с воздухом и солнечным светом, что исключает необходимость дополнительного обезвреживания.

Электроснабжение проектных работ за счет местных электростанций.    

На территории работы будут размещены модульные контейнера и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности. Удаленность от основного производственного комплекса 800 метров. На предприятии имеются сооружения, включающие в себя ремонтно-механический бокс (токарный, сверлильный, фрезерный и строгальный станок, наждак напольный), сварочный аппарат, площадку хранения ГСМ (АЗС), котельную со складом угля. Отопление объекта осуществляется от котельной на твердом топливе. В котельной установлен котел марки КСВр-0,65. Установленная мощность котельной - 650 кВт. Заправка техники осуществляется на АЗС расположенной на территории промплощадки. 

В процессе работ будет задействовано экскаваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, автосамосвалы, автоцистерна.

Существующая инфраструктура обеспечит потребности предприятия. Строительство новых объектов данным проектом не планируется.

Количество персонала – 37 человек (всего 74 чел.). Работа вахтовым методом 15/15 дней. 

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности – 2026-2035 годы.

2.2 Земельные ресурсы для намечаемой деятельности

Площадь участка .

2.3 Сведения о проектируемом объекте

Вид проектных работ – Производственный комплекс по переработке и обогащению руды. 

Целевым назначением проектных работ является переработка руды с максимальным извлечением золота и других металлов, с учётом текущих производственных процессов на обогатительном комплексе.

В рамках проектной документации операций по Недропользованию и/или добыча полезных ископаемых не предусматривается.  

Добыча руды на объекте не производится, руду получают с месторождения Байлюсты для переработки.
Производственный комплекс - здание модульной конструкции. Комплекс включает себя: производственная зона – обогатительный комплекс, комната проборазделки (ОТК), комната разложения (лаборатория) комната аналитическая (лаборатория); кабинеты ИИР, комната раскомандировки. Открытая рабочая площадка: Прием руды осуществляется в приемный бункер для запуска рабочего процесса. Основное количество руды поступает на хранение на рудсклад для постепенной переработки руды. Размеры рудсклада 10*10 метров, высотой 5 метров-модульной конструкции. Погрузка руды с рудсклада в приемный бункер осуществляется фронтальным погрузчиком.

Производственный комплекс по переработке и обогащению руды. Производительность обогатительного комплекса: 25 920 тонн руды в год. 

Добыча руды на объекте не производится, руду получают с месторождения Байлюсты для переработки. Для её эффективной переработки и обогащения на обогатительном комплексе применяются технологии дробления, измельчения, флотации и других методов, с целью максимального извлечения металлов из руды.

На производственном объекте основная технологическая задача заключается в переработке привозной золотосодержащей руды с получением концентрата, содержащего максимальное количество ценных металлов. Для этого применяется следующая технологическая схема – дробление, измельчение, флотация, склад готовой продукции, хвосты.

Дробление. После того как руда принята в приемный бункер, осуществляется ее пересыпка в питатель пластинчатый далее по конвейеру направляется щековую дробилку. Первичная переработка включает двухстадийное дробление, обеспечивающее снижение крупности руды до фракций, подходящих для измельчения: Щековая дробилка СМД-16 - стадия крупного дробления. После крупного дробления осуществляется передача руды в конусную дробилку при помощи конвейера. Дробилка оснащена очистным циклоном ЦН15-500-4УП. Конусная дробилка КСД-900 - стадия среднего дробления. Дробилка оснащена очистным циклоном ЦН15-500-4УП. После среднего дробления осуществляется передача руды на измельчение в мельничный узел при помощи конвейера.

Измельчение. После дробления руда поступает в мельничный узел, где измельчается до требуемой тонкости для флотационного обогащения; Шаровые мельницы МШР 1,5×1,6 (2 единицы), работающие в замкнутом цикле с классификацией. Работа мельниц осуществляется с добавлением воды в руду, осуществляется измельчение руды в более мелкую фракцию, которое происходит в замкнутом цикле для подготовки материала к флотации Флотация: Флотационное обогащение (добавление реагентов для выявления золота и других металлов) осуществляется с применением флотомашин разного объёма: флотомашины 3,2 м³ - основная и контрольная флотация; флотомашины 1,2 м³ - первая и вторая перечистки. В процессе флотации подаются необходимые реагенты: ксантогенат натрия (собиратель) и масло Т-92 (пеногаситель), обеспечивающие эффективное извлечение ценных компонентов. Хранение реагентов осуществляется на складе реагентов. Годовой объём хранения составляет: 4800 кг ксантогената натрия, 800 л масла Т-92. Сгущение и фильтрация: Флотационный концентрат направляется в сгуститель, где удаляется избыточная влага и происходит уплотнение пульпы. Далее сгущённый концентрат поступает на пресс-фильтр, обеспечивающий досушку продукта до нормативной влажности. 

Склад готовой продукции. Выпуск готовой продукции. После фильтрации готовый концентрат поступает на склад готовой продукции, где хранится до момента отгрузки потребителю. 

Хвосты. Отходы флотации (пульпа) перекачиваются насосами на первую карту хвостохранилища, где происходит отстаивание основной твёрдой фазы. Далее частично осветлённая вода перекачивается во вторую карту хвостохранилища, где осуществляется дополнительное отстаивание. При этом остаточные количества ксантогената натрия в пульпе разрушаются естественным образом при контакте с воздухом и солнечным светом, что исключает необходимость дополнительного обезвреживания.

Электроснабжение проектных работ за счет местных электростанций.    
На территории работы будут размещены модульные контейнера и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности. Удаленность от основного производственного комплекса 800 метров. На предприятии имеются сооружения, включающие в себя ремонтно-механический бокс (токарный, сверлильный, фрезерный и строгальный станок, наждак напольный), сварочный аппарат, площадку хранения ГСМ (АЗС), котельную со складом угля. Отопление объекта осуществляется от котельной на твердом топливе. В котельной установлен котел марки КСВр-0,65. Установленная мощность котельной - 650 кВт. Заправка техники осуществляется на АЗС расположенной на территории промплощадки. 

В процессе работ будет задействовано экскаваторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, автосамосвалы, автоцистерна.
Существующая инфраструктура обеспечит потребности предприятия. Строительство новых объектов данным проектом не планируется.

Количество персонала – 37 человек (всего 74 чел.). Работа вахтовым методом 15/15 дней. 

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности – 2026-2035 годы.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух оборудования, используемого при проектных работах, определения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-ру принято по Техническому проекту, также рассчитаны валовые и максимально разовые выбросы.

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является за-грязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

- отопительный котел – теплоснабжение жилых и офисных помещений, водо-грейный котел марки КСВр-0,65 ручной топки на твердотопливе. 

- котел бани – горячее водоcнабжения, котел ручной топки на твердотопливе;  

- газовая плита – бытовая, для приготовления пищи;

- технический транспорт - перевозка руды; 

- щековая дробилка  - дробления руды;

- грохот - сортировки руды; 

-  погрузка-разгрузка руды и  складирование руды; 

- конусная дробилка - дробления руды;

- ленточные конвейеры – сортировка руды;

- пластический питатель – приемник руды;

-  бункер – приемник руды;

-  шаровая мельница с добавлением техводы – измельчение руды.

-  дробление руды – дробления руды;

- резервуар бензина. Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в год – 388,4 тн.

- резервуар дизельного топлива. Количество закачиваемого в резервуар нефтепро-дукта в год – 485,5 тн.

-  склад угля – хранения угла;  

-  склад золы – складирования золы;

-  сварочные работы – ремонт оборудование;

- механическая мастерская – ремонт инструментов и оборудование.

Переработка руд Жаналык – 21 источников выбросов, в том числе, из них 3 организованных и 18 неорганизованных.

Общий выброс загрязняющих веществ составляет 4,12711782 г/с, 26,3433175 т/год.

Технология проектируемых работ не предусматривается залповые выбросы загряз-няющих веществ в атмосферу. 

Используемый автотранспорт при проведении работ, относится к передвижным источникам. 

Согласно п.17 ст. 202 Экологического Кодекса РК - «Нормативы  допустимых вы-бросов для передвижных источников не устанавливаются».

Исходя из этого, расчеты выбросов  загрязняющих веществ  в атмосферу от авто-транспорта в рамках  данного проекта не предусматривается. 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  от передвижных источ-ников (автотранспорта) будет производиться от фактически сожженного топлива, и будет осуществляться по месту их государственной регистрации уполномоченным органом со-гласно п.4 статья 577 глава 69, Налогового Кодекса РК.
В период эксплуатации. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ приведен в Приложении 4.

Источники выбросов загрязняющих веществ:

- источник № 0001 – котельная;

- источник № 0002 – котел бан;

- источник № 0003 – газовая плита;

- источник № 6003 – щековая дробилка;

- источник № 6004 – грохот;

- источник № 6005 – погрузка-разгрузка, склад руды

- источник № 6006 – конусная дробилка.

- источник № 6007 - Резервуар бензина. Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в год – 388,4 тн.

- источник № 6008 Резервуар дизельного топлива. Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в год – 485,5 тн.

- источник № 6009 – склад угля;  

- источник № 6010 – склад золы.

- источник № 6011 – сварочные работы.

- источник № 6012 – ленточный конвейер.

- источник № 6013 – пластический питатель.

- источник № 6014 – бункер.

- источник № 6015 – ленточный конвейер

- источник № 6016 – шаровая мельница с добавлением техводы.

- источник № 6017 – дробление руды.

- источник № 6018 – механическая мастерская.
Техический транспорт (источник № 6001, 6002) – являются передвижным источником, произведены расчет от двигателя внутренного сгорания (выхлопных газов). 

В выбросах содержатся 20 загрязняющих веществ: Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Смесь углеводородов предельных С1-С5, Смесь углеводородов предельных С6-С10, Пентилены (амилены), Бензол, Диметилбензол, Метилбензол, Этилбензол, Углеводороды предельные С12-19, Пыль неорганическая 70-20% SiO2, пыль неорганическая ниже 20% SiO2, взвешенные вещества и пыль  абразивная.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками, их комбинации с суммирующим вредным действием, классы опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 10.2.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 10.2

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества, г/с
	Выброс вещества, т/год
	Значение M/ЭНК

	2026-2035 год

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,04
	
	0,04
	
	3
	0,001357
	0,004885
	0,122125

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001
	0,01
	0,001
	
	2
	0,0002403
	0,000865
	0,865

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0,04
	0,2
	0,04
	
	2
	0,003654
	0,050366
	1,25915

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,06
	0,4
	0,06
	
	3
	0,0005863
	0,0083844
	0,13974

	0330
	Сера диоксид 
	0,05
	
	0,125
	
	3
	0,01144
	0,18
	1,44

	0333
	Сероводород 
	0,008
	0,008
	-
	
	2
	0,00001462
	0,0002495
	0,0311875

	0337
	Углерод оксид 
	3
	5
	3
	
	4
	0,053934
	0,80822
	0,26940667

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,005
	0,02
	0,005
	
	2
	0,0000556
	0,0002
	0,04

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	50
	-
	-
	50
	
	1,09
	0,403
	0,00806

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	30
	-
	-
	30
	
	0,403
	0,149
	0,00496667

	0501
	Пентилены (амилены)
	1,5
	1,5
	-
	-
	4
	0,04025
	0,0149
	0,00993333

	0602
	Бензол 
	0,1
	0,3
	0,1
	-
	2
	0,037
	0,0137
	0,137

	0616
	Диметилбензол 
	0,2
	0,2
	
	
	3
	0,00467
	0,00173
	0,00865

	0621
	Метилбензол 
	0,06
	0,6
	
	-
	3
	0,03494
	0,01293
	0,02155

	0627
	Этилбензол 
	0,02
	0,02
	
	-
	3
	0,000966
	0,0003576
	0,01788

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	1
	1
	
	-
	4
	0,00521
	0,0889
	0,0889

	2902
	Взвешенные вещества
	0,15
	0,5
	0,15
	-
	3
	0,011
	0,29701
	1,98006667

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,1
	0,3
	0,1
	-
	3
	2,3978
	23,938
	239,38

	2909
	Пыль неорганическая ниже 20% SiO2
	0,15
	0,5
	0,15
	-
	3
	0,0264
	0,2528
	1,68533333

	2930
	Пыль абразивная 
	0,04
	-
	-
	0,04
	
	0,0046
	0,11782
	2,9455

	
	Всего
	
	
	
	
	
	4,12711782
	26,3433175
	250,454449


2.4 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы
Газопылеулавливающая установка не предусмотрены.
2.2.1. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту
На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню. Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. Оборудование предприятия находится в хорошем рабочем состоянии.  
2.5 Перспектива развития 

В ближайшей перспективе на предприятии изменения производительности, какие-либо реконструкции, строительство новых технологических линий и агрегатов, расширение и введение в действие новых производств не планируется.

2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.3.

2.7  Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы технологией не предусмотрены. Аварийные выбросы не прогнозируются.

2.8 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Величины эмиссий в атмосферу определены расчетным путем. Протоколы расчетов с указанием расчетных методик и исходных данных представлены в Приложении А. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на периоды строительства и эксплуатации приведены в таблицах 3.1.

2.9  Обоснование полноты и достоверности исходных данных 

Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации. Определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ проведено с применением расчетных (расчетно-аналитических) методов.

Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных источников.

Расчеты выбросов от источников загрязнения выполнены согласно действующих методик с применением программного комплекса ЭРА v3.0.394 (см.Приложение А). 
Таблицы расчета выбросов загрязняющих веществ на период ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Таблица 10.9

	Производство, цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	Год достижения НДВ

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	Существующее положение на 20- г.
	на 2026 год
	на 2027-2035 год
	НДВ
	

	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0123 Железо (II, III) оксиды

	Неорганизованные источники

	Сварочные работы
	6011
	-
	-
	0,001357
	0,004885
	0,001357
	0,004885
	0,001357
	0,004885
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,001357
	0,004885
	0,001357
	0,004885
	0,001357
	0,004885
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,001357
	0,004885
	0,001357
	0,004885
	0,001357
	0,004885
	

	0143 Марганец и его соединения

	Неорганизованные источники

	Сварочные работы
	6011
	-
	-
	0,0002403
	0,000865
	0,0002403
	0,000865
	0,0002403
	0,000865
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,0002403
	0,000865
	0,0002403
	0,000865
	0,0002403
	0,000865
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,0002403
	0,000865
	0,0002403
	0,000865
	0,0002403
	0,000865
	

	0301 Азота (IV) диоксид
	

	Организованные источники
	

	Котельная
	0001
	-
	-
	0,0015
	0,024
	0,0015
	0,024
	0,0015
	0,024
	2026

	Котел бани
	0002
	-
	-
	0,0015
	0,024
	0,0015
	0,024
	0,0015
	0,024
	2026

	Газовая плита
	0003
	-
	-
	0,000654
	0,002366
	0,000654
	0,002366
	0,000654
	0,002366
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,003654
	0,050366
	0,003654
	0,050366
	0,003654
	0,050366
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	
	
	0,003654
	0,050366
	0,003654
	0,050366
	0,003654
	0,050366
	

	0304 Оксид азота
	

	Организованные источники
	

	Котельная
	0001
	-
	-
	0,00024
	0,004
	0,00024
	0,004
	0,00024
	0,004
	2026

	Котел бани
	0002
	-
	-
	0,00024
	0,004
	0,00024
	0,004
	0,00024
	0,004
	2026

	Газовая плита
	0003
	-
	-
	0,0001063
	0,0003844
	0,0001063
	0,0003844
	0,0001063
	0,0003844
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,000586
	0,008384
	0,000586
	0,008384
	0,000586
	0,008384
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	
	
	0,000586
	0,008384
	0,000586
	0,008384
	0,000586
	0,008384
	

	0330 Сера диоксид
	

	Организованные источники
	

	Котельная
	0001
	-
	-
	0,00572
	0,09
	0,00572
	0,09
	0,00572
	0,09
	2026

	Котел бани
	0002
	-
	-
	0,00572
	0,09
	0,00572
	0,09
	0,00572
	0,09
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,01144
	0,18
	0,01144
	0,18
	0,01144
	0,18
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	
	
	0,01144
	0,18
	0,01144
	0,18
	0,01144
	0,18
	

	0333 Сероводород

	Неорганизованные источники

	Резервуар для дизтоплива
	6008
	-
	-
	0,00001462
	0,0002495
	0,00001462
	0,0002495
	0,00001462
	0,0002495
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,00001462
	0,0002495
	0,00001462
	0,0002495
	0,00001462
	0,0002495
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,00001462
	0,0002495
	0,00001462
	0,0002495
	0,00001462
	0,0002495
	

	0342 Фтористые газообразные соединения

	Неорганизованные источники

	Сварочные работы
	6011
	-
	-
	0,0000556
	0,0002
	0,0000556
	0,0002
	0,0000556
	0,0002
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,0000556
	0,0002
	0,0000556
	0,0002
	0,0000556
	0,0002
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,0000556
	0,0002
	0,0000556
	0,0002
	0,0000556
	0,0002
	

	0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5

	Неорганизованные источники

	Резервуар для бензина
	6007
	-
	-
	1,09
	0,403
	1,09
	0,403
	1,09
	0,403
	2026

	Итого
	
	-
	-
	1,09
	0,403
	1,09
	0,403
	1,09
	0,403
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	1,09
	0,403
	1,09
	0,403
	1,09
	0,403
	

	0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10

	Неорганизованные источники

	Резервуар для бензина
	6007
	-
	-
	0,403
	0,149
	0,403
	0,149
	0,403
	0,149
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,403
	0,149
	0,403
	0,149
	0,403
	0,149
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,403
	0,149
	0,403
	0,149
	0,403
	0,149
	

	0501 Пентилены (амилены)

	Неорганизованные источники

	Резервуар для бензина
	6007
	-
	-
	0,04025
	0,0149
	0,04025
	0,0149
	0,04025
	0,0149
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,04025
	0,0149
	0,04025
	0,0149
	0,04025
	0,0149
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,04025
	0,0149
	0,04025
	0,0149
	0,04025
	0,0149
	

	0602 Бензол

	Неорганизованные источники

	Резервуар для бензина
	6007
	-
	-
	0,037
	0,0137
	0,037
	0,0137
	0,037
	0,0137
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,037
	0,0137
	0,037
	0,0137
	0,037
	0,0137
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,037
	0,0137
	0,037
	0,0137
	0,037
	0,0137
	

	0616 Диметилбензол

	Неорганизованные источники

	Резервуар для бензина
	6007
	-
	-
	0,00467
	0,00173
	0,00467
	0,00173
	0,00467
	0,00173
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,00467
	0,00173
	0,00467
	0,00173
	0,00467
	0,00173
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,00467
	0,00173
	0,00467
	0,00173
	0,00467
	0,00173
	

	0621 Метилбензол

	Неорганизованные источники

	Резервуар для бензина
	6007
	-
	-
	0,03494
	0,01293
	0,03494
	0,01293
	0,03494
	0,01293
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,03494
	0,01293
	0,03494
	0,01293
	0,03494
	0,01293
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,03494
	0,01293
	0,03494
	0,01293
	0,03494
	0,01293
	

	0627 Этилбензол

	Неорганизованные источники

	Резервуар для бензина
	6007
	-
	-
	0,000966
	0,0003576
	0,000966
	0,0003576
	0,000966
	0,0003576
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,000966
	0,0003576
	0,000966
	0,0003576
	0,000966
	0,0003576
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,000966
	0,0003576
	0,000966
	0,0003576
	0,000966
	0,0003576
	

	2754 Углеводороды предельные С12-19

	Неорганизованные источники

	Резервуар для дизтоплива
	6008
	-
	-
	0,00521
	0,0889
	0,00521
	0,0889
	0,00521
	0,0889
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,00521
	0,0889
	0,00521
	0,0889
	0,00521
	0,0889
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,00521
	0,0889
	0,00521
	0,0889
	0,00521
	0,0889
	

	2902 Взвещенные вещества
	

	Неорганизованные источники
	

	Механическая мастерская
	6018
	-
	-
	0,011
	0,29701
	0,011
	0,29701
	0,011
	0,29701
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,011
	0,29701
	0,011
	0,29701
	0,011
	0,29701
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,011
	0,29701
	0,011
	0,29701
	0,011
	0,29701
	

	2908 Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	

	Организованные источники
	

	Котельная
	0001
	-
	-
	0,019
	0,3
	0,019
	0,3
	0,019
	0,3
	2026

	Котел бани
	0002
	-
	-
	0,019
	0,3
	0,019
	0,3
	0,019
	0,3
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,038
	0,6
	0,038
	0,6
	0,038
	0,6
	

	Неорганизованные источники

	Щековая дробилка
	6003
	-
	-
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	2026

	Грохот
	6004
	-
	-
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	2026

	Погрузка-разгрузка руд
	6005
	-
	-
	0,0852
	0,896
	0,0852
	0,896
	0,0852
	0,896
	2026

	Конусная дробилка
	6006
	-
	-
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	2026

	Ленточный конвейер
	6012
	-
	-
	0,0505
	0,796
	0,0505
	0,796
	0,0505
	0,796
	2026

	Пластический питатель
	6013
	-
	-
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	2026

	Бункер
	6014
	-
	-
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	2026

	Ленточный конвейер
	6015
	-
	-
	0,0505
	0,796
	0,0505
	0,796
	0,0505
	0,796
	2026

	Шаровая мельница 
	6016
	-
	-
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	0,318
	3,05
	2026

	Дробление руды
	6017
	-
	-
	0,2656
	2,55
	0,2656
	2,55
	0,2656
	2,55
	2026

	Итого
	
	
	
	2,3598
	23,338
	2,3598
	23,338
	2,3598
	23,338
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	
	
	2,3978
	23,938
	2,3978
	23,938
	2,3978
	23,938
	

	2909 Пыль неорганическая <20% SiO2

	Неорганизованные источники

	Склад угля
	6009
	-
	-
	0,02
	0,1915
	0,02
	0,1915
	0,02
	0,1915
	2026

	Склад золы
	6010
	-
	-
	0,0064
	0,0613
	0,0064
	0,0613
	0,0064
	0,0613
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,0264
	0,2528
	0,0264
	0,2528
	0,0264
	0,2528
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,0264
	0,2528
	0,0264
	0,2528
	0,0264
	0,2528
	

	2930 Пыль абразивная
	

	Неорганизованные источники
	

	Механическая мастерская
	6018
	-
	-
	0,0046
	0,11782
	0,0046
	0,11782
	0,0046
	0,11782
	2026

	Итого
	
	-
	-
	0,0046
	0,11782
	0,0046
	0,11782
	0,0046
	0,11782
	

	Всего загрязняющему веществу
	
	-
	-
	0,0046
	0,11782
	0,0046
	0,11782
	0,0046
	0,11782
	

	Всего по объекту, из них:
	
	-
	-
	4,12712
	26,3433175
	4,12712
	26,3433175
	4,12712
	26,3433175
	

	Итого по организованным источникам
	
	-
	-
	0,107614
	1,64697
	0,107614
	1,64697
	0,107614
	1,64697
	

	в том числе факелы*

	Отсутствует
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого по неорганизованным  источникам
	-
	-
	
	4,019506
	24,6963475
	4,019506
	24,6963475
	4,019506
	24,6963475
	


Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026-2035 годы
Таблица 10.8
	Производство
	Цех
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в году
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из тубы при максимально-разовой нагрузке
	Координаты источника на карте схеме, м
	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия  по сокращению выбро сов

	
	
	Наименование
	Кол-во ист.
	
	
	
	
	
	Скорость м/с
	Обьем смеси м3/с
	Температура смеси, 0С
	точечного источника /1-го конца линейного источника/центра площадного источника
	2-го конца линейного/длина, ширина площадного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х1
	Y1
	X2
	Y2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Уч.
	1
	Котельная


	1
	4368
	Организованный
	0001
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	100
	50
	-
	-
	-

	Жана
	
	
	
	
	источник
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	лык
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Котел бани
	1
	4368
	Организованный
	0002
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	100
	50
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Газовая плита
	1
	1000
	Организованный
	0003
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	100
	50
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Щековая дробилка
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6003
	4
	-
	-
	-
	30
	100
	50
	80
	40
	-

	
	5
	Грохот
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6004
	4
	-
	-
	-
	30
	100
	50
	80
	40
	-

	
	6
	Погрузка-разгрузка руд
	1
	8064
	Неорганизованный источник
	6005
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	7
	Конусная дробилка
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6006
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	8
	Резервуар бензина
	1
	8760
	Неорганизованный источник
	6007
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Резервуар для дизтоплива
	1
	8760
	Неорганизованный источник
	6008
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Склад угля
	1
	4368
	Неорганизованный источник
	6009
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	11
	Склад золы
	1
	4368
	Неорганизованный источник
	6010
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	12
	Сварочные работы
	1
	1000
	Неорганизованный источник
	6011
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	Ленточный конвейер
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6012
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	14
	Пластический питатель
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6013
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	15
	Бункер
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6014
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	16
	Ленточный конвейер
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6015
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	17
	Шаровая мельница 
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6016
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	18
	Дробление руды
	1
	4380
	Неорганизованный источник
	6017
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	19
	Механическая мастерская
	1
	2920
	Неорганизованный источник
	6018
	4
	-
	-
	-
	34
	100
	50
	80
	40
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Продолжение таблицы 10.23

	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффициент обеспченности газоочистки
	Средняя эксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %
	Код вещества


	Наименование вещества  


	Выброс  загрязняющего вещества
	Год достижения НДВ



	
	
	
	
	
	г/с
	гн/нм3
	т/год
	

	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	-
	-
	-
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0304
	Азот (II) оксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0330
	Сера диоксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0337
	Углерод оксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0304
	Азот (II) оксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0330
	Сера диоксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0337
	Углерод оксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0301
	Азота (IV) диоксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0304
	Азот (II) оксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	0337
	Углерод оксид 
	
	
	
	2026

	-
	-
	-
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,318
	5062,56
	3,05
	2026

	-
	-
	-
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,318
	5062,56
	3,05
	2026

	-
	-
	-
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,0852
	1356,384
	0,896
	2026

	-
	-
	-
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,318
	5062,56
	3,05
	2026

	-
	-
	-
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1,09
	17352,8
	0,403
	2026

	-
	-
	-
	0416
	Смесь углеводородов С6-С10
	0,403
	6415,76
	0,149
	2026

	-
	-
	-
	0501
	Пентилены (амилены)
	0,04025
	640,78
	0,0149
	2026

	-
	-
	-
	0602
	Бензол 
	0,037
	589,04
	0,0137
	2026

	-
	-
	-
	0616
	Диметилбензол 
	0,00467
	74,3464
	0,00173
	2026

	-
	-
	-
	0621
	Метилбензол 
	0,03494
	556,2448
	0,01293
	2026

	-
	-
	-
	0627
	Этилбензол 
	0,000966
	15,37872
	0,0003576
	2026

	-
	-
	-
	0333
	Сероводород 
	0,00001462
	0,2327504
	0,0002495
	2026

	-
	-
	-
	2754
	Углеводороды предельные С12-19
	0,00521
	82,9432
	0,0889
	2026

	-
	-
	-
	2909
	Пыль неорганическая ниже 20% SiO2
	0,02
	318,4
	0,1915
	2026

	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая ниже 20% SiO2
	0,0064
	101,888
	0,0613
	2026

	
	
	
	0123
	Железо (II, III) оксиды
	0,001357
	21,60344
	0,004885
	2026

	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения
	0,0002403
	3,825576
	0,000865
	2026

	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,0000556
	0,885152
	0,0002
	2026

	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,0505
	803,96
	0,796
	2026

	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,318
	5062,56
	3,05
	2026

	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,318
	5062,56
	3,05
	2026

	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,0505
	803,96
	0,796
	2026

	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,318
	5062,56
	3,05
	2026

	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,2656
	4228,352
	2,55
	2026

	
	
	
	2902
	Взвешенные вещества
	0,011
	175,12
	0,29701
	2026

	
	
	
	2930
	Пыль абразивная 
	0,0046
	73,232
	0,11782
	2026

	
	
	
	
	
	4,12712
	65703,23
	26,3433175
	


Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Таблица 10.6
	Код вещества/

группы суммации
	Наименование вещества
	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3
	Координаты точек с максимальной приземной конц.
	Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию
	Принадлежность источника (производство, цех, участок)

	
	
	в жилой зоне
	В пределах зоны воздействия
	в жилой зоне X/Y
	В пределах зоны воздействия X/Y
	N ист.
	% вклада
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЖЗ
	Область воздействия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2026 г.)

	Загрязняющие вещества: 

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	-
	0,2359892/

0,1179946
	-
	60/-967
	6004
6005
6007
	
	14,6
 14,6
 14,6
	Переработка руды


Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 10.2

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества, г/с
	Выброс вещества, т/год
	Значение M/ЭНК

	2026-2035 год

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,04
	
	0,04
	
	3
	0,001357
	0,004885
	0,122125

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001
	0,01
	0,001
	
	2
	0,0002403
	0,000865
	0,865

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0,04
	0,2
	0,04
	
	2
	0,003654
	0,050366
	1,25915

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,06
	0,4
	0,06
	
	3
	0,0005863
	0,0083844
	0,13974

	0330
	Сера диоксид 
	0,05
	
	0,125
	
	3
	0,01144
	0,18
	1,44

	0333
	Сероводород 
	0,008
	0,008
	-
	
	2
	0,00001462
	0,0002495
	0,0311875

	0337
	Углерод оксид 
	3
	5
	3
	
	4
	0,053934
	0,80822
	0,26940667

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0,005
	0,02
	0,005
	
	2
	0,0000556
	0,0002
	0,04

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	50
	-
	-
	50
	
	1,09
	0,403
	0,00806

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	30
	-
	-
	30
	
	0,403
	0,149
	0,00496667

	0501
	Пентилены (амилены)
	1,5
	1,5
	-
	-
	4
	0,04025
	0,0149
	0,00993333

	0602
	Бензол 
	0,1
	0,3
	0,1
	-
	2
	0,037
	0,0137
	0,137

	0616
	Диметилбензол 
	0,2
	0,2
	
	
	3
	0,00467
	0,00173
	0,00865

	0621
	Метилбензол 
	0,06
	0,6
	
	-
	3
	0,03494
	0,01293
	0,02155

	0627
	Этилбензол 
	0,02
	0,02
	
	-
	3
	0,000966
	0,0003576
	0,01788

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	1
	1
	
	-
	4
	0,00521
	0,0889
	0,0889

	2902
	Взвешенные вещества
	0,15
	0,5
	0,15
	-
	3
	0,011
	0,29701
	1,98006667

	2908
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2
	0,1
	0,3
	0,1
	-
	3
	2,3978
	23,938
	239,38

	2909
	Пыль неорганическая ниже 20% SiO2
	0,15
	0,5
	0,15
	-
	3
	0,0264
	0,2528
	1,68533333

	2930
	Пыль абразивная 
	0,04
	-
	-
	0,04
	
	0,0046
	0,11782
	2,9455

	
	Всего
	
	
	
	
	
	4,12711782
	26,3433175
	250,454449


3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

3.1
 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Температура наружного воздуха абсолютная максимальная плюс 44,20С, абсолютная минимальная минус 30,30С, наиболее холодной пятидневки минус 17,00С, наиболее холодных суток минус 16,90С, наиболее холодной пятидневки минус 14,30С.

Температура воздуха среднегодовая плюс 12,60С, среднегодовая амплитуда температуры воздуха минус 12,30С.

Максимальная из средних скоростей ветра за январь, м/сек – 6,0.

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/сек -  1,3.

Наибольшая скорость ветра, м/сек   -  24,0

Нормативная глубина промерзания для суглинка 0,29 м, для крупнообломочного грунта 0,42 м.

Глубина проникновения 0оС в грунт для суглинка 0,39 м, для крупнообломочного грунта 0,52 м.

Максимальная глубина промерзания грунтов 0,75 м.                                                                               

Район по весу снегового покрова I. 

Район по давлению ветра IV.

Район по толщине стенки гололеда III

Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, составляет 1.

Физико - географические условия размещения объекта.

Район располагается вокруг города Шымкент.

Районный центр село Аксукент (быв. пос. Белые Воды). Расстояние до города Шымкента — 30 км. Количество сельских округов — 11. Количество населенных пунктов — 71.
Согласно отчета об инженерно-геологических условиях,  выполненных ТОО «ГЕО Инженерные изыскания» в пределах площадки строительства залегают два ИГЭ:

ИГЭ 1 -   суглинок, светло-коричневый, макропористый,  от твёрдой до мягкопластичной консистенции, мощностью 4,1-4,3м, 1 типа грунтовых условий по просадочности, со следующими физико-механическими свойствами:

  Y = 18,7кН/м3 ; φ= 20град. ; С = 6,0 кПа ; Еув = 5,4 МПа ; Евод = 3,3 Мпа; Начальное просадочное давление Psl =123 кПа .

ИГЭ -2 -  суглинок коричневый от мягкопластичной до текучей консистенции, со следующими расчетными характеристиками в водонасыщенном состоянии природной структуры: YII = 18,7кН/м3;Евод=3,3 Мпа,  вскрытой мощностью 4,1-4,3м 
Волнистая предгорная аллювиально-пролювиальная равнина, расчленена долинами рек Сайрамсу, Бадам и их притоков. Направление речных долин имеет субширотное простирание. Форма долин - трапециевидная.

НМУ. В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения предприятием от органов гидрометеослужбы сведений, в которых указывается продолжительность НМУ, ожидаемое увеличение приземных концентраций вредных веществ.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентраций веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%.

Эти мероприятия носят организованно-технических характер: ужесточить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; использовать высококачественное топливо для уменьшения выбросов загрязняющих веществ; проводить влажную уборку помещений и полив территории.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя мероприятия 1-го режима, а также мероприятия, включающие не технологические процессы, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, и в некоторых особо опасных условиях предприятию следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия 3-го режима полностью включают в себя условия 1-го и 2-го режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия. Выполнение мероприятий на периоды НМУ должно находиться под контролем руководителя предприятия.
3.2
Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Согласно ст. 36 Экологического кодекса РК [1] для обеспечения благоприятной окружающей среды необходимым является достижение и поддержание экологических нормативов качества. Экологические нормативы качества разрабатываются и устанавливаются в соответствии с Экологическим кодексом РК [1] отдельно для каждого из компонентов окружающей среды. В том числе и атмосферного воздуха.

До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения. Настоящей оценкой воздействия намечаемой деятельности в качестве критериев приняты предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест установленные «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» [29].

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных гигиенических нормативов.

Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов намечаемой деятельности выполнены в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [3] с применением программного комплекса «ЭРА» (версия 3.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г).

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона. В расчете не учтены значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, так как наблюдения за фоновыми концентрациями в данном районе не ведутся.

Допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в зависимости от вида загрязняющего вещества установлена с учетом периодов усреднения годовых, суточных и часовых показателей.

Результаты расчетов по всем веществам приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках (Приложение В) и в таблицах 3.5. 

Как показывают результаты расчетов при осуществлении производственной деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки). 

В рамках расчетов выполнена оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.

Так как расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы ни в одной точке на границе области воздействия не достигают ПДК, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.
3.3
Предложения по нормативам допустимых выбросов

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при осуществлении производственной деятельности.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при эксплуатации предприятия, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год производства работ. Год достижения норматива допустимых выбросов – 2026 г.
3.4 Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ. 

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух. Как показал расчет, область воздействия представляет собой окружность в плане, границы которой расположены на расстоянии 1000 м от территории предприятия. 
3.5 Данные о пределах области воздействия

Как показал расчет, область воздействия представляет собой окружность в плане, границы которой расположены на территории СЗЗ предприятия.

Жилая застройка не входит в пределы области воздействия.

В районе предприятия и в прилегающей территории отсутствуют зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, специальные требований к качеству атмосферного воздуха таких зон для данного района не учитывались.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4.1. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

Неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) - условия, которые формируются при особых сочетаниях метеорологических факторов и синоптических ситуаций, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Сайрамский район обеспечен стационарными постами наблюдения, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим, расчет загрязнения атмосферы при установлении нормативов допустимого воздействия для предприятия произведен с учетом реализации оператором мероприятий по уменьшению выбросов на период действия неблагоприятных метеорологических условий по каждому режиму работы.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней работы предприятия в условиях НМУ. 

Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, третьей – свыше 5 ПДК. 

Мероприятия по сокращению выбросов при первом режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15-20%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на первом режиме работы относятся:

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента;

- запрет работы оборудования в форсированном режиме;

- рассредоточение по времени работ технологических операций и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- прекращение испытаний оборудования, связанных с изменениями технологического режима, приводящих к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- при положительной температуре атмосферного воздуха выполнение обильного орошения поверхности автодорог и сырья.
Мероприятия по сокращению выбросов при втором режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%.

Сюда включаются мероприятия, разработанные для первого режима работы, а также мероприятия, влияющие на технологический процесс и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на втором режиме работы относятся:

- в случае если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования и наступления НМУ близки, произвести остановку оборудования;

- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов;

- для обеспечения снижения уровня пыли в приземном слое атмосферы провести орошение дорог, сырья и участков работы техники;

- использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ.

Мероприятия по сокращению выбросов при третьем режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60% за счет сокращения объемов производства. Мероприятия третьего режима работы включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов.

При наступлении НМУ следует проводить контроль за реализацией намеченных мероприятий по регулированию выбросов с периодичностью каждые 2-3 часа в течение периода НМУ при получении предупреждений второй и третьей степени. При получении предупреждений 1-й степени достаточен производственный контроль с периодичностью 1-2 раза в течение периода НМУ.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений органов РГП «Казгидромет». 
4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
В число параметров, отслеживаемых в рамках контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов, входят максимально-разовые (г/сек) и валовые выбросы (т/год) загрязняющих веществ в атмосферу.

Ввиду отсутствия организованных источников выбросов для определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов ЗВ в атмосферу используются расчетные (расчетно-аналитические) методы.

Оценка выбросов от неорганизованных источников выполняется с помощью расчетных (расчетно-аналитических) методов, базирующихся на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных неорганизованных источников. В качестве исходных данных для расчета следует использовать результаты операционного мониторинга. Расчеты будут выполняться специалистами предприятия.

Мониторинг воздействия осуществляется для определения состояния атмосферного воздуха в зонах воздействия (контрольных точках). 

План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов представлен в таблице 3.10.

В таблицу входит перечень веществ, подлежащих контролю. Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов. В таблице также представлены рекомендации по мониторингу эмиссий на границе области воздействия.
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	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	0002
	016
	котел баня
	выбросы
	24
	4368
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	0.024

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (6)
	0304
	0.004

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (526)
	0330
	0.09

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	0.397

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.3

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	0003
	017
	газовая плита
	выбросы
	2
	1000
	Азота (IV) диоксид (4)
	0301
	0.002366

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (6)
	0304
	0.0003844

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (594)
	0337
	0.01422


	
	6003
	018
	щековая дробилка
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	3.05

	
	
	
	
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6004
	019
	грохот
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	3.05

	
	
	
	
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6005
	013
	погрузка-
	выбросы
	8
	2920
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.896

	
	
	
	разгрузка руд
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6006
	020
	конусная дробилка
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	3.05

	
	
	
	
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6007
	013
	ревезвуар бензина
	выбросы
	24
	8760
	Смесь углеводородов
	0415
	0.403

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1531*,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1539*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0416
	0.149

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С6-С10 (1532*,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1540*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь
	0501
	0.0149

	
	
	
	
	
	
	
	изомеров) (468)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602
	0.0137

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-,
	0616
	0.00173

	
	
	
	
	
	
	
	п- изомеров) (203)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (353)
	0621
	0.01293

	
	
	
	
	
	
	
	Этилбензол (687)
	0627
	0.0003576

	
	6008
	014
	резервуар для
	выбросы
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0333
	0.0002495

	
	
	
	дизтоплива
	
	
	
	(528)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углеводороды предельные С12-
	2754
	0.0889

	
	
	
	
	
	
	
	19 /в пересчете на С/ (592)
	
	

	
	6009
	015
	склад угля
	выбросы
	24
	4368
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.1915

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6010
	016
	склад золы
	выбросы
	24
	4368
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.0613

	
	
	
	
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6011
	017
	сварочные работы
	выбросы
	5
	1000
	Железо (II, III) оксиды /в
	0123
	0.004885

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо/ (277)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения /в
	0143
	0.000865

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на марганца (IV)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид/ (332)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (627)
	
	

	
	6012
	018
	ленточный
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.796

	
	
	
	конвейер
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6013
	021
	пластический
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	3.05

	
	
	
	питатель
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6014
	022
	бункер
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	3.05

	
	
	
	
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6015
	019
	ленточный
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: 70-20%
	2908
	0.796

	
	
	
	конвейер
	
	
	
	двуокиси кремния (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских месторождений)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(503)
	
	

	
	6016
	023
	шаровая мельница
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	3.05

	
	
	
	с добавлением
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	техводы
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6017
	024
	дробление руды
	выбросы
	12
	4380
	Пыль неорганическая: ниже
	2909
	2.55

	
	
	
	
	
	
	
	20% двуокиси кремния (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доломит, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - известняк,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	мел, огарки, сырьевая смесь,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль вращающихся печей,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	боксит и др.) (504)
	
	

	
	6018
	025
	механическая
	выбросы
	8
	2920
	Взвешенные вещества
	2902
	0.29701

	
	
	
	мастерская
	
	
	
	Пыль абразивная (1046*)
	2930
	0.11782
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	ЭРА v2.0   

	Глава 2. Характеристика источников загрязнения атмосферы

	на 2026 год

	ТО, переработка руд Жаналык

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код
	Количество  загрязняющих
	Координаты источн.загрязнения, м

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	загр
	веществ, выбрасываемых
	

	№
	
	
	ве-
	в атмосферу
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	щес-
	
	/1 конца лин.ист
	/длина, ширина

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	тва
	Максимальное,
	Суммарное,
	/центра площад-
	площадного

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	г/с
	т/год
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х1
	У1
	Х2
	У2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:002 - переработка руды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	0301
	0.0015
	0.024
	100
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.00024
	0.004
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.00572
	0.09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.025
	0.397
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908
	0.019
	0.3
	
	
	
	

	0002
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	0301
	0.0015
	0.024
	100
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.00024
	0.004
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330
	0.00572
	0.09
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.025
	0.397
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2908
	0.019
	0.3
	
	
	
	

	0003
	4
	0.2
	2
	0.062832
	34
	0301
	0.000654
	0.002366
	100
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304
	0.0001063
	0.0003844
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337
	0.003934
	0.01422
	
	
	
	

	6003
	4
	
	
	
	30
	2909
	0.318
	3.05
	100
	50
	80
	40

	6004
	4
	
	
	
	30
	2909
	0.318
	3.05
	100
	50
	80
	40

	6005
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.0852
	0.896
	100
	50
	80
	40

	6006
	4
	
	
	
	30
	2909
	0.318
	3.05
	100
	50
	80
	40

	6007
	4
	
	
	
	34
	0415
	1.09
	0.403
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	0416
	0.403
	0.149
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0501
	0.04025
	0.0149
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0602
	0.037
	0.0137
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0616
	0.00467
	0.00173
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0621
	0.03494
	0.01293
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0627
	0.000966
	0.0003576
	
	
	
	

	6008
	4
	
	
	
	34
	0333
	0.00001462
	0.0002495
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	2754
	0.00521
	0.0889
	
	
	
	

	6009
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.02
	0.1915
	100
	50
	80
	40

	6010
	4
	
	
	
	34
	2908
	0.0064
	0.0613
	100
	50
	80
	40

	6011
	4
	
	
	
	34
	0123
	0.001357
	0.004885
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	0143
	0.0002403
	0.000865
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342
	0.0000556
	0.0002
	
	
	
	

	6012
	4
	
	
	
	30
	2908
	0.0505
	0.796
	100
	50
	80
	40

	6013
	4
	
	
	
	30
	2909
	0.318
	3.05
	100
	50
	80
	40

	6014
	4
	
	
	
	30
	2909
	0.318
	3.05
	100
	50
	80
	40

	6015
	4
	
	
	
	30
	2908
	0.0505
	0.796
	100
	50
	80
	40

	6016
	4
	
	
	
	30
	2909
	0.318
	3.05
	100
	50
	80
	40

	6017
	4
	
	
	
	30
	2909
	0.2656
	2.55
	100
	50
	80
	40

	6018
	4
	
	
	
	30
	2902
	0.011
	0.29701
	100
	50
	80
	40

	
	
	
	
	
	
	2930
	0.0046
	0.11782
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	Глава 3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

	на 2026 год

	ТО, переработка руд Жаналык

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент обеспе-
	Капитальные
	Затраты

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	ченности  K(1),%
	вложения,
	на

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	
	млн.
	газочистку,

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	норматив-
	фактичес-
	тенге
	млн.

	
	
	
	
	ходит очистка
	ный
	кий
	
	тенге /год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует !
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	Глава 4. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	ТО, переработка руд Жаналык

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	26.3433175
	26.3433175
	
	
	
	
	26.3433175

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е
	24.61138
	24.61138
	
	
	
	
	24.61138

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в
	0.004885
	0.004885
	
	
	
	
	0.004885

	
	пересчете на железо/ (277)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.000865
	0.000865
	
	
	
	
	0.000865

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	
	
	
	

	
	332)
	
	
	
	
	
	
	

	2902
	Взвешенные вещества
	0.29701
	0.29701
	
	
	
	
	0.29701

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20%
	3.3408
	3.3408
	
	
	
	
	3.3408

	
	двуокиси кремния (шамот, цемент,
	
	
	
	
	
	
	

	
	пыль цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	
	
	

	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	
	
	

	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (503)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20%
	20.85
	20.85
	
	
	
	
	20.85

	
	двуокиси кремния (доломит, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	
	

	
	известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	
	
	

	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	
	
	

	
	боксит и др.) (504)
	
	
	
	
	
	
	

	2930
	Пыль абразивная (1046*)
	0.11782
	0.11782
	
	
	
	
	0.11782

	Газообразные, жидкие
	1.7319375
	1.7319375
	
	
	
	
	1.7319375
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	Глава 4. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	на 2026 год

	ТО, переработка руд Жаналык

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.050366
	0.050366
	
	
	
	
	0.050366

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.0083844
	0.0083844
	
	
	
	
	0.0083844

	0330
	Сера диоксид (526)
	0.18
	0.18
	
	
	
	
	0.18

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (528)
	0.0002495
	0.0002495
	
	
	
	
	0.0002495

	0337
	Углерод оксид (594)
	0.80822
	0.80822
	
	
	
	
	0.80822

	0342
	Фтористые газообразные соединения /
	0.0002
	0.0002
	
	
	
	
	0.0002

	
	в пересчете на фтор/ (627)
	
	
	
	
	
	
	

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-
	0.403
	0.403
	
	
	
	
	0.403

	
	С5 (1531*, 1539*)
	
	
	
	
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-
	0.149
	0.149
	
	
	
	
	0.149

	
	С10 (1532*, 1540*)
	
	
	
	
	
	
	

	0501
	Пентилены (амилены - смесь
	0.0149
	0.0149
	
	
	
	
	0.0149

	
	изомеров) (468)
	
	
	
	
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	0.0137
	0.0137
	
	
	
	
	0.0137

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.00173
	0.00173
	
	
	
	
	0.00173

	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	
	
	

	0621
	Метилбензол (353)
	0.01293
	0.01293
	
	
	
	
	0.01293

	0627
	Этилбензол (687)
	0.0003576
	0.0003576
	
	
	
	
	0.0003576

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 /в
	0.0889
	0.0889
	
	
	
	
	0.0889

	
	пересчете на С/ (592)
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ

Источник загрязнения N 6001,Неорг.выброс

Источник выделения N 6001 01, тех. транспорт 

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30
______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 323
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8
Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 210
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 75
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 8
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 195
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 8.37
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 8.37·195 + 1.3·8.37·210 + 2.9·75 = 4134.7
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·4134.7·1·323·10-6 = 1.068
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 8.37·14 + 1.3·8.37·12 + 2.9·8 = 271
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 271·1 / 30 / 60 = 0.1506

Примесь: 2732 Керосин (654 * )

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.17
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 1.17·195 + 1.3·1.17·210 + 0.45·75 = 581.3
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·581.3·1·323·10-6 = 0.1502
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 1.17·14 + 1.3·1.17·12 + 0.45·8 = 38.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 38.2·1 / 30 / 60 = 0.02122

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4.5
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 4.5·195 + 1.3·4.5·210 + 1·75 = 2181
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·2181·1·323·10-6 = 0.564
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 4.5·14 + 1.3·4.5·12 + 1·8 = 141.2
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 141.2·1 / 30 / 60 = 0.0784

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8·M = 0.8·0.564 = 0.451
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8·G = 0.8·0.0784 = 0.0627

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13·M = 0.13·0.564 = 0.0733
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13·G = 0.13·0.0784 = 0.0102

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.45
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.45·195 + 1.3·0.45·210 + 0.04·75 = 213.6
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·213.6·1·323·10-6 = 0.0552
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.45·14 + 1.3·0.45·12 + 0.04·8 = 13.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 13.64·1 / 30 / 60 = 0.00758

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.873
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.873·195 + 1.3·0.873·210 + 0.1·75 = 416.1
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·416.1·1·323·10-6 = 0.1075
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.873·14 + 1.3·0.873·12 + 0.1·8 = 26.64
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 26.64·1 / 30 / 60 = 0.0148

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

	Dn,

сут
	Nk,

шт
	A  


	Nk1

шт.
	L1, 

 км
	L1n,

 км
	Txs,

 мин
	L2, 

 км
	L2n,

 км
	Txm,

 мин
	

	323
	1
	0.80
	1
	195
	210
	75
	14
	12
	8
	

	

	ЗВ 


	Mxx,

г/мин
	Ml, 

г/км
	г/с       


	т/год      


	

	0337
	2.9
	8.37
	0.1506
	1.068
	

	2732
	0.45
	1.17
	0.0212
	0.1502
	

	0301
	1
	4.5
	0.0627
	0.451
	

	0304
	1
	4.5
	0.0102
	0.0733
	

	0328
	0.04
	0.45
	0.00758
	0.0552
	

	0330
	0.1
	0.873
	0.0148
	0.1075
	


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0627000
	0.4510000

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0102000
	0.0733000

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0075800
	0.0552000

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0148000
	0.1075000

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1506000
	1.0680000

	2732
	Керосин (654*)
	0.0212200
	0.1502000


Источник загрязнения N 6002,Неорг.выброс

Источник выделения N 6002 01, тех. транспорт
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РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

______________________________________________________________________

Расчетный период: Переходный период (t>-5 и t<5)

______________________________________________________________________

Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 30
______________________________________________________________________

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

______________________________________________________________________

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 250
Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, NK1 = 1
Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 1
Коэффициент выпуска (выезда), A = 0.8
Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, L1N = 210
Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, TXS = 75
Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, L2N = 12
Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, TXM = 8
Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, L1 = 195
Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, L2 = 14

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 6.66
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 2.9

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 6.66·195 + 1.3·6.66·210 + 2.9·75 = 3334.4
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·3334.4·1·250·10-6 = 0.667
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 6.66·14 + 1.3·6.66·12 + 2.9·8 = 220.3
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 220.3·1 / 30 / 60 = 0.1224

Примесь: 2732 Керосин (654 * )

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 1.08
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.45

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 1.08·195 + 1.3·1.08·210 + 0.45·75 = 539.2
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·539.2·1·250·10-6 = 0.1078
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 1.08·14 + 1.3·1.08·12 + 0.45·8 = 35.6
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 35.6·1 / 30 / 60 = 0.01978

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 4·195 + 1.3·4·210 + 1·75 = 1947
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·1947·1·250·10-6 = 0.3894
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 4·14 + 1.3·4·12 + 1·8 = 126.4
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 126.4·1 / 30 / 60 = 0.0702

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8·M = 0.8·0.3894 = 0.3115
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.8·G = 0.8·0.0702 = 0.0562

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13·M = 0.13·0.3894 = 0.0506
Максимальный разовый выброс,г/с, GS = 0.13·G = 0.13·0.0702 = 0.00913

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.36
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.04

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.36·195 + 1.3·0.36·210 + 0.04·75 = 171.5
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·171.5·1·250·10-6 = 0.0343
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.36·14 + 1.3·0.36·12 + 0.04·8 = 10.98
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 10.98·1 / 30 / 60 = 0.0061

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), ML = 0.603
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.9), MXX = 0.1

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории,г, M1 = ML·L1 + 1.3·ML·L1N + MXX·TXS = 0.603·195 + 1.3·0.603·210 + 0.1·75 = 289.7
Валовый выброс ЗВ, т/год, M = A·M1·NK·DN·10-6 = 0.8·289.7·1·250·10-6 = 0.0579
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, M2 = ML·L2 + 1.3·ML·L2N + MXX·TXM = 0.603·14 + 1.3·0.603·12 + 0.1·8 = 18.65
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M2·NK1 / 30 / 60 = 18.65·1 / 30 / 60 = 0.01036

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

	Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

	Dn,

сут
	Nk,

шт
	A  


	Nk1

шт.
	L1, 

 км
	L1n,

 км
	Txs,

 мин
	L2, 

 км
	L2n,

 км
	Txm,

 мин
	

	250
	1
	0.80
	1
	195
	210
	75
	14
	12
	8
	

	

	ЗВ 


	Mxx,

г/мин
	Ml, 

г/км
	г/с       


	т/год      


	

	0337
	2.9
	6.66
	0.1224
	0.667
	

	2732
	0.45
	1.08
	0.01978
	0.1078
	

	0301
	1
	4
	0.0562
	0.3115
	

	0304
	1
	4
	0.00913
	0.0506
	

	0328
	0.04
	0.36
	0.0061
	0.0343
	

	0330
	0.1
	0.603
	0.01036
	0.0579
	


ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0562000
	0.3115000

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0091300
	0.0506000

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.0061000
	0.0343000

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.0103600
	0.0579000

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.1224000
	0.6670000

	2732
	Керосин (654*)
	0.0197800
	0.1078000


               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6003

Источник выделения N 018,щековая дробилка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 5.92

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.318

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 4380

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 0.7 * 4380 = 3.05

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.318

Валовый выброс , т/год  , M = 3.05

Итого выбросы от источника выделения: 018 щековая дробилка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.318
	3.05


ЭРА v2.0.335

Дата:03.11.25 Время:11:30:36

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6004

Источник выделения N 018,грохот

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 5.92

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.318

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 4380

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 0.7 * 4380 = 3.05

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.318

Валовый выброс , т/год  , M = 3.05

Итого выбросы от источника выделения: 018 щековая дробилка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.318
	3.05
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N 6005,неорганизованный

Источник выделения N 013,погрузка-разгрузка руд

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Доломит

Влажность материала в диапазоне: 3.0 - 5.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1.2

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 25920

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 8.88

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1.2 * 1.2 * 1 * 0.4 * 60 * 25920 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.896

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1.2 * 1.2 * 1 * 0.4 * 60 * 8.88 * (1-0) / 3600 = 0.0852

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.0852
	0.896


ЭРА v2.0.335

Дата:03.11.25 Время:11:30:36

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6006

Источник выделения N 018,конусная дробилка

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 5.92

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.318

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 4380

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 0.7 * 4380 = 3.05

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.318

Валовый выброс , т/год  , M = 3.05

Итого выбросы от источника выделения: 018 щековая дробилка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.318
	3.05
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Дата:30.09.25 Время:17:01:42

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0227,Вариант 1 ПГР Жаналык

Источник загрязнения N 6011,неорганизованный

Источник выделения N 017,сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 9.77 * 500 / 10 ^ 6 = 0.004885

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 9.77 * 0.5 / 3600 = 0.001357

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.73 * 500 / 10 ^ 6 = 0.000865

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.73 * 0.5 / 3600 = 0.0002403

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.4 * 500 / 10 ^ 6 = 0.0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.4 * 0.5 / 3600 = 0.0000556

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0.001357
	0.004885

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0.0002403
	0.000865

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0.0000556
	0.0002
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6012

Источник выделения N 018,ленточный конвейер

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Доломит

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 25920

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 5.92

Удельная сдуваемость твердых частиц с ленточного

конвейера, Wk = 3*10^-5 кг/м2*с

Ширина конвейерной ленты, м , B = 1

Длина конвейерной ленты, м , L = 0.7

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]) , F = 0.5

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ = 4380

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 25920 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.597

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 5.92 * (1-0) / 3600 = 0.0379

Количество твердых частиц, при транспортировке материала

открытым ленточным транспортером:

Валовый выброс, т/год (9.26) , M2 = 3.6 * K0 * K1 * WK * 10 ^ -5 * B * L * F * _T_ * (1-N) = 3.6 * 1 * 1.2 * 3 * 10 ^ -5 * 1 * 0.7 * 0.5 * 4380 * (1-0) = 0.1987

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.28) , G2 = K0 * K1 * WK * 10 ^ -5 * B * L * F * (1-N) * 1000 = 1 * 1.2 * 3 * 10 ^ -5 * 1 * 0.7 * 0.5 * (1-0) * 1000 = 0.0126

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.597 + 0.1987 = 0.796

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G1 + G2 = 0.0379 + 0.0126 = 0.0505

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.0505
	0.796
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6013

Источник выделения N 018,пластический питатель

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 5.92

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.318

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 4380

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 0.7 * 4380 = 3.05

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.318

Валовый выброс , т/год  , M = 3.05

Итого выбросы от источника выделения: 018 щековая дробилка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.318
	3.05
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6014

Источник выделения N 018,бункер

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 5.92

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.318

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 4380

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 0.7 * 4380 = 3.05

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.318

Валовый выброс , т/год  , M = 3.05

Итого выбросы от источника выделения: 018 щековая дробилка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.318
	3.05
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6015

Источник выделения N 018,ленточный конвейер

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Доломит

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 3-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 0.8

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 60

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 25920

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 5.92

Удельная сдуваемость твердых частиц с ленточного

конвейера, Wk = 3*10^-5 кг/м2*с

Ширина конвейерной ленты, м , B = 1

Длина конвейерной ленты, м , L = 0.7

Размер куска в диапазоне: 10 - 50 мм

Коэффициент, учитывающий размер материала (табл. 5 [2]) , F = 0.5

Годовое количество рабочих часов, ч/год , _T_ = 4380

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , M1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 1 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 25920 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.597

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , G1 = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 1 * 1.2 * 0.8 * 0.4 * 60 * 5.92 * (1-0) / 3600 = 0.0379

Количество твердых частиц, при транспортировке материала

открытым ленточным транспортером:

Валовый выброс, т/год (9.26) , M2 = 3.6 * K0 * K1 * WK * 10 ^ -5 * B * L * F * _T_ * (1-N) = 3.6 * 1 * 1.2 * 3 * 10 ^ -5 * 1 * 0.7 * 0.5 * 4380 * (1-0) = 0.1987

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.28) , G2 = K0 * K1 * WK * 10 ^ -5 * B * L * F * (1-N) * 1000 = 1 * 1.2 * 3 * 10 ^ -5 * 1 * 0.7 * 0.5 * (1-0) * 1000 = 0.0126

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.597 + 0.1987 = 0.796

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G1 + G2 = 0.0379 + 0.0126 = 0.0505

Итого выбросы:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.0505
	0.796
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               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6016

Источник выделения N 018,шаровая мельница с добавлением техводы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 5.92

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.318

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 4380

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 5.92 * 0.7 * 4380 = 3.05

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.318

Валовый выброс , т/год  , M = 3.05

Итого выбросы от источника выделения: 018 щековая дробилка

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.318
	3.05


Источник загрязнения N 6017,

Источник выделения N 024,дробление руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Доломит

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.5

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Доля пылевой фракции в материале(табл.1) , K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.1) , K2 = 0.02

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 4.95

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.05 * 0.02 * 2.3 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 4.95 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.2656

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 4380

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.05 * 0.02 * 1.4 * 0.5 * 0.4 * 0.6 * 4.95 * 0.7 * 4380 = 2.55

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.2656

Валовый выброс , т/год  , M = 2.55

Итого выбросы от источника выделения: 024 дробление руды

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) (504)
	0.2656
	2.55


ЭРА v2.0.335

Дата:03.11.25 Время:11:38:03

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 752,ТО

Объект N 0273,Вариант 1 переработка руд Жаналык

Источник загрязнения N ,6018

Источник выделения N 025,механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Токарные станки и автоматы малых и средних размеров

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 2920

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.0063

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0063 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.01325

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0063 * 1 = 0.00126

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.00126
	0.01325


Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , 

_T_ = 2920

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.007 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.01472

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.007 * 1 = 0.0014

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.0014
	0.02797


Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , 

_T_ = 2920

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (1046*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.023 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0484

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.023 * 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.055 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.1156

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.055 * 1 = 0.011

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.011
	0.14357

	2930
	Пыль абразивная (1046*)
	0.0046
	0.0484


Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , 

_T_ = 2920

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (1046*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.01

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.01 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.02102

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.01 * 1 = 0.002

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.018 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.03784

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.018 * 1 = 0.0036

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.011
	0.18141

	2930
	Пыль абразивная (1046*)
	0.0046
	0.06942


Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , 

_T_ = 2920

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2930 Пыль абразивная (1046*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.023 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.0484

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.023 * 1 = 0.0046

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/с (табл. 1) , GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = KNAB = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.055 * 2920 * 1 / 10 ^ 6 = 0.1156

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.055 * 1 = 0.011

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0.011
	0.29701

	2930
	Пыль абразивная (1046*)
	0.0046
	0.11782


Источник загрязнения N 6007,Неорг,ист

Источник выделения N 001, Резервуар бензина 

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211,2,02,09-2004, Астана, 2005

Расчет по п, 9

Нефтепродукт:Бензины автомобильные высокооктановые (90 и более)

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:заглубленный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил, 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил, 15), CMAX = 580

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 859

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил, 15), COZ = 260,4

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 859

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил, 15), CVL = 308,5

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 10

Максимальный из разовых выброс, г/с (9,2,1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (580 · 10) / 3600 = 1,61

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9,2,4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (260,4 · 859 + 308,5 · 859) · 10-6 = 0,489

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9,2,5), MPRR = 0,5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0,5 · 125 · (859 + 859) · 10-6 = 0,1074

Валовый выброс, т/год (9,2,3), MR = MZAK + MPRR = 0,489 + 0,1074 = 0,596

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 67,67

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 67,67 · 0,596 / 100 = 0,403

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 67,67 · 1,61 / 100 = 1,09

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 25,01

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 25,01 · 0,596 / 100 = 0,149

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 25,01 · 1,61 / 100 = 0,403

Примесь: 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 2,5

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 2,5 · 0,596 / 100 = 0,0149

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 2,5 · 1,61 / 100 = 0,04025

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 2,3

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 2,3 · 0,596 / 100 = 0,0137

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 2,3 · 1,61 / 100 = 0,037

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 2,17

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 2,17 · 0,596 / 100 = 0,01293

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 2,17 · 1,61 / 100 = 0,03494

Примесь: 0627 Этилбензол (675)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 0,06

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 0,06 · 0,596 / 100 = 0,0003576

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 0,06 · 1,61 / 100 = 0,000966

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 0,29

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 0,29 · 0,596 / 100 = 0,00173

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 0,29 · 1,61 / 100 = 0,00467

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1,0900000
	0,4030000

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,4030000
	0,1490000

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	0,0402500
	0,0149000

	0602
	Бензол (64)
	0,0370000
	0,0137000

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0046700
	0,0017300

	0621
	Метилбензол (349)
	0,0349400
	0,0129300

	0627
	Этилбензол (675)
	0,0009660
	0,0003576


Источник загрязнения N 6008,Неорг,ист

Источник выделения N 002, Резервуар дизельного топлива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211,2,02,09-2004, Астана, 2005

Расчет по п, 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

____________________________________________________________

Конструкция резервуара:заглубленный

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил, 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил, 15), CMAX = 1,88

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 1238

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил, 15), COZ = 0,99

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 2163

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил, 15), CVL = 1,33

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 10

Максимальный из разовых выброс, г/с (9,2,1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1,88 · 10) / 3600 = 0,00522

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9,2,4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0,99 · 1238 + 1,33 · 2163) · 10-6 = 0,0041

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9,2,5), MPRR = 0,5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0,5 · 50 · (1238 + 2163) · 10-6 = 0,085

Валовый выброс, т/год (9,2,3), MR = MZAK + MPRR = 0,0041 + 0,085 = 0,0891

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 99,72

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 99,72 · 0,0891 / 100 = 0,0889

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 99,72 · 0,00522 / 100 = 0,00521

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил, 14), CI = 0,28

Валовый выброс, т/год (5,2,5), _M_ = CI · M / 100 = 0,28 · 0,0891 / 100 = 0,0002495

Максимальный из разовых выброс, г/с (5,2,4), _G_ = CI · G / 100 = 0,28 · 0,00522 / 100 = 0,00001462

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00001462
	0,0002495

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0052100
	0,0889000


Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 01, Отопительный котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 10

Расход топлива, г/с, BG = 0.636

Месторождение, M = Шубаркульский месторождение

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = Д

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 5100

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5100 · 0.004187 = 21.35

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 13

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 13

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.5

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.5

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.172

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.172 · (100 / 100)0.25 = 0.172

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 10 · 21.35 · 0.172 · (1-0) = 0.0367

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.636 · 21.35 · 0.172 · (1-0) = 0.002336

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0367 = 0.024000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.002336 = 0.0015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0367 = 0.0040

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.002336 = 0.00024

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 10 · 0.5 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 10 = 0.0900000

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.636 · 0.5 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 0.636 = 0.005724

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 7

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 21.35 = 42.7

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 10 · 42.7 · (1-7 / 100) = 0.3971100

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.636 · 42.7 · (1-7 / 100) = 0.025256196

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 10 · 13 · 0.0023 = 0.300000

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.636 · 13 · 0.0023 = 0.0190164

Итого:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0015
	0.024

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00024
	0.004

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00572
	0.09

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.025
	0.397

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.019
	0.3


Источник загрязнения N ,6009

Источник выделения N 002,склад угля

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Уголь

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Влажность материала, % , VL = 8

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.2

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.2

Размер куска материала, мм , G7 = 9

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 50

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.005

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 2.3 * 0.2 * 0.2 * 1.45 * 0.6 * 0.005 * 50 = 0.02

Время работы склада в году, часов , RT = 4368

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F  * RT * 0.0036 = 1.4 * 0.2 * 0.2 * 1.45 * 0.6 * 0.005 * 50  * 4368 * 0.0036 = 0.1915

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.02

Валовый выброс , т/год  , M = 0.1915

Итого выбросы от источника выделения: 002 склад угля

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.02
	0.1915


Источник загрязнения N ,6010

Источник выделения N 003,склад золы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов

Материал: Зола

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1.4

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 2.3

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.2

Размер куска материала, мм , G7 = 7

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 0.6

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 20

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.002

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 2.3 * 0.2 * 0.4 * 1.45 * 0.6 * 0.002 * 20 = 0.0064

Время работы склада в году, часов , RT = 4368

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F  * RT * 0.0036 = 1.4 * 0.2 * 0.4 * 1.45 * 0.6 * 0.002 * 20  * 4368 * 0.0036 = 0.0613

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.0064

Валовый выброс , т/год  , M = 0.0613

Итого выбросы от источника выделения: 003 склад золы

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)
	0.0064
	0.0613


Источник загрязнения N 6011,неорганизованный

Источник выделения N 017,сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3

Расход сварочных материалов, кг/год , B = 500

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX = 0.5

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 11.5

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 9.77 * 500 / 10 ^ 6 = 0.004885

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 9.77 * 0.5 / 3600 = 0.001357

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 1.73 * 500 / 10 ^ 6 = 0.000865

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 1.73 * 0.5 / 3600 = 0.0002403

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1) , _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 = 0.4 * 500 / 10 ^ 6 = 0.0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , _G_ = GIS * BMAX / 3600 = 0.4 * 0.5 / 3600 = 0.0000556

ИТОГО:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)
	0.001357
	0.004885

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)
	0.0002403
	0.000865

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)
	0.0000556
	0.0002


Источник загрязнения N ,0002

Источник выделения N 002, котел баня

 Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Твердое (уголь, торф и др.)

Расход топлива, т/год, BT = 10

Расход топлива, г/с, BG = 0.636

Месторождение, M = Шубаркульский месторождение

Марка угля (прил. 2.1), MY1 = Д

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1), QR = 5100

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 5100 · 0.004187 = 21.35

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), AR = 13

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), A1R = 13

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), SR = 0.5

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), S1R = 0.5

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 100

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 100

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.172

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.172 · (100 / 100)0.25 = 0.172

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 10 · 21.35 · 0.172 · (1-0) = 0.0367

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.636 · 21.35 · 0.172 · (1-0) = 0.002336

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0367 = 0.024000

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.002336 = 0.0015

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0367 = 0.0040

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.002336 = 0.00024

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2), NSO2 = 0.1

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 10 · 0.5 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 10 = 0.0900000

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 0.636 · 0.5 · (1-0.1) + 0.0188 · 0 · 0.636 = 0.005724

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q4 = 7

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), Q3 = 2

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 2 · 1 · 21.35 = 42.7

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 10 · 42.7 · (1-7 / 100) = 0.3971100

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 0.636 · 42.7 · (1-7 / 100) = 0.025256196

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент (табл. 2.1), F = 0.0023

Тип топки: С неподвижной решеткой и ручным забросом топлива

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 10 · 13 · 0.0023 = 0.300000

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.636 · 13 · 0.0023 = 0.0190164

Итого:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0015
	0.024

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00024
	0.004

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00572
	0.09

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.025
	0.397

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.019
	0.3


Источник загрязнения N 0003, вент.труба

Источник выделения N 001,газовая плита

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива , K3 = Газ сжиженный (напр. СПБТ и др.)

Расход топлива, т/год , BT = 1.5

Расход топлива, г/с , BG = 0.415

Марка топлива , M = Сжиженный газ СПБТ по ГОСТ 20448-90

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1) , QR = 9054

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 = 9054 * 0.004187 = 37.91

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1) , A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1) , SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1) , S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт , QN = 12.5

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт , QF = 12.5

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 0.052

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 = 0.052 * (12.5 / 12.5) ^ 0.25 = 0.052

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 1.5 * 37.91 * 0.052 * (1-0) = 0.002957

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) , MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) = 0.001 * 0.415 * 37.91 * 0.052 * (1-0) = 0.000818

Выброс азота диоксида (0301), т/год , _M_ = 0.8 * MNOT = 0.8 * 0.002957 = 0.002366

Выброс азота диоксида (0301), г/с , _G_ = 0.8 * MNOG = 0.8 * 0.000818 = 0.000654

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год , _M_ = 0.13 * MNOT = 0.13 * 0.002957 = 0.0003844

Выброс азота оксида (0304), г/с , _G_ = 0.13 * MNOG = 0.13 * 0.000818 = 0.0001063

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла , R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5) , CCO = Q3 * R * QR = 0.5 * 0.5 * 37.91 = 9.48

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , _M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 1.5 * 9.48 * (1-0 / 100) = 0.01422

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , _G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) = 0.001 * 0.415 * 9.48 * (1-0 / 100) = 0.003934

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0.000654
	0.002366

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0.0001063
	0.0003844

	0337
	Углерод оксид (594)
	0.003934
	0.01422


Приложение 2. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

1. Общие сведения.

       Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

       Расчет выполнен 

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

  | Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 |

  | от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010.                                                 |

  | Последнее согласование: письмо ГГО N 1661/25 от 01.11.2012 на срок до 31.12.2013        |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

 Pабочие файлы созданы по следующему запросу:

Расчёт на существующее положение.

  Город = ТО_______________________ Расчетный год:2026 Режим НМУ:0

                                    Базовый   год:2026 Учет мероприятий:нет

  Объект   NG1  NG2  NG3  NG4  NG5  NG6  NG7  NG8  NG9

   0276                                                 

  Примесь = 0602  ( Бензол (64) ) Коэф-т оседания = 1.0

 ПДКм.р. =0.3000000  ПДКс.с. =0.1000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2

  Примесь = 2909  ( Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся пече& ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

  Примесь = 2930  ( Пыль абразивная (1046*) ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.0400000 ( = ОБУВ)  ПДКс.с. =0.0040000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

  Гр.суммации = __ПЛ Коэфф. совместного воздействия = 1.00

 Примесь - 2902 ( Взвешенные вещества ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

 Примесь - 2908 ( Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з& ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

 Примесь - 2909 ( Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся пече& ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 3

 Примесь - 2930 ( Пыль абразивная (1046*) ) Коэф-т оседания = 3.0

 ПДКм.р. =0.5000000  ПДКс.с. =0.1500000 без учета фона. Кл.опасн. = 0

2. Параметры города

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Название ТО

      Коэффициент А = 200

      Скорость ветра U* = 12.0 м/с

      Средняя скорость ветра=   5.0 м/с

      Температура летняя = 25.0 град.C

      Температура зимняя = -25.0 град.C

      Коэффициент рельефа = 1.00

      Площадь города =   0.0 кв.км

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

      Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

027601 6007 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 1.0 1.00 0 0.0370000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

                 ПДКр для примеси 0602 = 0.30000001 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |027601 6007|    0.03700|  П |    0.874 |   0.50  |    22.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03700 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.874070 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2327x1790 с шагом 179

 Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

 Направление ветра: фиксированное =  85 град.

 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

        Расчет проводился на прямоугольнике 1

        с параметрами: координаты центра X=     282  Y=     -90

                      размеры: Длина(по Х)=   2327, Ширина(по Y)=   1790

                      шаг сетки =   179.0

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   805 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   626 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   447 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   268 : Y-строка  4  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  5  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  -523.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.008: 0.009: 0.008: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -90 : Y-строка  6  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  -702.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.013: 0.011: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -269 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -448 : Y-строка  8  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -627 : Y-строка  9  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -806 : Y-строка 10  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -985 : Y-строка 11  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -702.5 м    Y=   -90.0 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01294 доли ПДК  |

                                     |       0.00388 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6007| П |     0.0370|   0.012937 | 100.0  | 100.0 | 0.349652737  |

|                        В сумме =   0.012937    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=    282 м;  Y=    -90 м   |

      |  Длина и ширина     : L=   2327 м;  B=   1790 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    179 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

   |                                                                                     |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

   |                                                                                     |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

   |                                                                                     |

 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

   |                                                                                     |

 5-| 0.006 0.008 0.009 0.008 0.004 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5

   |                                ^                                                    |

 6-C 0.012 0.013 0.011 0.003  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

   |                                                                                     |

 7-| 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

   |                                                                                     |

 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

   |                                                                                     |

 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

   |                                                                                     |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

   |                                                                                     |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

   |                                                                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.01294 долей ПДК

                                         =0.00388 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -702.5м

     ( X-столбец 2, Y-строка 6)       Yм =   -90.0 м

                           На высоте  Z =     2.0 м

 При заданном направлении ветра :    85.0 град.

  и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -862:  -838:  -815:  -792:  -769:  -746:  -723:  -721:  -720:  -690:  -660:  -630:  -600:  -570:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -681:  -713:  -745:  -777:  -808:  -840:  -872:  -874:  -876:  -901:  -926:  -951:  -977: -1002: -1028:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -537:  -535:  -500:  -465:  -430:  -394:  -359:  -324:  -321:  -319:  -280:  -241:  -203:  -165:  -126:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1029: -1031: -1048: -1065: -1083: -1100: -1118: -1136: -1136: -1137: -1146: -1154: -1163: -1171: -1180:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -88:   -86:   -83:   -44:    -4:    36:    75:   114:   153:   155:   158:   196:   234:   272:   309:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1188: -1188: -1189: -1188: -1187: -1186: -1185: -1184: -1183: -1183: -1183: -1172: -1162: -1151: -1141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    347:   385:   388:   390:   425:   459:   494:   528:   562:   597:   598:   601:   630:   659:   688:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1131: -1121: -1120: -1119: -1100: -1080: -1061: -1042: -1023: -1004: -1003: -1001:  -974:  -947:  -920:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   745:   774:   775:   777:   807:   837:   867:   897:   927:   958:   988:  1018:  1048:  1078:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -894:  -867:  -841:  -839:  -837:  -801:  -765:  -729:  -694:  -658:  -622:  -586:  -550:  -515:  -479:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:  1098:  1124:  1147:  1170:  1194:  1217:  1240:  1253:  1265:  1278:  1290:  1303:  1304:  1305:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -447:  -420:  -378:  -336:  -293:  -251:  -209:  -162:  -116:   -69:   -23:    24:    72:   120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1306:  1306:  1307:  1297:  1286:  1276:  1265:  1255:  1233:  1212:  1190:  1168:  1147:  1116:  1084:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    169:   217:   265:   312:   359:   406:   453:   500:   543:   586:   630:   673:   716:   753:   789:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1053:  1022:   991:   958:   925:   892:   859:   826:   822:   789:   756:   723:   690:   646:   603:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    826:   863:   900:   930:   960:   991:  1021:  1052:  1047:  1075:  1102:  1130:  1157:  1178:  1199:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    560:   516:   473:   426:   379:   331:   284:   237:   189:   141:    93:    44:    -4:   -50:   -97:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1220:  1241:  1263:  1273:  1283:  1293:  1303:  1313:  1311:  1310:  1308:  1307:  1305:  1292:  1279:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -143:  -190:  -236:  -278:  -320:  -362:  -404:  -446:  -481:  -516:  -551:  -586:  -621:  -652:  -684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1266:  1253:  1240:  1217:  1193:  1169:  1145:  1122:  1089:  1056:  1022:   989:   956:   919:   881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -715:  -746:  -778:  -809:  -840:  -872:  -870:  -895:  -920:  -945:  -970:  -995: -1012: -1028: -1045:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    843:   806:   768:   730:   693:   655:   654:   616:   579:   541:   504:   466:   421:   376:   330:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1061: -1077: -1082: -1087: -1092: -1098: -1103: -1096: -1089: -1083: -1076: -1070: -1052: -1034: -1016:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    285:   239:   192:   144:    96:    48:    -0:   -48:   -96:  -144:  -191:  -239:  -284:  -329:  -373:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________________________________________________________________________

 y=   -998:  -981:  -958:  -935:  -912:  -889:  -866:  -866:  -864:  -863:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -418:  -463:  -505:  -547:  -589:  -630:  -672:  -672:  -676:  -679:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X= -1187.9 м    Y=   -43.7 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00894 доли ПДК  |

                                     |       0.00268 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6007| П |     0.0370|   0.008940 | 100.0  | 100.0 | 0.241609290  |

|                        В сумме =   0.008940    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

027601 6003 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6004 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6006 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6013 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6014 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6016 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6017 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.2656000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

                 ПДКр для примеси 2909 = 0.5 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |027601 6003|    0.31800|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |027601 6004|    0.31800|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |027601 6006|    0.31800|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |027601 6013|    0.31800|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |027601 6014|    0.31800|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |027601 6016|    0.31800|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|   7 |027601 6017|    0.26560|  П |   11.294 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    2.17360 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =     92.426552 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2327x1790 с шагом 179

 Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

 Направление ветра: фиксированное =  85 град.

 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

        Расчет проводился на прямоугольнике 1

        с параметрами: координаты центра X=     282  Y=     -90

                      размеры: Длина(по Х)=   2327, Ширина(по Y)=   1790

                      шаг сетки =   179.0

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   805 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   626 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   447 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   268 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  5  Cmax=  0.394 долей ПДК (x=  -344.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.145: 0.239: 0.335: 0.394: 0.281: 0.006: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.073: 0.119: 0.167: 0.197: 0.140: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.035: 0.049: 0.058: 0.041: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.035: 0.049: 0.058: 0.041: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.035: 0.049: 0.058: 0.041: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -90 : Y-строка  6  Cmax=  0.402 долей ПДК (x=  -523.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.272: 0.389: 0.402: 0.159: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.136: 0.195: 0.201: 0.079: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.057: 0.059: 0.023:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.057: 0.059: 0.023:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.057: 0.059: 0.023:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -269 : Y-строка  7  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.021: 0.007: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.011: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -448 : Y-строка  8  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -627 : Y-строка  9  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -806 : Y-строка 10  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -985 : Y-строка 11  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -523.5 м    Y=   -90.0 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.40195 доли ПДК  |

                                     |       0.20097 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6003| П |     0.3180|   0.058805 |  14.6  |  14.6 | 0.184921399  |

|  2 |027601 6004| П |     0.3180|   0.058805 |  14.6  |  29.3 | 0.184921399  |

|  3 |027601 6006| П |     0.3180|   0.058805 |  14.6  |  43.9 | 0.184921399  |

|  4 |027601 6013| П |     0.3180|   0.058805 |  14.6  |  58.5 | 0.184921399  |

|  5 |027601 6014| П |     0.3180|   0.058805 |  14.6  |  73.2 | 0.184921399  |

|  6 |027601 6016| П |     0.3180|   0.058805 |  14.6  |  87.8 | 0.184921399  |

|  7 |027601 6017| П |     0.2656|   0.049115 |  12.2  | 100.0 | 0.184921414  |

|                        В сумме =   0.401945    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000     -0.0                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=    282 м;  Y=    -90 м   |

      |  Длина и ширина     : L=   2327 м;  B=   1790 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    179 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

   |                                                                                     |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

   |                                                                                     |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

   |                                                                                     |

 4-| 0.003  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

   |                                                                                     |

 5-| 0.145 0.239 0.335 0.394 0.281 0.006  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5

   |                                ^                                                    |

 6-C 0.272 0.389 0.402 0.159  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

   |                                                                                     |

 7-| 0.021 0.007  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

   |                                                                                     |

 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

   |                                                                                     |

 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

   |                                                                                     |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

   |                                                                                     |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

   |                                                                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.40195 долей ПДК

                                         =0.20097 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -523.5м

     ( X-столбец 3, Y-строка 6)       Yм =   -90.0 м

                           На высоте  Z =     2.0 м

 При заданном направлении ветра :    85.0 град.

  и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2909 - Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -862:  -838:  -815:  -792:  -769:  -746:  -723:  -721:  -720:  -690:  -660:  -630:  -600:  -570:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -681:  -713:  -745:  -777:  -808:  -840:  -872:  -874:  -876:  -901:  -926:  -951:  -977: -1002: -1028:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -537:  -535:  -500:  -465:  -430:  -394:  -359:  -324:  -321:  -319:  -280:  -241:  -203:  -165:  -126:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1029: -1031: -1048: -1065: -1083: -1100: -1118: -1136: -1136: -1137: -1146: -1154: -1163: -1171: -1180:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.005: 0.010: 0.020: 0.021: 0.022: 0.040: 0.065: 0.095: 0.127: 0.153:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.005: 0.010: 0.011: 0.011: 0.020: 0.032: 0.048: 0.063: 0.077:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.022:

Ки :      :      :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.022:

Ки :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.022:

Ки :      :      :      :      :      : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -88:   -86:   -83:   -44:    -4:    36:    75:   114:   153:   155:   158:   196:   234:   272:   309:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1188: -1188: -1189: -1188: -1187: -1186: -1185: -1184: -1183: -1183: -1183: -1172: -1162: -1151: -1141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.169: 0.169: 0.170: 0.171: 0.157: 0.131: 0.100: 0.069: 0.043: 0.042: 0.040: 0.023: 0.012: 0.005: 0.002:

Cc : 0.084: 0.085: 0.085: 0.086: 0.079: 0.066: 0.050: 0.035: 0.022: 0.021: 0.020: 0.011: 0.006: 0.003: 0.001:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :

Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :

Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:      :

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    347:   385:   388:   390:   425:   459:   494:   528:   562:   597:   598:   601:   630:   659:   688:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1131: -1121: -1120: -1119: -1100: -1080: -1061: -1042: -1023: -1004: -1003: -1001:  -974:  -947:  -920:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   745:   774:   775:   777:   807:   837:   867:   897:   927:   958:   988:  1018:  1048:  1078:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -894:  -867:  -841:  -839:  -837:  -801:  -765:  -729:  -694:  -658:  -622:  -586:  -550:  -515:  -479:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:  1098:  1124:  1147:  1170:  1194:  1217:  1240:  1253:  1265:  1278:  1290:  1303:  1304:  1305:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -447:  -420:  -378:  -336:  -293:  -251:  -209:  -162:  -116:   -69:   -23:    24:    72:   120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1306:  1306:  1307:  1297:  1286:  1276:  1265:  1255:  1233:  1212:  1190:  1168:  1147:  1116:  1084:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    169:   217:   265:   312:   359:   406:   453:   500:   543:   586:   630:   673:   716:   753:   789:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1053:  1022:   991:   958:   925:   892:   859:   826:   822:   789:   756:   723:   690:   646:   603:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    826:   863:   900:   930:   960:   991:  1021:  1052:  1047:  1075:  1102:  1130:  1157:  1178:  1199:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    560:   516:   473:   426:   379:   331:   284:   237:   189:   141:    93:    44:    -4:   -50:   -97:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1220:  1241:  1263:  1273:  1283:  1293:  1303:  1313:  1311:  1310:  1308:  1307:  1305:  1292:  1279:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -143:  -190:  -236:  -278:  -320:  -362:  -404:  -446:  -481:  -516:  -551:  -586:  -621:  -652:  -684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1266:  1253:  1240:  1217:  1193:  1169:  1145:  1122:  1089:  1056:  1022:   989:   956:   919:   881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -715:  -746:  -778:  -809:  -840:  -872:  -870:  -895:  -920:  -945:  -970:  -995: -1012: -1028: -1045:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    843:   806:   768:   730:   693:   655:   654:   616:   579:   541:   504:   466:   421:   376:   330:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1061: -1077: -1082: -1087: -1092: -1098: -1103: -1096: -1089: -1083: -1076: -1070: -1052: -1034: -1016:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    285:   239:   192:   144:    96:    48:    -0:   -48:   -96:  -144:  -191:  -239:  -284:  -329:  -373:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________________________________________________________________________

 y=   -998:  -981:  -958:  -935:  -912:  -889:  -866:  -866:  -864:  -863:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -418:  -463:  -505:  -547:  -589:  -630:  -672:  -672:  -676:  -679:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X= -1187.9 м    Y=   -43.7 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.17128 доли ПДК  |

                                     |       0.08564 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6003| П |     0.3180|   0.025059 |  14.6  |  14.6 | 0.078802235  |

|  2 |027601 6004| П |     0.3180|   0.025059 |  14.6  |  29.3 | 0.078802235  |

|  3 |027601 6006| П |     0.3180|   0.025059 |  14.6  |  43.9 | 0.078802235  |

|  4 |027601 6013| П |     0.3180|   0.025059 |  14.6  |  58.5 | 0.078802235  |

|  5 |027601 6014| П |     0.3180|   0.025059 |  14.6  |  73.2 | 0.078802235  |

|  6 |027601 6016| П |     0.3180|   0.025059 |  14.6  |  87.8 | 0.078802235  |

|  7 |027601 6017| П |     0.2656|   0.020930 |  12.2  | 100.0 | 0.078802243  |

|                        В сумме =   0.171285    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (1046*)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

027601 6018 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0046000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (1046*)

                 ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |027601 6018|    0.00460|  П |    2.445 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.00460 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      2.445035 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (1046*)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2327x1790 с шагом 179

 Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

 Направление ветра: фиксированное =  85 град.

 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (1046*)

        Расчет проводился на прямоугольнике 1

        с параметрами: координаты центра X=     282  Y=     -90

                      размеры: Длина(по Х)=   2327, Ширина(по Y)=   1790

                      шаг сетки =   179.0

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   805 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   626 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   447 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   268 : Y-строка  4  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  5  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  -344.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.009: 0.010: 0.007: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -90 : Y-строка  6  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  -523.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.010: 0.011: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -269 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -448 : Y-строка  8  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -627 : Y-строка  9  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -806 : Y-строка 10  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -985 : Y-строка 11  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -523.5 м    Y=   -90.0 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01063 доли ПДК  |

                                     |       0.00043 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6018| П |     0.0046|   0.010633 | 100.0  | 100.0 |   2.3115175  |

|                        В сумме =   0.010633    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (1046*)

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=    282 м;  Y=    -90 м   |

      |  Длина и ширина     : L=   2327 м;  B=   1790 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    179 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

   |                                                                                     |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

   |                                                                                     |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

   |                                                                                     |

 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

   |                                                                                     |

 5-| 0.004 0.006 0.009 0.010 0.007 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5

   |                                ^                                                    |

 6-C 0.007 0.010 0.011 0.004  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

   |                                                                                     |

 7-| 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

   |                                                                                     |

 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

   |                                                                                     |

 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

   |                                                                                     |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

   |                                                                                     |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

   |                                                                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =0.01063 долей ПДК

                                         =0.00043 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -523.5м

     ( X-столбец 3, Y-строка 6)       Yм =   -90.0 м

                           На высоте  Z =     2.0 м

 При заданном направлении ветра :    85.0 град.

  и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Примесь   :2930 - Пыль абразивная (1046*)

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -862:  -838:  -815:  -792:  -769:  -746:  -723:  -721:  -720:  -690:  -660:  -630:  -600:  -570:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -681:  -713:  -745:  -777:  -808:  -840:  -872:  -874:  -876:  -901:  -926:  -951:  -977: -1002: -1028:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -537:  -535:  -500:  -465:  -430:  -394:  -359:  -324:  -321:  -319:  -280:  -241:  -203:  -165:  -126:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1029: -1031: -1048: -1065: -1083: -1100: -1118: -1136: -1136: -1137: -1146: -1154: -1163: -1171: -1180:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -88:   -86:   -83:   -44:    -4:    36:    75:   114:   153:   155:   158:   196:   234:   272:   309:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1188: -1188: -1189: -1188: -1187: -1186: -1185: -1184: -1183: -1183: -1183: -1172: -1162: -1151: -1141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    347:   385:   388:   390:   425:   459:   494:   528:   562:   597:   598:   601:   630:   659:   688:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1131: -1121: -1120: -1119: -1100: -1080: -1061: -1042: -1023: -1004: -1003: -1001:  -974:  -947:  -920:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   745:   774:   775:   777:   807:   837:   867:   897:   927:   958:   988:  1018:  1048:  1078:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -894:  -867:  -841:  -839:  -837:  -801:  -765:  -729:  -694:  -658:  -622:  -586:  -550:  -515:  -479:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:  1098:  1124:  1147:  1170:  1194:  1217:  1240:  1253:  1265:  1278:  1290:  1303:  1304:  1305:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -447:  -420:  -378:  -336:  -293:  -251:  -209:  -162:  -116:   -69:   -23:    24:    72:   120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1306:  1306:  1307:  1297:  1286:  1276:  1265:  1255:  1233:  1212:  1190:  1168:  1147:  1116:  1084:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    169:   217:   265:   312:   359:   406:   453:   500:   543:   586:   630:   673:   716:   753:   789:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1053:  1022:   991:   958:   925:   892:   859:   826:   822:   789:   756:   723:   690:   646:   603:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    826:   863:   900:   930:   960:   991:  1021:  1052:  1047:  1075:  1102:  1130:  1157:  1178:  1199:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    560:   516:   473:   426:   379:   331:   284:   237:   189:   141:    93:    44:    -4:   -50:   -97:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1220:  1241:  1263:  1273:  1283:  1293:  1303:  1313:  1311:  1310:  1308:  1307:  1305:  1292:  1279:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -143:  -190:  -236:  -278:  -320:  -362:  -404:  -446:  -481:  -516:  -551:  -586:  -621:  -652:  -684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1266:  1253:  1240:  1217:  1193:  1169:  1145:  1122:  1089:  1056:  1022:   989:   956:   919:   881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -715:  -746:  -778:  -809:  -840:  -872:  -870:  -895:  -920:  -945:  -970:  -995: -1012: -1028: -1045:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    843:   806:   768:   730:   693:   655:   654:   616:   579:   541:   504:   466:   421:   376:   330:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1061: -1077: -1082: -1087: -1092: -1098: -1103: -1096: -1089: -1083: -1076: -1070: -1052: -1034: -1016:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    285:   239:   192:   144:    96:    48:    -0:   -48:   -96:  -144:  -191:  -239:  -284:  -329:  -373:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________________________________________________________________________

 y=   -998:  -981:  -958:  -935:  -912:  -889:  -866:  -866:  -864:  -863:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -418:  -463:  -505:  -547:  -589:  -630:  -672:  -672:  -676:  -679:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X= -1187.9 м    Y=   -43.7 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00453 доли ПДК  |

                                     |       0.00018 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6018| П |     0.0046|   0.004531 | 100.0  | 100.0 | 0.985027969  |

|                        В сумме =   0.004531    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

                            2930 Пыль абразивная (1046*)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный из города

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

          --------- Примесь 2902--------

027601 6018 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0110000

          --------- Примесь 2908--------

027601 0001 Т     4.0  0.20  2.00  0.0628  34.0     100      50                     3.0 1.00 0 0.0190000

027601 0002 Т     4.0  0.20  2.00  0.0628  34.0     100      50                     3.0 1.00 0 0.0190000

027601 6005 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0852000

027601 6009 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0200000

027601 6010 П1    4.0                      34.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0064000

027601 6012 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0505000

027601 6015 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0505000

          --------- Примесь 2909--------

027601 6003 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6004 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6006 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6013 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6014 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6016 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.3180000

027601 6017 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.2656000

          --------- Примесь 2930--------

027601 6018 П1    4.0                      30.0     100      50      80      40   0 3.0 1.00 0 0.0046000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

                            2930 Пыль абразивная (1046*)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |027601 6018|    0.03120|  П |    0.663 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |027601 0001|    0.03800|  Т |    2.117 |   0.50  |     6.6  |

|   3 |027601 0002|    0.03800|  Т |    2.117 |   0.50  |     6.6  |

|   4 |027601 6005|    0.17040|  П |    3.623 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |027601 6009|    0.04000|  П |    0.850 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |027601 6010|    0.01280|  П |    0.272 |   0.50  |    11.4  |

|   7 |027601 6012|    0.10100|  П |    2.147 |   0.50  |    11.4  |

|   8 |027601 6015|    0.10100|  П |    2.147 |   0.50  |    11.4  |

|   9 |027601 6003|    0.63600|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|  10 |027601 6004|    0.63600|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|  11 |027601 6006|    0.63600|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|  12 |027601 6013|    0.63600|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|  13 |027601 6014|    0.63600|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|  14 |027601 6016|    0.63600|  П |   13.522 |   0.50  |    11.4  |

|  15 |027601 6017|    0.53120|  П |   11.294 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    4.87960  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =    106.363670 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (до

                            2930 Пыль абразивная (1046*)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 2327x1790 с шагом 179

 Расчет по границе санзоны . Вся зона 001

 Направление ветра: фиксированное =  85 град.

 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

                            2930 Пыль абразивная (1046*)

        Расчет проводился на прямоугольнике 1

        с параметрами: координаты центра X=     282  Y=     -90

                      размеры: Длина(по Х)=   2327, Ширина(по Y)=   1790

                      шаг сетки =   179.0

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   805 : Y-строка  1  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   626 : Y-строка  2  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   447 : Y-строка  3  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   268 : Y-строка  4  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    89 : Y-строка  5  Cmax=  0.442 долей ПДК (x=  -344.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.163: 0.267: 0.374: 0.442: 0.315: 0.007: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.035: 0.049: 0.058: 0.041: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.035: 0.049: 0.058: 0.041: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.021: 0.035: 0.049: 0.058: 0.041: 0.001:      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -90 : Y-строка  6  Cmax=  0.449 долей ПДК (x=  -523.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.305: 0.435: 0.449: 0.178: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.057: 0.059: 0.023:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.057: 0.059: 0.023:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.040: 0.057: 0.059: 0.023:      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -269 : Y-строка  7  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=  -881.5; напр.ветра= 85)

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.024: 0.007: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -448 : Y-строка  8  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -627 : Y-строка  9  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -806 : Y-строка 10  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=  -985 : Y-строка 11  Cmax=  0.000

----------:___________________________________________________________________________________________

 x=  -882 :  -703:  -524:  -345:  -166:    14:   193:   372:   551:   730:   909:  1088:  1267:  1446:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=  -523.5 м    Y=   -90.0 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.44881 доли ПДК  |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6003| П |     0.6360|   0.058805 |  13.1  |  13.1 | 0.092460699  |

|  2 |027601 6004| П |     0.6360|   0.058805 |  13.1  |  26.2 | 0.092460699  |

|  3 |027601 6006| П |     0.6360|   0.058805 |  13.1  |  39.3 | 0.092460699  |

|  4 |027601 6013| П |     0.6360|   0.058805 |  13.1  |  52.4 | 0.092460699  |

|  5 |027601 6014| П |     0.6360|   0.058805 |  13.1  |  65.5 | 0.092460699  |

|  6 |027601 6016| П |     0.6360|   0.058805 |  13.1  |  78.6 | 0.092460699  |

|  7 |027601 6017| П |     0.5312|   0.049115 |  10.9  |  89.6 | 0.092460707  |

|  8 |027601 6005| П |     0.1704|   0.015755 |   3.5  |  93.1 | 0.092460699  |

|  9 |027601 6015| П |     0.1010|   0.009339 |   2.1  |  95.2 | 0.092460707  |

|                        В сумме =   0.427039     95.2                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.021766      4.8                        |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

                            2930 Пыль абразивная (1046*)

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=    282 м;  Y=    -90 м   |

      |  Длина и ширина     : L=   2327 м;  B=   1790 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    179 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1

   |                                                                                     |

 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2

   |                                                                                     |

 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3

   |                                                                                     |

 4-| 0.003  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4

   |                                                                                     |

 5-| 0.163 0.267 0.374 0.442 0.315 0.007  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5

   |                                ^                                                    |

 6-C 0.305 0.435 0.449 0.178  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6

   |                                                                                     |

 7-| 0.024 0.007  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7

   |                                                                                     |

 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8

   |                                                                                     |

 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9

   |                                                                                     |

10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10

   |                                                                                     |

11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11

   |                                                                                     |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =0.44881

 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -523.5м

     ( X-столбец 3, Y-строка 6)       Yм =   -90.0 м

                           На высоте  Z =     2.0 м

 При заданном направлении ветра :    85.0 град.

  и заданной скорости ветра     : 12.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :752  ТО.

      Объект    :0276 переработка руд Жаналык.

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 13.04.2026 14:55

      Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные вещества

                            2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

                            2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (д

                            2930 Пыль абразивная (1046*)

      Заказан расчет на высоте 2 метров.

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Zоп- высота, где достигается максимум [м]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [г/м.кв в год] |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -862:  -838:  -815:  -792:  -769:  -746:  -723:  -721:  -720:  -690:  -660:  -630:  -600:  -570:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -681:  -713:  -745:  -777:  -808:  -840:  -872:  -874:  -876:  -901:  -926:  -951:  -977: -1002: -1028:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -537:  -535:  -500:  -465:  -430:  -394:  -359:  -324:  -321:  -319:  -280:  -241:  -203:  -165:  -126:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1029: -1031: -1048: -1065: -1083: -1100: -1118: -1136: -1136: -1137: -1146: -1154: -1163: -1171: -1180:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.005: 0.011: 0.023: 0.024: 0.025: 0.045: 0.073: 0.107: 0.142: 0.172:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.022:

Ки :      :      :      :      :      : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.022:

Ки :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.006: 0.009: 0.014: 0.019: 0.022:

Ки :      :      :      :      :      : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -88:   -86:   -83:   -44:    -4:    36:    75:   114:   153:   155:   158:   196:   234:   272:   309:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1188: -1188: -1189: -1188: -1187: -1186: -1185: -1184: -1183: -1183: -1183: -1172: -1162: -1151: -1141:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.189: 0.190: 0.190: 0.192: 0.177: 0.147: 0.112: 0.077: 0.048: 0.047: 0.045: 0.026: 0.013: 0.006: 0.002:

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:      :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :      :

Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:      :

Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :      :

Ви : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.023: 0.019: 0.015: 0.010: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001:      :

Ки : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    347:   385:   388:   390:   425:   459:   494:   528:   562:   597:   598:   601:   630:   659:   688:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=  -1131: -1121: -1120: -1119: -1100: -1080: -1061: -1042: -1023: -1004: -1003: -1001:  -974:  -947:  -920:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    716:   745:   774:   775:   777:   807:   837:   867:   897:   927:   958:   988:  1018:  1048:  1078:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -894:  -867:  -841:  -839:  -837:  -801:  -765:  -729:  -694:  -658:  -622:  -586:  -550:  -515:  -479:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1073:  1098:  1124:  1147:  1170:  1194:  1217:  1240:  1253:  1265:  1278:  1290:  1303:  1304:  1305:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -475:  -447:  -420:  -378:  -336:  -293:  -251:  -209:  -162:  -116:   -69:   -23:    24:    72:   120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1306:  1306:  1307:  1297:  1286:  1276:  1265:  1255:  1233:  1212:  1190:  1168:  1147:  1116:  1084:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    169:   217:   265:   312:   359:   406:   453:   500:   543:   586:   630:   673:   716:   753:   789:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1053:  1022:   991:   958:   925:   892:   859:   826:   822:   789:   756:   723:   690:   646:   603:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    826:   863:   900:   930:   960:   991:  1021:  1052:  1047:  1075:  1102:  1130:  1157:  1178:  1199:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    560:   516:   473:   426:   379:   331:   284:   237:   189:   141:    93:    44:    -4:   -50:   -97:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1220:  1241:  1263:  1273:  1283:  1293:  1303:  1313:  1311:  1310:  1308:  1307:  1305:  1292:  1279:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -143:  -190:  -236:  -278:  -320:  -362:  -404:  -446:  -481:  -516:  -551:  -586:  -621:  -652:  -684:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1266:  1253:  1240:  1217:  1193:  1169:  1145:  1122:  1089:  1056:  1022:   989:   956:   919:   881:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -715:  -746:  -778:  -809:  -840:  -872:  -870:  -895:  -920:  -945:  -970:  -995: -1012: -1028: -1045:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    843:   806:   768:   730:   693:   655:   654:   616:   579:   541:   504:   466:   421:   376:   330:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=  -1061: -1077: -1082: -1087: -1092: -1098: -1103: -1096: -1089: -1083: -1076: -1070: -1052: -1034: -1016:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    285:   239:   192:   144:    96:    48:    -0:   -48:   -96:  -144:  -191:  -239:  -284:  -329:  -373:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________________________________________________________________________

 y=   -998:  -981:  -958:  -935:  -912:  -889:  -866:  -866:  -864:  -863:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -418:  -463:  -505:  -547:  -589:  -630:  -672:  -672:  -676:  -679:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X= -1187.9 м    Y=   -43.7 м

                 На высоте :  Z=     2.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.19211 доли ПДК  |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при заданном направлении    85 град.

                       и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |027601 6003| П |     0.6360|   0.025059 |  13.0  |  13.0 | 0.039401118  |

|  2 |027601 6004| П |     0.6360|   0.025059 |  13.0  |  26.1 | 0.039401118  |

|  3 |027601 6006| П |     0.6360|   0.025059 |  13.0  |  39.1 | 0.039401118  |

|  4 |027601 6013| П |     0.6360|   0.025059 |  13.0  |  52.2 | 0.039401118  |

|  5 |027601 6014| П |     0.6360|   0.025059 |  13.0  |  65.2 | 0.039401118  |

|  6 |027601 6016| П |     0.6360|   0.025059 |  13.0  |  78.3 | 0.039401118  |

|  7 |027601 6017| П |     0.5312|   0.020930 |  10.9  |  89.2 | 0.039401121  |

|  8 |027601 6005| П |     0.1704|   0.006714 |   3.5  |  92.7 | 0.039401121  |

|  9 |027601 6015| П |     0.1010|   0.003980 |   2.1  |  94.7 | 0.039401121  |

| 10 |027601 6012| П |     0.1010|   0.003980 |   2.1  |  96.8 | 0.039401121  |

|                        В сумме =   0.185958     96.8                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.006153      3.2                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Приложение 5. Дополнительная документация
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1. Topog -

" oKpyr, ceno XKaHanbIK

. Paspa6aTeiBaeMelii mpoekT - OBOC

~N o U N

Ampec - AKMOITHHCKast 061acTh, paion Bupxkan Casn, AHran6aTbIpCKUM CeIbCKHU

. Opranunzanus, 3anpamusawmas ¢GoH - TOO «Invest Mining Group»
. O6BEKT, 11 KOTOPOro ycranapnupaeTtcs ¢oH - Itomaas pador 2KaHaapIk

[TepeueHDb BPEOHEIX BEIIECTB, 10 KOTOPHM YCTaHABIHBAETCA GOH: A30Ta TUOKCHT,

" B3Beni.B-Ba, [JHOKCHJ, cepbl, Yriepoaa OKCUI, A30Ta OKCHI,

B cBA3M ¢ OTCYTCTBHEM HAOMIOMEHUH 34 COCTOAHUEM aTMOCGEPHOr0 BO3yXa B AKMOTTMHCKAA
o6acTh, paiion Bupxkan Can, AHran6aTEHpPCKUil CenbCKUN OKpyT, ceno ZKaHameK BEa4a
CIIPABKY 0 (POHOBHIX KOHIIEHTPAIUAX 3aTrPA3HAIONIMNX BeIecTs B aTMOCHEPHOM BO3OyXe He

MPeacTaBIsaeTCA BO3MOXKHEIM.
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