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КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
ТОО «ИШИМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЧНОГО ФЛОТА», МЕСТОРОЖДЕНИЕ РУСЛОВОЕ





1. Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ
В административном отношении месторождение «Русловое» расположено в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.
Месторождение состоит из разобщенных участков:
-	Северный;
-	Центральный;
-	Южный;
-	Южный II.
Границы месторождения от с.Ивановка до г.Петропавловск.
Ближайшими населенными пунктами являются: 
- для участка «Северный» – с.Прибрежное, расположенное ориентировочно в 2,5км восточнее; 
- для участка «Центральный» – с.Архангельская, расположенное ориентировочно в 2км западнее; 
- для участка «Южный» – с.Бишкуль, расположенное ориентировочно в 3км северо-восточнее;
- для участка «Южный II» – с.Подгорное, расположенное 0,3км восточнее.
Горный отвод расположен в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области и обозначен на прилагаемом топографическом плане угловыми точками 1 и 2 с координатами, приведенными в таблице 1.
Площадь горного отвода составляет 177,2га.
Таблица 1
Географические координаты горного отвода

	Угловые точки
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	540 50/ 24,0//
	690 03/ 16,0//

	2
	540 39/ 45,0//
	680 57/ 36,0//



Решения по генеральному плану. Штатное расписание
Месторождение «Русловое» расположено в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
Горно-геологические, горнотехнические и гидротехнические условия (полезная толща обводнена) благоприятны для отработки месторождения гидромеханизированным способом.
Площади горного отвода расположены на свободной от застройки территории.
Настоящим планом предусматривается размещение промышленной площадки.
Перечень объектов промплощадки:
- АБК (административно-бытовой комплекс);
- мастерская;
- склад угля;
- гараж №1;
- гараж №2;
- КПП;
- моечное отделение.
В мастерской осуществляются работы по текущему и плановому ремонту механизмов и оборудования. Для данных целей установлены следующие станки:
1. токарный – 1ед. (4час/сут, 110ч/год);
2. сверлильный – 3ед. (2час/сут, 84ч/год);
3. фрезерный – 1ед. (1час/сут, 50ч/год);
4. станок многофункциональный деревообрабатывающий – 2ед. (2час/сут, 84ч/год);
5. пресс гидравлический – 1ед.;
6. станок заточный – 1ед. (2час/сут, 84ч/год);
7. станок деревообрабатывающий (Ц6-2) – 2ед. (2час/сут, 84ч/год);
8. компресс подкачки воздуха – 2ед.

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов
Намечаемая деятельность предусматривается в пределах горного отвода площадью 177,2 га, расположенного в ложе реки Есиль на территории Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Численность населения затрагиваемой территории определяется численностью ближайших населенных пунктов Кызылжарского района, при этом непосредственное воздействие на жилую застройку не прогнозируется, поскольку добычные работы осуществляются в акватории реки на удалении от населенных пунктов.
Участком извлечения природных ресурсов является русловое месторождение строительного песка, разработка которого осуществляется гидромеханизированным способом с использованием земснаряда. Потенциальные выбросы загрязняющих веществ связаны с работой двигателей земснаряда, буксиров-толкачей и вспомогательной техники и распространяются преимущественно в пределах зоны производства работ. Основным фактором воздействия на водную среду является локальное и временное повышение содержания взвешенных веществ в зоне работы земснаряда. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в реку проектом не предусматривается. Воздействие на окружающую среду ограничивается участком добычи, маршрутами транспортировки песка и площадками его выгрузки и складирования и не выходит за пределы локальной зоны производства работ.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
Товарищества с ограниченной ответственностью «Ишимское управление речного флота»
150000 Казахстан СКО г. Петропавловск, проезд 2 Перминовых, участок 11. 
тел/факс(7152) 400-500

4. Краткое описание намечаемой деятельности
Вид деятельности: добыча песка на месторождении «Русловое», расположенного в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду: 
Горно-геологические, горнотехнические и гидротехнические условия (полезная толща обводнена) благоприятны для отработки месторождения гидромеханизированным способом.
Месторождение полностью обводнено. К началу 2026 года участок Южный будет полностью отработан.
Основные технико-экономические показатели отработки месторождения приведены в таблице 2.
Таблица 2
ТЭО отработки месторождения

	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Показатели

	
	
	
	Южный
	Центральный
	Северный
	Южный II

	1
	Балансовые запасы месторождения
	тыс. м3
	0
	870,75
	2347,0
	2028,0

	2
	Процент вовлечения запасов месторождения
	%
	0
	93,8
	25,3
	0

	3
	Годовая мощность по добыче:
- 2026-2027гг
- 2028-2029гг
- 2030-2032гг
- 2033г
- 2034-2037гг
	

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
	

-
-
-
-
-
	

110,0
115,0
120,0
6,75

	




113,25
120,0
	

-
-
-
-
-

	4
	Потери (объем песка в охранных целиках)
	тыс. м3
тыс. м3
	0
	54,0
	49,4
	–

	5
	Эксплуатационные запасы полезного ископаемого в контуре отрабатываемого месторождения
	тыс.м3
	0
	816,75
	593,25
	0



Горнотехнические условие разработки 
Полезная толща месторождения «Русловое» сложена современными аллювиальными кварцевыми песками, перекрытыми толщей воды. На основной части месторождения пески целиком выполняют ложе реки, иногда тяготеют к ее прибрежной зоне.
Добыча песков будет производиться из-под толщи воды, непосредственно с русла р. Ишим, плавучим землесосным снарядом, с погрузкой на баржи и доставкой на базу складирования в г.Петропавловск, с последующей транспортировкой автотранспортом.
По классификации пород, разрабатываемых плавучими земснарядами (СНиП, часть IV, том I), пески месторождения «Русловое» относятся к породам II категории.
Отработка песков на всю мощность полезной толщи возможна на протяжении всего навигационного периода. При эксплуатации необходимо учитывать, что пески некоторых залежей требуют обогащения, т.е. отсева гравия и отмывки глинистых, илистых и пылеватых частиц и соответствующего фракционирования, в зависимости от промышленного назначения песков.
Обогащение песков осуществляется непосредственно на барже с перфорированными бортами при погрузке: частицы грунта (полезного ископаемого), захваченные водой (пульпа), перемещаются по напорному трубопроводу на баржу, из пульпы уходящая вода стекает за борт через отверстия в бортах, унося глинистые и илистые частицы грунта, – песок промывается. Возможно обогащение и промывка на пристани комбинированной мойкой, представляющей собой сочетание барабанного грохота с реечным классификатором. Производительность мойки 75-90 тонн в час. Мощность порядка 30кВт. Расход воды при этом на одну мойку составляет от 2-8м3 на одну тонну песка.

Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах 
Согласно техническому заданию на проектирование и, учитывая климатические условия работ, имеющиеся механизмы и оборудование предприятия, добычные работы планируется проводить в теплое время года, после паводка и до ледостава.
Работы будут проводится круглосуточно в три смены по 8 часов, в зависимости от удаленности участка отработки и объемов добычи, в период навигации (май-октябрь). Прием пищи и отдых рабочих предусмотрено в АБК. Энергоснабжение предприятия предусмотрено через ЛЭП. 
Годовой объем добычи песка месторождения «Русловое» принимается в соответствии с горнотехническими условиями и по согласованию с Заказчиком в 2026-2027гг – 110,0тыс.м3/год, в 2028-2029гг – 115,0тыс.м3/год, в 2030-2037гг – 120,0тыс.м3/год.
Календарный график отработки месторождения приведен в таблице 3.
Таблица 3

	Годы эксплуатации карьера
	Показатели по годам

	
	Эксплуатационные запасы, тыс.м3
	Потери (объем песка в охранных целиках), тыс.м3
	Погашено запасов, тыс.м3

	Участок Центральный

	2026
	110,0
	7,3
	117,3

	2027
	110,0
	7,3
	117,3

	2028
	115,0
	7,6
	122,6

	2029
	115,0
	7,6
	122,6

	2030
	120,0
	7,9
	127,9

	2031
	120,0
	7,9
	127,9

	2032
	120,0
	7,9
	127,9

	2033
	6,75
	0,5
	7,25

	Всего по участку
	816,75
	54,0
	870,75

	Участок Северный

	2033
	113,25
	9,4
	122,65

	2034
	120,0
	10,0
	130,0

	2035
	120,0
	10,0
	130,0

	2036
	120,0
	10,0
	130,0

	2037
	120,0
	10,0
	130,0

	Итого по участку
	593,25
	49,4
	642,65

	Всего по месторождению
	1410,0
	103,4
	1513,4



Так как добыча ведется непосредственно из-под воды, а полезное ископаемое (пески) составляют ложе реки, то вскрышные работы планом не предусматриваются.
Горно-подготовительные работы заключаются лишь в доставке земснаряда на место установки, сама установка на забой в месте добычи.
Технологическая схема выглядит следующим образом:
Буксир-толкач с порожней баржей двигается к месту погрузки (земснаряд, находящийся на разрабатываемой залежи), у земснаряда происходит обмен баржами: порожняя ставится под погрузку, загруженная баржа буксируется к месту выгрузки, где опять происходит обмен баржами.
Учитывая, что добыча песка будет производиться из-под толщи воды землесосными снарядами, горнотехнические условия практически одни и те же для всех участков, система разработки предлагается одна для всех участков, которая учитывает тип выемочного оборудования, направление подвигания забоя и направление фронта работ.
Согласно классификации С.М. Шорохова, учитывая, что забой полностью подводный, река имеет течение 0,36м/сек, толща воды в среднем по всем участкам колеблется в пределах 3-5м, мощность полезного ископаемого 1,5-4,5м, выбираем для земснарядного способа разработки одинарно-продольную систему разработки, с подвиганием фронта работ перпендикулярно руслу реки.
При установке земснаряда, на забой необходимо зачитывать ширину и изгибы реки для более рациональной установки баржи под погрузку. Разрабатываемый земснарядом участок (залежь) разбивается на очередность работ. Для более полной выемки, залежь разбивается на очереди отработки, в зависимости от протяженности залежи не более двух корпусов земснаряда. При разработке каждой очереди необходимо ежесменно проводить промеры глубин в местах разработки для более точного определения расположения охранных целиков.
Разработку полезного ископаемого предусматривается вести земснарядом типа ЗРС-Г.
Полезное ископаемое по трудности разработки земснарядом относится к III согласно СНиП IV-5-82 и ко второй, согласно НТП-77.
Доставка после паводка земснаряда к месту добычи и/или к месту зимней стоянки производится буксиром-толкачем.
Техническое обслуживание и текущие ремонты оборудования производятся силами ремонтно-слесарной группы: в зимнее время – в ремонтных цехах предприятия; в летнее – непосредственно на месте поломки.
Для обеспечения дополнительных работ по перемещению грузов имеется бульдозер типа C-100 – 1ед.

Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности
Добыча песка осуществляется непосредственно самой реке Есиль Архангальеского, Прибрежного  сельского округа Кызылжарского района. 
ТОО «Ишимское управление речного флота» оформлено право землепользования по следующим участкам: 
- Промплощадка №1: 
- кадасторовый номер - 15234143006; площадь – 1,97 га, целевое назначение: для конторы, мастерской, склада, участков для складирования песка и щебня, гаражей и их обслуживания.
- кадастровый номер – 15234143115; площадь – 0,3318 га, целевое назначение: для складирования песка и щебня.
- Промплощадка №2: 
- кадастровый номер – 15220032388; площадь – 0,29 га, целевое назначение: для размещения площадки для складирования намытого речного песка.
Горный отвод: 
Границы горного отвода определены на участке, расположенном южнее г. Петропавловска и состоящем из 4-х разобщенных участков:
· Северный;
· Центральный;
· Южный;
· Южный-II.
Площадь горного отвода для разработки месторождения составляет: 177,2га.

Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления При рассмотрении намечаемой деятельности были проанализированы следующие варианты реализации проекта.
Вариант 1 – отказ от реализации намечаемой деятельности (нулевой вариант) При отказе от реализации проекта добыча строительного песка осуществляться не будет, что исключит любое воздействие на окружающую среду. Вместе с тем данный вариант не позволит обеспечить потребность региона в строительном песке, приведет к неосвоению разведанных запасов полезного ископаемого и отсутствию социально-экономического эффекта от реализации проекта.
Вариант 2 – добыча иным способом. Альтернативным вариантом является разработка месторождения с применением наземной карьерной техники. Однако данный способ потребует строительства временной инфраструктуры, устройства подъездных дорог, увеличения площади нарушаемых земель, использования большего количества техники и приведет к более значительному воздействию на земельные ресурсы, атмосферный воздух и почвенный покров.
Вариант 3 – проектный (принятый) вариант. Проектом предусмотрена добыча строительного песка гидромеханизированным способом с использованием земснаряда в пределах горного отвода. Данный способ обеспечивает эффективную разработку месторождения с минимальным нарушением земель, отсутствием снятия плодородного слоя почвы, сокращением объемов пылеобразования и минимизацией воздействия на окружающую среду. Транспортировка песка осуществляется баржами по реке до мест выгрузки, что также позволяет исключить интенсивное движение грузового автотранспорта по автомобильным дорогам.
С учетом технологических, экологических и экономических факторов проектный вариант является наиболее рациональным и обеспечивает минимально возможное воздействие на окружающую среду при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий.

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты
Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности.
 По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ нет.
При разработке месторождения будут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся. 
Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как незначительное.
Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
С учетом природоохранных мероприятий проведение работ на месторождении не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.
Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.
Генетические ресурсы
В технологическом процессе добычных работ на месторождениях генетические ресурсы не используются.
Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы
При проведении работ на месторождении строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.
Немаловажное значение для животных, обитающих в районе месторождения, будут иметь находящиеся на месторождении трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.
Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ на месторождении, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).
На территории месторождений отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Добыча песков будет производиться из-под толщи воды, непосредственно с русла р. Ишим, плавучим землесосным снарядом, с погрузкой на баржи и доставкой на базу складирования в г. Петропавловск, с последующей транспортировкой автотранспортом.
Добычные работы будут проводиться в границах земельного отвода. 
Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Прямое воздействие на почвы района расположения месторождения производится при добычных работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.
Воздействие допустимое.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
Проведение добычных работ на месторождении будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.
Осуществление экологического контроля за производственной деятельностью предприятия позволит своевременно определить возможные превышения целевых показателей качества поверхностных и подземных вод с целью недопущения их загрязнения и сохранения экологического равновесия окружающей природной среды данного района.

Атмосферный воздух
При разработке месторождений внедрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха согласно приложению 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:
- п.1, п.п.3 - выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.
Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
Проведение промышленной добычи на месторождении будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. 
В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.
Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). 

Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты. 
Предлагаемый вариант добычи на месторождениях рассчитан на срок отработки 10 лет (2026-2035 гг.). 
Отработка месторождений потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств. 

Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов 
Территория намечаемой деятельности расположена в пределах пойменно-руслового ландшафта реки Есиль, представленного руслом реки, прибрежной растительностью и прилегающими пойменными участками. Основное взаимодействие компонентов окружающей среды проявляется между поверхностными водами, донными отложениями, водной растительностью и водными биологическими ресурсами. Воздействие намечаемой деятельности ограничивается акваторией участка добычи и носит локальный, временный и обратимый характер. При соблюдении проектных решений и природоохранных мероприятий существенного нарушения природных взаимосвязей между компонентами ландшафта не прогнозируется.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности
Атмосферный воздух
Проектируемый объект расположены в двух расчетных прямоугольниках и представлен как промплощадка №1 (промышленная площадка и добыча песка) – 2 организованных и 7 неорганизованных источников выбросов в атмосферу, промплощадка №2 (Добыча полезного ископаемого) – 2 неорганизованных источника выбросов в атмосферу.
В выбросах, отходящих от источников загрязнения атмосферного воздуха: 
- на промплощадке №1 содержится 16 загрязняющих веществ: диВанадий пентоксид (пыль) (Вадания пятиоксиь), железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, железо оксид)/в пересчете на железо, марганец и его соединения/в пересчете на марганца (IV) оксид,, медь (II) оксид (медь оксид, миди оксид) /в пересчете на медь, хром/в пересчете на хром оксид (VI) (хром шестивалентный), азот (II) оксид (Азота оксид), азот (IV) оксид (Азота диоксид), сера диоксид (Ангидрид сернистый), углерод оксид, углерод (сажа), керосин, фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор, фториды неорганические плохо растворимые, бензин, взвешанные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20%, пыль абразивная, пыль древесная;
- на промплощадке №2 содержится 6 загрязняющих веществ: азот (II) оксид (Азота оксид), азот (IV) оксид (Азота диоксид), сера диоксид (Ангидрид сернистый), углерод оксид, углерод (сажа), керосин,
Эффектом суммации  вредного действия обладает 6 группа веществ – 11 (0110+0330): диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)+Сера диоксид (Ангидрид сернистый), 31 (0301+0330): азот (IV) оксид (Азота диоксид) + сера диоксид (Ангидрид сернистый), 35 (0330+0342): Сера диоксид (ангидрид сернистый)+фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор, 52 (0110+0143): диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)+Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид, 71 (0342+0344): фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор+фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, каотция фторид, натрия гексафтралюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор), Пыли (2902+2908+2909+2930+2936) Взвешанные частицы+пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%+пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20%+пыль абразивная+пыль древесная.
Валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы промплощадка №1 на 2020-2027г.г. составит – 31,53763603 тонн в год; промплощадка №2- 41,6 тонн в год.

Отходы производства и потребления
Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. 
	Наименование отходов
	Количество,
тонн/год
	Классификация отхода

	Твердые бытовые отходы
	1,2
	(код: 200301)

	Отработанные масла
	0,0024209
	(код: 13 02 08*)

	Отработанные аккумуляторы
	0,108
	(код: 160601*)

	Отработанные масляные и воздушные фильтра
	0,63416
	(код: 16 01 07*)

	Отработанные шины
	0,60124
	(код: 160103)

	Огарки сварочных электродов
	0,027045
	(код: 12 01 13)

	Лом черных металлов
	1,48874
	(код: 16 01 17)

	Промасленная ветошь
	0,00635
	(код: 15 02 02*)

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,026
	(код: 20 01 21*)

	Металлические стружки
	0,048
	(код: 16 01 18)

	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ:
	4,1419559
	



В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.
Вероятность возникновения аварий
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:
- отказы оборудования;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия – ураганные ветры, степные пожары от молний и др.
Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, террактами.
Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.
Другие аварийные ситуации и инциденты, связанные с эксплуатацией карьера и его объектов, носят, как правило, локальный характер, ликвидируются силами работников карьера в соответствии с Планом ликвидации аварий.

7. Информация
Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления 
Отсутствует.

Информация о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
Отсутствует.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Неблагоприятные последствия для окружающей среды в результате возникновения
возможного инцидента (розлив нефтепродуктов на земную поверхность) оцениваются как незначительные и локальные – пятно нефтепродуктов на поверхности земли, которые устраняются немедленно персоналом организации и направляются на осуществления процедур по обезвреживанию замазученных грунтов в специализированную организацию.

Информация о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Учитывая отдельность от жилой зоны, негативное воздействие отсутствует для населения и в окружающую среду. 
При возникновении опасных природных явлений, старатель уведомляет уполномоченные службы ЧС, гражданской защиты. 

8. Краткое описание:
Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
В целях снижения пылевыделения на территории месторождения предусмотрено гидроорошение пылящих поверхностей, внутриплощадочного и внутрикарьерного дорожного полотна посредством поливомоечной машины. 

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
При соблюдении проектных решений и предусмотренных природоохранных мероприятий существенных потерь биоразнообразия не прогнозируется. Воздействие на растительный и животный мир будет носить локальный, временный и обратимый характер. Для минимизации воздействия предусматривается проведение работ вне периодов нереста рыб, предотвращение загрязнения водного объекта, соблюдение требований по обращению с отходами и поддержание исправного технического состояния оборудования. В случае установления уполномоченными государственными органами необходимости компенсации ущерба водным биологическим ресурсам или иным объектам животного мира компенсационные мероприятия будут выполнены в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
По результатам проведённой оценки воздействия на окружающую среду, отражённым в настоящем Отчёте, необратимых воздействия на окружающую среду выявлено не было. В связи с чем, оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду не представляется возможным ввиду их отсутствия

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности. 
После завершения добычных работ предусматривается вывоз земснаряда, барж, буксиров и другого оборудования с участка работ, очистка территории причалов и временных складских площадок от отходов и производственного мусора, а также передача всех образовавшихся отходов специализированным организациям. Восстановление окружающей среды обеспечивается прекращением техногенного воздействия, вследствие чего происходит естественное восстановление гидрологического режима, прозрачности воды и водных биологических сообществ. Поскольку добыча осуществляется в русле реки гидромеханизированным способом, нарушение почвенного покрова и наземных ландшафтов отсутствует, поэтому проведение рекультивации земель проектом не предусматривается.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям. 
Реализация проекта не предусматривает существенных необратимых потерь биоразнообразия, поскольку воздействие на растительный и животный мир носит локальный, временный и обратимый характер. Для минимизации воздействия предусматривается соблюдение природоохранных мероприятий, включая предотвращение загрязнения водного объекта, проведение работ с учетом ограничений в периоды нереста рыб, а также соблюдение требований экологического законодательства. В случае установления уполномоченными государственными органами необходимости компенсации ущерба водным биологическим ресурсам или иным объектам животного мира компенсационные мероприятия будут выполнены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

9. Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК. г. Нур-Султан, 2021 г.;
2. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
3. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
4. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет, Ленинград гидрометеоиздат, 1997;
5. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
6. Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, Алматы, 1995 г;
7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов п.5. От предприятий по переработке нерудных материалов и производству пористых заполнителей. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
8. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. 
9. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
10. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
11. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;
12. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71;
13. Программный комплекс «ЭРА-Воздух» Версия 3.0. Расчет приземных концентраций и выпуск томов ПДВ. Новосибирск 2004;
14. Налоговый кодекс РК.
15. План горных работ.

