НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
к проектной документации

В административном отношении участок 18 (рудное тело 1) Таунсорского месторождения бокситов находится в Камыстинском районе Костанайской области Республики Казахстан, в 70-90 км на юг от Краснооктябрьского бокситового месторождения, разрабатываемого Филиалом АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьским бокситовым рудоуправлением.
Площадь участка недр составляет 3,42 км2. Границы участка недр приведены в таблице 1:

Координаты угловых точек
Таблица 1
	№№
угловых точек
	Координаты

	
	с.ш.
	в.д,

	1
	51⁰ 33' 0''
	62⁰ 39' 38,36''

	2
	51⁰ 33' 0''
	62⁰ 38' 0''

	3
	51⁰ 33' 58,33''
	62⁰ 38' 0,038''

	4
	51⁰ 33' 58,82''
	62⁰ 39' 38,14''


На рисунке 1 приведена обзорная карта расположения объекта исследования.
Инициатор: АО «Алюминий Казахстана», адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, промышленная зона Восточная, строение 65.
Добычные работы на месторождении будут вестись филиалом АО «Алюминий Казахстана» КБРУ. Адрес предприятия: РК, Костанайская область, город Лисаковск, поселок Октябрьский, улица Уральская, дом 42А.
Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация глинозёма, а также добычи, переработка и реализация бокситов.
Горные работы на участке 18 (рудное тело 1) ранее не проводились. На существующее положение месторождение в стадии проектирования. Планом горных работ предусматривается разработка месторождения открытым способом. Технические границы карьера определены с учетом рельефа местности, угла откоса уступа, предельного угла борта карьера, границ участка недр. Основные параметры элементов карьерной отработки установлены исходя из физико-механических свойств пород, применяемой техники и технологии в соответствии с Нормами технологического проектирования, Правилами технической эксплуатации и Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы.
Начало добычных работ по участку 18 (рудное тело 1) предусмотрено в 2028г. До начала добычи, в 2026-2027 гг. на лицензионном участке будут проводится подготовительные работы (гидрогеологические исследования, строительство дорог).

[image: ]

Рис.1. Обзорная карта расположения объектов

Ближайшим к участку работ населенными пунктами являются село Дружба 20 км, Превышение выбросов на границе СЗЗ не выявлены.
Планом горных работ предусматривается разработка месторождения открытым спсобом. Мощность по добыче 500 тыс.т руды. Предполагаемые размеры карьера участка 18 (рудное тело 1) 875х810 м, глубина 129 м.
1. Продолжительность работ: 365 дней год, 7 дней в неделю.
2. Продолжительность смены - 12 часов. 
3. Количество смен в сутки - 2 смены.
[bookmark: _Hlk212122233]Явочная численность персонала на предприятии при проведении работ составит в 2026г. – 12 ч., 2027г. – 12 ч., 2028г. - 16 человек, 2029г. - 20 человек, 2030г. - 18 человек, 2031.г - 30 человек, 2032г. - 30 человек, 2033г. – 32 человек, 2034г. - 46 человек, 2035г. - 52 человек. Рабочие и обслуживающий персонал ежедневно доставляется на рудник автобусами из поселка.
Подключение электропотребителей карьеров осуществляется от ближайшей подстанции. К разрабатываемым карьерам прокладывается ВЛ-6кВ на стойках. 
Район месторождения относится к относительно освоенному, с развитой сетью железных и автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты Костанайской и Актюбинской областей, линий электропередачи ЛЭП-35кВ.
Климат района резко континентальный. Рельеф представляет собой слабо расчлененную равнину.
Объект не будет оказывать существенного негативного влияния на жизнь и здоровье людей, т.к находится далеко от населенных пунктов. Ближайшим к участку работ населенным пунктом является село Дружба, расположенное в 20-ти километрах.
Все работы предсматриваемые планом горных работ будут производиться локально, в границах участка недр. Объекты, располагаемые на участке недр – карьер, отвал автотранпортный, отвалы бестранпортные, склады плодородного слоя почвы, пруд-испаритель.
При горных работах на участке 18 (рудное тело 1) месторождения Таунсорское проводятся буровые работы (ист. 6006). Буровые работы до начала добычи проводятся с целью гидрогеологических и инженерно-геологических изучений инженерно-гидрогеологических условии участка месторождения. 
В качестве основного бурового оборудования при бурении взрывных скважин принимаются буровые станки вращательного бурения производительностью не менее 10,5 пг.м в час и диаметром буровой коронки от 125 до 220 мм. По условиям разработки месторождения рекомендуются взрывные работы (ист. 6007), тип ВВ – игданит (или схожий по характеристикам). Боевиком служит аммонит № 6ЖВ патронированный. При проведении взрывных работ выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20%, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода. При буровых работах выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20%. 
Первоначально производится вскрытие полезных ископаемых и начинается разработка вскрышных пород. Экскаваторами осуществляется выемочно-разгрузочные работы, далее на отвалах проводится планировка (ист. 6008, 6010, 6011, 6013, 6014). Доставка вскрышных пород на автотрансортный отвал осуществляется автосамосвалами, при движении автосамосвалов происходит пыление из–под колес, при проведении этих работ выделяется (ист. 6009) пыль неорганическая SiO2 70-20%. При сдуве с поверхности отвалов выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20% (ист. 6012, 6015). После вскрытия рудных жил начинается выемочно-разгрузочные работы (добыча руды) и планировка на складе руды (ист. 6016, 6018, 6019), доставка руды осуществляются автосамосвалами, при работе автотранспорта выделяется (ист. 6017) пыль неорганическая SiO2 70-20%.
Перед началом добычных работ необходимо снятие плодородного слоя (ист. 6001, 6002, 6003, 6004) при снятии плодородного слоя выделяется пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %. При сдуве с поверхности складов ППС выделяется пыль неорганическая  SiO2 70- 20 %. (ист. 6005).
При устройстве дорог выделяется пыль неорганическая SiO2 70-20 % (ист. 6020).
Топливозаправщик (ист. 6021) Постоянный склад ГСМ на участках работ не предусматривается. Топливо будет завозиться топливозаправщиком и сразу развозится по оборудованию.  При заправке автотранспорта выделяются в атмосферу загрязняющие вещества сероводород, углеводороды С12-С19.
Дизельгенератор буровой установки (ист. 0001) и генератор экскаватора (ист. 0002). При работе буровой установки и генератора экскаватора выделяются загрязняющие вещества – диоксид азота, оксид азота, сажа, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид.
В атмосферу выбрасывается вредных веществ всего в объеме:
	Сравниваемый параметр
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029 г
	2030 г

	г/сек
	1,7559543867
	1,7559543867
	3,8498193267
	8,3823693267
	8,1572923267

	т/год
	0,458586302
	0,458586302
	11,754012004
	25,863743004
	18,765681004



	Сравниваемый
параметр
	2031 г
	2032 г
	2033 г
	2034 г
	2035 г

	г/сек
	23,2941859
	31,51563987
	36,37911364
	83,52228853
	85,08158447

	т/год
	63,84567653
	73,49700048
	105,8840902
	131,8013232
	155,8796149


Анализ результатов рассеивания показал, что на границе СЗЗ концентрации ЗВ, выбрасываемых источниками загрязнения, не превышают ПДК.
В районе проводимых работ лечебно-курортные, детские оздоровительные учреждения и заповедники, охраняемые государством, отсутствуют. 
В период разработки проекта установлено: 23 источников выброса, из них 21 неорганизованных, 2 организованный; 10 ингредиентов загрязняющих веществ и 3 группы веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.
В соответствии с  ЭК РК  Приложение 1 Раздел 1 п.2 пп.2.2, (карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га) относится к объектам I категории.  Нормативная санитарно-защитная зона для данного объекта составляет не менее 1000 м.
При проведении работ будут образованы отходы: 
Коммунальные отходы (ТБО), образующиеся в результате жизнедеятельности рабочих, складируются в специальные, герметично закрытые контейнеры, по мере накопления вывозиться в соответствии с договором. Контейнеры будут установлены на забетонированной площадке.
Промасленная ветошь образуется в процессе использования обтирочного материала (тряпья для протирки механизмов, деталей, машин), складируются в гемерметично закрытых контейнерах, которые установлены под навесом на забетонированных поверхностях. вывозятся по договору специализированной организацией.
Вскрышные породы образуются вследствие вскрытия полезных ископаемых, размещаются на трехъярусном отвале высотой 45 м, бестранспортных отвалах высотой 22 м. На предприятии разработана программа управления отходами.	
Водоснабжение месторождения осуществляется за счет привозной воды водовозками. На рабочих местах питьевая вода хранится в специальных термосах емкостью 30 л.
Техническая вода используется для обеспылевания дорог, на отвалах и в забоях. Пылеподавление осуществляется поливомоечной машиной. На период работ производимых до начала добычных работ (2026-2027гг. – проведение гидрогеологических исследований; 2027 – проведение работ по устройству подъездных автодорог; техническая вода привозная, с одного из поселков в данном районе (п. Алтынсарино или другого). 
Планом горных работ предусматривается строительство пруда-испарителя, в котором будет собираться вода из карьера и подотвальные воды. Данным отчетом работы по строительству пруда не рассматриваются. До начала работ по строительству будет разработан отдельный рабочий проект, включающий технологические и строительные решения по пруду, с разделом ООС, а также будут оформлены разрешение на спецводопользование с учетом воды на использование и будет разработан проект ПДС.
[bookmark: _Hlk214793145]При реализации мероприятий по охране окружающей среды, осуществления экологического мониторинга будет снижено негативное воздействие деятельности предприятия на компоненты окружающей среды. Воздействие на окружающую среду на месторождении локальное, работы будут осуществляться в пределах участка недр.
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