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Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «Эколит»


	151013100
	Точка 1
48°29'21.90"N 55°28'04.21"E
Точка 2
48°29'31.11"N 55°27'55.48"E
Точка 3
48°29'36.12"N 55°28'11.42"E
Точка 4
48°29'36.09"N 55°28'22.20"E
Точка 5
48°29'29.08"N 55°28'27.22"E
	250540001472
	38210 – Обработка и удаление неопасных отходов (первичный)
38220-Обработка и удаление опасных отходов (вторичный)



	Действующий полигон по обращению с отходами производства и потребления, в состав которого входят: карта-испаритель для сточных и промышленных вод размером 100×74,5×2 м; карта-испаритель очищенной воды размером 74,5×84×2 м; две карты для приема пастообразных отходов размером 42×52×1,5 м каждая; карта для приема промышленных отходов размером 172×51,5×6,5 м; карта для приема твердого бурового шлама размером 51×100×1,5 м; карта для приема твердых бытовых отходов размером 150×48×5,5 м; площадка по приему нефтезагрязненного грунта и бурового шлама размером 74,5×84×2 м; площадка с установкой фильтрации сточной воды; 2 установки «УЗГ-1М»; установка «Форсаж-2М»; установка «ГДС(ф)»; установка «Ключ Н.10»; контейнер с сепаратором ПСМ 2-4; саркофаг с двумя емкостями объемом по 50 м³; площадка складирования готовой продукции и иная вспомогательная инфраструктура полигона.

	ТОО «Эколит»
БИН: 250540001472
ИИК: КZ20601A231008225511
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК:  HSBKKZKX
Юридический адрес: Казахстан,Актюбинская область,город Актобе,район Алматы,Жилой массив Акжар,дом 343,почтовый индекс 030004
Тел: 8705 339 07 53
Директор: Атауов Алмат Келдибаевич

	Паспортная производительность основного технологического оборудования составляет: установка «ГДС(ф)» — до 10 м³/час; установка «Ключ Н.10» — до 10 м³/час; установка «Форсаж-2М» — до 0,18 т/час; установки «УЗГ-1М» в количестве 2 шт. — до 6 т/час каждая, суммарно до 12 т/час. Установки «ГДС(ф)» и «Ключ Н.10» предназначены для очистки жидкой (пастообразной) фракции бурового шлама, отработанного бурового раствора и сточных вод; установка «Форсаж-2М» — для термической утилизации твердых бытовых и промышленных отходов; установки «УЗГ-1М» — для переработки нефтезагрязненного грунта и бурового шлама методом термической десорбции.
1-категория







Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Наименование отходов
	Код отхода
	значение
	ед.изм
	Основной способ управления

	Захоронение

	Зола
	10 01 17
	255,17
	тонн
	Захоронение

	Накопление Установка Форсаж

	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами
	15 02 02*
	240
	тонн
	Утилизация

	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами
	15 01 10*
	160
	тонн
	Утилизация

	Неорганические отходы, содержащие опасные вещества
	16 03 03*
	40
	тонн
	Утилизация

	Органические отходы, содержащие опасные вещества
	16 03 05*
	16
	тонн
	Утилизация

	Дерево, содержащее опасные вещества
	19 12 06*
	20
	тонн
	Утилизация

	Химические реагенты
	06 01 06*
	25
	тонн
	Утилизация

	Химические реагенты
	07 01 04*
	14
	тонн
	Утилизация

	Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, содержащие опасные вещества  
	03 01 04*
	40
	тонн
	Утилизация

	Минеральные нехлоорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла
	13 02 05*
	50
	тонн
	Утилизация

	Синтетические моторные, трансмисионные и смазочные масла
	14 02 06*
	50
	тонн
	Утилизация

	Пластмассы
	20 01 39
	50
	тонн
	Утилизация

	Неорганические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 03
	16 03 04
	16
	тонн
	Утилизация

	Бумажная и картонная упаковка
	15 01 01
	40
	тонн
	Утилизация

	Бумага и картон
	19 12 01 
	16
	тонн
	Утилизация

	Бумага и картон
	20 01 01
	16
	тонн
	Утилизация

	Пластмассовая упаковка
	15 01 02
	16
	тонн
	Утилизация

	Органические отходы, за исключением упомянутых в 16 03 05
	16 03 06
	16
	тонн
	Утилизация

	Одежда
	20 01 10 
	40
	тонн
	Утилизация

	Ткани
	20 01 11 
	40
	тонн
	Утилизация

	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых
	20 01 08
	40
	тонн
	Утилизация

	Пищевые масла и жиры
	20 01 25
	40
	тонн
	Утилизация

	Отходы от сортировки бумаги и картона, предназначенных для утилизации 
	03 03 08
	50
	тонн
	Утилизация

	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль 
	10 01 01
	44.8
	тонн
	Утилизация

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01 
	240
	тонн
	Утилизация

	Цветные металлы 
	16 01 18
	20
	тонн
	Утилизация

	Черные металлы 
	16 01 17
	25,2
	тонн
	Утилизация

	Отработанные шины
	16 01 03
	20
	тонн
	Утилизация

	Отходы сварки
	12 01 13
	25,8
	тонн
	Утилизация

	ВСЕГО
	 
	1410,8
	тонн
	Утилизация

	УЗГ - 1 М - 2 шт

	Другие шламы, содержащие опасные вещества 
	01 03 05*
	4000
	тонн
	Утилизация

	нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор 
	01 05 05*
	16000
	тонн
	Утилизация

	Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества 
	01 05 06*
	16000
	тонн
	Утилизация

	Обессоленные шламы 
	05 01 02*
	160
	тонн
	Утилизация

	Нефтешлам (Донные шламы) 
	05 01 03*
	8000
	тонн
	Утилизация

	Нефть разлитая 
	05 01 05*
	1600
	тонн
	Утилизация

	Кислотные алкиловые шламы  
	05 01 04*
	400
	тонн
	Утилизация

	Маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования 
	05 01 06*
	400
	тонн
	Утилизация

	Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, содержащие опасные вещества 
	05 01 09*
	400
	тонн
	Утилизация

	Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации содержащие опасные вещества
	06 05 02*
	400
	тонн
	Утилизация

	Летучая зола от мазута и зольная пыль
	10 01 04*
	80
	тонн
	Утилизация

	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами
	15 02 02*
	1200
	тонн
	Утилизация

	Масляные фильтры
	16 01 07*
	400
	тонн
	Утилизация

	Отходы, содержащие масла
	16 07 08*
	400
	тонн
	Утилизация

	Отходы, содержащие другие опасные вещества
	16 07 09*
	250
	тонн
	Утилизация

	Нефтезагрязненный и замазученный грунт (грунт и камни, содержащие опасные вещества)
	17 05 03*
	8000
	тонн
	Утилизация

	Изоляционные материалы, содержащие асбест
	17 06 01*
	400
	тонн
	Утилизация

	Другие изоляционны материалы, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества
	17 06 03*
	400
	тонн
	Утилизация

	Осадки на фильтрах при газоочистки
	19 01 05*
	400
	тонн
	Утилизация

	Шламы, содержащие опасные вещества, биологической обработки промышленных сточных вод
	19 08 11*
	400
	тонн
	Утилизация

	Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод
	19 08 13*
	400
	тонн
	Утилизация

	Твердые отходы от рекультивации почв, содержащие опасные вещества
	19 13 01*
	4000
	тонн
	Утилизация

	Шламы рекультивации почв, содержащие опасные вещества
	19 13 03*
	1600
	тонн
	Утилизация

	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами
	15 01 10*
	1936
	тонн
	Утилизация

	Нефтяное и дизельное топливо
	13 07 01*
	60
	тонн
	Утилизация

	Бензин
	13 07 02*
	60
	тонн
	Утилизация

	Другие виды топлива (включая смеси)
	13 07 03*
	30
	тонн
	Утилизация

	Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, за
исключением упомянутых в 05 01 09 05 05 01  05 01 11* Отходы от очистки 
	05 01 10
	400
	тонн
	Утилизация

	Отходы, не указанные иначе      
	05 01 99
	250
	тонн
	Утилизация

	Шламы от обработки сточных вод на месте эксплуатации, за исключением упомянутых в 06 05 02
	06 05 03
	400
	тонн
	Утилизация

	Грунт и камни, за исключением упомянутых в 17 05 03
	17 05 04
	1600
	тонн
	Утилизация

	Отходы от удаления песка
	19 08 02
	160
	тонн
	Утилизация

	Продукты фильтрации сточных вод
	19 08 01
	800
	тонн
	Утилизация

	Смеси жиров и масел от сепарации вода/масло, содержащие только пищевые масла и жиры
	19 08 09
	800
	тонн
	Утилизация

	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02
	15 02 03
	1200
	тонн
	Утилизация

	Окалина
	10 02 10
	400
	тонн
	Утилизация

	Шламы других видов о б р а б о т к и промышленных сточныхвод, за исключением упомянутых в 19 08 13
	19 08 14
	400
	тонн
	Утилизация

	Шламы септиков (сооружений дляпредварительной очистки сточных вод)
	19 08 15
	800
	тонн
	Утилизация

	Ткани
	19 12 08 
	800
	тонн
	Утилизация

	Баритосодержащие шламы бурения и буровой раствор, за исключением упомянутых в 01 05 05 и 01 05 06. 
	 01 05 07
	400
	тонн
	Утилизация

	Хлоридсодержащие шламы бурения и буровой раствор, за исключением упомянутых в 01 05 05 и 01 05 06. 
	01 05 08
	400
	тонн
	Утилизация

	Отходы, не указанные иначе     
	01 05 99 
	160
	тонн
	Утилизация

	Тканевая упаковка
	15 01 09
	800
	тонн
	Утилизация

	ВСЕГО
	 
	77146
	тонн
	Утилизация

	 
	 
	 
	 
	 

	Установка ГДС (ф)

	Водные промывающие жидкости и исходные ( маточные) растворы
	07 01 01*
	500
	 
	Очистка с испарением

	Водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества
	16 10 01*
	500
	 
	Очистка с испарением

	Отходы, содержащие другие опасные вещества
	16 07 09*
	500
	 
	Очистка с испарением

	Водные концентраты, содержащие опасные вещества
	16 10 03*
	500
	 
	Очистка с испарением

	Водные жидкие отходы и водные концентраты отрекультивации грунтовых вод,содержащие опасные
вещества
	19 13 07*
	500
	 
	Очистка с испарением

	ВСЕГО
	2500

	Установка Ключ Н.10

	Водные жидкие отходы, за исключением упомянутых в16 10 01
	16 10 02
	100
	 
	Очистка с испарением

	жидкие производственные отходы (подтоварная вода) 
	05 01 99
	1500
	 
	Очистка с испарением

	Водные концентраты, за исключением упомянутых в 16 10 03
	16 10 04
	100
	 
	Очистка с испарением

	хозяйственно-бытовых сточных вод.
	16 10 04
	2500
	 
	Очистка с испарением

	Водные жидкие отходы и водные концентраты от рекультивациигрунтовых вод, заисключением
упомянутых в 19 13 07
	19 13 08
	100
	 
	Очистка с испарением

	ВСЕГО
	4300





Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов
	
	

	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.из них:
	23

	2
	Организованных, из них:
	3

	 
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	 

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)
	0

	2)
	 Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 
	 

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	 
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	3

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)
	0

	5)
	 Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 
	3

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	20




Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Полигон
	Паспортная производительность основного технологического оборудования составляет: установка «ГДС(ф)» — до 10 м³/час; установка «Ключ Н.10» — до 10 м³/час; установка «Форсаж-2М» — до 0,18 т/час; установки «УЗГ-1М» в количестве 2 шт. — до 6 т/час каждая, суммарно до 12 т/час. 
	Установка термодеструкции "Форсаж-2М"
	0004
	Точка 1
48°29'21.90"N 55°28'04.21"E
Точка 2
48°29'31.11"N 55°27'55.48"E
Точка 3
48°29'36.12"N 55°28'11.42"E
Точка 4
48°29'36.09"N 55°28'22.20"E
Точка 5
48°29'29.08"N 55°28'27.22"E
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз в квартал

	
	
	Установка термосорбции "УЗГ-1м"
	0005
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз в квартал

	
	
	Установка термосорбции "УЗГ-1м"
	0006
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз в квартал







Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полигон
	Бункер "УЗГ-1М"
	6001
	Точка 1
48°29'21.90"N 55°28'04.21"E
Точка 2
48°29'31.11"N 55°27'55.48"E
Точка 3
48°29'36.12"N 55°28'11.42"E
Точка 4
48°29'36.09"N 55°28'22.20"E
Точка 5
48°29'29.08"N 55°28'27.22"E
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Кол-во материала

	
	Площадка по приему НЗГ и БШ — 1 ед.
	6002
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	Карта для приема пастообразных отходов — 1 ед.
	6005
	
	Железо трихлорид (в пересчете на железо) (Железа хлорид) (276)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	

	
	
	
	
	диНатрий сульфид (886*)
	

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	

	
	Карта для приема пастообразных отходов — 1 ед.
	6006
	
	Железо трихлорид (в пересчете на железо) (Железа хлорид) (276)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	

	
	
	
	
	диНатрий сульфид (886*)
	

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	

	
	Карта для приема твердого бурового шлама — 1 ед.
	6007
	
	Железо трихлорид (в пересчете на железо) (Железа хлорид) (276)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	

	
	
	
	
	диНатрий сульфид (886*)
	

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	

	
	Карта для приема промышленных отходов— 1 ед.
	6009
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	Карта ТБО
	6011
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	Площадка хранения нейтрального грунта
	6012
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Кол-во материала

	
	Выгрузка золы
	6013
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Кол-во материала

	
	Сварочные работы
	6014
	
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	Газорезка
	6015
	
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Время работы

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	Резервуар отработанного масла
	6017
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	Кол-во материала

	
	Резервуар отработанного масла
	6018
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	Кол-во материала

	
	Работа бульдозера
	6020
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Время работы

	
	Работа экскаватора
	6021
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Время работы

	
	Перевозка грунта
	6022
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Время работы

	
	Бункер УЗГ-1м
	6025
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Кол-во материала

	
	Работа погрузчика
	6026
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	Время работы

	
	Лакокрасочные работы
	6027
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	
	Спецтехника
	6028
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Время работы

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	

	
	
	
	
	Керосин (654*)
	









Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	 Место размещения точек (географические координаты) 
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полигон
	Точка 1
48°29'21.90"N 55°28'04.21"E
Точка 2
48°29'31.11"N 55°27'55.48"E
Точка 3
48°29'36.12"N 55°28'11.42"E
Точка 4
48°29'36.09"N 55°28'22.20"E
Точка 5
48°29'29.08"N 55°28'27.22"E
	1,2,3,4
	1.48°30'09.75"N 55°28'07.55"E
2. 48°29'30.90"N 55°29'17.43"E
3. 48°28'47.24"N 55°28'18.04"E
4. 48°29'28.43"N 55°27'06.55"E
	1 раз в квартал
	Азота (IV) диоксид

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид

	
	
	
	
	
	Сера диоксид

	
	
	
	
	
	Сероводород 

	
	
	
	
	
	Углерод оксид 

	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая




Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	До и после очистки
	48°29'30.67"N 55°28'03.61"E
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	Хим.анализ

	
	
	Нитраты
	
	

	
	
	Аммоний
	
	

	
	
	Хлориды
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	

	
	
	ХПК
	
	

	
	
	БПК-5
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	СПАВ
	
	

	
	
	Нитриты 
	
	

	
	
	Карбонаты 
	
	

	
	
	Сероводород 
	
	





Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	контрольной точки (поста)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Граница СЗЗ по 4 сторонам света
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	Азот (II) оксид
	
	
	
	

	
	Сера диоксид
	
	
	
	

	
	Сероводород 
	
	
	
	

	
	Углерод оксид 
	
	
	
	

	
	Пыль неорганическая
	
	
	
	





[bookmark: z96] Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	 № 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наблюдательная скважина № 1,2
	рН
	-
	1 раз в квартал
	Хим.анализ

	
	
	Карбонаты
	
	
	

	
	
	Кадмий
	
	
	

	
	
	Цинк
	
	
	

	
	
	Никель
	
	
	

	
	
	Гидрокарбонаты
	
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	
	

	
	
	Хлориды
	
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	
	

	
	
	Медь
	
	
	

	
	
	Свинец
	
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	
	






Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Граница СЗЗ по 4 сторонам света
	Нефтепродукты
	-

	1 раз в год
	Хим.анализ



[bookmark: z98]


 Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения
	Краткое описание работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
	Еженедельно
	Обследование объектов на промплощадке. Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия.

	2. 
	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
	Ежеквартально
	План природных мероприятий. При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ.

	3. 
	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
	Ежеквартально
	Программа экологического контроля. Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой.

	4. 
	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
	Ежеквартально
	Природоохранное законодательство. Выявление фактов нарушения природоохранного законодательство. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов.

	5. 
	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
	Ежеквартально
	Выполнение особых условий природопользования. Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду.

	6. 
	Отдел экологии по ТБ, ЧС, ГО и ООС
	Ежеквартально
	Отчет по внутренней проверке. Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки.





Таблица 12. Радиационный контроль
	Точки контроля
	Контролируемые параметры
	Периодичность контроля

	1
	2
	3

	На границе СЗЗ по 4 сторонам
	мкЗв/час
	1 раз в квартал





Порядок проведения производственного экологического контроля

Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения.
Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.
Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер-эколог предприятия. Основными обязанностями эколога при организации и проведении производственного экологического контроля являются:
· подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
· предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;
· контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;
· контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;
· составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
· расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;
· контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;
· контроль выполнения требований контролирующих органов.

План-график внутренних проверок

Основной целью внутренних проверок является соблюдение экологического законодательства РК, сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения.
Внутренние проверки организовываются с целью своевременного принятия мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий. На предприятии внутренние проверки осуществляются путем ежеквартального выезда постоянно действующей комиссии (ПДК) с обозначением ответственных лиц.
В ходе внутренних проверок контролируется:
1) выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
3)    выполнение условий экологического и иных разрешений;
4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
	№
	Документы и намечаемые работы
	Краткое описание работ
	Периодичность
	Ответственное лицо

	1.

	Обследование объектов на промплощадке
	Экологом определяется предполагаемое количество объектов, подлежащих контролю. Для определения объектов используется нормативная документация предприятия
	Еженедельно
	Согласно должностным инструкциям

	2.
	План природных мероприятий
	При обследовании объектов проверяется выполнение ППМ
	Ежеквартально
	

	3.
	Программа экологического контроля
	Проверка проведения инструментальных замеров и мероприятий, предусмотренных программой
	Ежеквартально
	

	4.
	Природоохранное законодательство
	Выявление фактов нарушения природоохранного законодательство. Проверка выполнения предписаний контролирующих органов
	Ежеквартально
	

	5.
	Выполнение особых условий природопользования
	Проверяется выполнение особых условий и рекомендаций, содержащихся в выданном разрешении на эмиссии в окружающую среду
	Ежеквартально
	

	6.
	Отчет по внутренней проверке
	Составление отчета по проводимым внутренним проверкам и предоставление его руководству с перечнем намечаемых мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки
	Ежеквартально
	



Контроль технологического процесса (операционный мониторинг)

Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.
Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

Операционный мониторинг
	№
	Технологический процесс
	Периодичность
	Ответственный

	1.
	Общее руководство
	Постоянно
	Согласно должностным инструкциям

	2.
	Контроль технического состояния технологического оборудования
	Постоянно
	

	3.
	Контроль работы служб по сбору и  переработке отходов 
	Постоянно
	

	4.
	Контроль соблюдения правил ТБ на предприятии
	Постоянно
	

	5.
	Соблюдение условий технологического регламента производства
	Постоянно
	

	6.
	Контроль движения отходов предприятия
	Постоянно
	



Внутренние проверки
В соответствии с Экологическим кодексом РК предприятием осуществляются внутренние проверки соблюдения экологического законодательства РК и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.
В ходе производственного контроля проводятся проверки:
- по охране атмосферного воздуха:
· соблюдение экологических требований в области охраны атмосферного воздуха;
· наличие графиков инструментального, инструментально-лабораторного либо расчетного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов ЗВ;
· соответствие результатов по фактическим выбросам ЗВ в атмосферу установленным нормативам;
· выполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению нормативов ПДВ;
· выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
· контроль за соблюдение условий, установленных в заключении госэкспертизы;
· правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета выбросов в ходе производственных работ.
- По охране земельных ресурсов и утилизации отходов
· соблюдение экологических требований в области охраны земельных ресурсов;
· защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления;
· контроль за выполнением условий, установленных в нормативных актах, разрешении на загрязнение ОС, проектах управления отходами, технических проектах и заключениях госэкспертизы.
· выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля;
· правильность и своевременность предоставления отчетных данных для расчета объемов образования и размещения отходов.
Ведомственная система функционирует на основании законодательства Республики Казахстан в области охраны здоровья, безопасности труда, защиты окружающей среды и является составной частью комплексной системы управления производством.
Сфера действия система распространяется на весь персонал подразделений и объектов предприятий всех форм собственности, входящих в состав предприятия, а также при выполнении работ подрядчиками.
Главной целью Ведомственной системы является конкретное и документированное изложение методологии охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, по ниманиеи обязательное соблюдение руководящим инженерно-техническим и рабочим персоналом должностных функций, обязанностей, прав и ответственности по исполнению действующих в Республике Казахстан Законов, правил и стандартов по охране труда, технической и экологической безопасности.
Система предусматривает поддержание и совершенствование надежных, функциональных и эффективных методов, применяемых в практической деятельности предприятия, а также необходимую степень саморегуляции, когда управляющие сами должны оценивать конкретные факторы риска, связанные с их филиалом (предприятием), и разрабатывать меры по снижению риска исходя из параметров филиала (предприятия) и стремиться снизить уровень риска ниже приемлемых пределов.
Структура
Ведомственная система включает нормативно-технические документы, регламентирующие управление охраной труда и окружающей природной среды на объекте, в том числе:
· Положение об организации работ по ОТ и ТБ, ООС, включающее:
· Модель основных управленческих действий и функций (менеджмент) руководящего и инженерно-технического персонала.
· Методику планирования и управления ОТ и ТБ, ООС
· Структуру организации ОТ и ТБ, ООС
· Оценка и прогноз опасной ситуации (риска)
· Положение о ведомственном контроле и анализе ОТ и ТБ, ООС
· Формы и критерии морального и материального воздействия на персонал за состоянием ОТ и ТБ, ООС
· Методика разработки должностных инструкции по обеспечению ОТ и ТБ, ООС
· Положение о порядке обучения персонала безопасным методам работы.
Руководство является гарантом осуществления политики и достижения стратегических целей, проблем, требующих срочного решения.
Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела), возглавляющее службу (отдел) чрезвычайных ситуации, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.
В структуре предприятия на оперативном уровне управление ОТ и ТБ, ООС осуществляют: начальник (директор), его заместители и находящиеся в их подчинении руководители функциональных и производственных подразделений (отделов, служб, цехов, участков и т.п.).
Общую координацию осуществляет специально назначенное приказом должностное лицо (главный технический руководитель, заместитель главного инженера, начальник отдела, возглавляющее службу чрезвычайных ситуации, охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды.
В задачи руководства филиала входит анализ решений с целью определения стратегии вероятности возникновения дополнительных проблем и риска.
На каждого заместителя руководителя филиала (предприятия), главных специалистов, начальников отделов, служб, производственных подразделений (цеха, участка, бригады и др) возложена персональная задача проведения должной оценки рисков, связанных с любыми мероприятиями и производственными процессами, осуществляемыми в его подразделении, выделением необходимых ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается руководителем филиала ежемесячно и ежеквартально руководителем филиала (предприятия), а также за полугодие и год.
В производственных подразделениях оперативное управление ЧС, ОТ и ТБ, ООС осуществляют руководители этих подразделений, их заместители, мастера, прорабы, бригадиры, которые персонально отвечают за обязательную оценку рисков, выделение ресурсов и времени, по этим параметрам работа оценивается с периодичностью установленной руководителем, филиала (предприятия) в зависимости ОТ и вида выполняемых работ ежемесячно, ежесуточно, еженедельно. Положение Ведомственной системы обязательны для исполнения служебных обязанностей руководителями, инженерно-техническими работниками, производственным, рабочим и служащим персоналом и привлекаемых подрядных организации.
Протокол действия в нештатных ситуациях

Предусмотрены мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающие исключение аварийных ситуаций. 
Проектными решениями также предусмотрены системы управления безопасностью работ и защиты окружающей среды. Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность их возникновения. В случае возникновения неконтролируемой ситуации на участках работ предприятием будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.
В этом случае предприятием составляется План ликвидации возможных аварий, в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий.
В процессе ликвидации аварии мониторинговые наблюдения должны проводиться с момента начала аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены все работы по реабилитации природных комплексов. Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями аварийной ситуации.
Мониторинговые наблюдения во время аварии будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почвенного покрова. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводится один раз в сутки. Отбор проб компонентов окружающей среды производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов углеводородов.
Детальный план мониторинга будет разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии, в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. После устранения аварии на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
После ликвидации последствий аварий мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления окружающей среды. По окончании аварийно-восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования территории, подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории. Размещение дополнительных точек и системы опробования будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварий по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.
После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

Порядок функционирования информационной системы

В рамках Положения по организации производственного контроля в области охраны окружающей среды определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.
Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно подразделяется на:
· текущую или оперативную;
· отчетную, включая обобщенные данные, рекомендации и прогноз.
Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:
· подготовка данных экологической службой.
· обобщение данных и заполнение необходимых форм отделом охраны окружающей среды;
· подготовка необходимых пояснительных записок отделом охраны окружающей среды;
· представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды;
Отчетность должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок.
Годовой информационно-аналитический отчет по Производственному экологическому контролю включает информацию о проведенных мониторинговых наблюдениях и результатах проверок, выполненных согласно утвержденной «Программы производственного экологического контроля».
Информационно-аналитические отчеты ПЭК, представляются контролирующим органам ежеквартально и по окончанию отчетного года.
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