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Проект нормативов допустимых сбросов разработан для действующего производственного комплекса по обращению с отходами производства и потребления ТОО «Эколит», расположенного в Ащинском сельском округе Байганинского района Актюбинской области Республики Казахстан, в 284 км южнее г. Актобе. Ближайший населенный пункт — п. Жарлы, расположенный на расстоянии 10 км к юго-западу от комплекса; п. Ногайты расположен на расстоянии 20 км к северо-востоку от объекта. Земельный участок производственного комплекса разделен на два участка: вахтовый городок и полигон централизованного сбора, обезвреживания и переработки промышленных и бытовых отходов. Полигон удален от вахтового городка более чем на 3 км. Размер санитарно-защитной зоны составляет 3000 м. 
Для намечаемой деятельности получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ38VWF00565663 от 12.05.2026 г., выданное Департаментом экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Согласно указанному заключению, на рассмотрение было представлено заявление о намечаемой деятельности, материалы поступили на рассмотрение за № KZ66RYS01674373 от 12.04.2025 г. По результатам рассмотрения определено, что необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. 
Намечаемой деятельностью предусматривается эксплуатация действующего полигона по обращению с отходами производства и потребления с момента получения разрешения на период 2026–2035 гг. Объект представляет собой действующий производственный комплекс, в состав которого входят карты накопления и размещения отходов, карты-испарители сточных и очищенных вод, технологические установки по переработке, обезвреживанию и очистке отходов, вспомогательные площадки и инженерная инфраструктура. Намечаемая деятельность относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду, по подпункту 6.1 пункта 6 Раздела 1 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан. 
В состав объекта входят карта-испаритель для сточных и промышленных вод размером 100 × 74,5 × 2 м, карта-испаритель очищенной воды размером 84 × 74,5 × 2 м, карты для приема пастообразных отходов, карта для приема промышленных отходов, карта для приема твердого бурового шлама, карта для приема твердых бытовых отходов, площадка по приему нефтезагрязненного грунта и бурового шлама, площадка с установкой фильтрации сточной воды, установки «УЗГ-1М», установка «Форсаж-2М», установка «ГДС(ф)», установка «Ключ Н.10», контейнер с сепаратором ПСМ 2-4, саркофаг с двумя емкостями объемом по 50 м³, площадка складирования готовой продукции и иная вспомогательная инфраструктура полигона. 
Основными сооружениями, связанными с обращением со сточными водами, являются две карты-испарители. Карта-испаритель для сточных и промышленных вод имеет длину 100 м, ширину 74,5 м, глубину 2 м, объем одной карты — 14 900 м³, общий объем — 14 900 м³. Карта-испаритель очищенной воды имеет длину 84 м, ширину 74,5 м, глубину 2 м, объем одной карты — 12 516 м³, общий объем — 12 516 м³. Указанные сооружения входят в состав действующей инфраструктуры полигона и используются для приема, накопления и испарения сточных вод после соответствующих технологических операций.
Очистка жидкой фракции отходов и сточных вод осуществляется на установках «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П». Установка «ГДС(ф)-10» предназначена для отделения нефтепродуктов и механических примесей, после чего водная фаза направляется на доочистку на установку «Ключ-10П». Производительность каждой установки составляет до 10 м³/час. После очистки сточные воды отводятся на карту-испаритель очищенной воды. Механические примеси и твердая фаза после отделения жидкости направляются на дальнейшую переработку в составе технологического цикла полигона. 
Сброс сточных вод осуществляется не в естественный поверхностный водный объект, а на собственную карту-испаритель очищенной воды, расположенную в составе действующего производственного комплекса. Ближайшим водным объектом является р. Сагиз, расположенная на расстоянии 25 км к юго-востоку от объекта. Намечаемая деятельность не связана с использованием поверхностного водного объекта для водозабора или прямого сброса в водоем. Контроль сточных вод предусматривается на входе и выходе очистных сооружений. Вокруг карты-испарителя оборудованы наблюдательные скважины для мониторинга состояния подземных вод. 
По ранее действовавшему проекту расход сточных вод составлял 0,732364 м³/ч, или 6,416 тыс. м³/год. По запрашиваемым нормативам на 2026–2035 годы расход сточных вод принят в объеме 1,143013699 м³/ч, или 10,0128 тыс. м³/год. Увеличение расхода сточных вод составляет 0,410649699 м³/ч, или 3,5968 тыс. м³/год. Увеличение связано с ростом объемов приема и очистки жидкой фракции отходов и сточных вод, а также с доведением действующих очистных установок до расчетной технологической нагрузки. 
В проекте нормативов допустимых сбросов на период 2026–2035 годы нормируются следующие загрязняющие вещества: взвешенные вещества, нитраты, аммоний, хлориды, сульфаты, фосфаты, химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК₅), нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), нитриты, карбонаты и сероводород. Общий объем сбросов загрязняющих веществ по ранее действовавшим нормативам составлял 11,61534255 т/год. По запрашиваемым нормативам на 2026–2035 годы общий объем сбросов загрязняющих веществ составит 18,12827453 т/год. Увеличение общего объема сбросов загрязняющих веществ составит 6,51293198 т/год.
	Расход сточных вод
	Допустимая Конц. мг/дм3 
	Нормативы сбросов 2018-2027
	Расход сточных вод
	Допустимая Конц. мг/дм3 
	Нормативы сбросов 2026-2035

	 м3/ч 
	 тыс.м3/год
	
	Сброс г/ч 
	Сброс т/год 
	 м3/ч 
	 тыс.м3/год
	
	Сброс г/ч 
	Сброс т/год 

	0,732364
	6,416
	115,33
	84,46354012
	0,739900611
	1,143013699
	10,0128
	115,33
	131,8237699
	1,154776224

	
	
	0,97
	0,71039308
	0,006223043
	
	
	0,97
	1,108723288
	0,009712416

	
	
	6,23
	4,56262772
	0,039968619
	
	
	6,23
	7,120975342
	0,062379744

	
	
	1192,3
	873,1975972
	7,649210951
	
	
	1192,3
	1362,815233
	11,93826144

	
	
	171,23
	125,4026877
	1,098527544
	
	
	171,23
	195,7182356
	1,714491744

	
	
	3,86
	2,82692504
	0,024763863
	
	
	3,86
	4,412032877
	0,038649408

	
	
	206,37
	151,1379587
	1,323968518
	
	
	206,37
	235,883737
	2,066341536

	
	
	103,55
	75,8362922
	0,66432592
	
	
	103,55
	118,3590685
	1,03682544

	
	
	1,49
	1,09122236
	0,009559108
	
	
	1,49
	1,703090411
	0,014919072

	
	
	1,11
	0,81292404
	0,007121215
	
	
	1,11
	1,268745205
	0,011114208

	
	
	0,067
	0,049068388
	0,000429839
	
	
	0,067
	0,076581918
	0,000670858

	
	
	8
	5,858912
	0,051324069
	
	
	8
	9,144109589
	0,0801024

	
	
	0,003
	0,002197092
	1,92465E-05
	
	
	0,003
	0,003429041
	3,00384E-05

	 
	 
	 
	 
	11,61534255
	 
	 
	1810,51
	 
	18,12827453


Нормативы допустимых сбросов разработаны с учетом принятого расхода сточных вод, допустимых концентраций загрязняющих веществ и расчетного режима работы объекта на период 2026–2035 годы. В сравнении с ранее действовавшими нормативами 2018–2027 годов увеличение массы загрязняющих веществ обусловлено увеличением планируемого объема водоотведения с 6,416 тыс. м³/год до 10,0128 тыс. м³/год при сохранении принятых допустимых концентраций по нормируемым веществам.
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Настоящий проект нормативов допустимых сбросов (НДс) загрязняющих веществ в атмосферный воздух разработан ТОО «М-Альянс» по заказу ТОО «Эколит» на основании договора. 
Проект подготовлен в соответствии с:
Экологическим кодексом Республики Казахстан (в редакции от 2 января 2021 г. С последующими изменениями);
Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10.03.2021 г. № 63 ;
Действующими санитарными нормами и правилами РК;
Требованиями к подготовке проектов нормативов допустимых сбросов для объектов I и II категории.
Реквизиты сторон
Заказчик:
ТОО «Эколит»
БИН: 250540001472	
ИИК: КZ20601A231008225511
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК:  HSBKKZKX
Юридический адрес: Казахстан,Актюбинская область,город Актобе,район Алматы,Жилой массив Акжар,дом 343,почтовый индекс 030004
Тел: 8705 339 07 53
Директор: Атауов Алмат Келдибаевич

Разработчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью 
"М-АЛЬЯНС"
Актюбинская область, Актобе г.а., г.Актобе, район Астана, Жилой Массив Жанаконыс, улица Баубек Бұлқышев, дом 1 
БИН 170440033093
Директор Ниталина Азинат Максутовна
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6.1. Полное и сокращенное наименование физических и юридических лиц: 
Полное наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью «Эколит».
Сокращенное наименование юридического лица: ТОО «Эколит».
6.2. Юридический адрес оператора, фактический адрес расположения объекта, электронный адрес, контактные телефоны, факс: 
РК Актюбинская область,город Актобе,район Алматы,Жилой массив Акжар,дом 343,почтовый индекс 030004
6.3.  БИН: 250540001472
6.4. ОКЭД: Основной вид деятельности ОКЭД:
38210  Обработка и удаление неопасных отходов (первичный)
38220  Обработка и удаление неопасных отходов (вторичный)
6.5. Форма собственности: Частная
6.6. Количество промплощадок с указанием количества выпусков на каждой площадке и категории сточных вод на этих выпусках: 
На балансе ТОО «Эколит» рассматривается одна основная промышленная площадка — действующий производственный комплекс по обращению с отходами производства и потребления, расположенный в Ащинском сельском округе Байганинского района Актюбинской области. Земельный участок производственного комплекса включает вахтовый городок и полигон централизованного сбора, обезвреживания и переработки промышленных и бытовых отходов. Полигон удален от вахтового городка более чем на 3 км. 
В рамках настоящего проекта нормативов допустимых сбросов рассматривается выпуск сточных вод, связанный с отведением очищенных сточных вод после технологической очистки на собственную карту-испаритель очищенной воды. Сброс сточных вод в естественный поверхностный водный объект не осуществляется. Ближайшим водным объектом является р. Сагиз, расположенная на расстоянии 25 км к юго-востоку от объекта. 
Количество промплощадок и выпусков сточных вод по объекту приведено в таблице.
	№
	Наименование промплощадки
	Количество выпусков сточных вод
	Категория сточных вод на выпуске
	Место отведения / выпуска
	Примечание

	1
	Действующий производственный комплекс по обращению с отходами производства и потребления ТОО «Эколит»
	1
	Очищенные сточные воды после очистки жидкой фракции отходов, отработанного бурового раствора, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
	Собственная карта-испаритель очищенной воды
	Сброс осуществляется не в поверхностный водный объект, а на карту-испаритель очищенной воды в составе действующего полигона

	 
	Итого по объекту
	1
	 
	 
	 


Очищенные сточные воды формируются после переработки жидкой (пастообразной) фракции бурового шлама, отработанного бурового раствора и хозяйственно-бытовых сточных вод на установках «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П». После очистки сточные воды отводятся на карту-испаритель очищенной воды. Производительность установки «ГДС(ф)-10» составляет до 10 м³/час, установки «Ключ-10П» — до 10 м³/час. 
Карта-испаритель очищенной воды является частью существующей инфраструктуры полигона. Ее основные параметры: длина — 84 м, ширина — 74,5 м, глубина — 2 м, объем одной карты — 12 516 м³, общий объем — 12 516 м³. Карта предназначена для приема очищенной воды после очистных установок и дальнейшего испарения в пределах производственной площадки.
Категория сточных вод на рассматриваемом выпуске — очищенные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды после очистки на действующих установках. В составе нормируемых сбросов учитываются: взвешенные вещества, нитраты, аммоний, хлориды, сульфаты, фосфаты, ХПК, БПК₅, нефтепродукты, СПАВ, нитриты, карбонаты и сероводород. 
Контроль качества сточных вод предусматривается на входе и выходе очистных сооружений. Вокруг карты-испарителя оборудованы наблюдательные скважины для мониторинга состояния подземных вод, что позволяет контролировать возможное влияние объекта на подземные воды в районе размещения карты-испарителя. 
 6.7. Название водного объекта (с указанием бассейна) и участка недр, принимающего сточные воды оператора и граничащих с ним характерных объектов; категория водопользования; мест водозабора, зон отдыха и купания, других операторов, сельскохозяйственных угодий:
Сточные воды ТОО «Эколит» после очистки не сбрасываются в естественный поверхностный водный объект. Отведение очищенных сточных вод осуществляется на собственную карту-испаритель очищенной воды, расположенную в составе действующего производственного комплекса по обращению с отходами производства и потребления. Контроль сточных вод предусматривается на входе и выходе очистных сооружений, а вокруг карты-испарителя оборудованы наблюдательные скважины для мониторинга состояния подземных вод. 
Ближайшим естественным водным объектом к территории объекта является р. Сагиз, расположенная на расстоянии 25 км к юго-востоку от производственного комплекса. Река Сагиз относится к бассейну рек Эмба, Уил, Сагиз в составе Жайык-Каспийского водохозяйственного бассейна. При этом прямой сброс сточных вод в р. Сагиз или иной поверхностный водный объект не осуществляется, водозабор из поверхностных водных объектов для нужд объекта также не предусматривается. 
Принимающим объектом для очищенных сточных вод является не участок недр и не естественный водный объект, а искусственное инженерное сооружение — карта-испаритель очищенной воды. Карта-испаритель очищенной воды имеет размеры 84 × 74,5 × 2 м, объем одной карты составляет 12 516 м³. Данное сооружение предназначено для приема очищенной воды после установок очистки и дальнейшего испарения в пределах производственной площадки.
Сточные воды, поступающие на карту-испаритель, формируются в результате приема и очистки отработанного бурового раствора, жидкой (пастообразной) фракции бурового шлама, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Очистка осуществляется на установках «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П». После очистки очищенная вода отводится на карту-испаритель очищенной воды. По запрашиваемым нормативам на 2026–2035 годы расход сточных вод составляет 1,143013699 м³/ч, или 10,0128 тыс. м³/год. 
Категория водопользования по объекту — обособленное водопользование, связанное с использованием собственных инженерных сооружений для приема, очистки и последующего отведения очищенных сточных вод на карту-испаритель. Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд персонала используется привозная вода питьевого качества в металлических емкостях. Для производственных нужд используется непитьевая техническая вода с собственной карты-испарителя, очищаемая на установках, размещенных на собственном полигоне. Забор воды из поверхностных водных объектов и подземных источников для намечаемой деятельности не предусматривается.
Характерные объекты, граничащие с районом размещения производственного комплекса: вахтовый городок, расположенный на отдельном участке производственного комплекса; полигон централизованного сбора, обезвреживания и переработки промышленных и бытовых отходов; карты накопления отходов; карта-испаритель для сточных и промышленных вод; карта-испаритель очищенной воды; площадки переработки отходов; наблюдательные скважины; подъездные дороги и вспомогательная инфраструктура. Полигон удален от вахтового городка более чем на 3 км, размер санитарно-защитной зоны составляет 3000 м. 
Ближайшие населенные пункты расположены на значительном удалении от объекта: п. Жарлы — на расстоянии 10 км к северо-востоку от комплекса, п. Ногайты — на расстоянии 20 км к юго-западу от объекта. С учетом расположения объекта, отсутствия прямого сброса в поверхностные водные объекты и отведения очищенных сточных вод на собственную карту-испаритель, воздействие на места водопользования населения, зоны отдыха и купания не предусматривается. 
Места водозабора из поверхностных водных объектов, используемые объектом, отсутствуют. Централизованный водозабор из р. Сагиз или иных поверхностных водных объектов для технологических, питьевых или хозяйственно-бытовых нужд объекта не осуществляется. Использование подземных вод для водоснабжения объекта также не предусматривается.
Зоны отдыха, пляжи, места массового купания и рекреационного водопользования в пределах зоны влияния выпуска сточных вод отсутствуют, поскольку выпуск в естественный водный объект не осуществляется. Сельскохозяйственные угодья, непосредственно используемые для орошения сточными водами объекта, отсутствуют. Другие операторы, осуществляющие водопользование в точке выпуска сточных вод, отсутствуют, так как выпуск осуществляется на собственную карту-испаритель в пределах производственной инфраструктуры ТОО «Эколит».
Необходимость установления водоохранных зон и полос в отношении выпуска сточных вод отсутствует, поскольку сточные воды не отводятся в поверхностный водный объект, а ближайшая р. Сагиз расположена на расстоянии 25 км к юго-востоку от объекта. Намечаемая деятельность не связана с использованием поверхностного водного объекта для водозабора или прямого сброса в водоем. 
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6.8. Карта-схема оператора с указанием очистных сооружений, мест выпусков, фоновых и контрольных створов, мониторинговых и наблюдательных скважин:
[image: ]
6.9. Ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта, с указанием водоохранной зоны в районе объекта, характерных объектов:
[image: ]
6.10. Категория оператора, определяемая в соответствии с Приложением 2 к Экологическому кодексу РК. 1 категория.
«Эксплуатация действующего полигона по обращению с отходами производства и потребления» (удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих операций) относится к I категории, оказывающей значительное негативное воздействие на окружающую среду подпункт 6.1 пункт 6 Раздел 1 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан. 
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[bookmark: z413][bookmark: z414][bookmark: _Toc223266785]            7.1. Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод.
Технологическая схема обращения со сточными водами на объекте ТОО «Эколит» связана с эксплуатацией действующего полигона по обращению с отходами производства и потребления, на котором осуществляется прием, временное накопление, переработка, обезвреживание отходов, очистка жидкой фракции отходов и сточных вод с последующим отведением очищенной воды на собственную карту-испаритель очищенной воды.
На объект принимаются твердый буровой шлам, нефтезагрязненный грунт, твердо-бытовые отходы, промасленная ветошь, отработанные фильтры, жидкая (пастообразная) фракция бурового шлама, отработанный буровой раствор, хозяйственно-бытовые сточные воды и отработанные масла. Доставка отходов и сточных вод осуществляется специализированным автотранспортом, автосамосвалами, автоцистернами и нефтевозами. Каждая партия отходов принимается по паспорту отхода с указанием химического и компонентного состава. После приема и входного контроля отходы направляются на переработку по мере загрузки установок, а при необходимости временно размещаются на соответствующих картах полигона. 
Жидкая технологическая линия объекта предназначена для очистки жидкой и пастообразной фракции бурового шлама, отработанного бурового раствора, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Основными очистными установками являются установка «ГДС(ф)-10» и установка «Ключ-10П». Производительность каждой установки составляет до 10 м³/час. 
Жидкая фаза с карт приема пастообразных отходов и отработанного бурового раствора подается на установку «ГДС(ф)-10». На данной стадии осуществляется первичная очистка жидкой фракции, включающая отделение нефтепродуктов и механических примесей. В результате работы установки формируются водная фаза, механические примеси и загрязненные нефтепродуктами включения. Механические примеси после установки «ГДС(ф)-10», а также твердая фаза после отделения жидкости направляются на карту твердого бурового шлама для дальнейшей переработки на установках «УЗГ-1М». 
После первичной очистки на установке «ГДС(ф)-10» водная фаза направляется на доочистку на установку «Ключ-10П». На данной стадии обеспечивается дополнительное снижение содержания загрязняющих веществ, нефтепродуктов и взвешенных веществ до показателей, принятых в проекте нормативов допустимых сбросов. После доочистки очищенная вода отводится на собственную карту-испаритель очищенной воды. 
Карта-испаритель очищенной воды является конечным принимающим сооружением для очищенных сточных вод. Размер карты-испарителя очищенной воды составляет 74,5 × 84 × 2 м. Сброс сточных вод в естественный поверхностный водный объект не осуществляется. Очищенные сточные воды поступают на карту-испаритель в пределах действующего производственного комплекса, где дальнейшее удаление воды происходит за счет естественного испарения. 
По запрашиваемым нормативам на 2026–2035 годы расчетный расход сточных вод составляет 1,143013699 м³/ч, или 10,0128 тыс. м³/год. По ранее действующему проекту расход сточных вод составлял 0,732364 м³/ч, или 6,416 тыс. м³/год. Увеличение расхода связано с ростом объемов приема и очистки жидкой фракции отходов и сточных вод, а также с доведением действующих очистных установок до расчетной технологической нагрузки. 
В составе нормируемых сбросов после очистки учитываются: взвешенные вещества, нитраты, аммоний, хлориды, сульфаты, фосфаты, ХПК, БПК-5, нефтепродукты, СПАВ, нитриты, карбонаты и сероводород. Общий объем сбросов загрязняющих веществ по запрашиваемым нормативам на 2026–2035 годы составляет 18,12827453 т/год. 
Параллельно с жидкой технологической линией на объекте функционируют установки переработки твердых и нефтезагрязненных отходов. Нефтезагрязненный грунт и твердый буровой шлам перерабатываются на двух установках «УЗГ-1М» методом термической десорбции. Производительность каждой установки составляет до 6 т/час, суммарная производительность — до 12 т/час. После переработки образуется нейтральный грунт, который складируется на площадке готовой продукции и используется в технологическом цикле полигона. 
Твердые бытовые отходы, промасленная ветошь, отработанные фильтры, выделенные при очистке нефтепродукты и фильтрационные материалы направляются на установку «Форсаж-2М» для термической деструкции. Производительность установки составляет до 0,18 т/час. В результате термической деструкции образуется зола, часть которой предусматривается к захоронению, а часть — к передаче сторонним организациям. 
Отработанные масла перерабатываются на сепараторе ПСМ 2-4. Выделенные нефтепродукты, механические примеси и иные продукты переработки учитываются в составе технологического цикла полигона и направляются на дальнейшую переработку, обезвреживание, использование или передачу специализированным организациям в зависимости от их состава и назначения.
Общая технологическая схема обращения со сточными водами включает следующие основные стадии:
	№
	Стадия технологического процесса
	Описание операции
	Результат

	1
	Доставка отходов и сточных вод
	Поступление жидкой фракции бурового шлама, отработанного бурового раствора, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод специализированным автотранспортом
	Прием партии отходов / сточных вод на объект

	2
	Входной контроль
	Проверка сопроводительной документации, паспорта отхода, химического и компонентного состава
	Определение направления дальнейшей переработки

	3
	Временное размещение при необходимости
	Размещение жидких и пастообразных отходов на соответствующих картах полигона до подачи на очистку
	Накопление перед переработкой в пределах проектной инфраструктуры

	4
	Первичная очистка на «ГДС(ф)-10»
	Отделение нефтепродуктов и механических примесей из жидкой фазы
	Получение водной фазы, механических примесей и нефтесодержащих включений

	5
	Доочистка на «Ключ-10П»
	Дополнительная очистка водной фазы после установки «ГДС(ф)-10»
	Получение очищенной воды

	6
	Отведение очищенной воды
	Направление очищенной воды на карту-испаритель очищенной воды
	Испарение воды в пределах производственной площадки

	7
	Обращение с осадками и примесями
	Направление механических примесей и твердой фазы на карту твердого бурового шлама и далее на переработку
	Вовлечение в технологический цикл переработки отходов

	8
	Производственный контроль
	Контроль сточных вод на входе и выходе очистных сооружений, мониторинг подземных вод через наблюдательные скважины
	Подтверждение соблюдения нормативов и контроль состояния окружающей среды


[bookmark: _Toc223266786]7.2. Краткая характеристика существующих очистных сооружений, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы. 
[bookmark: _Toc223266787]Очистка сточных вод на объекте осуществляется на существующих установках «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П». Данные установки предназначены для очистки жидкой фракции бурового шлама, отработанного бурового раствора, производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод перед их последующим отведением на карту-испаритель очищенной воды.
Установка «ГДС(ф)-10» выполняет стадию первичной очистки. На данной стадии из жидкой фазы отделяются нефтепродукты, механические примеси и твердые включения. После этого водная фаза направляется на установку «Ключ-10П» для доочистки. Механические примеси и твердая фаза после отделения жидкости направляются на дальнейшее обращение в составе технологической схемы полигона.
Установка «Ключ-10П» выполняет стадию доочистки водной фазы после установки «ГДС(ф)-10». После прохождения указанной стадии очищенная вода отводится на карту-испаритель очищенной воды. Сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты не производится.
Производительность установки «ГДС(ф)-10» составляет до 10 м³/час, производительность установки «Ключ-10П» — до 10 м³/час. Расчетный расход сточных вод на период 2026–2035 годы составляет 1,143013699 м³/час, или 10,0128 тыс. м³/год. Сопоставление расчетного расхода с паспортной производительностью оборудования показывает, что действующие очистные установки имеют достаточный резерв пропускной способности для принятой нагрузки.
Карта-испаритель очищенной воды является конечным сооружением для приема очищенных сточных вод. Ее размеры составляют 74,5 × 84 × 2 м, расчетный объем — 12 516 м³. При годовом объеме очищенных сточных вод 10,0128 тыс. м³/год имеющаяся вместимость карты позволяет принимать очищенные сточные воды в пределах существующей инфраструктуры объекта при соблюдении проектного режима эксплуатации и контроля уровня заполнения.
Техническое состояние очистных сооружений оценивается как работоспособное, поскольку установки входят в состав действующего производственного комплекса и используются в принятой технологической схеме очистки. Проектом не предусматривается строительство новых очистных сооружений; предусматривается эксплуатация существующих установок с увеличением их загрузки в пределах паспортной производительности.
Эффективность работы очистных сооружений обеспечивается последовательной схемой очистки: первичное отделение нефтепродуктов и механических примесей на установке «ГДС(ф)-10», доочистка водной фазы на установке «Ключ-10П», последующее отведение очищенной воды на карту-испаритель. Контроль качества сточных вод предусматривается на входе и выходе очистных сооружений, что позволяет оценивать фактическую эффективность очистки и соответствие показателей установленным нормативам.
Основными условиями устойчивой и эффективной работы очистных сооружений являются эксплуатация оборудования в пределах паспортной производительности, соблюдение технологического режима, своевременное удаление отделенных нефтепродуктов и механических примесей, проведение планового технического обслуживания, недопущение переполнения карты-испарителя и регулярный лабораторный контроль качества сточных вод.
7.3 .Оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов очистки сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.
[bookmark: _Toc223266788]Применяемая технология соответствует назначению объекта, поскольку сточные воды формируются преимущественно при приеме и очистке жидкой фракции бурового шлама, отработанного бурового раствора, производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Для таких сточных вод характерно наличие механических примесей, взвешенных веществ, нефтепродуктов и части органических загрязнений. Использование стадий отстаивания, отделения механических примесей, фильтрации и сорбционной доочистки является технически обоснованным решением для снижения содержания указанных загрязняющих веществ.
По уровню технического решения применяемая схема относится к распространенным и апробированным технологиям очистки нефтесодержащих и загрязненных производственных сточных вод. Аналогичные технологические подходы применяются в Республике Казахстан и за рубежом на объектах обращения с отходами, нефтебазах, промышленных площадках, объектах нефтегазового сектора и производственных территориях, где требуется удаление нефтепродуктов, взвешенных веществ и механических примесей перед накоплением, повторным использованием либо последующим отведением очищенной воды.
Схема очистки соответствует современному научно-техническому уровню в части применения комбинированной очистки: предварительное отделение грубодисперсных примесей и нефтепродуктов, последующая фильтрация и сорбционная доочистка. Такой подход позволяет повысить устойчивость работы очистных сооружений по сравнению с одноступенчатой очисткой, снизить нагрузку на фильтрующие элементы и обеспечить более стабильное качество очищенной воды по основным целевым показателям — взвешенным веществам и нефтепродуктам.
Вместе с тем применяемая технология не относится к специализированным технологиям глубокой очистки растворенных минеральных и биогенных компонентов. В составе действующей схемы не предусмотрены отдельные стадии биологической очистки, нитрификации, денитрификации, реагентного удаления фосфатов, ионного обмена, мембранной очистки или обратного осмоса. Поэтому по таким показателям, как нитраты, азот аммонийный, хлориды, сульфаты, нитриты и карбонаты, значимое технологическое удаление не предусматривается. Указанные вещества нормируются по фактическому качеству очищенной воды и расчетным допустимым концентрациям.
Применение более сложных технологий глубокой очистки в условиях данного объекта не является первоочередной технической необходимостью, поскольку очищенные сточные воды не сбрасываются в естественный поверхностный водный объект, а отводятся на собственную карту-испаритель очищенной воды в составе действующего производственного комплекса. Прямой сброс в р. Сагиз или иной водный объект отсутствует. 
С учетом характера сточных вод, принятого способа их дальнейшего отведения и наличия контроля на входе и выходе очистных сооружений применяемая технология может быть оценена как соответствующая современному техническому уровню для объектов данного типа. Она обеспечивает очистку по основным загрязняющим веществам, характерным для нефтесодержащих и производственных сточных вод, при сохранении технологической простоты, ремонтопригодности и возможности эксплуатации в условиях удаленного промышленного объекта.
Для поддержания соответствия применяемой технологии современному уровню необходимо обеспечивать регулярное техническое обслуживание установок, своевременную замену фильтрующих и сорбционных материалов, контроль эффективности очистки по лабораторным данным, учет качества сточных вод на входе и выходе очистных сооружений, а также мониторинг состояния подземных вод через наблюдательные скважины вокруг карты-испарителя. Такая система эксплуатации и контроля позволяет поддерживать эффективность работы очистных сооружений и своевременно выявлять необходимость корректировки технологического режима.

7.4. Перечень загрязняющих веществ в составе сточных вод оператора определяется разработчиком проекта либо заказчиком на основании проведенной инвентаризации сточных вод.
Перечень загрязняющих веществ и результаты инвентаризации выпусков приведены в Приложении 16 «Результаты инвентаризации выпусков сточных вод», а также в Приложении 14 «Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах».
[bookmark: _Toc223266789]7.5. Данные концентраций загрязняющих веществ в сточных водах за последние 3 года по каждому выпуску.
Сведения о динамике концентраций загрязняющих веществ за 2023–2025 гг. приведены в табличном виде в Приложении 14 (в разрезе периодов наблюдения). Данные основаны на результатах производственного лабораторного контроля/инструментальных измерений.
[bookmark: _Toc223266790]7.6. Сведения о количестве сточных вод, используемых внутри объекта (повторно, повторно - последовательно и в оборотных системах) как после очистки, так и без нее, сброшенных в водные объекты или переданных другим операторам.
[bookmark: z421]Количественные сведения по водопотреблению, водоотведению, повторному/оборотному использованию и сбросу оформлены в виде водного баланса и представлены в табличной форме в Приложении 15 «Баланс водопотребления и водоотведения» (по форме Методики). Передача сточных вод другим операторам (при отсутствии договорных отношений/фактов передачи) в проекте отражается как не осуществляемая; при наличии таких случаев они должны быть подтверждены документально (договора, акты, объемы) и учтены в водном балансе.
[bookmark: _Toc223266791]7.7. Сведения о конструкции водовыпускного устройства и очистных сооружений (каналы, дюкеры, трубопроводы, насосные станции) для транспортировки сточных вод к месту выпуска.
Сведения о выпуске (номер выпуска, диаметр, режим отведения, расход, место сброса) приведены по результатам инвентаризации в Приложении 16. 
[bookmark: z422][bookmark: _Toc223266792] 7.8. Для обоснования полноты и достоверности данных о расходе сточных вод, используемых для расчета допустимых сбросов, представляются данные в табличном виде "Баланс водопотребления и отведения".
Для обоснования полноты и достоверности исходных данных по расходам сточных вод, используемых при расчете допустимых сбросов, в составе проекта приводится «Баланс водопотребления и водоотведения» в табличной форме согласно требованиям Методики. Баланс отражает: поступление сточных вод на очистку, расход/объем очищенных сточных вод, направляемых на выпуск, объемы повторного/последовательного использования (например, на полив и технические нужды), а также (при наличии) потери/расходы на технологические нужды и возвратные потоки.
Таблица «Баланс водопотребления и водоотведения» приведена в Приложении 15. 




[bookmark: _Toc223266793]8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКА СТОЧНЫХ ВОД.
[bookmark: _Toc223266794]8.1. Сведения о занимаемой площади.
Объект размещен на действующих земельных участках, расположенных в Ащинском сельском округе Байганинского района Актюбинской области. Производственная инфраструктура включает полигон по обращению с отходами, карты накопления отходов, карты-испарители, очистные и перерабатывающие установки, подъездные дороги и вспомогательные сооружения.
Согласно представленным материалам, для эксплуатации объекта используются следующие земельные участки:
	№
	Кадастровый номер
	Площадь
	Целевое назначение

	1
	02-023-018-074
	10,0 га
	Для размещения полигона жидких и твердых промышленных и бытовых отходов

	2
	02-023-018-099
	3,30 га
	Для размещения пруда-испарителя

	3
	—
	0,16 га
	Подъездная дорога к пруду-испарителю



[bookmark: _Toc223266795][bookmark: z427]8.2. Год ввода в эксплуатацию.
[bookmark: _Toc223266796]Объект принят в эксплуатацию на основании акта государственной приемочной комиссии от 06 июня 2012 года. Строительно-монтажные работы осуществлялись в период с 21 декабря 2011 года по 06 июня 2012 года.
Проектная документация была утверждена ТОО «Экологические Технологии - XXI» 26 ноября 2010 года, приказом № 248/1. Объект принят государственной приемочной комиссией решением от 06 июня 2012 года. 
Год ввода объекта в эксплуатацию — 2012 год.
8.3. Глубина стояния сточных вод.
[bookmark: _Toc223266797][bookmark: z428]Сточные воды после очистки отводятся на карту-испаритель очищенной воды. Глубина карты-испарителя очищенной воды по проектным и фактическим данным составляет 2 м.
Карта-испаритель для сточных и промышленных вод также имеет глубину 2 м. Глубина указанных сооружений подтверждена актом государственной приемочной комиссии, где по проекту и фактически указаны одинаковые параметры: для карты-испарителя очищенной воды — 84 × 74,5 × 2 м, для карты-испарителя сточных и промышленных вод — 100 × 74,5 × 2 м. 
В рамках данного раздела под глубиной стояния сточных вод принимается проектная глубина карт-испарителей — 2 м. Эксплуатационное заполнение карт должно осуществляться в пределах проектной глубины с недопущением перелива, размыва откосов и нарушения противофильтрационного экрана



8.4. Проектные и фактические объемы накопителя.
	№
 
	Наименование объекта
	Длина, м
	Ширина, м
	Глубина, м
	Кол-во
	Объем 1 карты, м3
	Общий объем, м3

	1
	Карта-испаритель для сточных и промышленных вод
	100
	74,5
	2
	1
	14900
	14 900

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Карта-испаритель очищенной воды
	84
	74,5
	2
	1
	12516
	12516




[bookmark: _Toc223266798][bookmark: z429]8.5. Наличие противофильтрационного экрана, коэффициент фильтрации, кратность разбавления.
[bookmark: _Toc223266799][bookmark: z430]Согласно акту государственной приемки, с целью исключения возможного загрязнения подземных вод и грунта основания проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана. Конструкция экрана выполнена следующим образом: по выровненной поверхности дна и откосов карт укладываются полимерные листы, соединенные между собой термической сваркой и стабилизированные сажей; поверх них устраивается защитный слой из песка толщиной 50 см. Грунт защитного слоя укладывается на откосе с уплотнением, а на горизонтальных участках — без уплотнения. Толщина пленки по проекту принимается 1,0 мм. 
Также в акте указано, что слив стоков из спецмашин осуществляется по откосу, по которому укладывается асбестоцементная труба. Во избежание размыва откоса вокруг трубы укладывается железобетонная плита, а для сохранения защитного экрана дна в месте слива стоков также укладываются железобетонные плиты.
Коэффициент фильтрации противофильтрационного экрана в представленных материалах не указан. С учетом наличия полимерного противофильтрационного экрана карта относится к сооружениям с искусственной противофильтрационной защитой, предназначенной для предотвращения фильтрации сточных вод в грунт и подземные воды.
Кратность разбавления для данного выпуска не рассчитывается, поскольку сброс очищенных сточных вод осуществляется не в поверхностный водный объект, а на собственную карту-испаритель очищенной воды. Условия смешения с водой водного объекта отсутствуют.
8.6. Сведения о мониторинговых скважинах и поверхностных вод, результаты исследования, кратность превышения ЭНК.
[bookmark: _Toc223266800][bookmark: z431]Вокруг карты-испарителя очищенной воды предусмотрены наблюдательные скважины для мониторинга состояния подземных вод. Контроль сточных вод осуществляется на входе и выходе очистных сооружений, а мониторинг подземных вод выполняется через наблюдательную сеть в районе размещения карты-испарителя.
Прямой сброс в поверхностные водные объекты отсутствует. Ближайшим водным объектом является р. Сагиз, расположенная на расстоянии 25 км к юго-востоку от объекта. Намечаемая деятельность не связана с водозабором из поверхностных водных объектов и не предусматривает выпуск очищенных сточных вод в водоем.
Кратность превышения рассчитывается по каждому показателю как отношение фактической концентрации к установленному экологическому нормативу качества:
К = Сфакт / ЭНК
где К — кратность превышения;
Сфакт — фактическая концентрация загрязняющего вещества по результатам лабораторного анализа, мг/дм³;
ЭНК — экологический норматив качества, мг/дм³.
8.7. Водосборная площадь.
[bookmark: _Toc223266801]Водосборная площадь выпуска в естественный водный объект отсутствует, поскольку отведение очищенных сточных вод осуществляется на собственную карту-испаритель очищенной воды, а не в поверхностный водный объект.
Для карты-испарителя очищенной воды водосборная площадь принимается в пределах площади самой карты и прилегающей технологически связанной территории, с которой возможен организованный или самотечный приток воды в карту. 
8.8. Метеорологическая характеристика района расположения объекта (годовая испаряемость, количество осадков, структура и параметры зоны аэрации)
Природно-климатические условия района характеризуются аридностью (сухой, в целом безводный район). Среднегодовое количество осадков составляет порядка 150–154 мм, при этом распределение осадков имеет выраженный весенне-осенний максимум, а летние осадки обычно кратковременны и носят ливневый характер. 
Испаряемость существенно превышает количество осадков — в 10–13 раз, что является ключевым фактором, определяющим работу накопителя-испарителя. 
Ветровой режим района характеризуется среднегодовой скоростью ветра около 5,3 м/с, возможны пыльные бури при скоростях 10–12 м/с. 
[bookmark: _Toc223266802]8.9. Сведения о расположении близ расположенных водоохранных зонах, поверхностных вод, подземных вод питьевого назначения, анализ влияния приемника сточных вод на данные объекты, с приложением результатов исследования мониторинговых скважин заносятся в таблицу "Динамика мониторинговых концентраций загрязняющих веществ в точках оценки".
Приемником очищенных сточных вод на объекте ТОО «Эколит» является собственная карта-испаритель очищенной воды, расположенная в пределах действующего производственного комплекса по обращению с отходами производства и потребления. Сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты не осуществляется.
Ближайшим поверхностным водным объектом является р. Сагиз, расположенная на расстоянии 25 км к юго-востоку от объекта. С учетом значительного удаления объекта от р. Сагиз, отсутствия прямого выпуска сточных вод в водный объект и эксплуатации карты-испарителя в пределах производственной площадки, непосредственное воздействие приемника сточных вод на поверхностные воды не прогнозируется.
Водоохранные зоны и полосы в районе выпуска сточных вод отсутствуют, поскольку выпуск в естественный водный объект не производится. Необходимость установления водоохранной зоны для карты-испарителя отсутствует, так как она является искусственным инженерным сооружением, расположенным в составе действующего полигона.
Подземные воды питьевого назначения в качестве источника водоснабжения объекта не используются. Забор подземных вод для питьевых, хозяйственно-бытовых или производственных нужд не предусматривается. Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд используется привозная вода, для производственных нужд применяется техническая вода в пределах технологической схемы объекта.
Для исключения возможного загрязнения подземных вод и грунта основания проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана. Согласно акту государственной приемочной комиссии, по выровненной поверхности дна и откосов карт уложены полимерные листы, соединенные термической сваркой; поверх них устроен защитный слой из песка толщиной 50 см. Толщина пленки принята 1,0 мм. Указанное конструктивное решение направлено на предотвращение фильтрации сточных вод в грунт и подземные воды. 
Контроль возможного влияния карты-испарителя на подземные воды предусматривается через наблюдательные скважины, расположенные в районе карты-испарителя. Мониторинг подземных вод должен выполняться в рамках производственного экологического контроля с отбором проб из наблюдательных скважин и сопоставлением фактических концентраций загрязняющих веществ с установленными экологическими нормативами качества.
Фактические результаты мониторинга (контрольные точки/скважины), а также выводы по превышениям ЭНК приводятся в таблице «Динамика мониторинговых концентраций загрязняющих веществ в точках оценки», оформляемой приложением к проекту. 
[bookmark: _Toc223266803]8.10. Данные о гидрологическом режиме водного объекта и по фоновому составу воды приводятся в таблице "Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ".
С учетом того, что конечным водоприемником является накопитель замкнутого типа, гидрологический режим определяется балансом поступлений/испарения/фильтрации без транзитного стока. 
В связи с этим фоновые характеристики, а также динамика фоновых концентраций в точках контроля оформляются отдельной таблицей «Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ» (приложение к проекту).
[bookmark: _Toc223266804]8.11. Расчет водного баланса.
Расчет водного баланса выполнен для действующей технологической схемы объекта ТОО «Эколит», предусматривающей прием и очистку жидкой фракции отходов, отработанного бурового раствора, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на установках «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П» с последующим отведением очищенной воды на карту-испаритель очищенной воды.
По ранее действовавшему проекту расход сточных вод составлял 0,732364 м³/ч, или 6,416 тыс. м³/год. По запрашиваемым нормативам на 2026–2035 годы расчетный расход сточных вод принят в объеме 1,143013699 м³/ч, или 10,0128 тыс. м³/год. Указанный объем связан с увеличением планируемой нагрузки объекта и объемов приема жидкой фракции отходов и сточных вод. 
Водоснабжение объекта для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предусматривается за счет привозной воды. Забор воды из поверхностных водных объектов и подземных источников для технологических нужд не предусматривается. Техническая вода используется в пределах технологической схемы объекта, связанной с приемом, очисткой и последующим отведением очищенной воды на собственную карту-испаритель. Баланс водопотребления и водоотведения предоставлен в приложении 15.



























[bookmark: _Toc223266805][bookmark: z432]9. РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ.
[bookmark: z433]Расчет нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ выполнен в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63. Для рассматриваемого объекта конечным приемником очищенных сточных вод является собственная карта-испаритель очищенной воды, то есть накопитель замкнутого типа. Сброс очищенных сточных вод в поверхностный водный объект, на рельеф местности, в оросительную сеть или иные природные водоприемники не осуществляется.
Согласно Методике, если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, при отсутствии открытого водозабора воды на орошение, сброса части стоков накопителя в водные объекты, на земную поверхность и использования для иных производственных и технических нужд, расчет допустимой концентрации производится по формуле: Сдс = Сфакт, где Сфакт — фактическая концентрация загрязняющего вещества после очистных сооружений, мг/л. Накопитель в таком случае используется как накопитель-испаритель сточных вод. 
Для настоящего проекта принимается, что карта-испаритель очищенной воды является замкнутым накопителем-испарителем. Очищенные сточные воды после установок «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П» поступают на собственную карту-испаритель очищенной воды. Прямой выпуск в р. Сагиз или иной поверхностный водный объект отсутствует. Ближайшим водным объектом является р. Сагиз, расположенная на расстоянии 25 км к юго-востоку от объекта. 
С учетом замкнутого характера приемника сточных вод при расчете НДС не выполняется расчет разбавления в водном объекте, не определяется контрольный створ ниже выпуска, не рассчитывается фоновая концентрация водного объекта и не применяется расчет смешения сточных вод с водой водотока. Допустимая концентрация загрязняющих веществ принимается на уровне концентрации очищенных сточных вод после очистных сооружений, установленной по расчетным данным проекта, лабораторным данным либо по перспективным значениям, принятым для периода действия нормативов.
Расчет допустимого сброса загрязняющих веществ выполняется по каждому нормируемому веществу по формулам:
Сброс, г/ч:
Мг/ч = Сдс × Qч
где:
Сдс — допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных сточных водах, мг/дм³;
Qч — расход сточных вод, м³/ч.
С учетом того, что 1 мг/дм³ равен 1 г/м³, произведение концентрации на часовой расход воды дает массу загрязняющего вещества в г/ч.
Сброс, т/год:
Мт/год = Сдс × Qгод / 1000
где:
Сдс — допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм³;
Qгод — годовой расход сточных вод, тыс. м³/год;
1000 — коэффициент перевода кг в тонны.
Расчетный расход очищенных сточных вод на период 2026–2035 годы принят:
Qч = 1,143013699 м³/ч;
Qгод = 10,0128 тыс. м³/год.
Таблица нормативов сбросов загрязняющих веществ по объекту.      
[bookmark: z438]Приведена в приложении 21.























[bookmark: _Toc223266806][bookmark: z439]10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД.
На объекте ТОО «Эколит» сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты не осуществляется. Очищенные сточные воды после установок «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П» отводятся на собственную карту-испаритель очищенной воды, расположенную в пределах действующего производственного комплекса. Ближайший поверхностный водный объект — р. Сагиз — расположен на расстоянии 25 км к юго-востоку от объекта. 
С учетом принятой технологической схемы основными потенциальными аварийными ситуациями, связанными со сточными водами, являются:
	№
	Возможная аварийная ситуация
	Возможные причины
	Возможные последствия

	1
	Переполнение карты-испарителя очищенной воды
	Нарушение режима приема сточных вод, несвоевременный контроль уровня, превышение расчетной нагрузки
	Перелив сточных вод за пределы карты, локальное загрязнение грунта

	2
	Нарушение герметичности противофильтрационного экрана
	Механическое повреждение, износ, нарушение целостности защитного слоя
	Риск фильтрации сточных вод в грунт и подземные воды

	3
	Аварийный сброс неочищенных сточных вод
	Отказ установки «ГДС(ф)-10» или «Ключ-10П», нарушение технологического режима
	Поступление недостаточно очищенных сточных вод на карту-испаритель

	4
	Разлив сточных вод при сливе из автоцистерн
	Нарушение порядка разгрузки, неисправность шлангов, арматуры или соединений
	Локальное загрязнение площадки разгрузки

	5
	Размыв откосов карты в месте слива
	Подача стоков с повышенным напором, повреждение укрепления откоса
	Нарушение защитного слоя и риск повреждения экрана

	6
	Отказ насосного, запорного или трубопроводного оборудования
	Износ, отсутствие обслуживания, засорение, гидравлический удар
	Нарушение режима подачи и очистки сточных вод

	7
	Попадание на очистные сооружения сточных вод с нерасчетным составом
	Недостаточный входной контроль, прием отходов без достоверных паспортных данных
	Снижение эффективности очистки, превышение нормативов на выходе



Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод предусматриваются следующие организационные и технические мероприятия.
Прием жидких отходов и сточных вод должен осуществляться только после входного контроля сопроводительной документации, паспорта отхода и сведений о химическом составе. Не допускается прием жидких отходов и сточных вод, состав которых не соответствует технологическим возможностям очистных установок либо может привести к нарушению режима работы оборудования.
Эксплуатация установок «ГДС(ф)-10» и «Ключ-10П» должна осуществляться в пределах паспортной производительности и утвержденного технологического режима. Подача сточных вод на очистку должна быть равномерной, без превышения расчетной нагрузки. При выявлении неисправностей, снижения эффективности очистки или аварийного состояния оборудования подача сточных вод на очистку должна быть приостановлена до устранения нарушений.
Необходимо обеспечивать регулярный контроль технического состояния насосного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры, шлангов, соединений, емкостей и узлов подачи сточных вод. Плановые осмотры должны проводиться с фиксацией выявленных замечаний и сроков их устранения.
Для предупреждения переполнения карты-испарителя очищенной воды необходимо вести постоянный контроль уровня заполнения. Эксплуатация карты должна осуществляться с обязательным сохранением свободного объема, исключающего перелив при поступлении расчетного объема сточных вод, выпадении атмосферных осадков и возможных технологических колебаниях подачи.
Слив сточных вод должен осуществляться только в предусмотренных проектом местах. Согласно акту государственной приемочной комиссии, для защиты карт предусмотрен противофильтрационный экран, выполненный из полимерных листов, соединенных термической сваркой, с защитным слоем песка толщиной 50 см; в местах слива предусмотрены конструктивные решения для предотвращения размыва откосов и сохранения защитного экрана. 
Для исключения фильтрации сточных вод в грунт необходимо регулярно осматривать состояние откосов, дна карты, мест слива, защитного слоя и видимых элементов противофильтрационной защиты. При обнаружении признаков размыва, просадки, повреждения защитного слоя или нарушения герметичности эксплуатация поврежденного участка должна быть ограничена до выполнения восстановительных работ.
В местах разгрузки автоцистерн и подачи сточных вод должны соблюдаться требования производственной инструкции. Разгрузка должна выполняться под контролем ответственного персонала. Перед началом слива проверяются исправность соединений, герметичность шлангов, состояние приемного узла и отсутствие подтеков. После завершения слива проводится визуальный осмотр площадки.
Для предупреждения аварийных ситуаций необходимо иметь на объекте аварийный запас материалов и средств локализации: сорбенты, песок, емкости для сбора загрязненной жидкости, инвентарь для обвалования и сбора загрязненного грунта, средства индивидуальной защиты, заглушки, хомуты и иные материалы для временной локализации утечек.
Производственный экологический контроль должен включать лабораторный контроль качества сточных вод на входе и выходе очистных сооружений, а также мониторинг подземных вод через наблюдательные скважины. Вокруг карты-испарителя предусмотрены наблюдательные скважины для контроля состояния подземных вод.










[bookmark: _Toc223266807][bookmark: z440]11. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ.
Контроль за соблюдением НДС организуется в соответствии с Методикой: непосредственно в местах выпуска сточных вод, а также в специально выбранных точках оценки, включая мониторинговые и наблюдательные скважины; для естественных водных объектов дополнительно предусматриваются контрольные створы выше/ниже выпусков. 
[bookmark: _Toc223266808]11.1. Методы учета потребления воды и отведения сточных вод
Учет водоотведения и расходов сточных вод осуществляется на основе показаний узлов учета (расходомеры/уровнемеры/средства АСУ ТП) с отражением данных в сменных журналах и сводных ведомостях водоотведения. Данные учета используются для подтверждения фактического расхода в расчетах НДС и в отчетности оператора. Водохозяйственные показатели в проекте систематизированы в составе водного баланса (см. Приложение 15 «Баланс водопотребления и водоотведения»). Наличие приложения в составе проекта показано в структуре приложений. 
[bookmark: _Toc223266809]11.2. Методы контроля за качеством сточных вод, отводимых в водоприемник
Контроль качества сточных вод осуществляется:
· силами лаборатории/подразделения оператора (производственный контроль) и/или с привлечением аккредитованной лаборатории (при необходимости расширенного перечня показателей и подтверждения результатов). Потребность в лабораторном контроле прямо учтена проектом: «для проведения контроля качества сточных вод предусмотрена лаборатория». 
· с применением аттестованных методик измерений и поверенных средств измерений; результаты оформляются протоколами лабораторных исследований и используются для подтверждения соблюдения НДС и анализа устойчивости работы очистных сооружений.
Протоколы/динамика контрольных концентраций за последние 3 года приведены в составе проекта (см. Приложение 14 «Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах»), а фоновые/сопоставительные данные — в Приложении 13. 
[bookmark: _Toc223266810]11.3. Контролируемые параметры, места и периодичность отбора воды
Места отбора проб определяются схемой водоотведения и точками контроля:
· на выпуске сточных вод (в месте выпуска/перед выпуском в водоприемник);
· на технологически значимых участках (после основной очистки/после доочистки/после обеззараживания — по необходимости для оперативного управления режимом);
· в точках оценки водоприемника и в мониторинговых/наблюдательных скважинах (оценка возможного влияния на подземные воды и окружающую среду) — согласно принятой программе мониторинга и выбранным точкам контроля. 
Периодичность отбора проб и перечень параметров по точкам контроля устанавливаются планом-графиком контроля. Методика требует оформлять план-график контроля по форме Приложения 20. 
В составе настоящего проекта соответствующий документ предусмотрен как Приложение 20 «План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов».





[bookmark: _Toc223266811]12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ (ОБЕСПЕЧЕНИЮ) НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ
Согласно Методике, мероприятия по достижению нормативов допустимых сбросов подлежат включению в перспективные и годовые планы экономического и социального развития оператора. 
Для обоснования достижения допустимых сбросов предприятие разрабатывает план мероприятий по снижению/предотвращению превышений с подтверждением экономической возможности выполнения мероприятий; сроки обеспечиваются финансовыми и материально-техническими ресурсами и проектными материалами, при необходимости — возможностями подрядных организаций. 
При этом нормативные объемы (лимиты) по годам нормируемого периода должны соответствовать наиболее полному и эффективному использованию установленного природоохранного оборудования и соблюдению технологии очистки. 
Для предупреждения сверхнормативного воздействия необходимо обеспечить постоянный контроль уровня заполнения карты-испарителя очищенной воды. Эксплуатация карты должна выполняться с сохранением свободного объема, исключающего перелив при поступлении расчетного объема сточных вод, выпадении атмосферных осадков и технологических колебаниях расхода.
С учетом наличия противофильтрационного экрана особое внимание должно уделяться техническому состоянию дна, откосов и мест слива. Согласно акту государственной приемочной комиссии, для исключения возможного загрязнения подземных вод и грунта основания проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана из полимерных листов, соединенных термической сваркой, с защитным слоем песка толщиной 50 см. 
В период эксплуатации объекта необходимо вести производственный экологический контроль, включающий учет объема сточных вод, лабораторный контроль качества сточных вод, мониторинг подземных вод через наблюдательные скважины и документирование результатов контроля. Результаты производственного экологического контроля используются для оценки соблюдения нормативов допустимых сбросов, анализа эффективности очистных сооружений и принятия корректирующих мер.
Достижение нормативов допустимых сбросов обеспечивается за счет применения действующих очистных установок, соблюдения расчетного режима водоотведения, производственного контроля качества сточных вод, технического обслуживания оборудования, контроля состояния карты-испарителя и своевременного выполнения корректирующих мероприятий при выявлении отклонений.
Нормативы сбросов загрязняющих веществ по объекту оформляются отдельным приложением проекта (см. Приложение 21)
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Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ
	
	
	
	
	

	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Взвешенные вещества 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	фон+0,25

	Нитраты 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45

	Азот аммонийный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	Хлориды 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350

	Сульфаты 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	Фосфаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ХПК 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15

	БПК 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

	Нефтепродукты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	СПАВ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нитриты 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.3

	Карбонаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сероводород
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гигиенические нормативы показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138
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Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	 ЭНК 

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Взвешенные вещества 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	115.33
	фон+0,25

	Нитраты 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.97
	45.00

	Азот аммонийный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.23
	2.00

	Хлориды 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1192.30
	350.00

	Сульфаты 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	171.23
	500.00

	Фосфаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3.86
	-

	ХПК 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	206.37
	15.00

	БПК 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	103.55
	6.00

	Нефтепродукты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.49
	2.00

	СПАВ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.11
	-

	Нитриты 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.07
	3.30

	Карбонаты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8.00
	-

	Сероводород
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.00
	0.00
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Баланс водопотребления и водоотведения
	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс.м3/сут.
	Водоотведение, тыс.м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	КОС-2 (2 очередь)
	40000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40000
	-
	-
	40000
	-
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Результаты инвентаризации выпусков сточных вод
	Наименование объекта (участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод
	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющих веществ за 2025год, мг/дм3

	
	
	
	
	ч/сут.
	сут./год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс.
	средн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Полигон
	1
	1.2
	 Накопители 
замкнутого типа 
	24
	365
	1.1430137
	10012.8
	Карта-испаритель очищенной воды
	Взвешенные вещества 
	115.33
	115.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты 
	0.97
	0.97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	6.23
	6.23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды 
	1192.3
	1192.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты 
	171.23
	171.23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фосфаты
	3.86
	3.86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК 
	206.37
	206.37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК 5
	103.55
	103.55

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты
	1.49
	1.49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СПАВ 
	1.11
	1.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты 
	0.067
	0.067

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Карбонаты
	8
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сероводород
	0.003
	0.003
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Эффективность работы очистных сооружений
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая
	Проектные показатели
	Фактические показатели (средние за 3 года.)

	
	
	
	
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки, %
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки, %

	
	
	м3/ч
	м3/сут
	тыс.м3/год
	м3/ч
	м3/сут
	тыс.м3/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Карта-испаритель очищенной воды
	Взвешенные вещества 
	1.1430137
	27.4323288
	10.0128
	1.143014
	27.43233
	10.0128
	 
	115.33
	85
	 
	115.33
	85

	
	Нитраты 
	
	
	
	
	
	
	 
	0.97
	0
	 
	0.97
	0

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	 
	6.23
	0
	 
	6.23
	0

	
	Хлориды 
	
	
	
	
	
	
	 
	1192.3
	0
	 
	1192.3
	0

	
	Сульфаты 
	
	
	
	
	
	
	 
	171.23
	0
	 
	171.23
	0

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	 
	3.86
	5
	 
	3.86
	5

	
	ХПК 
	
	
	
	
	
	
	 
	206.37
	25
	 
	206.37
	25

	
	БПК 5
	
	
	
	
	
	
	 
	103.55
	15
	 
	103.55
	15

	
	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	 
	1.49
	90
	 
	1.49
	90

	
	СПАВ 
	
	
	
	
	
	
	 
	1.11
	20
	 
	1.11
	20

	
	Нитриты 
	
	
	
	
	
	
	 
	0.067
	0
	 
	0.067
	0

	
	Карбонаты
	
	
	
	
	
	
	 
	8
	0
	 
	8
	0

	
	Сероводород
	
	
	
	
	
	
	 
	0.003
	10
	 
	0.003
	10
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	Показатели загрязнения
	 ПДК 
	фактическая концентрация
	фоновые концентрации мг/ дм3
	расчетные концентрации мг/ дм3
	нормы ПДС
	утвержденный ПДС

	
	
	мг/ дм3
	
	
	мг/ дм3
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Взвешенные вещества
	фон+0,25
	115.33
	-
	-
	115.33
	131.8237699
	1.154776224

	Нитраты
	45.00
	0.97
	-
	-
	0.97
	1.108723288
	0.009712416

	Аммоний
	2.00
	6.23
	-
	-
	6.23
	7.120975342
	0.062379744

	Хлориды
	350.00
	1192.3
	-
	-
	1192.3
	1362.815233
	11.93826144

	Сульфаты
	500.00
	171.23
	-
	-
	171.23
	195.7182356
	1.714491744

	Фосфаты
	-
	3.86
	-
	-
	3.86
	4.412032877
	0.038649408

	ХПК
	15.00
	206.37
	-
	-
	206.37
	235.883737
	2.066341536

	БПК-5
	6.00
	103.55
	-
	-
	103.55
	118.3590685
	1.03682544

	Нефтепродукты
	2.00
	1.49
	-
	-
	1.49
	1.703090411
	0.014919072

	СПАВ
	-
	1.11
	-
	-
	1.11
	1.268745205
	0.011114208

	Нитриты 
	3.30
	0.067
	-
	-
	0.067
	0.076581918
	0.000670858

	Карбонаты 
	-
	8
	-
	-
	8
	9.144109589
	0.0801024

	Сероводород 
	0.00
	0.003
	-
	-
	0.003
	0.003429041
	3.00384E-05









[bookmark: _Toc223266818]ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Таблица М. Скрибного для определения коэффициента шероховатости ложа реки
	Характеристика русла
	 Коэффициент шероховатости
	 1/n

	Естественные русла в весьма благоприятных (чистое, прямое, незасоренное, земляное, со свободным течением русло)
	0,025
	40

	Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных условиях, извилистые, с некоторыми неправильностями в рельефе дна (отмели, промоины, местами камни). Земляные русла периодических водотоков (сухих логов) в относительно благоприятных условиях.
	0,040
	25

	 Периодические водотоки (большие и малые) при очень хорошем состоянии поверхности и формы ложа. 
	0,033
	30

	 Периодические (ливневые и весенние) водотоки, несущие во время паводка заметное количество наносов, с крупногалечниковым или покрытым растительностью (травой и пр.) ложем. Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные, покрытые нормальным количеством растительности (травы, кустарники). 
	0,050
	20

	 Русла периодических водотоков, сильно засоренные и извилистые. Сравнительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы рек (промоины, кустарники, деревья, с наличием заводей). Порожистые участники равнинных рек. Галечно-валунные русла горного типа с неправильной поверхностью водного зеркала. 
	0,067
	15

	 Реки и поймы, значительно заросшие (со слабым течением) с большими, глубокими промоинами. Валунные, горного типа русла с неправильной поверхностью водного зеркала (с летящими вверх брызгами воды). 
	0,080
	12,5

	 Поймы таких же, как и в предыдущей категории, но с сильно неправильным косоструйным течением, заводями. Русла водопадного типа с крупновалунным извилистым строением ложа. Пенистость настолько сильна, что вода потеряла прозрачность, имеет белый цвет. 
	0,100
	10

	 Поймы с очень большими мертвыми пространствами, с местными озерами-углублениями и пр. русла болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода). 
	0,133
	7,5
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	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляет ся контроль
	Метод проведения контроля

	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	48°29'30.50"N 55°28'03.74"E
	Взвешенные вещества
	Ежеквартально
	115.33
	1.154776
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Нитраты
	Ежеквартально
	0.97
	0.009712
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Аммоний
	Ежеквартально
	6.23
	0.06238
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Хлориды
	Ежеквартально
	1192.3
	11.93826
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Сульфаты
	Ежеквартально
	171.23
	1.714492
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Фосфаты
	Ежеквартально
	3.86
	0.038649
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	ХПК
	Ежеквартально
	206.37
	2.066342
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	БПК-5
	Ежеквартально
	103.55
	1.036825
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Нефтепродукты
	Ежеквартально
	1.49
	0.014919
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	СПАВ
	Ежеквартально
	1.11
	0.011114
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Нитриты 
	Ежеквартально
	0.067
	0.000671
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Карбонаты 
	Ежеквартально
	8
	0.080102
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный

	
	
	Сероводород 
	Ежеквартально
	0.003
	3E-05
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный
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	Показатель
	Расход сточных вод
	Допустимая Конц. мг/дм3 
	Нормативы сбросов 2018-2027
	Расход сточных вод
	Допустимая Конц. мг/дм3 
	Нормативы сбросов 2026-2035

	
	 м3/ч 
	 тыс.м3/год
	
	Сброс г/ч 
	Сброс т/год 
	 м3/ч 
	 тыс.м3/год
	
	Сброс г/ч 
	Сброс т/год 

	Взвешенные вещества
	0.732364
	6.416
	115.33
	84.46354012
	0.739900611
	1.143013699
	10.0128
	115.33
	131.8237699
	1.154776224

	Нитраты
	
	
	0.97
	0.71039308
	0.006223043
	
	
	0.97
	1.108723288
	0.009712416

	Аммоний
	
	
	6.23
	4.56262772
	0.039968619
	
	
	6.23
	7.120975342
	0.062379744

	Хлориды
	
	
	1192.3
	873.1975972
	7.649210951
	
	
	1192.3
	1362.815233
	11.93826144

	Сульфаты
	
	
	171.23
	125.4026877
	1.098527544
	
	
	171.23
	195.7182356
	1.714491744

	Фосфаты
	
	
	3.86
	2.82692504
	0.024763863
	
	
	3.86
	4.412032877
	0.038649408

	ХПК
	
	
	206.37
	151.1379587
	1.323968518
	
	
	206.37
	235.883737
	2.066341536

	БПК-5
	
	
	103.55
	75.8362922
	0.66432592
	
	
	103.55
	118.3590685
	1.03682544

	Нефтепродукты
	
	
	1.49
	1.09122236
	0.009559108
	
	
	1.49
	1.703090411
	0.014919072

	СПАВ
	
	
	1.11
	0.81292404
	0.007121215
	
	
	1.11
	1.268745205
	0.011114208

	Нитриты 
	
	
	0.067
	0.049068388
	0.000429839
	
	
	0.067
	0.076581918
	0.000670858

	Карбонаты 
	
	
	8
	5.858912
	0.051324069
	
	
	8
	9.144109589
	0.0801024

	Сероводород 
	
	
	0.003
	0.002197092
	1.92465E-05
	
	
	0.003
	0.003429041
	3.00384E-05

	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	11.61534255
	 
	 
	1810.51
	 
	18.12827453
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