Краткое нетехническое резюме заявления на обновление полученного (№KZ87VCZ14622157 от 19.12.2025г.) экологического разрешения на воздействие (ЭРВ) на 2026 год по наземному комплексу
Филиал “Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.”  

060002 г. Атырау, ул. Смагулова, д.8 

телефон: 8 (7122) 92 27 03

Заявление на обновление экологического разрешения на воздействие на 2026 год филиала “Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.” для наземных объектов месторождения Кашаган, расположенных в границах Макатского района Атырауской области, представлено пакетом документов: 

1. проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган на 2026 год, наземный комплекс. Корректировка;
2. проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель производственных сточных вод с очищенными производственными сточными водами с установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» на 2026 год. Корректировка;
3. проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в испарительные емкости от объектов железнодорожного комплекса в Западном Ескене (ЖКЗЕ) на 2026 год. Корректировка; 
4. проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруды-накопители с очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами после очистных сооружений вахтовых поселков Самал на 2026 год. Корректировка; 
5. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруды- испарители серных карт УКПНиГ «Болашак» на 2026 год. Корректировка;
6. проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах на объектах месторождения Кашаган на 2026 год, наземный комплекс Корректировка;
7. программа управления отходами для объектов месторождения Кашаган на 2026 год, наземный комплекс. Корректировка;
8. программы производственного экологического контроля на 2026 год, наземные объекты «НКОК» в Атырауской области; 
9. план мероприятий по охране окружающей среды.
1. Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган, наземный комплекс
· Проектом предусмотрены источники выбросов от технологических установок и производственных операций, проводимых на наземном комплексе (УКПНиГ, железнодорожный комплекс в Западном Ескене, комплекс по обезвоживанию и нейтрализации нефтешлама и вспомогательные работы).
Всего – 658 стационарных источников. 
Таблица 1. Объем загрязняющих веществ от стационарных источников на наземном комплексе на период с 12 сентября по 31 декабря 2026 года
	Производство
	Выбросы в атмосферу, т/период

	Наземный комплекс
	11486.6


2. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами в испарительные емкости от объектов железнодорожного комплекса в Западном Ескене 
В процессе эксплуатации на ЖКЗЕ образуются следующие сточные воды:
· сточные воды, перевозятся вакуумными машинами на канализационных очистных сооружениях вахтового поселка Самал для очистки;
· производственные дождевые/поверхностные стоки из производственной зоны; 
· поверхностные (дождевые) сточки из зоны инженерного обеспечения.
В проекте представлен расчет НДС сточных вод в испарительные емкости. Сбор и обработка поверхностных вод из производственной зоны и зоны инженерного обеспечения осуществляется в два отдельных потока. Поверхностные воды из производственной зоны и из зоны инженерного обеспечения проходят очистку на гидроциклонах для удаления взвешенные вещества (включая серу) и нефтепродуктов, затем перекачиваются в пруды испарения. Концентрация сероводорода регулируется химическими реагентами.
Таблица 2. Нормативы допустимого сброса на период с 12 сентября по 31 декабря 2026 года
	Загрязняющие вещества
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час
	тыс. м3/период
	
	г/час
	т/период

	Взвешенные вещества
	35,0
	5.784
	50
	1 750
	0.2892

	Нефтепродукты
	
	
	5
	175
	0.02892

	Сероводород
	
	
	5,536
	193,76
	0.03202

	Всего
	
	
	
	
	0.35014


3. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель производственных сточных вод с очищенными производственными сточными водами с УКПНиГ «Болашак»
В проекте представлено описание процессов образования и очистки промышленных сточных вод, в том числе:
· система производственно-ливневой канализации;
· производственные сточные воды образовавшиеся в результате технологических процессов УКПНиГ;
· система сброса сточных вод.
Все очищенные производственные сточные воды сбрасываются в бетонированный отстойник для смешивания и последующего сброса в пруд-испаритель производственных сточных вод для накопления и испарения. В таблице представлены нормативы допустимого сброса. 
Таблица 3. Нормативы допустимых сбросов на период с 12 сентября по 31 декабря 2026 года
	Загрязняющее вещество
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час 
	тыс. м3/период
	
	г/час
	т/период

	Взвешенные вещества
	224,67
	356.32
	41.4
	9301.3380
	14.7516

	Железо общее
	
	
	2.2
	494.2740
	0.7839

	Нефтепродукты
	
	
	3.0
	674.0100
	1.0690

	Сероводород
	
	
	1.5
	337.0050
	0.5345

	Метанол
	
	
	3.0
	674.0100
	1.0690

	Всего
	
	
	
	
	18.2080


При расчете НДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в пруды испарения, качество сточных вод принимается исходя из проектных спецификаций и фактических результатов производственного экологического контроля согласно Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду.
4. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих в пруды-накопители с очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами после очистных сооружений вахтовых поселков Самал 
В проекте представлено описание процессов образования и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Сточные воды, образующиеся в вахтовых поселках «НКОК» и подрядчиков на ЖКЗЕ и УКПНиГ проходят очистку на канализационных очистных сооружениях вахтового поселка Самал посредством механической очистки, биологической очистки и доочистки на фильтрах. После очистки вода сбрасывается в пруды испарения. 
Таблица 4. Нормативы допустимых сбросов на период с 12 сентября по 31 декабря 2026 года
	Загрязняющее вещество
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час
	тыс. м3/период
	
	г/час
	т/период

	Взвешенные вещества
	45.83
	122.099
	44,4
	2034,85
	5.4212

	Хлориды
	
	
	460,0
	21081,80
	56.1655

	Сульфаты
	
	
	450,0
	20623,50
	54.9446

	Фосфаты
	
	
	9,0
	412,47
	1.0989

	Азот аммонийный
	
	
	1,8
	82,49
	0.2198

	Нитриты
	
	
	3,0
	137,49
	0.3663

	Нитраты
	
	
	80,0
	3666,40
	9.7679


	Нефтепродукты
	
	
	1,36
	62,33
	0.1661

	Фенолы
	
	
	0,0046
	0,21
	0.0006

	СПАВ (АПАВ)
	
	
	0,6
	27,50
	0.0733

	Железо общее
	
	
	0,35
	16,04
	0.0427

	ХПК
	
	
	94,0
	4308,02
	11.4773

	БПК 5
	
	
	20,0
	916,60
	2.442

	Всего
	
	
	
	
	142.1862


5. Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруды- испарители серных карт УКПНиГ Болашак
При эксплуатации серных карт образуются следующие сточные воды:

• хозяйственно-бытовые сточные воды, транспортируемые вакуумными грузовиками на очистные сооружения в поселке Самал для очистки;
• поверхностные (дождевые) сточные воды) с производственной территории.
В настоящее время сброс дождевых и талых вод осуществляется согласно утвержденным проектным решениям - в изолированные пруды-испарители, оборудованные водонепроницаемым экраном. С целью устранения кислотности сточных вод, техническим проектом предложено в качестве пригрузки гидроизолирующей пленки в прудах-испарителях частично применить карбонатные породы (известняк, ракушечник).

Таблица 5   Нормативы допустимых сбросов на период с 12 сентября по 31 декабря 2026 года
	Загрязняющее вещество
	Потребление
	Сдс, мг/дм3
	Сброс

	
	м3/час
	тыс. м3/период
	
	г/час
	т/период

	Взвешенные вещества
	3.5
	14.829
	325
	1137,5
	3.52189

	Сероводород
	
	
	6,7
	23,45
	0.09935

	Нефтепродукты
	
	
	10
	35
	0.14829

	Всего
	
	
	 
	
	3.76953


6. Программа управления отходами для объектов месторождения Кашаган, наземный комплекс
Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения. 
Лимиты на накопление отходов установлены для следующих производственных участков на объектах наземного комплекса: 
· площадка временного хранения производственных отходов;
· площадка наземного комплекса;
· площадка базы подрядчиков;
· площадка временного хранения отходов №1;
· площадка временного хранения отходов №2.
Основными источниками образования отходов производства и потребления являются: эксплуатация технологических установок, ремонт оборудования и обеспечение жизнедеятельности персонала. 
Таблица 6. Лимиты на накопление отходов на период с 12 сентября по 31 декабря 2026 года
	№ п.п.
	Наименование отходов
	Количество отходов, т/период

	
	
	Площадка временного хранения производственных отходов
	Площадка наземного комплекса
	Площадка баз подрядчиков
	Сервисные работы
	Всего 

	
	
	
	
	
	Площадка временного хранения отходов №1 
	Площадка временного хранения отходов №2 
	

	 
	Всего
	848,67
	12305,46
	63,55
	341,32
	239,41
	13798,41

	 
	в том числе отходов производства
	843,68
	11613,88
	47,27
	292,05
	209
	13005,88

	 
	отходов потребления
	4,99
	691,58
	16,28
	49,27
	30,41
	792,53


7. Проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах на объектах месторождения Кашаган. Наземный комплекс
Проект нормативов размещения серы (ПНРС) является неотъемлемой частью экологического разрешения. В ПНРС обосновываются предельные значения для размещения серы в открытом виде на серных картах в соответствии с Методикой разработки проекта нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных nресурсов РК №281 от 30 июля 2021 года. Установлены лимиты на хранение серы с учетом:
· объемы производства серы, связанные с планами по добыче и переработке углеводородов, загрузкой оборудования и установок по извлечению серы и режимами их работы.

· коэффициентов/факторов, понижения переноса загрязняющих веществ из серных карт на основании результатов мониторинга  в атмосферу и почву прилегающих территорий (1- без понижения);
· лимиты размещения серы основаны на объемах производства серы и установлены в экологическом разрешении на каждый календарный год;

· для каждой специальную площадки (серной карты), оборудованной для открытого наземного хранения серы;
· в пределах мощности серных карт, расчетных сроков и соблюдения условий эксплуатации серных карт.

Объем производства серы ограничивается производительностью установок извлечения серы и составляет 4180 тонн/сутки для двух установок извлечения серы (установка 331). 
Таблица 7. Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах на период с 12 сентября по 31 декабря 2026 года
	№ серной карты 
	Количество накопленной серы, на существующее положение*, тонн
	Образование серы, т/период
	Лимиты размещения серы, т/период

	Серные карты
	50 457*
	463 980
	463 980


Примечание: * Суммарное количество серы, накопленной на серных картах по состоянию на 1 июня 2026 года.
8. Программы ПЭК
Программа включает предложения по организации и проведению ПЭК, элементами которого являются контроль за соблюдением требований и внутренние проверки. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля.
Производственный мониторинг и контроль эмиссий включает наблюдение за следующими компонентами окружающей среды:
· атмосферный воздух;
· вода;
· грунтовые воды;
· почва.
Атмосферный воздух (станции мониторинга качества воздуха) 
Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, оксид углерода – постоянно.
Контролируемые параметры: прочие углеводороды С1-С5, С6-С10, метилмеркаптан, этилмеркаптан, сера элементарная – 1 раз в месяц.
Выбросы в атмосферу – 1 раз в полгода
Контролируемые параметры: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода.
Атмосферный воздух (подфакельное наблюдение) – еженедельно
Диоксид азота, сероводород, диоксид серы, углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10, метилмеркаптан, этилмеркаптан.
Атмосферный воздух (серные карты) – ежеквартально
 сероводород, диоксид серы, сера элементарная.

Атмосферный воздух (пруд-испаритель производственных сточных вод) – ежеквартально
 сероводород, углеводороды С1-С5, углеводороды С12-С19, метилмеркаптан, метанол.

Атмосферный воздух (вокруг пруда-испаритель производственных сточных вод (вода/воздух) – ежеквартально 5 дней (день/ночь)
Вода – рн, сероводород, сульфиды.

Воздух - сероводород, сера диоксид,  метилмеркаптан, этилмеркаптан, пропилмеркаптан, изобутилмеркаптан.

Атмосферный воздух – СЗЗ (СЭП-40) – еженедельно 

Азота диоксид, сера диоксид, сероводород, углеводороды пр. С1-С5, углеводороды пр. С6-С10, метилмеркаптан, этилмеркаптан, метанол.

Атмосферный воздух (крошение серы) – ежеквартально

Сера элементарная, сероводород, серы диоксид, пыль (взвешенные вещества)

Бытовые сточные воды – 1 раз в квартал
Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, хлориды, сульфаты, фосфаты, аммонийный азот, нитриты, нитраты, нефтепродукты, фенолы, железо общее, химическое потребление кислорода, БПК5.
Производственные сточные воды – 1 раз в квартал
Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты, железо общее, сероводород, метанол.
Производственно-дождевые стоки (ЖКЗЕ) – 1 раз в квартал
Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, нефтепродукты, сероводород. 
Производственно-дождевые стоки (Пруды-испарители серных карт) – 1 раз в квартал
Контролируемые параметры: рН, взвешенные вещества, нефтепродукты, сероводород.
Подземные воды: 
Контролируемые параметры: уровень глубины воды, физико-химические характеристики воды (рН, температура, окислительно-восстановительный потенциал, растворенный кислород, удельная электропроводимость, мутность), минерализация (сухой остаток), биогенные элементы (аммонийный азот, азот нитратный, азот нитритный), ХПК, БПК5, тяжелые металлы (медь, свинец, цинк, железо общее), органические соединения (нефтепродукты, фенолы, анионные ПАВ), соединения серы (сульфаты, сульфиды, сероводород), метанол, минеральный состав ( хлориды,гидрокарбонаты, карбонаты, натрий, калий, кальций, магний)   – ежеквартально/ 2 раза в год.
Общее содержание железа, никель, барий, хром, мышьяк, кадмий, ртуть, алюминий, ванадий, минеральный фосфор - 1 раз в три года.
Мониторинг почв (вокруг прудов-испарителей производственных сточных вод, площадка размещения серы, участок санитарно-защитной зоны, вахтовый поселок Самал, пруды испарения, промысловые трубопроводы):
Контролируемые параметры: нефтепродукты, медь (валовая форма), цинк (валовая форма), свинец (валовая форма), мышьяк (валовая форма), медь (подвижная форма), цинк (подвижная форма), водорастворимые сульфаты, кислоторастворимые сульфаты, элементарная сера, сера общая, – 2 раза в год весной и осенью. 
Физические и химические свойства почв, механический состав, содержание гумуса, общий азот и фосфор, рН, поглотительная способность и состав обменных катионов, количество водорастворимых солей – 1 раз в три года. 
Внутренние проверки
Во время внутренних проверок контролируется следующее:
1) реализация мероприятий, связанных с ПЭК;
2) соблюдение стандартных рабочих процедур и правил в области охраны окружающей среды;
3) соблюдение условий и положений экологических и прочих разрешений;
4) достоверность учета и отчетности в рамках ПЭК;
5) прочая информация по организации и проведению ПЭК.
ПЭК выполняется в соответствии с планом проверки. Периодичность внутренних проверок: 1 раз в год. 
9. План мероприятий по охране окружающей среды 
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