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Краткое нетехническое резюме
к Проекту  «План горных работ
по добыче песка и глинистых пород участка Шалкар , расположенного в Шалкарском  районе Актюбинской  области РК для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-Бейнеу»


Введение
Настоящим  Планом  предусматривается производство горных работ по добыче песка и глинистых пород участка Шалкар , расположенного в Шалкарском  районе Актюбинской  области РК для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-Бейнеу. Заказчиком проекта является ТОО «Теміржол Жөндеу», обладающее правом на разработку песка и глинистых пород участка Шалкар.
Содержание и форма плана приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. 
Добываемое сырье, представленное песком и глинистыми породами, будет использоваться для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-Бейнеу. 
Срок эксплуатации карьера – 2 года: 2026-2027 гг. 
Проектируемые к отработке запасы песка и глинистых пород находятся на Государственном балансе и их количество, согласно Экспертного заключения. составляет 141,104 тыс.м3.
Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,0445 км2. (прилож. 2). Согласно технического задания в 2026-2027 годах будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы (доказанные KAZRC) с учетом потерь составляют 135,131 тыс. м3. 
Рабочая часть проекта разработана ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис». 

Учет общественного мнения
ТОО «Теміржол Жөндеу» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности. 
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
«План горных работ по добыче песка и глинистых пород участка Шалкар , расположенного в Шалкарском  районе Актюбинской  области РК для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-Бейнеу»
Проект разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами и законодательными актами, «Инструкцией по составлению плана горных работ», Кодекса «О недрах и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
В административном отношении участок «Шалкар»  находится  на   территории Шалкарского района и расположен в 6 км на северо-восток от г.Шалкар (Рис. 1).
В географическом  отношении  район работ  относится к Северному Приаралью. Территория представляет собой полого-холмистую, местами относительно плоскую равнину. Абсолютные отметки составляют 154-184 м. Восточнее этой равнины расположен массив песков Большие Барсуки, который субмеридиональной полосой  шириной до 20 км протягивается через всю площадь листа и уходит на юг за его пределы.Юго-восточная часть описываемой площади занята холмистой сильно расчлененной  равниной с абсолютными отметками 200-341м.  На территории района работ расположены многочисленные  бессточные впадины, занятые сорами, солеными озерами, солончаками и такырами. Наиболее крупные из них (Шолакжидесор, Коргантуз, Кишкенетуз, Тентексор, Копасор) приурочены к западной окраине песков Большие Барсуки.
Климат района Согласно СНиП РК 2.04-01-2017 г. «Строительная Климатология», территория изысканий относится к IV Г климатическому подрайону, для которого характерны продолжительное жаркое, засушливое лето и умеренно холодная зима, дефицит атмосферных осадков и активная ветровая деятельность.
Рассматриваемая территория  относится к зоне полупустынь и характеризуется резко континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. 
По данным Шалкарской метеостанции  абсолютный максимум ( в июле) достигает +41,9ºС, а абсолютный минимум (в январе) -36,8 ºС. Количество осадков в среднем составляет 161,4 мм/год. Наибольшее количество их выпадает  весной и летом. Район характеризуется сильными порывистыми ветрами во все сезоны, средняя скорость ветра составляет 5,4м/сек, при преобладании ветров северо-восточного и восточного направлений.
Растительность района скудная и представлена, в основном, типчако-ковыльными травами. Район расположен в зоне типчаково-ковыльных степей, на юге распространены песчаные степи, вдоль русел рек — пойменные леса и луга. 
В песках преобладает злаково-полынная растительность, в понижениях и в песках встречаются кустарники, растёт саксаул. Из краснокнижных видов встречаются люцерна Комарова, тюльпан Борщова,  солянка широколистая,  жузгун печальный. 
Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 (Охрана природы. Земли.) почвы, в пределах района работ, относится к категории малопригодных.
Животный мир. В целом животный мир  в районе работ  представлен обитателями, свойственными степным, полупустынным и пустынным зонам. В долинах степей и гор встречаются, например, сайгаки, лоси, кабаны, зайцы, корсаки, волки, лисы, суслики и обыкновенные хомяки. В озёрах — лебеди, гуси, утки, а на возвышенностях — стрепеты. 
На площади участка здания и сооружения отсутствуют.
Характеристика полезного ископаемого.
Качественная характеристика полезной толщи (глинистых пород и песка)  в пределах месторождения приводится по результатам испытаний проб глинистых пород нарушенной (керновые пробы) и ненарушенной структуры (монолиты), песков  пробам нарушенной структуры.
Обнаруженные грунты планируется использовать при строительстве автоблокировки на железнодорожном участке Шалкар-Бейнеу, т.е. в качестве грунтов, поэтому классификация сырья проведена по ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация». Дополнительно качество изучено  по СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».
По результатам работ глинистые  породы в соответствии с ГОСТом 25100-2020 «Грунты. Классификация», табл. 2 по природе структурных связей относятся классу дисперсных грунтов, по структурным связям – к подклассу связные, по генетической категории –к типу осадочных, к подтипу – континентальных, к виду минеральных и подвиду – глинистых  –  суглинок. 
Пески в соответствии с ГОСТом 25100-2020 «Грунты. Классификация» табл. 2. относятся к классу дисперсных,  типу осадочных, подтипу континентальных, виду-минеральные, подвиду-пески пылеватые.
Характеристика вредных физических воздействий
В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.
Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:
· химическое загрязнение;
· физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 
В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.
[bookmark: _GoBack]Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности

[bookmark: _Toc489436819][bookmark: _Toc139109825]Основные технико-экономические показатели горного производства
Технологические показатели горного производства определены и рассчитаны согласно условиям технического задания по годовому объему добычи, с учетом особенностей строения месторождения и горно-технологических условий отработки. 
Основные технико-экономические показатели работы карьера
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Геологические запасы в контуре карьера 
- измеренные
-доказанные
	тыс.м3
	
141,104
135,131

	2
	Потери, всего. в том числе:
	%
	0,4

	
	
	
	

	
	- общекарьерные потери в целиках охранных зон
	%/ тыс.м3
	0

	
	
	
	

	
	- эксплуатационные потери первой группы, в том числе:
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	- в кровле полезной толщи
	%/ тыс.м3
	0/0

	
	- в бортах карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	- в подошве карьера
	%/тыс. м3
	0/0

	
	Эксплуатационные потери второй группы, в том числе: 
	%/тыс. м3
	0,4/0,54

	
	- на транспортных путях
	%/тыс. м3
	0,4/0,54

	3
	Разубоживание
	%/тыс. м3
	-

	4
	Эксплуатационные запасы 
	тыс. м3
	135,13

	5
	Объем вскрышных пород, всего
	тыс. м3
	8,9

	6
	Объем горно-капитальных и горно-подготовительных работ, всего
	тыс. м3
	8,9

	
	в том числе: 
	
	

	
	1. На эксплуатационном этапе: 
	тыс. м3
	8,9

	7
	Календарная производительность
	 
	 

	
	карьера:
	
	

	
	- по пол.ископаемому
	тыс. м3/год
	2026 г. - 94,59; 2027 г. - 38,41

	
	-        по горной массе
	-//-
	2026 г. - 100,82; 2027 г. - 41,08

	8
	Режим работы карьера
	 
	сезонный

	
	- рабочих суток в году
	дней
	2026 г. - 67; 2027 г. - 27

	
	-        рабочих дней в неделю
	дней
	7

	
	-        рабочих смен в сутки
	смен
	1

	
	-        продолжительность смены
	час
	8

	9
	Применяемое оборудование на вскрыше и добыче:
	 
	 

	
	
	  шт.
	

	
	Экскаватор HYUNDAI R500LC-7
	 -//-
	1 (1)

	
	Бульдозер SD-23 Шантуй
	-//-
	1

	
	HOWO ZZ3257M3641
	  -//-
	7 (7)

	10
	Списочный (явочный) состав обслуживающего персонала, всего 
	 
	 

	
	в том числе: ИТР
	чел.
	16 (16)

	
	 
	 
	2

	
	-        начальник участка
	-//-
	0,5

	
	-        горный мастер
	-//-
	0,5

	
	-        маркшейдер
	-//-
	0,5

	
	-        геолог
	-//-
	0,5

	
	рабочих:
	 
	14 (14)

	
	       -     машинист экскаватора/погрузч
	-//-
	1 (1)

	
	-        машинист бульдозера
	-//-
	1 (1)

	
	-        водитель автосамосвала
	-//-
	7 (7)

	
	-         водитель поливомоечной машины
	-//-
	1 (1)

	
	-        водитель вахтовки
	-//-
	1 (1)

	
	-        слесарь ремонтник
	-//-
	1 (1)

	
	-        охранник
	-//-
	1 (1)

	
	-        техничка
	 
	1 (1)



По способу развития рабочей зоны при добыче грунтов (супесей, суглинков) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – автоблокировка на железнодорожном участке.
Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности. 
Карьерное поле занимает весь участок в пределах выданных координат. Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, ненарушенной техногенными выработками.





