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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	Код ЗВ
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ОБУВ)
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) Карьер
	0001
	001
	ДЭС
	Организованн
	
	396
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0,0738

	
	
	
	
	ый выброс
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0120

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0064

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0096

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.0643

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000012

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325 (
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	0.05)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754 (
	0.0322

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	1)
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	6001
	001
	Бульдозер
	
	
	323
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0366

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0060

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0177

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0229

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.1144

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0343

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.0161

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	001
	Экскаватор
	
	
	392
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.2553

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0416

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.1237

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.1595

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.7981

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000025

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.2394

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.4663

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	001
	Автосамосвал
	
	
	566
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.5023

	
	
	
	вывоз
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0817

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.2433

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.3137

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	1.5691

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000052

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.4706

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.0034

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	001
	вспом.мех
	
	
	154.8
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.1136

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0185

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0270

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0372

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	1.2930

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000097

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704 (
	0.1876

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0502

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	6005
	001
	Заправка ГСМ
	
	
	36
	Сероводород (
	0333 (
	0,0000011

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	0.008)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754 (
	0.0003817

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	
	
	Количество  загрязняющих

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	
	
	веществ, выбрасываемых

	№
	
	
	
	
	в атмосферу

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	(ПДК,ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:001 - Карьер

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	4.5
	0.15
	50.49
	0.892234
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0458
	0,0738

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0074
	0.0120

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0039
	0.0064

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0061
	0.0096

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.04
	0.0643

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000001
	0.00000012

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (0.05)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0.0008
	0.0008

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.02
	0.0322

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6001
	4.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.0366

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0060

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.0177

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0229

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.1144

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000004

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.0343

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.0586
	0.0161

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	4.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1333
	0.2553

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0217
	0.0416

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0646
	0.1237

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0833
	0.1595

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.4167
	0.7981

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000013
	0.00000025

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.125
	0.2394

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.26663
	0.4663

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	4.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.2355

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0383

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.1141

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.1471

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.7358

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000024

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.2207

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.0008
	0.0012

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	4.5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1244
	0.0665

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0202
	0.0108

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0023
	0.0184

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0249

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3889
	0.6698

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.00000058

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (5)
	Бензин (нефтяной,
	0.3889
	0.0924

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0.0346

	6005
	4
	
	
	
	
	0333 (0.008)
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.000001
	0,0000048

	
	
	
	
	
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000399
	0.0003914

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	3. Показатели работы пылегазочистного оборудования (ПГО)

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	

	Номер
	Наименование и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	0,420600
	0,420600
	
	
	
	
	0,420600

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е
	0,492200
	0,492200
	
	
	
	
	0,492200

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0,0311
	0,0311
	
	
	
	
	0,0311

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,00000057
	0,00000057
	
	
	
	
	0,00000057

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	2,5159
	2,5159
	
	
	
	
	2,5159

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(494)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие
	0,193583
	0,193583
	
	
	
	
	0,193583

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0,3566
	0,3566
	
	
	
	
	0,3566

	
	(4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0580
	0,0580
	
	
	
	
	0,0580

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0,0467
	0,0467
	
	
	
	
	0,0467

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000048
	0,0000048
	
	
	
	
	0,0000048


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», ТОО «Теміржол Жөндеу»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	0,311
	0,311
	
	
	
	
	0,311

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0008
	0.0008
	
	
	
	
	0.0008

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	0.0924
	0.0924
	
	
	
	
	0.0924

	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	
	

	2732
	Керосин (654*)
	0.5576
	0.5576
	
	
	
	
	0.5576

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	0,157226
	0,157226
	
	
	
	
	0,157226

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	

	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	


