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12 Раздел охраны окружающей среды
12 Общая характеристика района

В административном отношении участок «Шалкар»  находится  на   территории Шалкарского района и расположен в 6 км на северо-восток от г.Шалкар (Рис. 1).

В геоморфологическом отношении месторождение представлено двумя пластообразными   залежами.   Дневная поверхность волнистого рельефа. 

Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.
Грунтовые воды находятся ниже глубины разработки.

Основные производства карьера и границы санитарно-защитных зон приведены на ситуационном плане (черт. 2).
Географические координаты угловых точек проектируемого карьера.
	Название

участка
	Номер 

угловой
точки
	КООРДИНАТЫ 

	
	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	
	град
	мин
	сек
	град
	мин
	сек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Шалкар
	1
	47
	53
	16,29
	59
	38
	07,68

	
	2
	47
	53
	22,33
	59
	38
	09,64

	
	3
	47
	53
	21,39
	59
	38
	20,00

	
	4
	47
	53
	14,26
	59
	38
	17,29

	
	Площадь участка- 0,0445 кв. км или 4,45 га


Глубина разведки 5,0 м.
Ближайшим населенным пунктом является г.Шалкар находящимся на расстоянии 6 км на запад. 
12 Климатическая характеристика района

Климат района расположения грунтового резерва континентальный, сухой,  с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года – достаточно холодная зима и очень жаркое лето.

Характерны значительные суточные и годовые колебания температур воздуха. Малое количество выпадающих атмосферных осадков, высокая испаряемость. 

Климатические условия района строительства по данным метеостанции Шалкар  характеризуются следующими показателями:

· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 9,30С);

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца –   (-6,10С);

· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.

Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.

Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может продолжатся  до середины марта, средняя многолетняя высота снежного покрова достигает 10-12 см, максимальная - 33-41 см, минимальная - 1-3 см. 

Таблица 12.2.1 Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	24
	10
	11
	11
	12
	9
	10
	16


Таблица 12.2.2  Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,9
	3,4
	3,7
	3,9
	3,4
	2,9
	2,4
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9
	3,1
	3,1


12 Основные проектные данные

Добываемое сырье, представленное глинистыми породами (суглинком, супесями) и песком, будет использоваться для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-Бейнеу.
Срок эксплуатации карьера –2026-2027 год. 
Проектируемые к отработке запасы песка и глинистых пород находятся на Государственном балансе и их количество, согласно Экспертного заключения. составляет 141,104 тыс.м3.
Запасы классифицируются категорией С1. На отработку запасов грунтов получена Картограмма с координатами участка площадью 0,0445 км2. (прилож. 2). Согласно технического задания в 2026-2027 годах будут отработаны все запасы: Эксплуатационные запасы (доказанные KAZRC) с учетом потерь составляют 135,131 тыс. м3. 

Состав предприятия

- карьер;

- площадка административно-бытовых помещений и общежития;

- подъездная дорога (существующая)

- внутрикарьерные автодороги (естественное покрытие).

Земли, на  которых  размещаются  объекты  проектируемого  производства  как  по  своему  орографическому  положению,  так  по  качеству плодородного слоя  являются  малоценными  и  малопригодными  для  ведения  сельского  хозяйства.

Размещение  объектов  намечаемого  строительства  показано  на  ситуационном  плане  (чертеж 2).

Подъездная и внутрикарьерные дороги

Для транспортировки грузов и персонала будут использоваться существующие дороги с асфальтовым (подъездная) и грунтовым покрытием.

Электроснабжение. 

Все горно-транспортное оборудование работает на автономных двигателях внутреннего сгорания. При заданном режиме работы карьера обеспечение его электроэнергией требуется в темное время суток для освещения забоя и внутрикарьерных дорог. 

Потребителями электроэнергии на карьере являются светильники забоев и дорог, а на площадке административно-бытовых помещений – внутренние и внешние светильники и электробытовые приборы (обогреватели, кондиционеры, вентиляторы, ТЭНы).

Общая потребляемая мощность по карьеру составляет 16 кВА, годовое потребление электроэнергии – 6,37 тыс. кВт/час. в 2026-2027 гг.
Обеспечение электроэнергией осуществляется с использованием автономной ДЭС мощностью 20,0 кВт типа ЭДС-20-Т/230. Количество часов работы ДЭС в 2026-2027 г. – 216 ч.
Водоотвод  дождевых  и  талых  вод. 

В связи с климатическими условиями (количество осадков 116-140 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 120 мм) существенного притока за счет атмосферных вод в карьер не ожидается. 

Уровень грунтовых вод в контурах карьера находится ниже их подошвы.

Характеристика полезного ископаемого.

Качественная характеристика полезной толщи (глинистых пород и песка)  в пределах месторождения приводится по результатам испытаний проб глинистых пород нарушенной (керновые пробы) и ненарушенной структуры (монолиты), песков  пробам нарушенной структуры.

Обнаруженные грунты планируется использовать при строительстве автоблокировки на железнодорожном участке Шалкар-Бейнеу, т.е. в качестве грунтов, поэтому классификация сырья проведена по ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация». Дополнительно качество изучено  по СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги».

По результатам работ глинистые  породы в соответствии с ГОСТом 25100-2020 «Грунты. Классификация», табл. 2 по природе структурных связей относятся классу дисперсных грунтов, по структурным связям – к подклассу связные, по генетической категории –к типу осадочных, к подтипу – континентальных, к виду минеральных и подвиду – глинистых  –  суглинок. 

Пески в соответствии с ГОСТом 25100-2020 «Грунты. Классификация» табл. 2. относятся к классу дисперсных,  типу осадочных, подтипу континентальных, виду-минеральные, подвиду-пески пылеватые.

Суглинки

Естественная влажность грунтов в природном залегании в пределах контура подсчета запасов на момент проведения работ колеблется от 7,8 % (М-2) до 11,2% (М-1). 

По показателю текучести суглинки в природном залегании (IL) относятся, к грунтам твердой (IL<0) консистенции, ГОСТ 25100-2020, п. Б.2.11, табл. Б16.

Расчет показателя текучести  грунтов (суглинков) приводится в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1.

Расчет показателя текучести суглинков

	№№
	Номер

монолита
	Влажность, %
	Число

пластич-

ности
	Показатель 

текучести, 

JL, д.е.
	Консистенция

	
	
	Wо

естественная
	Wр
на границе

раскатывания
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Суглинок

	1
	М-1
	11,2
	18,8
	9,7
	-0,78
	твердая

	2
	М-2
	7,8
	17,1
	7,2
	-1,29
	твердая

	3
	М-3
	8,1
	17,6
	8,2
	-1,16
	твердая

	4
	М-4
	10,4
	17,5
	8,6
	-0,83
	твердая

	5
	М-5
	9,5
	16,9
	7,5
	-0,99
	твердая


Объемный вес (плотность) суглинков в природном залегании до глубины подсчета запасов изменяется от 1,60 г/см3 до 1,70 г/см3, плотность скелета от 1,47 г/см3 до 1,57 г/см3. 

Качественные показатели суглинков в природном залегании приведены в приложении 4-Е.

 Число пластичности  изменяется от 7,2 (пр.2/1) до 9,7 (пр.1/1). 

По результатам гранулометрического анализа выяснено, что содержание песчаной фракции (2-0,05 мм) суглинков  по месторождению изменяется от 28,8% (пр.1/1) до 32,7% (пр.2/1). Содержание частиц крупнее   2мм отсутствуют.

В соответствии с ГОСТом 25100-2020 «Грунты. Классификация» по числу пластичности и содержанию песчаных частиц (2-0,05мм) суглинок классифицирован преимущественно , как суглинок легкий пылеватый.

Результаты гранулометрического анализа и пластичности суглинков приведены в текстовом приложении 5-Е.

Содержание легкорастворимых солей колеблется от 0,156%  до 0,258%), (приложение 1-Е) и по их содержанию, согласно требованиям ГОСТа 25100-2020 «Грунты. Классификация», п. Б2.17, таблица 22 суглинки   отнесены к  незасоленным разновидности.

В соответствии с требованиями СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги», табл. А.5 и А.6., по степени засоления суглинки незасоленные

Органические вещества практически отсутствуют, содержание их составляет 0,0053-0,0098д.ед. 

Учитывая область применения грунтов, они были подвергнуты  технологическим испытаниям, при которых определялись такие важные показатели, как оптимальная влажность и максимальная плотность скелета грунта при стандартном уплотнении, результаты которого приведены в приложении 6-Е. 

Максимальная плотность скелета грунта при стандартном уплотнении находится в пределах 1,407-1,537 г/см3, и достигается при оптимальной влажности 13,4-16,2%. Процесс уплотнения достигается сравнительно быстро. 

Сдвиговые характеристики грунтов определялись по монолитам (изготовленным) с максимальной плотностью и оптимальной влажностью.

Угол внутреннего трения грунтов изменяется от 240 до 250, при коэффициенте сцепления (С) – кПа 14-19,приложение 5-Е.

При максимальной плотности (изготовлены монолиты) были определены коэффициент фильтрации и относительная деформация набухания (приложение5-Е).

Глинистые породы (суглинки) после стандартного уплотнения по степени водопроницаемости относятся к слабоводопроницаемым разновидностям (коэффициент фильтрации 0,0353-0,0364 м3/сутки),   ГОСТ 25100-2020табл., табл. В 4), а по степени набухания - к ненабухающим, относительная деформация набухания -  0,03-0,04 д.е.

Кроме того,  произведена радиологическая  оценка глинистых пород   по объединенной пробе (приложение 8-Е), по результатам которой установлена  область их применения. 

Суммарная удельная эффективная активность ЕРН при норме не более 370 Бк/кг составляет 62 Бк/кг, и таким образом выявленное полезное ископаемое можно использовать без ограничений. 

Пески

Пески, вскрытые на месторождении Шалкар ,  по гранулометрическому составу от средних до пылеватых, преимущественно пылеватые. Из пяти проб, отобранным на месторождении одна проба песка средней крупности, одна проба-песок мелкий и три пробы -песок пылеватый. 

В таблице 5.3.2. произведен расчет среднего грансостава песков.

Таблица 5.3.2.

Расчет среднего грансостава песков

	№ п/п
	Номер пробы 
	Интервал отбора пробы
	Гранулометрический состав, %

	
	
	
	Фр.2
	Фр.1
	Фр.0,5
	Фр.0,25
	Фр. 0,1
	Фр. 0,05
	Фр.             <0,05

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	SHA_1_/2
	2,5-3,6
	-
	3,7
	10,6
	37,1
	29,5
	8,7
	10,4


	2
	SHA _2_/2
	1,3-2,8
	-
	3,3
	11,2
	28,9
	27,9
	9,1
	19,6

	3
	SHA _3_/2
	1,9-3,0
	-
	4,6
	8,3
	29,4
	25,5
	7,7
	24,5

	4
	SHA _4_/2
	2,3-4,6
	-
	4,2
	7,9
	30,6
	26,8
	8,1
	22,4

	5
	SHA _5_/2
	2,1-3,0
	-
	3,5
	9,1
	34,4
	28,2
	9,5
	15,3

	Итого 
	
	
	19,3
	47,1
	160,4
	137,9
	43,1
	92,2

	Среднее 
	
	
	3,9
	9,4
	32,1
	27,6
	8,6
	18,4


По расчету среднего грансостава пески относятся к пылеватым  разновидностям. 

Содержание легкорастворимых солей   в песках колеблется от 0,078%  до 0,640%), (приложение 1-Е) и по их содержанию, согласно требованиям ГОСТа 25100-2020 «Грунты. Классификация», п. Б2.17, таблица 22 пески   отнесены к разновидностям от незасоленных до  слабозасоленных, тип засоления  сульфатный.

В соответствии с требованиями СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги», табл. А.5 и А.6., по степени засоления пески от незасоленных до слабозасоленных.

Колориметрическая проба, при определении содержания органического вещества в грунтах, светлее эталона, что свидетельствует об его отсутствии. 

Учитывая область применения грунтов, они были подвергнуты  технологическим испытаниям, при которых определялись такие важные показатели, как оптимальная влажность и максимальная плотность скелета грунта при стандартном уплотнении, результаты которого приведены в приложении 7-Е. 

Максимальная плотность скелета грунта при стандартном уплотнении находится в пределах 1,374-1,750 г/см3, и достигается при оптимальной влажности 7,8-8,3%. Процесс уплотнения достигается сравнительно быстро. 

Сдвиговые характеристики грунтов определялись по монолитам (изготовленным) с максимальной плотностью и оптимальной влажностью.

Угол внутреннего трения песков составляет 270 , при коэффициенте сцепления (С) – кПа 16-19,приложение 7-Е.

Пески после стандартного уплотнения по степени водопроницаемости относятся к слабоводопроницаемым разновидностям (коэффициент фильтрации 0,0919-0,0975 м3/сутки),   ГОСТ 25100-2020табл., табл. В 4). 

Кроме того,  произведена радиологическая  оценка песков   по объединенной пробе (приложение 10-Е), по результатам которой установлена  область их применения. 

Суммарная удельная эффективная активность ЕРН при норме не более 370 Бк/кг составляет 64 Бк/кг, и таким образом выявленное полезное ископаемое можно использовать без ограничений. 

        Качество  песков  полностью соответствует требованиям  СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги», предъявляемым к грунтам для дорожного строительства и могут быть использованы при строительстве и ремонте автомобильных дорог местного значения. 

На участке Шалкар  полезная толща  представлена суглинками и песками.  Подсчет запасов произведен двумя блоками.

На основании полученных результатов сделан вывод, что грунты ( суглинки и пески) обладают довольно хорошими качественными показателями, полностью соответствует требованиям Технического задания Заказчика и могут быть использованы при реконструкции автомобильных дорог или других промышленных площадок.
Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче грунтов (суглинков) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – автоблокировка на железнодорожном участке.

Погашенные борта карьера будут представлены единым откосом. В предохранительной берме при отработке одним уступом нет надобности. 

Горно-технологическое оборудование

При эксплуатации на производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы:

На вскрышных работах:

- бульдозер SD23 Шантуй, 1 ед., тот же, что и на вспомогательных работах;

На добычных работах 

- экскаватор HYUNDAI R500LC-7  – 1 ед.

- автосамосвал на вывозе грунта HOWO ZZ3257M3641 – 7 ед.

На вспомогательных работах: 

- бульдозер SD23 Шантуй, 1 ед.,

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- автозаправщик. 1 ед.

Автотранспортные средства заправляются на стационарных АЗС. На месте ведения работ осуществляется заправка следующих машин: экскаватор, бульдозер. 

Режим работы и производительность карьера

Режим работы карьера - сезонный (в период ведения строительных работ по реконструкции автодороги). Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен в сутки - 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов.

 При таких условиях, исходя из производительности экскаватора, количество рабочих дней на добыче составит: в 2026 г. - 67 смен (рабочих дней), 2027 г. - 27 смен (рабочих дней).
Рекультивация

В процессе эксплуатации карьера и по ее завершении предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных участков, нарушенных в процессе эксплуатации.

Рекультивации подлежат ложе и борта карьера, а также другие участки нарушенных в процессе эксплуатации земель (площадка АБП).

Из особенностей последовательности ведения горных работ следует, что рекультивация ложа и бортов карьера может быть начата с первого года работы карьера, а вспомогательных объектов может проводиться только после полного погашения запасов грунтов месторождения. 

Рекультивация нарушенных земель включает в себя проведение технической рекультивации, которая заключается в выполаживании бортов карьера и грубой планировке рекультивируемых площадей. 

12 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается интенсивным загрязнением атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при производстве горных работ, зависят от ряда факторов. На интенсивность загрязнения воздушной среды влияют климатические, технологические и организационные особенности производства горных работ, а также состав и консистенция разрабатываемых пород. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом карьере являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: погрузчик, экскаватор, автотранспорт и т.д. В воздушную среду поступает значительное количество минеральной пыли при осуществлении операций по экскавации, погрузке, выгрузке, транспортировке отвальной горной массы и товарной продукции, а также при ветровой эрозии незакрепленной поверхности отвалов и уступов карьера.

Снижение интенсивности пылеобразования при производстве горных работ в открытых горных выработках и на отвалах достигается за счет увлажнения пород, пылеподавления и пылеулавливания.

Интенсивность пылевыделения при экскавации пород, при погрузке на автотранспорт снижается с помощью увлажнения породы и орошения с применением растворов поверхностно-активных веществ.

Мероприятия по снижению запыления карьерного воздуха при транспортировке пород сводятся к снижению интенсивности пыления с перевозимых пород и пылеобразования при движении автотранспорта на карьерных дорогах. Для уменьшения пылеобразования при транспортировке  вскрышных пород в кузове автосамосвала предусматривается движение транспорта с пониженной скоростью, следствием чего является уменьшение сдува пыли встречным потоком воздуха при движении и уменьшение потерь при транспортировке.

Мероприятия, предотвращающие взметание пыли с поверхностей отвалов и элементов карьера, сводятся к периодическому орошению этих поверхностей и проведением биологической рекультивации.
12 Пылеподавление на карьере
При производстве добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных работах будет происходить:

· при производстве зачистных работ.

· при движении транспортных средств по внутрикарьерным дорогам,

· при экскавации и погрузке пород.

Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по суммарному количеству) будут служить забой, незакрепленные поверхности бортов карьера, неблагоустроенные автодороги.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

· систематическое водяное орошение внутрикарьерных автодорог, забоя при зчистных и добычных операциях, незакрепленная поверхность отвала,

· предупреждать перегруз автосамосвалов для исключения просыпей горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Для пылеподавления используется специальная техника (поливомоечная машина) 

Машина для обеспыливания и пылеподавления на карьерах. Оснащена пожарным насосом НПЦН 40/100 и лафетным стволом ЛСД-С40У, передней и задней поливомоечной рейкой. В зависимости от выбранного режима распыления струи создает либо завесу тумана для осаждения атмосферной пыли, либо струю для орошения склонов карьера.
	Водопотребление
	
	
	

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2026 г.

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	3200
	3,2
	67

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	3,25
	 

	Годовой расход воды составит: технической - 217,8 куб.м. (3,25x67).

	

	2027 г.

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	4800
	4,8
	27

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	4,85
	 

	Годовой расход воды составит: технической - 131 куб.м. (4,85x27).

	


Пылеподавление проводится суммарно не менее часа в смену. Расход воды рассчитан в разделе ПГР 6.2.1. Водопотребление. Исходя из расчета, годовой расход воды составит 356,4 м3 технической воды. Техническая вода доставляется из ближайших населенных пунктов. 

Коэффициент пылеподавления для расчета выбросов принимается – 0,5.

Соответственно выбросы пыли до и после составят

	Код ЗВ
	Примесь
	2026-2027 гг.

	
	
	Выброс до мероприятия т/г
	Выброс после мероприятия

т/г

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,9716
	0,4858


В разделе 12.4.4. расчеты произведены с учетом коэффициента пылеподавления.
12 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Потенциальными  элементами окружающей среды, подвергающимися загрязнению от действия карьера, могут являться атмосферный воздух, почвы, открытые водоемы и подземные воды.  

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- при вскрышных работах;

- экскавация и погрузка пород;

- транспортировка горной массы по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

12 Расчеты выбросов загрязняющих веществ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.
«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». РНД 211.2.02.04-2004.
12 Карьерные выбросы при эксплуатации
Расчет выбросов загрязняющих веществ

Согласно Техническому заданию (прилож. 1) производительность карьера по грунтам составляет, тыс. м3: в 2026-2027 гг. – 2026 г - 94,592; 2027 г. - 40,539; по вскрышным породам – 23,0. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены навесь период разработки карьера. По их количеству за 2026-2027 г. определяется расчетный размер СЗЗ (СанП, 2022). 

Выбросы загрязняющих веществ по источникам при эксплуатации будут происходить: при зачистке вскрышных пород (бульдозер– ист. 6001), погрузке грунтов (экскаватор – ист. 6002), при транспортировке (автосамосвалы – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом  экскаватора, бульдозера (ист. 6005), от автономных ДЭС (ист. 0001)..

Расчет годовой продолжительности работ по операциям представлен в разделе 5.7 Том 1.
	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (зачистка кровли полезной толщи)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2026 г. - 8410,5; 2027 г. - 3604,5 куб.м.
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2026 г.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	6230,02

	
	2027 г.
	
	
	
	2669,98

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,35

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2026 г.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	8410,5

	
	2027 г.
	
	
	
	3604,5

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	571

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	71,38

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	96,36

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2026 г.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	88

	
	2027 г.
	
	
	
	38

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2026 г.
	 
	шт.
	 
	1

	
	2027 г.
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0514

	Валовый выброс:                                                                 
	2026 г.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0161

	
	2027 г.
	
	
	
	0,0069

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер SD-23 Шантуй

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026 г. - 88

	2027 г. - 38

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0,013
	1,14
	0,49
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0366
	0,0158

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,006
	0,0026

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0177
	0,0077

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0229
	0,0099

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1144
	0,0494

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0343
	0,0148


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер SD-23 Шантуй
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0366
	0,0158

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,006
	0,0026

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0177
	0,0077

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0229
	0,0099

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,1144
	0,0494

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000004
	0,0000002

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0343
	0,0148

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,0514
	0,0161
	0,0069


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Экскаватор HYUNDAI R500LC-7 (экскавация и  погрузка  полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2026 г.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	94592

	
	2027 г.
	
	
	
	38415

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,63

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2026 г.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	154185

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	
	62616

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	1425

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	178,125

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	290,34

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2026 г.
	R
	час
	 
	532

	
	2027 г.
	 
	 
	 
	216

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2026 г.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,2439

	Валовый выброс:                                                              
	2026 г.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	0,4663

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	
	0,1894

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Экскаватор HYUNDAI R500LC-7

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026 г. - 532

	2027 г. - 216
	
	
	
	
	

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.


	0,015
	7,98
	3,24
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,2553
	0,1037

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,0416
	0,0169

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,1237
	0,0502

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,1595
	0,0648

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	0,7981
	0,324

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000025
	0,000001

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,2394
	0,0972


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Экскаватор HYUNDAI R500LC-7
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,2553
	0,1037

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,0416
	0,0169

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,1237
	0,0502

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,1595
	0,0648

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	0,7981
	0,324

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000025
	0,000001

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,2394
	0,0972

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,2439
	0,4663
	0,1894


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал HOWO ZZ3257M3641 (транспортировка полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	25

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	15

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2026 г.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	5,3

	
	2027 г.
	
	
	
	5,3

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	1,2

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2026 г.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	
	2027 г.
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	14,9

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2026 г.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	94592

	
	2027 г.
	
	
	
	38414,88

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2026 г.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	6349

	
	2027 г.
	
	
	
	2579

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	11,4

	Количество часов работы в пределах карьера
	2026 г.
	R
	час
	 
	1207

	
	2027 г.
	
	
	
	490

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2026 г.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	50

	
	2027 г.
	
	
	
	20

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2026 г.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	
	2027 г.
	
	
	
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2026 г.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	6

	
	2027 г.
	
	
	
	6

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0009

	Валовый выброс:                                                               
	2026 г.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0034

	
	
	
	
	
	

	
	2027 г.
	
	
	
	0,0011

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал HOWO ZZ3257M3641

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2026 г. - 1207

	2027 г. - 490
	
	
	
	
	

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0,013
	15,69
	6,37
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,5023
	0,2039

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0817
	0,0332

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,2433
	0,0988

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,3137
	0,1274

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	1,5691
	0,637

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000052
	0,0000021

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,4706
	0,191


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,5023
	0,2039

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0817
	0,0332

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,2433
	0,0988

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,3137
	0,1274

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	1,5691
	0,637

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000052
	0,0000021

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,4706
	0,191

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,0009
	0,0034
	0,0011


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс
	
	
	

	Источник выделения № 004 Вспомогательные механизмы и транспорт
	
	
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2026 г. и 2027 г.
	
	
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	Дизельные

	Бульдозер 
	26,8
	10,8
	0,013
	-
	0,35
	-
	0,14
	-

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	67
	27
	0,013
	-
	0,87
	-
	0,35
	-

	Автозаправщик
	35
	6
	0,013
	-
	0,46
	-
	0,08
	-

	Всего
	 
	 
	 
	1,68
	 
	0,57
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	134
	54
	-
	0,014
	-
	1,88
	-
	0,76

	Всего
	 
	 
	-
	 
	 
	1,88
	 
	0,76


	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	R – время работы

	Расчет приведен в таблице


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G
	Выбросы, т/год

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дизельные ДВС

	Бульдозер
	0,013
	26,8
	10,8
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0111
	0,0045

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0018
	0,0007

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0054
	0,0022

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0070
	0,0028

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0348
	0,014

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000011
	0,00000004

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0105
	0,0042

	Поливомоечная машина
	0,013
	67
	27
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0279
	0,0112

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0045
	0,0018

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0135
	0,0054

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0174
	0,007

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0871
	0,0351

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000028
	0,00000011

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0261
	0,0105

	Автозаправщик
	0,013
	35
	6
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0146
	0,0025

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0024
	0,0004

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0071
	0,0012

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0091
	0,0016

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0455
	0,0078

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000015
	0,00000002

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0137
	0,0023

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая
	0,014
	134
	54
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,0600
	0,0242

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0098
	0,0039

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0011
	0,0004

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0038
	0,0015

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	1,1256
	0,4536

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000043
	0,0000002

	
	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,1876
	0,0756

	Итоговые выбросы от источника выделения 004 Вспомогательные механизмы
	

	
	
	
	
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,1136
	0,0424

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0185
	0,0068

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0270
	0,0092

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0372
	0,0129

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,2930
	0,5105

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000097
	0,00000037

	
	
	
	
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,1876
	0,0756

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0502
	0,0170

	Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм
	


	Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс
	
	
	

	Источник выделения № 005 Заправка ГСМ
	
	
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2026 г., 2027 г.
	
	
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	
	2026 г.
	2027 г.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	114,8
	48,8
	0,013
	 
	1,49
	
	0,63
	 

	Экск./погруз.*
	532
	216
	0,015
	 
	7,98
	 
	3,24
	 

	Автосамосвал, 2026 г. - 7 ед.
	3005
	1221
	0,013
	 
	39,07
	
	15,87
	 

	Поливом. машина
	67
	27
	0,013
	 
	0,87
	 
	0,35
	 

	Автозаправщик
	35
	6
	0,013
	 
	0,46
	
	0,08
	 

	ДЭС*
	536
	216
	0,004
	 
	2,14
	 
	0,86
	 

	Всего
	 
	 
	 
	 
	52,01
	
	21,03
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	 
	11,62
	 
	4,73
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	134
	54
	 
	0,014
	 
	 
	1,88
	 
	0,76

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,88
	 
	0,76


	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 11,62 т в 2026 г.; 4,73 т в 2027 г..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.

	Список литературы:

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья(прил. 17).


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2026 г.
	VКМ
	т
	 
	11,62

	
	2027 г.
	
	
	
	4,73

	
	2026 г.
	
	м3
	 
	13,83

	
	2027 г.
	
	
	
	5,63

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2026 г.
	QOZ
	м3
	 
	0

	
	2027 г.
	 
	 
	 
	 

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2026 г.
	QVL
	м3
	 
	13,83

	
	2027 г.
	
	
	 
	5,63

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2026 г.
	R
	час
	Vкм (м3)/0,4
	35

	
	2027 г.
	
	
	
	6

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2026 г.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000037

	
	2027 г.
	
	
	
	0,000015

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2026 г.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,0003458

	
	2027 г.
	
	
	
	0,0001408

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2026 г.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,0003828

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0003817

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000011

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2027 г.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,0001558

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0001554

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000004

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

Источник выделения № 001  Дизель-генератор

Список литературы: МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004
Дизельное топливо. 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230, 1 ед, номинальная мощность  ДЭС 20 кВт (группа А), годовой расход топлива: 2026-  2,14 т, 2027 г. – 0,86 т.

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 
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еi -
выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч (таблица 1);

Рэ - 
эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки; 1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:
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, т/год, где:

qi -
выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (таблица 3);

Bгод - 
расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Максимальный разовый выброс

	Код ЗВ
	Примесь
	еi
	Выброс г/с

	
	Азота оксиды 
	10,3
	0,0458

	0301
	Азота диоксид*
	
	0,0366

	0304
	Азота оксид*
	
	0,006

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,7
	0,0039

	0330 
	Сера диоксид 
	1,1
	0,0061

	0337 
	Углерод оксид 
	7,2
	0,0400

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,000015
	0,0000001

	1325
	Формальдегид
	0,15
	0,0008

	2754 
	Углеводороды С12-С19 
	3,6
	0,0200


* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО
Валовый выброс 

	
	Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс
	

	
	Источник выделения № 001  Дизель-генератор
	

	Код ЗВ
	Наименование
	qi
	Выброс вещества, т/год
	ПДК средне​суточная,
	ОБУВ ориентир, безопасн. УВ, мг/м3
	Класс опас​ности 

	
	 вещества
	
	2026 г.
	2027 г.
	мг/м3 
	
	 

	 
	Азота оксиды, в т.ч. 
	43
	0,0922
	0,037
	0.04 
	 
	2

	0301
	Азота диоксид*
	 
	0,0738
	0,0296
	0,04
	 
	2

	0304
	Азота оксид*
	 
	0,012
	0,0048
	0,04
	 
	2

	0328
	Сажа 
	3
	0,0064
	0,0026
	0,05
	 
	3

	0330
	Сера диоксид
	4,5
	0,0096
	0,0039
	0,05
	 
	3

	0337
	Углерод оксид 
	30
	0,0643
	0,0258
	3
	 
	4

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,000055
	0,00000012
	0,00000005
	0.000001 
	 
	1

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,0013
	0,0005
	0,003
	 
	2

	2754
	Углеводороды С12-С19 
	15
	0,0322
	0,0129
	1
	 
	4

	 
	ВСЕГО: 
	 
	0,19960012
	0,08010005
	 
	 
	 

	* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО


12 Анализ результатов расчетов выбросов

Результаты проведенных расчетов показывают, что при Добыче глинистых пород  (грунтов) на участке «Шалкар», эксплуатируемом ТОО "Теміржол Жөндеу", количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит –  6, из них 5 источников являются неорганизованными (6001-6005) и 1 организованный (0001).

Сводная таблица результатов расчетов представлена в таблице 12.4.6.1  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отражены в таблице 12.4.6.2.

12 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

Координаты площадного источника заданы путем указания координат центра площадного источника, его ширины и длины.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

· уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

· максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

· степень опасности источников загрязнения;

· поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов:

Приложение 1 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и Приложение 2 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»  к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, утвержденным приказом МЗ РК 18.08.2004 №629

Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем источникам загрязнения атмосферного воздуха, имеющим место при разработке грунтов. При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ взят расчетный прямоугольник с размером 1500 x 1500 м, с шагом сетки 50 x 50м, количество расчетных точек 31 х 31. Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования площадки.

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не  вводилась.

Координаты расчетных площадок на карте-схеме приняты относительно основной системы координат.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых при эксплуатации карьера по добыче грунтов показал, что концентрация на уровне расчетной СЗЗ, вписывающуюся в СЗЗ, отстроенную от источников выбросов, не превысила допустимых нормативов. Так как ближайшее поселение удалено на расстояние, в десятки раз превышающее радиус расчетной СЗЗ, жилая зона в расчет не включалась. Расчет рассеивания выбросов произведен с учетом фактора, учитывающего группы одновременного функционирования источников выбросов. 

Результаты расчетов с картами-схемами изолиний расчетных концентраций представлены на рис. 10.1-10.9.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014                                                              сформирована 02.06.2026 14:17)
      Город     :017  Шалкар.

      Объект    :0036 Уч. «Шалкар», реконстр. дорог ТОО "Теміржол Жөндеу.

      Вар.расч. :1    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  13.2908 |   4.9334 |   0.8085 |нет расч. |   0.8028 |   5 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   1.0805 |   0.4007 |   0.0657 |нет расч. |   0.0652 |   5 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  19.3083 |   6.8648 |   0.5014 |нет расч. |   0.4845 |   5 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   3.2363 |   1.1736 |   0.1982 |нет расч. |   0.1960 |   5 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0009 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.6497 |   0.6167 |   0.1008 |нет расч. |   0.0996 |   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   7.9315 |   2.0722 |   0.1820 |нет расч. |   0.1773 |   5 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.0091 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0500000 |  2  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|   0.4188 |   0.4170 |   0.0387 |нет расч. |   0.0374 |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |   2.0186 |   0.7335 |   0.1239 |нет расч. |   0.1223 |   4 | 1.2000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   0.0141 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  17.5537 |  14.167  |   0.6368 |нет расч. |   0.6241 |   3 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль цементного |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - глина, глинистый |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | сланец, доменный шлак, песок,   |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | клинкер, зола, кремнезем, зола  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | углей казахстанских             |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | месторождений) (494)            |          |          |          |          |          |     |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   3.2371 |   1.1738 |   0.1983 |нет расч. |   0.1960 |   6 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  16.5271 |   6.1070 |   1.0051 |нет расч. |   0.9988 |   5 |           |     |

| __39 | 0333 + 1325                     |   0.0099 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных

     точек) приведены в долях ПДК.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ при эксплуатации (2026-2027 гг)

                                                 Таблица 12.4.6.2
	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м 
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	 
	
	
	
	веществ

	
	
	
	 
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника

 
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника

 
	
	
	г/с
	т/год

	
	2026 г.
	2027 г.
	
	 
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	 
	 
	2026 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Бульдозер SD-23 Шантуй
	88
	38
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0366
	0,0158

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,006
	0,0026

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0177
	0,0077

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0229
	0,0099

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,1144
	0,0494

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000004
	0,0000002

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0343
	0,0148

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0514
	0,0161
	0,0069

	Экскаватор HYUNDAI R500LC-7 на погрузке товарного сырья
	532
	1221
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,2553
	0,1037

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,0416
	0,0169

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,1237
	0,0502

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,1595
	0,0648

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	0,7981
	0,324

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,0000025
	0,000001

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,125
	0,2394
	0,0972

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,2439
	0,4663
	0,1894

	Автосамосвал на вывозе HOWO ZZ3257M3641 на вывозе полезного ископаемого в пределах карьера (2026 г. - 7 шт.)
	1207
	490
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,5023
	0,2039

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0817
	0,0332

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,056
	0,2433
	0,0988

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,3137
	0,1274

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	1,5691
	0,637

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000052
	0,0000021

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,4706
	0,191

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0009
	0,0034
	0,0011

	Вспомогательные механизмы (4 шт)
	262,8
	97,8
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,1136
	0,0424

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0185
	0,0068

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0270
	0,0092

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0372
	0,0129

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,2930
	0,5105

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000097
	0,00000037

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,1876
	0,0756

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0502
	0,0170

	Заправка  ГСМ
	35
	6
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000011
	0,0000004

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0003817
	0,0001554

	ДЭС
	536
	216
	Организованный выброс
	1
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,0458
	0,0738
	0,0296

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0074
	0,012
	0,0048

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа 
	0,0039
	0,0064
	0,0026

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0061
	0,0096
	0,0039

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид 
	0,04
	0,0643
	0,0258

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000001
	0,00000012
	0,00000005

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид
	0,0008
	0,0013
	0,0005

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды С12-С19 
	0,02
	0,0322
	0,0129


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»
12  Санитарно-защитная зона

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке глинистых пород на участке «Шалкар» (карьере), превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 283 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447
Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 
12 Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)
ПДВ рассчитаны согласно ««Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317» и "Перечень загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию" Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2021 года № 23279.
Нормативы ПДВ устанавливаются таким образом, чтобы на границе санитарно-защитной зоны объекта, а также на территории ближайшей жилой зоны расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест  

Нормативы выбросов устанавливаются для каждого источника загрязнения атмосферы и для предприятия в целом. В результате суммирования  выбросов, установленных для отдельных источников, относящихся к одному и тому же году нормирования, определяются значения нормативов выбросов для предприятий или объектов и их комплексов в целом.

Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия  в целом.

Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

К стационарному источнику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относится любой источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно на определенной территории.

При этом к передвижным источникам выбросов ЗВ в атмосферный воздух относятся: 

- автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и речные транспортные средства,

- сельскохозяйственная, дорожная и строительная техника и иные передвижные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине, дизельном топливе, керосине, сжиженном и сжатом газе, бензогазовых и газо-дизельных смесях и других альтернативных видах топлива.

Согласно указанной ««Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317» при определении суммарных выбросов учитывается неодновременность работы оборудования. В данном случае источники 6004 и 6005 (вспомогательные механизмы, заправка) функционируют, когда другие источники (6001-6003) не работают.

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие: Ср < ПДК. 

Следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно принять за предельно допустимые выбросы при эксплуатации карьера (табл. 12.4.8.1.)

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2026-2027 гг.
Таблица 12.4.8.1.
	Карьер ТОО «Теміржол Жөндеу», карьер УЧ. «ШАЛКАР»
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	Год достижения ПДВ

	
	
	
	Существ. положение – новая разработка
	на 2026 г
	на 2027 г
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0458
	0,0738
	0,0458
	0,0296
	0,0458
	0,0738
	2026 г.

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0074
	0,012
	0,0074
	0,0048
	0,0074
	0,012
	

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0039
	0,0064
	0,0039
	0,0026
	0,0039
	0,0064
	

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0061
	0,0096
	0,0061
	0,0039
	0,0061
	0,0096
	

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,04
	0,0643
	0,04
	0,0258
	0,04
	0,0643
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0000001
	0,00000012
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000012
	

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0008
	0,0013
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0013
	

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,02
	0,0322
	0,02
	0,0129
	0,02
	0,0322
	

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,1240001
	0,19960012
	0,1240001
	0,08010005
	0,1240001
	0,19960012
	

	0333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000011
	0,000001
	0,0000004
	0,000001
	0,0000011
	2026 г.

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0003817
	0,000399
	0,0001554
	0,000399
	0,0003817
	

	2908 
	Пыль неорганическая 20-70% SiO2 
	6001
	бульдозер
	-
	-
	0,0514
	0,0161
	0,0514
	0,0069
	0,0514
	0,0161
	

	
	
	6002
	экскаватор
	-
	-
	0,2439
	0,4663
	0,2439
	0,1894
	0,2439
	0,4663
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0009
	0,0034
	0,0009
	0,0011
	0,0009
	0,0034
	

	Итого по 2908
	
	
	0,296200
	0,485800
	0,296200
	0,197389
	0,296200
	0,485800
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,296600
	0,4861828
	0,2966
	0,1975444
	0,296600
	0,4861828
	

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,420600
	0,685783
	0,4206001
	0,277644
	0,420600
	0,685783
	2026 г.


12 Организация контроля за выбросами

В соответствии с Экологическим Кодексом РК, Природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль соблюдения установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 (п. 3.10) и Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 №50-п 

Контроль соблюдения нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды: непосредственно на источниках выбросов или по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на границе санитарно-защитной зоны или в селитебной зоне города, в котором расположено предприятие.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. В связи с отменой РНД 211.3.01.06 (приказ 86 от 17.02.2000), регламентировавшего организацию системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, контролю подлежат все предприятия. Согласно Методическому пособию (С-П,2005) производственный контроль соблюдения установленных нормативов выбросов (ПДВ)  организуется по двум видам:

-
контроль непосредственно на источниках;

-
контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки при ее наличии).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и организуется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

План-график контроля на источниках выбросов дан в таблице 10.4.6. Так как на проектируемом предприятии все источники являются неорганизованными, в таблице 10.4.7 приведен план-график измерений концентраций в фиксированных контрольных точках, размещенных на границе СЗЗ.

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководителя предприятия – ТОО «Теміржол Жөндеу».

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Периодичность контроля 1 раз в квартал, при НМУ 1 раз в сутки. Производственный контроль выбросов осуществляется природоохранной службой предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным Департаментом охраны окружающей среды, Областной СЭС.
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	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	0001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.0458
	51.3318255
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0074
	8.2937884
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0039
	4.37105064
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0061
	6.83677152
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.04
	44.8312887
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000001
	0.00011208
	
	

	
	
	(54)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	0.0008
	0.89662577
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.02
	22.4156443
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	6001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0586
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	


	6002
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.26663
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6003
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0008
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6004
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
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	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6005
	Карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	54782/32308
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.16058
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.02611
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.06505
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.098
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49803
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000016
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.14849
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14669
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.15359
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	55136/32035
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15902
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02586
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0671
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09787
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49697
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.00000177
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.12942
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14683
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.18724
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	54816/31672
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15929
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.0259
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.07268
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09775
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49776
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000159
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.17043
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14664
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.13888
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	4
	54482/31982
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15963
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02595
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.05969
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09668
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49619
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000171
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.18719
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14478
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.14518
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	54782
	32308
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	175
	1.09
	0.16058

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	175
	1.09
	0.02611

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	172
	11.37
	0.06505

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	175
	1.09
	0.098

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	175
	1.09
	0.49803

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	178
	11.06
	0.0000015964

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	183
	4.51
	0.14849

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	175
	1.09
	0.14669

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	167
	10.89
	0.15359

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	2
	55136
	32035
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	263
	1.33
	0.15902

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	263
	1.33
	0.02586

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	266
	10.82
	0.0671

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	263
	1.34
	0.09787

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	263
	1.33
	0.49697

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	263
	11.53
	0.0000017738

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	260
	5.49
	0.12942

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	263
	1.34
	0.14683

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	265
	10.08
	0.18724

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Шалкар, Уч. «Шалкар», для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-БейнеуТОО "Теміржол Жөндеу"

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	3
	54816
	31672
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	359
	1.07
	0.15929

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	359
	1.07
	0.0259

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	3
	11.07
	0.07268

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	359
	1.24
	0.09775

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	359
	1.07
	0.49776

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2
	11.04
	0.0000015888

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	350
	3.66
	0.17043

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	359
	1.24
	0.14664

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	6
	12.00
	0.13888

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	4
	54482
	31982
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	89
	1.27
	0.15963

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	89
	1.27
	0.02595

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	84
	12.00
	0.05969

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	89
	1.27
	0.09668

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	89
	1.27
	0.49619

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	90
	11.53
	0.0000017058

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	92
	3.08
	0.18719

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	89
	1.28
	0.14478

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	85
	12.00
	0.14518

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	


12 Программа натурных исследований для подтверждения размеров СЗЗ

В соответствии с Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447  заложена программа натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных размеров СЗЗ с перечнем контролируемых показателей и веществ, контрольных точек, периодичностью контроля и режимом работы объекта.

	2026-2027 гг.

	1
	2
	3

	1
	Наименование контролируемого вещества
	Табл.12.4.9.1; колонка 3.

	2
	Периодичность натурных исследований
	Табл.12.4.9.1, колонка 4.

	3
	Методика натурных исследований
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	4
	Кем осуществляются натурные исследования
	Лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах

	5
	Контрольные значения для сравнения с натурными исследованиями
	Табл. 12.4.9.2.

	6
	Расположение контрольных точек для проведения натурных исследований
	Рис.12.1 – 12.10.


Основная задача натурных исследований заключается в обеспечении контроля за соблюдением установленных гигиенических нормативов в контрольных точках на границе СЗЗ и в зоне нормируемых объектов по величинам выбросов вредных веществ в атмосферу и физического воздействия.

Подтверждение соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ осуществляется самостоятельно хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объекты I - IV классов опасности, являющиеся источниками химического, биологического, физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, согласно производственного контроля в соответствии программы натурных исследований и измерений, представленной в составе предпроектной и проектной документации проекта обоснования СЗЗ.

12 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных, технологических и специальных мероприятий.

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной территории.

Приведенные в разделе 12.4.4 расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу показывают, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха при добыче камня вносят взрывные и погрузочные работы, а также выбросы токсичных газов от работы горно-транспортных и вспомогательных механизмов.

Для снижения пылеобразования при проведении горных работ должно проводиться орошение забоя и полив водой карьерных дорог и систематическое орошение отвала. Расходы воды на пылеподавление указаны в разделе 7.2 и увеличиваются в зависимости от повышения скорости ветра. При высоких скоростях ветра (10 м/с и более) горные работы прекращаются.

Для снижения пылеобразования предусматриваются также следующие мероприятия:

-
систематическое, но не менее двух раз, в смену водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог, а также систематическое орошение водой не закрепленной поверхности отвалов и их участков, на которых произведено травосеяние;

Специальные работы по снижению объемов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, т.к. зона загрязнения по всем выделяемым 3В находится в пределах нормативной СЗЗ.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных технологий производства, в том числе:

Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое
обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

Оснащение автомобилей-самосвалов специальными упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении.

Осуществление погрузки грунта на автосамосвалы со стороны заднего или
бокового борта.

Применение неэтилированного бензина.

Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории
карьера.

Разработка оптимальных схем движения.

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 % углекислого газа. Запыленность воздуха не должна превышать предельно

допустимых концентраций, мг/м в забоях, на рабочих местах и автодорогах — 6, на территории - 2.

12 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий

При предусмотренном проектом режиме работы карьера к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся штили и пыльные бури. При штилях резко замедляется воздухообмен, что может приводить к накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе до концентраций, превышающих допустимые. При пыльных бурях происходит наложение повышенных выбросов твердых частиц за счет высокой скорости ветра и их естественных высоких фоновых концентраций в этот период.

Предусматриваются следующие мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ:

· при штилевых условиях - рассредоточение горно-транспортного оборудования, сокращение работающих единиц до оптимально-минимального количества, непрерывный контроль за качеством атмосферного воздуха карьера, в случае выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимого работа карьера приостанавливается;

· при пыльных бурях - интенсификация увлажнения (дождевания)  пылящих поверхностей.

12 Охрана поверхностных и подземных вод

Район проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет.

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района. Не будет иметь влияние и на качество вод колодцев, ближайшие из которых находятся на расстоянии 2-3 км от промплощадки. 

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

12 Водопотребление

Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах и функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Условия нахождения карьера, режим его работы и относительно невысокая его годовая мощность обуславливают возможность использования привозной воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники и мытье посуды. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок.

Карьер работают в период ведения строительных работ. Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен – 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов. При таких условиях количество рабочих суток на добыче составит: 2026 г. - 67 смен (рабочих дней), 2027 г. - 27 смен (рабочих дней). Расчет водопотребления выполнен для указанного количества рабочих дней.

Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, составит в контрактный период 16 человек.  

Работы проводятся в теплый период года. 

Согласно примечанию к таблице 1 СНиП РК 4.01-02-2001 «расходы воды для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением) удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут». Следует понимать, что в данный расход входит и расход на хозяйственно-бытовые нужды, включая расходы горячей воды.  В расчет включаем 30 л/сут. 
Водой для питья и приготовления пищи охранной смены является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода поселковой водопроводной сети близжайших поселков (п.Жанбай), которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 12.5.1.
	Водопотребление
	
	
	

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2026 г.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	16
	0,48
	67

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	3200
	3,2
	67

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	3,25
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2026 г. - 32,2 куб.м. (0,48x67), технической - 217,8 куб.м. (3,25x67).

	

	2027 г.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	16
	0,48
	27

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	4800
	4,8
	27

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	4,85
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2027 г. - 13 куб.м. (0,48x27), технической - 131 куб.м. (4,85x27).

	


Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2023 года № 31934.

Объем емкости для хоз-питьевых нужд должен быть не менее 1,0 м3. Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 86-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из ближайших поселков  автоцистерной на базе автомобиля КАМАЗ-53253. 

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик. Отвод сточных вод предусматривается по самотечным трубопроводам. Для самотечной системы канализации должны быть использованы коррозионно стойкие трубы:  пластмассовые.

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик. 

12 Водоотведение

По мере накопления хозяйственных сточных вод и фекалий, они вывозятся ассенизационной машиной на очистное сооружение ЖКХ ближайших населенных пунктов. На оказание этих услуг заключается договор.
	Объем водоотведения составит: в 2026 г. - 32,2 x 0,8 = 25,8 куб.м.

	Объем водоотведения составит: в 2027 г. - 13 x 0,8 = 10,4 куб.м.

	Септики представляют собой литые железобетонные резервуары с внешней гидроизоляцией.  Исходя из периодичности вывоза его содержимого (1 раз в неделю) и с учетом запаса, равного 30% его объема, общий объем септика  должен иметь размер:

	

	

	

	3,5 куб.м. (0,48 x 7 раб.дн. x 0,8 + 0,48 x 7 раб.дн х 0,8 х 30%).

	В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 2 единицы.

	

	

	


12 Охрана земельных и природных ресурсов

Под сенокосные и пастбищные угодья данный участок не пригоден из-за отсутствия растительного покрова, также отсутствуют рядом расположенные земли природоохранного назначения и водоохранные зоны рек и водоемов.

Район проектируемого карьера не является местом постоянного обитания ценных или занесенных в Красную книгу представителей животного и растительного мира.

Земли, нарушенные в ходе производства работ, подвергаются технической рекультивации (раздел 10).

Во исполнение Указа Президента РК «О недрах и недропользовании», имеющего силу закона, и дополнений к нему, предусматривается исполнение следующие условий в области охраны недр при разработке месторождения:

· Добыча полезного ископаемого осуществляется в пределах только тех участков(блоков) недр, запасы которых получили Государственную экспертную оценку и учтены Государственным балансом.

· Обладатель Права недропользования на Добычу полезного ископаемого вправепроводить ее только в пределах Участка недр, определенного Горным отводом.

· Своевременное проведение эксплуатационной разведки для уточнения и достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого.

· Достижение оптимально-максимальной полноты отработки балансовых запасов полезного ископаемого в контуре представленного Горного отвода.

· Сокращение потерь полезного ископаемого в недрах, при добычных работах и при транспортировке.

· Исключение выборочной отработки полезного ископаемого.

· Проведение опережающих подготовительных и очистных работ.

· Проведение добычных работ в соответствии с проектом разработки выемочной единицы и согласованным планом развития горных работ

· Не допускать временно неактивных запасов.

· Вести систематические геолого-маркшейдерские наблюдения в забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз для оперативного управления горными работами.

· Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке в соответствии с требованиями «Инструкции по учету запасов твердых полезных ископаемых и по составлению отчетных годовых балансов по форме 5-ГР».

Запрещение разработки месторождения без своевременного и качественного геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ.

Недопущение сверх проектных потерь полезного ископаемого.

Вести строгий учет добытого камня и не допускать его потери при хранении и транспортировке.

Неукоснительное и своевременное исполнение всех предписаний, выдаваемых органами Государственного контроля охраны и использования недр.

12 Промышленные и бытовые отходы

В действующий контрактный срок отвалы минеральных «отходов» (материала вскрыши) формироваться не будут, т.к. они используются для рекультивации выработанного пространства карьера.

При работе карьера отходами являются такие отходы производства, как металлолом, промасленная ветошь, отработанные масла, а также отходы потребления (твердые бытовые отходы).

Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.

Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)

Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь образуются при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные, по токсичности – опасные отходы. Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для типов механизмов, используемых на проектируемого карьерах, составляет: для  экскаватора – 0,06 т, для бульдозера– 0,12 т, для автотранспорта 0,002 т на 10000 км пробега (6, таб. 52 и 54).
	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)
	
	

	Показатели
	Норматив или формула расчета
	Исходный показатель
	Величина результата (М0)

	
	
	Ед.изм
	Величина показателя
	

	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной) (т)

	Бульдозер
	2026 г.
	0,12 т на 1000 ч работы
	Час/год
	114,8
	0,013776

	
	2027 г.
	
	
	48,8
	0,005856

	Экскаватор
	2026 г.
	0,06 т на 1000 ч работы
	Час/год
	532
	0,03192

	
	2027 г.
	
	
	216
	0,01296

	Автотранспорт
	2026 г.
	0,002 т на 10000 км пробега
	Число ходок
	6349
	0,012698

	
	
	
	растояние, км
	10
	

	
	2027 г.
	
	Число ходок
	2579
	0,005158

	
	
	
	растояние, км
	10
	

	Итого:
	2026 г. - 
	0,058394

	 
	 
	 
	 
	2027 г. - 
	0,023974


	Норма образования промасленной ветоши:
	

	N = М0 + М + W, т/год, где:
	

	М0- поступающее количество ветоши;
	

	М - норматив содержания в ветоши масел, М=0,12 * М0;

	2026 г.
	М=
	0,0070073

	2027 г.
	М=
	0,0028769

	W - нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15*M0;

	2026 г.
	W=
	0,0087591

	2027 г.
	W=
	0,0035961

	Норма образования промасленной ветоши, M0+М+W, т

	2026 г.
	N=
	0,0741604

	2027 г.
	N=
	0,030447


	При эксплуатации карьера количество промасленной ветоши составит: 
	

	
	2026 г. - 
	0,07
	т/год
	
	

	
	2027 г. - 
	0,03
	т/год
	
	

	Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.


	Расчет объема образования металлолома:
	
	
	
	

	Металлолом будет представлен изношенными деталями горно-транспортного оборудования. 

	Расчет объема черного металлолома выполнен по «Методике оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления», Л.М. Исянов, С-Пб-1996г.

	Лом металлов от ремонта любой техники считается по формуле: Мотх.=ΣМ1*Н1+ ΣМ2*Н2,  ΣМ1 – суммарная масса (т) металлической части спецмеханизмов (бульдозер, погрузчики и т.д.), ΣМ2 – суммарная масса (т) автотранспорта, Н1 и Н2 – нормативный % образования отходов металла: для спецтехники – 1,74%, для автотранспорта – 1,5%.

	2026 г.:
	
	
	
	
	

	М1 (т) = 
	73,6
	
	
	
	

	М2 (т) = 
	108,3
	
	
	
	

	Мотх. 73,6 x 0,0174 + 108,3 x 0,015 = 2,91 т.
	
	
	
	

	С учетом годовой задолженности оборудования в 2026 г. (продолжительности работы в году - 67 дней) количество черного металлолома составит:

	M = 2,91 x (67 x 100 / 365)% = 0,53 т/год

	2027 г.:
	
	
	
	
	

	М1 (т) = 
	73,6
	
	
	
	

	М2 (т) = 
	108,3
	
	
	
	

	Мотх. 73,6 x 0,0174 + 108,3 x 0,015 = 2,91 т.
	
	
	
	

	С учетом годовой задолженности оборудования (продолжительности работы в году - 27 дней) количество черного металлолома составит:

	M = 2,91 x (27 x 100 / 365)% = 0,22 т/год
	
	
	
	


	Расчет объемов образования масла отработанного
	
	
	

	Отработанные масла образуются при эксплуатации транспортных средств и других механизмов - жидкие, пожароопасные, «Опасные отходы», частично растворимы в воде. 

	N = (Nb + Nd) –  (Nb + Nd)*0,25, где: (Nb + Nd)*0,25 - доля эксплуатационных потерь масла от общего его количества

	Nd - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе.

	Дизельное топливо:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd )- расход дизельного топлива:

	При эксплуатации: 2026 г.. – 61,89 (52,01 x 1,19) куб.м. 

	При эксплуатации: 2027 г.. – 25,03 (21,03 x 1,19) куб.м. 

	Hd - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; р - плотность моторного масла, 0,93 т/м3 );

	Nd1= 61,89 x 0,032 x 0,93 = 1,84 т/г

	Nd2= 25,03 x 0,032 x 0,93 = 0,74 т/г

	Бензин:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd ) - расход бензина:

	Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине (при эксплуатации):

	При эксплуатации: 2026 г.. – 2,35 (1,88 x 1,25) куб.м. 

	При эксплуатации: 2027 г.. – 0,95 (0,76 x 1,25) куб.м. 

	Nb - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.

	Nb1= 2,35 x 0,024 x 0,93 = 0,06 т/г

	Nb2= 0,95 x 0,024 x 0,93 = 0,03 т/г

	Итого отработанного масла:

	2026 г. - N = (1,84 + 0,06) - 25% = 1,43 т/г.

	2027 г. - N = (0,74 + 0,03) - 25% = 0,58 т/г.

	Отработанное масло собирается в бочки с последующей отправкой на регенерацию.


	Расчет объема образования твердо-бытовых отходов
	
	
	

	Общее годовое накопление бытовых отходов промышленного предприятия  рассчитывается по формуле:

	Mобр =   p*n*m – Qутил,

	где Мобр – годовое количество отходов, м3/год;

	p – норма накопления отходов на промышленном предприятии, т/раб. день/ чел.;

	n – годовая продолжительность работ, день.

	m – явочная численность персонала, чел.; 

	Расчет образования коммунальных отходов:


	Удельная санитарная норма образования отхода для промышленных предприятий, м3/год, р
	Средняя плотность отходов, т/м3
	Норма накопления на одного чел. т/год
	Норма накопления на одного чел. в рабочий день., т/раб. день, р
	Продолжител. проектируемых работ, сут., n
	Среднегодовая явочная численность персона, чел, m
	Кол-во образов. коммун. отходов, т, Мобр

	2026 г.

	0,3
	0,25
	0,075
	0,0003
	67
	16
	0,32

	2027 г.

	0,3
	0,25
	0,075
	0,0003
	27
	16
	0,13


Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО близлежащих населенных пунктов.
Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши,  отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера.

Все образующиеся отходы производства и потребления передаются на переработку и хранение специализированным организациям.

Объемы образования и размещения отходов при эксплуатации карьера представлены в таблице 12.7.1.

Таблица 12.7.1.

	Наименование отходов
	Образование т/год
	Размещение т/год
	Передача сторонним организациям т/год

	
	2026 г.
	2027 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Всего
	2,35
	0,96
	 
	 
	2,35
	0,96

	в т.ч. отходов производства
	2,03
	0,83
	 
	 
	2,03
	0,83

	отходов потребления
	0,32
	0,13
	 
	 
	0,32
	0,13

	Опасные отходы

	отработанные масла
	1,43
	0,58
	 
	 
	1,43
	0,58

	промасленная ветошь
	0,07
	0,03
	 
	 
	0,07
	0,03

	 
	 
	 
	ТОО «Ландфил»

	Не опасные отходы

	металлолом
	0,53
	0,22
	 
	 
	0,53
	0,22

	 
	 
	 
	 
	«Казвторчермет»

	ТБО
	0,32
	0,13
	 
	 
	0,32
	0,13

	 
	 
	 
	 
	Полигон ТБО.


Примечание. Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду»,  нормативы размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям
12 Оценка размера платы за загрязнение природной среды

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с экологическим законодательством, вводятся экономические санкции воздействия на предприятия по охране окружающей среды. С предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей

В настоящем разделе рассмотрены только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности Природопользователя, в результате выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Штрафные выплаты и компенсации ущерба определяются по фактически произошедшим событиям нарушения природоохранного законодательства. Проектом на разработку грунтового резерва предусмотрен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности работ, призванный полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций.

Оценка величины платы за выбросы, сбросы 3В в окружающую среду и размещение отходов производится согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду». Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П. 

Согласно Техническому заданию эксплуатация карьера начинается в 2026 году. 

Согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду. Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П» плата за эмиссии в окружающую среду рассчитывается в МРП.   

12 Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных (передвижных) источников учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива. 

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Нi выб х ΣMi выб , где: Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП), Нi –  ставка платы за выбросы i-оro загрязняющего вещества (МРП/тонн), ΣMi выб – суммарная масса всех разновидностей i-оro загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн); 

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год  представлен в таблице 12.8.1.1.
 Таблица 12.8.1.1
	Код ЗВ / наименование ЗВ
	Количество выбросов ВВ т/год  
	Нi 
	Плата Сiвыб,

	
	Ki,
	
	

	
	усл. т/т 
	
	

	
	юсов ВВ
	
	

	
	mhj, усл. т/год 
	
	

	
	ΣMi выб т/год
	МРП
	МРП/год
	Тенге/год*

	2026 г.

	0301 Азота диоксид 
	0,0738
	20
	1,476
	6383,7

	0304  Азота оксид
	0,012
	20
	0,24
	1038

	0328 Углерод сажа
	0,0064
	24
	0,1536
	664,32

	0330 Сера диоксид
	0,0096
	20
	0,192
	830,4

	0337 Углерод оксид
	0,0643
	0,32
	0,020576
	88,99

	0703 Бен/а/пирен
	0,00000012
	996600
	0,119592
	517,24

	1325 Формальдегид
	0,0013
	332
	0,4316
	1866,67

	2754 Алканы С12-19
	0,0325817
	0,32
	0,01042614
	45,09

	0333 Сероводород
	0,0000011
	124
	0,0001364
	0,59

	2908 Пыль неорганическая: 20-70 % SiO2
	0,4858
	10
	4,858
	21010,85

	Всего
	7,5019305
	32445,85

	Примечание*  ставка за тонну, 1 МРП – 4325 тенге


12 Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников
	Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

	Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

	Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

	Mi пер. ист – масса  i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период.

	При расчете платежей учтен расход топлива передвижными источниками, представленный в таблице 12.4.1.

	Сi пер. ист  = 49,8634 х 0,9 + 1,88 х 0,66 = 46,12 МРП (199469 тенге).

	В целом примерно плата за природопользование в 2026 году составит МРП (тенге):

	Побщ = 7,5 + 46,12 = 53,62 МРП (231906,5 тенге)


12 Оценка воздействия на компоненты природной среды

12 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье население. 

На промплощадке карьера в процессе работы будут  осуществляться следующие производственные циклы:

· производство вскрышных работ и зачистка кровли скального камня;

· экскавация и погрузка песчано-гравийной смеси;

· транспортировка грунтов по карьерным дорогам.

Прогнозируемый нормируемый выброс загрязняющих веществ при разработке грунтового резерва в период добычи полезного ископаемого составит 0,4501001 г/с или 3,482731 т/год.

Всего на период эксплуатации карьера количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит 6 ед. Из них - 5  источников  являются  неорганизованными и 1 источник организованный.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: оксиды азота, углерода, серы, а также различные виды углеводородов и пыль неорганическая. 

Основным объектом воздействия при проведении проектируемых работ является персонал, обслуживающий карьер.

Ближайшие жилые зоны расположены не ближе 5 км от проектируемого карьера. 

Анализ проведенных расчетов приземных концентраций по программному комплексу УПРЗА “ЭРА-3.0” показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ при разработке карьера не будут превышать:

· диоксид азота – 0,8028 ПДК;

· оксид азота – 0,0652 ПДК;

· сажа – 0,4845 ПДК;

· диоксид серы – 0,1960 ПДК;

· оксид углерода – 0,0996 ПДК;

· бенз/а/пирен – 0,1773 ПДК;

· керосин – 0,1223 ПДК;

· формальдегид - <0,05 ПДК;

· алканы С12-19 – <0,05 ПДК;

· пыль неорганическая – 0,6241 ПДК.

Результаты проведенных расчетов рассеивания, показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимой концентрации по каждому загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, и, следовательно, за пределами границы санитарно-защитной зоны не окажут отрицательного воздействия.

Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по добыче камня с применением взрывных работ, представляет собой предприятие IV категории опасности.

При всех производимых работах на участках будут выполняться требования, предъявляемые к нормативному качеству атмосферного воздуха: См(( 1, а также принимая во внимание рекомендацию «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферу», С-Петербург, 2005, разд. 2.5, п. 1.3, рекомендуется существующий выброс загрязняющих веществ принять в качестве нормативов ПДВ, начиная с 2026 года. 

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд мероприятий:

· своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

· исследование и контроль параметров в контролируемых точках технологических процессов;

· исключение несанкционированного проведения работ;

· систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог и отвалов,

· предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Учитывая характер проведения намечаемых работ, расположение источников воздействия на атмосферный воздух на значительном расстоянии от жилых зон, отсутствие крупных источников загрязнения атмосферы, качество атмосферного воздуха района работ практически сохранится на прежнем уровне.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха при реализации проекта, может быть оценено, как незначительное, но длительное.

Таким образом, прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха позволяет рекомендовать реализацию проекта на промышленную разработку грунтов грунтового резерва в Актюбинской области.

12 Оценка воздействия на поверхностные воды

Территория месторождения  не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие, имеющее место при разработке карьера не рассматривается.

12 Оценка воздействия на подземные воды

Грунтовый резерв имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на их территории и прилегающих площадях нет.

Сточные хозбытовые воды предприятия вывозятся по договору на очистные сооружения. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

Предлагаются следующие мероприятия, направленные на защиту подземных вод:

· При заправке автотранспорта не допускать розливов ГСМ;

· Применение надлежащих утилизаций, складирования отходов;

· Применение безопасной перевозки готовой продукции;

· Исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

· Внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения.

Минимальное воздействие возможно при разливе ГСМ в процессе эксплуатации техники и оборудования, при нарушении правил сбора, хранения и утилизации отходов. Однако, строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

12 Оценка воздействия на геоморфологическую среду

Эксплуатация месторождения грунтов приводит к утрате естественной поверхности. Поражения покровных грунтов имеют место при ведении следующих работ:

1. Выемочно-погрузочные работы характеризуются траншейной деятельностью при ведении зачистки кровли. Определяются котлованными признаками.

2. Планировочные работы характеризуются грунтовым выравниванием площадей при устройстве технических и вспомогательных сооружений, прокладкой дорог, передвижкой оборудования. Определяются скреперно-отвальными признаками. 

3. Колесно-гусеничное воздействие, характеризуется укатыванием и разбиванием почвенного слоя движением транспорта на площади.  

Воздействие на геоморфологическую среду при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12 Оценка воздействие на земельные ресурсы и почвы

В процессе  разработки месторождений на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

· химическое загрязнение;

· физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях степной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12 Оценка воздействия на растительность

Растительный покров рассматриваемой территории очень неоднороден и скуден. Неоднородность его пространственной структуры определяется многими факторами, и, прежде всего разнообразием форм, как макрорельефа, так и мезо - и микрорельефа. Многообразие растительных сообществ в регионе связано со сложным геологическим строением территории и находятся в прямой зависимости от пестроты петрографического состава, химизма, возраста почвообразующих пород. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам.

Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности. 

К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры не велики в силу экологических природных условий территории. 

Механическое воздействие при разработке карьера связано со снятием слоя почвы  для изымания грунта. В связи с этим будет полностью нарушен  морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают.

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при разработке карьера являются: механические повреждения, разливы ГСМ. 

Механические повреждения почвенно-растительного покрова будет вызвано сетью дорог с частым давлением на него транспортных средств, выемкой значительных объемов грунта и др. 

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое воздействие на растительность. При этом принципиально различают два случая:

· торможение роста растений; 

· накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях.

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим воздействием. 

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в порядке обратном деградации:

увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях оголенного грунта;

появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других аборигенных многолетников;

постепенное вытеснение корневищных сорняков.

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных рамках – от 10 до 25 лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения почвенно-растительного покрова.

Поскольку объекты локальные и воздействия не охватывают больших площадей, следует ожидать более быстрого зарастания, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов. Все основные доминанты полыней и многолетних солянок (A.monogina, A.santonica, Halocnemum strobilaceum) отличаются хорошим вегетативным размножением, а также устойчивостью к механическим повреждениям. Если на прилегающих к нарушенным локальным участкам жизненное состояние этих видов хорошее, то они относительно быстро займут свои позиции на нарушенной в результате разработок территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью флористического состава и, соответственно, неустойчивой структурой. Поэтому они длительное время  будут легко уязвимы к любым видам антропогенных воздействий. 

Учитывая слабые компенсационные возможности местной флоры, экстремальные природные условия необходимо разработать и выполнить план мероприятий, который учитывал бы смягчающие или устраняющие  негативные последствия.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что от механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств. 

Воздействие на растительность при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.
12 Оценка воздействия на животный мир

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы. Выравненность рельефа, сильная засоленность почв наличие большой сети солончаков с обедненной растительностью, резко континентальный суровый климат, все это является причиной обедненности батрахо- и герпетофауны исследуемого района.

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных. 

С территории промплощадки карьера будут вытеснены некоторые виды животных, под воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.


На период проведения работ по разработке карьера территория площадью 0,10 км2, будет изъята из площади возможного обитания животных. Некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, степной хорь, рептилии). 


Для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

·  снижение площадей нарушенных земель;

· устройство ограждения вокруг территории площадки;

· поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

· исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

Воздействие на животный мир при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12 Социально – экономическое воздействие

Разработка грунтового резерва будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и к росту их благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). 

Так же положительно влияет на увеличенные доходов в секторах, поддерживающих нефтяные и газовые работы.

12 Радиационная безопасность

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72/87) и других республиканских и отраслевых нормативных документов. 

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

· не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

мкР/Час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.

мЗв  - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.

Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.

Кюри - единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

Согласно «Нормам радиационной безопасности» и «Критериям принятия решений» (КПР), эффективная удельная активность природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

для материалов, используемых  для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час; 

для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений  (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час;

для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час;

при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

Суммарная удельная радиоактивность пород, по результатам исследования объединённых проб, изменяется от 48 до 77 Бк/кг, что позволяет относить их к стройматериалам 1-го класса и использовать без ограничений, а условия производства горных работ считать радиационно безопасными.

12 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности

Согласно Приказу министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ», данным планом предусмотрен комплекс защитных мероприятий.

12 Применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Технология разработки данного месторождения описана в главе 4.8. Принятые методы разработки обусловлены многолетним опытом разработки аналогичных месторождений, как в регионе, так и за рубежом.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных методов разработки месторождений, в том числе:

1. Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

2. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

3. Осуществление погрузки грунтов на автосамосвалы со стороны заднего или
бокового борта.

4. Применение неэтилированного бензина.

5. Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории
строительства при проведении работ.

Разработка оптимальных схем движения.

 Снабжение рабочих, обслуживающих карьеры, противопыльными респираторами.

12 Предотвращение техногенного опустынивания земель.

В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

· химическое загрязнение;

· физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

12 Предупредительные меры от проявлений  опасных техногенных процессов.

При производстве горных работ не ведутся взрывные работы и не эксплуатируются опасные технические устройства. Отходы потребления и производства, образующиеся при работе карьера при предусмотренной их утилизации, неопасные для здоровья человека и окружающей среды.

12 Охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения.

В связи с климатическими  условиями (количество осадков 116-140 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм) существенного  притока  за  счет  атмосферных  вод  в  карьер  не  ожидается.

Защита от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

 1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага:

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение строительных конструкций и их отделок с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости;

6) применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

8) применение первичных средств пожаротушения:

9) организация деятельности подразделений противопожарной службы;

10) системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара;

11)  системы коллективной безопасности и средства индивидуальной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара.

12) ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

- устройством противопожарных преград,

- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, 

- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании, 

- применением установок пожаротушения.

13) сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами  пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы. 

На территории ПАПП размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2. Каждое горно-транспортное средство обеспечивается огнетушителями

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.

12 Предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов.

Технологией разработки данного месторождения загрязнение недр исключается. Подземное хранение веществ и материалов,  захоронение вредных веществ и отходов не предусмотрено.

12 Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Все образующиеся отходы производства и потребления в полном объеме передаются на переработку и хранение специализированным организациям – ТОО «Ландфил» и «Казвторчермет». Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО близлежащих поселков.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши,  отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера. Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены в разделе 12.6.
12 Предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания.

Защита от ветровой эрозии заключается в предупреждении этих явлений, ликвидации очагов и прекращении процессов их развития.

Для района разработки месторождения, по данному плану ведения горных работ, характерны почти постоянные и довольно сильные ветра, преимущественно северо-восточного, северного и восточного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями.

Мероприятия против ветровой эрозии должны быть направлены на уменьшение скорости ветра и увеличение противодефляционной стойкости разрабатываемых пород путем их орошения.

Формирование отвалов вскрышных пород данным планом не предусматривается.

Окончательные мероприятия по защите от ветровой эрозии и снижению выдуваемых частиц вскрышных пород, является окончательная рекультивация карьера после окончания горных работ.

Накопление тепла и протекания экзотермических реакций в материалах отходов производства, способное к самопроизвольному возникновению горения, т.е. к самовозгоранию – исключено.

12 Изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов  для исключения их загрязнения

Учитывая, что добыча сырья будет осуществляться карьерным способом, с относительно небольшими глубинами, которая может оказывать воздействие только на первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, защита возможных ниже лежащих водоносных горизонтов не рассматривается.

Постоянная гидрографическая сеть на площади проектируемого карьера отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии. В условиях климата района разработки месторождения, атмосферные осадки не оказывают серьезного влияния.

В виду способа и технологии разработки месторождения, а так же свойств горных пород, мероприятия по специальной изоляции нижележащих горизонтов – не предусмотрены из-за нецелесообразности.

12 Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей.

Район расположения проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет. Уровень грунтовых вод в контуре карьера находится ниже его подошвы (грунтовые воды скважинами глубиной 3 - 5 м не вскрыты).

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются. Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

12 Очистка и повторное использование буровых растворов.

По данному плану промышленной разработки буровые работы не предусмотрены.

12 Ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом.

По данному Плану горных работ буровые работы не предусмотрены. Утилизация горюче-смазочных материалов на месторождении не предусмотрена. Отработанные горюче-смазочные материалы собираются в бочки и закрытые контейнеры с последующей отправкой на утилизацию специализированной организацией (ТОО «Ландфил») по договору.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера. Ориентировочное количество представлено в главе 12.6.

12 Мероприятия по озеленению СЗЗ.

Согласно  " Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447, настоящим Планом горных работ предусматриваются мероприятия по озеленению СЗЗ.

Озеленение санитарно-защитных зон необходимо проводить с учетом характера промышленных загрязнений, а также местных природно-климатических условий.

Для посадки на территории санитарно-защитных зон используются растения, устойчивые к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами, но при этом эффективные в санитарном отношении.

Согласно Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447 СЗЗ для предприятий IV, V классов предусматривает максимальное озеленение - не менее 60 % площади, для предприятий II и III класса - не менее 50 %, для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке промышленной площадью (объектами)), допускается озеленение свободных от застройки территорий с обязательным обоснованием в проекте по СЗЗ.

С учетом того что класс опасности предприятия по данному плану относится к IV категории, а так же природно-климатических условий и отсутствия жилой застройки посадка древесно-кустарниковых насаждений не предусмотрена.

Распространению или движению пыли препятствуют не только деревья и кустарники, но и газоны, которые задерживают поступательное движение пыли, перегоняемой ветром из разных мест.

Озеленение предприятия складывается из планируемого и естественного (Диев, 1997). Если первые два требуют определенных финансовых и материальных затрат, то естественное озеленение, хотя и формируется, как правило, из обедненных видами сообществ, практически бесплатное.

Большинство видов, используемых в озеленении, достаточно устойчивы к местным условиям, цветут и дают полноценные семена, однако самосев отмечен для сравнительно малой части видов. В целом интродуценты представляют важный компонент системы озеленения.

К растениям представленной природно-климатической зоны относятся ксерофиты - - растения сухих мест обитания, способные переносить продолжительную засуху и воздействие высоких температур («засухоустойчивые»). Ксерофиты составляют типичную флору пустынь и полупустынь, обычны на морском побережье и в песчаных дюнах.

Сроки посева семян при озеленении должны быть следующие: в весенний период - после согревания почвы до наступления жаркой сухой погоды. Конкретный срок высадки устанавливается по фактическим условиям.

План озеленения территории СЗЗ:

Таблица12.11.1.

	№№
	Год эксплуатации карьера
	Вид озеленения
	Травосмесь*

	1
	2
	3
	4

	1
	2026
	Планируемое (искусственное) 
	Табл.12.11.2

	2
	2027
	Естественное
	


Для данных местных условий рекомендуется следующий состав травосмеси для высадки:

Таблица 12.11.2.

	№№
	Название
	Название научное
	Проц.содержания в травосмеси*
	Норма расхода
	ГОСТ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Житняк пустынный
	Agropyron desertorum 
	50%
	10-15 кг/га
	ГОСТ 19451-93;

ГОСТ 12037-81

	2
	Типчак (овсяница бороздчата)
	Festuca valesiаca
	25%
	
	

	3
	Ломкоколосник ситниковый
	Psathyrostachys juncea
	25%
	
	


*Данный состав является ориентировочным и может корректироваться по фактическому наличию/отсутствию семян, а так же после наблюдением за всхожестью и приживаемости и возможностью добавления/исключения других видов.

Семена следует высевать только в безветренную погоду, обеспечивая равномерность рассева с помощью специальных разбросных сеялок, в т.ч. и ручных.
                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                          Директор 

ТОО «Теміржол Жөндеу»
                                                                              _____________   А.А.Терекбаев 

13  ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

	Оценка воздействия на окружающую среду разработки песка и глинистых пород  на участке «Шалкар» для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-Бейнеу Республики Казахстан.

	ИНВЕСТОР (ЗАКАЗЧИК)
	ТОО «Теміржол Жөндеу».»

	РЕКВИЗИТЫ
	Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 10, почтовый индекс 010000

	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
	РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,

Актюбинская область, 

В 6 км от г.Шалкар

	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
	План горных работ по добыче песка и глинистых пород участка Шалкар , расположенного в Шалкарском  районе Актюбинской  области РК для строительства автоблокировки на железнодорожном участке  Шалкар-Бейнеу и

	ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МА-ТЕРИАЛЫ 
	1. Рабочий проект.

2. Раздел «РООС».

3.Техническое задание на проектирование.

4. Копия Акта, удостоверяющего горный отвод

	ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

Директор - Жумагулов А.А.

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА
	0,0445 км2

	РАДУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ)
	СЗЗ – 283

	КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ ПРОИЗ-ВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ
	-

	НАМЕЧАЮЩИЕЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Нет

	НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ  ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (фактические показатели)
	Песок и глинистые породы (суглинки),

тыс. м3: 2026-2027 гг. – 2026 г - 94,592; 2027 г. - 40,539

	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
	Вскрышные работы.

Добычные работы.



	ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-МИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Экономическое развитие региона. Обучение и использование местных трудовых ресурсов. Платежи в бюджет.

	СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
	Срок ведения разработки 2026-2027 гг.

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ:
	

	1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ СЫРЬЯ:
	

	А/ МЕСТНОЕ
	

	Б/ ПРИВОЗНОЕ
	

	2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО
	Дизельное топливо – 11,62 т

Бензин – 1,88 т.

	3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
	От автономной ДЭС

	4. ТЕПЛО 
	Тепловая энергия –              Гкал

	УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

	АТМОСФЕРА

	ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХСЯ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ:
	

	СУММАРНЫЙ ВЫБРОС (г/с и т/год)


	 Max. 0,4206 г/с; 0685783 т/год

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ ВЫБРОСОВ
	г/с

т/г

Азота диоксид

0,0458

0,0738

Азота оксид

0,0074

0,012

Углерод (Сажа) 

0,0039

0,0064

Сера диоксид 

0,0061

0,0096

Углерод оксид

0,04

0,0643

Бенз/а/пирен

0,0000001

0,00000012

Фомальдегид

0,0008

0,0013

Алканы С12-19

0,020399

0,0325817

Сероводород

0,000001

0,0000011

Пыль неорганическая 70-20% SiO2 

0,296200

0,485800



	ПРЕДПОЛАГАМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТА

РНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
	По всем выделяющимся веществам превышения ПДКм.р. на границе СЗЗ не будет иметь места 

	ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,  ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ:
	В пределах нормы

	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
	-

	АКУСТИЧЕСКОЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень звукового давления не превышает допустимого для производственных и жилых территорий по СНиП309-7-84, ГОСТ 12.1.030-83, СНиП II-12-77

	ВИБРАЦИОННЫЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень вибрации не превышает допустимого по СНиП 13-04-86

	ВОДНАЯ СРЕДА

	ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ
	Привозная с близ.поселков

Расход воды на хоз.питьевые нужды  –32,2м3/год;

Расход воды на технологические нужды – 217,8 м3/год.

	РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ (М3/ГОД)
	                              -

	ПОСТОЯННЫЙ (М3/ГОД)
	-

	ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
	-

	- ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	-

	- ПОДЗЕМНЫЕ
	-

	- ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ
	-

	КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД:
	-

	- В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОТОКИ
	-

	- В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ
	-

	- В ПОСТОРОННИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
	25,8 м3/год - вывоз с использованием специального автотранспорта 

	КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО ИНГРЕДИЕНТАМ)
	-

	КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ В БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ ВОДОТОКИ)
	-

	ЗЕМЛИ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ:
	

	ПЛОЩАДЬ:
	

	- В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	-

	- ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	0,04456 км2

	В Т.Ч. ПАШНЯ
	-

	- ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
	-

	-НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	0,04456 км2

	- КАРЬЕРЫ
	0,0445 км2

	- ОТВАЛЫ
	

	- НАКОПИТЕЛИ
	

	- ПРОЧИЕ
	0,0006 км2

	НЕДРА

	ВИД И СПОСОБ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
	Открытый способ (Карьер)

	КОМПЛЕКСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ НЕДР ПОРОД
	-

	ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ
	Грунтовый резерв

	СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
	-

	ОБЪЕМ ПУСТЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ, СКЛАДИРУЕМЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ:
	-

	ЕЖЕГОДНО
	-

	ПО ИТОГАМ ВСЕГО СРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	-

	РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

	ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ
	Растительные сообщества с преобладанием биюргуновых и полынных группировок.

	ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
	Загрязнение растительности токсичными веществами при проведении работ не ожидается.

	ФАУНА

	ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ
	Источниками прямого воздействия являются:

механическое; химическое загрязнение;

временная утрата мест обитания;

причинение физического ущерба или

беспокойства живым организмам.

	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ)
	-

	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

	ОБЪЕМ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ
	Отходы, образующиеся при эксплуатации карьера:

Металлолом 0,53 т/год

Отработанные масла 1,43 т/год

Промасленная ветошь 0,07 т/год

Твердые бытовые отходы 0,32 т/год

	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ  И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
	Перечисленные отходы производства и потребления вывозятся для утилизации и складирования на спец. предприятия и полигоны. 

	НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Радиоактивные источники отсутствуют.

	ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

	ПОТЕЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛО-ГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ОБЪЕКТЫ:
	Отсутствуют.

	ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	Низкая.

	РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Территория карьера

	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
	Воздействие при проведении работ по разработке карьера низкое, длительное и небольшого масштаба.

Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.

	ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА
	Значимых изменений окружающей среды не ожидается.

Инвестиции являются благоприятным фактором развития социально-общественной сферы. 

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА (ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ
	ТОО «Теміржол Жөндеу» на всех этапах работ намерена осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования.

При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.


14 Технико-экономическое обоснование

	Данный раздел разработан на основании пп.4, п.4, главы 2, «Инструкции по составлению плана горных работ» утвержденной приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года.

	

	

	Расчеты произведены на первый год работы карьера исходя из известных налоговых ставок, МРП и среднерыночных цен на момент составления Плана горных работ.

	14.1. Капитальные вложения.

	Капитальные вложения, для приобретения основных средств не планируются. Будут использованы имеющиеся в наличии оборудование, транспорт, материально-техническая база.

	

	

	

	14.2. Эксплуатационные расходы

	Заработная плата.

	Период:
	2026 г.

	Колличество персонала*:
	16

	Колличество рабочих смен/г:
	67

	Средний месячный оклад*:
	200000

	Социальные отчисления (1 чел)
	

	3,5% от ЗП-ОПВ:
	6300

	Социальный налог (1 чел)
	

	9.5% от (ЗП - ОПВ - ВОСМС) - СО:
	10610

	Обязательное соц. мед. страхование:
	

	2% от (ЗП):
	4000

	Всего расходы на заработную плату в год:

	((200000+6300+10610+4000) x (67/30)) x 16 = 7893851 тенге

	*колличество и средний оклад работников, занятых непосредственно добычей полезного ископаемого

	

	

	Приобретение ГСМ.

	Цена дизельного топлива, тг/л*:
	310

	Требуемое колличество ДТ, т:
	11,62

	Требуемое колличество ДТ, л:
	13827,8

	Приобретение ДТ, тг:
	4286618

	

	Цена бензина, тг/л*:
	210

	Требуемое колличество бензина, т:
	1,88

	Требуемое колличество бензина, л:
	2648

	Приобретение бензина, тг:
	556080

	

	Цена моторного масла, тг/л*:
	1100

	Требуемое колличество масла, т:
	2

	Требуемое колличество масла, л:
	2220

	Приобретение моторного масла, тг:
	2442000

	*средняя цена по региону, на момент составления Плана горных работ

	Всего расходы на приобретение ГСМ в год:

	4286618+556080+2442000 = 7284698 тенге

	

	Комунальные расходы.

	Тариф водопотребления, тг/куб.м*:
	294,76

	Водопотребление, куб/м:
	250

	Расходы на водопотребление, тг:
	73690

	

	Тариф водоотведения, тг/куб.м*:
	133,08

	Водоотведение, куб/м:
	25,8

	Расходы на водоотведение, тг:
	3434

	

	Тариф на прием отходов, тг/т*:
	2500

	Кол.отходов производства, т:
	2,35

	Расходы на передачу отходов, тг:
	5875

	*средняя цена по региону, на момент составления Плана горных работ

	Всего комунальных расходов в год:

	73690+3434+5875 = 82999 тенге

	

	Неучтенные расходы.

	Неучтенные расходы принимаются ориентировочно в размере 10% от основных эксплуатационных.

	

	Неучтенных расходов в год:

	(7893851+7284698+82999) x 10% = 1526155 тенге

	

	Итого эксплуатационных расходов в год:

	16787703 тенге

	

	14.3. Налоги и другие платежи

	Налоги и другие платежи расчитаны из расчета действующих налоговых ставок, МРП и прочих коэффициентов на момент проектирования Плана горных работ.

	

	Налог на добычу полезного ископаемого в год:

	Налоговая ставка (МРП за куб.м):
	0,015

	1 МРП:
	4325

	Объем добычи в год, куб.м:
	94592

	Итого, тенге:
	6136656

	

	Социальный налог (учтен при расчете ЗП), тенге:

	Итого, тенге:
	379131
	

	

	Налог на транспортные средства в год:

	Грузовые и спец автомобили (свыше 5 т)

	Колличество:
	10

	Ставка (МРП за ед.):
	9

	1 МРП:
	4325

	Налог на груз.и спец. авто, тг.:
	389250

	Спец.техника

	Колличество:
	2

	Ставка (МРП за ед.):
	3

	Налог на спец.технику, тг:
	25950

	Итого, тенге:
	415200

	

	Платежи за загрязнение окружающей среды в год:

	Плата за выбросы в окруж.среду, тг:
	32446

	Плата за передвижные источники, тг:
	199469

	Итого, тенге:
	231915

	

	Итого налогов и платежей в год:

	6783771 тенге

	

	14.4.Расчет дохода и прибыли от промышленной эксплуатации

	Данные расчеты приведены ориентировочно, основываясь на среднерыночных ценах на продукцию, на основных видах затрат и действующих налоговых ставок, без учета косвенных налогов, дополнительных платежей, амортизационных расходов, подрядных договоров и т.п. на этапе первоначального проектирования.



	

	

	

	Среднерыночная цена добываемого ОПИ за 1 куб.м, тенге:
	

	
	1000

	Объем добычи, куб.м:
	94592

	Капитальные вложения, тг:
	0

	Эксплуатационные расходы, тг:
	16787703

	Налоги и платежи, тг:
	6783771

	Доход, тенге:
	94592000

	Расход. тенге:
	23571474

	Прибыль, тенге:
	71020526

	*корпоративный подоходный налог (20%) - 14204105,2 тенге
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