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КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к Проекту «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)»
к «Плану горных работ по добыче технической поваренной соли на Участке Киякты в Мангистауском районе
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Введение

Настоящая работа представляет собой оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту «План горных работ по добыче технической поваренной соли на Участке Киякты в Мангистауском районе Мангистауской области».
Основанием для разработки проекта является определение потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей среды и вызываемых ими последствий. 
Оценка воздействия на окружающую среду – процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан. 
Целью оценки воздействия на окружающую среду является определение целесообразности и приемлемости деятельности исследуемого объекта и обоснование экономических, технических, организационных, санитарных, государственно-правовых и других мероприятий по обеспечению безопасности окружающей среды. 
Процедура ОВОС - это:
· способ выявления, анализа и оценки явных и скрытых нарушений естественного состояния компонентов природной среды, приводящих к ее деградации либо ухудшению условий проживания населения и экологических рисков в целом, непосредственно связанных с деятельностью предприятия; 
средство самоконтроля предприятия за экологическими последствиями своей деятельности в целях предупреждения и ликвидации допущенных нарушений природоохранных норм и правил.
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Площадь Горного отвода - это площадь, включающая в себя промышленные запасы технической поваренной соли участка Киякты.
Месторождение Киякты в административном отношении размещается на территории Мангистауского района Мангистауской области, находится в 8 км к северо-востоку от с. Киякты. В зоне действия проектируемого предприятия отсутствуют постоянные, жилые зоны. 
Режим работы карьера – сезонный (28 рабочих дня), вахтовым методом (7 дней в неделю). Количество рабочих смен – 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов. 
Площадь Горного отвода составляет 0,4424 кв. км.
В орографическом отношении месторождение расположено на полуострове Бузачи. Поверхность в районе месторождения представляет собой  пониженную песчаную равнину с почти горизонтальной, нередко с пологобугристой поверхностью, абсолютные отметки которой, как правило, отрицательные – от минус 12,0 м до минус 17,5 м. Зарегистрировано значительное число соровых понижений различных по размеру и конфигурации.
Географические координаты угловых точек участка.
	Номера угловых точек
	КООРДИНАТЫ

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	              44° 49' 34,37"́                                                                                           
	            51° 44' 20,13"́                                                                                           

	2
	              44° 49' 37,68"́                                                                                           
	            51° 44' 27,02"́                                                                                           

	3
	              44° 49' 36,62"́                                                                                           
	            51° 44' 49,89"́                                                                                           

	4
	              44° 49' 29,19"́                                                                                           
	            51° 44' 54,74"́                                                                                           

	5
	              44° 49' 18,99"́                                                                                           
	            51° 44' 22,43"́                                                                                           

	6
	              44° 49' 13,84"́                                                                                           
	            51° 44' 16,97"́                                                                                           

	7
	              44° 49' 22,73"́                                                                                           
	            51° 44' 41,88"́                                                                                           

	8
	              44° 49' 23,03"́                                                                                           
	            51° 44' 30,98"́                                                                                           

	9
	              44° 49' 26,53"́                                                                                           
	            51° 44' 24,12"́                                                                                           

	Площадь     0,4424кв.км,  (44,24га).


По глубине отработки граница Горного отвода соответствует нижнему контуру балансовых запасов и находится на глубине до  1,8 м от дневной поверхности при средней глубине 1,7 м.
В СЗЗ леса, сельскохозяйственные угодия, селитебных территорий, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятники архитектуры отсутствуют.
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Общая характеристика района
Месторождение Киякты в административном отношении размещается на территории Мангистауского района Мангистауской области, находится в 8 км к северо-западу от с.Киякты.
Карьер в пределах горного отвода представляет собой многоугольник с размерами сторон  250 м х 160 м. 
Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану в пределах горного отвода- 205882 м2. (четр.5). 
Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой солью. В рельефе она выделяется в виде котловины с абсолютными отметками от минус 19,7 м до минус 19,5 м.         
В осенне-зимне-весенний период соль с поверхности покрыта рапой слоем до 10-12 см.  Подстилается соль современными уплотненными соровыми песками, обводненными.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.
Месторождение Киякты в административном отношении размещается на территории Мангистауского района Мангистауской области, находится в 8 км к северо-востоку от с. Киякты (рис. 1).
Площадь Горного отвода составляет 0,4424 кв. км.
В орографическом отношении месторождение расположено на полуострове Бузачи. Поверхность в районе месторождения представляет собой  пониженную песчаную равнину с почти горизонтальной, нередко с пологобугристой поверхностью, абсолютные отметки которой, как правило, отрицательные – от минус 12,0 м до минус 17,5 м. Зарегистрировано значительное число соровых понижений различных по размеру и конфигурации.
 Район месторождения относится к северной зоне пустынь с резко континентальным аридным климатом. Количество среднегодовых осадков составляет 150-170 мм, при этом они распределяются неравномерно по сезонам. Наибольшее количество осадков выпадает в  апреле и сентябре. Испаряемость превышает 1200 мм в год. Почти постоянно дуют ветры, иногда достигающие штормовой силы. Лето жаркое со средней температурой воздуха в июле + 27˚С. Максимальная температура достигает + 45˚С. Зима холодная со средней температурой воздуха в январе –5˚С. Минимальная температура составляет –15˚С. 
Постоянных водотоков на территории нет.
Растительный покров на всей территории района развит слабо и неравномерно, местами на значительных площадях, сложенных развеваемыми песками или глинистыми засоленными отложениями, он полностью отсутствует. Скудная растительность исключительно травянистая, типично пустынная, преимущественно солянковая и полынная. В пределах песчаных массивов растительность представлена кустарниками – баялаш, караборак, шынгыл, саксаул.
Почвы в районе соров, к одному из которых приурочено месторождение, характеризуются чрезвычайно низким содержанием гумуса и большой засоленностью. По берегам соров почвы серые, слабо песчанистые, сильно засоленные, лишенные всякой растительности. В июле-августе берега соров покрываются соленой коркой толщиной 1-3 мм.
Древесная растительность в районе отсутствует. Пустынный характер местности, аридный климат, отсутствие плодородных почв определяют непригодность сельхозугодий для земледелия. Земли используются для выпаса и зимовки скота. 
Система разработки карьера
По способу развития рабочей зоны при добыче способ разработки является панельный, с выемкой соли в панелях горизонтальными слоями. При разработке соли действует схема: бульдозер-рыхлитель – бульдозер – штабель скученной соли – экскаватор – автосамосвал – обогатительная установка.
Основные параметры и элементы системы разработки добычного горизонта представлены в таблице 4.8.1.1, которые приняты и рассчитаны в соответствии с “Нормами технологического проектирования” (4) и “ Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы ” (2)
Горно-технологическое  оборудование
На производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.
На добычных работах:
- бульдозер ДЗ-110А с рыхлителем – 1 ед. 
- экскаватор ЕК-270LС – 1 ед.
- автосамосвал SHAANXI ЫЧ 3254 – 1 ед.
На вспомогательных работах:
- машина поливомоечная КАМАЗ-53212
- автозаправщик. 1 ед.
- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,
- бульдозер ДЗ-110А– (тот же что и на добыче). 
Отвальные работы
В связи с отсутствием вскрыши отвальные работы не планируются.
Рекультивация
В связи с особенностями полезного ископаемого, условиями его нахождения и накопления, а также с технологией добычных работ рекультивация объектов ведения горных работ не предусматривается.
Производительность и режим работы
По условиям Технического задания (прилож. 1)  годовая производительность солепромысла по полезному ископаемому составляет, тыс. т: 2026-2035гг – по 3000 куб.м. 
Учитывая, что оптимальным периодом ведения добычи, по времени наличия поверхностной рапы,  является  период с мая по август. режим работы карьера – сезонный, вахтовым методом (7 дней в неделю). Количество рабочих смен – 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов. Учитывая небольшой объем добычи, планом предусматривается в общей сложности не более четырех смен в год. Следовательно, солевой промысел работает 28 рабочих дня в году, 28 смен, 224 часа. При таком режиме сменная производительность промысла составит 107,14 м.куб. в смену, 13,4 куб.м. в час. 
Годовая задолженность оборудования, используемого на добычных работах, отражена в таблицах  4.8.4.2 – 4.8.4.4. 
Радиационные условия
По данным гамма-промера керна скважин и стенок шурфов гамма-активность пород месторождения составляет: подстилающие соль пески 6-8 мкр/час; подстилающие глины – 8-10 мкр/час; соль – 3-4 мкр/час, что позволяет отнести их к породам I группы, используемых без ограничений, а условия производства горных работ считать радиационно безопасными.
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Расчет выбросов загрязняющих веществ
По условиям Технического задания (приложение 1) и, исходя из количества эксплуатационных запасов, годовая производительность карьера по полезному ископаемому составит 2026-2035 гг. 50 тыс. м3.. Годовая производительность карьера по горной массе отражена в Календарном плане горных работ. 
Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при рыхлении и скучивании полезного ископаемого (от бульдозера – ист. 6001), при экскавации и погрузке полезного ископаемого (от экскаватора – ист. 6002), при транспортировке добытого полезного ископаемого (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), при работе ДЭС (ист. 0001). 
Отходы, образующиеся при эксплуатации карьера:
Металлолом 0,19 т/год
Отработанные масла 0,96 т/год
Промасленная ветошь 0,15 т/год
Твердые бытовые отходы 0,16 т/год.

[bookmark: _GoBack]Воздействие при проведении работ по разработке карьера низкое, длительное и небольшого масштаба.Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует. Значимых изменений окружающей среды не ожидается.
Инвестиции являются благоприятным фактором развития социально-общественной сферы. 
ИП «Жасканат» на всех этапах работ намерена осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования.
При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.


