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Введение

Настоящая работа представляет собой оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) к проекту «План горных работ по добыче технической поваренной соли на Участке Киякты в Мангистауском районе Мангистауской области».

Основанием для разработки проекта является определение потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей среды и вызываемых ими последствий. 
Оценка воздействия на окружающую среду – процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан. 
Целью оценки воздействия на окружающую среду является определение целесообразности и приемлемости деятельности исследуемого объекта и обоснование экономических, технических, организационных, санитарных, государственно-правовых и других мероприятий по обеспечению безопасности окружающей среды. 
Процедура ОВОС - это:
· способ выявления, анализа и оценки явных и скрытых нарушений естественного состояния компонентов природной среды, приводящих к ее деградации либо ухудшению условий проживания населения и экологических рисков в целом, непосредственно связанных с деятельностью предприятия; 
средство самоконтроля предприятия за экологическими последствиями своей( деятельности в целях предупреждения и ликвидации допущенных нарушений природоохранных норм и правил.
1.1 Общие сведения
Площадь Горного отвода - это площадь, включающая в себя промышленные запасы технической поваренной соли участка Киякты.
Месторождение Киякты в административном отношении размещается на территории Мангистауского района Мангистауской области, находится в 8 км к северо-востоку от с. Киякты. В зоне действия проектируемого предприятия отсутствуют постоянные, жилые зоны. 

Режим работы карьера – сезонный (28 рабочих дня), вахтовым методом (7 дней в неделю). Количество рабочих смен – 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов. 

Площадь Горного отвода составляет 0,4424 кв. км.

В орографическом отношении месторождение расположено на полуострове Бузачи. Поверхность в районе месторождения представляет собой  пониженную песчаную равнину с почти горизонтальной, нередко с пологобугристой поверхностью, абсолютные отметки которой, как правило, отрицательные – от минус 12,0 м до минус 17,5 м. Зарегистрировано значительное число соровых понижений различных по размеру и конфигурации.

Географические координаты угловых точек участка.
	Номера угловых точек
	КООРДИНАТЫ

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	              44° 49' 34,37"́                                                                                           
	            51° 44' 20,13"́                                                                                           

	2
	              44° 49' 37,68"́                                                                                           
	            51° 44' 27,02"́                                                                                           

	3
	              44° 49' 36,62"́                                                                                           
	            51° 44' 49,89"́                                                                                           

	4
	              44° 49' 29,19"́                                                                                           
	            51° 44' 54,74"́                                                                                           

	5
	              44° 49' 18,99"́                                                                                           
	            51° 44' 22,43"́                                                                                           

	6
	              44° 49' 13,84"́                                                                                           
	            51° 44' 16,97"́                                                                                           

	7
	              44° 49' 22,73"́                                                                                           
	            51° 44' 41,88"́                                                                                           

	8
	              44° 49' 23,03"́                                                                                           
	            51° 44' 30,98"́                                                                                           

	9
	              44° 49' 26,53"́                                                                                           
	            51° 44' 24,12"́                                                                                           

	Площадь     0,4424кв.км,  (44,24га).


По глубине отработки граница Горного отвода соответствует нижнему контуру балансовых запасов и находится на глубине до  1,8 м от дневной поверхности при средней глубине 1,7 м.
В СЗЗ леса, сельскохозяйственные угодия, селитебных территорий, территории заповедников, ООПТ, музеи, памятники архитектуры отсутствуют.

2.1 Оценка воздействия на окружающую среду
2.1 Общая характеристика района

Месторождение Киякты в административном отношении размещается на территории Мангистауского района Мангистауской области, находится в 8 км к северо-западу от с.Киякты.
Карьер в пределах горного отвода представляет собой многоугольник с размерами сторон  250 м х 160 м. 

Расчетная площадь отрабатываемого карьера по данному плану в пределах горного отвода- 205882 м2. (четр.5). 

Поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой солью. В рельефе она выделяется в виде котловины с абсолютными отметками от минус 19,7 м до минус 19,5 м.         

В осенне-зимне-весенний период соль с поверхности покрыта рапой слоем до 10-12 см.  Подстилается соль современными уплотненными соровыми песками, обводненными.

Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.
Месторождение Киякты в административном отношении размещается на территории Мангистауского района Мангистауской области, находится в 8 км к северо-востоку от с. Киякты (рис. 1).

Площадь Горного отвода составляет 0,4424 кв. км.

В орографическом отношении месторождение расположено на полуострове Бузачи. Поверхность в районе месторождения представляет собой  пониженную песчаную равнину с почти горизонтальной, нередко с пологобугристой поверхностью, абсолютные отметки которой, как правило, отрицательные – от минус 12,0 м до минус 17,5 м. Зарегистрировано значительное число соровых понижений различных по размеру и конфигурации.

 Район месторождения относится к северной зоне пустынь с резко континентальным аридным климатом. Количество среднегодовых осадков составляет 150-170 мм, при этом они распределяются неравномерно по сезонам. Наибольшее количество осадков выпадает в  апреле и сентябре. Испаряемость превышает 1200 мм в год. Почти постоянно дуют ветры, иногда достигающие штормовой силы. Лето жаркое со средней температурой воздуха в июле + 27˚С. Максимальная температура достигает + 45˚С. Зима холодная со средней температурой воздуха в январе –5˚С. Минимальная температура составляет –15˚С. 

Постоянных водотоков на территории нет.

Растительный покров на всей территории района развит слабо и неравномерно, местами на значительных площадях, сложенных развеваемыми песками или глинистыми засоленными отложениями, он полностью отсутствует. Скудная растительность исключительно травянистая, типично пустынная, преимущественно солянковая и полынная. В пределах песчаных массивов растительность представлена кустарниками – баялаш, караборак, шынгыл, саксаул.

Почвы в районе соров, к одному из которых приурочено месторождение, характеризуются чрезвычайно низким содержанием гумуса и большой засоленностью. По берегам соров почвы серые, слабо песчанистые, сильно засоленные, лишенные всякой растительности. В июле-августе берега соров покрываются соленой коркой толщиной 1-3 мм.

Древесная растительность в районе отсутствует. Пустынный характер местности, аридный климат, отсутствие плодородных почв определяют непригодность сельхозугодий для земледелия. Земли используются для выпаса и зимовки скота. 

2.2 Климатическая характеристика района

Климат района расположения На месторождении Киякты континентальный, сухой,  с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года – достаточно холодная зима и очень жаркое лето.

Характерны значительные суточные и годовые колебания температур воздуха. Малое количество выпадающих атмосферных осадков, высокая испаряемость. 

Климатические условия района строительства по данным метеостанции Опорная  характеризуются следующими показателями:

· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 9,30С);

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца –   (-6,10С);

· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.

Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.

Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может продолжатся  до середины марта, средняя многолетняя высота снежного покрова достигает 10-12 см, максимальная - 33-41 см, минимальная - 1-3 см. 

Таблица 12.2.1 Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	24
	10
	11
	11
	12
	9
	10
	16


Таблица 12.2.2  Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,9
	3,4
	3,7
	3,9
	3,4
	2,9
	2,4
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9
	3,1
	3,1


2.3 Основные проектные данные

Заказчиком разработки Плана горных работ является ИП «Жасканат».

Срок эксплуатации карьера  2026-2035 г.г. (в данном разделе расчеты произведены сроком на 10 лет – 2026-2035 гг.)

Запасы технической поваренной соли находятся на Государственном балансе На их отработку выдан Горный отвод общей площадью  0,4424 км2. (прилож. 2). Геологические запасы в пределах контура проектируемого карьера по данному плану составляют 370,588 4 тыс. м3. Эксплуатационные запасы в контуре разработки с учетом потерь в технологических перемычках составляют 350,0 тыс. м3.
Согласно техническому заданию, годовая производительность в 2026-2035 гг – 35,0 тыс.м3.

Состав предприятия
Проектируемый солепромысел в своем составе будет иметь следующие объекты:

- солевой карьер; 

- промплощадку обогатительной установки (ОУ)*;
- площадку административно-бытовых помещений (АБП);

-  междуплощадочная автодорога;
Примечание - * строительство и функционирование обогатительной установки осуществляется по самостоятельному проекту. 
Солевой карьер занимает юго-восточную часть месторождения и охватывает все предоставленные Горным отводом  балансовые запасы.

АБП размещается западнее карьерного поля. 

Междуплощадочная дорога связывает панельные забои карьера с промплощадкой обогатительной установки (ОУ). 
Промплощадку ОУ рекомендуется разместить западнее солевого карьера, в 140 м от него. В проекте на ОУ следует предусмотреть площадку для мойки техники, используемой на добыче соли.
Земли, на которых размещаются объекты проектируемого производства как по своему орографическому положению, так по качеству плодородного слоя (точнее его отсутствием) являются не пригодными для сельского хозяйства.


Междуплощадочная  дорога
Обустроенная ранее по ранее спроектированному проекту. Длина 0,3 км, ширина земляного полотна  – 7,5м, проезжей части – 4,5м.  Строение дорожной одежды: песок  среднезернистый, Кф < 1, h=15см; щебень фракционированный, основной материал  фракции 40-70мм, расклинивающий материал фракции  5-20мм, h=25см, асфальтобетон, h=10см. 

Внутрикарьерные дороги.

Длина 0,12-0,5 км. Ширина 4,5 м. Тип покрытия – деревянный настил 
Электроснабжение 

Все горно-транспортное оборудование работает на автономных двигателях внутреннего сгорания. Годовой режим работы карьеров сезонной, в период, когда световой день более продолжительности смены. Поэтому обеспечение электроэнергией горного хозяйства не требуется. Электроэнергия необходима только для удовлетворения в ней административно- бытовых помещений.

Обеспечение электроэнергией площадки АБП осуществляется с использованием электроустановки, обслуживающей ОУ. 

Водоотвод  дождевых  и  талых  вод. 

За счет атмосферных осадков, поступающих в котловину сора, поддерживается годовой баланс рапы месторождения, используемой в качестве промывочной жидкости при обогащении добываемой природной соли. Поэтому нет необходимости в отводе дождевых и талых вод 

Характеристика полезного ископаемого.

Соль сора Киякты структурно представлена достаточно плотной породой кристаллического сложения, цементом которой служит пелитоморфная поваренная соль. Соль мономинеральна и представлена галитом. Содержание сульфатных солей незначительно. Но в значительных количествах содержатся песчаные  и илисто-глинистые частицы, что придает солям серый цвет. Содержание нерастворимого в воде остатка находится в пределах 15-40%.

Солевой состав поваренной соли сора Киякты следующий: NaCl  81,1- 96,7%; KCl  0.2-0.7%; CaSO4 2,2-8,8%; MgSO4  0,1-7,2%; MgCl2  0,1-4,4%; Ca(HCO3)2  0,1-0,2%. Такие компоненты в растворимой части соли, как трехвалентное железо, бром и иод отсутствуют.

Объемная масса солей сора Киякты, равная 1,75 г/см3, принята по аналогии.

Поваренная соль в недрах не отвечает требованиям ТУ РК 45-01-91 «Соль поваренная для технических целей», применяемую нефтепромыслами п-ва Бузачи для очистки фильтров парагенераторов. Технология обогащения природной соли с получением соли технической по ТУ РК 45-01-91 освоена в процессе опытно-промышленной добычи. Схема обогащения включает обезшламливание природной (добытой) соли, одностадийную промывку продукта рапой сора, естественную сушку товарного продукта – технической поваренной соли. Схема эффективна при содержании в природных солях нерастворимого остатка до 30%. При этом извлечение NaCl в товарный продукт составляет 95%. Затраты на строительство натуральной технологической линии невелики поскольку аппаратурное оформление схемы состоит из стандартного оборудования (насос Х-20/30, глиномешалка ГМ-1, вибросито ВС-1, оснастка, материалы), применяемого при бурении нефтяных скважин.

Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче способ разработки является панельный, с выемкой соли в панелях горизонтальными слоями. При разработке соли действует схема: бульдозер-рыхлитель – бульдозер – штабель скученной соли – экскаватор – автосамосвал – обогатительная установка.

Основные параметры и элементы системы разработки добычного горизонта представлены в таблице 4.8.1.1, которые приняты и рассчитаны в соответствии с “Нормами технологического проектирования” (4) и “ Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы ” (2)

Горно-технологическое  оборудование

На производстве горных работ будут задолжены следующие механизмы.

На добычных работах:

- бульдозер ДЗ-110А с рыхлителем – 1 ед. 
- экскаватор ЕК-270LС – 1 ед.

- автосамосвал SHAANXI ЫЧ 3254 – 1 ед.

На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная КАМАЗ-53212

- автозаправщик. 1 ед.

- вахтовый автобус КАВЗ-3976, 1 ед.,

- бульдозер ДЗ-110А– (тот же что и на добыче). 
Отвальные работы

В связи с отсутствием вскрыши отвальные работы не планируются.

Рекультивация

В связи с особенностями полезного ископаемого, условиями его нахождения и накопления, а также с технологией добычных работ рекультивация объектов ведения горных работ не предусматривается.

Производительность и режим работы

По условиям Технического задания (прилож. 1)  годовая производительность солепромысла по полезному ископаемому составляет, тыс. т: 2026-2035гг – по 3000 куб.м. 

Учитывая, что оптимальным периодом ведения добычи, по времени наличия поверхностной рапы,  является  период с мая по август. режим работы карьера – сезонный, вахтовым методом (7 дней в неделю). Количество рабочих смен – 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов. Учитывая небольшой объем добычи, планом предусматривается в общей сложности не более четырех смен в год. Следовательно, солевой промысел работает 28 рабочих дня в году, 28 смен, 224 часа. При таком режиме сменная производительность промысла составит 107,14 м.куб. в смену, 13,4 куб.м. в час. 

Годовая задолженность оборудования, используемого на добычных работах, отражена в таблицах  4.8.4.2 – 4.8.4.4. 

Радиационные условия

По данным гамма-промера керна скважин и стенок шурфов гамма-активность пород месторождения составляет: подстилающие соль пески 6-8 мкр/час; подстилающие глины – 8-10 мкр/час; соль – 3-4 мкр/час, что позволяет отнести их к породам I группы, используемых без ограничений, а условия производства горных работ считать радиационно безопасными.

2.4 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается интенсивным загрязнением атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при производстве горных работ, зависят от ряда факторов. На интенсивность загрязнения воздушной среды влияют климатические, технологические и организационные особенности производства горных работ, а также состав и консистенция разрабатываемых пород. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом карьере являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: погрузчик, экскаватор, автотранспорт и т.д. В воздушную среду поступает значительное количество минеральной пыли при осуществлении операций по экскавации, погрузке, выгрузке, транспортировке отвальной горной массы и товарной продукции, а также при ветровой эрозии незакрепленной поверхности отвалов и уступов карьера.

Снижение интенсивности пылеобразования при производстве горных работ в открытых горных выработках и на отвалах достигается за счет увлажнения пород, пылеподавления и пылеулавливания.

Интенсивность пылевыделения при экскавации пород, при погрузке на автотранспорт снижается с помощью увлажнения породы и орошения с применением растворов поверхностно-активных веществ.

Мероприятия по снижению запыления карьерного воздуха при транспортировке пород сводятся к снижению интенсивности пыления с перевозимых пород и пылеобразования при движении автотранспорта на карьерных дорогах. Для уменьшения пылеобразования при транспортировке  вскрышных пород в кузове автосамосвала предусматривается движение транспорта с пониженной скоростью, следствием чего является уменьшение сдува пыли встречным потоком воздуха при движении и уменьшение потерь при транспортировке.

Мероприятия, предотвращающие взметание пыли с поверхностей отвалов и элементов карьера, сводятся к периодическому орошению этих поверхностей и проведением биологической рекультивации.

2.4 Пылеподавление на карьере
При производстве добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных работах будет происходить:

· при движении транспортных средств по внутрикарьерным дорогам;

· при проведении вскрышных работ;
· при экскавации и погрузке пород.

Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по суммарному количеству) будут служить забой, незакрепленные поверхности бортов карьера, неблагоустроенные автодороги.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

· систематическое водяное орошение внутрикарьерных автодорог, забоя при зчистных и добычных операциях, незакрепленная поверхность отвала,

· предупреждать перегруз автосамосвалов для исключения просыпей горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

2.4 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Потенциальными  элементами окружающей среды, подвергающимися загрязнению от действия карьера, могут являться атмосферный воздух, почвы, открытые водоемы и подземные воды.  

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:
- разработка вскрыши;
- экскавация и погрузка пород;

- транспортировка горной массы по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

2.4 Расчеты выбросов загрязняющих веществ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». РНД 211.2.02.04-2004.
2.4 Карьерные выбросы при эксплуатации
Расчет выбросов загрязняющих веществ

По условиям Технического задания (приложение 1) и, исходя из количества эксплуатационных запасов, годовая производительность карьера по полезному ископаемому составит 2026-2035 гг. 50 тыс. м3.. Годовая производительность карьера по горной массе отражена в Календарном плане горных работ (таблица 5.8.7.1). 

Расчет годового времени функционирования для источников сделан в разделе 5.8.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: при рыхлении и скучивании полезного ископаемого (от бульдозера – ист. 6001), при экскавации и погрузке полезного ископаемого (от экскаватора – ист. 6002), при транспортировке добытого полезного ископаемого (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), при работе ДЭС (ист. 0001). 

Расчет годовой продолжительности работ по операциям представлен в разделе 5.7.
	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (рыхление и скучивание))

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2026-2035 гг. - 3000 куб.м.

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2026-2035 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	3000

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,75

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2026-2035 гг.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	5250

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	1124

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	140,50

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	245,88

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2026-2035 гг.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	22

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2026-2035 гг.
	 
	шт.
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,1311

	Валовый выброс:                                                                 
	2026-2035 гг.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0101

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер ДЗ-110А

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026-2035 гг. - 22

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	2026-2035 гг.

	0,013
	0,29
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0092

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0015

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0044

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0057

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0286

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000001

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0086


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер ДЗ-110А

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026-2035 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0092

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0015

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0044

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0057

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,0286

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000001

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0086

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,1311
	0,0101


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Экскаватор ЕК-270LС (экскавация и  погрузка  полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2026-2035 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	35000

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,75

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2026-2035 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	61250

	
	
	
	
	
	

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	829

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	103,625

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	181,34

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2026-2035 гг.
	R
	час
	 
	338

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2026-2035 гг.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,1523

	Валовый выброс:                                                              
	2026-2035 гг.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	0,1852

	
	
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Экскаватор ЕК-270LС

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026-2035 гг. - 338

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	2026-2035 гг.

	0,015
	5,07
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,1622

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,0264

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,0786

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,1014

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	0,507

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000016

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,1521


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Экскаватор ЕК-270LС

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026-2035 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,1622

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,0264

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,0786

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,1014

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	0,507

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000016

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,1521

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,1523
	0,1852


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал SHAANXI SX 3254 (транспортировка полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	20

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	25

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2026-2035 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	6,7

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	1,2

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2026-2035 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	8,1

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2026-2035 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	35000

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2026-2035 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	4321

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	9

	Количество часов работы в пределах карьера
	2026-2035 гг.
	R
	час
	 
	649

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2026-2035 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	27

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2026-2035 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2026-2035 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	0

	Максимальный разовый выброс
	2026-2035 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0006

	Валовый выброс:                                                               
	2026-2035 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0014

	
	
	
	
	
	

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал SHAANXI SX 3254

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2026-2035 гг. - 649

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	0

	0,013
	8,44
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,2701

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0439

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,1308

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,1687

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,8437

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000028

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,253


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе SHAANXI SX 3254

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	0

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,2701

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0439

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,1308

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,1687

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,8437

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000028

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,253

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0006
	0,0014


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 004 Вспомогательные механизмы и транспорт
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2026-2035 гг. годы
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026-2035 гг.
	
	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	Дизельные

	Бульдозер 
	11,2
	0,013
	-
	0,15
	-

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	28
	0,013
	-
	0,36
	-

	Автозаправщик
	19
	0,013
	-
	0,25
	-

	Всего
	 
	 
	 
	0,76
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	16
	-
	0,014
	-
	0,22

	Всего
	 
	-
	 
	 
	0,22

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	R – время работы

	Расчет приведен в таблице


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	2026-2035 гг.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	11,2
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0047

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0008

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0023

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0029

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0146

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000005

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0044

	Поливомоечная машина
	0,013
	28
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0116

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0019

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0056

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0073

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0364

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000012

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0109

	Автозаправщик
	0,013
	19
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0079

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0013

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0038

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0049

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0247

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000008

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0074

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	16
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,0072

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0012

	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0001

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0004

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	0,1344

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000005

	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,0224

	Итоговые выбросы от источника выделения 004 Вспомогательные механизмы

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,0314

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0051

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0119

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0156

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	0,2101

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000029

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,0224

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0227

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм


	Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 005 Заправка ГСМ
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2026-2035 гг..
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026-2035 гг.
	
	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	Дизельные

	Бульдозер (рыхлен+скучив+вспом)*
	11,2
	0,013
	 
	0,15
	 

	Экск./погруз.*
	338
	0,015
	 
	5,07
	 

	Автосамосвал, 1 ед.
	973
	0,013
	 
	12,65
	 

	Поливом. машина
	28
	0,013
	 
	0,36
	 

	Автозаправщик
	19
	0,013
	 
	0,25
	 

	ДЭС*
	224
	0,004
	 
	0,90
	 

	Всего
	 
	 
	 
	19,37
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	6,11
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	16
	 
	0,014
	 
	 
	0,22

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 6,11 т в 2026-2035 гг..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.

	Список литературы:

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья(прил. 17).


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2026-2035 гг.
	VКМ
	т
	 
	6,11

	
	2026-2035 гг.
	
	м3
	 
	7,27

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2026-2035 гг.
	QOZ
	м3
	 
	0

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2026-2035 гг.
	QVL
	м3
	 
	7,27

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2026-2035 гг.
	R
	час
	VКМ (м3)/0,4
	19

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2026-2035 гг.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000019

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2026-2035 гг.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,0001818

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2026-2035 гг.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,000201

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0002

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	6E-07

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

Источник выделения № 001  Дизель-генераторы

Список литературы: МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004
Дизельное топливо. 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230, 1 ед, номинальная мощность  ДЭС 20 кВт (группа А), годовой расход топлива: 2026-2035гг –0,9 т.

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 
[image: image1.wmf]3600
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еi -
выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч (таблица 1);

Рэ - 
эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки; 1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:
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, т/год, где:

qi -
выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (таблица 3);

Bгод - 
расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Максимальный разовый выброс

	Код ЗВ
	Примесь
	еi
	Выброс г/с

	
	Азота оксиды 
	10,3
	0,0572

	0301
	Азота диоксид*
	
	0,0458

	0304
	Азота оксид*
	
	0,0074

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,7
	0,0039

	0330 
	Сера диоксид 
	1,1
	0,0061

	0337 
	Углерод оксид 
	7,2
	0,0400

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,000015
	0,0000001

	1325
	Формальдегид
	0,15
	0,0008

	2754 
	Углеводороды С12-С19 
	3,6
	0,0200


* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО
Валовый выброс 

	Код ЗВ
	Наименование
	qi
	Выброс вещества, т/год
	ПДК средне​суточная,
	ОБУВ ориентир, безопасн. УВ, мг/м3
	Класс опас​ности 

	
	 вещества
	
	2026-2035 гг.
	мг/м3 
	
	

	 
	Азота оксиды, в т.ч. 
	43
	0,0385
	0.04 
	 
	2

	0301
	Азота диоксид*
	 
	0,0308
	0,04
	 
	2

	0304
	Азота оксид*
	 
	0,005
	0,04
	 
	2

	0328
	Сажа 
	3
	0,0027
	0,05
	 
	3

	0330
	Сера диоксид
	4,5
	0,004
	0,05
	 
	3

	0337
	Углерод оксид 
	30
	0,0269
	3
	 
	4

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,000055
	0,00000005
	0.000001 
	 
	1

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,0005
	0,003
	 
	2

	2754
	Углеводороды С12-С19 
	15
	0,0134
	1
	 
	4

	 
	ВСЕГО: 
	 
	0,08330005
	 
	 
	 

	* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО


2.4 Анализ результатов расчетов выбросов

Результаты проведенных расчетов показывают, что при Добыче технической поваренной соли на Участке Киякты, эксплуатируемого «Жасканат», количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит – 6 ед. 5 источников являются неорганизованными (6001-6005), 1 источник организованный (0001).
Сводная таблица результатов расчетов представлена в таблице 12.4.6.1  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отражены в таблице 12.4.6.2.

2.4 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

Координаты площадного источника заданы путем указания координат центра площадного источника, его ширины и длины.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

· уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

· максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

· степень опасности источников загрязнения;

· поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов:

Приложение 1 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и Приложение 2 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»  к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, утвержденным приказом МЗ РК 18.08.2004 №629

Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем источникам загрязнения атмосферного воздуха, имеющим место при разработке грунтов. При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ взят расчетный прямоугольник с размером 1500 x 1500 м, с шагом сетки 50 x 50м, количество расчетных точек 31 х 31. Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования площадки.

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не  вводилась.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых при эксплуатации карьера по добыче грунтов показал, что концентрация на уровне расчетной СЗЗ, вписывающуюся в СЗЗ, отстроенную от источников выбросов, не превысила допустимых нормативов. Так как ближайшее поселение удалено на расстояние, в десятки раз превышающее радиус расчетной СЗЗ, жилая зона в расчет не включалась. Расчет рассеивания выбросов произведен с учетом фактора, учитывающего группы одновременного функционирования источников выбросов.Результаты расчетов с картами-схемами изолиний расчетных концентраций представлены на рис. 10.1-10.9.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ  ПК ЭРА v3.0.                Модель: МРК-2014        (сформирована 24.06.2026 14:50)

      Город     :003  Шетпе.

      Объект    :0029 Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат».

      Вар.расч. :1    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   9.4328 |   5.1404 |   0.8627 |нет расч. |   0.8053 |   5 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II)оксид (Азота оксид)(6) |   0.7668 |   0.4178 |   0.0700 |нет расч. |   0.0654 |   5 | 0.4000000 |  3  |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |  13.2188 |   5.6747 |   0.5084 |нет расч. |   0.5075 |   5 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   2.2884 |   1.2440 |   0.1980 |нет расч. |   0.1966 |   5 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0005 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.1689 |   0.6421 |   0.1009 |нет расч. |   0.1006 |   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)(54)|   5.6353 |   1.7960 |   0.1975 |нет расч. |   0.1880 |   5 | 0.0000100*|  1  |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.0079 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   1 | 0.0500000 |  2  |

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|   0.3275 |   0.3266 |   0.0336 |нет расч. |   0.0335 |   1 | 5.0000000 |  4  |

|      | /в пересчете на углерод/ (60)   |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2732 | Керосин (654*)                  |   1.4266 |   0.7773 |   0.1237 |нет расч. |   0.1229 |   4 | 1.2000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   0.0115 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |          |     |           |     |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |   5.8416 |   3.9752 |   0.2602 |нет расч. |   0.2523 |   3 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |          |     |           |     |

|      | вращающихся печей, боксит)(495*)|          |          |          |          |          |     |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   2.2890 |   1.2440 |   0.1980 |нет расч. |   0.1966 |   6 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  11.7212 |   6.3844 |   1.0535 |нет расч. |   1.0019 |   5 |           |     |

| __39 | 0333 + 1325                     |   0.0084 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |нет расч. |  Cm<0.05 |   2 |           |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК) - только для модели МРК-2014

  3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),         "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК.                                                                                                                                                                                                                         

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ при эксплуатации (2026-2035 года)

                                                 Таблица 12.4.6.2

	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	
	
	
	
	веществ

	
	
	
	
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	г/с
	т/год

	
	2026-2035 гг.
	
	
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бульдозер ДЗ-110А
	22
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0092

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0015

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0044

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0057

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,0286

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000001

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0086

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,1311
	0,0101

	Экскаватор ЕК-270LС на погрузке товарного сырья
	338
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,1622

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,0264

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,0786

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,1014

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	0,507

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,0000016

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,125
	0,1521

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,1523
	0,1852

	Автосамосвал на вывозе SHAANXI SX 3254 на вывозе полезного ископаемого в пределах карьера (1 шт.)
	649
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,2701

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0439

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,1308

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,1687

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,8437

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000028

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,253

	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0006
	0,0014

	Вспомогательные механизмы (4 шт)
	74,2
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,0314

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0051

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0119

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0156

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	0,2101

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000029

	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,0224

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0227

	Заправка  ГСМ
	19
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000006

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0002002

	ДЭС
	224
	Организованный выброс
	1
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,0458
	0,0308

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0074
	0,005

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа 
	0,0039
	0,0027

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0061
	0,004

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид 
	0,04
	0,0269

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000001
	0,00000005

	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид
	0,0008
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19 
	0,02
	0,0134


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»
2.4  Санитарно-защитная зона

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке технической поваренной соли на Участке Киякты (карьере), превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 520 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447.
Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 

В пределах СЗЗ жилые объекты отсутствуют. Участок Киякты находится в 8 км к северо-востоку от с. Киякты.
2.4 Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)
ПДВ рассчитаны согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

Нормативы ПДВ устанавливаются таким образом, чтобы на границе санитарно-защитной зоны объекта, а также на территории ближайшей жилой зоны расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест  

Нормативы выбросов устанавливаются для каждого источника загрязнения атмосферы и для предприятия в целом. В результате суммирования  выбросов, установленных для отдельных источников, относящихся к одному и тому же году нормирования, определяются значения нормативов выбросов для предприятий или объектов и их комплексов в целом.

Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия  в целом.

Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

К стационарному источнику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относится любой источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно на определенной территории.

При этом к передвижным источникам выбросов ЗВ в атмосферный воздух относятся: 

- автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и речные транспортные средства,

- сельскохозяйственная, дорожная и строительная техника и иные передвижные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине, дизельном топливе, керосине, сжиженном и сжатом газе, бензогазовых и газо-дизельных смесях и других альтернативных видах топлива (Закон РБ от 15.04.1997 №29-3).

Согласно указанной «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», при определении суммарных выбросов учитывается неодновременность работы оборудования. В данном случае источники 6003 и 6004 (вспомогательные механизмы, заправка) функционируют, когда другие источники (6001-6002) не работают.

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие: Ср < ПДК. 

Следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно принять за предельно допустимые выбросы при эксплуатации карьера (табл. 12.4.8.1.)

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2026-2035 гг.
Таблица 12.4.8.1

	Карьер Участок м-я Киякты
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	Сущ.положение
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308

	0304
	Азота оксид
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027

	0330
	Сера диоксид 
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004

	0337
	Углерод оксид
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269

	0703
	Бенз/а/пирен
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005

	1325
	Фомальдегид
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005

	2754
	Алканы С12-19
	1
	ДЭС
	-
	-
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,1240001
	0,08330005
	0,1240001
	0,08330005
	0,1240001
	0,08330005
	0,1240001
	0,0833001
	0,1240001
	0,08330005

	Неорганизованные источники

	333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	-
	-
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101

	
	
	6002
	экскаватор
	-
	-
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014

	Итого пыль:
	
	
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201


	Карьер Участок Киякты
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	на 2031 год
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	на 2035 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	1
	ДЭС
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	0,0458
	0,0308
	2026 г.

	0304
	Азота оксид
	1
	ДЭС
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	0,0074
	0,005
	

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	1
	ДЭС
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	0,0039
	0,0027
	

	0330
	Сера диоксид 
	1
	ДЭС
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	0,0061
	0,004
	

	0337
	Углерод оксид
	1
	ДЭС
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	0,04
	0,0269
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	1
	ДЭС
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	0,0000001
	0,00000005
	

	1325
	Фомальдегид
	1
	ДЭС
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	0,0008
	0,0005
	

	2754
	Алканы С12-19
	1
	ДЭС
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	0,02
	0,0134
	

	Итого по организованным источникам:
	0,1240001
	0,08330005
	0,1240001
	0,08330005
	0,1240001
	0,08330005
	0,1240001
	0,08330005
	0,1240001
	0,0833001
	0,1240001
	0,08330005
	

	Неорганизованные источники

	0333
	Сероводород
	6005
	Заправ.ГСМ
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	0,000001
	0,0000002
	2026 г.

	2754
	Углевод. С12-19
	6005
	ГСМ
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	0,000399
	0,0000581
	

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	0,1311
	0,0101
	

	
	
	6002
	экскаватор
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	0,1523
	0,1852
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	0,0006
	0,0014
	

	Итого пыль:
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	0,2844
	0,1967
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	0,284400
	0,1969008
	 

	Всего по предприятию
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	0,408400
	0,280201
	 


2.4 Организация контроля за выбросами

В соответствии с  Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, Природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль соблюдения установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 (п. 3.10) и Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 №50-п 

Контроль соблюдения нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды: непосредственно на источниках выбросов или по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на границе санитарно-защитной зоны или в селитебной зоне города, в котором расположено предприятие.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. В связи с отменой РНД 211.3.01.06 (приказ 75 от 17.02.2000), регламентировавшего организацию системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, контролю подлежат все предприятия. Согласно Методическому пособию……. (С-П,2005) производственный контроль соблюдения установленных нормативов выбросов (ПДВ)  организуется по двум видам:

-
контроль непосредственно на источниках;

-
контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки при ее наличии).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и организуется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия. 

План-график контроля на источниках выбросов дан в таблице 10.4.6. Так как на проектируемом предприятии все источники являются неорганизованными, в таблице 10.4.7 приведен план-график измерений концентраций в фиксированных контрольных точках, размещенных на границе СЗЗ.

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководителя предприятия –ИП «Жасканат».

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Периодичность контроля 1 раз в квартал, при НМУ 1 раз в сутки. Производственный контроль выбросов осуществляется природоохранной службой предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным Департаментом охраны окружающей среды, Областной СЭС.
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	Таблица 12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.0458
	51.3318255
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0074
	8.2937884
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0039
	4.37105064
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0061
	6.83677152
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.04
	44.8312887
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0000001
	0.00011208
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	0.0008
	0.89662577
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.02
	22.4156443
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	6001
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.1311
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6002
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.1523
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
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	Таблица  12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6003
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0006
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6004
	Карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица  12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6005
	Карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	76168/69127
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15842
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.02576
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.06507
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09739
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49502
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000174
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.12618
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14611
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.12614
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	76522/68830
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1601
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02603
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0725
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09608
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49085
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000018
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.15202
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14331
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.12059
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	76204/68494
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1608
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02615
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.06044
	
	

	
	
	черный) (583)
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	76522/68830
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1601
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02603
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.0725
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09608
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49085
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000018
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.15202
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14331
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.12059
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	76204/68494
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1608
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02615
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.06044
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица  12.4.10.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14601
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.13907
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	76168
	69127
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	175
	1.34
	0.15842

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	175
	1.34
	0.02576

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	176
	9.00
	0.06507

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	175
	1.34
	0.09739

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	175
	1.35
	0.49502

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	175
	9.47
	0.0000017352

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	171
	3.94
	0.12618

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	175
	1.34
	0.14611

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	178
	9.41
	0.12614

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	2
	76522
	68830
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	266
	1.52
	0.1601

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	266
	1.52
	0.02603

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	268
	9.79
	0.0725

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	266
	1.44
	0.09608

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	266
	1.43
	0.49085

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	267
	9.68
	0.0000018038

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	261
	2.83
	0.15202

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	266
	1.43
	0.14331

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	269
	10.00
	0.12059

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.10.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	Шетпе, Участок м-ния Киякты, ИП «Жасканат»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	3
	76204
	68494
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	359
	1.25
	0.1608

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	359
	1.25
	0.02615

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	357
	9.82
	0.06044

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	359
	1.25
	0.09823

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	359
	1.25
	0.50242

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	9.16
	0.0000017103

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	3
	2.22
	0.16757

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	359
	1.25
	0.14735

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	355
	10.00
	0.11612

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	4
	75872
	68787
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	86
	1.61
	0.1582

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	86
	1.61
	0.02573

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	84
	9.25
	0.07729

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	86
	1.62
	0.09733

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	86
	1.61
	0.49437

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	85
	9.53
	0.000001879

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	91
	3.90
	0.12783

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	86
	1.62
	0.14601

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	83
	9.47
	0.13907

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	


2.4 Программа натурных исследований для подтверждения размеров СЗЗ

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447;. заложена программа натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных размеров СЗЗ с перечнем контролируемых показателей и веществ, контрольных точек, периодичностью контроля и режимом работы объекта.

	2026 г

	1
	2
	3

	1
	Наименование контролируемого вещества
	Табл.12.4.9.1; колонка 3.

	2
	Периодичность натурных исследований
	Табл.12.4.9.1, колонка 4.

	3
	Методика натурных исследований
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	4
	Кем осуществляются натурные исследования
	Лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах

	5
	Контрольные значения для сравнения с натурными исследованиями
	Табл. 12.4.9.2.

	6
	Расположение контрольных точек для проведения натурных исследований
	Рис.12.1 – 12.10.


Основная задача натурных исследований заключается в обеспечении контроля за соблюдением установленных гигиенических нормативов в контрольных точках на границе СЗЗ и в зоне нормируемых объектов по величинам выбросов вредных веществ в атмосферу и физического воздействия.

Подтверждение соблюдения гигиенических нормативов на границе СЗЗ осуществляется самостоятельно хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объекты I - IV классов опасности, являющиеся источниками химического, биологического, физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, согласно производственного контроля в соответствии программы натурных исследований и измерений, представленной в составе предпроектной и проектной документации проекта обоснования СЗЗ.

2.4 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных, технологических и специальных мероприятий.

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной территории.

Приведенные в разделе 12.4.4 расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу показывают, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха при добыче камня вносят взрывные и погрузочные работы, а также выбросы токсичных газов от работы горно-транспортных и вспомогательных механизмов.

Для снижения пылеобразования при проведении горных работ должно проводиться орошение забоя и полив водой карьерных дорог и систематическое орошение отвала. Расходы воды на пылеподавление указаны в разделе 7.2 и увеличиваются в зависимости от повышения скорости ветра. При высоких скоростях ветра (10 м/с и более) горные работы прекращаются.

Для снижения пылеобразования предусматриваются также следующие мероприятия:

-
систематическое, но не менее двух раз, в смену водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог, а также систематическое орошение водой не закрепленной поверхности отвалов и их участков, на которых произведено травосеяние;

Специальные работы по снижению объемов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, т.к. зона загрязнения по всем выделяемым 3В находится в пределах нормативной СЗЗ.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных технологий производства, в том числе:

· Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое
обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

· Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

· Оснащение автомобилей-самосвалов специальными упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении.

· Осуществление погрузки грунта на автосамосвалы со стороны заднего или
бокового борта.

· Применение неэтилированного бензина.

· Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории
карьера.

· Разработка оптимальных схем движения.

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 % углекислого газа. Запыленность воздуха не должна превышать предельно

допустимых концентраций, мг/м в забоях, на рабочих местах и автодорогах — 6, на территории - 2.

График погрузочно-разгрузочных и перевозочных работ.

Перед проведением погрузочно-разгрузочных и перевозочных работ, грузоотправитель (недропользователь) согласовывает график подачи автотранспортных средств с графиком поставки сырья потребителю и ремонтом погрузочных механизмов, согласно Правил перевозок грузов автомобильным транспортом (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 546. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2015 года № 12463.).
При перевозке навалочных грузов от одного грузоотправителя в адрес одного грузополучателя оформление может производиться путем выдачи грузоотправителем водителю талона на каждую поездку. При выполнении последней поездки грузоотправитель вместо выданных талонов при перевозке навалочных грузов оформляет товарно-транспортную накладную, а при перевозке грунта – акт замера или взвешивания на все количество перевозимого груза.

2.4 Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий

При предусмотренном проектом режиме работы карьера к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся штили и пыльные бури. При штилях резко замедляется воздухообмен, что может приводить к накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе до концентраций, превышающих допустимые. При пыльных бурях происходит наложение повышенных выбросов твердых частиц за счет высокой скорости ветра и их естественных высоких фоновых концентраций в этот период.

Предусматриваются следующие мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ:

· при штилевых условиях - рассредоточение горно-транспортного оборудования, сокращение работающих единиц до оптимально-минимального количества, непрерывный контроль за качеством атмосферного воздуха карьера, в случае выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимого работа карьера приостанавливается;

· при пыльных бурях - интенсификация увлажнения (дождевания)  пылящих поверхностей.

2.5 Охрана поверхностных и подземных вод

Район проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет.

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района. 

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

2.5 Водопотребление

Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения.

Условия нахождения карьера, режим их работы обуславливают необходимость использования привозной воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники и мытье обеденной посуды. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок. 

Карьер работают в период ведения строительных работ. Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен – 1, продолжительность рабочей смены – 8 часов. При таких условиях количество рабочих суток на добыче составит 28 в 2026-2035 гг. Расчет водопотребления выполнен для указанного количества рабочих дней.

Явочный состав персонала (ИТР и рабочих), ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания, составит: 10 человек.

Орошение пылящих объектов горных выемок проводится в период времени с положительной дневной температурой. 

По своему функциональному  назначению и по месту размещения административно-бытовой поселок, обслуживающий карьер, не может иметь централизованное хоз-питьевое водоснабжение. Согласно примечанию к таблице 1 СНиП РК 4.01-02-2001 «расходы воды для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением) удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут». Следует понимать, что в данный расход входит и расход на хозяйственно-бытовые нужды, включая расходы горячей воды. Поскольку предусматривается проживание персонала во временном передвижном общежитии, расположенном на территории АБП, в расчет включаем 30 л/сут. на весь период работы карьера. 
Водой для питья является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода поселковой водопроводной сети ближайших поселков которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 12.5.1.

Водой для питья и приготовления пищи является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода поселковой водопроводной сети с. Киякты, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется  в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.
Таблица 12.5.1..

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2026-2035 гг.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	10
	0,3
	28

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	1000
	1
	28

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	1,05
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2026-2035 гг. - 8,4 куб.м. (0,3x28), технической - 29,4 куб.м. (1,05x28).

	


Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать требованиям Приложения 9 «Санитарных правил …РК».

Объем емкости для хоз-питьевых нужд должен быть не менее 1,0 м3.   Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 75-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.

В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия. 

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из ближайших поселков автоцистерной на базе автомобиля КАМАЗ-53253. 

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик. Отвод сточных вод предусматривается по самотечным трубопроводам. Для самотечной системы канализации должны быть использованы коррозионно стойкие трубы:  пластмассовые.

2.5 Водоотведение

По мере накопления хозяйственных сточных вод и фекалий, они вывозятся ассенизационной машиной на очистное сооружение ЖКХ близлежащих населенных пунктов. На оказание этих услуг заключается договор.
	Объем водоотведения составит: в 2026-2035 гг. - 8,4 x 0,8 = 6,8 куб.м.

	
	
	
	
	

	Септики представляют собой литые железобетонные резервуары с внешней гидроизоляцией.  Исходя из периодичности вывоза его содержимого (1 раз в неделю) и с учетом запаса, равного 30% его объема, общий объем септика  должен иметь размер:

	

	

	

	2,2 куб.м. (0,3 x 7 раб.дн. x 0,8 + 0,3 x 7 раб.дн х 0,8 х 30%).
	

	В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3. Предусмотрена возможность их стыкования. Общая потребность в блоках – 

	

	

	

	2 - единицы.
	
	
	
	


2.6 Охрана земельных и природных ресурсов

Под сенокосные и пастбищные угодья данный участок не пригоден из-за отсутствия растительного покрова, также отсутствуют рядом расположенные земли природоохранного назначения и водоохранные зоны рек и водоемов.

Район проектируемого карьера не является местом постоянного обитания ценных или занесенных в Красную книгу представителей животного и растительного мира.

Земли, нарушенные в ходе производства работ, подвергаются технической рекультивации (раздел 10).

Во исполнение Указа Президента РК «О недрах и недропользовании», имеющего силу закона, и дополнений к нему, предусматривается исполнение следующие условий в области охраны недр при разработке месторождения:

· Добыча полезного ископаемого осуществляется в пределах только тех участков(блоков) недр, запасы которых получили Государственную экспертную оценку и учтены Государственным балансом.

· Обладатель Права недропользования на Добычу полезного ископаемого вправепроводить ее только в пределах Участка недр, определенного Горным отводом.

· Своевременное проведение эксплуатационной разведки для уточнения и достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого.

· Достижение оптимально-максимальной полноты отработки балансовых запасов полезного ископаемого в контуре представленного Горного отвода.

· Сокращение потерь полезного ископаемого в недрах, при добычных работах и при транспортировке.

· Исключение выборочной отработки полезного ископаемого.

· Проведение опережающих подготовительных и очистных работ.

· Проведение добычных работ в соответствии с проектом разработки выемочной единицы и согласованным планом развития горных работ

· Не допускать временно неактивных запасов.

· Вести систематические геолого-маркшейдерские наблюдения в забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз для оперативного управления горными работами.

· Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого, а
также учет запасов по степени их подготовленности к выемке в соответствии с требованиями «Инструкции по учету запасов твердых полезных ископаемых и по составлению отчетных годовых балансов по форме 2-ОПИ».

Запрещение разработки месторождения без своевременного и качественного геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ.

Недопущение сверх проектных потерь полезного ископаемого.

Вести строгий учет добытого камня и не допускать его потери при хранении и транспортировке.

Неукоснительное и своевременное исполнение всех предписаний, выдаваемых органами Государственного контроля охраны и использования недр.

2.7 Промышленные и бытовые отходы

В действующий контрактный срок отвалы минеральных «отходов» (материала вскрыши) формироваться не будут, т.к. они используются для рекультивации выработанного пространства карьера.

При работе карьера отходами являются такие отходы производства, как металлолом, промасленная ветошь, отработанные масла, а также отходы потребления (твердые бытовые отходы).

Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 г., №110-п (6).

Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)
Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь образуются при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные, по токсичности – «янтарный» список. Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для типов механизмов, используемых на проектируемом карьере, составляет: для  экскаватора – 0,06 т, для грейдера и бульдозера– 0,12 т, для автотранспорта 0,002 т на 10000 км пробега (6, таб. 52 и 54). 
	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)
	
	

	Показатели
	Норматив или формула расчета
	Исходный показатель
	Величина результата (М0)

	
	
	Ед.изм
	Величина показателя
	

	Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной) (т)

	Бульдозер
	2026-2035 гг.
	0,12 т на 1000 ч работы
	Час/год
	11,2
	0,001344

	Экскаватор
	2026-2035 гг.
	0,06 т на 1000 ч работы
	Час/год
	338
	0,02028

	Автотранспорт
	2026-2035 гг.
	0,002 т на 10000 км пробега
	Число ходок
	4321
	0,00103704

	
	
	
	растояние, км
	1,2
	

	Итого:
	0,02266104

	Норма образования промасленной ветоши:
	
	
	
	

	N = М0 + М + W, т/год, где:
	
	
	
	

	М0- поступающее количество ветоши;
	
	
	
	

	М - норматив содержания в ветоши масел, М=0,12 * М0;
	
	
	

	2020-2029 г
	М0=
	0,0027193
	
	
	

	W - нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15*M0;
	
	
	

	2020-2029 г
	W=
	0,0033992
	
	
	

	Норма образования промасленной ветоши, M0+М+W, т
	
	
	

	2020-2029 г
	N=
	0,03
	
	
	

	При эксплуатации карьера количество промасленной ветоши составит: 0,03 т/год.
	

	Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.


	Расчет объема образования металлолома:
	
	
	
	

	Металлолом будет представлен изношенными деталями горно-транспортного оборудования. 

	Расчет объема черного металлолома выполнен по «Методике оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления», Л.М. Исянов, С-Пб-1996г.

	Лом металлов от ремонта любой техники считается по формуле: Мотх.=ΣМ1*Н1+ ΣМ2*Н2,  ΣМ1 – суммарная масса (т) металлической части спецмеханизмов (бульдозер, погрузчики и т.д.), ΣМ2 – суммарная масса (т) автотранспорта, Н1 и Н2 – нормативный % образования отходов металла: для спецтехники – 1,74%, для автотранспорта – 1,5%.

	М1 (т) = 
	46,5
	
	
	
	

	М2 (т) = 
	27,75
	
	
	
	

	Мотх. 46,5 x 0,0174 + 27,75 x 0,015 = 1,23 т.
	
	
	
	

	С учетом годовой задолженности оборудования (продолжительности работы в году - 28 дней) количество черного металлолома составит:

	M = 1,23 x (28 x 100 / 365)% = 0,09 т/год
	
	
	
	


	Расчет объемов образования масла отработанного
	
	
	

	Отработанные масла образуются при эксплуатации транспортных средств и других механизмов - жидкие, пожароопасные, «Опасные отходы», частично растворимы в воде. 

	N = (Nb + Nd) –  (Nb + Nd)*0,25, где: (Nb + Nd)*0,25 - доля эксплуатационных потерь масла от общего его количества

	Nd - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе.

	Дизельное топливо:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd )- расход дизельного топлива:

	При эксплуатации: 2026-2035 гг.. – 23,05 (19,3716 x 1,19) куб.м. 

	Hd - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; р - плотность моторного масла, 0,93 т/м3 );

	Nd= 23,05 x 0,032 x 0,93 = 0,69 т/г

	Бензин:

	Nd = Yd*Hd*p (Yd ) - расход бензина:

	Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине (при эксплуатации):

	При эксплуатации: 2026-2035 гг.. – 0,28 (0,22 x 1,25) куб.м. 

	Nb - норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива.

	Nb= 0,28 x 0,024 x 0,93 = 0,01 т/г

	Итого отработанного масла:

	N = (0,69 + 0,01) - 25% = 0,53 т/г.

	Отработанное масло собирается в бочки с последующей отправкой на регенерацию.


	Расчет объема образования твердо-бытовых отходов
	
	
	

	Общее годовое накопление бытовых отходов промышленного предприятия  рассчитывается по формуле:

	Mобр =   p*n*m – Qутил,

	где Мобр – годовое количество отходов, м3/год;

	p – норма накопления отходов на промышленном предприятии, т/раб. день/ чел.;

	n – годовая продолжительность работ, день.

	m – явочная численность персонала, чел.; 

	Расчет образования коммунальных отходов:


	Удельная санитарная норма образования отхода для промышленных предприятий, м3/год, р
	Средняя плотность отходов, т/м3
	Норма накопления на одного чел. т/год
	Норма накопления на одного чел. в рабочий день., т/раб. день, р
	Продолжител. проектируемых работ, сут., n
	Среднегодовая явочная численность персона, чел, m
	Кол-во образов. коммун. отходов, т, Мобр

	2026-2035 гг.

	0,3
	0,25
	0,075
	0,0003
	28
	10
	0,08


Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО п. Шетпе. 

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера.

Объемы образования и размещения отходов при эксплуатации карьера представлены в таблице 12.7.1.1

Образование и размещение отходов производства и потребления при эксплуатации карьера в 2026-2035 годах

	Наименование отходов
	Образование т/год
	Размещение т/год
	Передача сторонним организациям т/год

	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	Всего
	0,73
	 
	0,73

	в т.ч. отходов производства
	0,65
	 
	0,65

	отходов потребления
	0,08
	 
	0,08

	Опасные отходы

	отработанные масла
	0,53
	 
	0,53

	промасленная ветошь
	0,03
	 
	0,03

	 
	 
	ТОО «Ландфил»

	Не опасные отходы

	металлолом
	0,09
	 
	0,09

	 
	 
	«Казвторчермет»

	ТБО
	0,08
	 
	0,08

	 
	 
	Полигон ТБО


Примечание. Согласно «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»
2.8 Оценка размера платы за загрязнение природной среды

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с экологическим законодательством, вводятся экономические санкции воздействия на предприятия по охране окружающей среды. С предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей

В настоящем разделе рассмотрены только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности Природопользователя, в результате выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Штрафные выплаты и компенсации ущерба определяются по фактически произошедшим событиям нарушения природоохранного законодательства. Проектом на разработку На месторождении Киякты предусмотрен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности работ, призванный полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций.

Оценка величины платы за выбросы, сбросы 3В в окружающую среду и размещение отходов производится согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду». Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П. 

Согласно Техническому заданию эксплуатация карьера начинается в 2025 году. 

Согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду. Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П» плата за эмиссии в окружающую среду рассчитывается в МРП. 
2.8 Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных (передвижных) источников учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива. 

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Нi выб х ΣMi выб , где: Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП), Нi –  ставка платы за выбросы i-оro загрязняющего вещества (МРП/тонн), ΣMi выб – суммарная масса всех разновидностей i-оro загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн); 

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год (при известном МРП на момент составления Плана горных работ) представлен в таблице 12.8.1.1. 
Таблица 12.8.1.1

	Код ЗВ / наименование ЗВ
	Количество выбросов ВВ т/год 
	Нi 
	Плата Сiвыб,

	
	 

Ki, усл. т/т юсов ВВ mhj, усл. т/год ΣMi выб т/год
	
	

	
	
	МРП
	МРП/год
	Тенге/год*

	2026 г.

	0301 Азота диоксид 
	0,0308
	20
	0,616
	2664,2

	0304  Азота оксид
	0,005
	20
	0,1
	432,5

	0328 Углерод сажа
	0,0027
	24
	0,0648
	280,26

	0330 Сера диоксид
	0,004
	20
	0,08
	346

	0337 Углерод оксид
	0,0269
	0,32
	0,008608
	37,23

	0703 Бен/а/пирен
	0,00000005
	996600
	0,04983
	215,51

	1325 Формальдегид
	0,0005
	332
	0,166
	717,95

	2754 Алканы С12-19
	0,0134581
	0,32
	0,00435206
	18,82

	0333 Сероводород
	0,0000002
	124
	0,0000744
	0,32

	2908 Пыль неорганическая: 20-70 % SiO2
	0,0261
	10
	1,967
	8507,28

	Всего
	3,0566645
	13220,07

	Примечание*  ставка за тонну, 1 МРП – 4325 тенге


2.8 Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников

	Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников

	Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

	Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

	Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

	Mi пер. ист – масса  i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период.

	При расчете платежей учтен расход топлива передвижными источниками, представленный в таблице 12.4.1.

	Сi пер. ист  = 18,4756 х 0,9 + 0,22 х 0,66 = 16,77 МРП (72530,25 тенге).

	В целом примерно плата за природопользование в 2026 году составит МРП (тенге):

	Побщ = 3,06 + 16,77 = 19,83 МРП (85764,75 тенге)


2.9 Оценка воздействия на компоненты природной среды

2.9 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье население. 

На промплощадке карьера в процессе работы будут  осуществляться следующие производственные циклы:

· производство вскрышных работ и зачистка кровли скального камня;

· экскавация и погрузка поваренной соли;

· транспортировка грунтов по карьерным дорогам.

Прогнозируемый выброс загрязняющих веществ при разработке Участка Киякты в 2026-2035гг. составит: 0,4084001 г/с или 0,280201 т/год.

Всего на период эксплуатации карьера количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит в 2026-2035 годах - 6 ед.. Из них - 5  источников  являются  неорганизованными, 1 - организованный.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: оксиды азота, углерода, серы, а также различные виды углеводородов и пыль неорганическая. 

Основным объектом воздействия при проведении проектируемых работ является персонал, обслуживающий карьер.

Ближайшие жилые зоны расположены не ближе 5 км от проектируемого карьера. 

Анализ проведенных расчетов приземных концентраций по программному комплексу УПРЗА “ЭРА-2.5” показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ при разработке карьера не будут превышать:

· диоксид азота – 0,8053 ПДК;

· оксид азота – 0,0654 ПДК;

· сажа – 0,5075 ПДК;

· диоксид серы – 0,1966 ПДК;

· сероводород - < 0,05 ПДК;

· оксид углерода – 0,1006 ПДК;

· формальдегид - < 0,05 ПДК

· бенз/а/пирен – 0,1880 ПДК;

· керосин – 0,1229 ПДК;

· алканы С12-С19 – < 0,05 ПДК;

· пыль неорганическая –  0,2523 ПДК.

Результаты проведенных расчетов рассеивания, показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимой концентрации по каждому загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, и, следовательно, за пределами границы санитарно-защитной зоны не окажут отрицательного воздействия.

Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по добыче камня с применением взрывных работ, представляет собой предприятие IV категории опасности.

При всех производимых работах на участках будут выполняться требования, предъявляемые к нормативному качеству атмосферного воздуха: См(( 1, а также принимая во внимание рекомендацию «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферу», С-Петербург, 2005, разд. 2.5, п. 1.3, рекомендуется существующий выброс загрязняющих веществ принять в качестве нормативов ПДВ, по максимальному варианту в 2023 год. 

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд мероприятий:

· своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

· исследование и контроль параметров в контролируемых точках технологических процессов;

· исключение несанкционированного проведения работ;

· систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог и отвалов,

· предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Учитывая характер проведения намечаемых работ, расположение источников воздействия на атмосферный воздух на значительном расстоянии от жилых зон, отсутствие крупных источников загрязнения атмосферы, качество атмосферного воздуха района работ практически сохранится на прежнем уровне.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха при реализации проекта, может быть оценено, как незначительное, но длительное.

Таким образом, прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха позволяет рекомендовать реализацию проекта на промышленную разработку грунтов На месторождении Киякты в Мангистауском районе Мангистауской области.

2.9 Оценка воздействия на поверхностные воды

Территория месторождения  не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие, имеющее место при разработке карьера не рассматривается.

2.9 Оценка воздействия на подземные воды

Участок месторождения Киякты имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на их территории и прилегающих площадях нет.

Сточные хозбытовые воды предприятия вывозятся по договору на очистные сооружения. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

Предлагаются следующие мероприятия, направленные на защиту подземных вод:

· При заправке автотранспорта не допускать розливов ГСМ;

· Применение надлежащих утилизаций, складирования отходов;

· Применение безопасной перевозки готовой продукции;

· Исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

· Внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения.

Минимальное воздействие возможно при разливе ГСМ в процессе эксплуатации техники и оборудования, при нарушении правил сбора, хранения и утилизации отходов. Однако, строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

2.9 Оценка воздействия на геоморфологическую среду

Эксплуатация месторождения грунтов приводит к утрате естественной поверхности. Поражения покровных грунтов имеют место при ведении следующих работ:

1. Выемочно-погрузочные работы характеризуются траншейной деятельностью при ведении зачистки кровли. Определяются котлованными признаками.

2. Планировочные работы характеризуются грунтовым выравниванием площадей при устройстве технических и вспомогательных сооружений, прокладкой дорог, передвижкой оборудования. Определяются скреперно-отвальными признаками. 

3. Колесно-гусеничное воздействие, характеризуется укатыванием и разбиванием почвенного слоя движением транспорта на площади.  

Воздействие на геоморфологическую среду при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

2.9 Оценка воздействие на земельные ресурсы и почвы

В процессе  разработки месторождений на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

· химическое загрязнение;

· физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях степной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

2.9 Оценка воздействия на растительность

Растительный покров рассматриваемой территории очень неоднороден и скуден. Неоднородность его пространственной структуры определяется многими факторами, и, прежде всего разнообразием форм, как макрорельефа, так и мезо - и микрорельефа. Многообразие растительных сообществ в регионе связано со сложным геологическим строением территории и находятся в прямой зависимости от пестроты петрографического состава, химизма, возраста почвообразующих пород. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам.

Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности. 

К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры не велики в силу экологических природных условий территории. 

Механическое воздействие при разработке карьера связано со снятием слоя почвы  для изымания грунта. В связи с этим будет полностью нарушен  морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают.

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при разработке карьера являются: механические повреждения, разливы ГСМ. 

Механические повреждения почвенно-растительного покрова будет вызвано сетью дорог с частым давлением на него транспортных средств, выемкой значительных объемов грунта и др. 

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое воздействие на растительность. При этом принципиально различают два случая:

· торможение роста растений; 

· накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях.

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим воздействием. 

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в порядке обратном деградации:

увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях оголенного грунта;

появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других аборигенных многолетников;

постепенное вытеснение корневищных сорняков.

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных рамках – от 10 до 25 лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения почвенно-растительного покрова.

Поскольку объекты локальные и воздействия не охватывают больших площадей, следует ожидать более быстрого зарастания, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов. Все основные доминанты полыней и многолетних солянок (A.monogina, A.santonica, Halocnemum strobilaceum) отличаются хорошим вегетативным размножением, а также устойчивостью к механическим повреждениям. Если на прилегающих к нарушенным локальным участкам жизненное состояние этих видов хорошее, то они относительно быстро займут свои позиции на нарушенной в результате разработок территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью флористического состава и, соответственно, неустойчивой структурой. Поэтому они длительное время  будут легко уязвимы к любым видам антропогенных воздействий. 

Учитывая слабые компенсационные возможности местной флоры, экстремальные природные условия необходимо разработать и выполнить план мероприятий, который учитывал бы смягчающие или устраняющие  негативные последствия.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что от механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств. 

Воздействие на растительность при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.
2.9 Оценка воздействия на животный мир

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы. Выравненность рельефа, сильная засоленность почв наличие большой сети солончаков с обедненной растительностью, резко континентальный суровый климат, все это является причиной обедненности батрахо- и герпетофауны исследуемого района.

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных. 

С территории промплощадки карьера будут вытеснены некоторые виды животных, под воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.


На период проведения работ по разработке карьера территория площадью 0,10 км2, будет изъята из площади возможного обитания животных. Некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, степной хорь, рептилии). 


Для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

·  снижение площадей нарушенных земель;

· устройство ограждения вокруг территории площадки;

· поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

· исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

Воздействие на животный мир при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

2.9 Социально – экономическое воздействие

Разработка на месторождении Киякты будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и к росту их благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). 

Так же положительно влияет на увеличенные доходов в секторах, поддерживающих нефтяные и газовые работы.

2.9 Радиационная безопасность

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72/87) и других республиканских и отраслевых нормативных документов. 

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

· не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

мкР/Час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.

мЗв  - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.

Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.

Кюри - единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

Согласно «Нормам радиационной безопасности» и «Критериям принятия решений» (КПР), эффективная удельная активность природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

для материалов, используемых  для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час; 

для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений  (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час;

для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час;

при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

Суммарная удельная радиоактивность пород, по результатам исследования объединённых проб, 70+11 Бк/кг, что позволяет относить их к стройматериалам 1-го класса и использовать без ограничений, а условия производства горных работ считать радиационно безопасными.

2.10 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности

Согласно Приказу министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ», данным планом предусмотрен комплекс защитных мероприятий.

2.10 Применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Технология разработки данного месторождения описана в главе 4.8. Принятые методы разработки обусловлены многолетним опытом разработки аналогичных месторождений, как в регионе, так и за рубежом.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных методов разработки месторождений, в том числе:

1. Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

2. Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

3. Осуществление погрузки грунтов на автосамосвалы со стороны заднего или бокового борта.

4. Применение неэтилированного бензина.

5. Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории строительства при проведении работ.

Разработка оптимальных схем движения.

 Снабжение рабочих, обслуживающих карьер, противопыльными респираторами.

2.10 Предотвращение техногенного опустынивания земель.

В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:

· химическое загрязнение;

· физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 

В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

2.10 Предупредительные меры от проявлений  опасных техногенных процессов.

При производстве горных работ не ведутся взрывные работы и не эксплуатируются опасные технические устройства. Отходы потребления и производства, образующиеся при работе карьера при предусмотренной их утилизации, неопасные для здоровья человека и окружающей среды.

2.10 Охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения.

В связи с климатическими  условиями (количество осадков 116-140 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм) существенного  притока  за  счет  атмосферных  вод  в  карьер  не  ожидается.

Защита от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

 1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага:

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение строительных конструкций и их отделок с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости;

6) применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

8) применение первичных средств пожаротушения:

9) организация деятельности подразделений противопожарной службы;

10) системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара;

11)  системы коллективной безопасности и средства индивидуальной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара.

12) ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

- устройством противопожарных преград,

- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, 

- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании, 

- применением установок пожаротушения.

13) сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами  пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы. 

На территории ПАПП размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2. Каждое горно-транспортное средство обеспечивается огнетушителями

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.

2.10 Предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов.

Технологией разработки данного месторождения загрязнение недр исключается. Подземное хранение веществ и материалов,  захоронение вредных веществ и отходов не предусмотрено.

2.10 Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Все образующиеся отходы производства и потребления в полном объеме передаются на переработку и хранение специализированным организациям – ТОО «Ландфил» и «Казвторчермет». Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО близлежащих поселков.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши,  отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера. Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены в разделе 12.6.
2.10 Предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания.

Защита от ветровой эрозии заключается в предупреждении этих явлений, ликвидации очагов и прекращении процессов их развития.

Для района разработки месторождения, по данному плану ведения горных работ, характерны почти постоянные и довольно сильные ветра, преимущественно северо-восточного, северного и восточного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями.

Мероприятия против ветровой эрозии должны быть направлены на уменьшение скорости ветра и увеличение противодефляционной стойкости разрабатываемых пород путем их орошения.

Формирование отвалов вскрышных пород данным планом не предусматривается.

Окончательные мероприятия по защите от ветровой эрозии и снижению выдуваемых частиц вскрышных пород, является окончательная рекультивация карьера после окончания горных работ.

Накопление тепла и протекания экзотермических реакций в материалах отходов производства, способное к самопроизвольному возникновению горения, т.е. к самовозгоранию – исключено.

2.10 Изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов  для исключения их загрязнения

Учитывая, что добыча сырья будет осуществляться карьерным способом, с относительно небольшими глубинами, которая может оказывать воздействие только на первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, защита возможных ниже лежащих водоносных горизонтов не рассматривается.

Постоянная гидрографическая сеть на площади проектируемого карьера отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии. В условиях климата района разработки месторождения, атмосферные осадки не оказывают серьезного влияния.

В виду способа и технологии разработки месторождения, а так же свойств горных пород, мероприятия по специальной изоляции нижележащих горизонтов – не предусмотрены из-за нецелесообразности.

2.10 Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей.

Район расположения проектируемого карьера имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на территории карьерного поля и прилегающих площадях нет. Уровень грунтовых вод в контуре карьера находится ниже его подошвы (грунтовые воды скважинами  не вскрыты).

Сточные воды предприятия отсутствуют. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического  водообеспечения горного производства не используются. Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

При соблюдении предусматриваемых мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды (исключение проливов ГСМ при заправках и ремонте оборудования и др.) загрязнение подземных вод не будет иметь место.

Таким образом, функционирование проектируемого предприятия при условии соблюдения норм и принятых мероприятий по охране окружающей среды не ведут к каким-либо ее изменениям, и не ухудшает экологическую обстановку.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

2.10 Очистка и повторное использование буровых растворов.

По данному плану промышленной разработки буровые работы не предусмотрены.

2.10 Ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом.

По данному Плану горных работ буровые работы не предусмотрены. Утилизация горюче-смазочных материалов на месторождении не предусмотрена. Отработанные горюче-смазочные материалы собираются в бочки и закрытые контейнеры с последующей отправкой на утилизацию специализированной организацией (ТОО «Ландфил») по договору.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера. Ориентировочное количество представлено в главе 12.6.

                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

ИП «Жасканат»
                                                                    _____________   Әмзеев Ж.Ж. 
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	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
	План горных работ по добыче технической поваренной соли на Участке Киякты в Мангистауском районе Мангистауском районе 

Мангистауской области

	ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МА-ТЕРИАЛЫ 
	1. Рабочий проект.

2. Раздел «ОВОС».

3.Техническое задание на проектирование.

	ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

Директор - Жумагулов А.А.

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА
	0,5480 км2 

	РАДУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ)
	СЗЗ – 285

	КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ ПРОИЗ-ВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ
	-

	НАМЕЧАЮЩИЕЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	Нет

	НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ  ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (фактические показатели)
	супеси и пескок тыс. м3:

 2026-2035 гг. – 50,0.

	ОСНОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
	Вскрышные работы.

Добычные работы.

Отвальные работы.

	ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-МИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Экономическое развитие региона. Обучение и использование местных трудовых ресурсов. Платежи в бюджет.

	СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
	Срок ведения разработки 2026-2035 гг.

	МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ:
	

	1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ СЫРЬЯ:
	

	А/ МЕСТНОЕ
	

	Б/ ПРИВОЗНОЕ
	

	2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО
	Дизельное топливо – 34,95 т

Бензин –1,09 т.

	3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
	От автономной ДЭС

	4. ТЕПЛО 
	Тепловая энергия –              Гкал

	УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

	АТМОСФЕРА

	ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХСЯ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ:
	

	СУММАРНЫЙ ВЫБРОС (г/с и т/год)


	Max 2026-2035 гг. 0,4127501 г/с; 0,48772037 т/год

	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ ВЫБРОСОВ
	2026-2035 гг (т/г)

Азота диоксид

0,043

Азота оксид

0,007

Углерод (Сажа) 

0,0037

Сера диоксид 

0,0056

Углерод оксид

0,0374

Бенз/а/пирен

0,00000007

Фомальдегид

0,0007

Алканы С12-19

0,0192188
Сероводород

0,0000015
Пыль неорганическая 70-20% SiO2 

0,3711


	ПРЕДПОЛАГАМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТА

РНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
	По всем выделяющимся веществам превышения ПДКм.р. на границе СЗЗ не будет иметь места 

	ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,  ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ:
	В пределах нормы

	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
	-

	АКУСТИЧЕСКОЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень звукового давления не превышает допустимого для производственных и жилых территорий по СНиП309-7-84, ГОСТ 12.1.030-83, СНиП II-12-77

	ВИБРАЦИОННЫЕ
	Источники: двигатели горно-транспортных механизмов. Уровень вибрации не превышает допустимого по СНиП 13-04-75

	ВОДНАЯ СРЕДА

	ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ
	Привозная с близ.поселков

Расход воды на хоз.питьевые нужды  – 16,4 м3/год;

Расход воды на технологические нужды – 64,4  м3/год.

	РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ (М3/ГОД)
	                              -

	ПОСТОЯННЫЙ (М3/ГОД)
	-

	ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
	-

	- ПОВЕРХНОСТНЫЕ
	-

	- ПОДЗЕМНЫЕ
	-

	- ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ
	-

	КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД:
	-

	- В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОТОКИ
	-

	- В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ
	-

	- В ПОСТОРОННИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
	13,2 м3/год - вывоз с использованием специального автотранспорта 

	КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО ИНГРЕДИЕНТАМ)
	-

	КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ В БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ ВОДОТОКИ)
	-

	ЗЕМЛИ

	ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ:
	

	ПЛОЩАДЬ:
	

	- В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	-

	- ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
	0,548 км2 

	В Т.Ч. ПАШНЯ
	-

	- ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
	-

	-НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	0,3176 км2 по данному плану в пределах общей территории)

	- КАРЬЕР
	0,317 км2 по данному плану в пределах общей территории)

	- ОТВАЛЫ
	

	- НАКОПИТЕЛИ
	

	- ПРОЧИЕ
	600 м2

	НЕДРА

	ВИД И СПОСОБ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
	Открытый способ (Карьер)

	КОМПЛЕКСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ НЕДР ПОРОД
	-

	ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ
	Участок месторождения Киякты

	СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
	-

	ОБЪЕМ ПУСТЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ, СКЛАДИРУЕМЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ:
	-

	ЕЖЕГОДНО
	-

	ПО ИТОГАМ ВСЕГО СРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
	-

	РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

	ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ
	Растительные сообщества с преобладанием биюргуновых и полынных группировок.

	ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
	Загрязнение растительности токсичными веществами при проведении работ не ожидается.

	ФАУНА

	ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ
	Источниками прямого воздействия являются:

механическое; химическое загрязнение;

временная утрата мест обитания;

причинение физического ущерба или

беспокойства живым организмам.

	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ)
	-

	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

	ОБЪЕМ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ
	Отходы, образующиеся при эксплуатации карьера:

Металлолом 0,19 т/год

Отработанные масла 0,96 т/год

Промасленная ветошь 0,15 т/год

Твердые бытовые отходы 0,16 т/год

	ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ  И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
	Перечисленные отходы производства и потребления вывозятся для утилизации и складирования на спец. предприятия и полигоны. 

	НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Радиоактивные источники отсутствуют.

	ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

	ПОТЕЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛО-ГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ОБЪЕКТЫ:
	Отсутствуют.

	ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
	Низкая.

	РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
	Территория карьера

	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
	Воздействие при проведении работ по разработке карьера низкое, длительное и небольшого масштаба.

Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.

	ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА
	Значимых изменений окружающей среды не ожидается.

Инвестиции являются благоприятным фактором развития социально-общественной сферы. 

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА (ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ
	ИП «Жасканат» на всех этапах работ намерена осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования.

При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.
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16. Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом министра ООС РК от 08.04.2009г. №68-п.

17. «Предельно допустимые концентрации (ПДК)». ГН 2.1.6.695-98. РК 3.02.036.99.

18. «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)». ГН 2.1.6.696-98. РК 3.02.037.99.

19. Вопрос-Ответ по Экологическому кодексу РК. МООС РК от 26.07.2007

20. Классификатор отходов. МООС РК, 2007, с изменениями и дополнениями от 07.08 2008 № 188

21. Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды. МООС РК, 2007

22. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.61.04-2004

23. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004

24. Санитарные правила «Санитарно-гигиенические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственнор-питьевых целей, хозяйственно-питьевому волоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 18.01.2012 №114 

25. Постановление Правительства РК от 30 июня 2007 года № 557 «Об утверждении перечня загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий».
26. Инструкция по составлению Плана горных работ. т 18 мая 2018 года № 351.
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