НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»
«Эксплуатация асфальтобетонного завода и дробильно-сортировочной установки ПК «Дорожник»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности объекта:
[bookmark: _GoBack]Месторасположение объекта - области Ұлытау г. Жезказган, расположенный на расстоянии 1,98 км в восточном направлении, п. Геологический — на расстоянии 2,85 км в юго-восточном направлении, и с. Кенгир — на расстоянии более 3 км в северо-западном направлении Республики Казахстан.

Наименование инициатора намечаемой деятельности объекта, его контактные данные: ПК «Дорожник» - Республика Казахстан, область Ұлытау, индекс 100600, г. Жезказган, ул. Степная, дом 8. тел.+7(705) 267 79 27, эл. адрес: balgyn БИН 990140004872;
Краткое описание намечаемой деятельности объекта:
Проектом предусматривается производство асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных покрытий автомобильных дорог и других объектов транспортной инфраструктуры. Технологический процесс производства включает следующие основные операции:
1. Прием и складирование каменного материала (щебень, отсев);
2. Дробление камня на дробильно-сортировочном комплексе с получением щебня требуемых фракций 20–40 мм и 5–20 мм;
3. Дозирование и смешивание минеральных компонентов с битумным вяжущим для получения готовой асфальтобетонной смеси.
Дробильно-сортировочный комплекс включает:
· Вибрационный питатель ZSW-9638 – обеспечивает равномерную подачу исходного каменного материала из приемного бункера в дробильное оборудование;
· Щековая дробилка – используется для первичного дробления крупного каменного материала;
· Роторная дробилка – предназначена для вторичного дробления материала с целью получения щебня необходимых фракций;
· Вибрационный грохот – служит для сортировки дробленого материала по фракциям.
В результате работы дробильно-сортировочного комплекса получают щебень различных фракций, который складируется на открытых площадках и далее используется в технологическом процессе производства асфальтобетонных смесей.
Для приготовления асфальтобетонной смеси используется асфальтосмесительная установка серии YL-90X, предназначенная для производства высококачественных асфальтобетонных смесей в соответствии с технологическим процессом и рецептурой. Качество и состав готовой продукции соответствуют требованиям ГОСТ Л/270-2002. Установка является мобильной, предназначена для бесфундаментного монтажа и может быть быстро перемещена на другую площадку. Основные агрегаты и узлы монтируются на опорных рамах и устанавливаются на площадке с твердостью грунта не менее 4 кг/см².
Данное оборудование может эксплуатироваться на дорожно-строительных предприятиях для обеспечения непрерывного производства асфальтобетонных смесей, применяемых при строительстве, реконструкции и ремонте дорожных покрытий.
Производственная деятельность по эксплуатации АБЗ и ДСУ согласно Приложению 1 «Минимальные размеры санитарно-защитных зон объектов» к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2), относится к пп. 12) п. 16, Раздела 4 указанного Приложения который гласит: «битумные установки». СЗЗ для данного типа производства устанавливается размером не менее 300 м, класс опасности‒ III. 
В соответствии с п.7.11 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу РК Казахстан от 02 января 2021 г. № 400-VI ЗРК, эксплуатации АБЗ и ДСУ относится к объектам II категории как объект отработки запасов и переработки общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. 
