Участок Тасаул расположен Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 3,0 км к юго-востоку от п. Тасаул, в 10,0 км юго-западнее от г. Темиртау.
В географическом плане месторождение расположено в долине реки Нура (на левом берегу) в 6,0 км к юго-востоку. В 10,0 км к северо-востоку от участка расположено Самаркандское водохранилище.
Лицензионная площадь состоит из одного блока - М-43-74-(10б-5б-2). 
Участок разведки расположен в долине реки Нура, с понижением рельефа с юго-востока на северо-запад с абсолютными отметками поверхности в пределах 519,0-520,2 м.
В процессе предполагаемых работ по добыче песка участка Тасаул будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды, и предприниматься все меры с целью охраны жизни и здоровья населения, обеспечения рационального и комплексного использования полезных ископаемых.
Географические координаты участка Тасаул (WGS-84)
	Номера
угловых
точек
	Географические координаты
	Площадь,
га

	
	Северная широта
	Восточная долгота
	

	1
	50 00 01,09
	72 4559,85
	39,5

	2
	50 00 01,08
	72 4646,94
	

	3
	49 59 37,27
	72 4633,22
	

	4
	49 59 57,65
	72 4557,85
	


Гидрографическая сеть района принадлежит верховодьям реки Нура. Участок работ находится за пределами водоохраной зоны и полосы. Приток воды в будущий карьер возможен за счет талых и дождевых вод. Для отвода дождевых и талых вод достаточно заложить нагорную отводную канаву. Организация карьерного водоотлива (открытого типа), возможно, потребуется только на конечный период отработки карьера.
Комплекс гидрогеологических работ на участке включал замер уровней воды в скважинах. Скважины, пройденные до глубины 4,5 м не обводнены.
Ближайшим водным объектом является р. Нура, которая протекает в 6 км к северо-западу от участка Тасаул.
Исходя из гидрогеологических условий месторождения, разработка его возможна в сухом карьере.  
Исходя из горно-геологических условий, отработка запасов участка Тасаул будет производиться открытым способом, как наиболее дешевым и экономически приемлемым. Годовой объем добычи песка зависит от регионального рынка сбыта, принимается 145,11 тыс. м3.
Отработка будет вестись механизированным способом без предварительного рыхления. 
Объемы полезного ископаемого и вскрышных пород подсчитаны методом геологических блоков. Средний коэффициент вскрыши составил 0,03 м3/м3.
Объектом отработки является однородная по литологическим и физико-механическим свойствам толща осадочных пород в пределах разведанного участка, имеющего примерные линейные размеры 115х937х785х944 м. 
По классификации пород по трудности экскавации продуктивные образования относятся ко II категории (песок, супесок и суглинок с примесью щебня и гальки) без предварительного рыхления.  Коэффициент крепости грунта (f) по шкале проф. М.М. Протодьяконова для подобных образований 1,5, категория –VIа (довольно мягкая порода).
 Вскрышные работы будут проводиться с применением бульдозера. Материал вскрыши будет складирован во временном породном отвале и в последующем будет использован при рекультивации.
Оценка запасов строительного песка участкаТасаул произведена в контурах всего разведанного участка.
Количество запасов – фактически разведанные;
При подсчете запасов полезной толщи должны использоваться следующие условия:
 - глубина разведки до 4,5 м;
 - мощность вскрышных пород – не более 1,5 м;
 - обводненность не допускается;
 - качество полезной толщи должно соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. ТУ»;
- по радиационно-гигиеническим требованиям сырье должно отвечать «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 02.08.2022 г. № ДСМ РК-71 и относится к строительным материалам 1  класса.
 - сырье должно соответствовать Закону РК № 219-1 «О радиационной безопасности населения» от 23.04.1998 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.
Учитывая геологическое строение участка, для подсчета ресурсов полезной толщи принят наиболее простой метод геологических блоков.
Подсчёт ресурсов выполнен на топографической основе масштаба 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.
Отработка будет вестись механизированным способом без предварительного рыхления. 
Объемы полезного ископаемого и вскрышных пород подсчитаны методом геологических блоков. Средний коэффициент вскрыши составил 0,03 м3/м3.
Объектом отработки является однородная по литологическим и физико-механическим свойствам толща осадочных пород в пределах разведанного участка, имеющего примерные линейные размеры 115х937х785х944 м. 
По классификации пород по трудности экскавации продуктивные образования относятся ко II категории (песок, супесок и суглинок с примесью щебня и гальки) без предварительного рыхления.  Коэффициент крепости грунта (f) по шкале проф. М.М. Протодьяконова для подобных образований 1,5, категория –VIа (довольно мягкая порода).
 Вскрышные работы будут проводиться с применением бульдозера. Материал вскрыши будет складирован во временном породном отвале и в последующем будет использован при рекультивации.
Основные факторы, учтенные при выборе системы разработки:
А) горно-геологические условия полезного ископаемого; 
Б) физико-механические свойства полезного ископаемого и вскрышных пород;
В) заданная годовая производительность карьера 30тыс.м3.
С учетом вышеперечисленных факторов принимаем следующую систему разработки:
- по способу перемещения горной массы – транспортная;
- по развитию рабочей зоны – сплошная;
- по расположению фронта работ – продольная;
- по направлению перемещения фронта работ – однобортовая.
Выемочной единицей в данной плане горных работ является карьер.
Режим работы карьера принят 7 месяцев (с апреля по ноябрь) при 6-дневной рабочей неделе и составляет:
количество рабочих дней в году – 180;
количество рабочих дней в году по добыче – 170;
количество рабочих дней в году по вскрыше – 10;
количество рабочих смен в сутки – 1;
продолжительность смены – 8 часов.
Согласно заданию на проектирование, годовая производительность карьера по полезному ископаемому в плотном теле составляет:
- 2026-2035 год – 145.11тыс.м3;
Данные по производительности и режиму работы карьера сведены в таблице ниже
	№№
пп
	Наименование показателей
	Един. изм.
	Добычные работы
	Вскрышные 
работы

	1
	Годовая производительность
	тыс.м3
	145,11

	0.6

	2
	Суточная производительность
	м3
	853
	60

	3
	Сменная производительность
	м3
	853
	60

	4
	Число рабочих дней в году
	дни
	170
	10

	5
	Число смен в сутки
	смен
	1
	1

	6
	Продолжительность смены
	час
	8
	8

	7
	Рабочая неделя
	дней
	7
	7
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	[bookmark: _Hlk21510518]№№
п/п
	Гори-
зонт 
	Вид горной
 массы
	Общий
 объем
	Годы отработки

	
	
	
	
	1 год 
(2026г.)
	2 год 
(2027г.)
	3 год (2028г.)
	4 год 
(2029г.)
	5 год 
(2030г.)
	6 год (2031г.)
	7 год 
(2032г.)
	8 год 
(2033г.)
	9 год (2034г.)
	10 год 
(2035г.)

	1.
	Вскрыша, тыс.м3

	
	
	Вскрыша
	 ПРС
39,5
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9

	2.
	Добыча, тыс.м3

	
	
	Пески
	1451,1

	145,11
	145,11
	145,11
	145,11
	145,11
	145,11
	145,11
	145,11
	145,11
	145,11

	Коэффициент вскрыши, м3/ м3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01




РЕМОНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Техника будет обслуживаться в специализированных пунктах технического обслуживания в п. Тасаул.
Режим ремонтной службы определяется на месте в зависимости от объема работ. 

[bookmark: _Toc131106856]ХРАНЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. На предприятии предусмотрено использование различных видов техники и оборудования, которые нуждаются в обеспечении горюче-смазочными материалами. 
Хранение горюче-смазочных материалов и запарка техники на территории карьера и промплощадки исключаются.

