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АННОТАЦИЯ

Настоящий проект нормативов допустимых сбросов, включает нормативы допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, для месторождения Сарыкум, содержатся оценка уровня загрязнения водного объекта на существующее положение, а также предложения по нормативам допустимых сбросов по ингредиентам, рекомендации по организации системы контроля за соблюдением нормативов допустимых сбросов.
Согласно п. 3.1 раздела 1 приложении 2 Экологического Кодекса РК, рассматриваемый объект относится к І категории.
Разработка проекта нормативов допустимых сбросов связанна целью сбора и испарения подземных вод, атмосферных осадков паводкового периода и для забора воды для полива дорог и пылеподавления в забое. Строительство и эксплуатация пруда испарителя будет производиться только после согласования с местными исполнительными органами и получения разрешения на строительство, согласно пункта 3-1 статьи 225 Экологического Кодекса Республики Казахстан: «Создание новых (расширение действующих) накопителей-испарителей допускается по разрешению местных исполнительных органов областей, городов республиканско-го значения, столицы». Для отвода и утилизации карьерных вод, образующихся при осушении горных выработок в процессе отработки месторождения, проектом предусмотрено устройство герметичного пруда-испарителя карьерных вод.
Пруд-испаритель предназначен для накопления и полного испарения карьерных вод, откачиваемых водоотливными установками карьера, без инфильтрации в грунт и без сброса в окружающую среду.
Сооружение размещается за пределами горных работ, в естественной пониженности рельефа, что обеспечивает устойчивость дамб и минимизацию земляных работ.
В данном проекте нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со подземных вод в пруд – испаритель вблизи проектируемого объекта, и выполнен расчет предельно-допустимых концентраций и определены нормативы допустимого сброса. 
Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ для пруда – испарителя предполагаемо установлены по 13 веществам:
1) Взвешенные вещества;
2) БПКполн;
3) Аммоний солевой;
4) Нитриты;
5) Нитраты;
6) Нефтепродукты;
7) Хлориды;
8) Сульфаты;
9) Железо общее;
10) Медь;
11) Цинк;
Веществ 1-го класса опасности в составе сточных вод нет. Веществ, обладающих эффектом суммации при поступлении в водоем в сточных водах нет.
Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, жесткость, растворенный кислород, прозрачность, эфир экстрагируемые жиры, температура, окраска, запах нормативы ПДС не рассчитываются.
Нормативный сброс загрязняющих веществ для пруда-испарителя на 2026-2035 года составляет – 287680,610 г/час и 2520,081 т/год.
Нормативы ДС устанавливаются на 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей среды при:
>	изменении экологической обстановки в регионе;
>	появлении новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды.
При осуществлении деятельности учесть требования:
- п.9 ст. 222 Экологического Кодекса РК - Операторы объектов I категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. Согласно ст.72 Водного кодекса РК: водопользователи обязаны: принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения.;
Операторы объектов I и (или) II категорий, осуществляющие сброс сточных вод или имеющие замкнутый цикл водоснабжения, должны использовать приборы учета объемов воды и вести журналы учета водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан;
- ст. 222 Экологического Кодекса РК - создание новых (расширение действующих) накопителей-испарителей допускается по разрешению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при невозможности других способов утилизации образующихся сточных вод или предотвращения образования сточных вод в технологическом процессе, которая должна быть обоснована при проведении оценки воздействия на окружающую среду.
- ст.216, ст.222 Экологического Кодекса РК - запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горнометаллургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения;
При разработке месторождения необходимо уточнить фактический водоприток и при необходимости внести корректировку в План горных работ в части водоотлива. Расчет водопритока в карьер выполнен на основании гидрогеологических исследований, проведенных в период разведки месторождения, за это время гидрогеологический режим мог измениться.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) для ТОО «Alfa Plast» разработан на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года.
При разработке проекта НДС использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.
Согласно п. 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. приказом МЭГиПР РК от 10.03.2021 г. №63: «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом». 
Величины нормативов эмиссий являются основой для выдачи экологических разрешений и принятия решений о необходимости проведения технических мероприятий в целях снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения». 
Основанием для разработки проекта нормативов эмиссий загрязняющих веществ (НДЭ) является истекающий срок действующей проектной нормативной документации.
Разработчиком проекта является ТОО «Сарыарка экология», действующее на основании Государственной лицензии ГСЛ 01832Р №16008590 от 25.05.2016 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан, выданной Министерством охраны окружающей среды РК (приложение 1).
	Адрес исполнителя:
ТОО «Сарыарка экология»
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алиханова, 14б 
БИН 150640024474
e-mail: tanya_ob80@mail.ru 
Тел. +7 776 526 31 31
	
	Адрес заказчика:
ТОО «Alfa Plast
Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6
БИН 090840010071
Тел. – +7 701 718 3176
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	1) Полное и сокращенное наименование физических и юридических лиц;
	ТОО «Alfa Plast»

	2) Юридический адрес оператора, фактический адрес расположения объекта, электронный адрес, контактные телефоны, факс;
	ТОО «Alfa Plast»
Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6

	3) Бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуально-идентификационный номер (ИИН);
	090840010071

	4) Вид основной деятельности;
	Добыча каменного угля открытым способом

	5) Форма собственности;
	Собственная



Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8,5 км. – это ж/д станция Сарыкум и 24 км юго-восточнее месторождения располагается г. Гульшад.


Ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта, с указанием водоохранной зоны в районе объекта, характерных объектов
Масштаб 1:1000
[image: ]
Рисунок 1
В районе размещение объекта отсутствуют зон отдыха и купания, других операторов, сельскохозяйственных угодий.
Для отвода и утилизации карьерных вод, образующихся при осушении горных выработок в процессе отработки месторождения, проектом предусмотрено устройство герметичного пруда-испарителя карьерных вод.
Пруд-испаритель предназначен для накопления и полного испарения карьерных вод, откачиваемых водоотливными установками карьера, без инфильтрации в грунт и без сброса в окружающую среду.
Сооружение размещается за пределами горных работ, в естественной пониженности рельефа, что обеспечивает устойчивость дамб и минимизацию земляных работ.
Строительство и эксплуатация пруда накопителя будет производиться только после согласования с местными исполнительными органами и получения разрешения на строительство, согласно пункта 3-1 статьи 225 Экологического Кодекса Республики Казахстан: «Создание новых (расширение действующих) накопителей-испарителей допускается по разрешению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы». 
В соответствии санитарной классификации (пп.8 п. 11, раздел 3, приложение №1 «Санитарно-эпидемиологических требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утв. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) рассматриваемый объект относится к 1 классу опасности с размером СЗЗ 1000 м.
Согласно Экологического Кодекса РК (приложение 1 ЭК РК, раздел 1 п.3.1) объект относится к I категории (добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых).
Обзорная карта размещения объекта представлены в рисунке 2.
Посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, стационарные посты наблюдений Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды на предприятии отсутствуют.
В районе размещения объекта и прилегающей территории не имеется зон заповедников, музеев, памятников архитектуры. Санаторно-курортных территорий и сельскохозяйственных угодий рядом нет.

Гидрогеологические условия месторождения
Гидрогеологические условия района месторождения Сарыкум находятся в прямой зависимости от его положения относительно долины реки Жамши, а также от влияния полупустынного климата региона. Северная часть месторождения расположена в центральной части долины р. Жамши, западная и юго-западная части — в пределах её западного борта.
Река Жамши образуется от слияния рек Тюлькулы и Каратал, берущих начало в Нуртай-Курпетайских горах, расположенных примерно в 150 км севернее месторождения. Русло реки прослеживается в виде широкой долины шириной от 3,0 до 18,0 км с сухим руслом, функционирующим преимущественно в период весеннего паводка. В пределах северной части месторождения долина имеет выраженный меридиональный характер, далее, в районе месторождения и южнее, долина сливается с окружающей равниной и теряется в эоловых песках пустыни Сарыкум.
Питание долины осуществляется исключительно за счёт весеннего снеготаяния. По климатическим условиям район месторождения относится к зоне недостаточного увлажнения и характеризуется ограниченными ресурсами подземных вод удовлетворительного качества. Подземные воды от слабо минерализованных до вод средней минерализации. В гидрогеологическом отношении район относится к области транзита подземных вод в сторону озера Балхаш.
Подземные воды распространены практически во всех комплексах пород.
Выделяются следующие основные типы вод:
-	водоносный горизонт аллювиальных средне- и верхнечетвертичных отложений;
-	подземные воды зоны открытой трещиноватости вулканогенно-осадочных и осадочных пород палеозоя;
-	подземные воды терригенно-карбонатных пород верхнего протерозоя и нижнего палеозоя;
-	подземные воды интрузивных пород.
Наиболее водообильными являются аллювиальные отложения, выполняющие роль естественного аккумулятора подземных вод и широко распространённые в пределах района месторождения. Аллювиальные отложения представлены гравием (2–57%), разнозернистыми и гравелистыми песками (4–22%). Подошвой водоносного горизонта служат неогеновые глины либо породы палеозоя и протерозоя.
Подземные воды аллювиального горизонта безнапорные. Глубина их залегания изменяется от 10,1–12,2 м в северной части месторождения до 1,6–5,0 м в южной. Уклон подземного потока составляет 0,002–0,003.
Водоотдача аллювиальных отложений по лабораторным данным составляет 0,06–0,19, по результатам опытных откачек — 0,12–0,24. Мощность водоносного горизонта в северной части месторождения достигает 0–6,0 м, в бортах долины (в районе проектируемого карьера) — 0–1,0 м, в центральной части долины реки Жамши — до 12,0–13,0 м.
Водообильность горизонта варьирует в широких пределах — от 0,03 до 2,40 л/с при понижении уровня на 0,2–8,5 м. Удельный дебит скважин составляет от 0,003 до 7,70 л/с·м.
Водопроницаемость пород возрастает от бортов долины к её центру — от 0,3–3,0 м/сутки до 13,3–17,6 м/сутки, достигая в пережимах долины 59,4–167,0 м/сутки. Водопроводимость составляет:
-	в бортах долины (район будущего разреза) — до 100 м²/сутки;
-	в центральной части долины — 400–800 м²/сутки;
-	в пережимах севернее месторождения — до 500–1870 м²/сутки.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации зимне-
 весенних атмосферных осадков и ливневых дождей в летне-осенний период. Условия инфильтрации благоприятные, подъём уровня подземных вод при этом составляет 0,05–0,10 м. Дополнительная подпитка происходит за счёт притока трещинных вод через окна в региональном водоупоре, представленном неогеновыми глинами. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется по региональному подземному стоку в озеро Балхаш, а также путём транспирации и испарения, особенно в прибрежной зоне озера Балхаш.
Минерализация подземных вод изменяется от центра долины к её бортам от 2,3–3,0 г/л (слабосолоноватые воды) до 5,5–8,8 г/л, локально, в районах развития солонцов, — до 13–20 г/л. По химическому составу воды преимущественно сульфатно-хлоридные, натриево-кальциевые в центральной части долины и сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, натриевые в бортах долины. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод не проводилась.
Подземные трещинные воды в породах протерозойского и палеозойского возраста приурочены к тектоническим зонам и зонам поверхностной трещиноватости и прослеживаются на глубинах до 40–50 м, местами — до 100–200 м. В бортах долины воды имеют свободную поверхность, в центральных частях долины, где они перекрыты неогеновыми глинами, отмечается слабый напор. Глубина залегания подземных вод колеблется от 0,9 до 15,3 м.
Дебит скважин изменяется от 0,03–0,10 до 1,5–2,0 л/с при понижении уровня воды на 4,9–14,6 м. Удельный дебит составляет от 0,002–0,70 л/с·м до 0,2–0,3 л/с·м в зонах тектоники. Коэффициент фильтрации пород находится в пределах 0,003–0,7 м/сутки, водопроводимость — 0,1–33,6 м²/сутки. Питание трещинных подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Весенний подъём уровня достигает 0,05–0,15 м. Минерализация вод составляет 2,4–18,3 г/л. По химическому составу воды сульфатные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые. В настоящее время данные воды используются преимущественно для обводнения пастбищ.В соответствии с ситуационной картой-схемой ближайший водный объект находиться юго-восточнее участка работ на расстоянии 29 км до водоохраной зоны озера Балхаш. На территории месторождения отсутствуют какие-либо поверхностные водные объекты.
Действующие месторождения подземных вод питьевого качества на территории участка работ отсутствуют.

[bookmark: _Toc234851404]1.1 Мероприятия по защите водных ресурсов от загрязнения и истощения
Для предотвращения возможных отрицательных воздействий при ведении работ по добыче полезных ископаемых на водные ресурсы, настоящим проектом предусмотрены водоохранные мероприятия. согласно требованиям статей 112,113,114,115 Водного Кодекса Республики Казахстан.
Горно-капитальные работы, в т.ч. добычные работы на месторождении планируется проводить в пределах контуров лицензионной площади. Технологические процессы в период проведения работ на карьерах не выходят за их пределы и позволят исключить воздействие на компоненты окружающей среды.
Намечаемые работы будут производиться с учетом требований «Единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых» и других руководящих материалов по охране недр при разработке месторождений полезных ископаемых.
[bookmark: z991]Охрана водных объектов:
С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия: 
· внедрение технически обоснованных норм водопотребления;
· сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб с последующей откачкой и вывозом в спец. места, специализированной организацией на основании договора; 
· на территории промплощадки предусматривается устройство туалета с выгребной ямой, размерами: длина 2,5 м, ширина 2 м, глубина 2 м, обсаженные железобетонными плитами или обустройства биотуалета, которые ежедневно дезинфицируются, периодически промываются канал промывочной машиной и вычищаются ассенизационной машиной, содержимое вывозится специализированной организацией на основании договора;
·  планировка территории с целью организованного отведения ливневых стоков с площадки предприятия;
· при производстве работ предусмотрены механизмы и материалы исключающие загрязнения территории;
· контроль за состоянием автотранспорта горной техники карьера будет производиться ежесменная, перед выездом на участок, заправка автотранспорта будет осуществлять за пределами карьера, на бетонированной площадке, для исключения возможности пролива топлива на почвы, воды и т.д.
[bookmark: z993][bookmark: z994]Истощения водных ресурсов не будет, вода питьевого качества доставляется из пос. Карасай или пос. Каратобинское, для нужд пылеподавления рабочей зоны карьера, на внутрикарьерных, отвальных и подъездных автодорогах, орошаемой поливомоечной машиной технической водой будет из пруда-испарителя. 
[bookmark: z995]Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения: 
[bookmark: z996]- нарушения экологической устойчивости природных систем; 
[bookmark: z997]- причинения вреда жизни и здоровью населения; 
[bookmark: z998]- уменьшения рыбных ресурсов и других водных животных; 
[bookmark: z999]- ухудшения условий водоснабжения; 
[bookmark: z1000]- снижения способности водных объектов к естественному воспроизводству и очищению;
[bookmark: z1001]- ухудшения гидрологического и гидрогеологического режима водных объектов;
[bookmark: z1002]- других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, химические и биологические свойства водных объектов. 
Охрана водных объектов от загрязнения выполняется за счет мероприятий:
[bookmark: z1012]Загрязнением водных объектов через сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или загрязняющих веществ, ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных объектов не происходит, так как образование производственных сточных вод не происходит, так как технология производства работ не предусматривает этого. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные источники производиться не будет. Прямого воздействия на состояние водных ресурсов предприятием оказываться не будет, водообеспечение осуществляется за счет привозной воды, бытовые сточные воды сбрасываются в герметичный септик. 
Планом природоохранных мероприятий по охране и рациональном использовании водных ресурсов предусмотрена проверка бытовой канализации (водонепроницаемые выгребы) для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (регулярные испытания на герметичность септика).
Загрязнение, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли и воздух) не происходит. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к относительно локальному типу загрязнения, который характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне предприятия. 
Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости
Планом природоохранных мероприятий по охране воздушного бассейна предусмотрено:
- на внутренних карьерных и подъездных дорогах, пылеподавление рабочей зоны карьера, отвалов ПРС, внутриплощадочных и внутрикарьерных дорог планируется производить поливомоечной машиной. Применение орошения позволит существенно снизить пылеобразование на карьере. Эффективность пылеподавления составляет 85%.
[bookmark: z1013]- проверка автотранспорта на токсичность и дымность (проведение регулярного техосмотр автотранспорта). Снижение выбросов ЗВ в атмосферный воздух за счет своевременного выявления и устранения неисправностей двигателя, фильтров автотранспорта.
Охрана водных объектов от засорения. Засорением водных объектов признается попадание в них твердых, производственных, бытовых и других отходов, в результате производственной деятельности не происходит. 
Сброс в водные объекты и захоронение в них твердых, производственных, бытовых и других отходов не производится. 
Засорение водосборных площадей водных объектов, ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми, производственными, бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных водных объектов не происходит.
Планом природоохранных мероприятий на промплощадке карьера предусматривается регулярная уборка прилегающей территории, с исключением долговременного складирования отходов производства (твердо-бытовых отходов на территории предприятия и заключение договора со спец. предприятием по организации системы сбора, накопления и вывоза отходов на полигон твердо-бытовых отходов.
Эксплуатация месторождения не приведет к загрязнению водных объектов через сброс или диффузно через поверхность земли и воздух, в связи с выполнением предусмотренным проектом водоохранных мероприятий.

[bookmark: _Toc234851405]2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

[bookmark: _Toc234851406]2.1 Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов
Способ разработки месторождения
В основу выбора способа разработки месторождения положены следующие факторы:
1. горнотехнические условия месторождения;
1. обеспечение безопасных условий работ;
1. обеспечение полноты выемки полезного ископаемого.
Анализ морфологии, геометрических параметров и условий залегания рудных тел месторождения позволяет считать целесообразным отработку открытыми горными работами. 
Целесообразность данного способа добычи при отработке запасов месторождения обусловлена выходом их на дневную поверхность.
Разработка карьера предусматривает отработку всех утвержденных балансовых запасов месторождения Сарыкум в пределах лицензионной территории. 
Построение контуров карьера графическим методом с учетом морфологии, рельефа месторождения, мощности вскрышных пород и полезного ископаемого, а также гидрогеологических условий.
Производственное водоснабжение
Водоприток в карьер рассчитывается из поступлений подземных водотоков, талых снеговых вод, а также дождевых и ливневых вод.
Расчёт и распределение водопритока в угольный разрез по годам
Исходные данные:
Максимальный приток: 245 м³/ч
Максимальная стадия развития — 2033-2035 гг.
Распределение по годам — пропорционально развитию карьера Атмосферные осадки: 117 мм/год
Снежный покров: 0,34 м Коэффициенты стока:
ливневые — 0,8
талые — 0,6

Таблица 2.1.1
Водоприток в карьер по годам (2026–2035)

	Год
	Подземные воды, тыс.мЅ/год
	Ливневые воды, тыс.мЅ/год
	Талые воды, тыс.мЅ/год
	Итого, тыс.мЅ/год

	2026
	613
	26,7
	58,3
	698

	2027
	307
	13,4
	29,1
	349

	2028
	920
	40,1
	87,6
	1 048

	2029
	307
	13,4
	29,1
	349

	2030
	997
	53,5
	116,6
	1 167

	2031
	307
	13,4
	29,1
	349

	2032
	1 224
	66,9
	145,8
	1 437

	2033
	2 146
	93,6
	204,0
	2 444

	2034
	2 146
	93,6
	204,0
	2 444

	2035
	2 146
	93,6
	204,0
	2 444



[bookmark: _Toc234851407]2.2. Краткая характеристика очистных сооружений
Сброс сточных вод ТОО «Alfa Plast»» осуществляется в пруды – испарители расположенные вблизи карьера.
Сооружение размещается за пределами горных работ, в естественной пониженности рельефа, что обеспечивает устойчивость дамб и минимизацию земляных работ.
Таблица 2.2.1
Конструктивные параметры пруда-испарителя
	Показатель
	Значение
	Примечание

	Назначение
	Испарение карьерных вод
	—

	Тип сооружения
	Пруд-испаритель, герметичный
	—

	Местоположение
	За пределами горных работ, в
естественной пониженности
	—

	Тип пруда
	Земляной
	—

	Материал дамб
	Местные грунты (суглинок, супесь)
	Уплотнённые

	Высота дамб, м
	3,0–3,5
	включая фриборд 0,5
м

	Ширина гребня дамб,
м
	4,0
	проезд
автотранспорта

	Откосы дамб
	внутренний — 1:2,5; наружный — 1:2
	—

	Средняя глубина
воды, м
	2,5
	расчётная

	Максимальная
глубина, м
	3,0
	в центральной части

	Тип гидроизоляции
	Полимерная геомембрана ПЭНД (HDPE)
	двухслойная

	Толщина
геомембраны
	2 × 2,0 мм
	нижний и верхний
слои

	Разделительный слой
	Геотекстиль ≥ 500 г/м²
	между слоями
мембраны

	Гидроизоляция дна
	Герметичная
	двухслойная
мембрана

	Гидроизоляция
откосов
	Герметичная
	двухслойная
мембрана

	Фильтрационные
потери
	Не допускаются
	пруд герметичный



Гидроизоляция дна и откосов
Герметичность пруда-испарителя обеспечивается двухслойной	системой гидроизоляции, включающей:
подготовленное и уплотнённое основание;
Защитный слой геотекстиля;
Нижний слой геомембраны ПЭНД;
Разделительный (контрольный) слой геотекстиля;
Верхний слой геомембраны ПЭНД;
Защитный слой от механических повреждений.
Дно и откосы пруда полностью устилаются гидроизоляционными материалами с заведением мембраны на гребень дамб. Фильтрация карьерных вод в грунт исключена.
Гидрологические расчёты и водный баланс пруда
Расчёт водного баланса выполнен исходя из прогнозных объёмов водопритока в карьер, включающих:
подземные воды;
ливневые воды;
талые воды.
Максимальный водоприток на конечной стадии эксплуатации принят 245 м³/ч.
Распределение водопритока по годам выполнено пропорционально развитию карьера.
Принятые климатические параметры:испаряющий слой — 0,8 м/год;
атмосферные осадки — 0,25 м/год.
Полезная площадь зеркала пруда-испарителя рассчитывается по формуле:
S = Qгод / hисп
Таблица 2.2.2
Расчётный водный баланс пруда-испарителя по годам
	Год
	Поступление карьерных вод в пруд, тыс.мЅ/год
	Атм. осадки, тыс.мЅ/год
	Испарение, тыс.мЅ/год
	Чистое испарение, тыс.мЅ/год
	Баланс

	2026
	598
	318
	1 016
	598
	закрыт

	2027
	249
	159
	508
	249
	закрыт

	2028
	948
	476
	1 524
	948
	закрыт

	2029
	249
	159
	508
	249
	закрыт

	2030
	1 067
	530
	1 697
	1 067
	закрыт

	2031
	249
	159
	508
	249
	закрыт

	2032
	1 337
	653
	2 090
	1 337
	закрыт

	2033 -2035
	2 344
	1 111
	3 555
	2 344
	закрыт


Эксплуатация и контроль
Наблюдение за состоянием дамб, дна и уровня воды проводится ежемесячно. Один раз в год выполняется контроль геометрии котловины и проверка герметичности геомембраны. В зимний период обеспечивается защита трубопроводов и насосов от промерзания. Все данные наблюдений фиксируются в журнале эксплуатации пруда-испарителя. Раз в пять лет рекомендуется пересчёт фактического водного баланса и корректировка проектных параметров. Для оценки эффективности испарения и уточнения водного режима пруда-испарителя рассчитаны годовые объёмы испарения, осадков и чистого испарения (разница между испарением и атмосферными осадками) за тот же период.

Таблица 2.2.3
Расчёт объёма испарения и осадков по годам (2026–2035)
	
Год
	Приток Q,
мЅ/год
	Площадь S,
м²
	Испарение
E = S·0.8,
мЅ/год
	Осадки P = S·0.25,
мЅ/год
	Чистое испарение Eₙₑₙ = E − P, мЅ/год

	2026
	171 900
	214 900
	171 920
	53 725
	118 195

	2027
	233 000
	291 300
	233 040
	72 825
	160 215

	2028
	287 700
	359 600
	287 680
	89 900
	197 780

	2029
	342 400
	428 000
	342 400
	107 000
	235 400

	2030
	396 000
	495 000
	396 000
	123 750
	272 250

	2031
	449 700
	562 100
	449 680
	140 525
	309 155

	2032
	503 400
	629 200
	503 360
	157 300
	346 060

	2033
	557 000
	696 300
	557 040
	174 075
	382 965

	2035
	779 600
	974 500
	779 600
	243 625
	535 975


Примечание: расчёт показывает, что при принятом испаряющем слое 0,8 м/год и осадках 0,25 м/год площадь зеркала пруда обеспечивает полное испарение карьерных вод. Фактическое испарение практически совпадает с годовыми объёмами водоотлива, что подтверждает эффективность проектного решения

[bookmark: _Toc234851408]2.3 Оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов очистки сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом 
Согласно п. 10 ст. 222 Экологического кодекса РК «запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения». 
В связи с вышеизложенным оценка степени соответствия применяемой технологии производства и методов очистки сточных вод, передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом не производился.

[bookmark: _Toc234851409]2.4. Перечень загрязняющих веществ
Учитывая мелкие размеры месторождения Сарыкум и небольшой срок их отработки, для целей оценки, приведенных данных о гидрогеологических условиях месторождения аналога вполне достаточно. На стадии горного строительства будут проведены необходимые гидрогеологические исследования.
Требования к выбору приоритетных показателей воды в подземных водоисточниках в зонах влияния различных объектов хозяйственной деятельности при проведении лабораторных исследований в рамках производственного контроля, в соответствии Приложение 6 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 представлены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1
	№ п/п
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	ЭНК (4 класс), мг/л

	1
	2
	3

	[bookmark: _Hlk234849419]1
	Взвешенные вещества
	15,0

	2
	БПКполн
	7,0

	3
	Аммоний солевой
	2,0

	4
	Нитриты
	3,3

	5
	Нитраты
	45,0

	6
	Нефтепродукты
	0,2

	7
	Хлориды
	400

	8
	Сульфаты
	600

	9
	Железо общее
	0,5

	10
	Медь
	2,0

	11
	Цинк
	0,12


Примечания:
* сухой остаток является суммой минеральных веществ сульфаты + хлориды, поэтому для расчета не берется;
** «Единая система классификации воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях», утверждена приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 111-НҚ.

[bookmark: _Toc234851410]2.4.1 Качественные показатели сточных вод, перечень предполагаемых загрязняющих вещества на месторождении Сарыкум
Сброс сточных вод осуществляется в проектируемый пруд – испаритель, расположенный недалеко от карьера. 
В связи с тем, что по существующему состоянию среды карьер не вскрыт горными работами, фактический объем сброса сточных вод в пруд-испаритель применяется согласно расчетным показателям. Соответственно принимается максимальный объем водопритока исходя из характеристик: 125,1 м3/час, 364705,2 м3/год. 
Перечень предполагаемых загрязняющих вещества на месторождении Сарыкум, исходя из данных аналогичного месторождения
Таблица 2.4.1.1
	№
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация
	Средняя концентрация

	1
	Натрий
	340-380 мг/дм3
	360 мг/дм3

	2
	Калий
	3,1-5,0 мг/дм3
	4,05 мг/дм3

	3
	Кальции
	114-401 мг/дм3
	257,5 мг/дм3

	4
	Магний
	57-280 мг/дм3
	168,5 мг/дм3

	5
	Хлориды (Cl-)
	405-1991 мг/дм3
	1198 мг/дм3

	6
	Сульфаты (SO42-)
	490-264 мг/дм3
	377 мг/дм3

	7
	Гидрокарбонаты
	217-146 мг/дм3
	181,5 мг/дм3

	8
	Хлоридно-натриевые воды
	рН 7,4-6,9
	7,15 рН

	9
	Жесткость (общая)
	10,4-43 экв/дм3
	26,7 экв/дм3

	10
	Общая минерализация (Сухой остаток)
	1520-3494 мг/дм3
	2507 мг/дм3


* для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств воды, такие как рН, растворенный кислород, прозрачность, эфир экстрагируемые жиры, температура, окраска, запах и т.д. нормативы НДС не рассчитываются.
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Таблица 8
Предполагаемые результаты инвентаризации выпусков сточных вод в пруд-испаритель

	Наименование предприятия
(участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод
	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Предполагаемая концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3

	
	
	
	
	ч/сут.
	сут./год
	м3/час
	м3/год
	
	
	макс.
	средн.

	Месторождение Сарыкум
	 1
	0,15
	Сточные воды из карьера
	24
	365
	29,4
	257544
	Пруд-испаритель
	Нефтепродукты
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СПАВ
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Натрий
	360
	360

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Калий
	4,05
	4,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кальции
	257,5
	257,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Магний
	168,5
	168,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды (Cl-)
	1198
	1198

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты (SO42-)
	377
	377

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гидрокарбонаты
	181,5
	181,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жесткость (общая)
	26,7
	26,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Общая минерализация (Сухой остаток)
	2507
	2507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Железо
	0,3
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бор
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бром
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аммоиний
	-
	-



 
[bookmark: _Toc234851411]2.6 Данные по балансу водопотребления и отведения
В соответствии с Правилами охраны поверхностных вод Республики Казахстан все юридические и физические лица (владельцы объектов и территорий), занимающиеся хозяйственной деятельностью, являются водопользователями, осуществляющими забор воды из водных объектов и сброс сточных вод.
Водопроводные сети питьевой воды в районе объекта отсутствуют. На хозяйственно-бытовые и питьевые нужды рабочей бригады предприятием будет использоваться привозная вода, а также бутылированная вода, привезенные по договору. На территориях участков питьевая вода хранится в оцинкованной емкости и бутылях.
Общее количество одновременно работающих максимально составляет 57 человек. Потребление питьевой воды на хозяйственно-бытовые нужды участка работ составит – 1,425 м3/сут, 520,1255 м3/год (из расчета нормы 25 литров в сутки на человека).
На территории участка планируется устанавливать уборные надворного типа (биотуалеты). Сброс сточных вод будет производиться в специальные емкости объемом по 5 м3, которые по мере наполнения будут вывозиться специализированной организацией (с которой будет заключен договор).
Контроль за качеством воды предусматривается за счет постоянного контроля специализированной организацией, на основании договора, путем ежеквартального отбора проб на бактериологический и химический анализ.


[bookmark: _Toc234851412]3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКА СТОЧНЫХ ВОД

Приемником карьерных сточных вод является проектируемый герметичный пруд-испаритель, предназначенный для приема, накопления и естественного испарения карьерных вод, образующихся при осушении горных выработок в процессе эксплуатации месторождения. Сброс карьерных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности проектом не предусматривается.
Пруд-испаритель размещается за пределами горных работ в естественной пониженности рельефа, что обеспечивает устойчивость сооружения и минимальные объемы земляных работ. Конструкция пруда представляет собой земляное гидротехническое сооружение с дамбами из местных грунтов (суглинков и супесей). Высота дамб составляет 3,0–3,5 м, ширина гребня – 4,0 м, что обеспечивает возможность проезда технологического транспорта. Средняя глубина воды принимается 2,5 м, максимальная – 3,0 м.
ля исключения фильтрации карьерных вод в подземные горизонты пруд оборудуется герметичной двухслойной гидроизоляцией из геомембраны ПЭНД (HDPE) толщиной 2×2,0 мм с применением защитных и разделительных слоев геотекстиля. Гидроизоляция выполняется как по дну, так и по откосам пруда с заведением полотна геомембраны на гребень дамб, что обеспечивает полную герметичность сооружения и исключает фильтрационные потери.
Расчет водного баланса выполнен с учетом прогнозируемых объемов карьерного водопритока, включающего подземные, дождевые и талые воды. Максимальный расчетный водоприток на завершающем этапе эксплуатации составляет 245 м³/ч. Площадь зеркала пруда определена исходя из климатических условий района размещения объекта, при испаряющем слое 0,8 м/год и среднем количестве атмосферных осадков 0,25 м/год, что обеспечивает полное испарение поступающих карьерных вод.
Эксплуатация пруда-испарителя предусматривает постоянный производственный контроль. Ежемесячно проводится наблюдение за уровнем воды, состоянием дамб и гидроизоляционного покрытия, ежегодно выполняется контроль геометрических параметров сооружения и проверка герметичности геомембраны. Результаты наблюдений фиксируются в журнале эксплуатации. Принятые проектные решения обеспечивают безопасное накопление и испарение карьерных вод без негативного воздействия на поверхностные и подземные воды.

[bookmark: _Toc234851413]3.1. Краткая климатическая характеристика района расположения предприятия
Карагандинская область в соответствии с климатическим районированием территории относится к III зоне и характеризуется резко континентальным и засушливым климатом вследствие большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых сухих ветров пустынь Средней Азии и холодного, бедного влагой, арктического воздуха в холодное время года.
Согласно СП РК 2.04-01-2017 г. Карагандинская область относится к подрайону IB по схематической карте районирования для строительства.
Температура воздуха. В летнее время в районе преобладает жаркая погода. Абсолютный максимум достигает +40.2оС и зарегистрирован в августе. Переходы суточной температуры воздуха через 0оС происходят весной - в конце марта и осенью - в конце октября. Средние температуры наиболее холодного месяца января – 13.6оС. Абсолютный минимум достигает – 42.9оС. Средняя многолетняя температура воздуха за год составляет 3.7оС. Данные по температуре воздуха по месяцам представлены в таб. 2.2.1 Среднемесячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 2.2.2.
Таблица 8.1.1
	Месяц
	Абсолют. минимум
	Средний минимум
	Средняя
	Средний максимум
	Абсолют. максимум

	январь
	-41.7 (1969)
	-17.1
	-13.6
	-8.7
	6.2 (1940)

	февраль
	-41.0 (1951)
	-17.2
	-13.2
	-7.7
	6.0 (2007)

	март
	-34.7 (1971)
	-10.4
	-6.6
	-1.4
	22.1 (1944)

	апрель
	-24.0 (1963)
	0.1
	5.8
	12.0
	30.6 (1972)

	май
	-9.5 (1969)
	6.9
	13.3
	20.1
	35.6 (1974)

	июнь
	-2.3 (1949)
	12.3
	18.9
	25.6
	39.1 (1988)

	июль
	1.7 (2009)
	14.3
	20.4
	26.8
	39.6 (2005)

	август
	-0.8 (1947)
	12.3
	18.3
	25.4
	40.2 (2002)

	сентябрь
	-7.4 (1969)
	6.1
	12.3
	19.2
	37.4 (1998)

	октябрь
	-19.3 (1987)
	-0.3
	4.1
	10.5
	27.6 (1970)

	ноябрь
	-38.0 (1987)
	-8.6
	-4.8
	-0.2
	18.9 (1984)

	декабрь
	-42.9 (1938)
	-15.1
	-11.0
	-6.8
	11.5 (1989)

	год
	-42.9 (1938)
	-1.4
	3.7
	9.6
	40.2 (2002)



Таблица 8.1.2
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-13.6
	-13.2
	-6.6
	5.8
	13.3
	18.9
	20.4
	18.3
	12.3
	4.1
	-4.8
	-12.4
	3.7


Влажность воздуха. Согласно СП РК 2.04-01-2017 территория Республики Казахстан относится к «сухой» зоне влажности.
Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 65%, данные по месяцам представлены в таблице 2.5.3. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 55%.
Таблица 8.1.3
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	79%
	78%
	78%
	61%
	54%
	50%
	55%
	52%
	53%
	66%
	77%
	78%
	65%


Наибольшая относительная влажность воздуха бывает в зимнее время 75-80%, наименьшая в теплое время года 30-60%. Средний годовой дефицит влажности воздуха в северных районах составляет 5-5,5 мбар.
Карагандинская область относится к районам с недостаточным увлажнением и с повышенным естественным запыленным фоном, количество дней с пыльными бурями достигает - 17 в году.
Ветер. Среднегодовая скорость ветра равна 2,5-3,5 м/с. Дни со штилем бывают редко. В зимний период в связи с наличием отрога сибирского максимума (ось которого в среднем проходит по 50° с ш) преобладают юго-западные ветры со средней скоростью 5-5,5 м/с и повторяемостью 25-45. В теплое время года преобладают северные ветры. Наиболее сильные ветры на всей территории области, вызывающие зимой метели, а летом пыльные бури, чаще всего имеют юго-западное направление. Наибольшие скорости ветра (до 25-30 м/с), как правило, наблюдаются во второй половине зимы и весной. Повторяемость ветра со скоростью более 15 м/с колеблется до 50 дней.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 5,3 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 3,8 м/с. Повторяемость различных направлений ветра в % представлены в таблице 2.2.4. На рисунке 2.1 представлена роза ветров Карагандинской области.
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Рисунок 8.1 - Розы ветров
Таблица 8.1.4
	направл.
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	С
	4
	5
	6
	10
	10
	17
	20
	19
	12
	7
	7
	4
	10

	СВ
	9
	11
	14
	15
	12
	17
	18
	17
	14
	11
	9
	5
	13

	В
	12
	14
	17
	16
	14
	14
	13
	13
	12
	10
	10
	10
	13

	ЮВ
	16
	16
	14
	11
	10
	9
	8
	9
	10
	12
	13
	17
	12

	Ю
	28
	24
	19
	14
	15
	10
	9
	10
	13
	17
	22
	28
	17

	ЮЗ
	24
	22
	18
	14
	16
	11
	9
	10
	15
	23
	23
	25
	17

	З
	6
	6
	9
	13
	15
	13
	12
	12
	15
	15
	13
	9
	12

	СЗ
	1
	2
	3
	7
	8
	9
	11
	10
	9
	5
	3
	2
	6

	штиль
	14
	12
	9
	10
	11
	13
	14
	13
	17
	14
	12
	13
	13



Согласно СП РК 2.04-01-2017:
- номер района по базовой скорости ветра - II (0.3 кПа).
Атмосферные осадки. Всего за год на территории выпадает 196 мм осадков, в том числе в зимний период – 72 мм, в летний период происходит увеличение осадков до 124 мм. В таблице 2.2.5 представлено распределение осадков по месяцам.
Таблица 8.1.5
	Месяц
	Норма
	Месячный минимум
	Месячный максимум
	Суточный максимум

	январь
	24
	2 (1956)
	59 (1971)
	16 (1971)

	февраль
	22
	1 (1936)
	58 (2004)
	18 (2004)

	март
	22
	3 (1939)
	61 (2010)
	38 (1976)

	апрель
	26
	0.0 (1963)
	81 (2004)
	25 (2005)

	май
	41
	4 (1976)
	106 (1983)
	39 (1983)

	июнь
	36
	1 (1988)
	105 (2002)
	61 (2007)

	июль
	47
	7 (1970)
	141 (2001)
	61 (1939)

	август
	28
	0.0 (1945)
	78 (1967)
	46 (1988)

	сентябрь
	21
	0.0 (1957)
	66 (1987)
	27 (1936)

	октябрь
	28
	0.8 (1955)
	84 (1985)
	23 (2007)

	ноябрь
	31
	2 (1967)
	69 (2006)
	32 (2009)

	декабрь
	26
	3 (1949)
	46 (1977)
	16 (2003)

	год
	196
	105 (1951)
	518 (1958)
	61 (2007)


Осадки зимне-весеннего периода играют основную роль в питании подземных вод. Осадки теплого периода почти полностью расходуются на испарение и транспирацию растительности, где этому способствуют резкий дефицит влажности воздуха, а также усиленная ветровая деятельность, вызывающая продолжительные засухи и суховеи.
Наибольшая месячная сумма осадков приходится на летние месяцы июнь - июль. Наименьшее количество осадков выпадает обычно в феврале - марте и в сентябре. В многолетнем цикле сумма осадков колеблется в больших пределах. Еще более значительны различия в количестве осадков отдельных лет за холодную и теплую части года.
Засушливость климата проявляется также в большой продолжительности бездождевых периодов. Отсутствие осадков наблюдается в течение 20-30 дней подряд. В отдельные годы дождей не бывает в течение 50-60 дней. Бездождевыми чаще всего бывают август - сентябрь, нередко и июль. Поскольку дожди с малой суммой осадков в летнее время года слабо увлажняют почву, продолжительность засушливого периода значительно больше длительности бездождевых периодов.

[bookmark: _Toc234851414]3.2 Сведения о расположении близ расположенных водоохранных зонах, поверхностных вод
Гидрогеологические условия района месторождения Сарыкум находятся в прямой зависимости от его положения относительно долины реки Жамши, а также от влияния полупустынного климата региона. Северная часть месторождения расположена в центральной части долины р. Жамши, западная и юго-западная части — в пределах её западного борта.
Река Жамши образуется от слияния рек Тюлькулы и Каратал, берущих начало в Нуртай-Курпетайских горах, расположенных примерно в 150 км севернее месторождения. Русло реки прослеживается в виде широкой долины шириной от 3,0 до 18,0 км с сухим руслом, функционирующим преимущественно в период весеннего паводка. В пределах северной части месторождения долина имеет выраженный меридиональный характер, далее, в районе месторождения и южнее, долина сливается с окружающей равниной и теряется в эоловых песках пустыни Сарыкум.
Питание долины осуществляется исключительно за счёт весеннего снеготаяния. По климатическим условиям район месторождения относится к зоне недостаточного увлажнения и характеризуется ограниченными ресурсами подземных вод удовлетворительного качества. Подземные воды от слабо минерализованных до вод средней минерализации. В гидрогеологическом отношении район относится к области транзита подземных вод в сторону озера Балхаш.

[bookmark: _Toc234851415]3.3. Данные о гидрологическом режиме водного объекта и по фоновому составу воды
Данные о гидрогеологическом режиме водного объекта не учитывались.
Таблица 11
Динамика фоновых концентраций загрязняющих веществ
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Концентрация ЗВ
	Средняя за 3 года
	ЭНК

	
	1 год
	2 год
	3 год
	
	

	
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	I полугодие
	II полугодие
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Данные не учитывались




[bookmark: _Toc234851416]4. РАСЧЕТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В соответствии с п. 54 Методики, величины нормативы допустимых сбросов определяются как произведение максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества. При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение концентрации допустимого сброса (СДС), обеспечивающее нормативное качество воды в контрольном створе, а затем определяется допустимый сброс (ДС) в виде грамм в час (г/ч) согласно формуле:
ДС=q ×СДС, г/ч (6)
где q – максимальный часовой расход сточных вод, метр кубический в час (м3/ч);
СДС – допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3. Наряду с максимальными допустимыми сбросами (г/ч) устанавливаются годовые значения допустимых сбросов (лимиты) в тоннах в год (т/год) для каждого выпуска и оператора в целом.
Перечень веществ, включаемых в расчет нормативов допустимых сбросов для каждого водопользователя, зависит от качественного состава сбрасываемых вод, образуемых в технологическом цикле, и специфических условий водопользования хозяйствующего субъекта и утверждается в составе материалов по расчету нормативов допустимых сбросов, для карьерных сточных вод разреза по 11-ти загрязняющим веществам: взвешенные вещества; БПКп; сульфаты; хлориды; азот аммонийный; нитриты; нитраты; нефтепродукты; железо общее, медь, цинк.
Если фактический сброс действующего объекта меньше расчетного допустимого сброса, то в качестве допустимого сброса принимается фактический сброс.
Расчетные условия (исходные данные) для определения величины допустимого сброса выбираются по средним данным за предыдущие три года или по перспективным, менее благоприятным значениям, если они достоверно известны по ранее согласованным проектам расширения, реконструкции.
Для вновь вводимых объектов фактический сброс принимается по фоновым данным, полученным в ходе проведения геологоразведочных работ, в случае отсутствия данных разведки принимается по ПДК по всем загрязняющим веществам.
Величины допустимых сбросов проектируемых объектов определяются в составе проектной документации.
Нормативы сбросов устанавливаются исходя из условий недопустимости превышения экологических нормативов качества загрязняющих веществ в установленном контрольном створе или на участке водного объекта с учетом его целевого использования для хозяйственно-питьевых, коммунально-бытовых или рыбохозяйственных целей.
Если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, то есть, когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в водные объекты и земную поверхность, и других производственных и технических нужд, расчет допустимой концентрации производится по формуле: мг/л.
Сндс = Сфакт,
где Сфакт – фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений,

Накопитель в таком случае используется как накопитель-испаритель сточных вод.
В нашем случае производство является вновь вводимым и показатели концентрации загрязняющих веществ в подземных водах по геологическим разведочным данным рассматриваемого региона отсутствуют, поэтому за Сфакт принимается данные ПДК (ЭНК) (таблица 4.1).

Таблица 4.1 
Показатели концентрации загрязняющих веществ по ЭНК (ПДК)

	[bookmark: _Hlk234850425]№ п/п
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	ЭНК (4 класс), мг/л

	1
	2
	3

	1
	Взвешенные вещества
	15,0

	2
	БПКполн
	7,0

	3
	Аммоний солевой
	2,0

	4
	Нитриты
	3,3

	5
	Нитраты
	45,0

	6
	Нефтепродукты
	0,2

	7
	Хлориды
	400

	8
	Сульфаты
	600

	9
	Железо общее
	0,5

	10
	Медь
	2,0

	11
	Цинк
	0,12


[bookmark: _Hlk234850470]Примечания:
* сухой остаток является суммой минеральных веществ сульфаты + хлориды, поэтому для расчета не берется;
** «Единая система классификации воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях», утверждена приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года
№ 111-НҚ.

Если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, то есть, когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в водные объекты и земную поверхность, и других производственных и технических нужд, расчет допустимой концентрации производится по формуле: мг/л.
Сдс = Сфакт = Сэнк,
где Сфакт – фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений,

Накопитель в таком случае используется как накопитель-испаритель сточных вод. Концентрация загрязняющих веществ принята по 4 классу, как максимальное значение, в соответствии с «Единой системой классификации воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях», утверждённой приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 111-НҚ (таблица 8.7).
Результаты расчета НДС представлены в таблице 8.8.
Для нормативов НДС предлагается принять значение ЭНК для всех загрязняющих веществ как поверхностных вод 4 класса согласно «Единой системой классификации воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях», утверждённой приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 111-НҚ.


Таблица 4.2
Нормативы сброса загрязняющих веществ с карьерными водами в пруд-испаритель для ТОО «Alfa Plast» месторождения «Сарыкум» на 2026-2035 гг.

	

Номер выпуска
	

Наименование показателя
	
Существующее положение
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу
	
Год дости-жения НДС

	
	
	
	2026-2035 года
	

	
	
	Расход сточных вод
	
Сндс, мг/л
	Сброс
	Расход сточных вод
	
Сндс, мг/л
	Сброс
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Выпуск
№1
	Взвешенные
вещества
	





267,58
	





2 344,0
	15,00
	4013,700
	35,160
	





267,58
	





2 344,0
	15,00
	4013,700
	35,160
	2026

	
	БПКполн
	
	
	7,00
	1873,060
	16,408
	
	
	7,00
	1873,060
	16,408
	2026

	
	Аммоний
солевой
	
	
	2,00
	535,160
	4,688
	
	
	2,00
	535,160
	4,688
	2026

	
	Нитриты
	
	
	3,30
	883,014
	7,735
	
	
	3,30
	883,014
	7,735
	2026

	
	Нитраты
	
	
	45,00
	12041,100
	105,480
	
	
	45,00
	12041,100
	105,480
	2026

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,20
	53,516
	0,469
	
	
	0,20
	53,516
	0,469
	2026

	
	Хлориды
	
	
	400,00
	107032,000
	937,600
	
	
	400,00
	107032,000
	937,600
	2026

	
	Сульфаты
	
	
	600,00
	160548,000
	1406,400
	
	
	600,00
	160548,000
	1406,400
	2026

	
	Железо общее
	
	
	0,50
	133,790
	1,172
	
	
	0,50
	133,790
	1,172
	2026

	
	Медь
	
	
	2,00
	535,160
	4,688
	
	
	2,00
	535,160
	4,688
	2026

	
	Цинк
	
	
	0,12
	32,110
	0,281
	
	
	0,12
	32,110
	0,281
	2026

	
	ИТОГО:
	
	
	1 075,12
	287680,610
	2520,081
	
	
	1 075,12
	[bookmark: _Hlk234849508]287680,610
	[bookmark: _Hlk234849513]2520,081
	






[bookmark: _Toc234851417]5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД

Возникновение аварийных сбросов сточных вод возможно на объектах хозбытовой и производственной канализации. Предупреждение аварийных ситуаций обеспечивается. прежде всего. правильной эксплуатацией объектов. Основными мероприятиями. обеспечивающими безопасное ведение технологического процесса при эксплуатации системы водоотведения предприятия. являются:
> соблюдение всех производственных инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности;
> контроль исправности и включения приборов контроля и автоматики работы оборудования;
> запрещается работа с неисправным оборудованием;
> запрещаются ремонтные и другие виды работ на действующем оборудовании и трубопроводах;
> в процессе текущего ремонта своевременно ликвидируются мелкие повреждения. вызывающие нарушение нормальной работы сети;
> в холодное время года постоянно следить за обогревом аппаратов и трубопроводов. за циркуляцией воды в трубопроводах;
> регулярный капитальный ремонт являются одним из основных мероприятий. предотвращающих аварийный сброс сточных вод. 
В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц. ответственных за экологическую безопасность на предприятии. 
Для выяснения причин и устранения последствий аварии должны быть приняты безотлагательные меры. в связи. с чем на предприятии должно быть в наличии необходимое количество рабочих, а также необходимые и в достаточном количестве техника и оборудование.
С целью предупреждения аварийных сбросов выполняются мероприятия и планово-профилактические работы согласно графикам планово профилактических ремонтов. Сооружения, оборудование, трубопроводы, арматура содержатся в рабочем состоянии.
Технологические операции не предполагают аварийных сбросов, как на уровне объема, так и на уровне концентрации.

[bookmark: _Toc234851418]6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ 

Водохозяйственная инспекция по бассейнам рек совместно с районными Акиматами, санэпидемнадзором, областными и региональными управлениями охраны окружающей среды осуществляет охрану водных объектов от загрязнения. засорения и истощения.
Департамент экологии и отделы лабораторного анализа являются ведущими контролирующими структурами по контролю за состоянием компонентов окружающей среды и выявлению источников их загрязнения.
По охране водных ресурсов выполняются следующие функции: 
- Контроль за соблюдением предприятиями - водопользователями законов и нормативных документов. планов природоохранных мероприятий;
- Проверка и работа с отчетами по форме 2ТП-водхоз; 
- При аварийных ситуациях установление источников загрязнения и качества поверхностных вод.
На предприятии организован контроль соблюдения за качеством отводимой воды. Основной целью осуществления контроля использования и охраны вод является оценка процессов формирования состава и свойств воды в водных объектах. Контроль осуществляется как водопользователем. так и органами государственного контроля в соответствии с их компетенцией.
Согласно пункту 1.23 РНД 211.2.03.02-97 «Методические указания по применению Правил охраны поверхностных вод РК» осуществляется контроль двух видов: 
• Государственный контроль. выполняемый контролирующим органом в области охраны окружающей среды;
• Ведомственный (производственный) контроль. выполняемый самими водопользователями или другими аналитическими службами на контрактной или иной основе.
В соответствии с пунктом 5.2 РНД 01.01.03-94 «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан» водопользователь обязан осуществлять контроль:
• объемов забираемой используемой и сточной воды и их соответствия установленным лимитам;
• состава и свойств сточных вод и их соответствия установленным нормам сброса (ПДС);
• состава и свойств воды подземных горизонтов в фоновых и контрольных створах водного объекта. принимающего сточные воды водопользователя и соблюдения норм качества воды в контрольном створе.
На основании этих обязанностей водопользователь должен организовать учет и контроль водопотребления и водоотведения на предприятии. Лабораторный контроль качества воды используемой на предприятии, а также контроль качества сточных вод. Контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ. осуществляется экологом предприятия и силами специализированной лаборатории (собственной либо привлеченной. имеющей аттестат аккредитации лаборатории).
Лаборатория привлеченная для проведения контроля должна быть аккредитована укомплектована технически грамотными в проведении измерений и испытаний работниками. необходимым оборудованием и материалами. В соответствии с требованиями научно- технической документации должны быть аттестованные методики испытаний вод реагентов. Анализ должен быть выполнен по унифицированным методикам. Методы химического анализа должны быть выбраны с учетом требований предъявляемых к точности определения. длительности анализа его трудоемкости стоимости и дефицитности применяемых реактивов. наличия приборов и оборудования.
Определение контролируемых параметров в пробах воды проводятся в соответствии с методиками выполнения измерений содержания компонентов в природных и сточных водах разрешенных к применению на территории РК.
Как показали результаты расчёта нормативов НДС при соблюдении технологии проведения добычных работ не будет наблюдаться превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ над значениями.
В рамках ведомственного контроля за соблюдением нормативов НДС предприятию следует осуществлять:
• регулярный отбор проб и их анализ на качественный состав отводимых сточных вод;
• в случае несоответствия результатов химических анализов нормативным требованиям частота отбора проб должна быть увеличена;
• при изменении технологических условий. влияющих на объемы и качество сбрасываемых вод. схема аналитического контроля подлежит пересмотру;
• средства учета воды (счетчики) должны обеспечивать достоверность измерений; они должны быть зарегистрированы. сертифицированы и проверены с периодичностью. предусмотренной Госстандартом.
В настоящее время на предприятии осуществляется систематический контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в соответствии с программой производственного экологического контроля (ПЭК). согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Для снижения негативного влияния сточных вод на окружающую среду в соответствии с разработанным проектом предприятию рекомендуется продолжать вести производственный контроль качества отводимых сточных вод согласно перечню нормируемых показателей в соответствии с план-графиком контроля таблица ниже. Вещества, подлежащие контролю предоставлены в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1
План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов 
	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов. наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляет ся контроль
	Метод проведения контроля

	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Пруд-испаритель ТОО «Alfa Plast»
	Нитраты, нитриты, аммоний солевой, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, БПКп, взвешенные вещества, медь, цинк
	2 раза в год 2 и 3 квартал
	-
	-
--
	Аккредитованная лаборатория
	Инструментальный метод
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ПОДЛЕЖАТ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА

Для улучшения показателей сбросов загрязняющих веществ в пруд – испаритель разработан план технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения НДС.
Таблица 7.1.1
План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения НДС 
	Наименование мероприятия
	Наименование вещества
	Номер источника выброса на карте-схеме предприятия
	Значение выбросов
	Срок выполнения мероприятия
	Затраты на реализацию мероприятий

	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	г/час
	т/год
	г/час
	т/год
	начало
	конец
	Капиталовложения
	осн-я деятельность

	Проведение лабораторных измерений
	Нитраты, нитриты, аммоний солевой, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, БПКп, взвешенные вещества, медь, цинк
	-
	Своевременный контроль за показателями качества сточных вод (ежеквартально)
	2026
	2035
	100.0 тыс.
	
Оказание коммунальных услуг по отоплению. водоснабжению и канализации

	Ремонт первичных отстойников
	-
	
	Улучшение показателей сброса загрязняющих веществ
	2026
	2035
	200,0 тыс т.
	

	Содержание и ремонт водопропускных труб и канализационных систем
	-
	
	Предотвращение аварийных ситуаций
	2026
	2035
	200,0 тыс т.
	

	Обеспечивать равномерное распределение сточной воды между отстойниками
	-
	
	Улучшение показателей сброса загрязняющих веществ
	2026
	2035
	-
	

	
	В целом по предприятию в результате всех мероприятий
	-
	-
	-
	-
	2026
	2035
	700 000 тыс.
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