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Справочник по наилучшим доступным техникам «Промышленная отработка каменного угля месторождения Сарыкум» (далее – Справочник по НДТ) разработан в целях реализации Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Экологический кодекс).
Разработка справочника по НДТ проводилась в соответствии с порядком определения технологии в качестве НДТ, разработки, актуализации и опубликования справочников по НДТ, а также согласно Правилам разработки, применения, мониторинга и пересмотра справочников по наилучшим доступным техникам, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2021 года № 775.
Перечень областей применения НДТ утвержден в приложении 3 к Экологическому кодексу.
При разработке справочника по НДТ был учтен международный опыт в данной сфере, в том числе использовались аналогичные и сопоставимые справочники, официально применяемые в государствах, являющихся членами ОЭСР, ЕС, Российской Федерации, других странах и организациях с учетом специфики сложившейся структуры экономики и необходимости обоснованной адаптации к климатическим, а также экологическим условиям Республики Казахстан, обуславливающие техническую и экономическую доступность НДТ в конкретных областях их применения:
1. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC Elena Garbarino, Glenn Orveillon, Hans G. M. Saveyn, Pascal Barthe, Peter Eder 2018 (Наилучшие Доступные Методы (НДТ) Справочный документ по обращению с отходами от Добывающие отрасли в соответствии с директивой 2006/21/EC Елена Гарбарино, Гленн Ревейон, Ханс Г. М. Севен, Паскаль Барт, Питер Эдер 2018.
2. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 23–2017 "Добыча и обогащение руд цветных металлов";
3. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 49–2017 "Добыча драгоценных металлов";
4. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, 2009. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности. – М.: Эколайн, 2012 г.
5. Наилучшие доступные технологии. Предотвращение и контроль промышленного загрязнения. Этап 4: руководство по определению НДТ и установлению уровней экологической эффективности для выполнения условий получения экологических разрешений на основе НДТ/Управление по окружающей среде, здоровью и безопасности Дирекции по окружающей среде ОЭСР. Перевод с английского. Москва, 2020.
Технологические показатели, связанные с применением одной или нескольких в совокупности НДТ, для технологического процесса определены технической рабочей группой по разработке справочника по НДТ «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)».
В соответствии с приложением 3 Экологического кодекса настоящий справочник по НДТ распространяется на следующие виды деятельности: добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные).
Область применения настоящего справочника по НДТ, а также технологические процессы, оборудование, технические способы и методы в качестве НДТ для области применения настоящего справочника по НДТ определены технической рабочей группой по разработке справочника по НДТ «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)».
Справочник по НДТ распространяется на процессы, связанные с основными видами деятельности, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий или уровень загрязнения окружающей среды:
– производственные процессы добычи (подготовительные работы – проходка и крепление выработок, очистная выемка и вспомогательные процессы – транспортировка и управление качеством руд, вентиляция, водоотлив и др.) и обогащения (подготовительные – дробление, измельчение, классификация в воздушной и водной средах, основные процессы обогащения для руд цветных металлов (включая драгоценные) – гравитационное, флотационное обогащение, комбинированные процессы с выщелачиванием, вспомогательные – сгущение, фильтрование и сушка) руд;
– методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования отходов;
– методы обращения со вскрышными породами, карьерный и сточный водоотлив, рудничная вентиляция;
– хранение и транспортировка сырья, продукции, пустой породы и хвостов обогащения; 
– методы рекультивации земель.
Заключение по наилучшим доступным техникам разработано на основании Справочника по НДТ.
Заключение по НДТ содержат описание техник, применяемых или предлагаемых к применению на объекте в целях предотвращения или снижения уровня его негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, необходимого для соблюдения условий получения КЭР.
Заключение по НДТ определяет маркерные загрязняющие вещества (далее –МЗВ), уровни эмиссий МЗВ и уровни потребления энергии и (или) иных ресурсов, связанные с применением наилучших доступных техник, а также включают в себя положения, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан. 
Согласно ст. 40 Экологического кодекса Республики Казахстан под технологическими нормативами понимаются экологические нормативы, устанавливаемые в комплексном экологическом разрешении в виде:
- предельного количества (массы) маркерных загрязняющих веществ на единицу объема эмиссий;
- количества потребления электрической и (или) тепловой энергии, иных ресурсов в расчете на единицу времени или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги.
Под маркерными загрязняющими веществами понимаются наиболее значимые для эмиссий конкретного вида производства или технологического процесса загрязняющие вещества, которые выбираются из группы характерных для такого производства или технологического процесса загрязняющих веществ и с помощью которых возможно оценить значения эмиссий всех загрязняющих веществ, входящих в группу.
Маркерные загрязняющие вещества, уровни эмиссий маркерных загрязняющих веществ и уровни потребления энергии и (или) иных ресурсов, связанные с применением наилучших доступных техник, определяются в заключениях по наилучшим доступным техникам.
К технологическим нормативам относятся:
- технологические нормативы выбросов;
- технологические нормативы сбросов;
- технологические удельные нормативы потребления воды;
- технологические удельные нормативы потребления тепловой и (или) электрической энергии.
Технологические нормативы устанавливаются в комплексном экологическом разрешении и не должны превышать соответствующие технологические показатели (при их наличии), связанные с применением наилучших доступных техник по конкретным областям их применения, установленные в заключениях по наилучшим доступным техникам.
Обоснование технологических нормативов обеспечивается в проекте технологических нормативов, представляемом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды оператором объекта вместе с заявлением на получение комплексного экологического разрешения.
Настоящий проект обоснования технологических нормативов для объектов месторождения «Сарыкум» ТОО «Alfa Plast» разрабатывается на основании необходимости установления технологических нормативов выбросов для объектов I категории и получении Комплексного экологического разрешения. 
В проекте определены: 
- объекты технологического нормирования и маркерные загрязняющие вещества, образующиеся на объектах технологического нормирования;
- проведен анализ объектов технологического нормирования;
- определены уровни эмиссий маркерных загрязняющих веществ для каждого объекта технологического нормирования и объекта в целом.
- определены применяемые на объекте наилучшие доступные техники;
- определены технологические нормативы выбросов и их количественные и качественные характеристики.
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Месторождение каменного угля Сарыкум расположено в северо-западном Прибалхашье на территории Актогайского района Карагандинской области. г. Балхаш и ж.д. ст. Балхаш I, II, расположены в 56,5 км восточнее месторождения.
В северной части месторождения проходит железная дорога Актогай-Моинты. В районе ж.д. станции находится два карьера флюсовых известняков и две перерабатывающие дробильно-сортировочные станции.
Электроэнергией промышленные предприятия обеспечиваются от республиканской системы КЕГОК. В центральной части месторождения проходят две ЛЭП-110 кВ и 35 кВ, а вдоль железной дороги ЛЭП-35 кВ.
В пределах площади месторождения рельеф представляет слабо волнистую равнину с наклоном на юг. Абсолютные отметки колеблются от 413,0 м на севере до 387,0 м на юге. Относительные превышения колеблются, в основном, от 2,0 до 5,0 м, реже до 10,0 м.
Территория месторождения относится к весьма неразвитым промышленным районам. Плотность населения чрезвычайно низкая. На площади месторождения расположены пахотные и пастбищные земли.
Учитывая высокое качество ископаемых углей (марка антрацит), основным потенциальным потребителем будет являться черная и цветная металлургия, а также для производства абсорбентов, электродов, электрокорунда, микрофонного порошка. Объёмы угля с низкими показателями несоответствующим марке антрацит, будут использованы для обогрева домов г. Балхаш и прилегающих селений Актогайского района.
Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8,5 км. – это ж/д станция Сарыкум и 24 км юго-восточнее месторождения располагается г. Гульшад.
Разработчиком ПУО является ТОО «Сарыарка экология», действующее на основании Государственной лицензии ГСЛ 01832Р №16008590 от 25.05.2016 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан, выданной Министерством охраны окружающей среды РК (приложение 1).
	Адрес исполнителя:
ТОО «Сарыарка экология»
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алиханова, 14б 
БИН 150640024474
e-mail: tanya_ob80@mail.ru 
Тел. +7 776 526 31 31
	Адрес заказчика:
ТОО «Alfa Plast
Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6
БИН 090840010071
Тел. – +7 701 718 3176
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[bookmark: _Hlk202286417]Месторождение каменного угля Сарыкум расположено в северо-западном Прибалхашье на территории Актогайского района Карагандинской области. г. Балхаш и ж.д. ст. Балхаш I, II, расположены в 56,5 км восточнее месторождения. Районный центр – п.Актогай расположен в 270 км севернее от месторождения. Областной центр г.Караганда расположен в 430 км севернее от месторождения.
Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8,5 км. – это ж/д станция Сарыкум и 24 км юго-восточнее месторождения располагается г. Гульшад.
В соответствии с Техническим заданием на проектирование проектная мощность разреза по добыче на месторождении Сарыкум принята от 10,0 тыс. т и до 1 000,0 тыс. т угля в год.
Подробный календарный план по годам приведен в Плане горных работ в разделе 5.4
«Календарный план отработки месторождения» в табл. 5.2.
Число рабочих дней в году при добыче 365 дней, 2 смены продолжительностью по 12 часов, каждая. На буровзрывных работах 300 дней, одна смена продолжительностью 12 часов. Режим работы разреза – вахтовый, продолжительность 15 суток.
Для сохранения почвенных ресурсов, гумусовых отложений и для рекультивации последствий горных выработок Планом горных работ предусматривается снятие и сохранение плодородного слоя почвы.
Для обеспечения разреза готовыми к выемке запасами необходимо выполнение горно-вскрышных работ. Исходя из анализа горно-геологического залегания угольных пластов, вскрытие производится по наносам со стороны лежачего бока с проходкой стационарного съезда.
Объем работ по проходке стационарного съезда и разрезной траншеи составляет 596,6 тыс. м3. Ширина разрезной траншеи по дну составляет 22,0 м; высота уступа 10,0 м. Угол откоса уступа разрезной траншеи составляет 60°. Отметка дна разрезной траншеи +385,0 м.
Проведение выездной траншеи производится по породам вскрыши гидравлическим экскаватором типа «обратная лопата» SDLG E6500F с погрузкой в автосамосвалы типа LGMG MT86H (60 т).
Добычные работы
Планом горных работ принята схема отработки угольных пластов горизонтальными слоями с развитием горных работ по направлению от почвы залежи к кровле.
Освоение проектной мощности разреза планируется в 2035 в количестве 1 000,0 тыс.тонн. Добычные работы выполняются экскаваторами типа «обратная лопата» SDLG E6300F -
E6500F (до 3.2 м3). Транспортировка угля осуществляется автосамосвалами типа LGMG MT86H (60 т).
Отработка угля предусматривается одним и двумя подуступами высотой по 5,0 м. Ширина заходки равна 25,0 м. Угол откоса уступа принят равным 60°; угол призмы обрушения -55°.
Вскрышные работы.
Отработка пород вскрыши предусматривается одноковшовыми гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» с объемом ковша 6,0м и гидравлических экскаваторов типа
«обратная лопата» SDLG E6300F - E6500F (до 3.2 м3), внешней вскрыши без буровзрывных работ, внутренней вскрыши с предварительным частичным рыхлением взрывным способом.
Вывоз пород вскрыши и некондиционных руд предусматривается автосамосвалами типа типа LGMG MT86H (60 т) на внешние отвалы. Параметры системы разработки приняты в соответствии с «Типовыми технологическими схемами ведения горных работ на угольных разрезах» (НИИОГР, 1991 г.) и используемым горнотранспортным оборудованием.
Высота породных уступов принята из условия рабочих параметров экскаваторов и составляет 10,0 – 12,0 м, на наносах - до 12,5 м.
Угол откоса рабочего уступа, исходя из физико-механических свойств пород, в рыхлых отложениях принят – 40-50°; в коренных породах – 60-75°; угол призмы обрушения по коренным породам - 45°; по наносам - 50°.
Порода транспортируется на внешний породный отвал, расположенный на западном борту угольного разреза.
Буровзрывные работы.
Выполнение буровзрывных работ предусматривается силами подрядной организации. Для бурения скважин проектными решениями предусмотрено применение бурового станка Kaishan kg 520 (КНР).
Как на вскрышных, так и на добычных работах принят короткозамедленный способ и диагональная схема взрывания. Конструкция заряда - сосредоточенная с воздушными промежутками. В качестве взрывчатого вещества рекомендуются «Фортис-экстра-70», и «Анфо». Заряжание производится механизированным способом машинами типа МЗ-3Б,
забойка скважин производится вручную.
Отвальное хозяйство.
Весь объём вскрышных пород Планом горных работ предусматривается размещать в один внешний отвал без разделения, за исключением ПСП.
Внешний породный отвал организуется на площади прибортового пространства в западной части.
Проектом предусматривается отсыпка внешнего породного отвала который сложен песчаными, глиняными, скальными отложениями в четыре яруса высотой до 30,0 м.
Породы вскрыши из разреза вывозятся автомобильным транспортом на отвал автомобильным транспортом по системе стационарных и полустационарных автосъездов с уклоном до 800/00 автосамосвалами типа LGMG MT86 грузоподъемностью 60 т. Формирование отвальных ярусов ведется бульдозерами типа Zoomlion ZD320.
Непосредственно вблизи разреза размещается также склад ПСП, снимаемого с площади разреза, отвала, складов и площадки под пруд-испаритель и промплощадки.
Режим работы по снятию и складированию плодородного слоя почвы(ПСП) - 180 дней в 1 смену по 8 часов. Формирование складов ПСП ведется послойно, мощность слоя - 2,5 м, при общей высоте склада ПСП - до 20,0 м. Каждый слой склада ПСП отсыпается конусами с дальнейшим их формированием бульдозером.
Технологический комплекс разреза
Технологический комплекс разреза включает в себя открытый угольный склад штабельного типа на погрузочном пункте с автомобильными весами и модульной сортировочной установкой.
Открытый угольный склад штабельного типа служит для временного хранения добытого энергетического угля, переработанного энергетического угля, усреднения его качественных показателей, формирования штабелей готовой угольной продукции и отгрузки угля потребителям автотранспортом.
Поступающий из разреза рядовой уголь, складируется в отдельные штабели в зависимости от его качественных характеристик отрабатываемых пластов. Параметры сформированных угольных штабелей позволяют вести безопасную работу технологического оборудования, отдельно по штабелям по их формированию при доставке угля автосамосвалами, отгрузке со склада.
Режим работы мобильной сортировочной установки (МСУ) типа Warrior-1200 технологического комплекса принят: 2 смены, 8 часов в смену, 300 дней в году. Установка способна перерабатывать рядовой уголь производительностью до 250 т/ч, 2000 т/см.; 4000 т/сут.
Переработке подлежит только рядовой энергетический уголь. Сортировочная установка оснащена грохотом и предназначена для сортировки рядового угля на три класса фракции: +0÷50; +50÷100 и +100 мм. Из конусов рассортированного угля фронтальным погрузчиком формируются штабели по фракциям.
Проектные параметры угольного штабеля: высота – не более 5,0 м; ширина по основанию 15,0 - 20,0 м; длина 40,0 м - 70,0 м. Расстояние между штабелями по основанию не менее 10,0 м. Отметки дневной поверхности угольного склада
+484,0÷+484,5 м.
На угольном складе формируется семь угольных штабелей, в т. ч. четыре штабеля размерами 70,0 х 20,0 м, высотой до 5,0 м; в т. ч. два штабеля рядового энергетического угля класса +0÷300 мм (№№ 1, 2); два штабеля сортового угля классов: +50÷100 мм и
+0÷50 мм (штабели №№ 6, 7).
Два штабеля №№ 3, 5 размером 60,0 х 20,0 м высотой до 5,0 м (штабель № 3; штабель № 5 - сортовой уголь класса +100÷300 мм); штабель № 4 – склад рядового угля размерами 40,0 м х 15,0 м высотой до 3,5 м.
Загрузка угля со склада предусмотрена фронтальным погрузчиком типа Volvo-L180H с часовой производительностью 447 м3/час (615 т/час).
Со склада энергетический уголь отгружается погрузчиком в автотранспорт потребителям. Настоящим проектом принято опробование и дозирование всего объема отгружаемого товарного угля.
Режим работы объектов технологического комплекса принят в соответствии с режимом работы разреза по добыче угля: 365 дней, 2 смены, 12 часов, каждая. Формирование штабелей угля и их отгрузка предусматриваются в две смены.
Объемы отгрузки угля по периоду эксплуатации разреза равны объему годовой добычи, однако в осенне-зимний период объем может увеличен до 90÷120 тыс. т., в весенне-летний период наоборот, может снизиться до 30÷40 тыс. т.
Промплощадка разреза.
Организация вахтового поселка не требуется. Трудящиеся, занятые на работах в разрезе, проживают в ближайших населенных пунктах и доставляются к месту работы в специальных арендованных автобусах.
Вспомогательные объекты – нарядная, участок ОТК, комната отдыха и приема пищи, туалет будут располагаться в блок-контейнерах.
Проектом принято выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания подрядными организациями г. Балхаш.
Для заправки спецтехники будут использоваться 2 автотопливозаправщика. Для хранения ГСМ приспособлены 3 емкости по 75 м3.
Планом горных работ определены горнотехнические условия открытой отработки месторождения. Обоснована система отработки месторождения открытым способом, оптимизирована глубина карьера. Экологическая обстановка контролируется и обеспечивается выполнением широкомасштабной программы экологического контроля, начиная со стадии поисков и разведки по настоящее время.
На основании вышеизложенного, Планом горных работ альтернативные методы разработки месторождения не предусмотрено.
Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным, технологическим и инженерно-техническим требованиям. Эксплуатацию объекта намечено осуществлять так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую природную среду. 
Жилые объекты, ООПТ, Государственный лесной фонд, охотничьи хозяйства, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную зону и территорию объекта не входят. 
Территория не располагается в границах санитарно-защитных зон и границах санитарных разрывов объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (СТО и др. производственные объекты). 
На исследуемой территории отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций.

Существующее положение горных работ
На момент разработки проектной документации эксплуатационные горные работы на месторождении Сарыкум не проводятся. Месторождение находится на стадии подготовки к промышленному освоению, вскрышные, добычные и отвальные работы отсутствуют.
Проектом предусматривается разработка месторождения открытым способом с предварительным выполнением комплекса подготовительных работ, включающих снятие и складирование плодородного слоя почвы, проходку разрезной и въездной траншей, создание внешнего породного отвала, строительство пруда-испарителя, объектов технологической и производственной инфраструктуры.
Согласно Плану горных работ вскрытие месторождения предусматривается со стороны лежачего бока по наносам с проходкой стационарного съезда. Подготовка запасов к выемке будет осуществляться посредством выполнения вскрышных работ с последующей добычей угля открытым способом с использованием гидравлических экскаваторов и автомобильного транспорта.
После ввода объекта в эксплуатацию разработка месторождения будет осуществляться в соответствии с календарным планом горных работ с поэтапным достижением проектной мощности до 1,0 млн тонн угля в год.

Способ разработки месторождения 
Разработка месторождения Сарыкум предусматривается открытым способом. Принятая система разработки обеспечивает безопасное и рациональное извлечение запасов каменного угля с соблюдением требований промышленной безопасности и рационального использования недр.
Вскрытие месторождения предусматривается по наносам со стороны лежачего бока с проходкой стационарного съезда и разрезной траншеи. Для подготовки запасов к выемке выполняются вскрышные работы с последующим развитием фронта добычных работ.
Отработка угольных пластов предусматривается горизонтальными слоями с развитием горных работ от почвы залежи к кровле. Добыча угля осуществляется гидравлическими экскаваторами типа SDLG E6300F–E6500F с вместимостью ковша до 3,2 м³ с погрузкой горной массы в автосамосвалы LGMG MT86H грузоподъемностью 60 т и транспортировкой на угольный склад технологического комплекса.
Вскрышные породы разрабатываются гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» с вместимостью ковша до 6,0 м³, а также экскаваторами SDLG E6300F–E6500F. Разработка внешней вскрыши предусматривается без применения буровзрывных работ, а внутренней вскрыши – с предварительным рыхлением пород взрывным способом. Вскрышные породы транспортируются автосамосвалами на внешний породный отвал.
Буровзрывные работы выполняются специализированной подрядной организацией с применением бурового станка Kaishan KG520. Для рыхления пород предусматривается использование промышленных взрывчатых веществ «Фортис-Экстра-70» и «Анфо».
Отработка угольных пластов предусматривается одним или двумя подуступами высотой по 5,0 м. Высота вскрышных уступов принимается 10,0–12,0 м, угол откоса рабочих уступов определяется физико-механическими свойствами пород и составляет 40–50° для рыхлых отложений и 60–75° для коренных пород.
Принятая транспортная система разработки с использованием экскаваторно-автомобильного комплекса обеспечивает выполнение проектной производительности разреза с поэтапным достижением мощности 1,0 млн тонн угля в год и соответствует горно-геологическим условиям месторождения Сарыкум.

Границы участка отработки
Площадь геологического отвода 23,97 кв. км. Каталог координат угловых точек лицензионной площади приведены в табл. 1
Таблица 1
Каталог координат углов лицензионной площади

	№№ точки
	Координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	46° 57' 30"
	74° 07' 40"

	2
	46° 57' 30"
	74° 18' 40"

	3
	46° 47' 36"
	74° 18' 40"

	4
	46°47' 36"
	74° 12' 50"

	5
	46° 48' 57"
	74° 12' 50"

	6
	46°49' 00"
	74° 07' 40"


Земельный участок административно находится в Актогайском районе Карагандинской области.
Категория земель: земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. 
Целевое назначение: для операций по недропользованию.
ТОО «Alfa Plast» осуществляет деятельность на выданных в аренду земельных участках, соблюдая требования санитарных и экологических норм

[bookmark: _Toc234852534]1.1 Информация по виду выпускаемой продукции, используемого сырья
Основным видом выпускаемой продукции является энергетический каменный уголь, добываемый открытым способом на месторождении Сарыкум. Проектная производительность разреза предусматривает поэтапное освоение мощности с достижением 1 000,0 тыс. тонн угля в год.
В качестве сырья используется каменный уголь месторождения Сарыкум. Добытый рядовой уголь поступает на открытый угольный склад, где при необходимости проходит сортировку на мобильной сортировочной установке с разделением на товарные фракции (+0–50, +50–100 и +100 мм) с последующей отгрузкой потребителям автомобильным транспортом.
Вспомогательными материалами, используемыми при ведении горных работ, являются дизельное топливо, смазочные материалы, а также промышленные взрывчатые вещества («Фортис-Экстра-70», «Анфо»), применяемые при выполнении буровзрывных работ на вскрышных породах.

[bookmark: _Toc234852535]1.2 Оценка соответствия общим НДТ, связанные с технологическим процессом, которые могут повлиять на выбор НДТ
Область применения настоящего проекта относится к добыче каменного угля открытым способом. Для оценки соответствия технологических процессов использованы положения Справочника по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение угля», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан.
Разработка месторождения Сарыкум предусматривается открытым способом, что обусловлено горно-геологическими условиями залегания угольных пластов, технико-экономическими показателями разработки и возможностью эффективного применения экскаваторно-автомобильного комплекса.
Проектными решениями предусматриваются вскрышные, буровзрывные и добычные работы с применением гидравлических экскаваторов, автомобильного транспорта, мобильной сортировочной установки, а также размещением вскрышных пород во внешнем отвале. Технологические решения направлены на рациональное использование запасов угля, обеспечение промышленной безопасности и минимизацию воздействия на окружающую среду.
При выборе технологических решений учтены общие принципы НДТ, предусматривающие:
· применение высокопроизводительного горнотранспортного оборудования;
· рациональную организацию вскрышных и добычных работ;
· использование оборотной карьерной воды для пылеподавления;
· размещение вскрышных пород в специально предусмотренном внешнем отвале;
· снижение выбросов пыли за счет орошения технологических дорог и мест ведения работ;
· проведение производственного экологического контроля в процессе эксплуатации.
Справочники по НДТ «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)», «Добыча и обогащение железных руд (включая прочие руды черных металлов)», а также отраслевые справочники «Переработка нефти и газа», «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии» и «Производство ферросплавов» к настоящему объекту не применяются, поскольку проект предусматривает добычу каменного угля открытым способом и не включает процессы обогащения полезного ископаемого, металлургического производства, переработки нефти и газа либо производства электрической энергии.
В соответствии с требованиями Справочника по НДТ проведена оценка соответствия применяемых технологических решений общим наилучшим доступным техникам. Результаты оценки приведены в таблице 1.2.1.
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Таблица 1.2.1

Оценка соответствия общим наилучшим доступным техникам

	Наименование НДТ
	Техника НДT
	Техники объекта
	Заключение о соответствии НДТ

	СНДТ "Добыча каменного угля открытым способом" 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 1101

	6.1. Общие НДТ

	НДТ 1. Система экологического менеджмента.
	Система экологического менеджмента 
	Планируется получение сертификации по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO14001
	Соответствует

	НДТ 2. Управление энергопотреблением.
	Использование системы управления эффективным использованием энергии
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Применение ЧРП на различном оборудовании (конвейерное, вентиляционное, насосное и т.д.)
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Применение энергосберегающих осветительных приборов
	Планируется использовать в качестве освещения на карьере светодиодные прожекторы и башенные светильники
	Соответствует

	
	Применение электродвигателей с высоким классом энергоэффективности
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Применение УКРМ, а также фильтрокомпенсирующих устройств, для фильтрации высших гармоник и компенсации реактивной мощности в электрических сетях предприятий
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Применение современных теплоизоляционных материалов на высокотемпературном оборудовании
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Рекуперация тепла из теплоты отходящего процесса
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	НДТ 3. Управление процессами.
	Автоматизированные системы управления горнотранспортным оборудованием
	Предусматривается внедрение систем диспетчеризации и мониторинга горнотранспортного оборудования
	Соответствует

	
	АСУТП (печи, котлы и т.д.)
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Система автоматизации контроля и управления процессами обогащения
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	НДТ 4. Мониторинг выбросов.
	Мониторинг выбросов
	Планируется к внедрению - будет вестись мониторинг источников выбросов (расчетным методом) будет проводиться мониторинг на источниках выброса и за состоянием атмосферного воздуха в границах области воздействия. Мониторинг выполняется согласно утвержденной Программы ПЭК. Мониторинг выполняет аккредитованная лаборатория
	Соответствует

	НДТ 6. Управление водными ресурсами.
	Отказ от использования питьевой воды для производственных линий
	Для производственных нужд будет применяться техническая вода
	Соответствует

	
	Увеличение количества и/или мощности систем оборотного водоснабжения при строительстве новых заводов или модернизации/реконструкции существующих заводов
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	
	Централизованное распределение поступающей воды
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	
	Повторное использование воды до тех пор, пока отдельные параметры не достигнут определенных пределов
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	
	Использование воды в других установках, если затрагиваются только отдельные параметры воды и возможно дальнейшее использование
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Разделение очищенных и неочищенных сточных вод
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование ливневых вод
	Не применяется
	Не соответствует

	НДТ 7. Шум.
	Регулярное техобслуживание оборудования, герметизация и ограждение вызывающих шум технических средств
	Планируется реализация комплекса мероприятий по снижению производственного шума, включая регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт оборудования, а также установку шумоизолирующих кожухов, виброгасящих элементов и защитных ограждений на шумогенерирующих технических средствах
	Соответствует

	
	Сооружение шумозащитных валов
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Учет характера распространения шума и планирование работ с учетом этого, например, расположение блока измельчения и грохочения в подземном пространстве или частично под землей, расположение издающих шум машин недалеко друг от друга и в заглублении по отношению к уровню земли (уменьшается также площадь воздействия), закрытие дверей цеха обогащения и измельчения
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Выбор направления проходки таким образом, чтобы место проведения работ оставалось по отношению к населенному пункту за очистным забоем
	При планировании горных работ предусматривается выбор направления проходки таким образом, чтобы фронт проведения работ располагался по отношению к ближайшему населенному пункту за очистным забоем, обеспечивая использование горного массива в качестве естественного экрана для снижения шума, запылённости и вибрационного воздействия.
	Соответствует


	
	Оставление неотбитых стенок для защиты от шума в направлении населенного пункта
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Оставление деревьев и других растений на краю рудничной территории или вокруг объектов, издающих шум
	Применяется в производстве
	Соответствует

	
	Ограничение размера заряда при взрыве, а также оптимизация объема взрывчатых веществ
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Предварительное извещение о взрыве и проведение взрывных работ в определенное, по возможности в одно и то же, время дня. Взрыв вызывает сильный, но непродолжительного характера шум, поэтому предварительное извещение о нем положительно влияет на отношение к этому страдающих от шума
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Планирование транспортных маршрутов и осуществление перевозки в такие сроки, когда они вызывают минимальное воздействие
	Транспортные операции и график перевозок планируются в временные интервалы, минимизирующие акустическое и пылевое воздействие на население
	Соответствует

	6.2. Снижение эмиссий загрязняющих веществ

	Неорганизованные выбросы

	НДТ 9. Разработка и реализация плана мероприятий по неорганизованным выбросам.
	Реализация плана мероприятий по неорганизованным выбросам, как части СЭМ (см. НДТ 1), который включает в себя: определение наиболее значимых источников неорганизованных выбросов пыли; определение и реализация соответствующих мер и технических решений для предотвращения и/или сокращения неорганизованных выбросов в течение определенного периода времени.
	Планируется получение сертификации по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO14001
	Соответствует

	НДТ 10. Предотвращение или сокращение неорганизованных выбросов пыли и газообразных выбросов при проведении производственного процесса добычи руд
	Применение большегрузной высокопроизводительной горной техники
	Планируется использование автосамосвалов типа LGMG MT86H
	Соответствует

	
	Проведение горных выработок и применение систем отработки с использованием современного высокопроизводительного самоходного оборудования
	Используется погрузчик SDLG E6300F–E6500F, Zoomlion ZD320.
	Соответствует

	
	Применение современных, экологичных и износостойких материалов
	Планируется применени стали повышенной износостойкости — для ковшей экскаваторов, отвалов бульдозеров, кузовов автосамосвалов, а также эмульсионные ВВ с пониженной токсичностью и контролируемой энергоотдачей
	Соответствует

	
	Применение различных видов и типов конвейерного и пневматического транспорта для перевозки горной массы
	Планируется использовать автомобильный транспорт для перемещения руды
	Соответствует

	НДТ 11. Предотвращение или сокращение неорганизованных выбросов пыли при проведении взрывных работ
	Уменьшение количества взрывов путем укрупнения взрывных блоков
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование в качестве ВВ простейших и эмульсионных составов с нулевым или близким к нему кислородным балансом
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Частичное взрывание на "подпорную стенку" в зажиме
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Внедрение компьютерных технологий моделирования и проектирования рациональных параметров БВР
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Проведение взрывных работ в оптимальный временной период с учетом метеоусловий
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование рациональных типов забоечных материалов, конструкций скважинных зарядов и схем инициирования
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Орошение взрываемого блока и зоны выпадения пыли из пылегазового облака водой, пылесмачивающими добавками и экологически безопасными реагентами
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Применение установок локализации пыли и пылегазового облака
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Применение технологий гидрообеспыливания (гидрозабойка взрывных скважин и шпуров, укладка над скважинами емкостей с водой)
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Проветривание горных выработок
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование зарядных машин с датчиками контроля подачи взрывчатых веществ
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование естественной обводненности горных пород и взрываемых скважин
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование неэлектрических систем инициирования для ведения взрывных работ в подземных условиях
	Не применяется
	Не соответствует

	НДТ 12. Предотвращение или сокращение неорганизованных выбросов пыли при проведении буровых работ.
	Позиционирование буровых станков в реальном времени c применением системы контроля параметров высокоточного бурения
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Применение технической воды и различных активных средств для связывания пыли
	Планируется применение карьерные воды в качестве технической воды
	Соответствует

	
	Оснащение буровой техники средствами эффективного пылеподавления и пылеулавливания в процессе бурения технологических скважин
	Не применяется
	Не соответствует

	НДТ 13. Предотвращение или сокращение неорганизованных выбросов пыли при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях
	Оборудование эффективными системами пылеулавливания, вытяжным и фильтрующим оборудованием для предотвращения выбросов пыли в местах разгрузки, перегрузки, транспортировки и обработки пылящих материалов
	Применяется в производстве. Орошения пылящих поверхностей осуществляется поливомоечной машиной.
	Соответствует

	
	Применение предварительного увлажнения горной массы, орошение технической водой, искусственное проветривание экскаваторных забоев
	Применяется в производстве. Орошения пылящих поверхностей осуществляется поливомоечной машиной.
	Соответствует

	
	Применение стационарных и передвижных ГМН, на колесном и рельсовом ходу
	Планируется применение стационарных и передвижных грузоподъёмных машин на колесном ходу для эффективной погрузки, разгрузки и транспортировки горной массы
	Соответствует

	
	Применение различных оросительных устройств для разбрызгивания воды в зоне стрелы и черпания ковша экскаватора
	Для локального подавления пыления в зоне стрелы и при черпании ковша экскаватора предусматривается использование комбинированной системы оросительных устройств: распылительные форсунки для обработки пылевого облака, спрей‑бары и высоконапорные насадки для предвлажнения поверхностей, а также мобильные туманообразующие установки для крупных выбросов пыли
	Соответствует

	
	Организация процесса перевалки пылеобразующих материалов
	Организация процесса перевалки пылеобразующих материалов с использованием пылеподавляющих систем для снижения выбросов пыли
	Соответствует

	
	Пылеподавление автомобильных дорог путем полива технической водой
	Применяется в производстве
	Соответствует

	
	Применение различных ПАВ для связывания пыли в процессе пылеподавления забоев и карьерных автодорог
	Для снижения пылеобразования на забоях и карьерных автодорогах применяется орошение водой с возможным добавлением сертифицированных поверхностно-активных веществ (ПАВ), обеспечивающих связывание частиц пыли и снижение её переноса ветром
	Соответствует

	
	Укрытие железнодорожных вагонов и кузовов автотранспорта
	Планируется укрытие кузовов автотранспорта укрывным материалом. На объекте отсутствует железнодорожный транспорт. 
	Соответствует

	
	Применение устройства и установки для выравнивания и уплотнения верхнего слоя грузов при транспортировке в железнодорожных вагонах и др
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Очистка автотранспортных средств (мойка кузова, колес), используемых для транспортировки пылящих материалов
	Планируется производить обязательную мойку колес и кузовов автотранспортных средств
	Соответствует

	
	Применение различных видов и типов конвейерного и пневматического транспорта для перевозки горной массы
	Для транспортировки горной массы на карьере применяется комплекс пневматических систем, обеспечивающих высокую технологическую эффективность, снижение пылеобразования и энергопотребления
	Соответствует

	
	Проведение замеров дымности и токсичности автотранспорта и контрольно-регулировочных работ топливной аппаратуры
	На карьерном автотранспорте регулярно проводятся замеры дымности и токсичности выхлопных газов с использованием газоанализаторов и  дымомеров, а при необходимости выполняются контрольно- регулировочные работы топливной аппаратуры
	Соответствует

	
	Применение каталитических технологий очистки выхлопных газов ДВС
	Предусматривается применение каталитических технологий очистки выхлопных газов ДВС на карьерной технике для снижения выбросов вредных веществ
	Соответствует

	НДТ 14. Предотвращение или сокращение неорганизованных выбросов пыли при хранении руд и продуктов их переработки.
	Укрепление откосов ограждающих дамб хвостохранилищ с использованием скального грунта, грубодробленой пустой породы
	Применяется в производстве
	Соответствует

	
	Устройство лесозащитной полосы по границе земельного отвода вдоль отвалов рыхлой вскрыши (посадка деревьев)
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование ветровых экранов
	Не применяется
	Не соответствует

	6.3. Снижение сбросов сточных вод

	НДТ 18. Удаление и очистка сточных вод является управление водным балансом предприятия
	Разработка водохозяйственного баланса горнодобывающего предприятия
	Планируется разработка водохозяйственного баланса предприятия, который предусматривает учёт всех поступлений, расхода, потерь и сброса воды, включая повторное использование технологических стоков
	Соответствует

	
	Внедрение системы оборотного водоснабжения и повторного использования воды в технологическом процессе
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Сокращение водопотребления в технологических процессах
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Гидрогеологическое моделирование месторождения
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Внедрение систем селективного сбора шахтных и карьерных вод
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование локальных систем очистки и обезвреживания сточных вод
	Не применяется
	Не соответствует

	6.4. Управление отходами

	НДТ 22. Составление и выполнение программы управления отходами
	Система экологического менеджмента
	Планируется получение сертификации по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO14001
	Соответствует

	НДТ 23. Организация операций на объекте, для облегчения процесса повторного использования технологических полупродуктов или их переработку
	Повторное использование пыли из системы пылегазоочистки
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	
	Использование пресс-фильтров для обезвоживания отходов обогащения
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	
	Использование керамических вакуум-фильтров для обезвоживания отходов обогащения
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование отходов добычи и обогащения в качестве сырья или добавки к продукции во вторичном производстве и строительных материалов, доизвлечение из промышленных отходов
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование отходов при заполнении выработанного пространства
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование отходов при ликвидации горных выработок
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Переработка отходов добычи и обогащения (вторичные минеральные ресурсы, техногенные месторождения) с целью извлечения основных и попутных ценных компонентов
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу
	Соответствует





[bookmark: _Toc234852536]2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И/ИЛИ ОБЪЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Объект представлен 10 неорганизованными источниками выбросов в атмосферу и 3 организованных
В выбросах, отходящих от источников загрязнения атмосферного воздуха предприятия, содержится: 13 загрязняющих веществ: 
1. Железо (II, III) оксиды;
2. Марганец и его соединения;
3. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4);
4. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6);
5. Углерод (Сажа, Углерод черный) (583);
6. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516);
7. Сероводород (Дигидросульфид) (518);
8. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);
9. Фтористые газообразные соединения;
10. Бенз/а/пирен;
11. Формальдегид;
12. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10);
13. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494).
Валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы предприятия, составит:
- 2026 г. – 590,0562831 т/год;
- 2027 г. – 658,9724725 т/год.
- 2028 г. – 732,8069833 т/год.
- 2029 г. – 752,8100541 т/год.
- 2030 г. – 752,7093336 т/год.
- 2031 г. – 885,9338583 т/год.
- 2032 г. – 793,927316 т/год.
- 2033 г. – 863,1355325 т/год.
- 2034 г. – 885,1418028 т/год.
- 2035 г. – 925,5224521 т/год.
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников (автотранспорт и техника) не нормируются, учитываются только при расчете рассеивания. Уровень загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников будет зависеть от количества сожженного топлива. 
Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с планом горных работ и предоставленными исходными данными на разработку проектной документации.
Объем изложения достаточен для анализа принятых решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

[bookmark: _Toc234852537]2.1. Маркерные загрязняющие вещества, образующиеся на объектах технологического нормирования в соответствии с заключением на основании справочников НДТ и их мониторинг
Маркерные загрязняющие вещества – наиболее значимые загрязняющие вещества, характерные для технологических процессов добычи угля открытым способом, по которым осуществляется оценка воздействия объекта на окружающую среду и контроль эффективности природоохранных мероприятий.
Основными маркерными загрязняющими веществами, образующимися при эксплуатации угольного разреза, являются:
· пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния (SiO₂) 20–70 % – образуется при выполнении вскрышных и добычных работ, бурении, буровзрывных работах, погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке горной массы, формировании внешнего отвала и эксплуатации угольного склада; 
· углерода оксид (CO) – образуется при работе двигателей внутреннего сгорания карьерной техники и автомобильного транспорта, а также при проведении буровзрывных работ; 
· азота диоксид (NO₂) и азота оксид (NO) – образуются при эксплуатации дизельной горнотранспортной техники и выполнении буровзрывных работ; 
· диоксид серы (SO₂) – выделяется с отработавшими газами дизельных двигателей карьерной техники; 
· углеводороды (по керосину) и сажа – образуются при эксплуатации техники с дизельными двигателями. 
Мониторинг маркерных загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с Программой производственного экологического контроля. Контроль включает расчетные и инструментальные методы определения выбросов загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников, а также наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе области воздействия. Мониторинг проводится аккредитованной лабораторией с периодичностью, установленной Программой производственного экологического контроля.

[bookmark: _Toc234852538]3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
Нижеприведенной таблице предусмотрены технологические нормативы.  



Приложение
к Правилам разработки
технологических нормативов

Обоснование показателей технологического нормирования


	№ п/п
	Наименование технологического процесса и/или оборудования
	Наименование техники
	Источник
	Маркерные вещества
	Текущая величина, миллиграмм/нанометр3 (мг/дм3)
	Пороговая величина миллиграмм/нанометр3 (мг/дм3)
	Соответствие наилучшими доступными техниками

	1
	Горно-капитальные работы на карьере (добыча каменного угля).
	[bookmark: _Hlk209711053]5.1.1. Автоматизированные системы управления горнотранспортным оборудованием;
5.4.1.3. Технические решения для предотвращения и/или снижения неорганизованных выбросов при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях
	6001
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	0,3
	0,3
	Соответствует

	1
	Горно-капитальные работы на карьере (перемещение угля на переработку).
	5.1.1. Автоматизированные системы управления горнотранспортным оборудованием;
5.4.1.3. Технические решения для предотвращения и/или снижения неорганизованных выбросов при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях
	6005
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	0,3
	0,3
	Соответствует




